Príloha č. 3

1.	Podklady zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej len „SOBD 2011“) k rozsahu obnovy bytových a rodinných domov

Pri SOBD 2011 sa sledovali mnohé nové údaje, ktoré umožnia porovnať doteraz získané údaje z iných sledovaní. Vo formulári C. ÚDAJE O DOME bolo sledovaných dvanásť položiek: 
1.	Typ domu (Rodinný dom, bytový dom, ubytovacie zariadenie bez bytu).
2.	Obývanosť domu,
3.	Forma vlastníctva domu,
4.	Obdobie výstavby,
5.	Obdobie rekonštrukcie,
6.	Počet podlaží v dome,
7.	Počet bytov v dome,
8.	Materiál nosnej konštrukcie domu.
9.	Typ vodovodnej prípojky,
10.	Typ kanalizačného systému,
11.	Tepelná izolácia domu,
12.	Plynová prípojka.
 Pre porovnanie bola dôležitá položka „Tepelná izolácia domu“, kde vo vysvetlivkách k sčítaciemu formuláru bolo uvedené, že dom je zateplený, ak má zateplený obvodový plášť a súčasne okná a dvere sú upravené tak, že zabraňujú tepelným stratám. Použitá tepelná izolácia môže byť i čiastočná a tú bolo potrebné vyznačiť v prípade, ak sú zateplené iba niektoré časti alebo steny domu. Údaje mal vyplniť vlastník domu alebo správca domu, užívateľ alebo sčítací komisár. 
Z údajov o dome v položke „ Obdobie rekonštrukcie“ sa malo vyznačiť obdobie, kedy bola ukončená posledná rekonštrukcia domu ako prístavba, nadstavba, vstavba. Zateplenie domu (v rozpore so stavebnými predpismi) sa podľa vysvetliviek k formuláru tiež považovalo za rekonštrukciu. Za rekonštrukciu sa nepovažujú bežné udržiavacie práce, ktorými sú napr. opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, napr. priečok, výmena zariadenia, výmena okien a podobné úpravy. Bolo treba vyznačiť aj ak dom nebol rekonštruovaný (obnovovaný).

Tabuľka 1 Tepelná izolácia – rodinné domy
SR, kraje	Tepelná izolácia - rodinné domy	Spolu	
	áno	čiastočne	nie	nezistená		
Slovenská republika	145 470	116 273	509 548	198 069	969 360	
						
Bratislavský kraj	20 009	8 132	25 014	14 068	67 223	
Trnavský kraj	21 197	15 122	62 713	20 907	119 939	
Trenčiansky kraj	15 656	12 759	57 882	26 205	112 502	
Nitriansky kraj	20 329	16 573	91 478	32 239	160 619	
Žilinský kraj	25 698	18 491	61 233	28 170	133 592	
Banskobystrický kraj	11 710	13 085	70 253	31 751	126 799	
Prešovský kraj	17 337	17 032	72 881	22 222	129 472	
Košický kraj	13 534	15 079	68 094	22 507	119 214	
Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR
Tabuľka 2 Tepelná izolácia – bytové domy
SR, kraje	Tepelná izolácia - bytové domy	Spolu	
	áno	čiastočne	nie	Nezistená		
Slovenská republika	18 416	8 196	36 280	1 954	64 846	
						
Bratislavský kraj	4 070	1 280	4 745	551	10 646	
Trnavský kraj	1 619	586	3 949	189	6 343	
Trenčiansky kraj	1 912	1 043	5 263	222	8 440	
Nitriansky kraj	1 662	859	5 097	248	7 866	
Žilinský kraj	2 763	1 102	3 238	171	7 274	
Banskobystrický kraj	2 964	1 338	4 155	239	8 696	
Prešovský kraj	1 804	1 111	4 500	159	7 574	
Košický kraj	1 622	877	5 333	175	8 007	
Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR

K tomu, aby sa dali z tabuliek č.1 a č. 2 vyjadriť percentuálny podiel vykonanej významnej obnovy rodinných a bytových domov a mnohé ďalšie údaje, boli potrebné súhrnné údaje o domoch a bytoch sledovaných k 21. máju 2011: 

Tabuľka 3 
Počty domov a bytov	Rodinné domy	Bytové domy	
domov	  969 360	 64 846	
bytov celkom	1 008 795	931 605	
obývaných bytov	  856 147	877 993	
Zdroj: OZ ZPZ, z údajov SOBD 2011
Nesporným prínosom sú získané údaje z tabuliek č. 1 a č. 2. Sú to prvé štatistické údaje, ktoré dokladujú rozsah obnovy rodinných domov na Slovensku. Obidve tabuľky  ale súčasne poskytujú údaje, ktoré umožňujú stanoviť rozsah obnovy budov v jednotlivých krajoch.

Tabuľka 4
Región	Podiel obnovy domov v %	
	Rodinné domy	Bytové domy	
Slovenská republika	27,00	41,04	
Bratislavský kraj	41,86	50,25	
Trnavský kraj	30,28	34,76	
Trenčiansky kraj	25,26	35,01	
Nitriansky kraj	22,97	32,04	
Žilinský kraj	33,08	53,13	
Banskobystrický kraj	19,55	49,47	
Prešovský kraj	26,55	38,49	
Košický kraj	24,00	31,21	
Zdroj: OZ ZPZ, z údajov SOBD 2011, ŠÚ SR
2.	Odborný odhad rozsahu zatepľovania v rokoch 1992 až 2012 a stanovenie postupu pre jeho určenie podľa Občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov (ďalej len „OZ ZPZ“)

	Rozsah zatepľovania je stanovený na základe stavebného výrobku, ktorý kopíruje obvodovú stenu budovy pri zatepľovaní a to je tepelná izolácia expandovaný polystyrén (ďalej len „EPS“) EPS/F 70 ako komponent ETICS. EPS pritom má 85 až 90% podiel použitej tepelnej izolácie v kontaktnom tepelnoizoločnom systéme (ďalej len „ETICS“).
Ide o metodicky stanovený odborný odhad s viacerými premennými údajmi spotreby penového polystyrénu ako spotreby EPS v tonách celkom, odpočet vývozu EPS,  odpočet EPS na tvarovky a obaly, rozsah EPS v stavebníctve a z toho rozsah EPS na fasády, podiel odpadu EPS, objemová hmotnosť EPS, priemerná hrúbka EPS v ETICS až po stanovenie rozsahu EPS 70F v m2 a stanovenie celkového rozsahu zhotovovania ETICS. 
Rozsah celkovej výroby EPS v rokoch 2001 až 2012 vyjadruje graf prevzatý zo Združenia EPS na Slovensku.

Výroba EPS v tisíc t v Slovenskej republike za roky 2001 až 2013

Zdroj: Združenie EPS SR 

	Pri stanovení kontrolného prepočtu z  m2 EPS 70F na počet bytov v bytových a rodinných domoch, ako aj nebytových budovách, sa vychádzalo z ročných rozsahov EPS 70F v rokoch 2008 až 2011, ktoré boli v jednotlivých rokoch takmer identické (cca 30 000 ton EPS a cca 8 miliónov m2 fasád v Slovenskej republike). 
	Ročný prepočtový ukazovateľ je nasledovný:
8 miliónov m2 fasád (30 tisíc ton EPS) predstavovalo 
-	22 tisíc rodinných domov, 
-	35 tisíc bytov v bytových domoch, 
-	5 tisíc nových zateplených rodinných domov a 
-	94 nebytových budov, 
všetko rôznych veľkostí rešpektujúcich rozsah výstavby v krajoch Slovenskej republiky.

3.	Ďalší postup pri stanovovaní rozsahu obnovy budov do roku 2020 a po roku 2020

Odborný odhad obnovy budov OZ ZPZ získaný z postupne upresňovanej spotreby tepelnej izolácie na fasádach budov od roku 1992 do roku 2012 umožňoval porovnať ho s údajmi SOBD 2011 a stanoviť vhodnú korekciu pôvodných údajov. Tak bolo možné k údajom zo SOBD 2011 pripočítať rozsah obnovy bytových a rodinných domov za roky 2011 až 2013. Zatiaľ možno hovoriť o  rozsahu obnovy bytových budov a do budúcnosti sa venovať podrobne aj obnove nebytových budov, ktorá je za roky 2005 až 2012 vyjadrená cez ETICS rozsahom cca 2 387 500 m2 obvodového plášťa, bez členenia na jednotlivé kategórie nebytových budov.