Tabuľka: Prehľad všetkých monitorovacích aktivít, vykonaných v roku 2005 a ich najdôležitejších výsledkov			      Príloha 1
Lokalita	Stupeň
dôležitosti	Monitorovacie merania v roku 2005	Zhodnotenie stavu
lokality v roku 2005	Odporúčania
pre rok 2006	
		Typ
merania	Monitorovacie
objekty	Frekvencia
meraní	Najdôležitejšie výsledky meraní			
1. Veľká Čausa	III.	Geodetické
(GD)	20 pozorovacích
bodov 	1 meranie:
27. 5. 2005	Najväčšia zmena nastala u bodov P-13 a P-21 (posuv 27,51, resp. 17,26 mm za obdobie 1 roka). V bode P-27 bol zaznamenaný pokles 18 mm za rovnaké obdobie.	Pohybová aktivita je sústredená do západnej a centrálnej časti zosuvu (vrty VČ-10 a VE-4). Pomerne prekvapivým zistením je aktivizácia pohybu v doposiaľ stabilizovanej východnej časti (nepriechodnosť vrtu VČ-11 od hĺbky 9,5 m). Uvedené skutočnosti potvrdili i výsledky merania poľa PEE. Na zosuve teda prebieha pomalé dotvarovanie prejavujúce sa plazivým pohybom zosuvných hmôt. Pre zvýšenie bezpečnosti obce je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu odvodňovacích zariadení a realizovať povrchovú úpravu terénu  zosuvného územia.	Vzhľadom na stav zosuvného územia a  celospoločenskú dôležitosť lokality ponechať rozsah i frekvenciu monitorovania na rovnakej úrovni (prípadne zvýšiť frekvenciu meraní poľa PEE a presnej inklinometrie). Na základe výsledkov skúšobnej prevádzky nastaviť limitnú úroveň hpv pre varovné signalizačné zariadenie inštalované vo vrte AH-1.	
		Povrchových
rezid. napätí
(RN)	12 odskúšaných
bodov	1 meranie:
26. 6. 2005	Celkový mierny nárast tlakových napätí (najviac v bode RN-05), predovšetkým v strednej časti svahu. Výrazná zmena charakteru napätia (z tlaku na ťah) v bode RN-32.			
		Inklinometrické
(IN)	10 vrtov	1 meranie:
13. 5. 2005	Najväčšie deformácie (nad 5 mm) zaznamenané vo vrtoch VČ-10 (5 mm/rok v hĺbke 3,4 m) a VE-4 (5,47 mm/rok v hĺbke 4 m). Vrt VČ-11 nepriechodný od 9,5 m.			
		Pulz. elektromag.
emisií
(PEE)	10 vrtov	2 merania:
2.5. a 10.11.2005	Na jar celkovo zvýšená aktivita v spodných častiach vrtov VČ-6,10 a 4. V jeseni bola zvýšená aktivita poľa vo vrte VČ-13 v hĺbke 8 až 12 m a vo vo vrte VČ-11.			
		Hĺbky hladiny
podz. vody
(HPV)	10 objektov	týždenné merania
(celkom 49)	Maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody (hpv) bol nameraný vo vrte VČ-4 (6,89 m). Priemerná hĺbka hpv na lokalite oproti roku 2004 mierne stúpla (o 25 cm).
Hladinomery v obidvoch vrtoch zaznamenali najvyššiu úroveň vody koncom marca. V septembri jej pokles.			
			2 vrty:
VČ-2, VČ-8	automat. hladin.
(hodin. záznam)				
			1 vrt (AH-1)
(realizovaný 27.7.05)	varovný systém
inštal. 12.10.05	On-line kontinuálny záznam hpv, teploty vody a vzduchu a zrážkových úhrnov. 			
		Výdatnosti
(Q)	7 objektov	týždenné merania
(celkom 41)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2004 o3,44 l.min-1 a predstavuje 8,92 l.min-1			
		Zrážkových úhrnov
(ZU) – stan. SHMÚ	Prievidza (30120)
Ráztočno (30100)	denné zrážkové úhrny (d.z.ú.)	Ročné zrážkové úhrny sa porovnávajú na všetkých staniciach s dlhodobým priemerom za 12 rokov (od 1.1.1993 do 31.12.2004).
rok 2004: PD:705,6 mm (106,7% ), RA:722,6 mm
                 (95,2%) - normálny rok
rok 2005: PD: 799,9 mm (121,0 %), RA:889,6 mm
                 (117,2 %) – vlhký rok			
2. Malá Čausa	II.	HPV	9 objektov	meranie s 2-týžd.
intervalom (22) 	Max. rozkyv hpv bol nameraný vo vrte Z-6 (3,68 m). Priemerná hĺbka hpv oproti r. 2004 stúpla o 41 cm. 	Vzhľadom na neúplnú sanáciu zostáva spodná časť svahu trvalo zamokrená.  Úroveň hpv v roku 2005 mierne stúpla.	Pokračovať v monitorovaní zosuvu v rovnakom rozsahu ako v roku 2004 a o doterajších výsledkoch informovať orgány miest. samosprávy.	
		Q	2 objekty	meranie s 2-týžd. intervalom (23)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2004 o 0,38 l.min-1 a predstavuje 3,64 l.min-1			
		ZU	Pozri lokalita Veľká Čausa.			
3. Handlová – Morovnianske sídlisko	III.	HPV	7 starších objektov

34 nových objektov
(označenie P)	týždenné merania
(celkom 47)
merania 1x za mesiac (10)	V skupine novších vrtov bol najväčší rozkyv zaznamenaný vo vrte P-15 (15,02 m). Priem. hĺbka hpv oproti roku 2004 mierne stúpla (o 0,39 m). Vzhľadom na stav starších vrtov sa merania v nich postupne utlmujú.
Voda vo vrte P-17 dosiahla podľa záznamov hladinomera koncom marca až úroveň terénu. Od polov. mája zaznamenali obidva hladinomery postupný pokles úrovne vody až do konca novembra, kedy nastalo prudké stúpnutie hladiny (až o cca 8 m v P-17).	Merania zaznamenali mierne stúpnutie hladiny podzemnej vody i priemernej sumárnej výdatnosti odvodňovacích zariadení. Veľký rozkyv kolísania hpv zaznamenali obidva hladinomery, hlavne vo vrte P-17 v hornej časti svahu (amplitúda až 8 m, kritické stavy koncom marca a začiatkom decembra).	Zvýšiť frekvenciu merania hpv (aspoň 2-krát mesačne) v nových vrtoch (P). Postupne utlmiť pozorovania v starších vrtoch. V súčinnosti s MÚ Handlová sa pokúsiť  o obnovenie geodetických meraní na lokalite.	
			2 vrty:
P-19, P-17	aut.hladinom.
(hodin. záznam)				
		Q	12 objektov	týždenné merania
(celkom 52)	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite stúpla oproti r. 2004 o 18,05 l.min-1 a predstavuje 279,94 l.min-1			
		ZU – stan. SHMÚ: 	Handlová (30080)	denné zrážkové úhrny	Rok 2004: 888,1 mm (108,9 %) – normálny rok;
Rok 2005: 913,9 mm (112,1 %) – vlhký rok			
4. Handlová – Kunešovská cesta	III.	GD	4 pozorovacie body	2 merania:
13.5. a 15.11. 05	Výraznejšie zmeny boli pri jarnom meraní. Meracie body nie sú hĺbkovo stabiliz., čo ovplyvňuje presnosť meraní.	Merania potvrdili stabilizovaný stav svahu po uskutočnených sanačných opatreniach. Výsledky merania poľa PEE vo vrte JK-1 však naznačujú možné prerozdelenie napätí vo vyšších častiach svahu (nad odlučnou hranou) a aktivizáciu staršieho zosuvu po hlbších šmykových plochách.	Rozsah i frekvenciu monitorovania je potrebné zachovať a  uskutočniť aktualizované výpočty stability svahu vo vybraných profiloch s odvodením limitných stavov hpv.	
		IN	5 vrtov	1 meranie:
11. 5. 2005	Stabilizovaný stav. Najväčšie deformácie zaznamenané vo vrte JK-3 (2,32 mm za rok v hĺbke 2 m).			
		PEE	6 vrtov	2 merania:
4.5. a 11.11. 05	Pole PEE je vo vrtoch JK-2 a 3 ovplyvnené odvodňov. horiz. vrtmi. Vyššie hodnoty malo pri oboch meraniach v JK-1 pod hlad. vody. V jeseni nárast v JK-3 a JK-6. 			
		HPV	10 objektov	týždenné merania
(celkom 52)	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte MK-8 (3,82 m). Priem.hĺbka hpv oproti roku 2004 je približne rovnaká (stúpnutie o 4 cm).			
		Q	4 objekty	týždenné merania
(celkom 49)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2004 o 0,32 l.min-1 a predstavuje 8,93 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Handlová (30080)	d. z. ú	Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko.
Priemerný dlhodobý úhrn na stanici Handlová- totalizátor je 995,9 mm (1993 až 2004). V roku 2004 bol 1194 mm. 			
			Handlová-totalizátor	mesačné zrážk. úhrny (m. z. ú.)				
5. Handlová – zosuv  z rokov 1960 / 1961	I.	GD	34 pozorovacích bodov	1 meranie:
2.9.2005	Najvýraznejší posuv bol zaznamenaný v bode P-123 (69,2 mm za 2 roky) a v P-182 a P-143 (nad 30 mm)	Zaznamenané boli pokračujúce prejavy dotvarovania predovšetkým v hornej časti svahu(vrt GI-1).   Dielčie zmeny poľa PEE boli identifikované  vo vrte GI-3 v mieste starej odtrhovej plochy a vo V časti  akumulačnej oblasti.	Zachovať doterajšiu náplň i frekvenciu monitorovacích pozorovaní. Nevyhnutné je vykonať údržbu odvodňovacích zariadení (prečistenie povrchových rigolov a úpravy ústia odvodňovacích vrtov (predovšetkým v stredisku VI.).	
		IN	5 vrtov	1 meranie:
23.5.2005	Najväčšie deformácie zaznamenané vo vrte H-GI-1 (až 15 mm v hĺbke 16,5 m za 2 roky). Výrazné deformácie sú i v pripovrchovej zóne vo vrtoch H-GI-2 a H-GI-4. 			
		PEE	6 vrtov	2 merania:
3.5. a 11. 11. 05	Stredný stupeň aktivity poľa bol opakovane zazname-naný na jar vo vrtoch GI-1 a GI-3 (12 m). Na jeseň sa objavili lokálne aktivity poľa v GI-3 (metráž 15 a 26 m).			
		HPV	7 objektov	1 meranie:
3.5.2005	Kontrolné meranie preukázalo oproti meraniu v roku 2004 stúpnutie úrovne hpv vo všetkých meraných vrtoch. 			
		Q	19 objektov	1 meranie:
3.5.2005	Kontrolné meranie preukázalo oproti meraniu v roku 2004 výrazné zvýšenie celkovej výdatnosti odvod. vrtov 
(z 65,63 l.min-1 na 166,14 l.min–1)			
		ZU – stan. SHMÚ:	Handlová (30080)
Handlová-totalizátor	d. z. ú.
m. z. ú.	Pozri lokalita Handlová – Kunešovská cesta.			
6. Dolná Mičiná	II.	PEE	10 vrtov	2 merania:
25. 5. a 11. 11. 05	Na jar bola zvýšená aktivita poľa PEE vo vrtoch JM-2, 8 (v hĺbke 18 m), 18 a najmä JM-7 (v hĺbke 22 m). Na jeseň sa preukázala aktivita vo vrtoch JM-18 a 14.	Monitorovacie merania preukázali stabilný stav sanovaného zosuvného svahu okrem meraní poľa PEE, pri ktorých bol identifikovaný zvýšený napätostný stav v okolí vrtov JM-14 a 18 a v hlbokom horizonte vrtu JM-7. Zo stabil. hľadiska je nepriaznivé výrazné kolísanie hpv, zaznamenané 
obidvoma hladinomermi.	Zachovať doterajší rozsah monitorova-nia. Potrebné je riešiť problematiku výrazných eróznych javov, rozvíjajúcich sa v materiáli násypu, ako aj možnosť obnovenia funkčnosti niektorých horizontálnych vrtov.	
		HPV	12 vrtov	3 merania: 14.4., 23.6., 25.8.2005 	V 4 vrtoch bola zaznamenaná najnižšia úroveň hpv za celé obdobie pozorovania  od roku 1996. Priemerná hpv oproti roku 2004 mierne poklesla (o 0,18 m).			
			JM-6, JM-19	aut. hladinom.
(hodin. záznam)	Rozkyv hladín presahujúci v priebehu roka až 10 m zaznamenali obidva automatické hladinomery. Kritické stúpnutie hpv bolo v apríli až máji a začiatkom decembra			
		Q	5 objektov	3 merania: 14.4., 23.6., 25.8.2005	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2004 o 1,61 l.min-1 a predstavuje 16,53 l.min-1			
		ZU – stan. SHMÚ	Banská Bystrica (34300)	denné zrážkové úhrny	Rok 2004: 902,8 mm (106,5 %) – normálny rok;
Rok 2005: 830 mm (97,9 %) – normálny rok			
7. Ľubietová	II.	HPV	8 vrtov	3 merania: 14.4., 23.6., 25.8.2005	Vo vrte V-8 bola zaznamenaná najnižšia úroveň hpv za celé obdobie pozorovania od roku 1995 (17,81 m). Priemerná hpv poklesla oproti roku 2004 o 0,14 m.	Režimové pozorovania nepreukázali žiadnu významnú zmenu oproti roku 2004.	Zvýšiť frekvenciu režimových meraní (5 až 6 ročne) a v roku 2006 uskutočniť  premeranie siete geodetických bodov.	
		Q	9 objektov	3 merania: 14.4., 23.6., 25.8.2005	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov klesla oproti r. 2004 o 1 l.min-1 a predstavuje 5,35 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:
	Ľubietová (34100)	mesačné zrážkové úhrny	Rok 2004: 707,1 mm (97,3 %) – normálny rok;
Rok 2005: 434,3 mm (do 31.10. 2005)			
8. Fintice	III.	GD	5 meracích bodov	1 meranie:
1. 7. 2005	Najvýraznejšie posuvy boli zaznamenané v bodoch 1 (21,09 mm) a 5 (24,09 mm) za obdobie 14 mesiacov.	Posuv 25 mm vo vrte K-2B možno považovať za kritický. Jednoznačne preukazuje aktívnu šmykovú zónu v akumulačnej časti zosuvu. Túto skutočnosť čiastočne potvrdzujú aj výsledky geodetických meraní. Pokračujúci pohyb môže spôsobiť ďalšie deštrukcie cesty a ohroziť stabilitu stožiarov VVN.	V roku 2006 pokra-čovať v meraniach s rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy posúdiť optimálne možnosti sanácie zosuvu a zabrániť nepriaznivým dôsledkom svahového pohybu.	
		IN	4 vrty	1 meranie:
26.5.2005	Kritická hodnota deformácie vo vrte K-2B v polohe 5,5 až 12,5 m (25 mm za 13 mesiacov).Deformácia 13,17 mm v pripovrchovej zóne vrtu K-4. 			
		PEE	6 vrtov	1 meranie:
28.7. 2005	Mierne aktívne pole PEE bolo zaznamenané v akumulačnej časti zosuvu (vrty K-1 a K-2B).			
		HPV	12 vrtov	6.meraní: 7.4., 27.4.,31.5.,8.7.,
19.9.,2.11. 2005	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte K-1 (3,55 m). Priem. hĺbka hpv oproti roku 2004 stúpla o 0,73 m..			
			K-1A a K-2A	aut. hladinom.
(hodin. záznam)
inštal. 27.4.2005	Po max. úrovniach hpv v apríli a máji poklesla úroveň hladiny o cca 1 m v letných mesiacoch. Ďalšie stúpnutie hpv zaznamenané v decembri. 			
		ZU – stan. SHMÚ:
	Kapušany (59220)
Prešov-planetárium
(59160)	mesačné zrážkové úhrny	Rok 2004: Kapušany: 912,6 mm (141,5 %)– mimoriadne vlhký rok, Prešov: 843,9 mm (138,2 %)- veľmi vlhký rok
Rok 2005: Kapušany: 916,8 mm (142,5 %) – mimoriadne vlhký rok, Prešov: 851,3 mm (139,4 %) – veľmi vlhký rok			
9. Slanec	III.	HPV	11 vrtov	7 mer.: 14.4., 11.5., 1.7., 2.8., 19.9., 28.10., 9.12. 2005	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte J-12 (3,89 m). Priem. hĺbka hpv oproti r. 2004 stúpla o 0,52 m. 	Pokles výdatnosti odvod. zariadení môže byť spôsobený ustálením hydrogeol. režimu po extrémnych zmenách v predchádz. rokoch. V prípade pokračujúceho poklesu treba overiť stav odvod. zariadení.	Pokračovať v reži-mových pozoro-vaniach s intervalom meraní cca 1 mesiac a overiť stav odvodňovacích zariadení.	
		Q	20 objektov	7 meraní v rov-nakých termínoch ako hpv	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov oproti r. 2004 výrazne klesla (o 32,91 l.min-1) a je 24,83 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Slanská Huta (51160)	mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 833,9 mm a v roku 2005 poklesol na 803,7 mm.			
10. Bojnice	II.	GD	20 pozorovacích bodov	1 meranie:
24.5.2005	Kritický posuv bol zaznamenaný v bode 6 (102,18 mm za rok), čo ilustruje i vznik zosuvnej trhliny. Posuvy nad 30 mm boli zaznamenané v bodoch 7 a B-2	Posuv geodetického bodu č. 6 a vznik zosuvnej trhliny považujeme za prejav aktívneho zosúvania, iniciovaného  technickou závadou a pokračujúcimi únikmi vody z kanalizácie.
	Pokračovať v meraniach v rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. O aktuálnom stave informovať orgány miestnej samosprávy. 	
		IN	2 vrty	1 meranie:
4.5.2005	Nevýrazné deformácie (do 1,6 mm za rok) zaznamenané v pripovrchovej zóne obidvoch meraných vrtov.			
		HPV	8 objektov	týždenné merania
(celkom 48)	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte B-4 (2,57 m). Priem.hĺbka hpv oproti roku 2004 stúpla (o 0,22 m)			
		ZU – stan. SHMÚ:	Prievidza (30120)	denné zrážkové úhrny	Rok 2004: 705,6 mm (106,7% ) – normálny rok.
Rok 2005: 799,9 mm (121,0 % - veľmi vlhký rok			
11. Okoličné	III.	GD	25 pozorovacích bodov	1 meranie:
23. 4. 2005	Najvýraznejšie boli posuny bodov 111 (32,4 mm), P-25 (24,2 mm) a 132 (23,1 mm) za obdobie 1 roka. 	Svahová deformácia je stále potenciálne nestabilná. Svedčia o tom niektoré výsledky meraní, predovšetkým inklinometrických, ktoré naznačujú aktivizáciu pohybu po staršej šmykovej ploche v centrálnej časti zosuvného svahu. Výrazný bol i posuv geodetického bodu č. 111 v čele zosuvu nad železničnou traťou. 	Zachovať doterajší rozsah a frekvenciu meraní a opätovne upozorniť orgány miest. samosprávy a ŽSR na nepriazni-vý stav zosuvu.
Na základe výsledkov skúšobnej prevádzky nastaviť limitnú úroveň hpv pre varovné signalizačné zariadenie inštalované vo vrte AH-2.	
		RN	8 odskúšaných bodov	1 meranie:
2.6.2005	Celkový nárast tlakových napätí (najvýraznejší v bode RN-13); zmena tlakového na ťahové napätie v RN-03. 			
		IN	4 vrty	1 meranie:
6.5.2005	Najvýraznejšie deformácie boli namerané vo vrte JO-1 (10,49 mm za rok v hĺbke 9 m) a vo vrte M-2 (6,6 mm). 			
		HPV	8 objektov	týždenné merania
(celkom 42)	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte M-2 (12,85 m). Priemerná hĺbka hpv oproti r. 2004 stúpla o 1,98 m. 
Hladinomer preukázal stúpnutie úrovne hpv od januára po polovicu mája o 1,8 m, potom postupný pokles o 1 m.			
			J-1	aut. hladinom.
(hodin. záznam) 				
			1 vrt (AH-2)
(realizovaný 29.9.05)	varovný systém
inštal. 13. 10.05	On-line kontinuálny záznam hpv, teploty vody a vzduchu a zrážkových úhrnov. 			
		Q	12 objektov	týždenné merania (42 meraní)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov oproti r. 2004 stúpla o 16,71 l.min-1 a predstavuje 47,77 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Lipt. Mikuláš (21060)
Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130)	denné zrážkové úhrny	Rok 2004: L. Mikuláš: 719,6 mm (112,2 %), L. Mikuláš – Ondrášová: 756,9 mm (115,6 %) – vlhký rok;
Rok 2005: L. Mikuláš: 681,7 mm (106,3 %) – norm. rok			
12. Liptovská Mara	II.	GD	12 pozorovacích bodov, 4 pevné body	1 meranie:
19-22. 7. 2005 
	Pri analýze polohových zmien bodov treba konštatovať, že bol zaznamenaný pohyb pevných bodov A-1 a  A-6, čo ovplyvňuje presnosť merania pohybov pozor. bodov. 
Oproti roku 2004 sú výškové zmeny bodov od -7,7 do +1,2mm. Bod B-2 klesol za posledné 3 roky o 13,5mm.	Pozorovania v roku 2005 nepreukázali výrazné zmeny parametrov, ovplyvňujúcich stabilitný stav zosuvného územia, okrem  hladinomera vo vrte J-19, ktorý zaznamenal najvyššiu úroveň hpv za celé obdobie merania. Trvalým problémom je úprava geodetickej siete i systému meraní polohových zmien bodov.	Pokračovať v rovnakom rozsahu i frekvencii pozorovaní.  Potrebné je zrekon-štruovať sieť geodet. bodov a upraviť ústie niektorých horizont. vrtov. S TBD vod. diela prerokovať možnosť vybudovania aspoň 2 inklinometrických vrtov 	
		HPV	24 objektov	meranie s 2-týžd. intervalom (28)	Priemerná úroveň hpv vo väčšine pozorovaných objektov  v roku 2005 stúpla oproti stavu z roku 2004.
Merania hladinomermi vykázali podobný trend ako pri ručne meraných piezometroch. Boli zaznamenané 2 maximá hpv (koncom marca vo vrte J-19 až 0,32 m pod úrovňou terénu a august).			
			2 piezometre
J-10, J-19	aut. hladinomery inštal. 14. 5. 2003				
		Q	28 horizontálnych vrtov	meranie s 2-týžd. intervalom (28)	Celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení v roku 2005 bola vyššia oproti predchádzajúcemu roku. 			
		ZU – lokálna zrážkom. stanica	Zrážk. stanica na hrádzi L. Mara	denné zrážkové úhrny	Rok 2004: 512,4 mm (91,1 %) – normálny rok.;
Rok 2005: 582,6 mm (103,8 %) – normálny rok.			
		Hladina vody v nádrži	Autom. kontinuálny zapisovač	denné minimá a maximá	Maximum hladiny v nádrži bolo zistené 5.5. 2005 (564,61 m.n.m), čo je takmer o 2 m vyššie ako v roku 2004. V tomto období bola hladina vody v nádrži krátkodobo vyššie (1,7 m) ako hladina podzemnej vody vo vrte J-5 na zosuve.			
13. Hlohovec – Posádka	I.	PEE	12 vrtov	2 merania:
5.4. a  3.11.2005	Zvýšená úroveň poľa PEE v jeseni vo vrtoch v severnej časti územia (HSJ-25, 26, 32 a 33). Vo vrte HSJ-37 trvalý pokles vody až o 16 m a prejavy aktivity.	Meraniami preukázané pokračujúce prejavy zvýšeného napätostného poľa v severnej časti hodnoteného územia.	Merania poľa PEE  doplniť opakovaným geodetickým meraním a spracovaním údajov o hpv.	
		ZU	Stanica SHMÚ:
Siladice (18540)	mesačné zrážkové úhrny	Rok 2004: 553,3 mm (94,7 % ) – normálny rok
Rok 2005: 645,6 mm (110,5 %) – normálny rok			
14. Vištuk	I.	PEE	16 vrtov	2 merania:
20.5. a 13.10. 2005	Stredná hodnota aktivity poľa PEE bola zaznamenaná vo vrte J-26 (staršia šmyková plocha), v ostatných vrtoch stav ukľudnený..	Neboli namerané žiadne výrazné zmeny, ktoré by indikovali zhoršenie stabilitného stavu.	Merania poľa PEE  doplniť o spracovanie údajov o zmenách hpv v 	
		ZU – stan. SHMÚ:
	Modra (18060)	mesačné zrážkové úhrny	Rok 2004: 585,1 mm (86,00 % ) – suchý rok;
Rok 2005: 810,0 mm (119 %) – vlhký rok			
15. Veľká Izra	I.	Dilatometrické
TM-71
	2 prístroje:
Veľká Izra – 1 
(VI-1 horný)
Veľká Izra – 2 
(VI-2 dolný)	4 merania:
6. 4., 30. 5., 
26. 7., 28. 10. 05	V roku 2005 pokračovala stagnácia rozširovania trhliny medzi skal. masívom a sadajúcim blokom (VI-1). Šírka trhliny medzi okraj. a sused. blok. (VI-2) sa dokonca trochu zúžila a celkovo klesla pod 8 mm. Pokračoval mierny pokles oboch blokov.   	Dilatometrom nebola zaznamenaná žiadna významná pohybová aktivita horninových blokov. 	Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.	
		ZU – stan. SHMÚ: 	Slanská Huta (51160)	mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 833,9 mm, v roku 2005 klesol na 803,7 mm.			
16. Sokoť	I.	Dilatometrický
TM-71
	1 prístroj:
Sokol – 1 	4 merania:
6. 4., 30. 5., 
26. 7., 28. 10. 05	Stagnácia rozširovania trhliny z roku 2004 pokračovala i v roku 2005. Nedošlo k zmene stagnácie pohybu  ani v smere osi z (pokles), ani y (posun pozdĺž trhliny).  	Dilatometer preukázal stagnáciu pohybu vo všetkých meraných smeroch (x,y,z).  	Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.	
		ZU	Stanica SHMÚ:
Dargov (50040)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 724,6 mm, v roku 2005 mierne stúpol na 728,3 mm. 			
17. Košický Klečenov	I.	Dilatometrický
TM-71	2 prístroje:
K. Klečenov – 1 
(KK-1 dolný) 
K. Klečenov – 2 
(KK-2 horný)	4 merania:
6. 4., 30. 5., 
26. 7., 28. 10. 05	Vertikálny zdvih oboch skalných blokov v roku 2005 bol pomerne výrazný (1,2, resp. 0,75 mm). Hodnota zdvihu od konca r. 1990 je 6,4 mm (prístroj KK-1) a od r. 1995 predstavuje 4 mm (KK-2).	Dilatometre zaznamenali nárast zdvihu oboch blokov a potvrdili dlhodobý trend.	Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.	
		ZU	Stanica SHMÚ:
Herľany (60060)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 817,1 mm, v roku 2005 klesol na 744,4 mm.			
18. Banská Štiavnica	II.	Digitálna fotogrametria
(DF)	8 vertikálnych profilov PF1 až PF8	1 meranie:
7.10. 2005	Diferencie medzi profilmi meranými v roku 2004 a 2005  sú v medziach presnosti merania profilových bodov na digitálnom stereoskopickom modeli (stredná chyba určenia ich polohy a výšky je 3 až 5 cm). 	Na základe výsledkov fotogrametrických i dilatometrických meraní boli rozdiely medzi pozorovanými profilmi i premiestneniami vybraných blokov  v porovnaní s predchádzajúcim rokom minimálne. Najväčšie zmeny sú spôsobené intenzívnym zvetrávaním a opadávaním úlomkov v porušených zónach masívu.	Pokračovať v dilatometrických i fotogrametrických meraniach s rovnakou frekven-ciou. V rámci fotogrametrických meraní aplikovať  metódy digitálnej  fotogrametrie.
	
			Konvergentné snímkovanie so všeobecnou orientáciou osi záberu		Vybrali sa skalné bloky pre dlhodobé monitorovanie. Polohová a výšková presnosť určenia jednotlivých bodov  na hrane skalného bloku je 1 až 2 cm.			
		Dilatometrické  Somet (DS)	4 páry meracích bodov 	2 merania:
28. 4., 3.10. 2005	Pohyb monitorovaných horninových blokov neprekročil na všetkých meraných stanoviskách 1 mm.
			
		Dilatometrické mer.posuvov (DP)	2 páry meracích bodov	2 merania:
28. 4., 3.10. 2005	Zaznamenané posuvy na meraných stanoviskách nepresiahli 2 mm			
		ZU – stan. SHMÚ:	Banská Štiavnica (40260)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 848,3 mm, v roku 2005 stúpol na 890,2 mm. 			
		Počet mrazových dní  (MD) - SHMÚ	Banská Štiavnica
(11901)	počet dní s (Tmin<0,0°C)	Zima 2003/2004: 118 dní.;
Zima 2004/2005: 117 dní			
19. Demjata	II.	Digitálna fotogrametria (DF)	5 vertikálnych profilov PF1 až PF5	1 meranie:
6.10. 2005	Rozdiely medzi profilmi meranými v roku 2004 a 2005 sú v rámci presnosti merania (stredná chyba určenia polohy bodov na profiloch je 3 až 5 cm).	Degradácia horninového masívu pokračuje predovšetkým v polohách ílovcov a v okolí poruchových zón. V meraných profiloch sa neprejavili  žiadne výrazné zmeny. Ani dilatometrické merania nepreukázali významné rozdiely oproti minulému roku.
	Pokračovať v dilatometrických i fotogrametrických meraniach s rovnakou frekven-ciou. Aplikovať  digitálne metódy  fotogrametrie.
O závažných ziste-niach informovať SSC v Prešove.	
			Konvergentné snímkovanie so všeobecnou orientáciou osi záberu		Vybrali sa skalné bloky pre dlhodobé monitorovanie. Polohová a výšková presnosť určenia týchto bodov  na hrane skalného bloku je 1 až 2 cm.			
		DS	Stanovisko 3 (4 body) a stanov. 4 (2 body)	2 merania:
27.4., 8.11. 2005	Rozdiely medzi jednotlivými meraniami nepresiahli hodnotu 1 mm.
			
		DP	Stanovisko 3 (5 bod.), stanovisko 2 (4 body),
stanovisko 1 (2 body)	2 merania:
27.4., 8.11. 2005	Hodnota posuvov na všetkých meracích stanoviskách nepresiahla 1,6 mm.
			
		ZU – stan. SHMÚ	Kapušany (59220)
	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 912,6 mm, v roku 2005 stúpol na 916,8 mm.			
		MD – stan. SHMÚ:	Bardejov (11962)
Prešov-vojsko (11955)	počet dní s (Tmin<0,0°C)	Zima 2003/2004: 118 (Bardejov), resp. 127 dní (Prešov);
Zima 2004/2005: 132 (Bardejov), resp. 138 dní (Prešov)			
20. Harmanec	II.	Digitálna fotogrametria (DF)	15 horizontálnych profilov	1 meranie
7.10.2005	Prehlbovanie eróznej ryhy je najvýraznejšie na PF-23.5,  PF-18.5 a PF-16.5. Rozširovanie oblasti odnosu pokračuje v najvyššej polohe (PF-25.0). Rozdiely medzi meraniami v rokoch 2004 a 2005 sú v rámci presnosti merania  (1 až 2 cm).  	Merania zaznamenali pokračujúci vývoj eróznej ryhy, pričom najintenzívnejšie sa prehlbuje jej horná časť. Zmeny pozdĺž tektonickej poruchy, merané dilatometrom, boli minimálne.	Pokračovať v meraniach  horizontálnych rezov (vrstevníc)  v miestach eróznej ryhy metódou digitálnej fotogrametrie. Pokračovať i v dilatometrických meraniach.	
		DS	2 páry meracích bodov	2 merania
28.4.a 4.10.2005	Neboli zaznamenané žiadne významnejšie zmeny v polohe meracích bodov.			
		ZU – stan. SHMÚ	Dolný Harmanec (34160)	mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 1092 mm, v roku 2005 stúpol na 1163,1 mm.			
		MD – stan. SHMÚ	Banská Bystrica – Zelená (11898)	počet dní s (Tmin<0,0°C)	Zima 2003/2004: 109 dní;
Zima 2004/2005: 121 dní 			
21. Ipeľ priestor projekt. PVE	II.	GD
	32 bodov 	vyhodnotenie merania zo 
septembera 2004	Meranie z jesene 2004 potvrdilo diferencovanú poklesovú tendenciu meraných bodov, čo potvrdzuje predpoklady o určitej tektonickej aktivite územia.	Výsledky monitorovacích pozorovaní preukazujú celkovú stabilitu územia. Jeho neotektonickú aktivitu treba zhdnotiť z hľadiska výstavby náročného technic. diela.	Pokračovať v 2-ročnom cykle geo-detických meraní a terénnom hodno-tení svahu s projekt. objektami PVE.	
		Terénna obhliadka (TO)	pochôdzkovanie v priestore	6x ročne	Počas terénnych obhliadok neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali zmeny stability svahu.			
		ZU – stan. SHMÚ	Málinec	denné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2004 bol 722,9 mm, v roku 2005 stúpol na 766,7 mm.			
22. Stabilizačný násyp - Handlová	III.	GD – meranie pohybov prekrytia	6 indikačných bodov	1 meranie: 
október 2005	Výškové meranie vykonané na všetkých bodoch, polohové iba na výtokovom objekte (bod VO). Na tomto bode bol zaznamenaný posun v pozdĺžnom smere 0,5 mm za obdobie roka a zdvih o 1 mm. Najväčší pokles za rok bol v bode OŠ-3 a predstavoval 6,9 mm.	Najdôležitejším zistením z pozorovaní v roku 2005 je zistenie 14 pozícií s výskytom trhlinových porúch potrubia. Z miest ich výskytu i tvaru možno predpokladať, že príčinou vzniku je nerovnomerné lokálne sadanie líniovej konštrukcie v pozdĺžnom smere.
 Z meraní pohybov prekrytia vyplýva, že nosná konštrukcia ako celok bezpečne prenáša zaťaženie od násypu.	Pokračovať v meraniach, ktoré zodpovedá tretej kategórii stavby v súlade s vyhláškou 524/2002 Z.z. Ide o meranie pohybov prekrytia i meranie priečnych rozmerových zmien potrubia. Ďalšie navrhované merania sa vykonajú na základe posúdenia doterajších výsledkov a rokovania medzi generálnym projektantom stavby a riešiteľom monitorovania	
		GD – Merania konvergencie (priečnych rozmerových zmien potrubia)	48 meracích staníc	1 meranie: 
október 2005	Namerané zmeny priemeru potrubia sú značne kolísavé a viacnásobne presahujú presnosť merania konvergometra (ktorá je 0,05 mm). Nepriaznivou zistenou skutočnosťou je identifikácia trhlín v oceľovom potrubí (14 miest).			
		HPV	50 vrtov	15 meraní od 19.8. do konca roku 2005	Režimové pozorovania nadviazali na merania, uskutočnené v roku 2003 (63 meraní) a v roku 2004 (v januári 5 meraní). Vykonaná bola inventarizácia stavu objektov (z 59 vertikálnych vrtov bolo 8 upchatých a 1 zničený).  Vzhľadom na krátkosť meraní nemožno vykonať súborné zhodnotenie kolísania hpv v roku.			
		Q	2 objekty	nemerané	Výtokové objekty boli poškodené a v roku 2005 nemerateľné. Je potrebné vykonať ich technickú úpravu.			
		ZU – stan. SHMÚ: 	Handlová (30080)	denné zrážkové úhrny	Rok 2004: 888,1 mm (108,9 %) – normálny rok;
Rok 2005: 913,9 mm (112,1 %) – vlhký rok