Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. .../2002 Z. z.
Triedy energetickej hospodárnosti
Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa nasledujúcich tabuliek:
Tabuľka č. 1 - sušičky s odvetrávaním
Trieda energetickej hospodárnosti | Spotreba energie C v kWh na kg bielizne pre štandardný cyklus suchej bavlny s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
A | C £ 0,51
B | 0,51 < C £ 0,59
C | 0,59 < C £ 0,67
D | 0,67 < C £ 0,75
E | 0,75 < C £ 0,83
F | 0,83 < C £ 0,91
G | C > 0,91
Tabuľka č. 2 - sušičky s kondenzáciou
Trieda energetickej hospodárnosti | Spotreba energie C v kWh na kg bielizne pre štandardný cyklus suchej bavlny s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem
A | C £ 0,55
B | 0,55 < C £ 0,64
C | 0,64 < C £ 0,73
D | 0,73 < C £ 0,82
E | 0,82 < C £ 0,91
F | 0,91 < C £ 1,00
G | C > 1,00