Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. ......./2005 Z. z.

Limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám

1. Určujúce veličiny
1.1.  Určujúcimi veličinami vibrácií, ktoré sú rizikom pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v pracovnom prostredí sú
       a) pre vibrácie prenášané na ruky (STN EN ISO 5349-1  Mechanické kmitanie. Meranie a hodnotenie expozície človeka prenosom kmitania  na ruky. Časť 1: Všeobecné požiadavky, STN EN ISO 5349-2  Mechanické kmitanie. Meranie a hodnotenie expozície človeka prenosom kmitania na ruky. Časť 2: Praktický pokyn na meranie na pracovnom mieste.): výsledné normalizované zrýchlenie vibrácií vo frekvenčnom rozsahu 5,6 Hz až 1400 Hz (váhový filter na ruky Wh),
       b) pre vibrácie prenášané na celé telo (STN ISO 2631-1  Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 1: Všeobecné požiadavky.): normalizované zrýchlenie vibrácií v smere osi s najvyššou hodnotou veličiny: 1,4awx,8h ,  1,4awy,8h , awz,8h ; pri použití doplnkovej metódy určujúcimi veličinami vibrácií sú aj maximálna hodnota priebežného váženého zrýchlenia a ekvivalentné vážené zrýchlenie; frekvenčný rozsah je 0,5Hz až 80 Hz (váhový filter Wk pre os z a Wd  pre osi x, y)
  c) pre miestne vibrácie: normalizované zrýchlenie v tretinooktávových pásmach v smere osi v ktorej dosahuje najvyššiu hodnotu, frekvenčný rozsah je 1 Hz až 1000 Hz..
1.2. Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií,  pôsobiacich počas pracovného dňa kratší alebo dlhší čas ako 8 hodín, sa prepočítajú  na normalizované hodnoty podľa bodu 10 prílohy  č.1.

2.  Prenos vibrácií na ruky

2.1. Limitná hodnota výsledného normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na ruky  ahv,8h,L je 5 m.s-2.
2.2. Akčná hodnota výsledného normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na ruky  ahv,8h,a je  2,5 m.s-2.
2.3. Akčná  hodnota ekvivalentného výsledného zrýchlenia vibrácií pôsobiacich na ruky kratšie ako 20 minút ahv,a je 12,25 m.s-2.
2.4.  Pri výpočte výsledného zrýchlenia pôsobiaceho na ruky sa použijú hodnotiace faktory  kx = ky = kz = 1. 

3.  	Prenos vibrácií na celé telo

3.1. Vibrácie, ktoré sa prenášajú na celé telo, sa určujú na  sedacej podložke  sediaceho zamestnanca alebo na  podlahe  stojaceho zamestnanca vo frekvenčnom rozsahu určenom príslušným váhovým filtrom. 
3.2.  Limitná hodnota normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na celé telo v smere osi s maximálnym prenosom je 1,15 m.s-2.
        Maximálny prenos zrýchlenia je v smere tej osi v ktorej hodnota 1,4awx,8h, 1,4awy,8h,  awz,8h    je najvyššia. 
Pri rovnosti hodnôt aspoň v dvoch osiach sa hodnotí výsledné zrýchlenie vibrácií.
3.3. Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia prenášaného na celé telo je 0,5 m.s-2.
3.4. Akčná hodnota ekvivalentného zrýchlenia vibrácií  prenášaných na celé telo s trvaním  kratším ako  10 minút   je 3,5  m.s-2.
3.5. Limitná hodnota aj akčné hodnoty pre vibrácie chrbtovej opierky sú rovnaké ako pre vibrácie prenášané na celé telo. Vibrácie chrbtovej opierky sa posudzujú s frekvenčnou váhovou funkciou Wc, pričom  kx = 0,8,  ky = kz = 0.  
3.6. Ak pri vykonávaní práce dochádza alebo môže dôjsť k rušeniu práce vplyvom celkových vibrácií, znižujú sa akčné hodnoty určené podľa ods. 3.3 a 3.4 vynásobením korekčným činiteľom podľa tab. 1.

Tabuľka č .1  Korekčné činitele pre celkové vibrácie  
Pracovisko / druh vykonávanej práce	korekčný činiteľ	
Administratívne práce	0,1	
Fyzická práca náročná na presnosť a náročná práca na stacionárnych strojoch, ak sú vibrácie prenášané z iných pracovísk	
0,16	
Fyzická práca náročná na presnosť a sústredenie				0,32	
Riadenie samohybných strojov a motorových vozidiel			0,71	

3.7.	Ak dochádza k rušeniu práce pri  nižších hodnotách vibrácií ako určuje ods. 3.6 a sú závažné dôvody na to, aby sa takéto rušenie odstránilo (napr. operačné sály, náročné lekárske ošetrenie, presné laboratóriá, kancelárie pre náročnú riadiacu prácu, a pod.), postupuje sa pri meraní, hodnotení a odstraňovaní  vibrácií podľa technických noriem tak, aby práca mohla byť vykonávaná  s čo najmenším rušením.
3.8. Akčná hodnota normalizovaného vertikálneho zrýchlenia prenášaného na celé telo vo frekvenčnej oblasti 0,08 až 0,63 Hz (napr. vibrácie na mieste obsluhy samohybných strojov, vyvolávajúce kinetózu; chorobu z pohybu) je  0,5 m.s-2. Pri hodnotení sa používa frekvenčné váženie Wf. Vibrácie s frekvenciou nižšou ako 1 Hz sa nehodnotia na námorných lodiach. 
3.9. Ak zamestnanec v súvislosti  s vykonávanou pracovnou činnosťou využíva oddychové priestory, úroveň vibrácií pôsobiacich na celé telo sa musí znížiť na úroveň primeranú účelu a podmienkam používania týchto priestorov, s výnimkou prípadov, ktoré nie je možné ovplyvniť.

4. Miestne vibrácie
4.1	Limitná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou l Hz až 1000 Hz v smere osi s najväčším  prenosom pri  kx = ky = kz = 1, je ateq,8h,L = 0,2 m.s-2.
4.2. Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou l Hz až 1000 Hz v smere osi s najväčším  prenosom pri  kx = ky = kz = 1, je ateq,8h,a = 0,1 m.s-2.