MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________ 
Číslo:  

Materiál na rokovanie 
Legislatívnej rady vlády 
Slovenskej republiky 

N á v r h

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí			     	  ´

Podnet:

§  18 ods. 3 zákona č. ……/2005 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov		Obsah materiálu:

1.	Návrh vyhlášky

Predkladá:

Rudolf Zajac
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava 30. júna 2005 

Vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. ..... /....,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí		

	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 3 zákona č. ........../2005 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

	Táto vyhláška ustanovuje
a)	podrobnosti o požiadavkách na opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu
obyvateľov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň,
b)	frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa,)
c)	limitné a akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu,
d)	požiadavky na skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia.

§ 2
Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa

	Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa sa ustanovuje
a)	od 0 Hz do 10 kHz vrátane (ďalej len „nízkofrekvenčné elektromagnetické pole“),
b)	nad 10 kHz do 300 GHz (ďalej len „vysokofrekvenčné elektromagnetické pole“).

Definície pojmov sú uvedené v prílohe č. 1

§ 3
Limitné a akčné hodnoty expozície

(1)	Limitné hodnoty expozície sú uvedené v prílohe č. 2
(2) Akčné hodnoty expozície sú uvedené v prílohe č. 3

§ 4
Požiadavky na skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia

(1)	Skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia sa vykonáva
a)	pred ich uvedením do prevádzky a najmenej raz za tri roky od ich uvedenia do prevádzky,
b)	pri ich zmene alebo oprave, pri zmene prevádzky alebo pri zmene v ich okolí zdroja elektromagnetického žiarenia.
(2)	Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zdroje elektromagnetického žiarenia s výkonom menším ako 4 W s výnimkou amplitúdovo modulovaných, frekvenčne modulovaných, televíznych, rozhlasových a rádiolokačných vysielačov, rádioreléových spojov a základňových staníc operátorov verejných rádiotelefónnych sietí.

§ 5
Zrušovacie ustanovenia

	Zrušuje sa:
1.	vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 271/2004 Z. z. o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením.

§ 6
Účinnosť

	Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...................

                                                                                                       Príloha č. 1
                                                                                                       k vyhláške č. ...... /.... Z. z.

Definície pojmov

(1) elektromagnetické pole: statické a časovo premenné elektrické, magnetické a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz.

(2) limitné hodnoty expozície: limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu sú stanovené na základe dokázaných účinkov na zdravie a na základe biologických porovnávaní. Súlad s týmito limitnými hodnotami zaručuje, že osoby exponované elektromagnetickému poľu sú chránené pred všetkými doteraz známymi škodlivými účinkami na zdravie.

(3) akčné hodnoty expozície: veľkosť priamo merateľných parametrov, vyjadrená v pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H), magnetická indukcia (B) a hustota žiarivého toku (S), pre ktoré musí byť vykonané jedno alebo viacero špecifických opatrení, uvedených v tejto vyhláške. Súlad s týmito hodnotami zaručuje súlad so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície.

(1) intenzita elektrického poľa: vektorová veličina, rovná vektoru F, sily pôsobiacej na bodový elektrický náboj, delenému veľkosťou q tohto náboja:
E = F/q
Symbol:	E

Jednotka SI:	volt na meter (V/m)

POZNÁMKA – Pri poliach, ktoré sa v čase periodicky menia a ktorých priebeh je možné popísať ako sínusový, vektor elektrického poľa buď osciluje pozdĺž pevnej priamky (lineárna polarizácia) alebo sa otáča a opisuje elipsu.
Pretože priebeh elektrického poľa narušujú blízke elektricky vodivé predmety (počítajúc do toho aj osoby), je nutné expozičnú situáciu charakterizovať neporušeným elektrickým poľom (t.j. poľom, aké by v danom mieste bolo bez prítomnosti osôb a bez prechodne umiestňovaných alebo prenosných predmetov). 

(2) magnetická indukcia: vektorová veličina (B) popisujúca pole, ktoré na elektrický náboj q pohybujúci sa rýchlosťou v pôsobí silou F rovnou:
F = q . (v x B)
Symbol:	B

Jednotka SI:	tesla (T)

POZNÁMKA – Pri poli, ktoré sa v čase periodicky mení a ktorého priebeh je možné popísať ako sínusový, vektor magnetického poľa buď osciluje pozdĺž pevnej priamky alebo sa otáča a opisuje elipsu.

(3) intenzita magnetického poľa: vektorová veličina (H), rovná vektoru (B) magnetickej indukcie delenému permeabilitou prostredia μ
H = B/μ
Symbol:	H

Jednotka SI:	ampér na meter (A/m)

POZNÁMKA – Pri popise biologických efektov spôsobených magnetickým poľom sa namiesto intenzity magnetického poľa častejšie používa magnetická indukcia. Vo vákuu a prakticky vo všetkých biologických objektoch sa tieto veličiny líšia len multiplikatívnou konštantou: pomer B/H medzi magnetickou indukciou a intenzitou magnetického poľa je rovný permeabilite vákua μ0 = 4π . 10-7 henry na meter (H/m). Vo feromagnetických materiáloch sa však pomer B/H od permeability vákua líši aj o niekoľko rádov.
Pri poli, ktoré sa v čase periodicky mení a ktorého priebeh je možné popísať ako sínusový, vektor magnetického poľa buď osciluje pozdĺž pevnej priamky alebo sa otáča a opisuje elipsu.

(4) prúdová hustota: intenzita elektrického prúdu prechádzajúceho kolmo k zvolenej ploche, delená veľkosťou tejto plochy.

Symbol:	J

Jednotky SI:	ampér na štvorcový meter (A/m2)

(5) hustota žiarivého toku (výkonová hustota): výkon prenášaný elektromagnetickou vlnou cez jednotkovú plochu kolmú na smer šírenia vlny; je rovný hodnote Pointingovho vektora:
S = E x H

Symbol:	S

Jednotka SI:	watt na štvorcový meter (W/m2)

POZNÁMKA – Pri rovinnej elektromagnetickej vlne je možné hustotu žiarivého toku určiť z intenzity E elektrického poľa alebo z intenzity H magnetického poľa, prípadne z magnetickej indukcie B s použitím impedancie vákua (377Ω). Platí
S = E2/377 = 377 . H2 = E . H = (E . B)/μ
E a H sú v jednotkách V/m, resp. A/m, B v jednotkách tesla (T), S je vo W/m2

(6) merná absorbovaná energia: podiel diferenciálneho množstva energie dW a diferenciálneho množstva látky dm obsiahnutého v objemovom elemente dV s hustotou látky ρ
                                                                    dW        1     dW 
SA =  –––– = ––– ––––
                                                                    dm        ρ     dV

Symbol:	SA

Jednotka SI:	joule na kilogram (J/kg)

(7) merný absorbovaný výkon: časová derivácia podielu diferenciálneho množstva energie dW a diferenciálneho množstva látky dm obsiahnutej v objemovom elemente dV s hustotou látky ρ

                                                        d                      d                         
SAR = –– (dW/dm) = –– (1/ρ).(dW/dV)
                                                        dt                     dt     
Symbol:	SAR

Merný absorbovaný výkon je možné vyčísliť podľa týchto rovnocenných vzorcov:

			SAR = (σ.Ei2)/ρ					(1)
			SAR = ci.(dTúdt)					(2)
			SAR = J2/(ρ.σ)						(3)
kde
Ei – intenzita elektrického poľa vo vnútri telesného tkaniva vo voltoch na meter (V/m),
σ – elektrická vodivosť tkaniva tela v siemensoch na meter (S/m)
ci – merná tepelná kapacita telesného tkaniva v jouleoch na kilogram na stupeň celsia    (J/kg.ºC)
(dT/dt) – časová derivácia teploty v telesnom tkanive v stupňoch celsia za sekundu (ºC/s)
J – indukovaná prúdová hustota v telesnom tkanive v ampéroch na meter štvorcový (A/m2)

Vzťahy (1) a (2) sa používajú pre vyššie frekvencie (f > 10 MHz). Pri vyšších frekvenciách je potrebné vziať do úvahy tiež priamy (netepelný) vplyv indukovanej prúdovej hustoty J na procesy v tkanive a pri porovnávaní expozície s limitnou hodnotou prípadne započítať súčasne SAR a indukovanú prúdovú hustotu.

(8) plošná hustota energie: množstvo energie, ktoré dopadne na rovinnú plochu (alebo ktoré prešlo rovinnou plochou) kolmou na smer šírenia elektromagnetickej vlny, delené obsahom tejto plochy.

Jednotka SI:	joule na štvorcový meter (J/m2)

(9) kontaktný prúd: prúd tečúci telom pri kontakte človeka s vodivým predmetom, ktorý je v elektrickom alebo striedavom magnetickom poli. S limitnou hodnotou sa porovnáva časový priemer efektívnej hodnoty kontaktného prúdu stredovanej po dobu jednej sekundy.

Symbol:	I

Jednotka SI:	ampér (A)

(10) indukovaný prúd: prúd tečúci telom v dôsledku priamej expozície osoby elektrickému alebo striedavému magnetickému poľu.

Symbol:	i

Jednotka SI:	ampér (A)

(11) špičková hodnota: maximálna hodnota časovo premennej veličiny (napr. intenzity poľa alebo hustoty žiarivého toku) v danom časovom intervale.

(12) absolútna hodnota: absolútna hodnota (veľkosť) vektora intenzity elektrického poľa E(t) v okamihu t je definovaná vzťahom
E(t) = │E(t)│ = [Ex2(t) + Ey2(t) + Ez2(t)]1/2
Ex(t), Ey(t) a Ez(t) sú okamžité hodnoty pravouhlých zložiek časovo premenného vektora E(t) pole. Rovnaký vzťah platí pre vektor magnetickej indukcie B(t) a pre akukoľvek inú vektorovú veličinu.

(13) efektívna hodnota: efektívna hodnota Eeff intenzity elektrického poľa a efektívna hodnota Beff magnetickej indukcie v danom mieste je rovná odmocnine z časového priemeru kvadrátu intenzity poľa E(t) a kvadrtu magnetickej indukcie B(t) cez periódu:
     t + T
Eeff = [ (1/T) ∫ E2(t).dt]1/2
 t
     t + T
Beff = [ (1/T) ∫ B2(t).dt]1/2
t
rovnaký vzťah sa použie pre výpočet efektívnej hodnoty elektrického prúdu a efektívnej hodnoty prúdovej hudtoty.
Efektívna hodnota hustoty žiarivého toku (výkonovej hustoty) je časový priemer hustoty žiarivého toku cez periódu:

             t + T
Seff =  (1/T) ∫ S(t).dt
           t
T = 1/f je perióda príslušnej oscilujúcej veličiny

(14) časový priemer (spôsob stredovania): s najvyššími prípustnými hodnotami pre nepretržitú expozíciu stanovenými v prílohe č. 2 sa zistené hodnoty zodpovedajúcich veličín porovnávajú rôzne podľa biologických mechanizmov, ktorými elektrické a magnetické pole rôznych frekvencií pôsobí na tkanivo ľudského tela:
1.	Pri veličinách charakterizujúcich pole s frekvenciou vyššou ako 1 kHz a pri hustote žiarivého toku sa s limitnými hodnotami porovnávajú časové priemery Est, Bst a Sst vypočítané zo zistených efektívnych hodnôt
a)	pri poli s frekvenciou nižšou ako 100 kHz alebo rovnou 100 kHz podľa vzťahov
                                                                                                                                                                           t + T
                            Est =(1/Tc)∑Ei . ti        	 prípadne	 Est =  (1/Tc) ∫ Eeff(t).dt2
                                                                                                                                                                             t
                                                                                                                                                                         t + T
                           Bst =(1/Tc)∑Bi . ti        	 prípadne	 Bst =  (1/Tc) ∫ Beff(t).dt
                                                                                                                                                                            t

s dobou stredovania Tc = 1 sekunda;

                                                                                                                                                                            t
b)	pri poli s frekvenciou vyššou ako 100 kHz a nižšou ako 10 GHz alebo rovnou 10 GHz podľa vzťahov

                                                                                                                                                                        t + T
                            Est = [(1/Ts)∑Ei . ti]1/2       prípadne     Est = [ (1/Ts) ∫ Eeff 2(t).dt]1/2
                                                                                                                                                                           t
                                                                                                                                                                        t + T
                            Bst = [(1/Ts)∑Bi . ti]1/2       prípadne     Bst = [ (1/Ts) ∫ Beff 2(t).dt]1/2
                                                                                                                                                                           t
                                                                                                                                                                  t + T
                            Sst = (1/Ts)∑Si . ti                     prípadne     Sst =  (1/Ts) ∫ Seff 2(t).dt
                                                                                                                                                                     t

s dobou stredovania Ts = 6 minút a pre frekvenciu z intervalu od 10 GHz do 300 GHz s dobou stredovania Ts = 68/(10-9 . f)1,05. Frekvencia je v jednotkách Hz, čas Ts bude v minutách.
Ei a Bi sú efektívne hodnoty intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie, Si je efektívna hustota žiarivého toku pre i-tu expozíciu trvajúcu čas ti. Výrazy s integrálmi sa požijú, ak v časovom úseku, cez ktorý sa streduje, bol zaznamenaný spojito premenný časový priebeh okamžitých efektívnych hodnôt Eeff(t), Beff(t) a Seff(t) intenzity elektrického poľa, magnetickej indukcie alebo hustoty žiarivého toku.
2.	Pri poli s frekvenciou nižšou ako 1 kHz nie je časové stredovanie prípustné. S limitnými hodnotami sa v tomto prípade porovnávajú zistené efektívne hodnoty elektrického poľa a magnetickej indukcie priamo.

(15) časový interval pre stanovenie priemeru ((Tc, Tst): čas, počas ktorého je stredovaná príslušná veličina, napr. intenzita elektrického poľa. Pre frekvencie od 1000 Hz do 100 kHz je časový interval pre stanovenie priemeru 1 sekunda, pre frekvencie vyššie ako 100 kHz a nižšie ako 10 GHz – 6 minút, pre frekvencie od 10 GHz do 300 GHz je Tst = 1,92 . 1011/f1,05 (f je frekvencia v Hz, Tst je čas stredovania v minútach). Veličiny (intenzita elektrického poľa, magnetická indukcia, hustota indukovaného elektrického prúdu) s frekvenciou nižšou ako 1000 Hz sa pre porovnanie s limitnými hodnotami nestredujú.

(16) statické pole: pre účely tejto vyhlášky – elektrické alebo magnetické pole, ktorého časová zmena má frekvenciu nižšiu ako 1 Hz.

(17) pole s niekoľkými frekvenciami: superpozícia dvoch alebo viacerých fázovo nekoherentných zložiek elektromagnetického poľa s rôznymi frekvenciami.

(18) oblasť blízkeho poľa: oblasť nachádzajúca sa blízko zdroja vysokofrekvenčného poľa, v ktorej nemá elektrické a magnetické pole charakter rovinnej vlny. Oblasť blízkeho poľa sa ďalej delí na reaktívnu oblasť, ktorá je k vyžarujúcej štruktúre najbližšie a obsahuje skoro celú uloženú energiu, a na oblasť vyžarovania, kde už radiačné pole prevažuje nad reaktívnym poľom, má však zložitú štruktúru. Pre väčšinu antén sa obyčajne za vonkajšiu hranicu reaktívneho poľa považuje vzdialenosť od povrchu antény rovná polovicu vlnovej dĺžky.

(19) oblasť vzdialenej zóny: v tejto oblasti prevláda charakter rovinnej vlny, kedy vektory elektrickej zložky a magnetickej zložky poľa sú navzájom kolmé a ležia v rovine kolmej na smer šírenia vlny.

(20) vlnová impedancia (Z): pomer intenzity elektrického poľa k intenzite magnetického poľa v elektromagnetickej vlne. Vlnová impedancia pre rovinnú vlnu šíriacu sa vo vákuu je Z0 = (μ0/ε0)1/2, teda približne 377Ω.

(21) dielektrická konštanta: viď permitivita

(22) pracovný cyklus (pri periodicky prerušovanom poli): pomer doby trvania impulzu poľa k perióde opakovania impulzov. Pracovný cyklus rovný jednej zodpovedá neprerušovanému poľu.

(23) elektrická indukcia: veličina rovná intenzite elektrického poľa E násobenej permitivitou:
D = ε . E
Symbol:	D

Jednotka SI:	coulomb na štvorcový meter (C/m2)

(24) permeabilita: magnetická permeabilita materiálu (prostredia) je definovaná ako pomer medzi veľkosťou magnetickej indukcie B a intenzitou magnetického poľa H:
μ = B/H
Symbol:	μ

Jednotka SI:	henry na meter (H/m)

POZNÁMKA – Pre všetky neferomagnetické materiály, vrátane tkaniva ľudského tela, je permeabilita dostatočne presne rovná 4π . 10-7 H/m.

(25) permitivita: charakteristika dielektrického materiálu (napr. biologického tkaniva) definovaná ako podiel veľkosti elektrickej indukcie a intenzity elektrického poľa:
ε = D/E
Symbol:	ε

Jednotka SI:	farad na meter (F/m)

(26) vlnová dĺžka: vlnová dĺžka elektromagnetickej vlny súvisí s frekvenciou f a rýchlosťou c vlny:
c = f . λ
Symbol:	λ

Jednotka SI:	meter (m)

POZNÁMKA – Vo vákuu je rýchlosť elektromagnetickej vlny rovná rýchlosti svetla

(27) odrazené žiarenie: elektromagnetické pole vyvolané vodivými alebo posuvnými prúdmi indukovanými vo vodivom alebo dielektrickom predmete elektromagnetickými vlnami dopadajúcimi na tento predmet z jedného alebo niekoľkých zdrojov. Odrážajúci objekt sa niekedy nazýva sekundárny žiarič.

(28) polarizácia: smer vektora elektrického poľa; v užšom zmysle – priestorová krivka, ktorú opisuje koncový bod vektora elektrického alebo magnetického poľa.(Vektor opisuje všeobecne elipsu buď v smere chodu hodinových ručičiek alebo proti nemu. Kruhová alebo lineárna polarizácia nastáva, ak sa elipsa zmení na kružnicu alebo na priamku.)

                                                                                                       Príloha č. 2
                                                                                                       k vyhláške č. ...... /..... Z. z.

Limitné hodnoty expozície

Tab. 1
Limitné hodnoty prúdovej hustoty indukovanej v hlave a v trupe elektrickým a magnetickým poľom
Indukovaná prúdová hustota J a)	
Frekvencia 
f (Hz) 	J (A/m2)	
< 1	0,011 b)	
1 až < 4	0,008/f	
4 až < 1000 	0.002	
1000 až < 105	f/5.105	
105 až 107	f/5.105	
a) Prúdová hustota J je definovaná ako efektívna hodnota elektrického prúdu, tečúceho kolmo k rovinnej ploche s obsahom 100 mm2, delená obsahom tejto plochy, a pre frekvencie vyššie ako 1 kHz časovo stredovaná za dobu 1 sekundy. Pre frekvencie nižšie ako 1 kHz sa prúdová hustota časovo nestreduje.
Pri súčasnej expozícii elektrickému a magnetickému poľu rovnakej frekvencie sa prúdová hustota určí ako súčet hustoty prúdu indukovaného elektrickým poľom a hustoty prúdu indukovaného magnetickým poľom. Ak sú známe smer a fáza indukovaných prúdov a ak ostávajú približne konštantné, môžu byť tieto prúdy pred porovnaním s limitnými hodnotami prúdovej hustoty sčítané vektorovo.
b)Špičková hodnota 

Tab. 2
Limitné hodnoty merného absorbovaného výkonu a mernej absorbovanej energie
Merný absorbovaný výkon SAR a merná absorbovaná energia SA	
Platí pre frekvencie od 
105 Hz do 
1010 Hz	Merný absorbovaný výkon – SAR – stredovaný pre ktorýkoľvek šesťminútový interval a celé telo	SAR stredovaný pre ktorýkoľvek šesťminútový interval a pre ktorýchkoľvek 10g a) tkaniva s výnimkou rúk, zápästí, chodidiel a členkov	SAR stredovaný pre ktorýkoľvek šesťminútový interval a pre ktorýchkoľvek 10g a) tkaniva rúk, zápästí, chodidiel a členkov	Špičková hodnota mernej absorbovanej energie SA stredovaná pre ktorýchkoľvek 10g a) tkaniva	
	0,08 W/kg	2 W/kg	4 W/kg	0,002 J/kg b)	
a) Týchto 10g je potrebné voliť v tvare kocky, nie ako plochý útvar na povrchu tela
b) Platí pre pulzy kratšie ako 30μs pri frekvencii 300 MHz až 10 GHz

Doba stredovania pre merný absorbovaný výkon je 6 minút. Pri krátkodobej expozícii (kratšej ako 6 minút) nie je limitná hodnota merného absorbovaného výkonu prekročená, ak je splnená nerovnosť

∑(SARi . ti) ≤ 0,48 W.min.kg-1

SARi je merný absorbovaný výkon pri i-tej expozícii vo W . kg-1 a ti je doba trvania i-tej expozície v minútach

Tab.3
Limitné hodnoty hustoty žiarivého toku elektromagnetickej vlny z intervalu frekvencií od 10 GHz do 300 GHz dopadajúcej na telo alebo jeho časť
Hustota žiarivého toku S a)	
Frekvencia 
f (Hz) 	S (W/m	
> 1010 – 3.1011	10	
a) Doba stredovania pre frekvencie 10 GHz až 300 GHz je Tst = 1,92.1011/f1,05, f je v hertzoch, Tst v minútach. S je priemerná hodnota hustoty žiarivého toku dopadajúceho na plochu rovnú 20 cm2 ktorejkoľvek časti ztela exponovanej osoby. Maximálny priemerná hodnota S vztiahnutá na 1 cm 2 exponovaného povrchu nesmie pri tom prekročiť dvadsaťnásobok hodnôt uvedených v tab.3

1.	Súčasná expozícia polí niekoľkých zdrojov s rôznymi frekvenciami

1.1.	Ak má pole zložky s rôznymi frekvenciami, je pri hodnotení expozície nutné posudzovať oddelene elektrickú stimuláciu tkaniva vyvolanú hustotou indukovaného elektrického prúdu, ktorá sa uplatňuje v obore frekvencií od 0 Hz do 10 MHz, a tepelné pôsobenie poľa, ktoré sa uplatňuje od frekvencie 100 kHz vyššie.
1.2.	Pre elektrickú stimuláciu je požiadavka neprekročenia limitnej hodnoty indukovanej prúdovej hustoty splnená, ak platí nerovnosť

∑Ji /JL,i ≤ 1

kde
Ji je prúdová hustota indukovaná zložkou poľa i-tej frekvencie
JL,i je limitná hodnota pre i-tu frekvenciu
Spočítava sa cez prítomné frekvenčné zložky od hodnoty 0 Hz do hodnoty 10 MHz.
1.3.	Pre určenie tepelného pôsobenia zdrojov s rôznymi frekvenciami, ktoré sa uplatňuje pri frekvenciách vyšších ako 100 kHz, je nutné vypočítať celkový merný absorbovaný výkon sčítaním príspevkov SARi od zdrojov s frekvenciami z intervalu od 100 kHz do 10 GHz a celkovú hustotu žiarivého toku sčítaním príspevkov Si od zdrojov s frekvenciami z intervalu od f > 10 GHz do 300 GHz. Limitná hodnota nie je prekročená, ak je súčet pomeru celkového merného absorbovaného výkonu k jeho limitnej hodnote SARL a pomeru celkovej hustoty žiarivého toku k jej limitnej hodnote SL menší ako jedna alebo rovný jednej

                                                                            10GHz                             300GHz
∑ SARi /SARL + ∑Sj /SL ≤ 1
                                                                            100kHz                            f>10GHz

                                                                                                       Príloha č. 3
                                                                                                       k vyhláške č. ...... /..... Z. z.

Akčné hodnoty expozície

1.	Akčné hodnoty pre nepretržitú expozíciu

1.1.	Akčné hodnoty pre intenzitu elektrického poľa

Tab.1
Akčné hodnoty pre intenzitu elektrického poľa E – nepretržitá expozícia
Frekvencia 
f (Hz)	E (V/m)	
< 1	- a)	
1 až < 8	10 000	
8 až < 25	10 000	
25 až < 800	2,5 . 105 /f	
50	5 000	
800 až < 3 . 103	2,5 . 105 /f	
3 . 103 až < 150 . 103	87	
150 . 103 až < 106	87	
106 až < 107	87 . 103 /f0,5	
107 až < 4 . 108	28	
4 . 108 až < 2 . 109	1,375 . 10-3 . f0,5	
2 . 109 až 3 . 1011	61	
a) Akčná hodnota pre statické elektrické pole nie je zavedená; pri pobyte v silnom statickom elektrickom poli je však potrebné znížiť vplyv nepríjemného pocitu spôsobeného elektrickým nábojom indukovaným na povrchu tela a zabrániť sršaniu výbojov z povrchu tela	

	Ak je súčasne prítomné magnetické pole, je na porovnanie s akčnou hodnotou poterbné použiť vzťahy uvedené v bode 1.4.

1.2.	Akčné hodnoty pre magnetickú indukciu

1.2.1.	Ak expozícia magnetickému poľu neprekračuje 1 hodinu denne v týždennom priemere, možno v intervale frekvencií od 0 Hz do 100 kHz použiť akčnú hodnotu stanovenú pre zamestnancov aj pre obyvateľstvo.
1.2.2.	Pri expozícii len rúk alebo nôh je prípustné akčné hodnoty zvýšiť nepriamoúmerne k pomeru lineárneho rozmeru exponovanej časti tela k lineárnemu rozmeru trupu, pričom pri statickom poli možno krátkodobo pripustiť expozíciu poľu neprekračujúcu 5 T.
1.2.3.	Ak je súčasne prítomné aj elektrické pole, je na porovnanie s akčnou hodnotou potrebné použiť vzťahy v bode 1.4.

Tab.2
Akčné hodnoty pre magnetickú indukciu B – nepretržitá expozícia
Frekvencia 
f (Hz)	B (T)	
< 1	0,056 a)	
1 až < 8	0,04 /f2	
8 až < 25	0,005 /f	
25 až < 800	0,005 /f5 /f	
50	100 . 10-6	
800 až < 3 . 103	6,25 . 10-6	
3 . 103 až < 150 . 103	6,25 . 10-6	
150 . 103 až < 106	0,92 /f	
106 až < 107	0,92 /f	
107 až < 4 . 108	0,092 . 10-6	
4 . 108 až < 2 . 109	4,6 . 10-12 . f0,5	
2 . 109 až 3 . 1011	0,20 . 10-6	
a) Špičková hodnota	

1.3.	Akčné hodnoty pre hustotu žiarivého toku

Tab.3
Akčné hodnoty pre hustotu žiarivého toku S a)- nepretržitá expozícia
Frekvencia
f (Hz)	S (W/m2)	
107 až < 4 . 108	2	
4 . 108 až < 2 . 109	f /2 . 108	
2 . 109 až 3 . 1011	10 b)	
a) Táto veličina je použiteľná len pre postupnú vlnu. V indukčnej zóne je nutné použiť akčné hodnoty pre E a B uvedené v tab. 1 a 2
b) V intervale frekvencií od 10 GHz do 300 GHz je hustota žiarivého toku akčnou hodnotou	

1.4.	Súčasná expozícia viacerým poliam

Pre posudzovanie expozície pri súčasnom pôsobení elektrického a magnetického poľa rovnakej frekvencie alebo poľa s rôznymi frekvenciami podľa zistených frekvenčných úrovní je nutné posudzovať oddelene vplyv elektrickej stimulácie, ktorá sa uplatňuje v intervale frekvencií od 0 Hz do 10 Mhz, a tepelného pôsobenia poľa, ktoré sa uplatňuje v intervale frekvencií od 100 kHz do 300 GHz.

1.4.1.	Elektrická stimulácia vyvolaná hustotou indukovaného elektrického prúdu v tkanive neprekračuje akčné hodnoty, ak spĺňajú zistené úrovne polí nerovnosti

                                                                                1 MHz                     10 MHz
∑(Ei /EL,i) +  ∑(Ei /a) ≤ 1
                                                                                  1 Hz                      f >1MHz  
			a
                                                                                65 MHz                     10 MHz
∑(Bj /BLji) +  ∑(Bj /b) ≤ 1
                                                                                  1 Hz                      f >65MHz  

		kde
Ei označuje intenzitu elektrického poľa s frekvenciou i,
EL,i je akčná hodnota intenzity elektrického poľa pre i-tu frekvenciu,
Bj je magnetická indukcia s frekvenciou j,
BL,j je akčná hodnota magnetickej indukcie pre j-tu frekvenciu,
a je 87 V/m,
b je 6,25 . 10-6 T.

(Konštantné hodnoty a a b sú v tomto prípade použité aj pre frekvenciu vyššiu ako 1 MHz, pretože súčet sa týka hustoty indukovaných prúdov a nezahŕňa tepelné pôsobenie poľa.)

1.4.2.	Tepelné pôsobenie, ktoré sa uplatňuje pri frekvenciách vyšších ako 100 MHz, neprekračuje akčnú hodnotu, ak sú splnené nerovnosti:

                                                                              1 MHz                  300 GHz
∑(Ei /c)2  +  ∑(Ei /EL,i )2 ≤ 1
                                                                             100 kHz              f >1MHz  
			a
                                                                              1 MHz                  300 GHz
∑(Bj /d)2  +  ∑(Bj /BLji )2 ≤ 1
                                                                             100 kHz              f >1MHz  

		kde
		c = 87 . 103 /f0,5 V/m,
		d = 0,92 /f T, f je v hertzoch.

2.	Akčné hodnoty pre krátkodobú expozíciu

Tepelné pôsobenie expozície elektrickému a magnetickému poľu neprekračuje akčnú hodnotu, ak doby expozície ti a zistené úrovne polí Ei a Bi z intervalu frekvencií od 100 kHz do 10 GHz spĺňajú nerovmosti:

∑(Ei2 . ti) ≤ (6 . EL,i2)   v jednotkách (V/m)2 . min
a
∑(Bi2 . ti) ≤ (6 .BL,i2)   v jednotkách T2 . min

alebo ak hustota žiarivého toku rovnakého frekvenčného intervalu spĺňa nerovnosť:

∑(Si . ti) ≤ (6 SL,i)   v jednotkách W/m2 . min,

kde
ti je doba i-tej expozície v minútach,
Ei je intenzita elektrického poľa pri i-tej expozícii v jednotkách V/m,
Bi je magnetická indukcia pri i-tej expozícii v jednotkách T,
Si je hustota žiarivého toku pri i-tej expozícii v jednotkách W/m2,
EL,i, BL,i, SL,i sú akčné hodnoty intenzity elektrického poľa, magnetickej indukcie a hustoty žiarivého toku pre nepretržitú expozíciu uvedené v tab. 1, 2 a 3.

Okamžité hodnoty intenzity, magnetickej indukcie a žiarivého toku nesmú prekročiť hraničné akčné hodnoty uvedené v bode 3.

3.	Hraničné akčné hodnoty

Tab.4
Hraničné akčné hodnoty pre intenzitu elektrického poľa Ehran – špičkové hodnoty
Frekvencia
f (Hz)	E (V/m)	
105	130	
105 až < 106	0,0605 . f0,67	
106	603	
106 až < 107	56,03 . f0,17	
107	896	
107 až < 4 . 108	896	
4 . 108	896	
4 . 108 až < 2 . 109	0,0448 . f0,5	
2 . 109	1 952	
2 . 109 až 3 . 1011	1 952	

Tab.5
Hraničné akčné hodnoty pre magnetickú indukciu Bhran – špičkové hodnoty
Frekvencia
f (Hz)	B (T)	
105	9,375 . 10-6	
105 až < 106	0,1619 . 10-3 / . f0,247	
106	5,3 . 10-6	
106 až < 107	0,1619 . 10-3 / . f0,247	
107	3 . 10-6	
107 až < 4 . 108	3 . 10-6	
4 . 108	3 . 10-6	
4 . 108 až < 2 . 109	1,5 . 10-10 . f0,5	
2 . 109	6,4 . 10-6	
2 . 109 až 3 . 1011	6,4 . 10-6	

Tab.6
Hraničné akčné hodnoty pre hustotu žiarivého toku Shrana) – špičkové hodnoty
Frekvencia
f (Hz)	S (W/m2)	
107 až < 4 . 108	2 000	
4 . 108 až < 2 . 109	5 . 10-6 . f	
2 . 109	10 000	
2 . 109 až 3 . 1011	 10 000	
a) Táto veličina je použiteľná len pre postupnú vlnu. V indukčnej zóne zdroja je potrebné použiť hraničné akčné úrovne pre E a B uvedené v tab 4 a 5.	

Hraničné akčné hodnoty pre súčasnú expozíciu viacerým poliam:
Pri expozícii viacerým polian musia okamžité hodnoty intenzity elektrického poľa Ei, magnetickej indukcie Bj a hustoty žiarivého toku Si spĺňať pre všetky t nerovnosti:

∑Ei /Ehran ≤ 1,
∑Bi /Bhran ≤ 1,
∑Si /Shran ≤ 1,

kde Ehran, Bhran a Shran sú hraničné akčné úrovne uvedené v tabuľkách 4, 5 a 6.

4.	Akčná hodnota pre plošnú hustotu elektromagnetickej energie

Akčné hodnota pre plošnú hustotu elektromagnetickej energie, ktorá dopadne na povrch tela pri žiarení a poliach s dobou trvania t ≤ 30 μs s frekvenciou vyššou ako 300 MHz je 0,12 J/m2.

5.	Akčné hodnoty pre kontaktný prúd

Akčné hodnoty pre kontaktný prúd s frekvenciou f vznikajúci pri dotyku osoby s elektricky vodivým predmetom, pričom predmet alebo osoba sa nachádzajú v elektrickom poli a lebo v striedavom magnetickom poli, sú uvedené v tab.7. Počiatočný prúd tečúci v okamihu dotyku sa do hodnotenia nezapočítava.

Tab.7
Akčné hodnoty pre kontaktný prúd I
Frekvencia
f (Hz)	I (A)	
< 2 500	0,0005	
2 500 až < 105	2 . 10-7 . f	
105 až 1,1 . 106	0,02	

6.	Akčná hodnota pre indukovaný prúd

Pre frekvencie od 10 MHz do 110 MHz je akčná hodnota pre indukovaný prúd i tečúci ktoroukoľvek končatinou 0,045 A.

7.	Spoločné ustanovenia

7.1.	Spôsob zisťovania neprekročenia limitných a akčných hodnôt expozície

7.1.1.	Neprekročenie limitných hodnôt pre indukovanú prúdovú hustotu, merný absorbčný výkon alebo mernú absorbovanú energiu a hustotu žiarivého toku sa zisťuje:
a)	výpočtom,
b)	meraním na modeloch ľudského tela alebo jeho časti,
c)	porovnávaním intenzity elektrického poľa, magnetickej indukcie, hustoty žiarivého toku, kontaktného prúdu a indukovaného prúdu tečúceho ktoroukoľvek končatinou alebo hustoty dopadajúcej žiarivej energie zistenej pre posudzovanú situáciu výpočtom alebo meraním s akčnými úrovňami týchto veličín uvedenými v tab. 1 až 7. Neprekročenie akčných úrovní zaručuje, že nie sú prekročené limitné hodnoty uvedené v prílohe 2. Akčné úrovne môžu byť prekročené, ak sa spôsobom uvedeným v písmene a) alebo b) preukázalo, že nie sú prekročené limitné hodnoty.

7.1.2.	Akčné hodnoty pre intenzity elektrického a magnetického poľa, magnetickú indukciu a pre hustotu žiarivého toku alebo pre hustotu žiarivej energie uvedené v tejto prílohe platia pre pole neporušené prítomnosťou osôb v posudzovanom priestore. Ak je pole priestorovo silne nehomogénne, porovnáva sa s akčnými hodnotami priemerná intenzita poľa v oblasti zodpovedajúcej polohe srdca a hlavy exponovanej osoby alebo sa na porovnanie s akčnou hodnotou použije hodnota v geometrickom strede tejto oblasti. Neprekročenie akčnej hodnoty pre kontaktný prúd sa zistí priamym meraním kontaktného prúdu u príslušnej osoby alebo meraním prúdu rezistorom napodobňujúcim impedanciu ľudského tela.

7.1.3.	Vzťahy určujúce podmienky splnenia akčných hodnôt pri súčasnej expozícii človeka elektrickému a magnetickému poľu a pri súčasnej expozícii človeka poliam od viacerých zdrojov sú uvedené v bode 1.4., pre krátkodobú expozíciu v bode 2., hraničné akčné hodnoty v bode 3.

7.1.4.	Ak nie je uvedené inak, stanovené akčné hodnoty expozície sú udané v efektívnych hodnotách príslušných veličín.

7.2.	Požadovaná presnosť

7.2.1.	Nepresnosť zistených hodnôt spôsobená nepresnosťou výpočtu, približnosťou teoretického modelu alebo nepresnosťou merania použitým prístrojom a podmienkami merania sa pre porovnanie s akčnými hodnotami započíta takto:
a)	ak je stredná relatívna chyba výpočtu alebo merania príslušnej veličiny menšia ako 1 dB, t. j. približne 12,5 % pri intenzite poľa a 25 % pri výkonových veličinách, pokladá sa limitná hodnota alebo akčná hodnota za dodržanú, ak je vypočítaná alebo nameraná hodnota rovnaká ako limitná alebo akčná hodnoty, alebo je nižšia,
b)	ak je stredná relatívna chyba zisťovanej veličiny väčšia ako 1 dB, pokladá sa limitná alebo akčná hodnota za splnenú, ak je vypočítaná alebo nameraná hodnota príslušnej veličiny nižšia ako jej limitná alebo akčná hodnota aspoň o toľko dB, o koľko dB presahuje stredná relatívna chyba 1 dB. Rovnaké pravidlo platí, ak je na zistenie, či nie sú prekročené limitné alebo akčné hodnoty, potrebné použiť kombináciu dvoch alebo viacerých zistených hodnôt podľa vzťahov uvedených v tejto prílohe.

7.2.2.	Pri overovaní neprekročenia akčných hodnôt meraním sa musia používať prístroje kalibrované aspoň raz za päť rokov a po každej oprave. Pri kalibrácii meracej sondy je potrebné zmerať aj uhlovú závislosť sondy

7.2.3. Ani pri dodržaní stanovených limitných alebo akčných hodnôt expozície nemožno vylúčiť ovplyvnenie niektorých zariadení implantovaných do tela, napr. kardiostimulátorov, protéz obsahujúcich feromagnetické materiály a pod.