Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č.    /2003 Z. z.

Trieda energetickej hospodárnosti

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa nasledujúcich tabuliek:

Tabuľka 1 – Dutiny s malým objemom 

Trieda energetickej hospodárnosti	Spotreba energie E v kWh pre štandardnú záťaž s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem	
A	E  0,60	
B	0,60  E  0,80	
C	0,80  E  1,00	
D	1,00  E  1,20	
E	1,20  E  1,40	
F	1,40  E  1,60	
G	1,60  E	

Tabuľka 2 – Dutiny so stredným objemom 

Trieda energetickej hospodárnosti	Spotreba energie E v kWh pre štandardnú záťaž s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem	
A	E  0,80	
B	0,80  E  1,00	
C	1,00  E  1,20	
D	1,20  E  1,40	
E	1,40  E  1,60	
F	1,60  E  1,80	
G	1,80  E	

Tabuľka 3 – Dutiny s veľkým objemom 

Trieda energetickej hospodárnosti	Spotreba energie E v kWh pre štandardnú záťaž s použitím skúšobných postupov podľa technických noriem	
A	E  1,00	
B	1,00  E  1,20	
C	1,20  E  1,40	
D	1,40  E  1,60	
E	1,60  E  1,80	
F	1,80  E  2,00	
G	2,00  E