Príloha č. 2
Úrovne nameraných hodnôt

Prístroj/ Úroveň	Stanica RPSG
(nSv/h)	DC-3E-83
(Gy/h)	DC-4D
(mR/h)		
Ak ide o nárazové hodnoty, ide pravdepodobne o poruchu pristroja, prípadne o náhodný jav (naprÍKLAD elektrický výboj)	
A 
Bežná úroveň	< 500 nSv/h	< 0,5 Gy/h	< 0,1 mR/h	tolerovateľná odchýlka	
•	zabezpečiť vykonávanie meraní podľa dokumentácie radiačného monitorovania
•	informovať vedúceho odboru civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu a príslušné kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany	
B Pohotovostná úroveň	500 – 2000 nSv/h	0,5 – 2 Gy/h	0,1 – 0,2 mR/h	pohotovostná úroveň	
•	zabezpečiť a vykonávať opatrenia činnosti ako v bode A, ak ešte neboli vykonané
•	pripraviť sa na informovanie obyvateľstva
•	spohotoviť organizáciu havarijnej odozvy
•	vykonávať úlohy podľa dokumentácie radiačného monitorovania
•	pri lokálnej udalosti malého rozsahu vytýčiť nebezpečný priestor	
C
I. zásahová úroveň	2000 – 10 000 nSv/h	2 – 10 Gy/h	0,2– 1 mR/h	Havarijný stav	
•	zabezpečiť a vykonávať opatrenia a činnosti ako v bode A a B, ak ešte neboli vykonané
•	priestor považovať za potenciálne nebezpečný
•	organizovať opatrenia podľa interných predpisov	
D
II. zásahová úroveň	>10 000 nSv/h	>10 Gy/h	>1 mR/h	Havarijný stav	
•	priestor považovať za potencionálne nebezpečný
•	varovať a informovať obyvateľstvo, organizovať a vykonávať potrebné opatrenia             a činnosti ako v bode A až C a podľa plánu ochrany obyvateľstva