Širokopásmové technológie pre siete novej generácie 

	Optické prístupové siete (FTTH) 	Metalické  prístupové siete (VDSL)	Káblové prístupové siete (DOCSIS 3.0)	Mobilné prístupové siete (4G)	Družicové prístupové siete	
Rýchlosť a oneskorenie 	Virtuálne neobmedzená rýchlosť (v súčasnosti do 1Gbit/s), veľmi malé oneskorenie.	Obmedzená rýchlosť (VDSL2 môže dosiahnuť maximálnu teoretickú rýchlosť 100 Mbit/s iba do vzdialenosti 300 m od ústredne). V praxi dosahované rýchlosti sú oveľa nižšie ako ponúkané. 	Rýchlosť 160 Mbit/s smerom ku koncovému užívateľovi (downstream) a 120 Mbit/s smerom od koncového užívateľa (upstream). Realokácia analógových TV kanálov do komprimovaného digitálneho priestoru umožní využiť kapacitu DOCSIS 3.0 až do 1Gbit/s.	Teoretická rýchlosť až do 100 Mbit/s pre mobilný prístup a 1Gbit/s pre nomádsky prístup (zdokonalená LTE). Rýchlosť závisí od vzdialenosti koncového užívateľa od základňovej stanice a od počtu koncových užívateľov pripojených k základňovej stanici. 	V súčasnosti komerčne dostupná rýchlosť 4 Mbit/s (teoreticky až do1Gbit/s v budúcnosti). Veľké oneskorenie (500-900 ms) Spôsobuje, že nie je vhodná na služby v reálnom čase (napr. VoIP, hry v reálnom čase). Využíva sa obmedzenie celkového objemu prevádzky (Fair Access Policies).	
Symetria	áno	asymetrická	asymetrická	asymetrická	asymetrická	
Výstavba	Najvhodnejšia technológia, hoci vyžaduje nákladné inžinierske práce na vybudovanie infraštruktúry prístupovej siete. Súčasná technológia môže obsluhovať koncových užívateľov až do vzdialenosti 30km od ústredne.	Využíva tradičné metalické siete. Realizácia prípojky je obmedzená na krátku vzdialenosť od ústredne (iba do vzdialenosti 1,6 km sú rýchlosti VDSL2 porovnateľné s ADSL2).	Vyžaduje prestavbu existujúcej infraštruktúry, hoci nie sú potrebné drastické zásahy.	Vhodná na pokrytie vzdialených oblastí, kde nie je ekonomické budovať optickú infraštruktúru. Budú potrebné väčšie bloky frekvenčného spektra. 	Vhodná na pokrytie vzdialených oblastí, kde nie je ekonomické budovať optickú infraštruktúru. Drahé zariadenia pre koncových užívateľov. 	
Energetická účinnosť	Vysoká účinnosť (PON majú iba pasívne prvky, ktoré minimalizujú náklady na  prevádzku a údržbu)	Nízka účinnosť (aktívne siete ako DSL, VDSL a káblové siete majú aktívne prvky v sieťovej infraštruktúre i v koncových zariadeniach; káblové siete vyžadujú použitie zosilňovačov).	Dobrá energetická účinnosť (družice majú solárne napájanie)	
Zdroj: European Commission, COM(2010) 472, Annex 1