Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.

MINIMÁLNA FREKVENCIA SKÚŠOK DLHODOBEJ STABILITY RÁDIOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Skúšky dlhodobej stability sa vykonávajú spravidla v rozsahu preberacej skúšky, pokiaľ nie je výrobcom rádiologického zariadenia stanovené inak. Minimálna frekvencia skúšok dlhodobej stability rádiologických zariadení a pridružených zariadení používaných v rádiodiagnostike, rádioterpaii a v nukleárnej medicíne je uvedená v tabuľkách číslo 1, 2 a 3.

Tabuľka 1: Rádiodiagnostika

Rádiologické zariadenie, pridružené zariadenia a príslušenstvo	Minimálna frekvencia vykonávania skúšok dlhodobej stability	
röntgenové zariadenia pre skiagrafiu 	1 x ročne	
röntgenové zariadenia pre skiaskopiu	1 x ročne	
röntgenové zariadenia pre mamografiu	2 x ročne	
röntgenové zariadenia na digitálnu substrakčnú angiografiu	2 x ročne	
röntgenové zariadenia pre počítačovú tomografiu	2 x ročne	
röntgenové zariadenia pre klasickú stomatologickú skiagrafiu	1 x ročne	
panoramatické stomatologické röntgenové zariadenia	1 x ročne	
röntgenové zariadenia pre nepriamu skiaskopiu a nepriamu skiagrafiu	1 x ročne	
digitálne röntgenové zariadenia	1 x ročne	
pojazdné röntgenové zariadenia pre skiagrafiu a skiaskopiu	1 x ročne	
röntgenové zariadenia pre kostnú denzitometriu	1 x za tri roky	
vyvolávacie automaty		1 x za dva roky	
kamery na trvalý záznam	1 x za dva roky	
svetlotesnosť tmavých komôr	1 x za dva roky	
negatoskopy	1 x za dva roky	
skiagrafické kazety a meniče filmov	1 x za dva roky	
ochranné tienenia, bariéry a zariadenia	1 x za tri roky	

Tabuľka 2: Rádioterapia

Rádiologické zariadenie, pridružené zariadenia a príslušenstvo	Minimálna frekvencia vykonávania skúšok dlhodobej stability	
röntgenové zariadenia pre externú rádioterapiu	2 x ročne	
ožarovacie zariadenie pre externú terapiu gama žiarením (Co-60, Cs-137)	2 x ročne	
ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu s afterloading systémom	2 x ročne	
lineárny urýchľovač pre rádioterapiu	2 x ročne	
röntgenový simulátor pre plánovanie rádioterapie	2 x ročne	
röntgenové zariadenia pre kontaktnú rádioterapiu	1 x ročne	
plánovací a dozimetrický systém pre plánovanie rádioterapie	1 x ročne	
ochranné tienenia, bariéry a zariadenia	1 x za dva roky	

Tabuľka 3: Nukleárna medicína 

Rádiologické zariadenie, pridružené zariadenia a príslušenstvo	Minimálna frekvencia vykonávania skúšok dlhodobej stability	
meradlá aktivity rádiofarmák (kalibrátory)	2 x ročne	
jednodetektorové prístroje na meranie in vivo (pre nescintigrafické vyšetrenia)	1 x ročne	
viacdetektorové prístroje na meranie in vivo	1 x ročne	
planárne scintilačné gama kamery	2 x ročne	
scintilačné kamery pre jednofotónovú emisnú tomografiu - SPECT	2 x ročne	
kamery pre pozitrónovú emisnú tomografiu - PET	2 x ročne	
ochranné tienenia, bariéry a zariadenia	1 x za dva roky	
prístroje pre ochrannú dozimetriu (meradlá dávok, dávkového príkonu, povrchovej kontaminácie, operatívne dozimetre a pod.)	1 x za dva roky