Príloha 
k nariadeniu vlády č..... /2001 Z.z.

Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií v stavbách a vo vonkajších priestoroch

I. oddiel
Vysvetlenie pojmov

1. 	Zvuk je mechanické kmitanie častíc pružného prostredia.
2. 	Počuteľný zvuk je zvuk schopný vyvolať sluchový vnem; je to zvuk, ktorého frekvenčné spektrum leží v tretinooktávových frekvenčných pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 20 kHz.  Počutelný zvuk s výraznými frekvenčnými zložkami  v oblasti frekvencií pod 50 Hz je nízkofrekvenčný zvuk.
3. 	Hluk je každý nežiadúci, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk.
4. 	Frekvenčné (kmitočtové) pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou fd a hornou hraničnou frekvenciou fh; charakterizuje sa strednou frekvenciou fs, 1)  pre ktorú platí
              fs = (fd.fh)1/2
 	Ak fh = 2.fd frekvenčné pásmo je oktávové,
  	fh = 21/3.fd frekvenčné pásmo je tretinooktávové,
  	fh = 21/n.fd frekvenčné pásmo má šírku jednej n-tiny oktávy.
5. 	Vysokofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého hladina  akustického tlaku sa nachádza v niektorých alebo vo všetkých tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 8 kHz až  20 kHz.
6. 	Infrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 1 Hz až 20 Hz.
7. 	Ultrazvuk je zvuk s vyššou frekvenciou ako počuteľný zvuk. Na účely tohto nariadenia je to zvuk vo frekvenčných  tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 25 kHz až  40 kHz.
8. 	Priebežná efektívna hodnota fyzikálnej veličiny je efektívna hodnota určená pri uplatnení zvolenej časovej váhovej funkcie podľa vzťahu
                                           uTk = 

kde  u(t) je časová funkcia fyzikálnej veličiny,
      	e(t-to)/Tk je exponenciálna časová váhová funkcia,
       	Tk je časová konštanta a interval priemerovania,
       	t je priebežný čas,
     	to je čas pozorovania (odčítania).
  	Značka: uTk
Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej časovej váhovej funkcie je násobenie druhej mocniny okamžitého akustického tlaku exponenciálnou funkciou s definovanou časovou konštantou. Zaužívaná časová váhová funkcia F (Fast) má časovú konštantu  0,125 s. Časová váhová funkcia S (Slow) má časovú konštantu 1,0 s. Použitie časových váhových funkcií sa vyjadruje v značke indexom.
9. 	Okamžitý akustický tlak je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v určitom okamihu ti v danom bode  prostredia.
  	Značka: p(ti)
10. 	Akustický tlak je priebežná efektívna hodnota určená z časovej funkcie akustického tlaku podľa bodu 8.
Značka: p, ps
Jednotka: Pa
Poznámka: Pretože v akustike sa najčastejšie používa časové váženie F a S, index Tk sa nahrádza indexom F alebo S.
Uvedenie veličiny bez indexu znamená použitie časového váženia F.
11. 	Hladina akustického tlaku; priebežná hladina akustického tlaku je hladina určená vzťahom
L = 

kde 	p je akustický tlak v Pa, ktorého hladina sa určuje,
p0 je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5Pa
Značka: L, Ls
Jednotka: dB /decibel/
12. Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je priebežná  hladina akustického tlaku určená podľa bodu 11 pri  uplatnení akustického tlaku z príslušného frekvenčného pásma.
Značka: Lf pre časové váženie F (index F je vynechaný).
LfS pre časové váženie S.
 Jednotka: dB
Poznámka: Hladiny získané v oktávových a tretinooktávových  frekvenčných pásmach sa označujú Lo, Lt.
13. 	Hladina zvuku s frekvenčným vážením A (C, D); hladina A zvuku (C zvuku, D zvuku) je priebežná hladina akustického tlaku  podľa bodu 11, v ktorom sa použije akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A (C, D).2) 
Značka:LA, LC, LD, (pri časovom vážení S bude LAS, LCS, LDS)
Jednotka: dB
Poznámka: Akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou  funkciou sa skrátene nazýva vážený akustický tlak.
Značka: pA, pC, pD
14. 	Hladina infrazvuku s vážením G; hladina G infrazvuku je priebežná hladina akustického tlaku, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou  G. 3)
Značka: LG
Jednotka: dB
15.	Hladina ultrazvuku je hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme určenom podľa bodu 7, t.j. v oktávovom frekvenčnom pásme so strednou frekvenciou fs = 31,5 kHz  alebo v jeho časti.
Značka : LoU, LfU
Jednotka: dB
16.	Ekvivalentná hladina A zvuku (C zvuku, G infrazvuku); časovo priemerovaná hladina A zvuku (C zvuku, G infrazvuku) je  veličina definovaná vzťahom
LAeq,T  = 10 log 

kde  pA(t) je časová funkcia akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou A (C, G),
T je trvanie integrácie a priemerovania, T = t2 - t1
po je referenčný akustický tlak, po = 2.10-5Pa
  Značka : LAeq,T, (LCeq,T, LGeq,T)
  Jednotka: dB
17. 	Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme  je hladina určená vzťahom
Lfeq,T  = 10 log 

kde pf(t) je časová funkcia akustického tlaku vo zvolenom frekvenčnom pásme.
  	Značka: Lf,eq,T
  	Jednotka: dB
18. 	Zvuková expozícia je veličina určená vzťahom
EA,T = 
kde pA(t) je časová funkcia akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou A,
T je trvanie integrácie - časový interval, v priebehu ktorého sa určuje zvuková expozícia, T = t2 - t1
Značka: EA,T
Jednotka: Pa2.s
Poznámka: Súvislosť zvukovej expozície s ekvivalentnou hladinou A zvuku vyjadruje vzťah
     			
  			            EA,T = po2 .T.100,1LA,eq,T

19. 	Hladina zvukovej expozície je hladina určená vzťahom

LEA,T = 10 log (EA,T/ E1),

kde    EA,T je zvuková expozícia,
E1 je referenčná zvuková expozícia,
E1 = po2.T1 = 4.10-10 Pa2.s
T1 je referenčný časový interval, T1 = 1 s
T je časový interval v ktorom sa určuje hladina LAE,T
Značka: LEA,T
Jednotka: dB
Poznámky:  Pre LEA,T sa používa aj skratka SEL (Sound  Exposure Level).
Ak sa vo výraze pre hladinu zvukovej expozície  použije ako vzťažná zvuková expozícia hodnota ET = po2.T  (v Pa2.s), kde T je trvanie zvukovej expozície EAT, získaná  hladina sa nazýva hladina hlukovej expozície a má značku  LEX,T.
20. 	Normalizovaná hladina hlukovej expozície je hladina určená  vzťahom
LEX,8h = 10 log (EA,T/ Eo)
kde EA,T je zvuková expozícia definovaná v bode18, Eo je referenčná zvuková  expozícia,
Eo = po2To = (2.10-5Pa)2.28800 s = 1,15.10-5 Pa2.s.
To je normalizované trvanie pracovnej zmeny,
To = 8 h = 28800 s
Značka : LEX,8h
Jednotka: dB
Poznámka: Medzi normalizovanou hladinou hlukovej expozície  a ekvivalentnou hladinou A zvuku je nasledovný vzťah:

LEX,8h = LA,eq,T + 10 log (T/To)

  kde T je trvanie merania ekvivalentnej hladiny.
Na základe uvedeného vzťahu možno prepočítať ľubovolnú  ekvivalentnú hladinu (váženú, neváženú, vo frekvenčnom pásme) na normalizovanú hladinu. Najčastejšie sa používa normalizovaná hladina G infrazvuku, LG,eq,8h a normalizovaná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme, Lf,eq,8h.
21. 	Týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície sa vypočíta podľa vzťahu
 LEX,TD = 10 log 

kde k je počet dní v týždni; pre normalizovaný päťdňový  pracovný týždeň k = 5,
n je počet skutočne odpracovných dní v týždni,
(LEX,8h)i je normalizovaná hladina hlukovej expozície v i-tom pracovnom dni.
Značka: LEX,TD
Jednotka: dB
22.	Percentná hladina je vypočítaná hladina A zvuku, ktorá je  prekročená v N percentách z celkovej doby hodnotenia T.
Značka: LN,T  , napr. L1,T, L5,T, L99,T
Jednotka: dB
23. 	Maximálna hladina A zvuku je najvyššia hladina A zvuku určená vo zvolenom časovom intervale pri použití časovej váhovej  funkcie F; použitie inej časovej váhovej funkcie musí byť  zvýraznené v označení, napr.: LAmax,S.
Značka : LAmax
Jednotka: dB
24. Vrcholová (špičková) hladina C zvuku je hladina zvuku  s frekvenčným vážením C definovaná vzťahom

kde pc(t) je časová funkcia akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou C,

T je časový interval, v ktorom sa určuje vrcholová hladina.
Hladina sa získa meraním hladiny C zvuku na zvukomeri pri  použití funkcie Peak (Pk).
Značka: LCPk
Jednotka: dB
25. Tónový hluk je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku; počuteľný zvuk je tónový, ak tónová zložka je
a) 	jasne počuteľná a jej výskyt možno určiť na základe tretinooktávovej alebo úzkopásmovej frekvenčnej analýzy,
b)	na hranici rozpoznateľnosti sluchom a objektívne ju možno zistiť úzkopásmovou analýzou (pomocou filtra so šírkou pásma užšou ako 1/3 oktávy).
26. Zvukový impulz je jednorazový akustický dej, charakterizovaný skokovým nárastom tlaku s nasledujúcim rýchlym poklesom.
27. Impulzový hluk je hluk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov, z ktorých každý má trvanie kratšie ako 1s.4) 
28. 	Mechanické kmitanie je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti,  pri ktorom veličina  popisujúca jej pohyb alebo  polohu je striedavo väčšia a  menšia ako určitá  rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny.
29. Otras je rýchla  jednorazová alebo opakovaná zmena určujúcej  veličiny mechanického kmitania. 
30. Vibrácie  prenášané na ruky sú vibrácie, ktoré sa  prenášajú na jednu alebo obidve ruky z rukovätí strojov a náradia alebo z povrchu rukou držaných predmetov.5)
31. Vibrácie pôsobiace na celé telo (celkové vibrácie) sú vibrácie, ktoré  sa prenášajú  na stojacu, sediacu  alebo ležiacu osobu ako celok cez  oporný povrch. Podľa  smeru  pôsobenia  sa  celkové  vibrácie  rozdeľujú na vibrácie v pozdĺžnom smere a vibrácie v priečnom smere.6)

Vibrácie,  ktoré  sa  nemôžu  označiť ako celkové vibrácie, ani ako vibrácie prenášané na ruky, a prenášajú sa na  určitú časť tela, sú miestne vibrácie.
32. Okamžité zrýchlenie vibrácií je určujúca veličina vibrácií a(ti) daná časovou deriváciou okamžitej rýchlosti vibrácií.
Značka : a(ti)
Jednotka : m.s-2
33. Zrýchlenie vibrácií (priebežné zrýchlenie vibrácií) je priebežná efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie zrýchlenia vibrácií podľa bodu 8.
Značka : a, aTk
Jednotka: m.s-2
Poznámka: Pri použití zavedených časových váhových funkcií  (bod 8) sa namiesto značky časovej konštanty Tk uvedie skratka použitej časovej váhovej funkcie. Uvedenie veličiny bez indexu znamená použitie S, napr. a, aF.
 34.	Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou 5) 6) 7) podľa druhu prenosu vibrácií (obecné označenie w).
Značka: aw (celkové vibrácie)
  	ahw (vibrácie na ruky)
Jednotka: m.s-2
35.	Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia určená vzťahom
 aeq,T = 

kde 	a(t) je časová funkcia zrýchlenia vibrácií,
T je časový interval merania a priemerovania zrýchlenia vibrácií, T = t2 - t1
Značka: aeq,T
Jednotka: m.s-2

36. 	Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné  zrýchlenie vibrácií určené pri uplatnení zvolenej frekvenčnej váhovej funkcie na časovú funkciu zrýchlenia vibrácií.
Značka : aweq,T
Jednotka: m.s-2
Poznámka: Ekvivalentné zrýchlenie (vážené i nevážené) určené  v časovom intervale T možno prepočítať na iný časový interval Tn podľa vzťahu
aweq,Tn = (T/Tn)1/2.aweq,T

kde  aweq,Tn  je prepočítané ekvivalentné  zrýchlenie v časovom  intervale Tn.
37. 	Normalizované zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné vážené  zrýchlenie vibrácií prepočítané podľa bodu 36 na trvanie normalizovanej pracovnej zmeny Tn = To = 8h 
Značka: aweq,8h
Jednotka: m.s-2
38. Veľkosť vektora zrýchlenia vibrácií (výsledné zrýchlenie vibrácií) je zrýchlenie vibrácií vypočítané z ekvivalentných vážených hodnôt zrýchlení v definovaných smeroch  súradnicového systému a z príslušných hodnotiacich súčiniteľov
av =[(kx.axweq)2 + (ky.ayweq)2 + (kz.azweq)2]0,5
 
kde kx,ky,kz sú hodnotiace súčinitele v smere súradnicových osí, 
axweq je vážené ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  v smere súradnicovej osi x,      
               ayweq, azweq  je vážené ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  v smere súradnicových osí y a z.
Značka: av
Jednotka: ms-2
Poznámka: V prípade potreby sa doplnia ďalšie zaužívané indexy, napr.: av,4h, 
ahv,8h  pričom sa „eq“,  „w“ v indexe neuvádza (sú obsiahnuté v definícii  av).

39. 	Hladina zrýchlenia vibrácií je definovaná vzťahom       
La = 10 log  
kde a je zrýchlenie vibrácií, ktorého hladinu treba určiť,
ao je referenčné zrýchlenie vibrácií, ao = 10-6m.s-2
Značka: La
Jednotka: dB
Poznámka: Takýmto spôsobom možno získať i hladinové vyjadrenie zrýchlení definovaných v bodoch 30 až 38, pričom sa k  značke La pripíšu indexy príslušného zrýchlenia, a to pre :
a) 	hladinu váženého zrýchlenia vibrácií,   Law ,
b) 	hladinu ekvivalentného (váženého) zrýchlenia vibrácií,  Laweq,T,
c)	hladinu normalizovaného zrýchlenia vibrácií,  Laweq,8h,
d)	hladinu normalizovaného zrýchlenia vibrácií vo frekvenčnom  pásme  Lafeq,8h,
e)  	hladinu výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií  Lav,8h pre celkové    vibrácie a Lahv,8h pre vibrácie  na ruky a podobne. 
Hladiny ekvivalentného zrýchlenia získané v časovom intervale T možno prepočítať na hladiny s iným časom hodnotenia Tn  podľa vzťahu
Laeq,Tn = Laeq,T + 10 log(T/Tn)
Poznámky: Ak Tn = To = 8h, prepočtom sa získajú hladiny  normalizovaného zrýchlenia.
Hladinu výsledného zrýchlenia Lav možno určiť z  hladín zrýchlenia v jednotlivých osiach Lax, Lay, Laz podľa  vzťahu:

                                                                        0.1(Lax+ k1)             0.1(Lay+ k2)           0.1(Laz+ k3)
                        Lav = 10log( 10              + 10               + 10                  )

  	kde k1, k2, k3 sú korekcie zodpovedajúce hodnotiacim  súčiniteľom v bode 38.
40. 	Maximálne zrýchlenie vibrácií je maximálna hodnota priebežného zrýchlenia vibrácií vo zvolenom časovom intervale T pri  časovej váhovej funkcii S.

Značka: amax,T
Jednotka: ms-2
 41. Expozícia hluku a vibráciám pri práci je vystavenie zamestnanca hluku  alebo vibráciám počas  určitého časového intervalu.
42. Určujúca veličina je fyzikálna veličina, ktorá slúži na vyjadrenie a hodnotenie pôsobiaceho hluku a vibrácií z hľadiska ochrany zdravia.
43. 	Referenčný časový interval je časový interval, ktorý sa berie do úvahy pri hodnotení príslušnej  fyzikálnej veličiny. (Referenčný časový interval pre denný čas je od 6.00 h do 22.00 h,  pre nočný čas od 22.00 h do 6.00 h, pre pracovný čas 8 hodín).
44.	Hodnotiaca hladina zvuku je ekvivalentná hladina A zvuku  počas špecifikovaného časového intervalu korigovaná vzhľadom na zvláštny charakter  hluku, napr. tónový, impulzový, alebo iný vplyv. Stanovuje sa pre referenčné časové intervaly napr. pre pracovný čas.
Hodnotiaca hladina sa použije namiesto ekvivalentnej hladiny pri hodnotení hluku s osobitným charakterom a porovnáva sa  s najvyššími prípustnými hladinami.4)8)9) Hodnotiacou hladinou je aj dlhodobá 24 h ekvivalentná  hladina Ldvn, ktorá sa používa pri dlhodobom sledovaní hluku. 
V prípade hodnotenia pomocou LAmax sa hodnotiaca hladina neurčuje a korekcie sa pripočítajú (so znamienkom + alebo -) priamo k zistenej hodnote LAmax. Takto upravená hodnota LAmax sa porovnáva s najvyššou prípustnou hodnotou. 
45. Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín sú zdravotne zdôvodnené hodnoty z hľadiska ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami škodlivých faktorov.
46. 	Hluk pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracím prístrojom i vtedy, ak zdroj hluku, ktorý sa má na základe merania posudzovať, nepôsobí.
Poznámka:  Pri meraní hladiny hluku posudzovaného zdroja pôsobí okrem hluku posudzovaného zdroja (Lzdroj) aj hluk pozadia (Lpoz), ktoré spolu vytvárajú súčtovú hladinu (Ls).

Ak je rozdiel medzi súčtovou hladinou hluku a hladinou hluku pozadia väčší ako 10 dB, hluk pozadia zanedbateľne ovplyvňuje hladinu posudzovaného zdroja.
Ak je rozdiel medzi súčtovou hladinou hluku a hladinou hluku pozadia (Ls-Lpoz) v intervale od 3 dB do 10 dB, potom sa hladina hluku posudzovaného zdroja Lzdroj určí tak, že sa od súčtovej hladiny Ls odpočíta korekcia (k) určená podľa vzťahu
		k = -10log(1-10-0,1(Ls-Lpoz) )

Ak je rozdiel Ls – Lpoz nižší ako 3 dB, nemožno určiť hladinu hluku posudzovaného zdroja.
Hluk pozadia sa meria pred meraním alebo po meraní posudzovaného zdroja pri zhodných podmienkach, napr. umiestnenie mikrofónu, čas merania, poveternostné podmienky. Hluk pozadia môžu spôsobovať nielen zdroje hluku, ale aj neakustické vpyvy, napr. elektrické a magnetické polia alebo prúdenie vzduchu.

II. oddiel
Hluk v pracovnom prostredí

Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na  pracoviskách

A. 	Počuteľný zvuk
1. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na pracoviskách sa vzťahujú na pracovné miesta a časti priestorov, v ktorých sa zamestnanci zdržiavajú počas pracovného času. 
2. 	Najvyššie prípustné hodnoty hluku sa vzťahujú na hluk pozadia a na hluk z pracovnej činnosti, ktorý je pre pracoviská typický a z dlhodobého hľadiska sa vyskytuje trvale alebo opakovane.
3. 	Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná  hladina hlukovej expozície alebo hodnotiaca hladina A zvuku,  (I. oddiel, bod 44)  a vrcholová hladina C zvuku.

4. 	Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej  expozície LEX,8h,p a hodnotiacej hladiny A zvuku LAr,p na  pracovisku podľa jednotlivých druhov činnosti sú uvedené v tabuľke č.1.
Ak počas pracovnej zmeny vykonáva zamestnanec práce patriace  do rôznych skupín prác, potom ekvivalentné hladiny počas  práce v jednotlivých skupinách nesmú číselne prekročiť  najvyššie prípustné hladiny, ktoré prislúchajú jednotlivým  skupinám prác.
5. 	Ak je hluk tónový alebo impulzový, jeho hodnotiaca hladina  LAr musí spĺňať najvyššie prípustné hodnoty podľa bodu. 4. Pri tónovom charaktere hluku sa určuje hodnotiaca hladina korekciou :
a) 	KT1 = +5 dB, ak je tónová zložka jasne počuteľná a výskyt možno určiť na základe tretinooktávovej analýzy,
b) 	KT2 = +3 dB, ak je tónová zložka na hranici rozpoznateľnosti sluchom a je zistiteľná úzkopásmovou frekvenčnou analýzou.
Ak má hluk impulzový charakter s výskytom nižším ako 20  imp./s, určuje sa hodnotiaca hladina LAr s korekciou,  ktorá sa získa z rozdielu nameraných  hladín LAIeq,T  a  LAeq,T
KI = LAIeq,T - LAeq,T

Ak je KI menšie ako 2 dB, alebo ak jeho výskyt je vyšší ako  20 imp./s, hluk nie je impulzový.
6. 	Najvyššia prípustná vrcholová hladina C zvuku LC,Pk na pracoviskách je 140 dB. Táto hodnota sa kontroluje najmä pri výskyte  impulzového hluku počas pracovnej činnosti.
7. 	Ak je pracovný čas v priebehu pracovného týždňa  rozdelený nerovnomerne, alebo ak sa vystavenie hluku v priebehu  týždňa značne mení, vypočíta sa týždenný priemer denných  hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície LEX,TD  a tento sa porovnáva s najvyššími prípustnými hodnotami. Ak normalizovaná hladina hlukovej expozície v niektorých dňoch týždňa  prekračuje 90 dB, týždenný priemer sa nemôže použiť na  hodnotenie.

Tabuľka č. 1 	Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície podľa jednotlivých druhov činnosti na pracoviskách
Skupina prác	Druh práce - činnosti – pracovné priestory	LEX,8h,p
(dB)	
I.	Koncepčná práca, zasadacie a konferenčné miestnosti, kancelárie riadiacich pracovníkov, mimoriadne tiché pracovné prostredie	40c)	
II.	Kancelárie jednotlivých zamestnancov,  práca  spojená           a)       
s veľkým sústredením, výskumné pracoviská 
                                                                                                   b)	45c)

50c)	
III.	Duševná  práca rutinnej povahy vyžadujúca pozornosť a        a)  sústredenie s možnosťou ľahkého dorozumenia rečou                                              
                                                                                                  b)	55c)

60c)	
IV.	Duševná práca rutinnej povahy s trvalým sledovaním            a)
a kontrolou okolia  sluchom, práca vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií                                          b)
	65d)

70d)	
V.	Práca vyžadujúca pri fyzickej námahe presnosť                     a)            
a sústredenie alebo vyžadujúca občasné sledovanie 
a kontrolu okolia sluchom                                                       b)
	  75d)

  80d)	
VI.	Práca bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa rečou 	  85d)	

a) 	Zvýšené nároky, napr. ak v dôsledku chýb pri práci môže dôjsť k významnej škode alebo poškodeniu zdravia.
b) 	Bežné nároky.
c) 	Najvyššie prípustné hodnoty sa nevzťahujú na rečovú komunikáciu.
d) 	Ak hluk preniká zvonku, zo susedných oddelených  priestorov, alebo je spôsobený nevýrobným zariadením, je najvyššia prípustná hodnota pre skupinu prác IV. 60 dB, pre skupinu prác V.  65 dB a pre skupinu prác VI. 70 dB. Pre ostatné skupiny prác sú najvyššie prípustné hodnoty určené v  slovenských technických normách.10)

B. 	Infrazvuk  
1. 	Určujúcou veličinou infrazvuku je normalizovaná hladina G  infrazvuku.
2. 	Najvyššie prípustné normalizované hladiny G infrazvuku  LGeq,8h,p sú uvedené v tabuľke č. 2.
3. 	Maximálna  hladina akustického tlaku infrazvuku v 1/3 oktávových  pásmach od 1 Hz do 16 Hz nesmie prekročiť ani pri krátkodobom vystavení infrazvuku 137 dB.

C. 	Nízkofrekvenčný zvuk 
 	Najvyššie prípustné hladiny Lteq,8h,p nízkofrekvenčného zvuku v oblasti 1/3 oktávových  pásiem od 20 Hz do 40 Hz sú uvedené v tabuľke č. 2. V týchto pásmach nesmie maximálna hladina akustického  tlaku prekračovať ani krátkodobo Ltmax = 132 dB.

D. 	Ultrazvuk
1. 	Určujúcou veličinou ultrazvuku je normalizovaná hladina  akustického tlaku v oktávovom pásme Loeq,8h,p so strednou  frekvenciou 31,5 kHz.
2. 	Najvyššie prípustné normalizované hladiny akustického tlaku  v oktávovom pásme Loeq,8h,p so strednou frekvenciou  31,5 kHz sú uvedené v tabuľke č. 2.
Poznámka : Pri meraní s tretinooktávovými pásmami je  potrebné určiť hladinu v oktávovom pásme sčítaním hladín.

E. 	Vysokofrekvenčný zvuk 
1. 	Určujúcimi veličinami vysokofrekvenčného zvuku sú normalizované hladiny akustického tlaku v tretinooktávových pásmach.
2. 	Najvyššie prípustné hodnoty normalizovaných hladín akustického tlaku v tretinooktávových pásmach Lteq,8h,p so  strednou frekvenciou od 8 kHz do 20 kHz sú uvedené v tabuľke č. 2.
3. 	Ak sú hladiny vysokofrekvenčného zvuku v tretinooktávových  pásmach so strednou frekvenciou od 16 kHz alebo od 20  kHz podľa tabuľky č.2 pre  skupinu prác VI.  prekročené, je potrebné urobiť frekvenčnú analýzu v pásmach so  šírkou 1/12 oktávy. Najvyššie prípustné hodnoty pre úzkopásmovú  analýzu sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 2 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín infrazvuku, ultrazvuku, vysokofrekvenčného zvuku a nízkofrekvenčného zvuku
Skupina prác	Infrazvuk
 LG,p	NF zvuk
Lt,p	Ultrazvuk 
Lo,p	Vysokofrekvenčný zvuk    Lt,p   (dB)	
				8kHz,  10kHz,  12,5kHz	16kHz	20kHz	
I	90	80	75	35	40	52	
II	95	85	80	40	45	57	
III	100	90	85	50	55	67	
IV	105	95	90	60	65	77	
V	112	102	100	65	70	82	
VI	116	106	105	70	75	87	
                                                                                                                                                                                           
Tabuľka č. 3   	Najvyššie prípustné hodnoty akusického tlaku vysokofrekvenčného zvuku v pásmach 1/12 oktávy
fs (kHz)	16	17	18	19	20	21	
Lu,p (dB)	70	75	84	92	101	105	

F. 	Meranie a hodnotenie hluku, infrazvuku, ultrazvuku, vysokofrekvenčného zvuku a  nízkofrekvenčného zvuku v pracovnom prostredí
1. 	Pri meraní a hodnotení hluku, infrazvuku, ultrazvuku, vysokofrekvenčného zvuku a nízkofrekvenčného zvuku v pracovnom prostredí sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8) 
2. 	Normalizovaná hladina hlukovej expozície a určujúce veličiny infrazvuku, ultrazvuku, vysokofrekvenčného zvuku a nízkofrekvenčného zvuku v pracovnom prostredí nezohľadňujú účinok používaného osobného chrániča sluchu.

G. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na pracoviskách pre vykonanie technických, organizačných a iných opatrení
Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku na pracoviskách pre vykonanie technických, organizačných a iných opatrení11) sú normalizovaná hladina hlukovej expozície 85 dB alebo vrcholová hladina C zvuku 140 dB a  pre infrazvuk, ultrazvuk, vysokofrekvenčný zvuk a nízkofrekvenčný zvuk najvyššie  prípustné hodnoty uvedené v tabuľkách  č. 2  a  3, skupina prác VI.
.

III. oddiel
Hluk vo vonkajších priestoroch a v stavbách

A. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch
1.	Najvyššie prípustné hodnoty vo vonkajšom priestore sa  vzťahujú na priestor mimo budov,  na miesta, ktoré ľudia  používajú dlhodobo alebo opakovane, napr. na liečenie, oddych,  šport, rekreáciu, priestor pred fasádami obytných  miestností s oknom, učební a budov vyžadujúcich tiché prostredie, okrem priestoru komunikácií a vonkajších  pracovísk.
 2. 	Určujúcimi veličinami hluku vo vonkajšom priestore sú ekvivalentná hladina A zvuku pre deň (od 6.00 h do 22.00 h), a noc (od 22.00 do 6.00 h) alebo  príslušná hodnotiaca hladina A zvuku.
3. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vo vonkajšom  priestore sú uvedené v tabuľke č. 4. Vzťahujú sa na priestor vo výške 1.5 m alebo vo výške 4 m nad terénom pre územné  plánovanie. Ak ide o chránený priestor budov, vzťahujú sa na priestor vo výške okien miestností vo vzdialenosti 2 m od fasády. Ak špecifické požiadavky merania nevyžadujú iné podmienky, posudzujú sa hodnoty namerané s krytom proti vetru na mikrofóne, pri pôsobení vetra do 5 m/s, pri suchej vozovke a nezasneženom teréne.
4. 	Pri pôsobení impulzového hluku cez deň sa určí jeho hodnotiaca hladina pre 16 hodinový interval a pri posudzovaní v  noci sa určí hodnotiaca hladina pre najnepriaznivejšiu nočnú hodinu. Takto určené hodnotiace hladiny nesmú prekročiť najvyššie prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 4 pre nočný čas. Pri hodnotení sa používajú korekcie, uvedené v slovenskej technickej norme.4)
5. 	Najvyššie prípustné hodnoty podľa bodu 3 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba  výnimočne, napr. výstražné zvukové signály. Hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť 130 dB.
6. 	V blízkosti letísk a dopravných zón možno na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia výnimočne povoliť stavby na bývanie (nová zástavba) aj v priestore s vyššími hladinami, ako sú uvedené v tabuľke č. 4, ak
a) 	sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia tak, aby boli splnené požiadavky podľa oddielu III, časti B,

b) 	ekvivalentná hladina A hluku primeranej časti priľahlého vonkajšieho priestoru obytného územia neprekročí 65 dB.
7. 	Na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia môže byť vydané povolenie na výstavbu a používanie budov  aj v oblastiach s vyššími ekvivalentnými hladinami A hluku vo vonkajšom priestore ako 65 dB, ak neslúžia na trvalé bývanie  (hotel, služobné a oddychové miestnosti, prechodné ubytovanie bezpečnostných zložiek a podobne), pričom musia byť splnené požiadavky podľa oddielu III, časti B.

 Tabuľka č. 4   	Najvyššie prípustné ekvivalentné  hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch 
		                      NPH (dB)	
Kate-
gória	Objekty a územia	  hluk z dopravy1)
	hluk z iných zdrojov	
úze-mia		        denný  nočný
čas       čas2)   	denný   nočný 
čas       čas2)	
I.	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom (veľké kúpeľné a liečebné areály).	LAeq     45       35	     40          35	
II.	Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor pred oknami chránených miestností školských budov a viacpodlažných budov. Rekreačné územia,  územia nemocníc a územia iných budov vyžadujúcich tiché prostredie.	
LAeq     50        40	
     50          40  	
III.	Vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov.	
LAeq     603)     503)	
     50          40	
IV.	Výrobné zóny (areály závodov), územie v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy a hlavných železničných ťahov bez obytnej funkcie. 	LAeq          70	            70	

1) 	Zahrnuté sú všetky druhy dopravy spolu (cestná, železničná,  letecká, vodná).
2)	Hodnoty pre noc sa uplatňujú iba pre priestory používané v noci.
3) 	V okolí dopravných zón obstavaných obytnými budovami (existujúca  mestská zástavba) tam, kde je preukázané, že v súčasnosti nie  je možné prijateľné riešenie, ktoré by umožnilo dodržanie  uvedených najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť  i vyššie hodnoty pri maximálnom využití možných opatrení na zníženie hluku. Pri výstavbe nových objektov v takejto mestskej zóne je potrebné dodržať  bod 6. Výstavba škôl, nemocníc a  stavieb podobného charakteru sa nepovoľuje.

8. 	Vonkajší hluk pred administratívnymi budovami sa riadi požiadavkami kategórie územia, v ktorej sa nachádzajú.  Ich vnútorný priestor musí  spĺňať požiadavky na pracovné prostredie.
9. 	Pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 h, v sobotu od 8.00 do 13.00 h  sa hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou pri použití korekcie  –10 dB.
10. 	Ak počuteľný zvuk má silný rušivý charakter, napr. reč, hudba, výrazné zvukové poryvy,  tónový hluk, hluk často prerušovaný s výrazným odstupom od hladiny tichého intervalu, t.j. 10dB a viac, určuje sa hodnotiaca hladina pre denný čas (od 6.00 h do 22.00 h) alebo pre nočný čas (od 22.00 h do 6.00 h) s korekciou + 5 dB. Korekcia sa uplatňuje počas  pôsobenia takéhoto hluku.

B. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku  v stavbách

1. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku  v stavbách sa vzťahujú na chránené priestory budov, ktorými sú obytné  miestnosti, miestnosti slúžiace na dlhodobý pobyt osôb (izby  pacientov, učebne a podobne) a priestory, v ktorých sa vykonávajú  aktivity vyžadujúce tiché prostredie, napr. študovne. Na priestory, ktoré majú charakter trvalých pracovísk,  sa vzťahujú požiadavky uvedené v II. oddieli.
 2. 	Určujúcimi veličinami hluku v chránených priestoroch budov sú ekvivalentná hladina A zvuku alebo hodnotiaca hladina [bod.  4 písm. c)] pre hluk z vonkajších zdrojov a maximálna hladina A zvuku pre hluky z vnútorných zdrojov [bod 4 písm.a) a b). Vzťahujú sa na  miesta pobytu osôb v chránených priestoroch budov a na hluk, ktorý sa vyskytuje trvale alebo opakovane z dlhodobého hľadiska. Určujú sa za  podmienok, ktoré možno predpokladať pri obvyklom používaní  miestností, napr. pri používaní vetrania.
 3. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v chránených priestoroch  budov sú uvedené v tabuľke č. 5. Ak sa pre dané využitie miestnosti  ustanovuje viac určujúcich veličín hluku so zodpovedajúcimi najvyššími prípustnými hodnotami, všetky musia byť splnené  súčasne.
 4. 	Hluk v chránených priestoroch budov sa posudzuje, ak
a) 	vzniká z vnútorných technických zariadení v budove alebo v miestnosti, napr. vetranie, výťahy, kúrenie, osvetlenie,

b) 	preniká do miestnosti zo susedných miestností, alebo objektov a zdrojov, ale do miestnosti sa nešíri cez vonkajšie  prostredie (šíri sa prevažne konštrukciou budovy, podložím  a podobne),
c) 	vonkajší hluk pred fasádou budov prekračuje najvyššie  prípustné hodnoty podľa oddielu III časti A a ak sa na budove vykonali opatrenia na ochranu vnútorných priestorov pred hlukom.
 5. 	Najvyššie prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 5 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne, napr. výstražné zvukové signály. Hladina A zvuku týchto zariadení nesmie v mieste pobytu osôb prekročiť  90 dB a vrcholová hladina LCPk nesmie prekročiť 120 dB.

Tabuľka č. 5 	Najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentných hladín a maximálnych hladín A hluku v chránených priestoroch budov 1)
Druh chráneného priestoru	Veličina	            NPH                	(dB)	
		denný čas	nočný čas	
Nemocničné izby	LAeq,T,p
LAmax.p	35
35	25
252)	
Operačné sály, špecializované lekárske vyšetrovne, koncertné siene, hľadiská divadiel a kín   	LAeq,T,p
LAmax.p	35
    35 2)	počas
používania	
Obytné miestnosti, hotelové izby, ubytovne	LAeq,T,p
LAmax.p	40
402)	30
    30 2)	
Prednáškové sály, zasadačky, učebne, posluchárne, čitárne, študovne, súdne siene, ordinácie	LAeq,T,p
	            počas
                     	používania
40	
Miestnosti pre styk s verejnosťou, kultúrne strediská, konferenčné miestnosti	LAeq,T,p	            počas	používania
45	
Reštaurácie, školské dielne	LAekv,T,p		50	
Čakárne, vestibuly, predajne, herne	LAeq,T,p
	            počas	používania
55	
Nenáročné prostredie na rozhovor, telocvične, športové haly	LAeq,T,p
	            počas	používania
60	

1) 	Pri relizácii povolenej prestavby vo vnútri budov  s chránenými miestnosťami sa určuje hodnotiaca hladina s korekciou -10 dB v čase od 8 do 19 h. Hodnotené maximálne  hladiny sa upravujú korekciou -15 dB.
 2) Pre občasne sa vyskytujúce krátkotrvajúce zvuky v trvaní maximálne 5 s, napr. hluk z výťahov, zatváračov dverí a z prevádzky v budove, s maximálnym počtom 12 výskytov/h cez deň  a 6 výskytov/h v noci sa hodnotené maximálne hladiny pred porovnaním s prípustnými hodnotami upravujú korekciou - 5 dB. Korekcia –10 dB sa použije pre ojedinele sa vyskytujúce krátkotrvajúce zvuky s maximálnym počtom 2 výskyty/h cez deň a 1 výskyt/h v noci.
 
6. 	Ak je počuteľný zvuk tónový, určuje sa hodnotiaca hladina s korekciou
a) 	KT = +5 dB, ak je tónová zložka jasne počuteľná alebo jej  výskyt možno určiť na základe tretinooktávovej analýzy,
b) 	KT = +3 dB, ak je tónová zložka na hranici rozpoznateľnosti  sluchom a je zistiteľná úzkopásmovou frekvenčnou analýzou.
Korekcie sa uplatňujú v časovom intervale pôsobenia  hluku s tónovým charakterom.
V prípade vnútorných zdrojov sa pri tónovom hluku upravuje  maximálna hladina A zvuku (LAmax) korekciou + 5 dB (I.oddiel, bod  44).
7. 	Ak počuteľný zvuk má silný rušivý charakter, napr. reč, hudba,  zvukové impulzy, alebo je často prerušovaný, určuje sa hodnotiaca hladina pre denný čas (od 6.00 h do 22.00 h), alebo pre nočný čas (od 22.00 h do 6.00 h)  s korekciou +5 dB. Korekcia sa uplatňuje počas pôsobenia  rušivého hluku, len  ak nebola použitá korekcia podľa bodu 6 (súčasne možno použiť len jednu korekciu).
8. 	Najvyššia prípustná ekvivalentná hladina zvuku LAeq,T,p  v spoločenských priestoroch, v miestach zdržiavania sa osôb  (hľadisko, reštauračné priestory, tanečný parket a podobne) pre  zvuk elektronicky zosilňovanej hudby v prípade bežnej hudobnej  produkcie je 90 dB a v prípade koncertnej produkcie je 100 dB počas  4 hodín. Pre vekovú kategóriu detí do 15 rokov sú najvyššie prípustné hladiny o 5 dB nižšie.
 9. 	Najvyššia prípustná ekvivalentná hladina G infrazvuku počas jednej hodiny LGeq,1h,p vo vnútri budov je 90 dB.

IV. oddiel
Vibrácie v pracovnom prostredí

A. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií v pracovnom prostredí
1. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií sa  vzťahujú na vibrácie vyskytujúce sa na povrchu konštrukcií  a predmetov v miestach, z ktorých sa môžu prenášať na človeka. Podľa druhu prenosu sú ustanovené najvyššie prípustné  hodnoty pre vibrácie prenášané na ruky, najvyššie prípustné  hodnoty pre vibrácie prenášané  na celé telo (celkové vibrácie) a najvyššie prípustné  hodnoty pre miestne vibrácie.
2. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií sa  vzťahujú aj na otrasy, ak hlavná časť ich energie je obsiahnutá v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou  od 1 Hz do 80 Hz.
3. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií sa  vzťahujú na výsledné normalizované zrýchlenie hodnotených vibrácií (I. oddiel, body 37 a 38), ak ďalej nie je  ustanovené inak.
 4. 	Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií, ktoré sa vzťahuje na kratší alebo dlhší čas ako 8 hodín, sa prepočíta na normalizovanú hodnotu podľa bodov 36 a 39  (I.oddiel).

 B. 	Prenos vibrácií na ruky
1. 	Najvyššia prípustná hodnota výsledného normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na ruky ahv,8h,p  je 2,4 ms-2 a hladina výsledného normalizovaného zrýchlenia  vibrácií  Lahv,8h,p  je  127,5 dB.
2. 	Najvyššie prípustné hodnoty pre vibrácie, ktoré trvajú najviac 20 minút, sú vyjadrené hodnotami: 
ahv,20min,p = 11,8 ms-2
Lahv,20min,p = 141,5 dB .
3. 	Pri výpočte výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií  pôsobiaceho na ruky sa použijú hodnotiace súčinitele kx = ky = kz = 1 (I. oddiel, bod 38).

C. 	Prenos vibrácií na celé telo
1. 	Vibrácie, ktoré sa prenášajú na celé telo, sa hodnotia na  sedacej podložke (sediaci zamestnanec) alebo na podlahe  (stojaci zamestnanec) vo frekvenčnom rozsahu určenom  tretinooktávovými pásmami 1 Hz až 80 Hz. Pri vibráciách chrbtovej opierky sa vibrácie hodnotia na povrchu časti  opierky, ktorá je v kontakte s chrbátom zamestnanca v smere  osi x..
2. 	Najvyššia prípustná hodnota výsledného normalizovaného  zrýchlenia prenášaného na celé telo je av,8h,p je 0,6  ms-2 a zodpovedajúca hladina zrýchlenia Lav,8h,p je 115,5 dB.

3. 	Pre výpočet výsledného zrýchlenia sa použijú hodnotiace  súčinitele  kx = 1,4;  ky = 1,4; kz = 1,0.
4. 	Najvyššia prípustná hodnota  pre vibrácie chrbtovej opierky je rovnaká ako pre vibrácie na celé telo (bod 2). Vibrácie chrbtovej opierky sa hodnotia ako vibrácie na  celé telo s frekvenčnou váhovou funkciou Wc, pričom  kx = 0,8,  ky = kz = 0.
5. 	Najvyššie prípustné hodnoty zrýchlenia vibrácií s trvaním  najviac  10 minút  sú vyjadrené hodnotami:
av,10min,p = 4,16 ms-2 
Lav,10min,p  je 132,4 dB.
6. 	Ak sa pri vibráciách predpokladajú prechodné javy alebo otrasy,  okrem ekvivalentného zrýchlenia  aweq,T sa hodnotí aj maximálna hodnota váženého priebežného zrýchlenia  awmax v rovnakom časovom intervale. Ak awmax je väčšie alebo  rovné 1,5 aweq,T   (v danej osi), údaje sa musia uviesť pri hodnotení  vibrácií.
 7. 	Pre práce s vyšším stupňom mentálneho zaťaženia a pre  práce vykonávané v osobitných podmienkach sa najvyššie prípustné hodnoty výsledného normalizovaného zrýchlenia  celkových vibrácií určia súčtom hodnôt uvedených  v bode 2 a korekcií alebo korekčných činiteľov, uvedených  v tabuľke č. 6.

Tabuľka č.6   Korekcie a korekčné činitele
Skupina	Druh práce	Korekčný činiteľ	Korekcia (dB)	
I.	Náročná duševná činnosť	0,1	-20	
II.	Práca na stacionárnych strojoch
Vibrácie prenášané na pracovné miesta bez vlastného zdroja vibrácií	
0,16	
-16	
III.	Fyzická práca náročná na presnosť a sústredenie	0,32	-10	
IV.	Práca na samohybných strojoch pohybujúcich sa po špeciálne upravených povrchoch 1)	
0,5	
-6	
V.	Riadenie motorových vozidiel a samohybných strojov	0,71	-3	
VI.	Fyzická práca nenáročná na presnosť,  rutinná pracovná činnosť	
1	
0	

1) Stroje  s obmedzeným rozsahom pohybu napr. žeriavy, banské kombajny, exkavátory a podobne.

D. 	Miestne vibrácie
1. 	Najvyššia prípustná hodnota výsledného normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií ateq,8h,p  v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou l Hz až 1000 Hz je 0,1 ms-2.
2. 	Najvyššia prípustná hladina normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach Lateq,8h,p pri stredných frekvenciách 1 Hz až 1000 Hz je 100 dB.

E. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií pre vykonanie technických, organizačných a iných opatrení 
Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií pre vykonanie technických, organizačných a iných opatrení11) sú uvedené v IV. oddieli, časti B, C a D, skupina prác VI.

V. oddiel
Vibrácie v budovách

 A.	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií v chránených priestoroch budov
1. 	Určujúcimi veličinami vibrácií v chránených priestoroch budov sú ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií v dennom a nočnom čase a maximálne vážené zrýchlenie vibrácií  alebo týmto veličinám zodpovedajúce hladiny zrýchlenia.
2. 	Najvyššie prípustné ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií v chránených priestoroch budov aweq,p sa určí súčinom základnej hodnoty zrýchlenia aw,z (zodpovedajúcej smeru prenosu) a korekčného činiteľa určeného pre daný druh priestoru, denný čas a druh  vibrácií (neprerušované a prerušované vibrácie.) Pri  hladinovom vyjadrení sa použijú príslušné korekcie.
3. 	Základné hodnoty váženého zrýchlenia pre vibrácie v pozdĺžnom smere (pozdĺžny prenos az) a v priečnom smere (bočný a dopredný prenos ax, ay) sú uvedené v tabuľke č. 7. Korekčné činitele a korekcie sú uvedené v tabuľke  č. 8.

4. 	Najvyššie prípustné maximálne vážené zrýchlenie vibrácií sa určí súčinom základnej hodnoty zrýchlenia aw,z  zodpovedajúceho smeru prenosu a korekčného činiteľa zrýchlenia podľa druhu priestoru a denného času (ostatné vibrácie a otrasy).
5. 	Ak sa v budovách vyskytujú horizontálne vibrácie vo frekvenčnej oblasti 1 až 8 Hz (spojené s rušivými javmi, napr. štrngot  pohárov, chvenie predmetov a podobne), najvyššia prípustná  hodnota zrýchlenia pre priečny smer sa znižuje 3,2-krát  a príslušná hladina o 10 dB.
6. 	Na vibrácie pôsobiace pri určitých výrobných postupoch na zamestnancov obsluhujúcich zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií na pracovných miestach, ako sú buchary, drtiče a podobne, sa vzťahujú hodnoty vibrácií v pracovnom prostredí. Najvyššie prípustné hodnoty vibrácií pre dielne uvedené v tabuľke  č. 8 sa vzťahujú na vibrácie, ktoré sa do týchto dielní dostávajú z iných priestorov.

 Tabuľka č. 7     Základné hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v obytných budovách a v budovách občianskeho vybavenia
Prenos v smere	
pozdĺžnom	priečnom	
Lzw,z
(dB)	azw,z
(ms-2)	Lxw,z
Lyw,z
(dB)	axw,z
ayw,z
(ms-2)	
74	5.10-3	71	3,6.10-3	

Tabuľka č. 8 Korekčné činitele a korekcie 7) 12)
Druh chráneného priestoru	Čas	Neprerušované alebo prerušované vibrácie	Ostatné vibrácie vrátane otrasov vyskytujúcich sa niekoľkokrát za deň	
priestory so zvýšenou ochranou, napr. operačné sály, koncertné siene, divadlá, náročné laboratória	
počas používania	

činiteľ	

korekcia (dB)	

činiteľ	

korekcia (dB)	
		
1	
0	
11),2)	
0	
obytné miestnosti, školy, čitárne	denný čas	2	6	303) 4) 	30	
	nočný čas
	1,4	3	1,4	3	
kancelárie, 
budovy občianskeho vybavenia	denný čas
nočný čas	44)	12	1005)	40	
dielne	denný čas
nočný čas	85)	18	1255)	42	

 1) 	Zahrnuté sú aj kvazistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými rázmi (impulzové vibrácie).
 2) 	Korekcie na prechodné vibrácie v operačných sálach nemocníc a na iných pracovných miestach so zvýšenou ochranou sa vzťahujú na čas, v ktorom sa vykonávajú operácie alebo iné náročné práce. Mimo tohoto času platia hodnoty ustanovené pre obytné miestnosti.
 3) 	V prípade viac ako troch rušivých udalostí za deň sa použije ďalší korekčný činiteľ Fn = 1,7.N-0,5, kde N je počet udalostí za deň. Tento vzťah sa nepoužije vtedy, ak podľa neho určené hodnoty sú nižšie ako sú hodnoty získané použitím činiteľa pre neprerušované vibrácie.
 	Ak je dynamický rozsah maximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti malý (menší ako polovica najväčšej amplitúdy),  môže sa použiť aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa  musia používať iba maximálne hodnoty.
 4) 	Pre každú jednotlivú udalosť trvajúcu dlhšie ako 1 s, sa  použije ďalší korekčný činiteľ Fd pre dobu trvania:
 	Fd = T -1,22 pre pevné podlahy a T medzi 1 a 20 s
  	Fd = T -0,32 pre drevené podlahy a T medzi 1 a 60 s,
  	kde T je doba trvania udalostí v sekundách.
 5) 	Veľkosť prechodových javov v kanceláriách a dielňach nesmie byť zvyšovaná nad hodnoty uvedené v tabuľke bez kontroly, či  nedochádza k rušeniu pracovnej činnosti.

VI. oddiel
Vibrácie s frekvenciou 0,1 Hz až 0,63 Hz

A. 	Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vertikálnych vibrácií
1. 	Najvyššie prípustné ekvivalentné hodnoty určujúcich veličín vertikálnych vibrácií (v smere gravitácie) prenášaných  z povrchu konštrukcií na človeka vo frekvenčnom rozsahu 0,1 až 0,63 Hz sa vzťahujú na miesta pobytu osôb, na miesta obsluhy samohybných strojov a na miesta cestujúcich v dopravných prostriedkoch.
2. 	Najvyššie prípustné ekvivalentné vážené zrýchlenie aweq,T,p  a hladiny zrýchlenia  Laweq,T,p v závislosti na dobe pôsobenia sú uvedené v tabuľke č. 9.

 Tabuľka č. 9 	Prípustné ekvivalentné vážené zrýchlenia a hladiny váženého zrýchlenia vertikálnych vibrácií
 
Doba pôsobenia
(h)	aweq,T,p
(m.s-2)	Laweq,T,p
(dB)	
do 0,5
0,5 až do 2
2 až 4
4 až 8	1,0
0,5
0,25
0,125	120
114
108
102