Príloha č. 2
Zoznam vybudovaných veľkých vodných nádrží s najdôležitejšími parametrami
P.
č.	NÁDRŽ	Tok	Zásobný objem 	Ochranný objem	Nadlepšenie1)
Qnč	Účely 2)	
				ovlád.	neovlád.			
			mil.m3 	mil.m3 	m3.s-1 		
1.		Kunov	Teplica	2,17	-	0,44	0,15	POCERRb	
2.		Buková	Hrudky	1,18	-	0,18	0,02	ZRRbO	
3.		Lozorno	Suchý potok	1,67	-	0,26	.	ZRbO	
4.		Čunovo	Dunaj	35,0	-	-	-	EORRbPl	
5.		Čierny Váh	Čierny Váh	3,70	-	-	-	E	
6.		Liptovská Mara	Váh	320,1	16,9	-	15,0	EZOPRRb	
7.		Bešeňová	Váh	7,33	0,95	-	-	ERbO	
8.		Orava	Orava	284,9	37,1	16,0	14,56 	EOPRZRb	
9.		Tvrdošín	Orava	2,90	-	-	-	ERb	
10.		Turček	Turček	9,90	-	0,40	0,45	VO	
11.		Krpeľany	Váh	4,40	-	-	-	ERRb	
12.		Žilina	Váh	8,07	-	-	-	EORRb	
13.		Nová Bystrica	Bystrica	32,84	0,23	1,90	1,08	VO	
14.		Hričov	Váh	6,39	-	-	-	ERRb	
15.		Nosice	Váh	24,0	-	-	-	ERRb	
16.		Dolné Kočkovce	Váh	2,00	-	-	-	ERb	
17.		Trenč. Biskupice	Váh	1,80	-	-	-	ERb	
18.		Bánov	Kostolník	0,63	-	0,28	0,02	ORRb	
19.		Sĺňava	Váh	3,90	-	-	-	EZRRb	
20.		Čerenec	Holeška	0,70	0,51	-	0,07	OPZRRb	
21.		Kráľová	Váh	20,45	-	-	-	EZCRPlRb	
22.		Selice	Váh	(5,00) 	-	-	-	EPlRb	
23.		Veľké Uherce	Drahožica	0,89	-	0,18	0,056	PZRRbO	
24.		Nitrianske Rudno	Nitrica	2,90	-	1,15	0,29	PZRORb	
25.		Prusy	Dubnička	1,38	-	0,18	.	ZORRb	
26.		Slepčany	Čerešňový potok	1,04	-	0,24	.	ZORb	
27.		Boleráz	Trnávka	2,00	0,38	-	0,15	PORRb	
28.		Horné Orešany	Parná	3,35	-	0,33	.	ZRbEO	
29.		Suchá nad Parnou	Podhájsky potok	1,37	0,21	-	.	ZRRbO	
30.		Budmerice	Gidra	2,06	-	-	.	ZRb	
31.		Hriňová	Slatina	7,05	-	-	0,30	V	
32.		Môťová	Slatina	2,13	-	0,58	0,28	PERRbO	
33.		Veľké Kozmálovce	Hron	2,00	-	0,65	-	EPZRRbO	
34.		Bátovce	Jablonianka	0,71	-	0,18	0,05	ZRCRbO	
35.		Málinec	Ipeľ	22,98	-	1,47	0,45	VRbO	
36.		Ružiná	Budínsky potok	13,92	-	1,05	0,31	ZPROERb	
37.		Ľuboreč	Ľuboreč	13,14	-	0,53	0,08	ZORRb	
38.		Nenince	Kosihovský potok	1,69	-	0,21	.	ZEORb	
39.		Krupina	Bebrava	1,83	-	0,17	.	PZERRbO	
40.		Klenovec	Klenovec.Rimava	6,68	-	1,01	0,28	VO	
41.		Gemerský Jablonec	Gortva	1,63	-	0,44	.	ZRORb	
42.		Teplý Vrch	Blh	4,69	-	0,53	0,15	ZORRb	
43.		Starina	Cirocha	45,05	-	8,73	1,098	VOC	
44.		Zemplínska Šírava	Laborec	177,0	70,0	30,0	8,00	PZORCRb	
45.		Senné	Okna	.	-	-	-	ZRRb	
46.		Beša	Laborec	-	53,0	-	-	O	
47.		Veľká Domaša	Ondava	136,6	-	19,30	5,24	PORCZRb	
48.		Malá Domaša	Ondava	0,92	-	-	-	ERb	
49.		Bukovec	Ida	21,4	-	1,10	0,346	VO	
50.		Pod Bukovcom	Ida	1,74	-	0,31	0,06	PRRbO	
51.		Hrhov	Turňa	3,00	-	-	-	RbCR	
52.		Palcmanská Maša	Hnilec	10,29	-	-	0,97	ERCRb	
53.		Ružín	Hornád	45,3	-	7,40	6,00	PEORCRb	
54.		Malá Lodina	Hornád	2,50	-	-	-	E	
SPOLU		1 306,27	179,3	79,20	55,46		
Poznámky:	1)	Nadlepšenie nad prietok Q355d (Q nč = Qnh – Q355d)
	2)	Účely nádrží:	V -	zdroj pitnej vody pre obyvateľstvo a priemysel,
	P - 	zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku
	Z -	zdroj vody na závlahy
	E -	využitie vodnej energie
	O -	ochrana pred veľkými vodami	
	Pl -	plavba	
	R -	rekreácia
	Rb - 	rybochov
	C - 	ostatné účely
Spracoval: VÚVH (Ing. Matulík, CSc.)