Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.
LIMITY VOZIDIEL VYRÁBANÝCH V MALÝCH SÉRIÁCH 
	Počet jednotiek jednej typovej rodiny, ktoré sa majú každý rok uviesť na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky, nesmie presiahnuť číslo uvedené v nasledujúcej tabuľke pre príslušnú kategóriu vozidla:
Kategória	Jednotky	
M1	500	
M2, M3	250	
N1	500	
N2, N3(*)	250	
O1, O2	500	
O3, O4	250	
(*)	Pre samohybné žeriavy 20 jednotiek.	
	„Typová rodina“ sa skladá z vozidiel, ktoré sa nelíšia v týchto hlavných znakoch:
	1.	Na účely kategórie M1:
		-	výrobca,
		-	dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
            - podvozok alebo podlahový panel, zrejmé a zásadné rozdiely,
- hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon.
	2.	Na účely kategórie M2 a M3:
		-	výrobca,
		-	kategória,
		-	dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
			-	podvozok alebo samonosná karoséria, zrejmé a zásadné rozdiely,
			-	hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon,
			-	počet náprav.
	3.	Na účely kategórie N1, N2 a N3:
		-	výrobca, 
		-	kategória,
		-	dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
			-	podvozok alebo podlahový panel, zrejmé a zásadné rozdiely,
			-	hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon,
			-	počet náprav.
4.	Na účely kategórie O1, O2, O3 a O4:
		-	výrobca,
		-	kategória,
		-	dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
			-	podvozok alebo samonosná karoséria, zrejmé a zásadné rozdiely,
			-	hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon,
			-	počet náprav,
			-	ojový príves alebo náves alebo príves so stredovou nápravou,
			-	typ brzdového systému: napríklad 
- nebrzdený,
- nájazdová brzda,
- s posilnením.