Príloha č. 5  
  k nariadeniu vlády SR  č....../2002 Z. z.

ZOZNAM ĎALŠÍCH KRITÉRIÍ PRE VÝBER OSOBNÉHO OCHRANNÉHO PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU

        Príloha obsahuje vybrané údaje a kritériá hodnotenia a výberu týchto osobných ochranných pracovných prostriedkov:
1.	 Ochranná prilba
2.	 Ochranné okuliare a štíty na ochranu tváre
3.	 Prostriedok na ochranu  sluchu
4.	 Prostriedok na ochranu dýchacích orgánov
5.	 Ochranné rukavice
6.	 Ochranná obuv
7.	 Ochranný odev
8.	 Záchranná plávacia vesta
9.	 Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu

1. OCHRANNÁ  PRILBA

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný  ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného  ochranného pracovného prostriedku

Mechanické

-	padajúce predmety, nárazy
-	bočné zovretie
-	použitie vstreľovacieho zariadenia

-	schopnosť tlmiť nárazy
-	bočná pevnosť a tuhosť    
-	odolnosť proti prerazeniu

Elektrické | -	nízke napätie | -	elektrická izolácia

Tepelné

-	chlad alebo žiar

-	rozstrekovanie roztaveného kovu

-	zachovanie ochranných vlastností pri nízkych a vysokých teplotách
-	odolnosť proti odstreknutému tekutému kovu

Nerozoznateľnosť

-     nedostatočná rozoznateľnosť

-	výstražná alebo svetlo odrážajúca
      farba

Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní

-     ergonomické riešenie  (konštrukcia):
•	hmotnosť 
•	priestor pre hlavu
•	prispôsobenie hlave
•	vetranie

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	zlá stabilita (sedenie) na hlave,  padanie prilby
-	kontakt s otvoreným plameňom

-	vlastnosti (kvalita) materiálu

-	ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
-	stabilita prilby na hlave (dobré sedenie), upevnenie
-	nehorľavosť, odolnosť proti plameňu

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu,
-	zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti osobného ochranného pracovného prostriedku

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	nesprávny výber osobného ochranného pracovného prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu   nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití,
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného  prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie a poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

2. OCHRANNÉ OKULIARE A ŠTÍTY NA OCHRANU TVÁRE

Nebezpečenstvá,  pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku

Nešpecifické

-	namáhanie pri používaní

-	preniknutie malých cudzích teliesok s malou energiou

-	zorníky (sklá) s dostatočnou mechanickou pevnosťou a odolnosťou proti roztriešteniu
-	tesnosť a odolnosť

Mechanické | -	čiastočky s veľkou energiou, napríklad črepiny, triesky, vystreknutá kvapalina | -	mechanická odolnosť
Tepelno- mechanické | -	horúce čiastočky s vysokou rýchlosťou | -	odolnosť proti horúcim alebo roztaveným materiálom
Chlad | -	preniknutie chladu k oku | -	tesné priliehanie osobného ochranného pracovného prostriedku k tvári

Chemické

-	podráždenie spôsobené
•	plynmi
•	aerosólmi
•	prachmi
•	dymami

-	tesnosť, bočná ochrana a chemická odolnosť

Žiarenie

-	technické zdroje infračerveného žiarenia, viditeľného svetla, ultrafialového a ionizujúceho žiarenia, laserových lúčov
-	prírodné žiarenie (denné svetlo)

-	filtračné vlastnosti zorníkov  (skiel)
-	tesnosť obruby zabezpečujúca ochranu pred žiarením
-	obruba neprepúšťa žiarenie

Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného  ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní spôsobené
•	vysoko hmotnosťou 
•	zvýšeným potením

•	neprimeraným zovretím, vysokým kontaktným tlakom

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	malá hmotnosť 
•	dostatočné prevetrávanie, zorníky (sklá) odolné proti zahmlievaniu (zaroseniu)
•	individuálna prispôsobiteľnosť používateľovi

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	vlastnosti (kvalita) materiálu

-	ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie

-	poškodené, ostré okraje

-	zaoblené rohy a hrany
-	používať bezpečnostné sklo

-	ovplyvnenie zrakovej schopnosti  zlými optickými vlastnosťami,  napríklad skresľovanie obrazu, zmena farieb, najmä signálov
-	obmedzenie zorného poľa
-	zrkadlenie (odrazy)

-	dbať o optickú kvalitu zorníkov (skiel)
-	používať zorníky (sklá) odolné proti mechanickým  vplyvom

-	dostatočne veľké zorníky (sklá)
-	antireflexné zorníky (sklá) a rámy

-	náhla zmena priehľadnosti (svetlo - tma)

-	zahmlievanie, zarosovanie zorníkov (skiel)

-	primeraná rýchlosť reakcie fotochromatických  zorníkov (skiel) 
-	odolnosť alebo prostriedok proti zaroseniu

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovanie ochrannej funkcie počas celej životnosti

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	nesprávny výber osobného ochranného pracovného  prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov  na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení  individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie, poškodenie osobného  ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

3. PROSTRIEDOK NA OCHRANU  SLUCHU

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku

Hluk

-	trvalý hluk
-	impulzný hluk

-	dostatočný útlm hluku pre príslušný typ a frekvenciu hluku

Teplo | -	odstrekujúci kov, napríklad pri zváraní | -	odolnosť proti horúcemu, žeravému alebo roztavenému materiálu
Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní spôsobené 
•	vysokou hmotnosťou
•	vysokým tlakom

•	zvýšeným potením
•	neprimeraným zovretím

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	hmotnosť
•	veľkosť tlaku pri používaní a úsilie potrebné na udržanie osobného ochranného pracovného prostriedku v požadovanej ochrannej polohe
•	individuálna prispôsobiteľnosť

Obmedzenie počuteľnosti

-	zhoršenie rečovej zrozumiteľnosti, rozoznávania  signálov a dôležitých pracovných zvukov, určovania smeru hluku

-	meniteľnosť útlmu hluku podľa frekvencie hluku, zníženie tlmenia hluku
-	použitie zátok (rezonančných chráničov) namiesto slúchadlových (mušľových)
-	výber po zvukovej skúške
-	použitie vhodných elektroakustických osobných ochranných pracovných prostriedkov

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	nevhodný materiál

-	poškodený okraj

-	zachytávanie, ťahanie vlasov

-	kontakt s horúcimi telesami

-	kontakt s otvoreným plameňom

-	vlastnosti (kvalita) materiálu

-	ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
-	možnosť výmeny tesniacich vankúšikov na slúchadlách (mušliach), použiť zátky na jednorazové použitie
-	zaoblenie rohov a hrán

-	odstránenie miest a častí zachytávajúcich vlasy
-	odolnosť voči vzplanutiu a taveniu
-	nehorľavosť, odolnosť proti plameňu

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovanie ochrannej funkcie počas celej životnosti

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	neprávny výber osobného ochranného pracovného prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu  nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie,  poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie 
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

4. PROSTRIEDOK NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku

Pôsobenie nebezpečných látok vo vdychovanom vzduchu

-	pevné a kvapalné látky (častice) znečisťujúce vzduch (prach, dym, aerosol), plyn, para

-	filter na zachytávanie častíc s potrebnou účinnosťou (stupňom filtrácie) zodpovedajúcou koncentrácii, toxicite, riziku a veľkosti častíc,
-	osobitne treba prihliadať na kvapalné čiastočky

| -	plyny a pary znečisťujúce vzduch | -	výber vhodného druhu protiplynového filtra a stupňa filtrácie, ktoré zodpovedajú koncentrácii, toxicite, riziku, požadovanej dobe používania a povahe práce

Nedostatok kyslíka vo vdychovanom vzduchu

-	viazanie kyslíka

-	vytláčanie kyslíka

-	zabezpečenie prívodu kyslíka osobným ochranným pracovným prostriedkom
-	zohľadniť kapacitu kyslíka v osobnom ochrannom pracovnom prostriedku so zreteľom  na dobu jeho používania

Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní:
•	veľkosť
•	hmotnosť

•	prívod vzduchu a pod.
•	dýchací odpor

•	mikroklíma v maske

•	používanie

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	prispôsobiteľnosť
•	malá hmotnosť a jej vhodné rozloženie
•	voľný pohyb hlavy
•	malý dýchací odpor, pretlak v dýchacej oblasti
•	zariadenie s dýchacím ventilom, ventilátorom
•	jednoduchá manipulácia

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	netesnosť

-	zvyšovanie obsahu kysličníka uhličitého vo vdychovanom vzduchu

-	kontakt s otvoreným plameňom, iskrami, roztaveným kovom
-	obmedzenie zorného poľa
-	kontaminácia

-	vlastnosti (kvalita) materiálu

-	ľahká udržiavateľnosť, ošetrovanie a dezinfekcia
-	tesné priľnutie k tvári používateľa, nepriepustnosť
-	zariadenie s dýchacím ventilom s ventilátorom  alebo s pohlcovačom kysličníka uhličitého
-	použitie nehorľavých materiálov

-    dostatočná veľkosť zorného poľa
-	odolnosť, dekontaminovateľnosť

Ovplyvňovanie ochranných funkcií  starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti osobného ochranného pracovného prostriedku

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

- nesprávny výber osobného ochranného pracovného prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
•	dodržiavanie rozsahu (hraníc)  použitia a životnosti; pri nadmerných koncentráciách alebo nedostatku kyslíka namiesto filtračného zariadenia použiť izolačné zariadenie
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov na používanie, informácií a poučení výrobcu, bezpečnostných orgánov a skúšobní

-	znečistenie, opotrebenie alebo poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave:
•	čistenie
•	pravidelná kontrola
•	rešpektovanie maximálnej doby používania
•	včasná výmena
•	rešpektovanie pokynov výrobcu, ako aj bezpečnostných predpisov a zásad

5. OCHRANNÉ RUKAVICE

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného  pracovného prostriedku

Všeobecné

-	kontaktom
-	namáhaním pri použití

-	zakrytie pokožky
-	odolnosť proti roztrhnutiu, predĺženiu a odieraniu

Mechanické

-	drsné, špicaté a ostré predmety
-	náraz, úder

-	odolnosť proti preniknutiu, prepichnutiu a prerezaniu
-	tlmiace vlastnosti

Tepelné

-	horúce, resp. chladné materiály, teplota okolia,
-	kontakt s otvoreným plameňom
-	účinky pri zváračských prácach

-	izolácia proti teplu a chladu

-	nehorľavosť, odolnosť proti plameňu
-	ochrana a odolnosť proti žiareniu a odstrekujúcemu roztavenému kovu

Elektrické | -	elektrické napätie | -	elektrická izolácia
Chemické | -	účinky chemikálií | -	nepriepustnosť, odolnosť
Vibrácie | -	mechanické chvenie | -	tlmenie vibrácií
Kontaminácia | -	kontakt s rádioaktívnymi látkami | -	nepriepustnosť, ľahká dekontaminovateľnosť, odolnosť

Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	hmotnosť, odstupňovanie veľkostí, plocha povrchu, pohodlie pri používaní, priepustnosť vodných pár

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	priľnavosť (lepenie) rukavíc na pokožku

-	vlastnosti (kvalita) materiálu

-	ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
-	vhodné tvarové riešenie

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti
-	zachovanie veľkosti rozmerov, ich stálosť

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	nesprávny výber osobného ochranného pracovného prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie, poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

6. OCHRANNÁ OBUV

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku

Mechanické

-	predmety padajúce na  prednú časť nohy alebo ju môžu zovrieť
-	pád a nárazy na pätu

-	pád ako dôsledok pošmyknutia
-	stúpenie (šliapnutie) na ostré alebo špicaté predmety

-	účinky na jednotlivé časti nohy:
•	predkolenie
•	členok
•	priehlavok
•	chodidlo

-	pevnosť prednej časti (špičky) obuvi

-	schopnosť opätku tlmiť energiu
-	zosilnenie priehlavku
-	protišmykové vlastnosti

-	odolnosť podrážky proti prerazeniu, prerezaniu, prepichnutiu
-	účinná ochrana jednotlivých častí nohy

Elektrické

-	nízke a stredné napätie
-	statická elektrina

-	elektrická izolácia
-	zvod statického náboja

Tepelné

-	chlad alebo teplo

-	striekanie roztaveného kovu

-	tepelná izolácia proti chladu, resp. proti veľkému teplu
-	nepriepustnosť, odolnosť

Chemické | -	škodlivé alebo nebezpečné kvapaliny   alebo prach | -	nepriepustnosť, odolnosť
Nadmerná záťaž | -	nadmerné státie alebo chôdza | -	tvarovanie nášľapovej časti obuvi

Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní:
•	neprispôsobenosť obuvi nohe
•	nedostatočné pohlcovanie potu

•	únava z používania obuvi
•	prepúšťanie vody

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	tvar, veľkosť a výstelka obuvi

•	priepustnosť pár a schopnosť pohlcovať vodné pary

•	pružnosť, hmotnosť
•	vodotesnosť

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	nebezpečenstvo vyvrtnutia a vykĺbenia nohy

-	vlastnosti (kvalita materiálu)

-	ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
-	tuhosť obuvi v priečnom smere, podpora klenby a vhodnosť obuvi

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti
-	odolnosť podrážky proti korózii, odieraniu a namáhaniu

Statická elektrina | -	elektrostatický výboj | -	elektrická vodivosť
B. Možné nedostatky pri používaní osobného  ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	nesprávny výber osobného ochranného pracovného  prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,  o zvláštnom použití
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie, poškodenie osobného ochranného pracovného  prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

7. OCHRANNÝ ODEV

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku

Všeobecné

-	kontakt
-	namáhanie (zaťaženie ) pri používaní

-	zakrytie tela
-	odolnosť proti opotrebeniu a trhaniu, šíreniu trhlín, stálosť veľkosti (rozmerov)

Mechanické | -	drsné, špicaté a ostré predmety | -	odolnosť proti preniknutiu

Tepelné

-	horúce, resp. chladné materiály, teplota okolia
-	kontakt s otvoreným plameňom
-	účinky pri zváračských prácach

-	izolácia proti teplu a chladu

-	nehorľavosť, odolnosť proti plameňu
-	ochrana a odolnosť proti žiareniu a odstrekujúcemu roztavenému kovu

Elektrické | -	elektrické napätie | -	elektrická izolácia
Chemické a biologické | -	chemické a biologické účinky | -	nepriepustnosť, odolnosť proti chemickým a biologickým účinkom
Vlhkosť | -	priepustnosť vody | -	nepriepustnosť proti vode
Nerozoznateľnosť | -	nedostatočná rozoznateľnosť odevu | -	jasné alebo svetlo odrážajúce farby
Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nedostatočné pohodlie pri používaní

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	hmotnosť, odstupňovanie veľkostí, plocha povrchu, pohodlie pri používaní, priepustnosť vodných pár

Všeobecné

-	nedostatočná zdravotná vhodnosť
-	nedostatočná čistota

-	priľnavosť (lepenie) odevu  na pokožku

-	vlastnosti (kvalita) materiálu

-	ľahká udržiavateľnosť a ľahké  ošetrovanie
-	vhodné tvarové riešenie

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti osobného ochranného pracovného prostriedku

B. Možné nedostatky pri používaní  osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	nesprávny výber osobného ochranného pracovného prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom  pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie, poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

8. ZÁCHRANNÁ PLÁVACIA VESTA

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného  prostriedku

Utopenie

-	pád osoby do vody, bezvedomie alebo telesná bezmocnosť

-	schopnosť udržať sa nad vodou
-	schopnosť správne fungovať, aj keď je používateľ v bezvedomí
-	čas nafúknutia
-	spúšťač automatického nafukovania 
-	schopnosť udržiavať ústa a nos používateľa nad vodou

Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Zaťaženie používateľa, nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci | -	obmedzenia spôsobené veľkosťou, nevhodným  tvarom a rozmermi alebo nevhodným riešením | -	ergonomické riešenie (konštrukcia), ktoré neobmedzuje výhľad, dýchanie a pohyby, správne umiestnenie ovládačov

Všeobecné

-	skĺznutie záchrannej plávacej vesty pri dopade používateľa do vody
-	poškodenie záchrannej plávacej vesty počas používania
-	nedostatočná funkcia nafukovacieho systému

-	nevhodné použitie

-	konštrukčné riešenie - zachovanie polohy záchrannej plávacej vesty pri používaní
-	odolnosť proti mechanickým vplyvom, napríklad úderu, nárazu, zovretiu, prederaveniu
-	zabezpečenie funkčnej spoľahlivosti a bezpečnosti pri všetkých prevádzkových podmienkach
-	vlastnosti nafukovacieho plynu, veľkosť zásobníka, neškodnosť plynu
-	účinnosť nafukovacej automatiky aj po dlhšom skladovaní
-	možnosť ručného zapnutia nafukovacieho systému,
-	možnosť nafúknutia samým používateľom (ústami) aj pri oblečenej záchrannej plávacej  veste
-	možnosť nafúknutia ústami, ak je záchranná plávacia vesta poškodená
-	trvanlivý krátky návod na použitie na záchrannej plávacej veste

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia, okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti chemickým, biologicko-fyzikálnym účinkom morskej vody, saponátov, uhľovodíkov, mikroorganizmov - baktérií, húb
-	odolnosť proti klimatickým vplyvom, napríklad teplote a vlhkosti vzduchu, dažďu, striekajúcej vode, slnečnému žiareniu,
-	odolnosť materiálu záchrannej plávacej vesty a ochranného obalu proti opotrebeniu, napríklad proti roztrhnutiu, odieraniu, účinkom tekutých kovov, napríklad pri zváraní, nehorľavosť

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

-	nesprávny výber osobného ochranného pracovného prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných  faktorov používateľa

-	nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si  nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

-	znečistenie, opotrebenie, poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

9. OSOBNÝ OCHRANNÝ PRACOVNÝ PROSTRIEDOK PROTI PÁDU

Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá | Príčiny a druhy nebezpečenstiev | Kritéria a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
Náraz | -	pád z výšky a do hĺbky | -	odolnosť a vhodnosť osobného ochranného pracovného prostriedku a miesta upevnenia (miesta ukotvenia)
Nedostatky | Príčiny a druhy nedostatkov | Kritériá a opatrenia pre bezpečnosť a vyhotovenie osobného ochranného pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku

Nepohodlie, obmedzovanie, prekážanie pri práci

-	nevhodné, ergonomické riešenie (konštrukcia)

-	obmedzenie voľnosti pohybu

-	ergonomické riešenie (konštrukcia):
•	konštrukčné princípy
•	hmotnosť
•	pružnosť
•	jednoduchosť a ľahké nasadenie na telo
-	záchytné zariadenie s automatickým prispôsobovaním dĺžky

Všeobecné

-	dynamické zaťaženie osobného ochranného pracovného prostriedku a používateľa spomalením pádu (počas brzdenia)

-	vhodnosť osobného ochranného pracovného prostriedku:
•	rozloženie zaťaženia pri brzdení na časti tela schopné tlmiť zaťaženie
•	zníženie brzdnej sily
•	brzdná dráha (vzdialenosť)
•	poloha upevňovacieho zariadenia

-	kývanie sa (kmitanie) v závese a bočný náraz

-	statická záťaž na telo pri zavesení v popruhoch

-	závesný bod (ukotvenie) nad hlavou, zavesenie v prídavnom (inom) závesnom bode (ukotvení) 
-	riešenie (konštrukcia) prostriedku zlepšujúce rozdelenie zaťaženia

| - skĺznutie spojovacieho prostriedku | -	krátke spojovacie prostriedky, napríklad  bezpečnostný postroj

Ovplyvňovanie ochranných funkcií starnutím

-	vplyv počasia a okolitých podmienok, čistenie, používanie

-	odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
-	zachovávanie ochranných funkcií počas celej životnosti osobného ochranného pracovného prostriedku

B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku

Nedostatočný ochranný účinok

- nesprávny výber osobného ochranného pracovného  prostriedku

-	výber osobného ochranného pracovného prostriedku podľa druhu nebezpečenstva, veľkosti  rizika a prevádzkového zaťaženia:
•	dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu na používanie)
•	rešpektovanie znakov a symbolov na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku, napríklad o úrovni ochrany, o zvláštnom použití
•	výber osobného ochranného pracovného prostriedku po zohľadnení individuálnych telesných a zdravotných faktorov používateľa

- nesprávne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	správne používanie osobného ochranného pracovného prostriedku, poznanie a uvedomovanie si nebezpečenstiev a rizika
-	rešpektovanie pokynov výrobcu

- znečistenie, opotrebenie, poškodenie osobného ochranného pracovného prostriedku

-	udržiavanie v dobrom stave
-	čistenie
-	pravidelná kontrola
-	včasná výmena
-	rešpektovanie pokynov výrobcu