Návrh
V y h l á š k a
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ..............2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 4 ods. 2 zákona obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona vo vybraných elektrozariadeniach. 

                                                                        § 2
Podmienky používania nebezpečných látok
(1)	Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona vo vybraných elektrozariadeniach  sú uvedené v prílohe č. 1
(2)	Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona osobitne sa týkajúce zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov sú uvedené v prílohe č. 2.  

                                                                        § 3
                                                                 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Príloha č. 1
k vyhláške č. ..../2013 Z. z.

Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona vo vybraných elektrozariadeniach  
	Vyňatie	Rozsah a obdobie platnosti	
1	Ortuť v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách s obsahom najviac (na výbojový zdroj):		
1 a)	Na všeobecné účely osvetlenia < 30 W; 5 mg	Platí do 31.12.2011; od 31.12.2011 do 31.12.2012 sa môže používať 3,5 mg na výbojový zdroj; po 31.12.2012 sa môže používať 2,5 mg na výbojový zdroj.	
1 b) 	Na všeobecné účely osvetlenia >= 30 W a < 50 W; 5 mg	Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 3,5 mg na výbojový zdroj	
1 c)	Na všeobecné účely osvetlenia >= 50 W a < 150 W; 5 mg 		
1 d) 	Na všeobecné účely osvetlenia >= 150 W; 15 mg		
1 e) 	Pre žiarivky kruhového alebo štvorcového tvaru s priemerom trubice <= 17 mm na všeobecné účely osvetlenia 	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 7 mg na výbojový zdroj	
1 f) 	Na osobitné účely; 5 mg		
2 a)	Ortuť v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na svetelný zdroj):		
2 a) 1	Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou s priemerom trubice < 9 mm (napr. T2); 5 mg	Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môžu používať 4 mg na svetelný zdroj	
2 a) 2	Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice >= 9 mm a <= 17 mm (napr. T5); 5 mg	Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môžu používať 3 mg na svetelný zdroj	
2 a) 3	Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice > 17 mm a <= 28 mm (napr. T8); 5 mg 	Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 3,5 mg na svetelný zdroj	
2 a) 4	Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice > 28 mm (napr. T12); 5 mg	Platí do 31.12.2012; po 31.12.2012 sa môže používať 3,5 mg na svetelný zdroj	
2 a) 5	Pre trojpásmové žiarivky s dlhou životnosťou (>= 25 000 h); 8 mg	Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 5 mg na svetelný zdroj	
2 b) 	Ortuť v iných žiarivkách s obsahom najviac (na svetelný zdroj): 		
2 b) 1	Pre lineárne halogenidové výbojky s priemerom trubice >28 mm (napr. T10 a T12): 10 mg	Platí do 13.4.2012	
2 b) 2	Pre nelineárne halogenidové výbojky (všetky priemery) 15 mg	Platí do 13.4.2016	
2 b) 3	Pre nelineárne trojpásmové žiarivky s priemerom trubice >17 mm (napr. T9)	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 15 mg na svetelný zdroj	
2 b) 4	Svetelné zdroje na iné všeobecné účely osvetlenia a iné osobitné účely (napr. indukčné výbojky)	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 15 mg na svetelný zdroj	
3	Ortuť v žiarivkách so studenou katódou a v žiarivkách s externou elektródou (CCFL a EEFL) na osobitné účely s obsahom najviac (na svetelný zdroj):		
3 a) 	Pre krátke žiarivky (<= 500 mm)	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 3,5 mg na svetelný zdroj	
3 b)	Pre stredne dlhé žiarivky (>500 mm a <= 1500 mm)	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 5 mg na svetelný zdroj	
3 c)	Pre dlhé žiarivky (> 1500 mm)	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 13 mg na svetelný zdroj	
4 a) 	Ortuť v iných nízkotlakových výbojkách s obsahom najviac (na svetelný zdroj)	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 15 mg na svetelný zdroj	
4 b)	Ortuť vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 60 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj)		
4 b) I	P <= 155 W	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 30 mg na výbojový zdroj	
4 b) II	155 W < P <= 405 W	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 40 mg na výbojový zdroj	
4 b) III	P >405 W	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 40 mg na výbojový zdroj	
4 c)	Ortuť v iných vysokotlakových výbojkách na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj)		
4 c) I	P <= 155 W	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 25 mg na výbojový zdroj	
4 c) II	155 W < P <= 405 W	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 30 mg na výbojový zdroj	
4 c) III	P > 405 W	Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 40 mg na výbojový zdroj	
4 d)	Ortuť vo vysokotlakových ortuťových výbojkách (HPMV)	Platí do 13.4.2015	
4 e)	Ortuť v halogenidových výbojkách (MH)		
4 f) 	Ortuť v iných výbojkách na osobitné účely, ktoré nie sú konkrétne uvedené v tejto prílohe 		
5 a)	Olovo v skle katódových trubíc		
5 b)	Olovo v skle žiarivkových trubíc s obsahom najviac 0,2 hmotnostných percent 		
6 a)	Olovo ako legujúci prvok v oceli na účely strojného opracovania a v galvanizovanej oceli s obsahom do 0,35 hmotnostných percent olova 		
6 b)	Olovo ako legujúci prvok hliníka s obsahom do 0,4 hmotnostných percent olova		
6 c) 	Legovaná meď s obsahom olova najviac 4 hmotnostných percent		
7 a)	Olovo vo zvaroch ss vysokou teplotou tavenia (t.j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)		
7 b)	Olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie. 		
7 c) I	Olovo v sklenených alebo keramických častiach elektrických a elektronických komponentov, okrem dielektrických keramických častí kondenzátorov, napr. v piezoelektronických prístrojov. 		
7 c) II	Olovo v dielektrických keramických častiach kondenzátorov pre menovité napätie 125 V AC alebo 250 V DC alebo viac		
7 c) III	Olovo v dielektrických keramických častiach kondenzátorov pre menovité napätie 125 V AC alebo 250 V DC	Platí do 1.1.2013 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pred 1.1.2013 	
7 c) IV	Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov	Platí do 21.7.2016	
8 a)	Kadmium a jeho zlúčeniny v bezpečnostných tepelných poistkách	Platí do 1.1.2012 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pred 1.1.2012	
8 b)	Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch 		
9	Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku		
9 b)	Olovo v ložiskách a objímkách žiaroviek pre kompresory s obsahom mraziacej zmesi na vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu a mrazenie (HVACR) 		
11 a)	Olovo používané v zodpovedajúcich systémoch PIN konektorov	Môže sa používať v náhradných dieloch elektrických a elekrtronických zariadení uvedených na trh pred 24.9.2010	
11 b) 	Olovo používané v iných ako zodpovedajúcich systémoch PIN konektorov	Platí do 1.1.2013 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pred 1.1.2013	
12	Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti C-ring	Môže sa používať v náhradných dieloch elektrických a elekrtronických zariadení uvedených na trh pred 24.9.2010	
13 a) 	Olovo v čírom optickom skle		
13 b) 	Kadmium a olovo vo filtračnom skle a v skle používanom na etalóny odrazivosti		
14	Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky pre spojenie medzi vývodmi a sadou mikroprocesorov s obsahom olova viac ako 80 hmotnostných percent a menej ako 85 hmotnostných percent  	Platilo do 1.1.2011 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pre 1.1.2011 	
15	Olovo v zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip 		
16	Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu	Platí do 1.9.2013	
17	Halid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách (HID) používaných v profesionálnej reprografii 		
18 a)	Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu (olovo max. 1 hmotnostné percento) vo výbojkách, ak sa používajú ako špeciálne zdroje svetla v diazografickej reprografii, litografii, lapačoch hmyzu, fotochemických a liečivých postupoch, v rámci ktorých sa využívajú fosfory, ako napr. SMS {(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb)}	Platí do 1.1.2011	
18 b)	Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu (olovo max. 1 hmotnsotné percento) vo výbojkách, ak sa používajú ako opaľovacie žiariče obsahujúce fosfory, ako napr. BSP (BaSi2O5:Pb)		
19 	Olov s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných energeticky úsporných svetelných zdrojoch	Platí do 1.6.2011	
20	Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých žiaroviek používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD) 	Platí do 1.6.2011	
21 	Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie skla, napríklad borokremičitanového a sódnovápenatého skla 		
23	Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom okrem konektorov s rozstupom menším alebo rovným 0,65 mm 	Môže sa používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh pred 24.9.2010	
24	Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom		
25	Oxid olova v obrazovkách s povbrchovým vedením emitorov elektrónov (SED) používaných najmä v stavebných komponentoch, predovšetkým v tmeliacej frite a fritovom krúžku		
26	Oxid olova v sklenom obale žiariviek s čiernym sklom 	Platí do 1.6.2011	
27	Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch (určených n aprevádzku počas viacerých hodín pri hladinách akustického výkonu 125 dB SPL a viac) 	Platí do 24.9.2010	
29	Olovo viazané v krištáľovom skle podľa osobitného predpisu)		
30	Zliatiny kadmia ako elektrické/mechanické spájkované spoje elektrických vodičov nachádzajúcich sa priamo na rezonančnej cievke v transduktoroch, ktoré sa používajú vo vysokovýkonných reproduktoroch s hladinou akustického tlaku 100 dB (A) a viac		
31	Olovo v spájkovaných materiáloch v plochých žiarivkách neobsahujúcich ortuť (ktoré sa používajú napr. v displejoch z tekutých kryštálov, dizajnovom alebo priemyselnom osvetlení) 		
32	Oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe sklenených zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice		
33	Olovo v spájkach na spájkovanie tenkých medených drôtov s priemerom 100 mikrom a menej v elektrických transformátoroch. 		
34	Olovo v prvkoch cermetového doľaďovacieho potenciometra		
36	Ortuť ako inhibítor na zabránenie rozprašovania katódy na plazmových obrazovkách DC s obsahom do 30 mg na obrazovku 	Platí do 1.7.2010	
37	Olovo v krycej vrstve vysokonapäťových diód na podklade sklenného krytu z boritanu zinočnatého		
38	Kadmium a oxid kademnatý v hrubovrstvových pastách použitých na oxide berylnatom viazanom s hliníkom		
39	Kadmium vo svetelných diodách (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II-VI (< 10 mikrog CD na mm2 plochy emitujúcej svetlo) na použitie v polovodičových osvetľovacích alebo zobrazovacích systémoch	Platí do 1.7.2014	
40	Kadmium vo fotorezistoroch analógových optočlenov využívaných v profesionálnych zvukových zariadeniach 	Platí do 31.12.2013	

                                                                                                        
                                                                               Príloha č. 2
                                                                                                           k vyhláške č. ..../2013 Z. z.

Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona osobitne sa týkajúce zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov
Zariadenia, ktoré používajú alebo detekujú ionizačné žiarenie 
1.	Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch ionizačného žiarenia. 
2.	Olovené ložiská v röntgenových trubiciach. 
3.	Olovo v zariadeniach na zosilňovanie elektromagnetického žiarenia: mikrokanálové platničky a kapilárne platničky. 
4.	Olovo v sklenenej frite röntgenových trubíc a optických zosilňovačoch a olovo v spojive sklenenej frity pre skladanie plynových laserov a vákuové trubice, ktoré premieňajú elektromagnetické žiarenie na elektróny. 
5.	Olovo používané na tienenie ionizujúceho žiarenia. 
6.	Olovo v objektoch na testovanie röntgenového žiarenia. 
7.	Kryštály stearátu olova na difrakciu röntgenových lúčov. 
8.	Zdroj rádioaktívnych izotopov kadmia pre prenosné röntgenové fluorescenčné spektrometre. 
Senzory, detektory a elektródy 
1a. Olovo a kadmium v iónových selektívnych elektródach vrátane skla pH elektród. 
1b. Olovené anódy v elektrochemických kyslíkových senzoroch. 
1c. Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch infračerveného žiarenia. 
1d. Ortuť v referenčných elektródach: chlorid ortuťný s nízkym obsahom chloridu, síran ortuťnatý a oxid ortuťnatý. 
Iné 
9.	Kadmium v hélium-kadmiových laseroch. 
10.	Olovo a kadmium v lampách určených na atómovú adsorpčnú spektroskopiu. 
11.	Olovo v zliatinách ako supravodič a tepelný vodič pri magnetickej rezonancii (MRI). 
12.	Olovo a kadmium v kovovom spojive supravodivých materiálov určených na magnetickú rezonanciu (MRI) a detektorov supravodivých kvantových interferometrov (SQUID). 
13.	Olovo v protizávažiach. 
14.	Olovo v monokryštálových piezoelektrických materiáloch pre ultrazvukové transduktory. 
15.	Olovo v spájkach na spájanie s ultrazvukovými transduktormi. 
16.	Ortuť vo vysoko presných mostíkoch na meranie kapacity a straty a vo vysokofrekvenčných spínačoch RF a relé v monitorovacích a kontrolných prístrojoch, pričom množstvo ortuti neprekračuje 20 mg na spínač alebo relé. 
17.	Olovo v spájkách v prenosných pohotovostných defibrilátoroch. 
18.	Olovo v spájkách vysokovýkonných infračervených zobrazovacích modulov na detekciu v rozsahu 8 – 14 μm. 
19.	Olovo v obrazovkách LCoS (liquid crystal on silicon). 
20.	Kadmium v röntgenových meracích filtroch.