Príloha č. 3
k zákonu č. ..../2017 Z. z.

zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča

Postupy zaistenia bezpečnosti a prvky systému zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a ochrana informácií dôležitých z hľadiska zaistenia bezpečnosti

ČASŤ 1

A.	Zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do kategórie zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča
(1)	Zdrojom ionizujúceho žiarenia 1. kategórie zaistenia bezpečnosti je
a)	rádionuklidový termoelektrický generátor,
b)	rádionuklidový ožarovač, vrátane ožarovača tkanív a krvi,
c)	uzavretý rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer aktuálnej aktivity a D-hodnoty rovný 1000 alebo väčší, alebo
d)	otvorený rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer najvyššej spracovávanej aktivity na pracovisku a D-hodnoty rovný 1000 alebo väčší.
(2)	Zdrojom ionizujúceho žiarenia 2. kategórie zaistenia bezpečnosti je
a)	uzavretý rádioaktívny žiarič určený na defektoskopiu,
b)	uzavretý rádioaktívny žiarič určený na brachyterapiu s vysokým nebo stredným dávkovým príkonom,
c)	uzavretý rádioaktívny žiarič neuvedený v písmene a) alebo b), u ktorého je pomer aktuálnej aktivity a D-hodnoty menší ako 1000 a zároveň rovný 10 alebo väčší, alebo
d)	otvorený rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer najvyššej spracovávanej aktivity na pracovisku a D-hodnoty menší ako 1000 a zároveň rovný 10 alebo väčší.
(3)	Zdrojom ionizujúceho žiarenia 3. kategórie zaistenia bezpečnosti je
a)	uzavretý rádioaktívny žiarič na karotáž,
b)	uzavretý rádioaktívny žiarič v indikačnom alebo meracom zariadení, ktorý je vysokoaktívnym žiaričom,
c)	uzavretý rádioaktívny žiarič neuvedený v písmene a) alebo b), u ktorého je pomer aktuálnej aktivity a D-hodnoty menší ako 10 a zároveň rovný 1 alebo väčší,
d)	otvorený rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer najvyššej spracovávanej aktivity na pracovisku a D-hodnoty menší ako 10 a zároveň rovný 1 alebo väčší, alebo
e)	kvapalná alebo pevná látka obsahujúca viac ako 30 % uránu, ktorej aktivita je väčšia ako 160 MBq.
(4)	Zdrojom ionizujúceho žiarenia 4. kategórie zaistenia bezpečnosti je
a)	uzavretý rádioaktívny žiarič určený na brachyterapiu s nízkym dávkovým príkonom okrem očného aplikátora a permanentného implantátu,
b)	uzavretý rádioaktívny žiarič v indikačnom alebo meracom zariadení, ktorý nie je vysokoaktívnym žiaričom,
c)	uzavretý rádioaktívny žiarič v eliminátore statickej elektriny,
d)	uzavretý rádioaktívny žiarič neuvedený v písmene a) až c), u ktorého je pomer aktuálnej aktivity a D-hodnoty menší ako 1 a zároveň rovný 0,01 alebo väčší, alebo
e)	otvorený rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer najvyššej spracovávanej aktivity na pracovisku a D-hodnoty menší ako 1 a zároveň rovný 0,01 alebo väčší.
(5)	Zdrojom ionizujúceho žiarenia 5. kategórie zaistenia bezpečnosti je
a)	očný aplikátor a permanentný implantát na rádioterapiu,
b)	rádioaktívny žiarič na rádionuklidovú röntgenofluorescenčnú analýzu,
c)	detektor elektrónového záchytu,
d)	rádioaktívny žiarič na Mössbauerovskú spektrometriu,
e)	kalibračný žiarič na pozitrónovú emisnú tomografiu,
f)	uzavretý rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer aktuálnej aktivity a D-hodnoty menší ako 0,01 a zároveň je aktuálna aktivita vyššia ako úroveň umožňujúca jeho vyňatie spod administratívnej kontroly, alebo
g)	otvorený rádioaktívny žiarič, u ktorého je pomer najvyššej spracovávanej aktivity na pracovisku a D-hodnoty menší ako 0,01 a zároveň je aktuálna aktivita vyššia ako úroveň umožňujúca jeho vyňatie spod administratívnej kontroly.
(6)	Na pracovisku, na ktorom dochádza k zhromažďovaniu rádioaktívnych žiaričova pri preprave, musí byť na účely zaistenia bezpečnosti použitá kategória zaistenia bezpečnosti celého súboru rádioaktívnych žiaričov na pracovisku alebo v transportnom obalovom súbore.
(7)	Kategória zaistenia bezpečnosti celého súboru rádioaktívnych žiaričov podľa odseku 3 musí byť stanovená na základe agregovaného pomeru A/D, vypočítaného podľa

kde Ai,n je aktivita A každého jednotlivého žiariča i obsahujúceho rádionuklid n, 
	Dn je D-hodnota pre rádionuklid n.

B.	Postupy zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča
(1)	 Držiteľ povolenia musí zaistiť bezpečnosť rádioaktívneho žiariča 1. až 3. kategórie zaistenia bezpečnosti tak, že
a)	určí informácie dôležité z hľadiska zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a zabezpečí ich ochranu pred zneužitím a
b)	prijme opatrenia na odhalenie a zabránenie neoprávnenému prístupu k rádioaktívnemu žiariču a opatrenia na odozvu, ktorými sú
1.	zabránenie neoprávnenému premiestneniu, ak ide o rádioaktívny žiarič 1. kategórie zaistenia bezpečnosti a
2.	zníženie pravdepodobnosti neoprávneného premiestnenia na najnižšiu dosiahnuteľnú mieru, ak ide o rádioaktívny žiarič 2. alebo 3. kategórie zaistenia bezpečnosti.
(2)	 Zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča 1. až 3. kategórie zaistenia bezpečnosti musí zahŕňať
a)	systém rozpoznania neoprávneného prístupu k rádioaktívnemu žiariču 1. až 3. kategórie zaistenia bezpečnosti, ktorý musí zabezpečiť
1.	zistenie neoprávneného premiestnenia rádioaktívneho žiariča 3. kategórie zaistenia bezpečnosti,
2.	odhalenie každého pokusu o neoprávnený prístup k rádioaktívnemu žiariču 1. a 2. kategórie zaistenia bezpečnosti,
3.	odhalenie pokusu o neoprávnený prístup k rádioaktívnemu žiariču 1. kategórie zaistenia bezpečnosti nepovolaným pracovníkom držiteľa povolenia a nepovolanou osobou,
4.	získanie informácií nevyhnutných na bezodkladné vyhodnotenie zisteného neoprávneného prístupu,
b)	systém zábran na zdržanie premiestnenia rádioaktívneho žiariča, ktorý musí zabezpečiť
1.	zníženie pravdepodobnosti neoprávneného premiestnenia rádioaktívneho žiariča 3. kategórie zaistenia bezpečnosti,
2.	zníženie pravdepodobnosti neoprávneného premiestnenia rádioaktívneho žiariča 2. kategórie zaistenia bezpečnosti na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň a
3.	dostatočné zdržanie na začatie zásahu a zabránenie neoprávnenému premiestneniu rádioaktívneho žiariča 1. kategórie zaistenia bezpečnosti, 
c)	systém odozvy na zistený neoprávnený prístup, ktorý musí zahŕňať
1.	prijatie opatrení, ak ide o neoprávnené premiestnenie rádioaktívneho žiariča 3. kategórie zaistenia bezpečnosti,
2.	bezodkladné prijatie opatrení na zabránenie neoprávnenému premiestneniu rádioaktívneho žiariča 2. kategórie zaistenia bezpečnosti alebo k jeho prerušeniu a
3.	bezodkladné vykonanie zásahu, ktorý zabráni neoprávnenému  premiestneniu rádioaktívneho žiariča a zabezpečenie dostatočných ľudských a materiálnych prostriedkov na takýto zásah, ak ide o rádioaktívny žiarič 1. kategórie zaistenia bezpečnosti.

C.	Prvky systému zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča
Prvky, ktoré musí obsahovať systém zaistenia bezpečnosti rádioaktívnych žiaričov, sú
a)	technické prostriedky a organizačné opatrenia, ktoré viditeľne a zjavne sťažujú prístup k rádioaktívnemu žiariču a odrádzajú nepovolanú osobu od nežiaduceho konania,
b)	technické prostriedky a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú včasné rozpoznanie neoprávneného prístupu k rádioaktívnemu žiariču,
c)	mechanické a iné zábrany, ktoré čo najviac predĺžia dobu potrebnú na neoprávnené premiestnenie rádioaktívneho žiariča v rámci pracoviska alebo mimo pracoviska alebo pri preprave,
d)	organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej, cielenej a plánovanej odozvy na neoprávnený prístup k rádioaktívnemu žiariču,
e)	pravidlá na prácu s fyzickými osobami, informáciami a technickými prostriedkami, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča.

D.	Plán zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča
Plán zaistenia bezpečnosti  rádioaktívnych žiaričov obsahuje
a)	popis rádioaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič, jeho použitie a kategorizáciu na zaistenie bezpečnosti,
b)	popis miesta používania a uloženia rádioaktívneho žiariča, jeho okolia, popis jeho umiestnenia na pracovisku, v budove a v areáli alebo popis spôsobu jeho prepravy,
c)	umiestnenie budovy a areálu vzhľadom na verejne prístupné miesto alebo trasu prepravy,
d)	ciele plánu zaistenia bezpečnosti pre budovy a areály alebo pri preprave, zohľadňujúce
1.	osobitné podmienky a nebezpečenstvá, ktoré je potrebné vziať do úvahy,
2.	postup na zabránenie nežiadúcim následkom neoprávneného konania,
e)	popis opatrení zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča vrátane
1.	kontroly prístupu k rádioaktívnemu žiariču,
2.	detekcie neoprávneného prístupu k rádioaktívnemu žiariču, 
3.	zdržania neoprávneného prístupu k rádioaktívnemu žiariču, 
4.	zásahu pri neoprávnenom prístupe,
5.	spôsobov komunikácie medzi osobami, ktoré vyhodnocujú výstupy zo zabezpečovacieho systému a zasahujúcimi osobami a 
6.	posúdenie účinnosti opatrení podľa bodov 1 až 5,
f)	popis administratívnych opatrení na zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča  vrátane
1.	práv a povinností pracovníkov, úloh a zodpovednosti držiteľa povolenia,
2.	štandardných a mimoriadnych postupov, údržba a opravy technických zariadení zabezpečovacieho systému, sťažujúcich prístup k rádioaktívnemu žiariču a zabezpečujúcich včasné rozpoznanie neoprávneného prístupu k rádioaktívnemu žiariču,
3.	metód kontroly prístupu k rádioaktívnemu žiariču, 
4.	spôsob výcviku personálu,
g)	popis opatrení pri zvýšení ohrozenia a nápravných opatrení pri zistení nedostatku zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča.

E.	Ochrana informácií z hľadiska zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča
(1) Informáciami dôležitými z hľadiska zaistenia bezpečnosti sú
a)	údaje o rádioaktívnom žiariči a jeho umiestnení,
b)	plánované trasy a spôsoby prepravy,
c)	plán zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča,
d)	detaily systému zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča,
e)	údaje o opatreniach pri ohrození bezpečnosti rádioaktívneho žiariča,
f)	detaily administratívnych opatrení,
g)	údaje o zásahu pri narušení bezpečnosti rádioaktívneho žiariča,
h)	údaje o osobe zodpovednej za zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča.

(2)	Informácie podľa odseku 1 môže držiteľ povolenia poskytnúť len osobám, ktoré ich potrebujú na výkon svojej funkcie a len v rozsahu, ktorý na výkon svojej funkcie alebo pracovnej činnosti potrebujú.

(3)	 Držiteľ povolenia musí určiť fyzickú osobu, ktorá je povinná zaistiť bezpečnosť rádioaktívneho žiariča a koordináciu činností pri zaisťovaní bezpečnosti rádioaktívneho žiariča.

(4)	 Držiteľ povolenia musí zabezpečiť, aby sa fyzická osoba, ktorá sa podieľa na zaisťovaní bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a fyzická osoba, ktorá samostatne pristupuje k rádioaktívnemu žiariču 1. kategórie, vyberala a posudzovala s ohľadom na riziko, ktoré  môže táto osoba predstavovať z hľadiska zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča.

ČASŤ 2

D-hodnoty pre vybrané rádionuklidy a ich násobky

Rádionuklid	D-hodnota [TBq]	
H-3	2.103	
Be-7	1.100	
Be-10	3.101	
C-11	6.10-2	
C-14	5. 101	
N-13	6.10-2	
F-18	6. 10-2	
Na-22	3. 10-2	
Na-24	2. 10-2	
Mg-28	2. 10-2	
Al-26	3. 10-2	
Si-31	1. 101	
Si-32*	7. 100	
P-32	1. 101	
P-33	2.102	
S-35	6. 101	
Cl-36	2. 101	
Cl-38	5. 10-2	
Ar-37	UL	
Ar-39	3.102	
Ar-41	5. 10-2	
K-40	UL	
K-42	2.10-1	
K-43	7. 10-2	
Ca-41	UL	
Ca-45	1.102	
Ca-47*	6. 10-2	
Sc-44	3. 10-2	
Sc-46	3. 10-2	
Sc-47	7.10-1	
Sc-48	2. 10-2	
Ti-44*	3. 10-2	
V-48	2. 10-2	
V-49	2.103	
Cr-51	2. 100	
Mn-52	2. 10-2	
Mn-53	UL	
Mn-54	8. 10-2	
Mn-56	4. 10-2	
Fe-52*	2. 10-2	
Fe-55	8.102	
Fe-59	6. 10-2	
Fe-60*	6. 10-2	
Co-55*	3. 10-2	
Co-56	2. 10-2	
Co-57	7.10-1	
Co-58	7. 10-2	
Co-58m*	7. 10-2	
Co-60	3. 10-2	
Ni-59	1.103	
Ni-63	6. 101	
Ni-65	1.10-1	
Cu-64	3.10-1	
Cu-67	7.10-1	
Zn-65	1.10-1	
Zn-69	3. 101	
Zn-69m*	2.10-1	
Ga-67	5.10-1	
Ga-68	7. 10-2	
Ga-72	3. 10-2	
Ge-68*	7. 10-2	
Ge-71	1.103	
Ge-77*	6. 10-2	
As-72	4.10-2	
As-73	4. 101	
As-74	9. 10-2	
As-76	2.10-1	
As-77	8. 100	
Se-75	2.10-1	
Se-79	2.102	
Br-76	3. 10-2	
Br-77	2.10-1	
Br-82	3. 10-2	
Kr-81	3.101	
Kr-85	3. 101	
Kr-85m	5.10-1	
Kr-87	9. 10-2	
Rb-81	1.10-1	
Rb-83	1.10-1	
Rb-84	7. 10-2	
Rb-86	7.10-1	
Rb-87	UL	
Sr-82	6. 10-2	
Sr-85	1.10-1	
Sr-85m*	1.10-1	
Sr-87m	2.10-1	
Sr-89	2. 101	
Sr-90*	1. 100	
Sr-91*	6. 10-2	
Sr-92*	4. 10-2	
Y-87*	9. 10-2	
Y-88	3. 10-2	
Y-90	5. 100	
Y-91	8. 100	
Y-91m*	1.10-1	
Y-92	2.10-1	
Y-93	6.10-1	
Zr-88*	2. 10-2	
Zr-93*	UL	
Zr-95*	4. 10-2	
Zr-97*	4. 10-2	
Nb-93m	3.102	
Nb-94	4. 10-2	
Nb-95	9. 10-2	
Nb-97	1.10-1	
Mo-93*	3.102	
Mo-99*	3.10-1	
Tc-95m	1.10-1	
Tc-96	3. 10-2	
Tc-96m*	3. 10-2	
Tc-97	UL	
Tc-97m	4.101	
Tc-98	5. 10-2	
Tc-99	3. 101	
Tc-99m	7.10-1	
Ru-97	3.10-1	
Ru-103*	1.10-1	
Ru-105*	8.10-2	
Ru-106*	3.10-1	
Rh-99	1.10-1	
Rh-101	3.10-1	
Rh-102	3.10-2	
Rh-102m	1.10-1	
Rh-103m	9.102	
Rh-105	9.10-1	
Pd-103*	9. 101	
Pd-107	UL	
Pd-109	2. 101	
Ag-105	1.10-1	
Ag-108m	4.10-2	
Ag-110m	2.10-2	
Ag-111	2. 100	
Cd-109	2. 101	
Cd-113m	4. 101	
Cd-115*	2.10-1	
Cd-115m	3. 100	
In-111	2.10-1	
In-113m	3.10-1	
In-114m	8.10-1	
In-115m	4.10-1	
Sn-113*	3.10-1	
Sn-117m	5.10-1	
Sn-119m	7. 101	
Sn-121m*	7. 101	
Sn-123	7. 100	
Sn-125	1.10-1	
Sn-126*	3.10-2	
Sb-122	1.10-1	
Sb-124	4.10-2	
Sb-125*	2.10-1	
Sb-126	2.10-2	
Te-121	1.10-1	
Te-121m*	1.10-1	
Te-123m	6.10-1	
Te-125m	1. 101	
Te-127	1. 101	
Te-127m*	3. 100	
Te-129	1. 100	
Te-129m*	1. 100	
Te-131m*	4.10-2	
Te-132*	3.10-2	
I-123	5.10-1	
I-124	6.10-2	
I-125	2.10-1	
I-126	1.10-1	
I-129	UL	
I-131	2.10-1	
I-132	3.10-2	
I-133	1.10-1	
I-134	3.10-2	
I-135	4.10-2	
Xe-122	6.10-2	
Xe-123*	9.10-2	
Xe-127	3.10-1	
Xe-131m	1. 101	
Xe-133	3. 100	
Xe-135	3.10-1	
Cs-129	3.10-1	
Cs-131	2. 101	
Cs-132	1.10-1	
Cs-134	4.10-2	
Cs-134m*	4.10-2	
Cs-135	UL	
Cs-136	3.10-2	
Cs-137*	1.10-1	
Ba-131*	2.10-1	
Ba-133	2.10-1	
Ba-133m	3.10-1	
Ba-140*	3.10-2	
La-137	2. 101	
La-140	3.10-2	
Ce-139	6.10-1	
Ce-141	1. 100	
Ce-143*	3.10-1	
Ce-144*	9.10-1	
Pr-142	1. 100	
Pr-143	3. 101	
Nd-147*	6.10-1	
Nd-149*	2.10-1	
Pm-143	2.10-1	
Pm-144	4.10-2	
Pm-145	1. 101	
Pm-147	4. 101	
Pm-148m	3.10-2	
Pm-149	6. 100	
Pm-151	2.10-1	
Sm-145*	4. 100	
Sm-147	UL	
Sm-151	5.102	
Sm-153	2. 100	
Eu-147	2.10-1	
Eu-148	3.10-2	
Eu-149	2. 100	
Eu-150b	2. 100	
Eu-150a	5.10-2	
Eu-152	6.10-2	
Eu-152m	2.10-1	
Eu-154	6.10-2	
Eu-155	2. 100	
Eu-156	5.10-2	
Gd-146*	3.10-2	
Gd-148	4.10-1	
Gd-153	1. 100	
Gd-159	2. 100	
Tb-157	1.102	
Tb-158	9.10-2	
Tb-160	6.10-2	
Dy-159	6. 100	
Dy-165	3. 100	
Dy-166*	1. 100	
Ho-166	2. 100	
Ho-166m	4.10-2	
Er-169	2.102	
Er-171	2.10-1	
Tm-167	6.10-1	
Tm-170	2. 101	
Tm-171	3.102	
Yb-169	3.10-1	
Yb-175	2. 100	
Lu-172	4.10-2	
Lu-173	9.10-1	
Lu-174	8.10-1	
Lu-174m*	6.10-1	
Lu-177	2. 100	
Hf-172*	4.10-2	
Hf-175	2.10-1	
Hf-181	1.10-1	
Hf-182*	5.10-2	
Ta-178a	7.10-2	
Ta-179	6. 100	
Ta-182	6.10-2	
W-178	9.10-1	
W-181	5.100	
W-185	1.102	
W-187	1.10-1	
W-188*	1. 100	
Re-184	8.10-2	
Re-184m*	7.10-2	
Re-186	4. 100	
Re-187	UL	
Re-188	1. 100	
Re-189	1. 100	
Os-185	1.10-1	
Os-191	2. 100	
Os-191m*	1. 100	
Os-193	1. 100	
Os-194*	7.10-1	
Ir-189	1. 100	
Ir-190	5.10-2	
Ir-192	8.10-2	
Ir-194	7.10-1	
Pt-188*	4.10-2	
Pt-191	3.10-1	
Pt-193	3.103	
Pt-193m	1. 101	
Pt-195m	2. 100	
Pt-197	4. 100	
Pt-197m*	9.10-1	
Au-193	6.10-1	
Au-194	7.10-2	
Au-195	2. 100	
Au-198	2.10-1	
Au-199	9.10-1	
Hg-194*	7.10-2	
Hg-195m*	2.10-1	
Hg-197	2. 100	
Hg-197m*	7.10-1	
Hg-203	3.10-1	
Tl-200	5.10-2	
Tl-201	1. 100	
Tl-202	2.10-1	
Tl-204	2. 101	
Pb-201*	9.10-2	
Pb-202*	2.10-1	
Pb-203	2.10-1	
Pb-205	UL	
Pb-210*	3.10-1	
Pb-212*	5.10-2	
Bi-205	4.10-2	
Bi-206	2.10-2	
Bi-207	5.10-2	
Bi-210*	8. 100	
Bi-210m	3.10-1	
Bi-212*	5.10-2	
Po-210	6.10-2	
At-211	5.10-1	
Rn-222	4.10-2	
Ra-223*	1.10-1	
Ra-224*	5.10-2	
Ra-225*	1.10-1	
Ra-226*	4.10-2	
Ra-228*	3.10-2	
Ac-225	9.10-2	
Ac-227*	4.10-2	
Ac-228	3.10-2	
Th-227*	8.10-2	
Th-228*	4.10-2	
Th-229*	1.10-2	
Th-230*	7.10-2	
Th-231	1. 101	
Th-232*	UL	
Th-234*	2. 100	
Pa-230*	1.10-1	
Pa-231*	6.10-2	
Pa-233	4.10-1	
U-230*	4.10-2	
U-232*	6.10-2	
U-233	7.10-2	
U-234*	1.10-1	
U-235*	8.10-5	
U-236	2.10-1	
U-238*	UL	
UNatural	UL	
UDepleted	UL	
UEnriched 10-20%	8.10-4	
UEnriched 20% a viac	8.10-5	
Np-235	1.102	
Np-236b*	7.10-3	
Np-236a	8.10-1	
Np-237*	7.10-2	
Np-239	5.10-1	
Pu-236	1.10-1	
Pu-237	2. 100	
Pu-238	6.10-2	
Pu-239	6.10-2	
Pu-240	6.10-2	
Pu-241*	3. 100	
Pu-242	7.10-2	
Pu-244*	3.10-4	
Am-241	6.10-2	
Am-242m*	3.10-1	
Am-243*	2.10-1	
Am-244	9.10-2	
Cm-240	3.10-1	
Cm-241*	1.10-1	
Cm-242	4.10-2	
Cm-243	2.10-1	
Cm-244	5.10-2	
Cm-245	9.10-2	
Cm-246	2.10-1	
Cm-247	1.10-3	
Cm-248	5.10-3	
Bk-247	8.10-2	
Bk-249	1. 101	
Cf-248*	1.10-1	
Cf-249	1.10-1	
Cf-250	1.10-1	
Cf-251	1.10-1	
Cf-252	2.10-2	
Cf-253	4.10-1	
Cf-254	3.10-4	
239Pu/9Be(1)	6.10-2	
241Am/9Be(1)	6.10-2	

Poznámka:
UL je neobmedzené množstvo.
*  je označenie dcérskeho rádionuklidu, ktorý významne prispieva k celkovej dávke pri uvažovanom scenári.   
(1) aktivitou je aktivita rádionuklidu emitujúceho žiarenie alfa.
a je označenie nuklidu s krátkym polčasom premeny.     
b je označenie nuklidu s dlhým polčasom premeny.