N o v é  z n e n i e
N á v r h 
N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky
z ……….. 2006
o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zariadenia pre nepriamy výhľad.
§ 2 
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie 
a)	zariadeniami pre nepriamy výhľad zariadenia na pozorovanie priestoru cesty v okolí vozidla, ktorý sa nemôže pozorovať priamym výhľadom; môže ísť o konvenčné zrkadlá, systémy kamera alebo monitor alebo iné zariadenia schopné poskytovať vodičovi informácie o nepriamom výhľade,
b)	zrkadlom zariadenie, ktorého účelom je poskytovať jasný výhľad dozadu, na strany alebo pred vozidlo v rámci výhľadov vymedzených v bode 5 prílohy III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS v znení smernice Komisie 2005/27/ES (ďalej len „smernica“); zrkadlom na účely tohto nariadenia vlády nie sú periskopy,
c)	vnútorným zrkadlom zariadenie uvedené v písmene a), ktoré je namontované v priestore pre cestujúcich vo vozidle,
d)	vonkajším zrkadlom zariadenie uvedené v písmene a), ktoré je namontované na vonkajšom povrchu vozidla,
e)	pozorovacím zrkadlom spätné zrkadlo iné, než sú zrkadlá uvedené v písmene b), ktoré môže byť upevnené vo vnútri alebo zvonku vozidla a ktorého účelom je poskytnúť iné výhľady, než sú vymedzené v bode 5 prílohy III smernice,
f)	zariadením kamera alebo monitor pre nepriamy výhľad zariadenie uvedené v písmene a), zabezpečujúce výhľad kombináciou kamery a monitora podľa písmen g) a h),
g)	kamerou zariadenie, ktoré pomocou šošoviek premieta obraz vonkajšieho sveta na vrstvu elektronického detektora citlivú na svetlo, ktorý potom tento obraz mení na obrazový signál,
h)	monitorom zariadenie, ktoré premieňa obrazový signál na obraz vo viditeľnej spektrálnej oblasti a musí poskytovať minimálny kontrast v rôznych svetelných podmienkach; funkčné požiadavky na monitor a meranie kontrastu jasu sú uvedené v STN EN 12368 a STN ISO 15008, 
i)	inými zariadeniami pre nepriamy výhľad zariadenia uvedené v písmene a), u ktorých sa výhľad nedosahuje pomocou zrkadla alebo zariadenia kamera alebo monitor pre nepriamy výhľad,
j)	typom zariadenia pre nepriamy výhľad zariadenia, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.	konštrukcia zariadenia, vrátane pripevnenia na karosériu,
2.	v prípade zrkadiel trieda zrkadla, tvar, rozmery a polomer krivosti odrazovej plochy zrkadla,
3.	v prípade zariadenia kamera alebo monitor dosah záberu a uhol záberu,
k)	typom vozidla vzhľadom na nepriamy výhľad vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.	typ zariadenia pre nepriamy výhľad,
2.	časti karosérie, ktoré zmenšujú výhľad,
3.	súradnice bodu R,
4.	predpísané polohy a značky typového schválenia povinných zariadení pre nepriamy výhľad a  nepovinných zariadení pre nepriamy výhľad, ak sú inštalované,
l)	kĺbovým vozidlom kategórie M2 a M3, triedy I vozidlo konštruované s plochami pre cestujúcich, tak aby boli možné časté pohyby cestujúcich.
§ 3
	(1) Zariadenia pre nepriamy výhľad a ich montáž na vozidlo musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 2 až 9 a dodatkov 1 až 7 prílohy I a v prílohe II okrem bodu 4.2 a v prílohe III smernice. 
	(2) Určenie očných bodov pre sedadlo s pevným uhlom operadla je ustanovené v dodatku 7 prílohy I smernice. Postup určenia trojrozmernej súradnicovej referenčnej sústavy upravuje osobitný predpis.)
	(3) Test nárazom podľa bodu 4.2 prílohy II smernice sa nevykonáva na zariadeniach zabudovaných do karosérie vozidla, ktorých predná plocha nie je voči pozdĺžnej strednej rovine vozidla naklonená o viac ako 45° alebo na zariadeniach, ktoré nevyčnievajú o viac než 100 mm za obrys karosérie vozidla podľa osobitného predpisu.)
	(4) Postup určenia bodu H a overovanie vzájomnej polohy bodov R a H upravuje osobitný predpis.2)
	(5) Nepriamy výhľad podľa bodu 1.3 prílohy III smernice sa určí u pohybujúceho vozidla s hmotnosťou v pohotovostnom stave, ktorá je definovaná v osobitnom predpise.) 

§ 4
(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu) pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad predkladá výrobca.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice.
(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) pre každý typ zariadenia pre nepriamy výhľad 
a)	v prípade zrkadiel štyri vzorky: tri vzorky na testy a jednu vzorku si ponechá technická služba na ďalšie skúšky; technická služba môže požiadať o ďalšie vzorky,
b)	v prípade ostatných zariadení pre nepriamy výhľad jednu vzorku zo všetkých častí.
          (4) Vzorky typu zrkadla alebo zariadenia pre nepriamy výhľad iného než je zrkadlo, predložené na typové schválenie ES komponentu, musia byť zreteľne viditeľne a nezmazateľne označené obchodnou značkou alebo názvom žiadateľa a musia mať dostatočný priestor pre nápis značky typového schválenia ES komponentu; tento priestor sa vyznačí na výkresoch uvedených v bode 1.2.1.2 dodatku 1 prílohy I smernice. 
          (5) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
           (6) Štátny dopravný úrad) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy I smernice. Každému schválenému typu zariadenia pre nepriamy výhľad štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu; ) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom zariadenia pre nepriamy výhľad.
           (7) Každé zariadenie pre nepriamy výhľad, zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády, musí byť označené značkou typového schválenia ES ustanovenou v dodatku 5 prílohy I smernice. 
(8) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad predkladá výrobca.
(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 3 prílohy I smernice.
           (10) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca technickej službe; vozidlo sa určí v prípade potreby po dohode s technickou službou.
      (11) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. 
(12) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy I smernice. Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
            (13) Ak sa zmení typ vozidla alebo typ zariadenia pre nepriamy výhľad schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.)
            (14) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.) 
            (15) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla) pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad a na typové schválenie komponentu) pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad. 
§ 5
            Príslušný štátny orgán) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)	uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)	uvedenie typu zariadení pre nepriamy výhľad na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6 
		(1) Štátny dopravný úrad od 26. januára 2007 zamietne udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre každý nový typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie pre nepriamy výhľad ako aj udelenie typového schválenia ES komponentu pre každý nový typ zariadenia pre nepriamy výhľad, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády týkajúce sa predného zrkadla triedy VI ako komponentu a jeho montáže na vozidlách.
		(2) Osvedčenia o zhode COC) vystavené pre nové vozidlá kategórie M1 a N1 sa považujú za neplatné od 26. januára 2010 a osvedčenia o zhode COC vystavené pre všetky nové vozidlá iných kategórií sa považujú za neplatné od 26. januára 2007, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády týkajúce sa zariadení pre nepriamy výhľad, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
		(3) Nemožno uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách zariadenia pre nepriamy výhľad ako komponent pre vozidlá kategórie M1 a N1 od 26. januára 2010 a pre všetky vozidlá iných kategórií od 26. januára 2007, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. 
		(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na náhradné dielce, ktoré sú určené na používanie v typoch vozidiel schválených pred 26. januárom 2007.
		(5) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie pre každý nový typ kĺbového vozidla kategórie M2 a M3, triedy I zloženého aspoň z troch kĺbovo spojených tuhých častí, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vzhľadom na zariadenia pre nepriamy výhľad, ak sú splnené požiadavky na výhľad vodiča podľa bodu 5 prílohy III smernice.
§ 7
		Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
		Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.