TABUĽKA ZHODY
Návrhu zákona s právom Európskej únie
	SMERNICA RADY

84/491/EHS z 9. októbra 1984

o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu
	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z .... 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

Zákon  č. 364/2004 Z. z. z 13. mája  2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (VZ)
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	Tabuľka zhody bola vypracovaná k zákonu 364/2004 Z .z. z 13. mája  2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (VZ)
	N
	VZ
	
	
	Ú
	
	
	

	Príloha 1

1
	PRÍLOHA I

Hodnoty limitov, časové limity na dosiahnutie súladu s týmito hodnotami a postup monitorovania vypúšťania

1. Hodnoty limitov a časové limity (tabuľka)
	N
	NV
	Príloha 7 

3 A
	3. Špecifické opatrenia pre HCH

Časť A : Limitné hodnoty znečistenia a postup ich monitorovania vo vypúšťaných odpadových vodách

(tabuľka)
	Ú
	
	
	

	Príloha 1

2
	2. Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené hodnoty limitov vyjadrené ako koncentrácie, ktoré nesmú byť zásadne prekročené. V žiadnom prípade však nesmú byť hodnoty limitov vyjadrené ako maximálne koncentrácie väčšie ako hodnoty limitov vyjadrené ako hmotnosť HCH na tonu vyrobeného alebo spracovaného HCH.

Hodnoty limitov, uvedené ako hmotnosť a dané v predchádzajúcej tabuľke, vyjadrené ako množstvo vypusteného HCH vo vzťahu k vyrobenému alebo spracovanému množstvu HCH, musia byť v každom prípade dodržané.
	
	
	Príloha 7 A 1,2, 5
	1) Limitné hodnoty znečistenia sú vyjadrené ako najvyššie priemerné denné a mesačné koncentrácie látok a ako najväčšie množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca, ktoré  nemôžu byť prekročené.

2) Množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti je vyjadrené množstvom látok pripadajúcich na jednotku  vyprodukovaného, spracovaného alebo použitého množstva látok výrobnou  prevádzkou počas rovnakého obdobia, alebo s inými charakteristickými parametrami tejto činnosti. Tieto hodnoty musia byť vždy dodržané. 

.5) Limitné hodnoty vyjadrené ako maximálne koncentrácie nemôžu byť v žiadnom prípade väčšie ako maximálne množstvá vztiahnuté na jednotku množstva vody potrebnej na jednotku množstva inštalovanej výrobnej kapacity. 
	Ú
	
	
	

	Príloha 1

3
	Priemerné denné hodnoty limitov, ak sú monitorované v súlade s ustanoveniami odsekov 4 a 5, uvedených nižšie, sú dvojnásobné oproti mesačným hodnotám limitov uvedených v predchádzajúcej tabuľke.
	N
	NV
	Príloha 7 

3 A
	Priemerné  denné limitné hodnoty znečistenia sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke.
	Ú
	
	
	

	Príloha 1

4
	4. Za účelom kontroly, či je vypúšťanie odpadových vôd v súlade s emisnými úrovňami stanovenými podľa tejto smernice, musí byť stanovený monitorovací postup.

Tento postup musí umožniť odber a analýzu vzoriek, meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a množstvo vyrobeného alebo spracovaného HCH. Ak nie je možné určiť množstvo vyrobeného alebo spracovaného HCH, môže byť monitorovací postup založený na množstve pravdepodobne vyprodukovaného alebo spracovaného HCH počas príslušnej doby, berúc do úvahy činné výrobné podniky a limity, ktoré stanovuje povolenie.
	N
	NV
	Príloha 7 A 6,7
	6) Spôsob monitorovania musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená kontrola súladu vypúšťania látok podľa zoznamu s emisnými štandardami určenými v povolení. Pre odber a analýzu vzoriek a pre meranie množstva vypúšťaných vôd a množstva použitých látok musí postup monitorovania zabezpečiť meranie charakteristických vlastností činnosti, ktorá spôsobuje znečistenie. 

7) V prípadoch, keď nie je možné stanoviť množstvo použitých látok, môže byť spôsob monitorovania založený na množstve, odvodenom z výrobnej kapacity, pre ktorú bolo udelené povolenie.
	Ú
	
	
	

	Príloha 1

5
	5. Odoberá sa reprezentatívna vzorka vypúšťaných odpadových vôd za dobu 24 hodín. Množstvo HCH vypusteného za mesiac sa vypočíta na základe denných množstiev vypusteného HCH.

Avšak v prípade, že priemyselný podnik nevypúšťa viac, ako 3 kg HCH za rok, môže byť stanovený zjednodušený postup monitorovania.
	N
	NV
	Príloha 7 A8

Príloha 7 3 A
	8) Pri vypúšťaní odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa odoberá reprezentatívna 24-hodinová zlievaná vzorka. Množstvo vypustených látok počas jedného mesiaca sa vypočíta z denného množstva vypustených látok.

V prípade, že priemyselná prevádzka nevypúšťa viac, ako 3 kg HCH za rok,  môže byť v povolení stanovený zjednodušený postup monitorovania.
	Ú
	
	
	

	Príloha II
	PRÍLOHA II

Kvalitatívne ciele

Pre tie členské štáty, ktoré uplatnia výnimku umožnenú článkom 6(3) Smernice 76/464/EHS, musia byť emisné úrovne , ktoré členské štáty musia stanoviť a zabezpečiť ich aplikáciu, stanovené podľa článku 5 tej smernice tak, aby boli dosiahnutý (é) v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním HCH príslušný (é)  kvalitatívny (e)  cieľ (e) uvedený (é) nižšie. Kompetentný orgán určí osobitne a v každom prípade zvlášť ovplyvnenú oblasť a vyberie z kvalitatívnych cieľov uvedených v odseku 1 cieľ alebo ciele, ktoré považuje za vhodné, berúc ohľad na zamýšľané využitie ovplyvnenej oblasti a berúc do úvahy skutočnosť, že účelom tejto smernice je eliminovať každé znečistenie.
	N
	NV


	Príloha 7 


	2. Špecifické opatrenia pre HCH

Časť  B  Kvalitatívne ciele

	Ú
	
	
	

	Príloha II

1
	1. Týmto sa stanovujú podľa článku 2 Smernice 76/464/EHS nasledujúce kvalitatívne ciele, ktoré sa budú merať dostatočne blízko k bodu vypúšťania, s cieľom eliminácie znečistenia v zmysle uvedenej smernice.

1.1. Celková koncentrácia HCH vo vnútrozemskej povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním nesmie presiahnuť 100 nanogramov na liter.

1.2. Celková koncentrácia HCH vo vodách ústí a teritoriálnych morských vodách nesmie presiahnuť 20 nanogramov na liter.

1.3. V prípade, že je voda používaná na odber pitnej vody, musí byť obsah HCH v súlade s požiadavkami Smernice 75/440/EHS
	N
	NV
	Príloha 7 3 B
	Celková koncentrácia HCH v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 100 ng/l s výnimkou povrchových vôd určených na odber pre pitnú vodu, v ktorých celková koncentrácia HCH nesmie prekročiť koncentráciu 50 ng/l


	Ú
	
	
	

	Príloha II

2
	2. Koncentrácie HCH vo vnútrozemských povrchových vodách musia byť naviac zistené pomocou národnej siete uvedenej v článku 5 tejto smernice a výsledky musia byť porovnané s celkovou koncentráciou HCH 50 nanogramov na liter.

Ak táto koncentrácia nie je dodržaná ani v jednom bode národnej siete, Komisia musí byť o príčinách tohto stavu informovaná.
	N
	NV
	§ 7
	Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť zaslaním informácií Európskej komisii 

Ak koncentrácia HCH 50 ng/l v povrchovej vode nie je dodržaná v žiadnom odberovom mieste monitorovacej siete podáva sa informácia Európskej komisii o príčinách tohto stavu.
	Ú
	
	

	Príl II

3
	3. Celková koncentrácia HCH v sedimentoch, v mäkkýšoch  alebo v morských mäkkýšoch alebo rybách nesmie postupom času výrazne rásť.
	N
	NV
	Príloha 7 3 B
	Celková koncentrácia HCH v sedimentoch, v mäkkýšoch alebo rybách nesmie postupom času výrazne rásť.
	Ú
	
	
	

	Príl II

4
	Ak sa aplikuje na oblasť viacero kvalitatívnych cieľov, kvalita vody musí byť postačujúca na splnenie každého z nich.
	N
	NV
	Príloha 7 B 1 
	Ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cieľ v jednej oblasti, tak kvalita vody musí vyhovovať všetkým týmto cieľom.
	Ú
	
	
	

	Príloha III 1
	PRÍLOHA III

Metódy merania

1. Referenčná metóda analýzy pre určenie koncentrácie príslušných látok vo vypúšťaných odpadových vodách a vo vode je plynná chromatografia s  detekciou elektrónov po extrakcii vhodným rozpúšťadlom a vyčistení.

Presnosť a odchýlka metódy musí byť ( 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie. Limit detekcie musí byť:

- v prípade vypúšťaných odpadových vôd jedna desatina koncentrácie požadovanej v bode odberu;

- v prípade vôd, na ktoré sa aplikujú kvalitatívne ciele:

(i) pre vnútrozemské povrchové vody jedna desatina koncentrácie platnej pre tento kvalitatívny cieľ;

(ii) pre vody ústí a teritoriálne morské vody jedna pätina koncentrácie platnej pre tento kvalitatívny cieľ;

- v prípade sedimentov 1 (g/kg sušiny;

- v prípade živých organizmov 1 (g/kg čerstvej hmotnosti.
	N
	NV
	Príloha 7 3 C
	C: Odporúčané metódy merania a limity detekcie

Odporúčaná metóda stanovenia HCH vo vypúšťaných odpadových vodách a v povrchovej vode v je plynová chromatografia s detektorom  elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

Presnosť a správnosť metódy musí byť ( 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detekcie. Limit detekcie musí byť:

- pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie požadovanej v bode odberu;

- pre povrchové vody  - jedna desatina koncentrácie stanovenej ako kvalitatívny cieľ;

- v prípade sedimentov 1 (g/kg sušiny;

- v prípade živých organizmov 1 (g/kg živej váhy
	Ú
	
	
	

	III 2
	2. Meranie prietoku vypúšťaných odpadových vôd musí byť vykonané s presnosťou ( 20 %.
	N
	NV
	Príloha 7 3 C
	Meranie prietoku musí byť vykonané s presnosťou ( 20 %.
	Ú
	
	
	

	Príloha IV 1
	PRÍLOHA IV

Postup monitorovania kvalitatívnych cieľov

Kompetentný orgán špecifikuje pre každé povolenie, vydané podľa tejto smernice, podrobné pravidlá monitorovacieho postupu a časové limity za účelom zabezpečenia súladu s príslušnými kvalitatívnymi cieľmi.
	N
	NV
	Príloha 7 B 2
	2) Pre každé udelené povolenie podľa tohoto nariadenia príslušný orgán definuje podrobné pravidlá a monitorovacie postupy
	Ú
	
	
	

	Príloha IV 2
	2. V súlade s článkom 6(3) Smernice 76/464/EHS zašlú členské štáty Komisii správu týkajúcu sa každého vybraného a aplikovaného kvalitatívneho cieľa obsahujúcu

- miesto vypúšťania a spôsob rozptýlenia,

- oblasť, pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný,

- umiestnenie odberných miest,

- počet odberov analýz,

- metódy odberov a merania,

- získané výsledky.
	N
	NV
	§ 7
	Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť zaslaním informácií Európskej komisii podľa prílohy č. 7.

Správa, týkajúca  sa vybraných kvalitatívnych cieľov bude pre všetky látky podľa zoznamu obsahovať:

1.miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd,
2.oblasť pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný,
3.situovanie miest odberu vzoriek povrchových vôd,
4.frekvencia odberov vzoriek povrchových vôd,
5.metódy odberov vzoriek povrchových vôd a ich analýz,
6.získané výsledky.


	Ú
	
	

	Príloha IV

3
	3. Vzorky musia dostatočne reprezentovať kvalitu vodného prostredia oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd a počet odberov musí byť dostatočný na to, aby zachytil zmeny vo vodnom prostredí berúc ohľad na prirodzené zmeny vo vodnom režime.
	N
	NV
	Príloha 7 B 3
	3) Vzorky sa odoberajú v mieste, ktoré  reprezentuje  kvalitu vody ovplyvnenú vypúšťaním. Frekvencia vzorkovania musí byť dostatočná na to, aby preukázala zmeny vo vodnom prostredí vo väzbe na prirodzenú zmenu hydrologických podmienok - minimálne 4 krát za rok.
	Ú
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