                                                                                  Príloha č. 3

                                                                                   k nariadeniu vlády č...../ 2005 Z. z.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových VôD a osobitných vôD 

Časť A.1

Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd

	Veľkosť zdroja* (EO)
	CHSKCr (mg/l)
	BSK5 (ATM)  (mg/l)
	NL        (mg/l)
	N – NH4 (mg/l)
	Ncelk   

(mg/l)  
	Pcelk       (mg/l)

	
	p
	m
	p
	m
	p
	m
	p
	m
	p
	m
	p
	m

	do 50
	-
	-
	40
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51 – 2 000
	135
	170
	30
	60
	30
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2 001 – 10 000
	120
	170
	25
	45


	25
	50
	20

30(Z1)

- (Z2)
	40

40(Z1)

- (Z2)
	-
	-
	-
	-

	10 001 – 25 000
	100
	140
	20
	35
	25

20(C)
	50

40(C)
	15

25(Z1)

- (Z2)
	30

40(Z1)

- (Z2)
	25 

15(C)

30(Z1)

- (Z2)
	40

40(C)

45(Z1)

- (Z2)
	-

2(C)
	-

5(C)

	25 001 – 100 000
	90
	125
	20
	30
	20


	40


	10

15(Z1)

- (Z2)
	20

30(Z1)
- (Z2)
	20

15(C)

25(Z1)

- (Z2)
	30

30(C)
40(Z1)
- (Z2)
	3

2(C)
	5

4(C)

	nad 100 000
	90
	125
	15
	25
	20
	40
	5

15(Z1)

- (Z2)
	10

30(Z1)
- (Z2)
	15

10(C)

25(Z1)

- (Z2)
	25

25(C)
40(Z1)
- (Z2)
	2

1(C)
	4

3(C)


*Pod zdrojom znečistenia nad 50 EO sa rozumie aglomerácia. 

Časť A.2 

Splaškové  odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd 

	Veľkosť zdroja (EO)
	BSK5 (ATM) (mg/l)
	NL  (mg/l)

	
	p
	m
	p
	m

	do 20
	25
	50
	25
	50

	20 - 50
	20
	40
	20
	40


Poznámka: Ak ide o väčší zdroj, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa ustanovia individuálne.

Vysvetlivky:

1. BSK5 (ATM) - biochemická spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie.

· CHSKCr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou.

· NL - nerozpustené látky sušené pri 105oC.

· N-NH4 – amoniakálny dusík.

· Ncelk - celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka 

· Pcelk - celkový fosfor.

· EO - (ekvivalentný obyvateľ) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5  - ATM), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g BSK5 (ATM) za deň. 

· p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie.

· m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

· Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12oC. Teplota vody  na tento účel sa považuje za nižšiu než 12oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 12oC. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

· Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9oC. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9oC. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

· C - hodnoty platia pre vody vypúšťané v citlivých oblastiach. 

· Stanovenie ukazovateľov znečistenia v odtokoch z biologických dočisťovacích nádrží sa realizuje vo filtrovaných vzorkách, koncentrácia NL v nefiltrovanej homogenizovanej vzorke však nesmie presiahnuť hodnotu koncentrácie 150 mg/l.

· Zaťaženie vyjadrené v EO sa vypočíta na základe maximálneho priemerného týždenného zaťaženia na prítoku do čistiarne odpadových vôd v poslednom kalendárnom roku, pričom sa vylúčia neobvyklé situácie (napríklad situácie vyvolané prívalovým dažďom a nárazovým topením snehu).

Časť B.

Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd

1. Energetický priemysel - teplárne a elektrárne

1.1 Úprava vody 

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Rozpustené látky  
	RL550
	mg/l
	1000

	Hydrazín
	
	mg/l
	4,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	1,01) 3)


1.2 Chladiace vody 

	Aktívny chlór

	Cl2
	mg/l
	0,31)

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény 
	AOX
	mg/l
	0,51)


1.3 Odkaliská popola 

	Reakcia vody 
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Rozpustené látky  
	RL550
	mg/l
	2000


2. Ťažba, úprava a spracovanie uhlia

2.1 Ťažba uhlia a briketárne

	Reakcia vody 
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0

	Mangán
	Mn
	mg/l
	1,0

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01


2.2 Tepelné spracovanie uhlia

	Reakcia vody 
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	500

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Celkové kyanidy
	CN-celk
	mg/l
	0,8

	Fenoly
	
	mg/l
	1,0

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01


3. Ťažba a spracovanie rúd a kameniva

3.1 Ťažba a spracovanie kameniva

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky*
	NL
	mg/l
	200

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)


*pre vypúšťanie odpadových vôd podľa §20 ods. 3 zákona 

3.2 Ťažba a spracovanie rúd

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Arzén
	As
	mg/l
	0,5

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,2

	Meď
	Cu
	mg/l
	1,0

	Železo
	Fe
	mg/l
	4,0 

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,5

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0

	Celkové kyanidy
	CN-celk
	mg/l
	0,1

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


4. Hutnícky priemysel

4.1 Metalurgia železných kovov

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0

	Mangán
	Mn
	mg/l
	1,0

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)


4.2 Metalurgia neželezných kovov


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 

	Hliník
	Al
	mg/l
	3,0 

	Arzén
	As
	mg/l
	0,1 

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,2 

	Chróm celkový
	Crcelk
	mg/l
	0,8 

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Meď
	Cu
	mg/l
	0,8 

	Ortuť
	Hg
	mg/l
	0,05 

	Nikel
	Ni
	mg/l
	0,8 

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,4 

	Cín
	Sn
	mg/l
	1,6 

	Vanád
	V
	mg/l
	1,6 

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0 

	Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy)
	CN-tox
	mg/l
	0,1 

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


5. Strojársky a elektrotechnický priemysel

5.1 Strojové obrábanie

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0 

	Dusitanový dusík
	N-NO2
	mg/l
	5,0

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	30

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)


5.2 Povrchová úprava kovov a plastov


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	300 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	30

	Striebro
	Ag
	mg/l
	0,3

	Hliník
	Al
	mg/l
	2,0

	Arzén
	As
	mg/l
	0,3

	Bárium
	Ba
	mg/l
	2,0

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,2 

	Kobalt
	Cd
	mg/l
	1,0 

	Chróm celkový
	Crcelk
	mg/l
	0,5

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Meď
	Cu
	mg/l
	0,5 

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0 

	Ortuť
	Hg
	mg/l
	0,1


	Molybdén
	Mo
	mg/l
	1,0

	Nikel
	Ni
	mg/l
	0,5 

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,5

	Selén
	Se
	mg/l
	0,1

	Cín
	Sn
	mg/l
	2,0

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0

	Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy)
	CN-tox
	mg/l
	0,1

	Kyanidy celkové
	CN-Celk
	mg/l
	1,0

	Fluoridy
	F
	mg/l
	10

	Sulfidy
	S2-
	mg/l
	1,0

	Dusitanový dusík
	N-NO2
	mg/l
	5,0

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	25

	Cekový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	2,5 

	Aktívny chlór
	Cl2
	mg/l
	0,51)

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


5.3 Tepelné úpravy


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	30

	Bárium
	Ba
	mg/l
	2,0

	Chróm celkový
	Crcelk
	mg/l
	0,5

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0 

	Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy)
	CN-tox
	mg/l
	0,1

	Kyanidy celkové
	CN-celk
	mg/l
	1,0

	Dusitanový dusík
	N-NO2
	mg/l
	5,0

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	50 

	Cekový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Aktívny chlór
	Cl2
	mg/l
	0,51) 

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	1,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


5.4 Smaltovanie

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	30

	Hliník
	Al
	mg/l
	2,0 

	Bárium
	Ba
	mg/l
	2,0

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,2

	Kobalt
	Co
	mg/l
	1,0

	Chróm celkový
	Crcelk
	mg/l
	0,5

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Meď
	Cu
	mg/l
	0,5

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0 

	Molybdén
	Mo
	mg/l
	1,0 

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,5

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0 

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


5.5 Lakovne

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	300 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	50

	Hliník
	Al
	mg/l
	3,0

	Bárium
	Ba
	mg/l
	2,0

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,2

	Chróm celkový
	Crcelk
	mg/l
	0,5

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Meď
	Cu
	mg/l
	0,5

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0

	Nikel
	Ni
	mg/l
	0,5

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,5

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


5.6 Elektronická výroba, výroba galvanických článkov

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	20

	Striebro
	Ag
	mg/l
	0,1

	Arzén
	As
	mg/l
	1,0

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,2 (1,5 g/t)*

	Chróm celkový
	Crcelk
	mg/l
	0,5

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Meď
	Cu
	mg/l
	0,5

	Železo
	Fe
	mg/l
	3,0 

	Ortuť
	Hg
	mg/l
	0,05 (0,03 g/t)**

	Nikel
	Ni
	mg/l
	0,5

	Molybdén
	Mo
	mg/l
	1,0

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,5

	Selén
	Se
	mg/l
	0,1

	Cín
	Sn
	mg/l
	2,0

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0

	Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy)
	CN-tox
	mg/l
	0,1

	Kyanidy celkové
	CN-celk
	mg/l
	1,0

	Fluoridy
	F
	mg/l
	15 

	Sulfidy
	S2-
	mg/l
	1,0

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	40 

	Cekový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Aktívny chlór
	Cl2
	mg/l
	0,51)

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


*špecifická produkcia znečistenia na tonu spracovaného kadmia

**špecifická produkcia znečistenia na tonu spracovanej ortute

5.7 Iné druhy výrob strojárenského a elektrotechnického priemyslu

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0 

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01)

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	300 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	50


6. Chemický priemysel

6.1 Spracovanie ropy a ropných produktov

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0 

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 

	Sulfidy
	S2-
	mg/l
	0,6 

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	20 / 40(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	40 / 60(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Fenoly
	
	mg/l
	0,4

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	5,01) 3)

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01


6.2 Skladovanie ropných látok

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0 

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	50

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	5,01) 3)

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01


6.3 Výroba chemických vlákien

6.3.1 Výroba viskózových vlákien

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	300

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	60

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 


6.3.2 Výroba polyamidových a polyesterových vlákien

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 


6.4 Výroba celulózy

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	400 

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	kg/t
	70

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	kg/t
	20

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	50

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01) 

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	kg/t
	1


6.5 Výroba papiera



	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	50

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	1,01)

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	kg/t
	0,5

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	10

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	2



6.6 Výroba liečiv



	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	500

	Rozpustené látky
	RL 550
	kg/t
	350

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	80 

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	10

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	0,5

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


6.7 Výroba hnojív

	Rozpustené látky
	RL550
	mg/l
	1500 

	Rozpustené látky
	RL550
	kg/t
	85

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	30 /50 (Z1) / - (Z2)

	Dusičnanový dusík
	N-NO3
	mg/l
	50 

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	100/120 (Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	10

	Fluoridy
	F-
	mg/l
	20

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


6.8 Iné druhy anorganických výrob chemického priemyslu

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	400 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40


6.9 Iné druhy organických výrob chemického priemyslu

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	500 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01) 

	Fenoly
	FN
	mg/l
	0,4

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	5,01) 3)

	Adsorbovateľné organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	2,01) 

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


7. Spotrebný priemysel

7.1 Textilný priemysel


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	300

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Meď
	Cu
	mg/l
	1,0 

	Celkový chróm
	Crcelk
	mg/l
	2,0 

	Zinok
	Zn
	mg/l
	3,0 

	Železo celkové
	Fe
	mg/l
	3,0

	Rozpustené látky
	RL550
	mg/l
	2000

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	8,01) 3)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


7.2 Sklárne a výroba minerálnych vlákien


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	150

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Arzén
	As
	mg/l
	1,0

	Bárium
	Ba
	mg/l
	5,0

	Olovo
	Pb
	mg/l
	1,5

	Fluoridy
	F
	mg/l
	15

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


7.3 Kožiarsky priemysel

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0 - 9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	500

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	%
	80

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Rozpustené látky
	RL550
	mg/l
	5000

	Celkový chróm
	Crcelk
	mg/l
	1,0

	Chróm šesťmocný
	Cr6+
	mg/l
	0,1

	Sulfidy
	S2-
	mg/l
	2,0

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	100 / 160(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	120 / 190(Z1) / - (Z2)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


7.4 Keramický priemysel, tehelne a panelárne


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	150


7.5 Výroba azbestocementu, azbestovej krytiny a azbestového papiera


	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	100

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	30

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	0,11)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


Všetky odpadové vody z výroby azbestocementu majú byť recyklované. Ak to nie je z ekonomického hľadiska možné,  pre ich vypúšťanie do povrchových vôd platia uvedené limitné hodnoty. 

Z výroby azbestovej krytiny a azbestového papiera možno povoliť len vypúšťanie odpadových vôd vznikajúcich bežnou údržbou a čistením  zariadenia. Pre ich vypúšťanie platia uvedené limitné hodnoty. Odpadové vody z výroby musia byť recyklované.

Stanovenie ekotoxicity nemusí byť, ak odpadové vody z výroby azbestocementu, azbestovej krytiny a azbestového papiera  sú recyklované

7.6 Výroba náterových hmôt

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	30

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	1,01)


7.7 Výroba TiO2
	Sírany
	SO42-
	kg/ta)
	800

	Chloridy
	Cl-
	kg/tb)
	130

	Chloridy
	Cl-
	kg/tc)
	228

	Chloridy
	Cl-
	kg/td)
	450

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5)
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


Vypúšťať odpadové vody možno, len ak:

· nie je možný iný spôsob zneškodnenia odpadových vôd,

· odborné hodnotenie preukáže, že vypúšťanie odpadových vôd nebude mať škodlivý vplyv s okamžitým, a  ani s oneskoreným účinkom na povrchové vody,

· nebude mať škodlivý vplyv na  rybolov, rekreačné aktivity, získavanie surovín,  odsoľovanie, chov rýb a lastúrnikov alebo na iné zákonné využívanie vôd.

Splnenie týchto podmienok vyžaduje kontrolu a posúdenie množstva, zloženia  a toxicity vypúšťaných vôd. 

Stav ovplyvnenia oblasti vypúšťania je potrebné sledovať vo vode, sedimentoch a živých organizmoch. Sleduje sa v rozsahu ukazovateľov: pH, rozpustený kyslík, zákal, suspendované hydratované oxidy a hydroxidy železa, toxické kovy vo vode, v suspendovaných látkach, v sedimentoch a ich akumulácia vo vybraných bentických a pelagických organizmoch, ďalej diverzita  a relatívna a absolútna abundancia flóry a fauny.

a) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri sulfátovom procese výroby na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie matečných lúhov a vôd z ich úpravy je zakázané.

b) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri  chlórovom procese výroby na báze neutrálneho rutenilu na tonu vyrobeného produktu . Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5%) je zakázané.

c) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri chlórovom procese výroby na báze syntetického rutenilu na tonu vyrobeného produktu . Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5%) je zakázané.

d) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri  chlórovom procese výroby na báze  trosky na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5%) je zakázané.

7.8 Drevospracujúci priemysel

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	3,01)

	Polycyklické aromatické uhľovodíky
	PAU
	mg/l
	0,01


7.9 Iné druhy výrob spotrebného priemyslu

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	500

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	50


8. Agropotravinársky priemysel

8.1 Mliekárne

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40 

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	10 / 20(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0


8.2 Pivovary

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	160

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Rozpustené látky
	RL550
	mg/l
	1500

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	10 / 20(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0


8.3 Cukrovary

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	60 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	60

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	10 / 20(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0


8.4 Výroba a spracovanie jedlých tukov a olejov


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne
	PAL-A
	mg/l
	10

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0


8.5 Bitúnky a spracovanie mäsa


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	300

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	40 / 60(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	5,0


8.6 Kvasný priemysel (liehovary, droždiarne,  octárne, výroba vína a pod.)


	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200/500*

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	5,0

	Reakcia vody 
	pH
	-
	6,0 -9,0


* výrobne na báze melasy

8.7 Škrobárne

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Reakcia vody 
	pH
	-
	6,0 -9,0

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	5,0


8.8 Kafilérie


	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	30 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	30 

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	40 / 75(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	60 / 105(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	5,0

	Aktívny chlór
	Cl2
	mg/l
	0,41) 

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	0,11) 


8.9 Konzervárne ovocia a zeleniny

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	200

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Rozpustené látky
	RL550
	mg/l
	1500

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	5,0

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10


8.10 Veľkochovy hospodárskych zvierat

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	500

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	30 / 200(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	200 / 400(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	10


8.11 Hydinárne a spracovanie vajec

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	50

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	80

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	20 / 35(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	10

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10


8.12 Spracovanie zemiakov 

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	15 / 25(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	5,0

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10


8.13 Spracovanie rýb

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	10 / 25(Z1) / - (Z2)

	Rozpustené látky
	RL550
	mg/l
	1500

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10


8.14 Výroba a plnenie nealkoholických nápojov 

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	150

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	25

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0


8.15 Výroba kožného a kostného gleja a želatíny 

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	25

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	10 / 25(Z1) / - (Z2)

	Celkový dusík
	Ncelk
	mg/l
	30 / 50(Z1) / - (Z2)

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10


8.16 Iné druhy výrob potravinárskeho priemyslu

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	250

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	40 

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	40

	Extrahovateľné látky
	EL
	mg/l
	10

	Celkový fosfor
	Pcelk
	mg/l
	3,0


9. Ostatné

9.1 Autoopravovne, umyvárne áut, čerpacie stanice pohonných hmôt a zakryté parkovacie plochy

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	25

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	5,01) 3)

	Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne
	PAL-A
	mg/l
	10

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5) *
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


 *Akútna ekotoxicita sa  vzťahuje iba na autoopravovne

9.2 Čistenie železničných vagónov

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Nerozpustené látky
	NL
	mg/l
	25

	Aktívny chlór2)
	Cl2
	mg/l
	2,01)

	Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)
	NEL
	mg/l
	5,01) 3)

	Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne
	PAL-A
	mg/l
	10


9.3 Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie *

	Nerozpustené látky 
	NL
	%/mg/l


	95% / 30 mg/l

100% / 45 mg/l

	Ortuť a jej zlúčeniny
	Hg a zl.
	mg/l
	0,03

	Kadmium a jeho zlúčeniny
	Cd a zl.
	mg/l
	0,05

	Tálium a jeho zlúčeniny
	Ta a zl.
	mg/l
	0,05

	Arzén a jeho zlúčeniny
	As a zl.
	 mg/l
	0, 15

	Olovo a jeho zlúčeniny 
	Pb a zl.
	mg/l
	0, 2

	Chróm a jeho zlúčeniny
	Cr a zl.
	mg/l
	0, 5

	Meď a jej zlúčeniny
	Cu a zl.
	mg/l
	0, 5

	Nikel a jeho zlúčeniny
	Ni a zl.
	mg/l
	0, 5

	Zinok a jeho zlúčeniny
	Zn a zl.
	mg/l
	1, 5

	Dioxíny a furány definované ako súčet jednotlivých dioxínov a furánov
	DIOX a FUR
	ng/l
	0,3

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5) 
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


*limitné hodnoty emisií platia pre vypúšťanie odpadových vôd z procesov čistenia spalín a sú vyjadrené hmotnostnou koncentráciou nefiltrovaných vzoriek. Hodnoty týchto limitov sa merajú v mieste, v ktorom sa odpadové vody vypúšťajú zo zariadenia na čistenie spalín. 

Limitné hodnoty emisií pre odpadovú vodu z čistenia spalín budú považované za splnené ak:

 -  pre nerozpustené látky 95% a 100% meraných hodnôt neprekročí príslušné limitné hodnoty emisií uvedených v tabuľke 9. 3,

-  pri sledovaní ťažkých kovov môže najviac jedna meraná hodnota za rok prekročiť príslušné limitné hodnoty emisií ustanovené v tabuľke 9. 3,

· pre dioxíny a furány, ktorých meranie je vykonávané raz za dva roky, neprekročí príslušné limitné hodnoty týchto emisií ustanovených v tabuľke 9.3.

Ak sa tieto vody čistia spoločne s inými odpadovými vodami, musí sa sledovať:

-kvalita odpadových vôd z čistenia spalín zo spaľovne odpadov alebo zariadenia na   
  spoluspaľovanie pred vstupom do čistiarne,

-kvalita ostatných odpadových vôd pred ich vstupom do čistiarne,

-kvalita odpadových vôd v konečnom mieste vyústenia po čistení.

Kvalita sa sleduje nasledovným spôsobom: prietok, teplota (kontinuálne meranie), pH, NL – denne bodové vzorky, raz mesačne analýza 24-hodinovej reprezentatívnej vzorky v rozsahu  prvých 10 ukazovateľov z tabuľky 9.3 a minimálne dvakrát ročne dioxíny a furány (analýza 24-hodinovej reprezentatívnej vzorky); počas prvých 12 mesiacov prevádzky každé tri mesiace. Emisné limity sú dodržané, ak sa v žiadnej 24-hodinovej reprezentatívnej vzorke neprekročia hodnoty uvedené v tabuľke. 

9.4 Skládky odpadov (priesakové vody) 

	Reakcia vody
	pH
	-
	6,0-9,0

	Chemická spotreba kyslíka
	CHSKCr
	mg/l
	400

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie
	BSK5 (ATM)
	mg/l
	25

	Nerozpustené látky 
	NL
	mg/l
	25

	Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	15 / 50(Z1) / - (Z2)

	Ortuť
	Hg
	mg/l
	0,1

	Kadmium
	Cd
	mg/l
	0,15

	Arzén
	As
	mg/l
	0,2

	Olovo
	Pb
	mg/l
	0,5

	Celkový chróm
	Crcelk
	mg/l
	0,5

	Meď
	Cu
	mg/l
	0,5

	Zinok
	Zn
	mg/l
	2,0

	Nikel
	Ni
	mg/l
	0,5

	Adsorbovatel'né organicky viazané halogény
	AOX
	mg/l
	1,01)

	Ekotoxicita na vodných organizmoch 5) 
	TOXlim4)  
	% účinku
	50


Všeobecné odkazy k časti B:

1)   v bodovej vzorke

2)  uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

3)  výsledky oboch metód stanovení NEL (UV a IČ) nesmú prekročiť uvedenú limitnú hodnotu

4)  TOXlim – limitná skúška toxicity 

5) Na skúšanie sa použijú minimálne organizmy troch trofických úrovní podľa druhu znečistenia. Tieto skúšky majú indikatívny význam. Ak sa preukáže, že voda je toxická, je potrebné vykonať ďalšie podrobné analýzy na zistenie toxických látok a zároveň uskutočniť potrebné opatrenia.

Vysvetlivky:
· Ncelk - celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka

· NEL -  nepolárne extrahovateľné látky stanovované v UV a IČ oblasti spektra

· PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky (súčet koncentrácií fluórantrénu, benzo(b)fluórantrénu, benzo(k)fluórantrénu, benzo(a)pyrénu, benzo(ghi)perylénu a indeno(1,2,3-cd)pyrénu) 

· RL550 - rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC

· Z1 - hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 oC. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 oC

· Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 oC. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 oC 

· kg/t – maximálne povolené množstvo vypúšťaného znečistenia na tonu produkcie
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