Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č.    /2001 Z. z.
Triedy energetickej hospodárnosti
Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa tabuľky č.1:
Tabuľka č. 1
Index energetickej hospodárnosti	Trieda energetickej hospodárnosti	
I < 55	A	
55  I < 75	B	
75  I < 90	C	
90  I < 100	D	
100  I < 110	E	
110  I < 125	F	
125  I	G	
Kde: „index energetickej hospodárnosti“ vyjadrený v % = ročná spotreba energie podľa prílohy č. 1 bod V/štandardná ročná spotreba energie,
„štandardná ročná spotreba energie“ = Mx upravený objem + N vyjadrené v kWh/rok a
upravený objem = objem chladiaceho oddielu + Ωx objem mraziaceho oddielu vyjadrené v litroch
Hodnoty M, N a Ω sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2
Kategória chladiaceho zariadenia	Ω	M	N	
1.	Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou	-	0, 233	245	
2.	Chladnička s oddielom na chladenie	0, 751)	0, 233	245	
3.	Chladnička bez hviezdičky	1, 25	0, 233	245	
4.	Chladnička *	1, 55	0, 643	191	
5.	Chladnička **	1, 85	0, 45	245	
6.	Chladnička ***	2, 15	0, 657	235	
7.	Chladnička/mraznička * (***)	3)	0, 777	303	
8.	Mraznička skriňová	2, 152)	0, 472	286	
9.	Mraznička truhlicová	2, 152)	0, 446	181	
10.	Viacdverové alebo iné	3)	4)	4)	
1) Pre chladničky s oddielom na ochladenie upravený objem = objem oddielu na čerstvé potraviny + Ω x objem oddielu na ochladenie (10 °C) - vyjadrenie v litroch.
2)Pre zariadenia s „ventilovaným chladom“, táto hodnota sa uvádza na 2.58 aplikovaním predbežného (dočasného faktora 1.2). Toto dovoľuje uvažovať eventuálnu neprispôsobilosť metódy merania, ktorá naznačuje neprítomnosť tvorby ľadu v zariadeniach s „ventilovaným chladom“. V praxi tvorba ľadu zvyšuje o niečo spotrebu „konvenčných“ zariadení.
3) Úžitkový upravený objem (VA) sa vypočíta podľa vzorca:

všetky oddiely
kde Tc je menovitá teplota každého oddielu (°C),
Vc je jeho úžitkový objem (l),
Fc je faktor = 1,2 pre oddiely s „ventilovaným chladom“ a 1  pre iné oddiely.
4) Pre tieto zariadenia hodnoty M a N sú stanovené hodnoty teplotou a počtom hviezd oddielu, ktorého teplota je najnižšia, ako to ukazuje tabuľka:
Teplota najchladnejšieho oddielu	Príslušná kategória	M	A	
> - 6 °C	1/2/3 Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou/chladnička bez hviezdičky/chladnička s oddielmi na ochladenie	0,233	245	
 - 6 °C     *	4 Chladnička (*)	0,643	191	
 - 12 °C   **	5 Chladnička (**)	0,450	245	
 - 18 °C   ***	6 Chladnička (***)	0,657	235	
 - 18 °C   *(***) s kapacitou mrazu	7 Chladnička/mraznička *(***)	0,777	303