Príloha č. 2
                                                                                           k nariadeniu vlády č. ...../2006 Z. z.
                                                                                
A.	Minimálne  požiadavky  na  zaistenie  bezpečnosti a ochrany 
         zdravia PRI PRÁCI VO VÝBUŠNOM PROSTREDÍ

1.	Všeobecne

           Zamestnávateľ je povinný uplatňovať ustanovenia tejto prílohy 
a)	v priestoroch klasifikovaných podľa prílohy č. 1  ako priestory s nebezpečenstvom výbuchu, ak to vyžadujú vlastnosti pracoviska, pracovného miesta, zariadenia, používaných látok alebo nebezpečenstva vyplývajúceho z práce, vo vzťahu k výbušnej atmosfére,
            b) na zariadenie v priestore bez nebezpečenstva výbuchu, ktoré zaisťuje alebo   pomáha zaistiť bezpečnú činnosť zariadenia umiestneného v priestore s nebezpečenstvom výbuchu.

2.	Organizačné opatrenia

2.1	Oboznamovanie a informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2.1.1  Zamestnávateľ je povinný oboznámiť o možnom ohrození, o prevencii a o ochrane pred výbuchom tých zamestnancov, ktorí pracujú vo výbušnom prostredí a príslušných zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

2.1.2	  Zamestnávateľ je povinný zamestnancov, ktorí pracujú vo výbušnom prostredí, oboznámiť s dokumentom o ochrane pred výbuchom, s prevádzkovým poriadkom a s obsluhou zariadení a ochranných systémov.

2.1.3	Pred poverením na obsluhu zariadení a ochranných systémov je zamestnávateľ povinný  overiť teoretické a  praktické vedomosti zamestnancov týkajúce sa obsluhy týchto zariadení a ochranných systémov. 

2.2		  Prevádzkový poriadok, pokyny a povolenie na prácu 

2.2.1  Zamestnávateľ je povinný vydať prevádzkový poriadok a písomné pokyny na prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré sa pri práci musia dodržiavať. Prevádzkový poriadok musí obsahovať 
a)	karty bezpečnostných údajov alebo inú stručnú charakteristiku používaných a prítomných látok, ktoré predstavujú riziko výbuchu,
b)	charakteristiku miest, ktoré predstavujú riziko výbuchu,
c)	pokyny na obsluhu zariadenia, spôsob nastavenia, kontroly a preskúšania ochranných, regulačných, meracích a signalizačných systémov,
d)	opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu pred požiarmi pri uvádzaní zariadenia do prevádzky alebo pri jeho odstavovaní z prevádzky,
e)	spôsob vykonávania čistiacich prác,
f)	rozsah a intervaly vykonávania kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a iných skúšok,
g)	intervaly, rozsah a spôsob zisťovania výskytu horľavej látky vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu,
h)	opatrenia pri vzniku výbušnej atmosféry alebo nebezpečenstva výbuchu vrátane spôsobu opustenia pracoviska, poskytnutia prvej pomoci a opatrenia na likvidáciu následkov výbuchu,
i)	zoznam prác, pri ktorých je potrebné povolenie na prácu,
j)   zoznam zamestnancov poverených na vydávanie povolenia na prácu podľa písmena  i).

2.2.2	Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu na vykonávanie prác, ktoré môžu vyvolať nebezpečenstvo výbuchu, alebo ktoré môžu spolu s inou prácou vyvolať nebezpečenstvo výbuchu. Povolenie na prácu vydá pred začatím práce zamestnávateľom poverený zamestnanec.

2.2.3	  Povolenie na prácu podľa bodu 2.2.2  musí obsahovať

a)	meno, priezvisko a funkciu zamestnanca zodpovedného za vykonanie práce,
b)	meno, priezvisko a funkciu zamestnanca zodpovedného za dozor nad vykonaním práce,
c)	označenie pracoviska, zoznam členov pracovnej skupiny, ktorá bude vykonávať prácu, druh práce a dobu platnosti povolenia na prácu,
d)	spôsob dozoru a zabezpečenia zamestnancov a pracoviska ochrannými a záchrannými opatreniami počas vykonávania prác a po ich ukončení,
e)	upozornenie na možné ohrozenie,
f)	preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu pred požiarmi a výbuchmi.

2.2.4  Zamestnanci uvedení v povolení na prácu musia byť preukázateľne oboznámení s obsahom povolenia na prácu a s výstražnými signálmi oznamujúcimi možné ohrozenie výbuchom.

3.	Ochranné opatrenia

3.1     Únik alebo uvoľnenie horľavého plynu, pary, hmly alebo horľavého prachu, ktorý môže spôsobiť výbuch, sa musí vhodným spôsobom usmerniť, odviesť do bezpečného priestoru, v ktorom neohrozí bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a ak to nie je možné, bezpečne uzatvoriť alebo zabezpečiť iným vhodným spôsobom.

3.2	Ak výbušná atmosféra obsahuje viac druhov horľavého plynu, pary, hmly alebo prachu, ochranné opatrenia musia zodpovedať najväčšiemu možnému riziku.

3.3   Pri prevencii iniciácie výbušnej atmosféry  podľa § 3 ods. 1 sa musí zohľadniť prítomnosť  možných zdrojov iniciácie výbušnej atmosféry vrátane elektrostatických výbojov, ak zamestnanci alebo pracovné prostredie sú zdrojmi alebo nosičmi elektrostatického náboja. 

3.3.1  Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom podľa osobitného predpisu ochranný odev a obuv, ktorých materiály nespôsobujú elektrostatické výboje schopné iniciovať  výbušnú atmosféru.

3.4      Prevádzka, zariadenie, ochranný systém a inštalácia môžu byť uvedené do prevádzky, ak dokument o ochrane pred výbuchom preukáže, že ich používanie vo výbušnej atmosfére bude bezpečné. 
	Táto požiadavka sa vzťahuje tiež na pracovné prostriedky a súvisiace inštalácie, napríklad potrubné rozvody, pásové dopravníky, vzduchotechnické rozvody, ktoré nie sú zariadeniami alebo ochrannými systémami podľa osobitného predpisu, ale ich zabudovanie a použitie na pracovisku  môže iniciovať výbušnú atmosféru.

3.4.1 Zamestnávateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia, aby zabránil vzájomnej zámene inštalácií.

3.5   Pracovisko, pracovné prostriedky a  inštalácie prístupné zamestnancom musia  byť projektované, konštruované, umiestňované, montované, udržiavané a používané tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo nebezpečenstvo výbuchu. V prípade vzniku výbuchu sa musí obmedziť jeho šírenie na pracovisku alebo v pracovných prostriedkoch a musia sa prijať vhodné opatrenia na znižovanie rizika vyplývajúceho z fyzikálnych účinkov výbuchu.

3.6    Zamestnanci musia byť upozornení svetelným signálom, akustickým signálom, prípadne ich kombináciou, aby opustili  pracovisko skôr, ako budú ohrození výbuchom. 

3.7   Zamestnanci musia mať možnosť urýchlene a bezpečne opustiť priestor ohrozený výbuchom únikovými cestami tak, ako to uvádza písomný dokument o ochrane pred výbuchom. Únikové cesty sa musia  na tieto účely trvalo udržiavať.

3.8	Pred uvedením pracoviska do prevádzky je zamestnávateľ povinný  overiť aj zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z hľadiska výbuchu. 

3.9      Ak posudzovanie rizika výbuchu podľa § 4 preukáže, že
	a) sa zvýši riziko výbuchu v dôsledku výpadku energie, musí sa bezpečnosť a funkčnosť zariadení a ochranných systémov, ak je to potrebné, zabezpečiť núdzovým zdrojom energie nezávislým od hlavného zdroja energie,
	b) vypnutím zariadení a ochranných systémov začlenených do automatického procesu pri ich odchýlení od  bežných prevádzkových podmienok sa nezníži stupeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, majú sa, ak je to potrebné, vypnúť ručným ovládaním; ručné vypnutie môže vykonať len zamestnanec určený zamestnávateľom,
            c) je potrebné nahromadenú energiu pri núdzovom vypnutí čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie rozptýliť alebo izolovať, musí sa tak vykonať, aby nebola zdrojom ohrozenia.

B.	    POŽIADAVKY na výber zariadenÍ a ochranných systémov

1.	Zariadenie a ochranné systémy pre všetky priestory s výbušným prostredím sa vyberajú na základe kategórií podľa osobitného predpisu, ak v písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom, ktorý zohľadňuje posúdenie rizika výbuchu, nie je uvedené inak.

2.		V zónach klasifikovaných podľa prílohy č. 2  sa musia  použiť kategórie zariadení tak, aby vyhovovali pre plyn, paru, hmlu alebo prach takto:
		a) v zóne 0 alebo zóne 20 zariadenie kategórie 1,
		b) v zóne 1 alebo zóne 21 zriadenie kategórie 1 alebo 2,
		c) v zóne 2 alebo zóne 22 zariadenie kategórie 1, 2 alebo 3.