TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev
	
Právny akt ES / EÚ

Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
	Právne predpisy Slovenskej republiky

•	Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len „návrh NV“)
•	Zákon č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
•	Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Č: 1
O: 1	ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet
1. Táto smernica, ktorá je deviatou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci.

N	

návrh NV

	

§1 ods. 1	

Toto nariadenie vlády  ustanovuje minimálne požiadavky na  zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
	Ú		 	
Č: 1
O: 2	2. Táto smernica sa nevzťahuje na označenia nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a/alebo zariadení uvádzaných na trh, ak sa ustanovenia spoločenstva na ne konkrétne neodvolávajú.	N	návrh NV	§1 ods. 4
písm. a)	Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a) označenie nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a zariadení uvádzaných na trh, ak  osobitný predpis neustanovuje inak,	Ú			
Č: 1
O: 3	3. Táto smernica sa nevzťahuje na označenia používané na riadenie cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej a/alebo leteckej dopravy.	N	návrh NV	§1 ods. 4
písm. b)

	b) označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.
	Ú			
Č: 1
O: 4	4. Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa v plnej miere vzťahujú na celú oblasť uvedenú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.	N	zákon	 
		Ú

	Zákon  má všeobe-nú platnosť		
Č: 2
P: a	Článok 2
Definície
Na účely tejto smernice

a) bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia sú označenia vzťahujúce sa na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu, ktoré poskytujú informácie alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti
a/alebo ochrany zdravia pri práci prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručnej signalizácie, a to podľa okolností;	

N	

návrh NV	

§ 1 ods. 2	

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.
	Ú			
Č: 2
P: b	b) zákazová značka je značka, ktorá zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku ohrozenia alebo ho spôsobiť;	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 3.1	Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.	Ú			
Č: 2
P: c	c) výstražná značka je značka, ktorá upozorňuje na ohrozenie alebo nebezpečenstvo;	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 3.2	Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.	Ú			
Č: 2
P: d	d) príkazová značka je značka, ktorá prikazuje osobitné správanie;	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 3.3	Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.	Ú			
Č: 2
P: e	e) značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je značka, ktorá informuje o núdzových východoch, únikových cestách, miestach prvej pomoci alebo záchrannom vybavení;	N	návrh NV

	Príloha č. 2
bod 3.4
	Značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je označenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení.
	Ú			
Č: 2
P: f	f) informačná značka je značka, ktorá poskytuje inú informáciu ako v písmene b) až e);
	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 1.1
2. veta	Informačná značka je označenie, ktoré poskytuje inú informáciu ako sú informácie uvedené v bodoch 3.1 až 3.4.	Ú			
Č: 2
P: g	g) značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farieb a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri osvetlení dostatočnej intenzity;	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 1.1
1. veta	Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia.
	Ú			
Č: 2
P: h	h) doplnková značka je značka, ktorá poskytuje doplňujúcu informáciu a používa sa s jednou zo značiek popísaných v písmene g);	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 1.1
3. veta	Doplnková značka je označenie, ktoré poskytuje doplňujúcu informáciu; doplnková značka sa používa spolu s inou značkou.	Ú			
Č: 2
P: i	i) bezpečnostná farba je farba, ktorej je priradený osobitný význam;
	N	návrh NV	Príloha č. 1
bod 4	Používanie bezpečnostnej farby
Bezpečnostná farba  má osobitný význam podľa nasledujúcej tabuľky	Ú			
Č: 2
P: j	j) symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie a ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu;	N	návrh NV	Príloha č. 2
bod 1.3	Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu, a ktoré znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie.	Ú			
Č: 2
P: k	k) svetelné označenie je označenie vytvorené zariadením vyrobeným z priehľadných alebo priesvitných materiálov, ktoré sú osvetlené zvnútra alebo zozadu tak, že povrch sa javí ako svietiaci;	N	návrh NV	Príloha č. 6
bod 1.1	Svetelné označenie vyrobené z priehľadného alebo priesvitného materiálu musí byť osvetlené zvnútra, zozadu alebo tak, že vytvára dojem svietiaceho povrchu.
	Ú			
Č: 2
P: l	l) akustický signál je kódovaný zvukový signál, ktorý je vysielaný a prenášaný zariadením navrhnutým na tento účel, bez použitia ľudského alebo syntetického hlasu;	N	návrh NV	Príloha č. 7
bod 1.1	Akustický signál je predpísaný zvukový signál  vysielaný a prenášaný zariadením navrhnutým na tento účel, bez použitia ľudského alebo syntetického hlasu.	Ú			
Č: 2
P: m	m) slovná komunikácia je vopred určená hovorená správa oznámená ľudským alebo syntetickým hlasom;
	N	návrh NV	Príloha č. 8
bod 1.1	Slovná komunikácia je hovorená správa oznámená ľudským alebo syntetickým hlasom, obsahujúca vopred určené slová.	Ú			
Č: 2
P: n	n) ručná signalizácia je kódovaný pohyb a/alebo poloha ramien a/alebo rúk na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré predstavujú ohrozenie alebo nebezpečenstvo pre pracovníkov.	N	návrh NV	Príloha č. 9
bod 1.1	Ručný signál je predpísaný pohyb alebo poloha ramien alebo rúk na usmernenie zamestnancov a iných osôb, ak vykonávajú činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.	Ú			
Č: 3
O: 1	ODDIEL II
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV
Článok 3

Všeobecné pravidlá
1. Zamestnávatelia zaistia bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia tak, ako to ustanovuje táto smernica tam, kde sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce, alebo sa presvedčia o prítomnosti takýchto označení.
Zamestnávatelia budú brať do úvahy posudzovanie rizika vypracované v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) smernice 89/391/EHS.	

N	

návrh NV	

§2

§2 ods. 1	

Všeobecné povinnosti

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na  pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce; zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika.  Zamestnávateľ je povinný  presvedčiť sa o prítomnosti takéhoto označenia.	Ú			
Č: 3
O: 2	2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy V, budú vo vnútri podnikov a/alebo firiem umiestnené označenia používané v cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej a leteckej doprave všade tam, kde je to vhodné pre takéto formy dopravy.	N	návrh NV	§2 ods. 3	Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré je používané v cestnej premávke, doprave na dráhe, vnútrozemskej plavbe, námornej plavbe a leteckej doprave; tým nie sú dotknuté ustanovenia  prílohy č. 5.	Ú			
Č: 4
	Článok 4
Bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia používané po prvýkrát

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, bezpečnostné a/alebo zdravotné označenie používané pri práci po prvýkrát v deň dátumu alebo po dátume uvedenom v článku 11 ods.1 podods. 1,
musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohách I až IX.
	N	
návrh NV	
§ 3	
Požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci používané na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci ustanovené v prílohe č. 1, všeobecné minimálne požiadavky na značky ustanovené v prílohe č. 2 a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovené v prílohách č. 3 až 9.	Ú			
Č: 5	Článok 5
Bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia, ktoré sa už
používajú
Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, bezpečnostné a/alebo zdravotné označenie, ktoré sa už pri práci používalo pred dátumom uvedeným v článku 11 ods. 1 podods. 1, musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohách I až IX najneskôr osemnásť mesiacov po tomto dátume.	n.a.					Transpo-zícia v
súčasnos-ti už nie je časovo aktuálna.		
Č: 6
O: 1	Článok 6
Výnimky
1. Berúc do úvahy typy činností a/alebo veľkosť príslušných podnikov, členské štáty môžu špecifikovať kategórie podnikov, ktoré môžu úplne, čiastočne, alebo dočasne nahradiť svetelné označenia a/alebo akustické signály stanovené v tejto smernici alternatívnymi opatreniami, ktoré poskytnú rovnaký stupeň ochrany.	n.a.							
Č: 6
O: 2	2. Členské štáty sa môžu odchýliť po poradách so sociálnymi partnermi od uplatňovania prílohy VIII oddiel 2 a/alebo prílohy IX oddiel 3, pričom ustanovia náhradné opatrenia, ktoré budú zabezpečovať rovnaký stupeň ochrany.	n.a.							
Č: 6
O: 3	3. Členské štáty sa pri uplatňovaní odseku 1 budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou radiť s organizáciami zamestnávateľov a organizáciami zastupujúcimi pracovníkov.	n.a.							
Č: 7
O: 1	Článok 7
Informácie a pokyny pre pracovníkov
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS, pracovníci a/alebo ich zástupcovia budú informovaní o všetkých opatreniach, ktoré majú byť vykonané a týkajú sa bezpečnostných a/alebo zdravotných označení používaných pri práci.	
N	
zákon
	
§ 7 ods. 1 písm a)	
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumitelľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca 
a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overiť ich znalosť,
	Ú			
Č: 7
O: 2	2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 89/391/EHS, pracovníci musia dostať vhodné pokyny, najmä formou osobitných pokynov, týkajúcich sa bezpečnostných a/alebo zdravotných označení používaných pri práci. Osobitne pokyn, na ktorý sa odvoláva prvý pododsek, bude určovať význam označení, osobitne tých, ktoré obsahujú slová a ktoré predpisujú všeobecné a osobitné správanie.
	N	zákon

návrh  NV	§ 6  písm. l)

§3 ods.2	Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný
l) vydávať vnútorné predpisy, pravidláo bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

(2)  Zamestnávateľ je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania.
	Ú			
Č: 8	Článok 8
Porady s pracovníkmi a účasť pracovníkov
Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov sa uskutočnia v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS o záležitostiach, ktoré sú obsahom tejto smernice, vrátane príloh I až IX.	N	zákon

	§ 10 1. veta
	Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
	Ú			
Č: 9	ODDIEL III
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 9
Prispôsobovanie príloh
Prispôsobenie technickej povahy príloh I až IX sa vykoná v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 17 smernice 89/391/EHS s ohľadom na:	n.a.							
	— prijatie smerníc o technickej harmonizácii a normalizácii, týkajúcich sa navrhovania a výroby bezpečnostných a/alebo zdravotných označení alebo zariadení pri práci,	n.a.							
	— technický pokrok, zmeny medzinárodných pravidiel alebo špecifikácií a pokroku v oblasti poznatkov týkajúcich sa bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci.	n.a.							
Č: 10
O: 1	Článok 10
1. Smernica 77/576/EHS sa ruší dňom uvedeným v článku 11 ods. 1 podods. 1. Avšak v prípadoch uvedených v článku 5 sa táto smernica bude uplatňovať po dobu maximálne osemnásť mesiacov po tomto dátume.	n.a.							
Č: 10
O: 2	2. Odkazy na zrušenú smernicu sa berú ako odkazy na zodpovedajúce ustanovenia tejto smernice.	n.a.							
Č: 11
O: 1	Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. júna 1994.
Okamžite o tom budú informovať Komisiu.	n.a.							
Č: 11
O: 2	2. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmito odkazmi pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy takéhoto odkazu stanovia členské štáty.
	N	návrh NV	Príloha č. 10	Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23, Ú. v. EÚ, Mimoriadné vydanie 2004, SK, 05/zv. 2, s. 89).	Ú			
Č: 11
O: 3	3. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.	n.a.							
Č: 11
O: 4	4. Členské štáty budú každých 5 rokov podávať správy Komisii o praktickom vykonaní opatrení tejto smernice, pričom uvedú názory zamestnávateľov a pracovníkov.

Komisia bude o tom informovať Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.
	N	Zákon č. 575/2001 Z. z. 	§ 15
ods. 1 písm. b)

§ 35 
ods. 7

	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  je ústredným orgánom štátnej správy pre 
b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.	Ú			
Č: 11
O: 5	5. Komisia so zreteľom na odseky 1 až 4 predkladá pravidelne správu o vykonávaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.	n.a.							
Č: 12
	Článok 12
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 24. júna 1992
Za Radu
predseda
José da SILVA PENEDA	n.a.							
PRÍLOHA I
	PRÍLOHA I
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTNÝCH
A/ALEBO ZDRAVOTNÝCH OZNAČENÍ PRI PRÁCI	N	návrh NV	Príloha č.1 
	
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OZNAČENIE PRI PRÁCI

	Ú			
Bod 1	1. Úvodná poznámka
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 1	Všeobecne	Ú			
Bod 1.2.	1.1. Tam, kde sa vyžadujú bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia na základe všeobecného pravidla podľa článku 3 smernice, musia byť v súlade s osobitnými požiadavkami uvedenými v prílohách II až IX.
	N	návrh NV	§ 3	Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci používané na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci ustanovené v prílohe č. 1, všeobecné minimálne požiadavky na značky ustanovené v prílohe č. 2 a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovené v prílohách č. 3 až 9.	Ú			
Bod 1.2.	1.2. Táto príloha uvádza požiadavky popisujúce rôzne použitie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení a ustanovuje všeobecné pravidlá vzájomnej zámeny a kombinácií značiek.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 1.	Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci  sa vyberajú, kombinujú a vzájomne zamieňajú podľa podmienok na pracovisku.
	Ú			
Bod 1.3.	1.3. Zdravotné a/alebo bezpečnostné označenia sa musia používať iba na vyjadrenie pokynov alebo informácií stanovených v smernici.	N	návrh NV	§ 1 ods.3	Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením.	Ú			
Bod 2	2. Typy označení
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.	Typy označenia
	Ú			
Bod 2.1.	2.1. Trvalé označenia
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.1	Trvalé označenie
	Ú			
Bod 2.1.1.	2.1.1. Trvalé značky sa musia používať na označenie zákazu, výstrahy a príkazu a na umiestnenie a označenie núdzových východov, únikových ciest a vybavenia prvej pomoci.

Značky a/alebo bezpečnostná farba sa musia použiť na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia protipožiarneho zariadenia.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.1.1	Trvalé značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci.
Na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia zariadenia na ochranu pred požiarmi sa použije značka podľa prílohy č. 2 bodu 3.5 a bezpečnostná farba podľa bodu 4.	Ú			
Bod 2.1.2.	2.1.2. Označenia nádob a potrubí sa musia umiestniť tak, ako to ustanovuje príloha III.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.1.2	Označenie nádob a potrubí sa  umiestňuje v súlade s prílohou č. 3.	Ú			
Bod 2.1.3.	2.1.3. Miesta, kde je nebezpečenstvo zrážky s prekážkami alebo nebezpečenstvo pádu, musia byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou a/alebo značkami.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.1.3	Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, musí byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou alebo značkami.	Ú			
Bod 2.1.4.	2.1.4. Dopravné trasy musia byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou.
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.1.4	Komunikácie sa trvalo vyznačujú bezpečnostnou farbou.
	Ú			
Bod 2.2.	2.2. Dočasné označenia
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.2	Dočasné označenie	Ú			
Bod 2.2.1.	2.2.1. Svetelné označenia, akustické signály a/alebo slovná komunikácia sa musia používať na signalizovanie nebezpečenstva, na vyzvanie osôb, aby uskutočnili osobitnú činnost a na núdzovú evakuáciu osôb tam, kde je to dočasne potrebné, s ohľadom na možnosti vzájomnej zámeny a kombinácie značiek, ako ustanovuje oddiel 3.
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.2.1	Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom sa zohľadňuje vzájomná zámena a kombinácia označení podľa bodu 3.	Ú			
Bod 2.2.2.	2.2.2. Ručná signalizácia a/alebo slovná komunikácia sa musí používať tam, kde je to dočasne potrebné, na usmernenie osôb vykonávajúcich nebezpečné alebo rizikové činnosti.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 2.2.2	Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.
	Ú			
Bod 3	3. Vzájomná zámena a kombinácia označení
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 3	Vzájomná zámena a kombinácia označení
	Ú			
Bod 3.1.	3.1. Pri dodržaní rovnakej účinnosti možno použiť ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

bezpečnostnú farbu alebo značku na vyznačenie miest, kde je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,
svetelné označenia, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
ručnú signalizáciu alebo slovnú komunikáciu.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 3.1	Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií: 
a)	bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,
b)	svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
c)	ručné signály alebo slovnú komunikáciu.	Ú			
Bod 3.2.	3.2. Niektoré typy označenia možno používať spoločne:

— svetelné označenia a akustické signály,
— svetelné označenia a slovnú komunikáciu,
— ručnú signalizáciu a slovnú komunikáciu.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 3.2	Súčasne možno použiť tieto kombinácie: 
a)	svetelné označenie a akustické signály,
b)	svetelné označenie a slovnú komunikáciu,
c)	ručné signály a slovnú komunikáciu.
	Ú			
Bod 4.	4. Pokyny v nižšie uvedenej tabuľke sa vzťahujú na všetky označenia obsahujúce bezpečnostnú farbu:
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 4	Používanie bezpečnostnej farby
	Ú			
	Farba 
	
Význam alebo účel	
Pokyny a informácie	

Červená
	
zákazová značka
	
nebezpečné správanie

	
signalizácia nebezpečenstva
	
stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie,
evakuácia

	
požiarnotechnické zariadenie
	
označenie a umiestnenie

Žltá
alebo žltooranžová
	
výstražná značka
	
upozornenie, výstraha,
kontrola

Modrá
	
príkazová značka
	
osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť
nosiť osobné ochranné prostriedky

Zelená	
značky pre núdzový východ, únikové
cesty, prvú pomoc
	
dvere, východy, trasy, zariadenie, vybavenie

	
bez nebezpečenstva
	
návrat k normálnemu stavu

				Farba 
	
Význam alebo účel	
Pokyny a informácie	

Červe-ná
	
zákazová značka
	
nebezpeč-né správanie

	
signalizácia nebezpečen-stva
	
stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie,
evakuácia

	
zariadenie na ochranu pred požiarmi 
	
označenie a umiestne-nie

Žltá
alebo žlto-oranžová
	
výstražná značka
	
upozorne-nie, výstraha,
kontrola

Modrá
	
príkazová značka
	
osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť
nosiť osobné ochranné prostried-ky

Zelená	
značky pre núdzový východ, únikové
cesty, prvú pomoc
	
dvere, východy, komuni-kácie, zariadenie, vybavenie

	
bez nebezpečens-tva
	
návrat do normálne-
ho stavu

				
Bod 5.	5. Účinnosť označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená:
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5	Vnímanie označenia
Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené	Ú			
Bod 5.1.	5.1. prítomnosťou ďalšieho zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť,
najmä predchádzať:	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5
písm. a)	prítomnosťou ďalšej značky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä sa nesmie	Ú			
Bod 5.1.1	5.1.1. umiestneniu veľkého počtu označení v tesnej blízkosti;
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5
písm. a)
č. 1 	umiestňovať veľký počet označení v tesnej blízkosti,
	Ú			
Bod 5.1.2.	5.1.2. súčasnému použitiu dvoch svetelných označení pri ktorých by mohlo dôjsť k zámene;
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5.
písm. a)
č. 2	používať súčasne dve svetelné označenia, ktoré by sa mohli zameniť,
	Ú			
Bod 5.1.3.	5.1.3. použitiu svetelného označenia v blízkosti iného podobného svetelného zdroja;
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5.
písm. a)
č. 3	používať svetelné označenie v blízkosti iného podobného svetelného zdroja,
	Ú			
Bod 5.1.4.	5.1.4. použitiu dvoch akustických signálov súčasne;
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5
písm. a)
č. 4	používať dva akustické signály súčasne,

	Ú			
Bod 5.1.5.	5.1.5. použitiu akustického signálu v hlučnom prostredí;
	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 5
písm. a)
č. 5	používať akustický signál v hlučnom prostredí,
	Ú			
Bod 5.2.	5.2. nevhodnému návrhu, nedostatočnému počtu, nesprávnemu umiestneniu, zlému stavu alebo nesprávnej funkcii označení alebo signalizačných zariadení.	N	návrh NV	Príloha č.1 
písm. b)
	nevhodným návrhom, nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom alebo nesprávnou funkciou označenia alebo signalizačného zariadenia.	Ú			
Bod 6.	6. V závislosti od požiadaviek značky a signalizačné zariadenia sa musia čistiť, udržiavať, kontrolovať, opravovať, a ak je to potrebné, pravidelne vymieňať, aby sa zabezpečilo zachovanie ich hlavných a/alebo funkčných vlastností.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 6	Značka a signalizačné zariadenie sa čistia, udržiavajú, kontrolujú, opravujú a podľa potreby pravidelne vymieňajú tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti.
	Ú			
Bod 7.	7. Počet a umiestnenie inštalovaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva alebo od rozsahu oblasti, ktorá má byť pokrytá.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 7	Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť.	Ú			
Bod 8.	8. Označenia vyžadujúce určitú formu energie musia byť vybavené garantovaným núdzovým zdrojom pre prípad prerušenia dodávky energie, ak týmto prerušením nebude ohrozenie vylúčené.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 8	Označenie, ktoré vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad prerušenia dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj; to neplatí, ak sa prerušením dodávky energie vylúčilo ohrozenie.	Ú			
Bod 9.	9. Zapnutie svetelného označenia a/alebo akustického signálu určuje, kedy začne požadovaná činnosť, označenie alebo signál musia byť aktivované tak dlho, ako to činnosť vyžaduje.

Svetelné označenie a akustický signál musia byť schopné opätovnej aktivácie ihneď po použití.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 9	Aktivácia svetelného označenia alebo akustického signálu určuje, kedy sa začína požadovaná činnosť; svetelné označenie alebo akustický signál sú aktívne tak dlho ako to činnosť vyžaduje.

Svetelné označenie alebo akustický signál sa znovu aktivuje   ihneď po použití.
	Ú			
Bod 10.	10. Svetelné označenia a akustické signály sa musia kontrolovať, aby sa zabezpečila ich správna funkcia a účinnosť pred uvedením do činnosti a následne v dostatočne častých intervaloch.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 10	Svetelné označenie a akustický signál sa pred uvedením do prevádzky a pravidelne v primeraných intervaloch kontrolujú, aby bola zabezpečená ich správna funkcia a vnímanie.	Ú			
Bod 11.	11. Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti pracovníkov znížené, vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných prostriedkov, musia sa prijať opatrenia, ktorými sa doplnia alebo nahradia príslušné označenia.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 11.	Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov znížené vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné vykonať opatrenie na doplnenie alebo nahradenie príslušného označenia.	Ú			
Bod 12.	12. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie značných množstiev nebezpečných látok alebo prípravkov musia byť označené vhodnou výstražnou značkou podľa oddielu 3.2. prílohy II alebo vyznačené podľa ustanovenia v oddieli 1 prílohy III, ak označenie jednotlivých obalov alebo nádob nezodpovedá tomuto účelu.	N	návrh NV	Príloha č.1 
bod 12	Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo prípravkov sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3.2 alebo sa označujú podľa prílohy č. 3 bodu 1, ak jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené.
	Ú			
PRÍLOHA II
	PRÍLOHA II
MINIMÁLNE VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ZNAČIEK	N	návrh NV	Príloha č. 2 
	
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZNAČKY	Ú			
Bod 1.	1. Hlavné znaky
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 1	Vlastnosti
	Ú			
Bod 1.1.	1.1. Tvar a farby značiek sú ustanovené v oddieli 3 podľa ich osobitného účelu (značky označujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu alebo protipožiarne zariadenie).	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 1.2	Tvar a farba značiek označujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu, miesto na poskytovanie prvej pomoci a zariadenie na ochranu pred požiarmi sú ustanovené v bode 3.	Ú			
Bod 1.2.	1.2. Piktogramy musia byť čo najjednoduchšie a majú obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 1.3
2. veta	Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.	Ú			
Bod 1.3.	1.3. Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie než piktogramy uvedené v oddiele 3 za predpokladu, že vyjadrujú rovnaký význam a že rozdiel alebo úprava nemení ich význam.	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 1.3
3. veta	Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie ako piktogramy ustanovené v bode 3, ak budú vyjadrovať rovnaký význam a ak odlišná úprava nebude meniť ich význam.	Ú			
Bod 1.4.	1.4. Značky musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči nárazu a poveternostným vplyvom a vhodný pre dané prostredie.
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 1.4
	Značky sa vyrábajú z materiálu, ktorý je odolný proti nárazu a poveternostným vplyvom a je vhodný do prostredia, v ktorom sa používa.
	Ú			
Bod 1.5.	1.5. Rozmery a kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek musia zaručovať ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 1.5	Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek zaručujú ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.	Ú			
Bod 2.	2. Podmienky používania
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 2.	Podmienky používania
	Ú			
Bod 2.1.	2.1. Značky sa v zásade umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla so zreteľom na prekážky, a to na vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu a sú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 89/654/EHS tam, kde je intenzita prirodzeného svetla nedostatočná, by sa mali používať fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 2.1	Značky sa umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla, so zreteľom na prekážky a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky sa umiestňujú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste.

Ak denné osvetlenie nie je dostatočné,  použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.
	Ú			
Bod 2.2.	2.2. Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 2.2	Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.
	Ú			
Bod 3.	3. Používané značky
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 3.	Používané značky
	Ú			
Bod 3.1.	3.1. Zákazové značky
Hlavné znaky:
— kruhový tvar
— čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a šikmý pruh (červená musí zaberať minimálne 35 % plochy značky).

Používané značky:
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 3.1	Zákazové značky
Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.
Hlavné znaky:
-	kruhový tvar,
-	čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať najmenej 35 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:	Ú			
	Zákaz fajčenia
Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa
Zákaz vstupu pre chodcov				Zákaz fajčenia
Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa
Zákaz vstupu pre chodcov				
	Nehasiť vodou 
Nevhodné na pitie 
Nepovolaným vstup zakázaný				Zákaz hasenia vodou
Zákaz pitia
Nepovolaným vstup zakázaný				
	Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný
Nedotýkať sa				Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný
Zákaz dotýkať sa				
Bod 3.2.	3.2. Výstražné značky
Hlavné znaky:
trojuholníkový tvar
čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom (žltá musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 3.2	Výstražné značky
Hlavné znaky:
-	trojuholníkový tvar,
-	čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:	Ú			
	Horľavý materiál alebo
vysoká teplota (1)
Výbušný materiál 
Jedovatý materiál				Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty
Nebezpečenstvo výbuchu
Nebezpečenstvo jedovatej látky				
	Žieravý materiál 
Rádioaktívny materiál 
Zavesené bremeno				Nebezpečenstvo poleptania
Radiačné nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena				
	Priemyselné vozidlá 
Nebezpečenstvo: elektrický prúd
Všeobecné nebezpečenstvo
				Nebezpečenstvo pohybujúcich sa priemyselných vozidiel
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Iné nebezpečenstvo				
	Laserový lúč
Oxidujúci materiál
Neionizujúce žiarenie
				Nebezpečenstvo laserového lúča
Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie
Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia				
	Silné magnetické pole 
Prekážky
Pád
				Nebezpečenstvo silného magnetického poľa
Nebezpečenstvo zakopnutia
Nebezpečenstvo pádu				
	Biologické ohrozenie *
Nízka teplota
Škodlivý alebo dráždivý **
materiál				Biologické nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo nízkej teploty
Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky				
Bod 3.3.	3.3. Príkazové značky
Hlavné znaky:
— kruhový tvar
— biely piktogram na modrom pozadí (modrá musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).
	N	návrh NV	Príloha č. 2 
bod 3.3	Príkazové značky
Hlavné znaky:
- kruhový tvar,
- biely piktogram na modrom pozadí, pričom modrá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:	Ú			
	Je nutné používať prostriedky
na ochranu zraku

Je nutné používať ochrannú prilbu

Je nutné používať prostriedky
na ochranu sluchu				Príkaz na používanie prostriedku na ochranu zraku 

Príkaz na používanie ochrannej prilby

Príkaz na  používanie prostriedku
na ochranu sluchu 				
	Je nutné používať
prostriedky na ochranu
dýchacích ciest

Je nutné používať
ochrannú obuv

Je nutné používať
ochranné rukavice				Príkaz na používanie prostriedku
na ochranu dýchacích ciest 

Príkaz na používanie prostriedku
 na ochranu nôh 

Príkaz na používanie prostriedku
na ochranu rúk 				
	Je nutné používať
ochranný odev

Je nutné používať prostriedky
na ochranu tváre

Je nutné používať bezpečnostný
závesný systém				Príkaz na používanie ochranného odevu

Príkaz na používanie prostriedku
na ochranu tváre 

Príkaz na používanie bezpečnostného závesného systému				
	Chodci musia používať túto cestu

Všeobecná príkazová značka (ak je
to potrebné, doplní sa o ďalšiu značku)				Príkaz na používanie cesty vyhradenej pre chodcov 

Všeobecná príkazová značka
(používa sa spolu s doplnkovou značkou)				
Bod 3.4.	3.4. Značky pre núdzový východ, únikovú cestu alebo miesto prvej pomoci
Hlavné znaky:
— obdĺžnikový alebo štvorcový tvar
— biely piktogram na zelenom pozadí (zelená musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).	N	NV	Príloha č. 2 
bod 3.4	Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc
Hlavné znaky:
- obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,
- biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:	Ú			
	Núdzový východ/úniková cesta				Núdzový východ alebo úniková cesta				
	Určenie smeru (doplnková informačná značka)				Určenie smeru (doplnková informačná značka)				
	Miesto prvej pomoci
Nosidlá 
Bezpečnostná sprcha 
Vymývanie očí
Núdzový telefón pre prvú pomoc alebo únik				Miesto prvej pomoci
Nosidlá
Bezpečnostná sprcha
Prostriedky na vymývanie očí
Telefón na núdzové volanie				
Bod 3.5.	3.5. Značky požiarnej ochrany
Hlavné znaky:
— obdĺžnikový alebo štvorcový tvar
— biely piktogram na červenom pozadí (červená musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).
Používané značky:
	N	NV	Príloha č. 2 
bod 3.5	Značky na ochranu pred požiarmi
Značka na ochranu pred požiarmi je označenie, ktoré informuje o umiestnení   zariadenia na ochranu pred požiarmi.

Hlavné znaky:
-	obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,
-	biely piktogram na červenom pozadí, pričom červená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:	Ú			
	Požiarna hadica 
Rebrík 
Hasiaci prístroj 
Núdzový telefón
pre prípad požiaru
Určenie smeru (doplnková informačná značka)				Požiarna hadica
Rebrík
Hasiaci prístroj
Telefón na núdzové volanie v prípade požiaru
Určenie smeru (doplnková informačná značka)				
PRÍLOHA III

Bod 1.
	PRÍLOHA III
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE NÁDOB A POTRUBÍ
1. Nádoby na nebezpečné látky alebo prípravky používané pri práci, definované v smernici 67/548/EHS (1)
a 88/379/EHS (2) a nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok alebo prípravkov spolu s viditeľnými potrubiami, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a prípravky, musia byť označené (piktogram alebo symbol na farebnom pozadí) v súlade s týmito smernicami.

Odsek 1 sa nevzťahuje na nádoby používané pri práci krátkodobo, ani na nádoby, ktorých obsah sa často mení,
za predpokladu, že sú prijaté iné vhodné opatrenia, najmä prostredníctvom informácií a/alebo školení, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany.	N	NV	Príloha č. 3
bod 1.

1. odsek 

2. odsek 
	
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE NÁDOB A POTRUBÍ

Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky a prípravky, nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok a prípravkov a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a prípravky, sa označujú piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí v súlade s osobitnými predpismi.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na nádoby používané krátkodobo a na nádoby, ktorých obsah sa často mení, ak sú prijaté iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany, napr. informovaním, školením.
	Ú			
	Označenia, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, môžu byť:

— nahradené výstražnými značkami ustanovenými v prílohe II s použitím rovnakých piktogramov alebo symbolov,
— doplnené ďalšími informáciami, napr. názvom a/alebo vzorcom nebezpečnej látky alebo prípravku a podrobnosťami o ohrození,
— pre dopravu nádob na pracovisku doplnené alebo nahradené značkami platnými v spoločenstve pre prepravu
nebezpečných látok alebo prípravkov.
			Príloha č. 3
bod 1
3. odsek
	Uvedené označenia môžu byť
a)	nahradené výstražnými značkami podľa prílohy č. 2, ak sa použijú rovnaké piktogramy alebo symboly,
b)	doplnené ďalšími informáciami, napr. názvom, vzorcom alebo zložením nebezpečnej látky alebo prípravku a podrobnosťami o nebezpečenstve,
c)	pri doprave nádob na pracovisku, doplnené alebo nahradené značkami, ktoré sa používajú pri preprave nebezpečných látok alebo prípravkov.				
Bod 2.	2. Označenia musia byť pripevnené takto:
— na viditeľnej strane (stranách),
— pevne, nalepené alebo namaľované.	N	NV	Príloha č. 3
bod 2
	Označenie musí byť upevnené, nalepené alebo namaľované na viditeľnom mieste.	Ú			
Bod 3.	3. Tam, kde je to vhodné, označenia podľa oddielu 1 tejto prílohy musia mať hlavné znaky definované v oddiele 1.4 prílohy II a musia spĺňať podmienky pre používanie značiek ustanovené v oddieli 2 prílohy II.	N	NV	Príloha č. 3
bod  3
	Označenie podľa bodu 1, ak je to vhodné, musí spĺňať požiadavky ustanovené v  prílohe č. 2 bode 1.4 a podmienky na používanie značiek ustanovené v  prílohe č. 2 bode 2.
	Ú			
Bod 4.	4. Bez toho, aby boli dotknuté oddiely 1, 2 a 3, označenia používané na potrubiach musia byť viditeľne umiestnené v blízkosti najnebezpečnejších miest, napríklad ventilov a spojov a v primeraných vzdialenostiach.
	N	NV	Príloha č. 3
bod  4
	V súlade s bodmi 1 až 3 označenie, ktoré sa používa na potrubí, sa viditeľne umiestňuje v blízkosti najnebezpečnejších miest, napr. ventilov a rozoberateľných spojov, a vo vhodne zvolených vzdialenostiach.
	Ú			
Bod 5.	5. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie značných množstiev nebezpečných látok alebo prípravkov musia byť označené vhodnou výstražnou značkou podľa oddielu 3.2 prílohy II alebo označené tak, ako to ustanovuje oddiel 1 prílohy III, pokiaľ označenie jednotlivých balení alebo nádob nezodpovedá tomuto účelu s ohľadom na prílohu II, bod 1.5 vo vzťahu k rozmerom.

Sklady rôznych typov nebezpečných látok alebo prípravkov môžu byť vyznačené výstražnou značkou pre označenie všeobecného nebezpečenstva.

Značky alebo označenia uvedené vyššie musia byť umiestnené podľa možnosti v blízkosti skladovacej plochy alebo na dverách do skladovacích priestorov.	N	NV	Príloha č. 3
bod 5
	Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo prípravkov sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3.2  alebo piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí podľa bodu 1, ak obaly alebo nádoby nie sú dostatočné označené na tento účel so zreteľom na prílohu č. 2 bod 1.5 a na ich rozmery.

Sklady nebezpečných látok alebo prípravkov môžu byť označené výstražnou značkou pre iné nebezpečenstvo.

Toto označenie musí byť umiestnené v blízkosti skladovacej plochy alebo pri vstupe do skladovacích priestorov.	Ú			
PRÍLOHA IV	PRÍLOHA IV
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE A UMIESTNENIE PROTIPOŽIARNEHO ZARIADENIA	N	NV	Príloha č. 4
	MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE A UMIESTNENIE POUŽÍVANÉHO NA OCHRANU PRED POŽIARMI
	Ú			
Bod 1.	1. Úvodná poznámka
Táto príloha platí pre zariadenia používané výhradne na protipožiarne účely.	N	NV	Príloha č. 4
	MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE A UMIESTNENIE POUŽÍVANÉHO NA OCHRANU PRED POŽIARMI
	Ú			
Bod 2.	2. Protipožiarne zariadenia musia byť vyznačené osobitnou farbou určenou pre tieto zariadenia a označením miesta a/alebo osobitnou farbou určenou pre miesta, na ktorých sa toto zariadenie nachádza, alebo ich prístupu.	N	NV	Príloha č. 4
bod 1	Zariadenie na ochranu pred požiarmi sa označuje farbou určenou pre tieto zariadenia a príslušnou značkou. Značkou sa vyznačuje aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachádza, a prístup k nemu.
	Ú			
Bod 3.	3. Farba, ktorou sa vyznačuje toto zariadenie, je červená. Červená plocha musí byť dostatočne veľká, aby zariadenie bolo ľahko rozpoznateľné.
	N	NV	Príloha č. 4
bod 2	Zariadenie na ochranu pred požiarmi sa označuje červenou farbou.
Červená plocha musí byť dostatočne veľká, aby zariadenie bolo ľahko rozpoznateľné	Ú			
Bod 4.	4. Značky ustanovené v oddiele 3.5 prílohy II sa musia používať na vyznačenie miesta, na ktorom sa toto zariadenie nachádza.	N	NV	Príloha č. 4
bod 3	Na vyznačenie miesta, na ktorom sa zariadenie na ochranu pred požiarmi nachádza, sa používajú značky ustanovené v prílohe č. 2  bode 3.5.
	Ú			
PRÍLOHA V
	PRÍLOHA V
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIA POUŽÍVANÉ PRE VYZNAČENIE PREKÁŽOK,
NEBEZPEČNÝCH MIEST A DOPRAVNÝCH TRÁS	N	NV	Príloha č. 5
	MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE PREKÁŽOK, NEBEZPEČNÝCH MIEST A KOMUNIKÁCIÍ
	Ú			
Bod 1.	1. Označenia prekážok a nebezpečných miest	N	NV	Príloha č. 5
bod 1	Označenie prekážok a nebezpečných miest
	Ú			
Bod 1.1.	1.1. Miesta, kde je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, pádu alebo padajúcich predmetov, by sa mali vyznačiť striedavo
žlto-čiernymi alebo červeno-bielymi pásmi v zastavaných priestoroch podniku, kde majú počas práce prístup
pracovníci.	N	NV	Príloha č. 5
bod 1.1	Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, sa  označujú striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné.
	Ú			
Bod 1.2.	1.2. Rozmery označenia musia byť úmerné rozsahu danej prekážky alebo nebezpečného miesta.	N	NV	Príloha č. 5
bod 1.2	Rozmery označenia musia byť primerané veľkosti prekážky alebo nebezpečného miesta.	Ú			
Bod 1.3.	1.3. Žlto-čierne alebo červeno-biele pásy musia mať sklon približne 45o a musia byť približne rovnakej veľkosti.	N	NV	Príloha č. 5
bod 1.3	Žlté a čierne alebo červené a biele pásy musia mať sklon približne 45° a musia byť približne rovnakej šírky.	Ú			
Bod 1.4.	1.4. Príklad:
	N	NV	Príloha č. 5
bod 1.4	Vzor
	Ú			
Bod 2.	2. Vyznačenie dopravných trás
	N	NV	Príloha č. 5
bod 2.	Označenie komunikácií	Ú			
Bod 2.1.	2.1. Tam, kde to používanie a vybavenie priestorov vyžaduje z dôvodu ochrany pracovníkov, musia sa dopravné trasy pre vozidlá zreteľne vyznačiť neprerušovanými pásmi výraznej farby, podľa možnosti bielej alebo žltej, pri zohľadnení farby podkladu.
	N	NV	Príloha č. 5
bod 2.1	Ak používanie a vybavenie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,  komunikácie pre vozidlá sa zreteľne vyznačujú neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, a to so zreteľom na farbu podkladu.
	Ú			
Bod 2.2.	2.2. Pásy musia byť umiestnené tak, aby určovali potrebnú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami a akýmkoľvek predmetom, ktorý môže byť v ich blízkosti, ako aj medzi chodcami a vozidlami.	N	NV	Príloha č. 5
bod 2.2	Pásy musia byť umiestnené tak, aby určovali potrebnú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlom a ďalším predmetom, ktorý môže byť v jeho blízkosti, ako aj medzi vozidlom a chodcom.	Ú			
Bod 2.3.	2.3. Ak je to možné, stále dopravné trasy vo vonkajších zastavaných priestoroch by mali byť vyznačené podobne, pokiaľ nie sú zabezpečené vhodnými bariérami alebo chodníkmi.	N	NV	Príloha č. 5
bod  2.3	Ak je to možné, trvalé komunikácie vo vonkajších priestoroch sa vyznačia v súlade s bodmi 2.1 a 2.2, ak nie sú zabezpečené vhodnými zábranami alebo ak nie sú vybudované chodníky.	Ú			
PRÍLOHA VI
	PRÍLOHA VI
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SVETELNÉ OZNAČENIA	N	NV	Príloha č. 6
	
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SVETELNÉ OZNAČENIE	Ú			
Bod 1.	1. Hlavné znaky
	N	NV	Príloha č. 6
bod 1	Vlastnosti
	Ú			
Bod 1.1.	1.1. Svetlo vyžarované značkou musí vytvárať svetelný kontrast vhodný pre prostredie v súlade s určenými podmienkami použitia značky tak, aby nedochádzalo k zrkadleniu z dôvodu nadmerného množstva svetla alebo k slabej viditeľnosti v dôsledku nedostatku svetla.	N	NV	Príloha č. 6
bod 1.2	Vyžarované svetlo musí byť dostatočne kontrastné so zreteľom na okolité prostredie a v súlade s ustanovenými podmienkami použitia značky, aby nevznikal odlesk z dôvodu nadmerného množstva svetla alebo znížená viditeľnosť označenia z dôvodu nedostatku svetla.	Ú			
Bod 1.2.	1.2. Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môže byť jednofarebná alebo môže obsahovať piktogram na určenom pozadí.	N	NV	Príloha č. 6
bod 1.3	Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môže byť jednofarebná alebo môže obsahovať piktogram na určenom pozadí.	Ú			
Bod 1.3.	1.3. Táto farba musí zodpovedať tabuľke farieb a ich významov, ktoré sú ustanovené v oddieli 4 prílohy I.	N	NV	Príloha č. 6
bod 1.4	Farba svetelnej plochy musí byť použitá v súlade s prílohou č. 1 bodom 4.	Ú			
Bod 1.4.	1.4. Podobne, ak označenie obsahuje piktogram, musí tento vyhovovať všetkým príslušným pravidlám ustanoveným v prílohe II.	N	NV	Príloha č. 6
bod 1.5	Piktogram na označení musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 2.
	Ú			
Bod 2.	2. Osobitné pravidlá používania
	N	NV	Príloha č. 6
bod 2	Osobitné pravidlá používania
	Ú			
Bod 2.1.	2.1. Ak je zariadenie schopné vysielať prerušovaný aj neprerušovaný signál, prerušovaný signál by sa mal používať
na označenie vyššej miery nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného/predpísaného
zásahu alebo postupu, než aká je označovaná neprerušovaným signálom.
Trvanie každého záblesku a frekvencia zábleskov prerušovaného svetelného označenia musia byť také, aby
— zaistili správne pochopenie správy a
— vylúčili akúkoľvek zámenu s inými svetelnými označeniami alebo zámenu s neprerušovaným svetelným označením.	N	NV	Príloha č. 6
bod 2.1	Ak má zariadenie schopnosť vysielať prerušovaný alebo neprerušovaný signál, prerušovaný signál sa použije na označenie vyššej miery nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného alebo určeného zásahu alebo činnosti, ako označuje neprerušovaný signál.
Trvanie a frekvencia prerušovaného signálu musia byť také, aby zabezpečili správne pochopenie významu signálu a vylúčili zámenu s iným svetelným označením alebo vylúčili zámenu s neprerušovaným signálom.
	Ú			
Bod 2.2	2.2. Ak sa používa prerušované svetelné označenie namiesto akustického signálu alebo spolu s akustickým signálom, musia sa použiť rovnaké kódy.	N	NV	Príloha č. 6
bod 2.2	Ak sa namiesto akustického signálu alebo spolu s akustickým signálom používa prerušovaný svetelný signál, použijú sa rovnaké kódy.
	Ú			
Bod 2.3.	2.3. Zariadenia na vysielanie prerušovaného svetelného označenia v prípade vážneho nebezpečenstva musia byť pod odborným dohľadom alebo musia byť vybavené pomocnou lampou.	N	NV	Príloha č. 6
bod 2.3	Zariadenie na vysielanie prerušovaného svetelného signálu pre prípad vážneho ohrozenia musí byť pod odborným dohľadom a musí byť vybavené pomocným svietidlom.
	Ú			
PRÍLOHA VII
	PRÍLOHA VII
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY	N	NV	Príloha č. 7
	
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY	Ú			
Bod 1.	1. Hlavné znaky
	N	NV	Príloha č. 7
bod 1	Vlastnosti
	Ú			
Bod 1.1.	1.1. Akustické signály musia:

a) mať hladinu zvuku, ktorá je podstatne vyššia ako hluk okolitého prostredia, aby boli dobre počuteľné bez toho, aby obťažovali alebo spôsobovali bolesť;

b) byť ľahko rozpoznateľné, hlavne z hľadiska dĺžky impulzu a intervalov medzi impulzami alebo skupinami impulzov a musia byť zreteľne odlíšené od iného akustického signálu a hluku okolitého prostredia.	N	NV	Príloha č. 7
bod 1.2	Akustické signály musia
a)	mať hladinu zvuku, ktorá je podstatne vyššia ako hladina hluku okolitého prostredia, aby boli dobre počuteľné bez toho, aby obťažovali alebo spôsobovali bolesť,
b)	byť ľahko rozpoznateľné, najmä z hľadiska dĺžky impulzu a intervalov medzi impulzmi alebo skupinami impulzov a musia byť zreteľne odlíšené od iného akustického signálu a hluku okolitého prostredia.	Ú			
Bod 1.2.	1.2. Ak zariadenie môže vysielať akustické signály s premenlivou a konštantnou frekvenciou, premenlivá frekvencia by sa mala používať na označenie vyššieho stupňa nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného/predpísaného zásahu alebo postupu vo vzťahu ku konštantnej frekvencii.	N	NV	Príloha č. 7
bod 1.3	Ak zariadenie môže vysielať akustické signály s premenlivou alebo konštantnou frekvenciou, premenlivá frekvencia sa použije na označenie vyššej miery nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného alebo určeného zásahu alebo činnosti, ako označuje konštantná frekvencia.	Ú			
Bod 2.	2. Kód
Signál pre evakuáciu musí byť neprerušovaný.
	N	NV	Príloha č. 7
bod 2	Predpísaný signál
Signál na evakuáciu musí byť neprerušovaný.	Ú			
PRÍLOHA VIII
	PRÍLOHA VIII
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SLOVNÚ KOMUNIKÁCIU	N	NV	Príloha č. 8
	
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SLOVNÚ KOMUNIKÁCIU	Ú			
Bod 1.	1. Hlavné znaky
	N	NV	Príloha č. 8
bod 1.	Všeobecne	Ú			
Bod 1.1.	1.1. Slovná komunikácia medzi hovorcom alebo vysielačom a jedným alebo viacerými poslucháčmi má mať
formu (niekedy kódovaných) krátkych textov, viet, skupín slov a/alebo jednotlivých slov.	N	NV	Príloha č. 8
bod 1.2	Slovná komunikácia medzi hovorcom alebo vysielačom a jedným alebo viacerými poslucháčmi sa má uskutočniť formou krátkych textov, viet, skupín slov alebo jednotlivých slov.	Ú			
Bod 1.2.	1.2. Hovorené správy majú byť čo najkratšie, najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie, vyjadrovacia schopnosť hovorcu a sluchová schopnosť poslucháča (poslucháčov) musí byť taká, aby zabezpečila spoľahlivú slovnú komunikáciu.	N	NV	Príloha č. 8
bod 1.3	Hovorené správy majú byť krátke, jednoduché a zrozumiteľné. Vyjadrovacia schopnosť hovorcu a sluchová schopnosť poslucháča  zabezpečuje spoľahlivú slovnú komunikáciu.
	Ú			
Bod 1.3.	1.3. Slovná komunikácia je priama (prostredníctvom ľudského hlasu) alebo nepriama (prostredníctvom ľudského alebo syntetického hlasu, ktorý je vysielaný akýmikoľvek vhodnými prostriedkami.)
	N	NV	Príloha č. 8
bod 1.4	Slovná komunikácia je
a)	priama, prostredníctvom ľudského hlasu,
b)	nepriama, prostredníctvom ľudského alebo syntetického hlasu, ktorý je vysielaný vhodnými prostriedkami.	Ú			
Bod 2.	2. Osobitné pravidlá používania
	N	NV	Príloha č. 8
bod 2	Osobitné pravidlá používania
	Ú			
Bod 2.1.	2.1. Osoby, ktorých sa to týka, musia mať dobrú znalosť používaného jazyka tak, aby boli schopné správne vyslovovať a porozumieť hovorenej správe a následne sa správať spôsobom, ktorý je vhodný pre bezpečnosť a/alebo ochranu zdravia.
	N	NV	Príloha č. 8
bod 2.1	Komunikujúce osoby, ktoré dobre ovládajú používaný jazyk sú schopné správne vyslovovať a správne porozumieť hovorenej správe a  sú schopné na základe tejto správy správať sa vhodným spôsobom so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.	Ú			
Bod 2.2.	2.2. Ak sa slovná komunikácia použije namiesto gestikulácie alebo spolu s gestikuláciou, mali by sa používať tieto kódové slová:	N	NV	Príloha č. 8
bod 2.2	Ak sa slovná komunikácia použije namiesto ručných signálov alebo spolu s ručnými signálmi, použijú sa tieto určené slová:
	Ú			
	— štart 
	
naznačiť začiatok príkazu	

— stop
	
prerušiť alebo ukončiť pohyb

— koniec
	
zastaviť činnosť

— zdvihni
	
zdvihnúť bremeno vyššie	

— spusti
	
spustiť bremeno nižšie

— vpred
— vzad
— vpravo
— vľavo
	
na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi	

— pozor
	
pre núdzové zastavenie

— rýchlo
	
zrýchliť pohyb z dôvodu bezpečnosti.

				— štart 
	
naznačiť začiatok príkazu	

— stop
	
prerušiť alebo ukončiť pohyb

— koniec
	
zastaviť činnosť

— zdvihni
	
zdvihnúť bremeno vyššie	

— spusti
	
spustiť bremeno nižšie

— vpred
— vzad
— vpravo
— vľavo
	
na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi	

— pozor
	
pre núdzové zastavenie

— rýchlo
	
zrýchliť pohyb z dôvodu bezpečnosti.

				
PRÍLOHA IX
	PRÍLOHA IX
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA RUČNÉ SIGNÁLY	N	NV	Príloha č. 9
	
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA RUČNÉ SIGNÁLY	Ú			
Bod 1.	1. Znaky
Ručné signály musia byť presné, jednoduché, veľkého rozsahu, ľahko vykonateľné, výstižné a jasne odlíšené od ostatných takýchto signálov.

Tam, kde sa používajú súčasne obidve ruky, musia sa hýbať symetricky a musia ukazovať iba jednu značku.

Za predpokladu, že spĺňajú vyššie uvedené podmienky, používané signály sa môžu trochu odlišovať alebo byť podrobnejšie než tie, ktoré sú uvedené v oddieli 3, avšak musia byť rovnako zrozumiteľné a pochopiteľné.	N	NV	Príloha č. 9
bod 1.1

bod 1.3

bod 1.4	Všeobecne
Ručný signál musí byť presný, jednoduchý, ľahko vykonateľný, zrozumiteľný a zreteľne odlíšený od ostatných signálov.

Ak sa používajú súčasne obidve ramená alebo ruky, musia sa pohybovať symetricky a ukazovať iba jeden signál.

Ručný signál môže byť nepatrne odlišný alebo podrobnejší ako tie, ktoré sú uvedené v bode 3, ak spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 1.2 a 1.3.
	Ú			
Bod 2.	2. Osobitné pravidlá používania
	N	NV	Príloha č. 9
bod 2	Osobitné pravidlá používania
	Ú			
Bod 2.1.	2.1. Osoba, ktorá dáva signály, ďalej len „signalista“, bude používať pohyby ramien/rúk, čím bude dávať pokyny pre jednotlivé úkony osobe, ktorá prijíma tieto signály, ďalej len „operátor“.	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.1	Osoba, ktorá dáva signály (ďalej len „signalista“), používa pohyby ramien alebo rúk na pokyny určujúce činnosť osoby, ktorá prijíma tieto signály (ďalej len „obsluha“).	Ú			
Bod 2.2	2.2. Signalista musí byť schopný vizuálne sledovať všetky úkony bez toho, aby tým bol ohrozený.
	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.3	Signalista musí byť schopný sledovať zrakom všetky činnosti tak, aby nebola ohrozená jeho bezpečnosť a zdravie.	Ú			
Bod 2.3.	2.3. Povinnosti signalistu musia spočívať výhradne v riadení úkonov a v zaisťovaní bezpečnosti pracovníkov
v jeho blízkosti.	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.2	Signalista nesmie vykonávať iné činnosti okrem riadenia činnosti a zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v jeho blízkosti.	Ú			
Bod 2.4.	2.4. Ak podmienky popísané v bode 2.2 nie sú splnené, mal by sa použiť jeden alebo viacerí pomocní signalisti.
	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.4	Ak podmienky podľa bodu 2.3 nie je možné splniť, zamestnávateľ musí podľa potreby zabezpečiť ešte jedného alebo viacerých signalistov.	Ú			
Bod 2.5.	2.5. Operátor musí prerušiť prebiehajúcu činnosť, aby si vyžiadal nové pokyny, keď nie je schopný s potrebnou zárukou bezpečnosti vykonávať príkazy, ktoré dostal.	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.6	Ak nie je obsluha schopná bezpečne vykonať príkazy, ktoré prijala, musí prerušiť prebiehajúcu činnosť, aby si vyžiadala nové pokyny.	Ú			
Bod 2.6	2.6. Príslušenstvo
	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.5		Ú			
	Operátor musí byť schopný bez ťažkostí rozpoznať signalistu.
Signalista má mať na sebe jeden alebo viac charakteristických prvkov, napr. plášť, prilbu, rukávniky, pásku na rukáv alebo signalizačné terče.
Tieto charakteristické prvky majú byť výraznej farby, podľa možnosti všetky rovnakej, a určené na výhradné použitie signalistom.	N	NV	Príloha č. 9
bod 2.5	Obsluha musí ľahko rozpoznať signalistu.
Signalista musí mať na sebe jeden alebo viac charakteristických prvkov, napr. plášť, vestu, prilbu, rukávniky, pásku na rukáve alebo signalizačné terče.
Charakteristické prvky musia mať výraznú farbu, podľa možnosti rovnakú, a môže ich používať len signalista.	Ú			
Bod 3.	3. Používané kódované signály
	N	NV	Príloha č. 9
bod 3	Predpísaný signál
	Ú			

	Úvodná poznámka:
Nasledujúci zoznam kódovaných signálov bez toho, aby boli dotknuté iné kódy platné na úrovni spoločenstva, sa používa pre rovnaké činnosti v určitých odvetviach:			Príloha č. 9
bod 3	Na ručnú signalizáciu sa používajú nasledovné signály:
				
	Význam
Popis
Ilustrácia				Význam
Opis
Ilustrácia				
	A. Všeobecné signály				A. Všeobecné signály				
	ŠTART – Výstraha, Začiatok príkazu
obe ramená sú natiahnuté v horizontálnej polohe, pričom dlane smerujú vpred				ŠTART – Výstraha, Začiatok príkazu
obe ramená sú vystreté vodorovne, dlane sú obrátené dopredu				
	STOP – Prerušenie, Koniec pohybu
pravé rameno smeruje nahor s dlaňou obrátenou dopredu				STOP – Prerušenie, Koniec pohybu
pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu				
	KONIEC činnosti
obidve dlane sú zopnuté vo výške hrudníka				KONIEC činnosti
obe ruky sú tesne nad sebou vo výške hrudníka				
	B. Vertikálne pohyby				B. Vertikálne pohyby				
	ZdvihNUTIE
pravé rameno ukazuje nahor, pričom dlaň je obrátená smerom dopredu a pomaly opisuje kruh				ZdvihNUTIE
pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu a pomaly opisuje kruh				
	SPUSTenie
pravé rameno smeruje nadol, pričom dlaň smeruje dovnútra a pomaly opisuje kruh				SPUSTenie
pravé rameno smeruje dole, dlaň je obrátená dovnútra a pomaly opisuje kruh				
	Vertikálna vzdialenosť
ruky naznačujú príslušnú vzdialenosť				Vertikálna vzdialenosť
ruky naznačujú príslušnú vzdialenosť				
	C. Horizontálne pohyby				C. Horizontálne pohyby				
	Pohyb vpred
obidve  ramená sú ohnuté s dlaňami smerujúcimi nahor a predlaktie sa pomaly pohybuje smerom k telu				Pohyb vpred
obe ramená sú ohnuté, dlane sú obrátené hore a predlaktie sa pomaly pohybuje smerom k telu				
	Pohyb vzad
obidve  ramená sú ohnuté, pričom dlane smerujú nadol a predlaktia sa pomaly pohybujú smerom od tela				Pohyb vzad
obe ramená sú ohnuté, dlane sú obrátené dolu a predlaktia sa pomaly pohybujú smerom od tela				
	Vpravo od signalistu
pravé rameno je vystreté horizontálne, pričom dlaň smeruje nadol a pomaly robí malé pohyby vpravo				Vpravo od signalistu
pravé rameno je vystreté vodorovne, dlaň je obrátená dolu a pomaly robí malé pohyby vpravo				
	Vľavo od signalistu
ľavé rameno je vystreté horizontálne, pričom dlaň smeruje nadol a pomaly robí malé pohyby vľavo				Vľavo od signalistu
ľavé rameno je vystreté vodorovne, dlaň je obrátená dolu a pomaly robí malé pohyby vľavo				
	Horizontálna vzdialenosť
ruky  naznačujú  príslušnú vzdialenosť				Horizontálna vzdialenosť
ruky naznačujú príslušnú vzdialenosť				
	D. Nebezpečenstvo				D. Nebezpečenstvo				
	NEBEZPEČENSTVO, Núdzové zastavenie
obidve ramená ukazujú nahor, dlane sú obrátené vpred				NEBEZPEČENSTVO, Núdzové zastavenie
obe ramená smerujú hore, dlane sú obrátené dopredu				
	RÝCHLO
všetky pohyby rýchlejšie				RÝCHLO
všetky pohyby rýchlejšie				
	POMALY
všetky pohyby pomalšie				POMALY
všetky pohyby pomalšie