Príloha č. 2
k zákonu č..../2004 Z.z.

ČINNOSTI

Poradové číslo	Činnosť	Prahová hodnota pre kapacitu	
			
1.	Energetika		
1.1	Rafinérie minerálnych olejov a plynov	*	
1.2	Zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie	*	
1.3	Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia	S  tepelným  príkonom 
50 MW	
1.4	Koksárenské pece	*	
1.5	Uhoľné mlynice	S kapacitou 1 tona za hodinu	
1.6	Zariadenia na výrobu uhoľných produktov a tuhého bezdymového paliva	*	
			
2. 	Výroba a spracovanie kovov		
2.1	Zariadenia na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sulfidických rúd)	*	
2.2 	Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho liatia	S kapacitou 2,5 tony za hodinu	
2.3	Zariadenia na spracovanie železných kovov:
a)	Teplé valcovne

b)	Kováčske dielne s kladivami

c)	Aplikácia ochranných natavovaných kovových náterov	
S kapacitou 20 ton surovej ocele za hodinu

S energiou 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW

So vstupom 2 tony surovej ocele za hodinu	
2.4	Zlievárne železných kovov	S výrobnou kapacitou 20 ton za deň	
2.5	Zariadenia
a)	na výrobu surových neželezných kovov z rudy, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi

b)	na tavbu vrátane zlievania neželezných kovov a prepracovania (rafinácia, výroba odliatkov atď.)	

*

s kapacitou tavby 4 tony za deň pre olovo a kadmium alebo 20 ton za deň pre všetky ďalšie kovy	
2.6	Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastov používajúce elektrolytické alebo chemické procesy	Objem kúpeľa 30 m3	
			
3.	Spracovanie nerastov		
3.1 	Podzemná ťažba a súvisiace činnosti	*	
3.2	Povrchová ťažba	Ak plocha oblasti ťažby dosahuje 25 ha	
3.3	Zariadenia na výrobu
a)	cementového slinku v rotačných peciach

b)	vápna v rotačných peciach

c)	cementového slinku alebo vápna v iných peciach	
S výrobnou kapacitou 500 ton za deň

S výrobnou kapacitou presahujúcou 50 ton za deň

S výrobnou kapacitou 50 ton za deň	
3.4	Zariadenia na výrobu azbestu a na výrobu výrobkov obsahujúcich azbest	*	
3.5 	Zariadenia na výrobu skla vrátane sklených vlákien	S kapacitou tavby 20 ton za deň	
3.6	Zariadenia na tavenie minerálnych látok vrátane minerálnych vlákien	S kapacitou tavby 20 ton za deň	
3.7 	Zariadenia na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny, porcelánu	S výrobnou kapacitou 75 ton za deň alebo kapacitou pece 4 m3 a hustotou zavážania pecí 300 kg/m3	
			
4.	Chemický priemysel		
4.1	Chemické zariadenia na výrobu základných organických chemikálií v priemyselnom meradle, napríklad
a)	jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické)
b)	uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú napríklad alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice
c)	uhľovodíky obsahujúce síru,
d)	dusíkaté uhľovodíky, ako sú napríklad amíny, amidy, dusíkaté zlúčeniny, nitrozlúčeniny alebo zlúčeniny obsahujúce nitrátové zlúčeniny, nitrily, kyanatany, izokyanatany
e)	uhľovodíky obsahujúce fosfor
f)	uhľovodíky obsahujúce halogény
g)	organokovové zlúčeniny
h)	základné plastové hmoty (polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe)
i)	syntetické kaučuky
j)	farbivá a pigmenty
k)	povrchovo aktívne látky	

*	
4.2	Chemické zariadenia na výrobu základných anorganických chemikálií v priemyselnom meradle, napríklad
a)	plyny, ako je napríklad čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny obsahujúce síru, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, fosgén
b)	kyseliny, ako sú napríklad kyselina chrómová, kyseliny fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, óleum, kyselina siričitá
c)	zásady, ako sú napríklad hydroxid amónny, hydroxid draselný a hydroxid sodný
d)	soli, ako sú napríklad chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný
e)	nekovy, kovové oxidy alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú napríklad karbid vápnika, kremík, karbid kremíka	

*	
4.3 	Chemické zariadenia na výrobu fosforečných, dusíkatých a draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných hnojív) v priemyselnom meradle	
*	
4.4	Chemické zariadenia na výrobu základných výrobkov na ochranu rastlín a biocídov v priemyselnom meradle	*	
4.5	Zariadenia využívajúce chemické alebo biologické procesy na výrobu základných farmaceutických výrobkov v priemyselnom meradle	*	
4.6	Zariadenia na výrobu výbušnín a pyrotechnických výrobkov v priemyselnom meradle	*	
			
5.	Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami		
5.1	Zariadenia na spaľovanie, pyrolýzu, zhodnotenie, chemické spracovanie alebo skládkovanie nebezpečných odpadov	So vstupom 10 ton za deň	
5.2	Zariadenia na spaľovanie komunálnych odpadov	S kapacitou 3 tony za hodinu	
5.3	Zariadenia na zneškodňovanie ostatných (ni nebezpečných) odpadov	S kapacitou 50 ton za deň	
5.4	Skládky (s výnimkou skládok inertných odpadov)	So vstupom 10 ton za deň alebo s celkovou kapacitou 25 000 ton	
5.5	Zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie  tiel zvierat  a živočíšnych odpadov	S kapacitou spracovania
10 ton za deň	
5.6	Komunálne čistiarne odpadových vôd	S kapacitou 100 000 ekvivalentných obyvateľov	
5.7	Nezávisle prevádzkované čistiarne priemyselných odpadových vôd, ktoré slúžia pre jednu alebo viacero činností uvedených v tejto prílohe	S kapacitou 10 000 m3 za deň	
			
6.	Výroba a spracovanie papiera a dreva		
6.1	Priemyselné závody na výrobu buničiny z dreva alebo z podobných vláknitých materiálov	*	
6.2	Priemyselné závody na výrobu papiera a lepenky a iných primárnych produktov z dreva (ako sú drevotrieska, drevovláknité doska a preglejka)	S výrobnou kapacitou 20 ton za deň	
6.3	Priemyselné závody na konzervovanie dreva a drevených produktov chemikáliami	S výrobnou kapacitou 50 m3 za deň	
			
7.	Zariadenia na intenzívny chov dobytka a vodných živočíchov		
7.1	Zariadenia na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných	a)	so 40 000 miestami pre hydinu
b)	s 2 000 miestami pre ošípané (nad 30 kg)
c)	so 750 miestami pre prasnice	
7.2	Intenzívny chov vodných živočíchov	1 000 ton rýb a mäkkýšov za rok	
			
8.	Živočíšne a rastlinné produkty zo sektora potravín a nápojov		
8.1	 Bitúnky	S kapacitou zabíjania 50 ton  za deň	
8.2	Úprava a spracovanie zamerané na výrobu potravín a nápojov
a)	zo živočíšnych surovín (okrem mlieka)

b)	z rastlinných surovín	
S výrobnou kapacitou 75 ton konečných výrobkov za deň

S výrobnou kapacitou 300 ton konečných výrobkov za deň (priemerná hodnota za štvrťrok)	
8.3	Úprava a spracovanie mlieka	So vstupnou kapacitou 200 ton mlieka za deň (priemerná hodnota za rok)	
			
9.	Iné činnosti		
9.1	Závody na predbežné spracovanie (procesy, ako je umývanie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien alebo textílií	So spracovateľskou kapacitou 10 ton za deň	
9.2	Kožiarstvo	So spracovateľskou kapacitou 12 ton konečných výrobkov za deň	
9.3	Zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä na apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie čistenie alebo impregnovanie	S kapacitou spotreby 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok	
9.4	Zariadenia na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou uhlia) alebo elektrografitu spaľovaním alebo grafitizáciou	*	
9.5	Zariadenia na stavbu a natieranie lodí alebo na odstraňovanie náterov z lodí	S kapacitou pre lode s dĺžkou 100 m	

Vysvetlivky:

Hviezdička (*) znamená, že sa neuplatňuje žiadna prahová hodnota (všetky zariadenia podliehajú ohlasovaniu).