Príloha č. 7 k vyhláške č. ........./2003  Z. z.

KRITÉRIÁ PRE KLASIFIKÁCIU EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU UMELÝCH VODNÝCH ÚTVAROVA VÝRAZNE ZMENENÝCH VODNÝCH ÚTVAROV

Definície maximálneho, dobrého a priemerného ekologického potenciálu výrazne zmenených alebo umelých vodných útvarov 
Prvok	Maximálny ekologický potenciál	Dobrý ekologický potenciál	Priemerný ekologický potenciál	
Biologické prvky kvality	Hodnoty príslušných biologických prvkov kvality čo najviac  zodpovedajú  hodnotám   zisťovaným  v najbližšie porovnateľnom   type útvaru  povrchovej vody vzhľadom na fyzikálne podmienky, ktoré vyplývajú z umelých alebo významne modifikovaných charakteristík vodného telesa.	Vyskytujú sa  malé   zmeny v hodnotách príslušných biologických prvkov kvality  v porovnaní s hodnotami zodpovedajúcimi  maximálnemu  ekologickému potenciálu. 	Existujú stredne veľké  zmeny v hodnotách príslušných biologických prvkov kvality v porovnaní s hodnotami zistenými pre maximálny ekologický potenciál.
Tieto hodnoty sú podstatne viac narušené ako hodnoty zistené pri dobrej kvalite. 	
Hydromorfologické prvky	Hydromorfologické podmienky zodpovedajú tým, pri ktorých dopady na útvar   povrchovej vody vyplývajú z umelých alebo významne modifikovaných charakteristík vodného útvaru, kde sa uplatnili všetky  prakticky uskutočniteľné  opatrenia  zamerané na zabezpečenie  čo najlepšieho priblíženia k ekologickej priechodnosti, najmä vo vzťahu k migrácii fauny a vhodnému podkladu pre kladenie ikier a rast.	Podmienky  sú v súlade s poožiadavkami   potrebnými na  dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt  biologických prvkov kvality.	Podmienky  sú v súlade s poožiadavkami   potrebnými na  dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt  biologických prvkov kvality.	
Fyzikálno-chemické prvky	
Všeobecné podmienky	Fyzikálno-chemické zloženie  úplne alebo takmer úplne zodpovedá nenarušeným podmienkam najbližšieho porovnateľného  typu telesa povrchovej vody, ktorý sa najviac podobá príslušnému umelému alebo významne   modifikovanému útvaru.
Koncentrácie živín sú  v rozsahu bežnom pre    takéto nenarušené podmienky.
Hodnoty  teploty, kyslíkovej bilancie a pH sú v súlade s hodnotami zisťovanými v najbližšie porovnateľných  typoch útvarov  povrchovej vody v nenarušených podmienkach.	Hodnoty fyzikálno-chemických   prvkov kvality sú v  rozsahoch stanovených tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt   biologických  prvkov kvality.
Teplota a pH nepresahujú rozsahy stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt biologických prvkov kvality. 
Koncentrácie živín nepresahujú úrovne  stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť a ekosystému a dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt    biologických kvalitatívnych prvkov.	Podmienky  sú v súlade s poožiadavkami   potrebnými na  dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt  biologických prvkov kvality.	
Špecifické syntetické znečisťujúce látky	Koncentrácie sú blízke nule alebo aspoň pod hranicou  stanovenia bežne používaných najvyvinutejších analytických metód.	Koncentrácie nepresahujú normy stanovené v súlade s postupom popísaným v časti 1.2.6., bez dotknutia smernice   91/414/EC a smernice   98/8/ES. (<ENK).	Podmienky  sú v súlade s poožiadavkami   potrebnými na  dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt  biologických prvkov kvality.	
Špecifické nesyntetické znečisťujúce látky	Koncentrácie sú  v rozsahu, ktorý je bežný pre   nenarušené podmienky    útvaru    povrchovej vody, ktorý sa najviac podobá   príslušnému umelému alebo výrazne zmenenému útvaru  teda pozaďovým hodnotám prírodného prostredia (pozaďové hodnoty prírodného prostredia  = PHPP)	Koncentrácie nepresahujú normy stanovené v súlade s postupom popísaným v časti 1.2.6. (*), bez dotknutia smernice   91/414/EC a smernice   98/8/ES. (<ENK).	Podmienky  sú v súlade s poožiadavkami   potrebnými na  dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt  biologických prvkov kvality.	

PHPP -Popozaďová hodnota prírodného prostredia (úroveň pozadia),  ENK = environmentálna norma kvality.
* Používanie noriem odvodených podľa tohto protokolu nebude vyžadovať zníženie koncentrácií znečisťujúcich látok pod úroveň pozaďových  hodnôt: (ENK>PHPP). 

Hodnotenie zlého a veľmi zlého ekologického potenciálu  upraví osobitný predpis.

Stanovenie Environmentálnej normy kvality 

Postup pre stanovenie maximálnej priemernej ročnej koncentrácie:

a)	Stanovia sa primerané bezpečnostné faktory, ktoré budú v každom prípade v súlade s charakterom a kvalitou dostupných údajov a usmerneniami uvedenými v odseku 3.3.1 časti II "Technického usmernenia na podporu Smernice komisie 93/67/EHS o hodnotení rizika nových ohlásených látok a Nariadenia komisie (ES)  č. 1488/94 o hodnotení rizika pre existujúce látky", ako aj  s bezpečnostnými faktormi uvedenými v nasledujúcej tabuľke  :

	Bezpečnostný faktor	
Najmenej  jedna hodnota L(E)C50 akútneho testu pre  každú  z troch trofických úrovní základného súboru	1000	
Jedna hodnota NOEC (buď ryby alebo dafnie alebo.. organizmus používaný pre slané vody) chronického testu 	100	
Dve hodnoty NOEC z chronického testu na druhoch reprezentujúcich dve trofické úrovne (ryby a/alebo dafnie alebo  organizmus používaný pre slané vody a/alebo riasy)	50	
Hodnoty NOEC z chronického testu  aspoň na troch druhoch (obvykle ryby, dafnie alebo reprezentatívny organizmus pre slané vody a riasy) reprezentujúcich tri trofické úrovne	10	
Ostatné  prípady, vrátane pozorovaných údajov alebo modelových ekosystémov, ktoré umožňujú výpočet a aplikáciu presnejších bezpečnostných faktorov	Hodnotenie podľa jednotlivých prípadov	

b)	ak sú k dispozícii údaje o stálosti a bioakumulácii, tieto bude potrebné brať   do úvahy pri odvodzovaní konečnej hodnoty environmentálnej normy kvality;
c)	takto odvodená norma sa  porovná s akýmikoľvek výsledkami z terénnych štúdií. Ak sa objavia anomálie, odvodenie limitu sa  prehodnotí, aby bolo možné vypočítať presnejší bezpečnostný faktor;
odvodená norma bude predmetom dôkladného odborného posúdenia  a verejnej konzultácie, aby bolo možné vypočítať presnejší bezpečnostný faktor.