Právny akt ES/EÚ: smernica Rady 93/30/EHS	Právne predpisy Slovenskej republiky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Článok (Č,.O,    V,P)	Text
Smernica Rady 93/30/EHS zo 14. júna 1993 o zvukových výstražných zariadeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá

Poznámka: tam, kde sú odkazy na smernicu 92/61/EHS rozumie sa tým smernica 2002/24/ES	Spôsob transpozície	Číslo	Článok (Č,§.O,    V,P)	Text	Zhoda	Administratívna infraštruktúra	Poznámky	Štádium legislatívneho procesu	
	Článok 1, 
	Táto smernica sa uplatňuje na zvukové výstražné zariadenia pre všetky typy vozidiel definovaných v článku 1 smernice 92/61/EHS.
	N

	NV	§ 1	(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zvukové výstražné zariadenia. 
(2) Všetky vozidlá musia byť vybavené zvukovým výstražným zaradením, ktoré bolo typovo schválené ES ako komponent podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného predpisu.2)	Ú				
	Článok 2
	Pre udelenie typového schválenia komponentu z hľadiska zvukových výstražných zariadení pre typ dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla, typového schválenia komponentu zvukového výstražného zariadenia vo forme komponentu a pre podmienky voľného pohybu a nerušeného uvedenia na trh takéhoto zvukového výstražného zariadenia sa použije postup, ktorý je stanovený v kapitolách II a III smernice 92/61/EHS.
	N	NV	§ 4 ods. 6	(6) Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia a na podmienky voľného pohybu a uvedenia na trh takého zariadenia sa okrem tohto nariadenia vlády použije postup podľa osobitného predpisu.8)
	Ú				
	Článok 3
	V súlade s ustanoveniami článku 11 smernice 92/61/EHS sa týmto uznáva rovnocennosť medzi požiadavkami stanovenými touto smernicou a požiadavkami stanovenými v predpise OSN/EHK č. 28 (E/ECE//TRANS/505-Rev. 1/Add. 27).

Orgány členských štátov, ktoré udeľujú typové schválenie komponentu akceptujú schválenia udelené podľa požiadaviek vyššie uvedeného predpisu č. 28, ako aj schvaľovacie značky komponentu ako alternatívu k zodpovedajúcim schváleniam udeleným podľa požiadaviek tejto smernice.
	N	NV	3 ods. 3		(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3) 	Ú				
	Článok 4
	Táto smernica môže byť zmenená a doplnená v súlade s článkom 13 smernice 70/156/EHS (1), aby:
- brala do úvahy všetky zmeny a doplnenia predpisu EHK uvedeného v článku 3,
- sa jej príloha prispôsobila technickému pokroku.	 n.a.								
	Článok 5

	1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. decembra 1994. Bezodkladne o tom informujú Komisie.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty, z dôvodov spojených so zvukovými výstražnými zariadeniami, zakázať uviesť do prevádzky vozidlá, ktoré sú v súlade s touto smernicou.
Ustanovenia uvedené v prvom pododseku sa budú uplatňovať od 14. júna 1995.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.	n.a.

N

N	

NV

Zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy	

§ 5

§ 35 ods. 7	

Príslušný štátny orgán9) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zvukové výstražné zariadenia, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.	

Ú

Ú				
	Článok 6	Táto smernica je adresovaná členským štátom.
	n.a.				Ú				
		PRÍLOHA I
Na účely tejto smernice:
1.1. „zvukové výstražné zariadenie“ znamená zariadenie vydávajúce zvukový signál, ktorého činnosť má upozorniť
na prítomnosť vozidla alebo jeho manéver, v nebezpečnej situácii v cestnej premávke;
1.1.1. zariadenie skladajúce sa z niekoľkých otvorov emitujúcich zvuk, ktorý je vyvolaný jedným energetickým zdrojom
sa považuje za zvukové výstražné zariadenie;
1.1.2. zvukové výstražné zariadenie skladajúce sa z niekoľkých častí, z ktorých každá emituje zvukový signál a ktoré
pôsobia súčasne ako výsledok aktivácie jediného ovládača, sa považuje za jediné zvukové výstražné zariadenie;

1.2. „typ zvukového výstražného zariadenia“ znamená zvukové výstražné zariadenia, ktoré sa navzájom podstatne
nelíšia najmä v nasledovných aspektoch:
1.2.1. obchodná značka alebo názov;
1.2.2. princíp činnosti;
1.2.3. druh energetického zdroja (jednosmerný prúd, striedavý prúd, stlačený vzduch);
1.2.4. vonkajší tvar puzdra;
1.2.5. tvar a rozmery membrány/án;
1.2.6. tvar alebo typ otvoru/ov ktorým/i sa emituje zvuk;
1.2.7. menovité frekvencie zvuku;
1.2.8. menovité napájacie napätie;
1.2.9. v prípade výstražných zariadení napájaných priamo z vonkajšieho zdroja stlačeného vzduchu: menovitý prevádzkový
tlak.
	N	NV	§ 2 písm. a)

§ 2 písm. b)

	Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) zvukovým výstražným zariadením zariadenie vydávajúce zvukový signál, ktorého činnosť má upozorniť na prítomnosť vozidla alebo jeho manéver v nebezpečnej situácii v premávke na pozemných komunikáciách, môže ísť o
1.	zariadenie skladajúce sa z niekoľkých otvorov vydávajúcich zvuk vyvolaný jedným energetickým zdrojom, 
2.	zariadenie skladajúce sa z niekoľkých častí, z ktorých každá vydáva zvukový signál a ktoré pôsobia súčasne ako výsledok aktivácie jediného ovládača; toto sa považuje za jediné zvukové výstražné zariadenie,

b)	typom zvukového výstražného zariadenia zvukové výstražné zariadenia, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia v týchto znakoch:
1.	obchodná značka alebo názov,
2.	princíp činnosti,
3.	druh energetického zdroja: jednosmerný prúd, striedavý prúd, stlačený vzduch,
4.	vonkajší tvar puzdra,
5.	tvar a rozmery membrány,
6.	tvar alebo typ otvoru, ktorým sa vydáva zvuk,
7.	menovité frekvencie zvuku,
8.	menovité napájacie napätie,
9.	v prípade zvukových výstražných zariadení napájaných priamo z vonkajšieho zdroja stlačeného vzduchu: menovitý prevádzkový tlak,
	Ú				
		5. ZNAČKA TYPOVÉHO SCHVÁLENIA KOMPONENTU
5.1. Všetky zvukové výstražné zariadenia zhodné s typom, ktorý bol typovo schválený ako komponent, musia byť
vybavené značkou typového schválenia komponentu spĺňajúcou požiadavky uvedené v prílohe V k smernici
Rady 92/61/EHS.
07/zv. 2 63 Úradný vestník Európskej únie SK
			§ 4 ods. 4	(4) Každé zvukové výstražné zariadenie zhodné s typom, ktorý bol typovo schválený, musí byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.8)
					
					§ 3 ods. 1	(1) Zvukové výstražné zariadenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 až 4 prílohy I smernice Rady 93/30/EHS zo 14. júna 1993 o zvukových výstražných zariadeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (ďalej len „smernica“).
					
		Doplnok 1	N	NV	§ 4 ods. 2	(2) Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 9.5.1 až 9.5.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise6) alebo informačný dokument vzhľadom na montáž zvukového výstražného zariadenia na typ vozidla, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3.2.5 až 3.2.5.2.2 a 9.5.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.6)	Ú				
		Doplnok 2	N	NV	§ 4 ods. 3	(3) Štátny opravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.	Ú				
		PRÍLOHA II
1. DEFINÍCIE
Na účely tejto smernice:
1.1. „typ vozidla“ znamená vozidlá, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia, pokiaľ ide o:
1.1.1. počet alebo typ/y zvukových výstražných zariadení namontovaných na vozidle;
1.1.2. puzdra výstražného zariadenia na vozidle;
1.1.3. umiestnenie výstražných zariadení na vozidle;
1.1.4. tuhosť konštrukčných častí na ktorých je/sú zvukové výstražné zariadenie/ia namontované;
1.1.5. tvar a materiály použité v karosérii tvoriacej prednú časť vozidla, ktoré sú schopné ovplyvniť hladinu zvuku
emitovaného výstražným/i zariadením/iami a tlmiť tento zvuk.
	N	NV	§ 2 písm. c)

	c)	typom vozidla vozidlá, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia v týchto znakoch:
1.	počet alebo typ zvukových výstražných zariadení namontovaných na vozidle,
2.	púzdra výstražného zariadenia na vozidle,
3.	umiestnenie zvukových výstražných zariadení na vozidle,
4.	tuhosť konštrukčných častí, na ktorých je zvukové výstražné zariadenie namontované,
5.	tvar a materiály použité v karosérii tvoriacej prednú časť vozidla, ktoré sú schopné ovplyvniť hladinu zvuku vydávaného zvukovým výstražným zariadením a tlmiť tento zvuk,	Ú				
					§ 3 ods. 2	(2) Montáž zvukových výstražných zariadení na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy II smernice. 	Ú				
		Doplnok 1	N	NV	§ 4 ods. 2	(2) Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 9.5.1 až 9.5.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise6) alebo informačný dokument vzhľadom na montáž zvukového výstražného zariadenia na typ vozidla, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3.2.5 až 3.2.5.2.2 a 9.5.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.6)	Ú				
		Doplnok 2	N	NV	§ 4 ods. 5	(5) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu z dôvodov týkajúcich sa montáže zvukového výstražného zariadenia na typ vozidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.	Ú				
Poznámky pod čiarou:
) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č…./2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom   schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné   zariadenia motorových vozidiel.
3) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní    homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
    Oznámenie Ministerstva zahraničných  vecí Slovenskej republiky  č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie     sukcesie Slovenskej republiky do Dohody  o  prijatí jednotných podmienok  pre homologáciu (overovanie      zhodnosti)  a  vzájomnom   uznávaní homologácie  výstroja a  súčastí motorových  vozidiel uzavretej 20.     marca 1958 v Ženeve (EHK č. 28).
4) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel  v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. 
6) § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. …/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú   podrobnosti o  typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových     vozidiel a štvorkoliek.
7) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č…./2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom   schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
9)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z.z.
     § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách      v znení neskorších predpisov.
      § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.