Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č...../2007 Z. z.

Limitné hodnoty expozície laserovému žiareniu

1.	Biofyzikálne významné hodnoty expozície laserovému žiareniu možno stanoviť pomocou nasledujúcich vzorcov. Výber vzorcov, ktoré sa majú použiť, závisí od vlnovej dĺžky a trvania žiarenia vyžiareného zdrojom a výsledky by sa mali porovnať so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície, ktoré sú uvedené v tabuľkách č. 2.2 až 2.4. Danému zdroju laserového žiarenia môže zodpovedať viac hodnôt expozície a príslušných limitných hodnôt expozície. 

2.	Koeficienty použité na výpočty v rámci tabuliek č. 2.2 až 2.4 sú uvedené v tabuľke č. 2.5 a korekcie na opakovanú expozíciu sú uvedené v tabuľke č. 2.6.

 	[W.m-2]

 	[J.m-2]	

Poznámky
dP	výkon vyjadrený vo wattoch [W];
dA	plocha vyjadrená v metroch štvorcových [m2];
E(t), E	ožiarenosť alebo hustota žiarivého toku: žiarivý tok na jednotku plochy, obyčajne vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový [W.m-2]; hodnoty E(t), E sú z meraní alebo ich môže poskytnúť výrobca zariadenia;
H	dávka ožiarenia,  integrál ožiarenosti v čase vyjadrený v jouloch na meter štvorcový [J.m-2];
t	čas, doba expozície vyjadrené v sekundách [s];
λ	vlnová dĺžka vyjadrená v nanometroch [nm];
γ	medzný uhol zorného poľa pre meranie vyjadrený v miliradiánoch [mrad];
γm	merané zorné pole vyjadrené v miliradiánoch [mrad];
α	zorný uhol zdroja zdroja vyjadrený v miliradiánoch [mrad];
	limitujúca apertúra: plocha kruhu, v ktorom sa priemerujú ožiarenosť a dávka ožiarenia;
G	integrovaná žiara: časový integrál žiary v čase za danú dobu expozície, vyjadrenú ako žiarivá energia na jednotku plochy žiariaceho povrchu na jednotku priestorového uhla vyžarovania v jouloch na meter štvorcový na steradián [J m-2 sr -1].

14
Tabuľka č. 2.1  Riziká zo žiarenia
Vlnová dĺžka
l [nm]	Pásmo
žiarenia	Postihnutý orgán	Riziko	Tabuľka limitných hodnôt expozície	
180 až 400	UV	oko	fotochemické poškodenie a tepelné poškodenie	2.2, 2.3	
180 až 400	UV	koža	erytém	2.4	
400 až 700	viditeľné	oko	poškodenie sietnice	2.2	
400 až 600	viditeľné	oko	fotochemické poškodenie	2.3	
400 až 700	viditeľné	koža	tepelné poškodenie	2.4	
700 až 1400	IRA	oko	tepelné poškodenie	2.2, 2.3	
700 až 1400	IRA	koža	tepelné poškodenie	2.4	
1400 až 2600	IRB	oko	tepelné poškodenie	2.2	
2600 až 106	IRC	oko	tepelné poškodenie	2.2	
1400 až 106	IRB, IRC	oko	tepelné poškodenie	2.3	
1400 až 106	IRB, IRC	koža	tepelné poškodenie	2.4	

15

Tabuľka č. 2.2 Limitné hodnoty expozície oka laseru pre krátku dobu expozície < 10 s

Vlnová dĺžkaa 
[nm]	Apertúraa	 Doba expozície [s]	
		10-13 – 10-11	10-11 – 10-9	10-9 – 10-7	10-7 – 1,8.10-5	1,8.10-5 – 5.10-5	5.10-5 – 10-3	10-3 – 101	
UVC	180 - 280	1 mm pre t < 0,3 s;  1,5 . t0.375 pre 0,3  t < 10 s	E = 3.1010   [W.m-2]
Pozri poznámku c
	
H = 30 [J.m-2]	
UVB	280 - 302				
	303			H = 40 [J.m-2];		ak t < 2,6.10-9  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d 	
	304			H = 60 [J.m-2];		ak t < 1,3.10-8  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d 	
	305			H = 100 [J.m-2];		ak t < 1,0.10-7  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d 	
	306			H = 160 [J.m-2];		ak t < 6,7.10-7  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	307			H = 250 [J.m-2];		ak t < 4,0.10-6  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	308			H = 400 [J.m-2];		ak t < 2,6.10-5  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	309			H = 630 [J.m-2];		ak t < 1,6.10-4  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	310			H =  103 [J.m-2];		ak t < 1,0.10-3  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	311			H = 1,6.103 [J.m-2];	ak t < 6,7.10-3  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	312			H = 2,5.103 [J.m-2];	ak t < 4,0.10-2  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	313			H = 4,0.103 [J.m-2];	ak t < 2,6.10-1  potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
	314			H = 6,3.103 [J.m-2];	ak t < 1,6.100   potom H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]  pozri poznámku d	
UVA	315 - 400			H = 5,6.103 . t 0.25  [J.m-2]	
(Viditeľné a IRA) 	400 - 700	7 mm	H = 1,5.10-4.CE  	[J.m-2]	H = 2,7.104. t 0.75. CE 	 [J.m-2]		H = 5.10-3 . CE    [J.m-2]		H = 18 . t 0.75 . CE     [J.m-2]	
	700 - 1050		H = 1,5.10-4.CA.CE	[J.m-2]	H = 2,7.104. t 0.75. CA.CE [J.m-2]		H = 5.10-3 . CA . CE   [J.m-2]		H = 18 . t 0.75 . CA . CE    [J.m-2]	
	1050- 1400		H = 1,5.10-3.CC.CE 	[J.m-2]	H = 2,7.105. t 0.75. CC.CE  [J.m-2]	H = 5.10-2 . CC . CE   [J.m-2]	H = 90 . t 0.75 . CC . CE   [J.m-2]	
IRB
a
IRC	1400 - 1500	Pozri poznámku b	 E = 1012 [W m-2] Pozri poznámku c	H = 103   [J.m-2]	H=5,6.103 . t 0.25   [J.m-2]	
	1500 - 1800		 E = 1013 [W  m-2] Pozri poznámku c	H = 104   [J.m-2]	
	1800 - 2600		 E = 1012 [W  m-2] Pozri poznámku c	H = 103  [J.m-2]	H=5,6.103 . t 0.25   [J.m-2]	
	2600 - 10 6		 E = 1011 [W  m-2] Pozri poznámku c	H =100  [J.m-2]	H = 5,6.103 . t 0.25   [J.m-2]	

a 	Ak je vlnová dĺžka lasera pokrytá dvomi limitmi, použije sa prísnejší.
b	Ak 1 400 ≤ λ < 105 nm:  priemer apertúry = 1 mm pre t ≤ 0,3 s  a 1,5 . t0,375 mm pre 0,3 s < t < 10 s;  ak 105 ≤ λ < 106 nm: priemer apertúry = 11 mm.
c 	Pre nedostatok údajov o týchto  dĺžkach impulzov  ICNIRP odporúča použiť limity pre dobu ožiarenosti 1 ns.
d 	Tabuľka stanovuje hodnoty pre jednoduché laserové impulzy. V prípade viacerých laserových impulzov, trvania laserových impulzov, ktoré patria do intervalu Tmin (uvedené v tabuľke 2.6) sa musia spočítať a  výsledná hodnota času sa musí doplniť namiesto t vo vzorci: 5,6.103 . t 0,.25.

16
Tabuľka č. 2.3   Limitné hodnoty expozície oka laseru pre dlhú dobu expozície ≥ 10 s

Vlnová dĺžkaa [nm]	Apertúra	Doba expozície [s]	
		101 - 102	102 - 104	104 - 3 · 104	
UVC	180 - 280	3.5 mm						H = 30 [J.m-2]	
UVB	280 - 302			
	303							H = 40 [J.m-2]	
	304							H = 60 [J.m-2]	
	305							H = 100 [J.m-2]	
	306							H = 160 [J.m-2]	
	307							H = 250 [J.m-2]	
	308							H = 400 [J.m-2]	
	309							H = 630 [J.m-2]	
	310							H = 1,0.103 [J.m-2]	
	311							H = 1,6.103 [J.m-2]	
	312							H = 2,5.103 [J.m-2]	
	313							H = 4,0.103 [J.m-2]	
	314							H = 6,3.103 [J.m-2]	
UVA	315 - 400							H = 104  [J.m-2]	
Viditeľné
400 – 700	400 - 600 
fotochemické b
poškodenie sietnice	7 mm	H = 100 . CB  [J.m-2]
(γ = 11 mrad)d	E = 1 . CB  [W.m-2]; (γ = 1,1 .  t0.5 mrad)d	E = 1 CB  [W.m-2]
(γ = 110 mrad) d	
	400 -700 
Tepelné b
poškodenie sietnice		ak α < 1.5 mrad potom E = 10   [W.m-2]
ak α > 1.5 mrad a  t ≤ T2 potom H = 18 . CE . t0.75  [J.m-2 ]
ak α > 1.5 mrad a  t > T2 potom E = 18 . CE . T2-0.25  [W.m-2]	
IRA	700 - 1400	7 mm	ak α < 1.5 mrad potom E = 10 . CA . CC  [W.m-2]
ak α > 1.5 mrad a  t ≤ T2 potom H = 18 . CA . CC . CE . t0.75   [J.m-2]
ak α > 1.5 mrad a  t > T2 potom E = 18 . CA . CC . CE . T2-0.25  [W.m-2]  (nesmie prekročiť 1 000 W.m-2 )	

IRB
 a IRC
	1400 - 106	pozri c	E = 1000 [W.m-2]	
17
a	Ak je vlnová dĺžka lasera alebo iná charakteristika lasera pokrytá dvomi limitmi, použije sa prísnejší.
b	Pre malé zdroje, ktoré tvoria uhol 1,5 mrad alebo menej, sa dva limity E pre viditeľné žiarenie  400 až 600 nm redukujú na tepelné limity 10 s ≤ t < T1 a na fotochemické limity pre dlhšie obdobie. K hodnotám T1 a T2 pozri tabuľku 2.5. Limit pre fotochemické poškodenie sietnice sa môže tiež vyjadriť ako integrál žiary v čase G = 106.CB [J.m-2.sr -1] pre t > 10 s  až do t = 10 000 s  a L = 100.CB [W m-2 sr -1] pre t > 10 000 s. Na meranie G a L  sa musí ako priemerné zorné  pole použiť m . Oficiálna hranica medzi viditeľným a infračerveným žiarením je podľa definície CIE 780 nm. Stĺpec s názvami pásiem vlnovej dĺžky slúži len na lepší prehľad pre používateľa. (Symbol G používa CEN; symbol Lt používa CIE; symbol LP používajú IEC a CENELEC.)
c	Pre vlnovú dĺžku 1400 - 105 nm: priemer apertúry = 3,5 mm; pre vlnovú dĺžku 105 -106 nm: priemer apertúry = 11 mm.
d    Pre meranie hodnoty expozície sa γ definuje takto: Ak α (zorný uhol zdroja) > γ (ohraničujúci priestorový uhol, vyznačený v zátvorkách v príslušnom stĺpci), meracie zorné pole γm má mať danú hodnotu γ. (Ak sa použije väčšie meracie zorné pole, riziko bude nadhodnotené).
Ak α < γ, merané zorné pole γm musí byť dostatočne veľké, aby úplne zahrnulo zdroj, ale inak nie je obmedzené a môže byť väčšie ako γ.

18

Tabuľka č. 2.4	  Limitné hodnoty expozície kože laseru

Vlnová dĺžkaa
[nm]	Apertúra	Doba expozície 
[s]	
		< 10-9	10-9 – 10-7	10-7 – 10-3	10-3 – 101	101 – 103	103 – 3.104	
UV
(A, B, C)	180 – 400	3,5mm	
E = 3.1010  [W.m-2]	Rovnaké ako limity expozície oka	
Viditeľné a IRA	400 – 700	3,5mm		E = 2.1011  [W.m-2]	H = 200 . CA
[J.m-2]	H = 1,1.104. CA . t 0.25  
[J.m-2]	E = 2 · 103 CA  [W · m-2]	
	700 – 1400		E = 2.1011 . CA  [W.m-2]				
IRB
 a IRC	1400 – 1500		E = 1012  [W.m-2]	Rovnaké ako limity expozície oka	
	1500 – 1800		E = 1013  [W.m-2]		
	1800 – 2600		E = 1012  [W.m-2]		
	2600 – 106		E = 1011  [W.m-2]		

a Ak je vlnová dĺžka lasera alebo iná charakteristika lasera pokrytá dvomi limitmi, použije sa prísnejší. 

19

Tabuľka č. 2.5   Použité opravné faktory a iné výpočtové parametre

Parameter uvedený v ICNIRP	Platná spektrálna oblasť [nm]	Hodnota	

CA	λ < 700	CA = 1,0	
	700 – 1050	CA = 10 0,002(λ - 700)	
	1050 – 1400	CA = 5,0	

CB	400 – 450	CB = 1,0	
	450 – 700	CB = 10 0,02(λ - 450)	

CC	700 – 1150	CC = 1,0	
	1150 – 1200	CC = 10 0,018(λ - 1150)	
	1200 – 1400	CC = 8,0	

T1	λ < 450	T1 = 10 s	
	450 – 500	T1 = 10 . [10 0,02 (λ - 450) ] s	
	λ > 500	T1 = 100 s	
Parameter uvedený v ICNIRP	Platný pre biologický účinok	Hodnota	
αmin	Všetky tepelné účinky	αmin = 1,5 mrad	
Parameter uvedený v ICNIRP	Platný uhlový rozsah (mrad)	Hodnota	

CE	α < αmin	CE = 1,0	
	αmin < α < 100	CE = α / αmin	
	α > 100	CE = α2 / (αmin . αmax)  [mrad]
kde αmax = 100  [mrad]	

T2	α < 1.5	T2 = 10 s	
	1,5 < α < 100	T2 = 10 . [10 (α - 1,5) / 98,5] s	
	α > 100	T2 = 100 s	
Parameter uvedený v ICNIRP	Platný časový rozsah expozície  [s]	Hodnota	

γ	t ≤ 100	γ = 11 [mrad]	
	100 < t < 104	γ = 1,1 . t 0. 5 [mrad]	
	t > 104	γ = 110 [mrad]	

20
Opakované expozície

Pri všetkých opakovaných expozíciách, ku ktorým dochádza pri opakovane pulzujúcich alebo skenovacích laserových systémoch by sa malo uplatňovať každé z nasledujúcich troch všeobecných pravidiel
1.	Ožiarenie akýmkoľvek jedným impulzom v slede impulzov nesmie prekročiť limitnú hodnotu expozície pre jeden impulz s dobou trvania takéhoto impulzu. 
2.	Ožiarenie akoukoľvek skupinou impulzov (alebo podskupinou súsledných impulzov) vyžiarených v čase t nesmie prekročiť limitnú hodnotu expozície pre čas t.
3.	Ožiarenie akýmkoľvek jedným impulzom v rámci skupiny impulzov nesmie prekročiť limitnú hodnotu expozície pre jeden impulz vynásobenú faktorom kumulatívnej tepelnej korekcie Cp=N-0.25, kde N je počet impulzov. Toto pravidlo sa vzťahuje len na limity expozície na ochranu proti tepelnému poškodeniu, kde sa všetky impulzy vyžiarené v intervale menšom ako Tmin považujú za jeden impulz.

Tabuľka č. 2.6   Korekcia na opakované expozície

Parameter	Platná vlnová dĺžka [nm]	Hodnota	
Tmin	315 < λ ≤ 400	Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)	
	400 < λ ≤ 1050	Tmin = 18.10 -6 s (= 18 μs)	
	1 050 < λ ≤ 1 400	Tmin = 50.10 -6 s (= 50 μs)	
	1 400 < λ ≤ 1 500	Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)	
	1 500 < λ ≤ 1 800	Tmin = 10 s	
	1 800 < λ ≤ 2 600	Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)	
	2600 < λ ≤ 10 6	Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)	

21

Tab. 2.7  Hranice dovolenej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 1 a 1Ma, b, c

22
                     Čas 														
       vyžarovania														
                    t v s	10-13	10-11	10-9	10-7	1,8 x 10-5	5 x 10-5	1 x 10-3	0,35	10	102	103	104	
Vlnová	až	až	až	až	až	až	až	až	až	až	až	až	
Dĺžka	10-11	10-9	10-7	1,8 x 10-5	5 x 10-5	1 x 10-3	0,35	10	102	103	104	3 x 104	
l v nm														
180 až 302,5	3 x 1010 W.m2	30 J.m-2	
							7,9 x 10-7 C2 J					
302,5 až 315	2,4 x 104 W	(t  < T1)				(t > T1)	7,9 x 10-7 C2 J	
			7,9 x 10-7 C1 J										
315 až 400			7,9 x 10-7 C1 J	7,9 x 10-3 J	7,9 x 10-6 J	
									400	Fotochemické nebezpečenstvo pre sietnicu	
									až	3,9 x 10-3 C3 J	3,9 x 10-5C3W 	3,9 x 10-5C3J	
					600	pre	pre	pre 	
									nmd	gp=11 mrad	gp=1,1 t0,5 mrad	gp=110 mrad	
										ad	
400 až 700d	5,8 x 10-9 C6 J	1,0 t0,75C6 J	2 x 10-7 C6 J	7 x 10-7 t0,75 C6 J		Tepelné nebezpečenstvo pre sietnicu	
									400		a < 1,5 mrad: 3,9x10-4W	
									až		a  > 1,5 mrad: 7x10-4C6T2-0,25W	
									700	(t  < T2)			(t > T2)	
									nmd	7 x 10-4  t 0,75C6 J			
													
700 až 1050	5,8x10-9C4C6 J	1,0 t0,75 C4C6J	2 x 10-7 C4C6J	7 x 10-4 t0,75 C4C6 J		a < 1,5 mrad: 3,9x10-4 C4C7W	
											a  > 1,5 mrad: 7x10-4C6T2-0,25W	
										(t  < T2)			(t > T2)	
1050 až 1400	5,8x10-8C6C7 J	10,4 t0,75 C6C7J	2 x 10-6 C6C7 J	3,5 x 10-3 t0,75 C6C7 J	7 x 10-4  t 0,75 C4C6 C7 J			
													
1400 až 1500	8 x 105 W	8 x 10-4 J	4,4 x 10-3 t 0,25 J	10-2tJ				
								1,8x10-2		
1500 až 1800	8 x 106 W	8 x 10-3 J	t0,75 J		1,0 x 10-2 W		
1800 až 2600	8 x 105 W	8 x 10-4 J	4,4 x 10-3 t 0,25 J							
2600 až 4000	8 x 104 W	8 x 10-5J	4,4 x 10-3 t 0,25 J	10-2t J					
4000 až 106	1011 W. m-2	100 J.m-2	5600 t 0,25 J.m-2	1000 w.m-2	
a   Korekčné činitele a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“.	
b  Hodnoty hranice dovolenej emisie AEL pre dĺžku vyžarovania kratšiu než 10-13 s sú stanovené ako ekvivalentné hodnoty výkonu alebo intenzity ožarovania AEL pre 10-13 s.	
c   Uhol gp  je limitný uhol dopadu pre merací prístroj.	
d   V rozsahu vlnových dĺžok 400 nm až 600 nm  platia dvoje limity a žiarenie zariadenia nesmie prekročiť limity priradenej triedy. Ak použijeme expozičné časy medzi 1 s a 10 s, pre vlnové dĺžky od 400 nm do 484 nm  
    a pre veľkosť zdanlivého zdroja od 1,5 mrad 82 mrad, je duálny limit fotochemického nebezpečenstva 3,9 x 10-3 C3J použiteľný až do 1 s.	
                                             Tab.2.8.  Hranice dovolenej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 2 a 2M
Vlnová dĺžka
nm	Doba emisie t
s	trieda 2 a 2M	
400 až 700	t<0,25
t≥0,25	To isté ako u triedy 1a 1M AEL
C6 x 10-3W*	
* Korekčné faktory a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“.	

Tab. 2.9  Hranice dovolenej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 3Ra, b,
                        Čas 														
           vyžarovania														
                        t v s	10-13	10-11	10-9	10-7	1,8 x 10-5	5 x 10-5	1 x 10-3	0,35	10     	103	
Vlnová	až	až	až	až	až	až	až	až	až	až	
Dĺžka	10-11	10-9	10-7	1,8 x 10-5	5 x 10-5	1 x 10-3	0,35	10	103	3 x 104	
l v nm														
180 až 302,5	nevhodné	nevhodné	
							4,0 x 10-6 C2 J					
302,5 až 315	1,5 x 105 W	(t  < T1)				(t > T1)	4,0 x 10-6 C2 J	
			4,0 x 10-6 C1 J										
315 až 400			4,0 x 10-6 C1 J	4,0 x 10-2 J	4,0 x 10-5 W	
						5 x 10-3 C6W							
							(t > 0,25 s)							
400 až 700d	2,8 x 10-8 C6J	5,0 t0,75C6J	1 x 10-6 C6 J			5,0 x 10-3	5,0 x 10-3 C6 W	
					(t<0,25 s)			C6 W					
					3,5 x 10-3 t0,75 C6 J								
700 až 1050	2,9 x 10-8 C4C6J	5,0 t0,75C4C6J	1 x 10-6 C4C6 J	3,5 x 10-3 t0,75 C4C6 J		a < 1,5 mrad: 2,0 x 10-3 C4C7 W	
										a >1,5 mrad: 3,5 x 10-3 C4C6C7 T2-0,25 W 	
													(t>T2)	
1050 až 1400	2,9 x 10-7 C6C7J	5,2 t0,75C4C6J	1 x 10-5 C6C7 J	1,8 x 10-2 t0,75 C6C7J	(t < T2)				
														
										3,5 x 10-3 t0,75 C4C6C7 J		
1400 až 1500	4 x 106 W	4 x 10-3 J	  2,2 x 10-2 t0,25 J	5 x 10-2 t J					
1500 až 1800	4 x 107 W	4 x 10-2 J	9 x 10-2t0,25J					
1800 až 2600	4 x 106 W	4 x 10-3 J	  2,2 x 10-2 t0,25 J	
5 x 10-2 t J	5,0 x 10-2 W	
2600 až 4000	4 x 105 W	4 x 10-4 J	  2,2 x 10-2 t0,25 J						
4000 až 106	5 x 1011 W.m-2	500 J.m-2	2,8 x 10 t0,25 J.m-2	5 000 W.m-2	
a   Korekčné činitele a jednotky viď „Poznámky k tabuľkám 3 až 6“.
b   Hodnoty hranice dovolenej emisie AEL pre dĺžku vyžarovania kratšiu ako 10-13 s sú stanovené ako ekvivalentné hodnoty výkonu alebo intenzity ožarovania AEL pre 10-13 S.	

23

Tab.  2.10  Hranice dovolenej emisie pre zdroje laserového žiarenia triedy 3B
Doba emisie t
s
Vlnová
dĺžka l nm	
<10-9	
10-9 do  0,25	
0,25 do 3 x 104	
180 do 302,5	3,8 x 105 W	3,8 x 10-4 J	1,5 x 10-3 W	
302,5 do 315	1,25 x 104C2 W	1,25 x 10-5C2 J	5 x 10-5C2 W	
315 do 400	1,25 x 108 W	0,125 J	0,5 W	
400 do 700	3 x 107  W	0,03 J pre t<0,06 s
0,5 W pre t≥0,06 s	0,5 W	
700 do 1 050	3 x 107C4 W	0,03 C4 J pre t<0,06 C4 s
0,5 W pre t≥0,06 C4 s	0,5 W	
1 050 do 1 400	1,5 x 108 W	0,15 J	0,5 W	
1 400 do 106	1,25 x 108 W	0,125	0,5 W	
Korekčné faktory a jednotky pozri v tabuľkách 3 až 6 	

24