Návrh
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z .......2006 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Vláda Slovenskej republiky  podľa  §  44 písm. f) zákona  č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy 

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)	triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja a im prislúchajúce prípustné hodnoty podmienok tepelno-vlhkostnej mikroklímy (ďalej len „mikroklimatické podmienky“),
b)	limitné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom u aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov) a z nich vyplývajúce únosné doby práce,
c)	ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladom,
d)	prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
e)	pitný režim zamestnancov.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na špecifické činnosti podľa osobitných predpisov.)

(3) Definície pojmov, veličiny a jednotky na hodnotenie záťaže teplom a chladom sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Triedy práce, optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky

(1)	Triedy práce podľa celkového energetického výdaja vynakladaného na efektívnu dobu práce sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľke č. 1; počas tejto doby sa energetický výdaj vypočíta ako časovo vážený priemer z energetického výdaja vynakladaného na hlavnú a vedľajšiu činnosť; ak trvanie vedľajšej pracovnej činnosti presiahne 30 % efektívnej doby práce, hodnotia sa obidve činnosti samostatne.

(2) Zamestnávateľ zabezpečí na pracovisku pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky v teplom aj chladnom období roka. Predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky má vytvoriť stavebné riešenie budovy; kde to neumožňuje stavebné riešenie budovy, treba tieto podmienky zabezpečiť technickým zariadením. Na účely tohto nariadenia vlády mikroklimatické podmienky sa stanovujú v závislosti na tepelnej produkcii organizmu zamestnanca, ktorá je daná spôsobom a intenzitou vykonávanej práce, pričom tepelná produkcia organizmu sa  rovná energetickému výdaju.

(3) Na pracoviskách, kde sa vykonáva dlhodobá práca a nemožno zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky podľa odseku 2, zamestnávateľ zabezpečí prípustné mikroklimatické podmienky, s výnimkou pracovísk vyžadujúcich zvláštne tepelné podmienky alebo pracovísk, na ktorých nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

(4) Optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktorými sú operatívna teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu a relatívna vlhkosť, pre teplé a chladné obdobie roka na uzavretých pracoviskách sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkách č. 2a a 2b.

(5) Na pracoviskách, kde sa vykonávajú práce zaradené do tried 1a, 1b a 1c uvedené v prílohe č. 2 v tabuľke č. 1 musia byť naviac splnené tieto požiadavky
a)	rozdiel teploty vzduchu medzi úrovňou hlavy a členkov nie je väčší ako 3 K,
b)	asymetria teploty sálania od okien alebo iných chladných zvislých povrchov nie je  väčšia ako 10 K,
c)	asymetria teploty sálania od teplého stropu alebo iných vodorovných povrchov nie je  väčšia ako 5 K.

(6) Ožiarenosť hlavy sálavým teplom nesmie byť väčšia ako 200 W.m-2; v prípade priameho slnečného žiarenia cez osvetľovacie otvory má byť vzájomná poloha otvorov, protislnečných clôn a stálych pracovných miest riešená tak, aby počas pracovnej zmeny neboli hlavy zamestnancov vystavené priamemu slnečnému žiareniu viac ako 10 minút. 

(7) Rozsah prípustných hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu je pri dlhodobej práci 30 až 70 % v chladnom aj teplom období roka; ak relatívna vlhkosť na pracovisku trvale prekračuje 90 %, zamestnávateľ zabezpečí účinné náhradné opatrenia.

§ 3
  Únosné mikroklimatické podmienky pri záťaži teplom
	
(1)	Na pracoviskách, kde sú prekračované hodnoty prípustných mikroklimatických podmienok v dôsledku záťaže teplom z technologických zdrojov a na ostatných pracoviskách za mimoriadne teplých dní, sa doba práce upraví tak, aby neboli prekročené dlhodobo a krátkodobo únosné mikroklimatické podmienky; únosné mikroklimatické podmienky sú určené dlhodobo a krátkodobo únosnou záťažou teplom.

(2) Dlhodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom vody vylúčenej z organizmu potením a dýchaním; limitné hodnoty u aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancov sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľke č. 3. 

(3)	Krátkodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom akumulovaného tepla v organizme, ktoré nesmie u aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancov prekročiť 180 kJ.m-2, čomu zodpovedá vzostup teploty telesného jadra o 0,8 K, vzostup priemernej teploty kože o 3,5 K a vzostup srdcovej frekvencie na hodnotu maximálne 150.min-1.

(4)	Dlhodobo a krátkodobo únosné doby práce pri zvýšenej záťaži teplom u mužov i žien sa určujú v závislosti od triedy energetickej náročnosti práce podľa prílohy č. 2  tabuľky č.1 a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancov podľa tabuliek č. 4a až 4o.

(5) Tepelná záťaž smerovaným sálaním silných zdrojov sa má vyhodnotiť pre každé exponované pracovné miesto, s využitím primeranej metódy hodnotenia pomocou stereoteploty, asymetrie teploty sálania alebo podľa ukazovateľa WBGT; u zdrojov sálavého tepla, kde stereoteplota na pracovnom mieste prekračuje 43°C alebo ak ožiarenosť prekračuje 700 W.m-2, použije sa ochrana proti sálavému teplu.

§ 4
Ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladom

(1) Práca pri teplotách nižších ako minimálne prípustné teploty uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkách č. 2a a 2b pre danú triedu práce sa môže vykonávať na otvorených a polootvorených pracoviskách a tiež v uzavretých priestoroch, kde sa nízka teplota musí udržiavať z technologických dôvodov.

(2) Na ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich dlhodobo práce na pracoviskách, na ktorých je operatívna teplota 10°C až 4°C, zamestnávateľ zabezpečí ohrievareň.

(3) Pri dlhodobej práci na pracovisku s operatívnou teplotou nižšou ako 4°C zamestnávateľ zabezpečí
a)	ohrievareň s vybavením na prehrievanie rúk,
b)	ochranný odev s tepelným odporom, ktorý zabezpečí tepelne neutrálne podmienky ľudského organizmu. 
Ak rýchlosť prúdenia vzduchu prekračuje 1,8 m.s-1, musia tepelnoizolačné vlastnosti odevu splniť uvedené podmienky v závislosti na teplote vzduchu korigovanej podľa skutočnej rýchlosti prúdenia vzduchu na pracovnom mieste. Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu je uvedená v prílohe č. 2 v tabuľke č. 5. 
Ak tepelný odpor ochranného odevu nestačí na zabezpečenie tepelne neutrálnych podmienok organizmu, práca sa prerušuje a zamestnancom sa umožní odpočinok v ohrievarni. Na účely tohto nariadenia vlády odev zamestnancov je štandardizovaný podľa pracovných podmienok.

(4) Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanec s nechránenou pokožkou nevykonával prácu na pracovisku s teplotou vzduchu, korigovanou podľa rýchlosti prúdenia vzduchu, nižšou ako –30°C.

§ 5
Prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými
prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca

(1)	Povrchová teplota pevných materiálov, strojov a technických zariadení pri trvaní dotyku s nekrytým povrchom tela zamestnanca počas celej pracovnej zmeny nesmie byť vyššia ako 43°C, pričom dotyková plocha nesmie presiahnuť 10 % povrchu tela alebo 10 % povrchu hlavy zamestnanca. 

(2)	Teplota kvapalín, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou zamestnanca počas celej pracovnej zmeny, nesmie byť nižšia ako 22°C. 

(3)	Na pracovisku, kde prichádza nechránený povrch tela zamestnanca do priameho kontaktu s pevnými materiálmi a s kvapalinami zamestnávateľ  zabezpečí
a)	možnosť prehrievania rúk zamestnancov v priebehu manipulácie s materiálmi a kvapalinami, ktorých  teplota je nižšia ako 10ºC, 
c)	zriadenie ohrievarne s vybavením na prehrievanie rúk zamestnancov vykonávajúcich podstatnú časť práce na pracovisku, na ktorom je operatívna teplota 4ºC a nižšia.

§ 6
Pitný režim
 
(1) Zamestnávateľ zabezpečí bezplatne podľa osobitného predpisu) pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom pitný režim, prostredníctvom ktorého sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním najmä
a)	pri prekračovaní únosných hodnôt operatívnej teploty pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku zaradenej do triedy  práce 3  alebo 4, ak sa preukáže, že dochádza k nadmernej strate tekutín z organizmu,
b)	pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní.

(2) Zamestnávateľ zabezpečí bezplatne podľa osobitného predpisu3) pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži chladom pitný režim, prostredníctvom ktorého sa dopĺňa strata tepla v organizme najmä
a)	pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, kde je  z technologických dôvodov   teplota 4ºC a nižšia,
b)	pri  dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak  je priemerná  teplota vzduchu  počas pracovnej zmeny nižšia ako 4ºC.

(3)	Nápoje poskytované na pracovisku s nadmernou záťažou teplom alebo chladom majú mať primeranú teplotu a zamestnávateľ ich  poskytuje zamestnancovi v primeranom množstve.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom vhodné a pre danú pracovnú činnosť primerané zdravotne neškodné nápoje, priamo na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, tak, aby boli ľahko a bezpečne dostupné a aby pri ich poskytovaní nebola porušená ich zdravotná neškodnosť.

(5)	Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom alebo chladom, výber vhodných nápojov a ich primeranú teplotu zamestnávateľ konzultuje s lekárom, ktorý dohliada na pracovné podmienky a zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou.)

§ 7
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Príloha č. 1			
k nariadeniu vlády  č. …./2006 Z.z.

A.  Definície pojmov

1.	Tepelno-vlhkostná mikroklíma (TVM) je súčasť celkovej mikroklímy pracovného prostredia; jej najdôležitejšími faktormi sú teplota vzduchu (ta), stredná teplota sálania (tr,m), relatívna vlhkosť vzduchu (rh; φ)  a rýchlosť prúdenia vzduchu (va).

2.	Celkový (brutto) energetický výdaj (M, qM) je celková tepelná produkcia organizmu, zahrňujúca základnú látkovú premenu a tepelnú produkciu vyplývajúcu z pracovného energetického výdaja.

3.	Dlhodobo únosné mikroklimatické podmienky sú fyzikálne podmienky určujúce tepelno-vlhkostnú mikroklímu, pri ktorých je organizmus ešte schopný udržať tepelnú rovnováhu fyziologickými mechanizmami (termoreguláciou).

4.	Krátkodobo únosné mikroklimatické podmienky sú fyzikálne podmienky určujúce tepelno-vlhkostnú mikroklímu, pri ktorých organizmus už nedokáže udržať tepelnú rovnováhu avšak teplota telesného jadra (mozog, miecha, orgány hrudnej a brušnej dutiny) v stanovenom čase neprekročí limitnú hodnotu.

5.	Dlhodobá práca je práca zamestnanca dlhšia ako 4 hodiny za pracovnú zmenu.

6.	Dlhodobo únosná doba práce  a  krátkodobo únosná doba práce  je limitovaná doba práce na pracoviskách, na ktorých sú u zamestnanca prekračované hodnoty prípustnej záťaže teplom; určuje sa v závislosti od triedy energetickej náročnosti práce a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov  pri zohľadnení tepelného odporu odevu (Rcl); ak nie je určené inak, dlhodobo únosnou dobou práce je 8-hodinová pracovná zmena.

7.	Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 13°C a vyššou; ak klesne priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní pod 13° C, hodnotí sa prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie roka.

8.	Mimoriadne teplý deň je deň,  v ktorom  teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30ºC.

9.	Mimoriadne chladný deň je deň, v ktorom  teplota vonkajšieho vzduchu  dosiahla hodnotu nižšiu ako -15ºC.

10.	Neaklimatizovaný zamestnanec je zamestnanec po dobu 3 týždňov od nástupu na pracovisko, na ktorom sa hodnotí záťaž teplom alebo chladom.

11.	Výsledná teplota guľového teplomeru  (tg) je ukazovateľ tepelného stavu vnútorného prostredia priestorov zahrňujúci vplyv súčasného pôsobenia teploty vzduchu (ta), povrchovej teploty okolitých plôch  a rýchlosti prúdenia vzduchu  (va). 
	Pre va ≤ 0,2 m.s-1 sa číselne rovná operatívnej teplote (to).

12.	Operatívna teplota (to) je jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by medzi človekom a prostredím nastala výmena rovnakého množstva tepla prúdením a sálaním ako v skutočnom nehomogénnom prostredí; vyjadruje sa približne ako aritmetický priemer súčtu teploty vzduchu (ta) a strednej teploty sálania (tr,m).

13.	Prípustná operatívna teplota je priemerná operatívna teplota, ktorá je daná časovo váženým priemerom teploty, ktorá sa vyskytne počas 8-hodinovej pracovnej zmeny, alebo aritmetickým priemerom pravidelne meranej teploty v intervaloch najviac jednej hodiny.

14.	Stredná teplota sálania (tr,m) je homogénna teplota okolitých plôch, pri ktorej je výmena tepla sálaním medzi povrchom ľudského tela a okolitými plochami rovnaká ako v skutočnom heterogénnom prostredí.

15.	Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej normy STN EN 27 243 Horúce prostredie. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru).

16.	Ohrievareň je samostatná miestnosť, časť vnútorného priestoru alebo iné vhodné zariadenie, vykurované aspoň na teplotu vzduchu 22°C, vybavené sedacím nábytkom, stolmi a vešiakmi na pracovný a ochranný odev.

B. Veličiny a  jednotky

M	- celkový energetický výdaj (tepelná produkcia organizmu)  [W]
qM	- celkový energetický výdaj (tepelná produkcia organizmu) na jednotku plochy    povrchu tela  [W.m-2]
Qmax	- krátkodobo únosná tepelná záťaž  [J.m-2], [W.h.m-2]
qsh	- dlhodobo únosná tepelná záťaž [W.m-2]
Rcl	- celkový tepelný odpor odevu a medznej vrstvy vzduchu  [clo], [m2.K.W-1]
φ; rh 	- relatívna vlhkosť vzduchu  [%] 
ta	- (suchá) teplota vzduchu  [°C]
tg	- výsledná teplota guľového teplomeru  [°C]
to	- operatívna teplota  [°C]
tr,m	- stredná teplota sálania (účinná teplota okolitých plôch)  [°C] 
t	- teplotný rozdiel  [K]
va         	- rýchlosť prúdenia vzduchu  [m.s-1]
tsh	- celková únosná doba práce za pracovnú zmenu  [min]

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. ..../2006 Z. z.

										Tabuľka č. 1
Triedy práce podľa celkového energetického výdaja 

Trieda práce	Energetický výdaj
	Príklady činnosti**	
	qM
[W.m-2]	M*
[W]		
1a	£ 80	£ 145	Práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratívne práce, kontrolná činnosť v dozorniach a  velínoch), práca posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rúk a ramien (písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov).	
1b
	81 - 105 	146 - 190	Výstupná kontrola, riadenie osobného vozidla v bežnej premávke.
Práca postojačky občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien alebo prekonávaním malého odporu (varenie, strojné opracovanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca predavačov).	
1c	106 - 130	191 - 235	Práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojné opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, práca s ručným lisom, práca vodičov nákladných vozidiel, traktorov, autobusov, trolejbusov a ostatných dráhových vozidiel).
Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov, práca lakovačov, zváračov, sústružníkov, práca obsluhy strojných vŕtačiek a fréz, práca v oceliarni, práca vo valcovni hutných materiálov, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov).	
2	131 - 200	236 - 360	Stála práca rúk a ramien (zatĺkanie klincov).  Práca ramenom a nohou (obsluha stavebných strojov). Práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, omietanie, manipulácia so stredne ťažkými bremenami, práca s motykou, práca pri zbere ovocia alebo zeleniny). Chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h, kovanie.	
3	201 - 260	361 - 468	Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, ručné kosenie, kopanie). Tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou  5,5   až 7,0 km/h.	
4	> 260	> 468	Veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo kopanie, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza (viac ako 7,0 km/h)., beh.	

Poznámka:
*  Hodnoty M sa vzťahujú na štandardnú osobu s plochou povrchu tela 1,8 m2.
** Uvedené príklady činnosti slúžia len na orientáciu. Pre spoľahlivé zatriedenie práce treba vykonať objektívne meranie energetického výdaja alebo podrobnú analýzu vykonávanej činnosti.

										Tabuľka č. 2a
Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok 
pre teplé obdobie roka 

Trieda práce	Operatívna teplota
to  [oC]	Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu
va  [m.s-1]	Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu
rh  [%]	
	optimálna	prípustná			
1a	21 - 25	20 - 28	 0,2	30 až 70	
1b	20 - 24	18 - 26	 0,3		
1c	18 - 22	16 - 25	 0,3		
2	16 - 19	12 - 24	0,1 - 0,3		

					Tabuľka č. 2b
Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok 
 pre chladné obdobie roka 

Trieda práce	Operatívna teplota
to  [oC]	Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu
va  [m.s-1]	Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu
rh  [%]	
	optimálna	prípustná			
1a	20 - 23	20 - 26	 0,2	30 až 70	
1b	18 - 21	17 - 24	 0,2		
1c	15 - 19	13 - 22	 0,3		
2	12 - 17	10 - 20	 0,3		

Tabuľka  č. 3
Limitné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom

Kritérium	Parameter	Jednotka	Zamestnanci	
			neaklimatizovaní	aklimatizovaní
	
Maximálna intenzita potenia	qM [W.m-2]:	250 
		300
		350
		400	[g.h-1]	580
710
840
975	720
885
1050
1215	
Maximálna strata vody z organizmu za pracovnú zmenu	Hmotnosť zamestnanca [kg]:	50
	75
	100	

[g]	
2500
3750
5000	
3120
4690
6250	

Poznámka:
Tepelná záťaž 1 W.m-2 . zodpovedá produkcii potu 1,47  g. h-1. 
Hodnoty maximálnej intenzity potenia sú určené pre štandardnú plochu povrchu tela 1,8 m2. Presnejšie hodnoty sa určia podľa technickej normy STN EN ISO 7933  Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného zaťaženia predpokladaného tepelného namáhania výpočtom.
Maximálna strata vody je určená s vylúčením rizika prekročenia limitu u 95 % zamestnancov, pričom sa počíta so stratou 5 % z telesnej hmotnosti. 

Tabuľka č. 4 a
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	232
151	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	218
87	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	282
282	207
61	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	245
157	196
47	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	352
352	230
83	186
37	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	280
280	217
56	177
30	
32	sh
max	480
480	480
480	480
480	262
111	205
41	169
25	
34	sh
max	480
480	480
480	392
392	245
59	195
31	161
21	
36	sh
max	385
385	433
433	351
130	230
38	185
24	154
17	
38	sh
max	274
274	395
106	324
63	217
28	176
20	148
15	
40	sh
max	247
90	362
56	301
40	205
22	168
16	142
13	
42	sh
max	226
52	335
38	281
30	194
18	160
14	136
11	
44	sh
max	207
36	311
28	263
23	185
15	153
12	131
10	
46	sh
max	191
27	290
22	248
19	176
13	147
11	126
9	
48	sh
max	178
22	272
18	233
16	168
11	140
9	121
8	
50	sh
max	166
20	256
17	221
15	160
11	135
9	117
8	

Vysvetlivky k tabuľkám č. 4 a – 4 o:
sh –    celková doba práce za pracovnú zmenu
max – krátkodobo únosná doba práce (bez prerušenia)

Tabuľka č. 4 b
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	260
160	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	221
115	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	316
316	209
73	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	248
248	197
52	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	382
382	231
101	187
40	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	290
290	217
63	177
32	
32	sh
max	480
480	480
480	480
480	261
145	205
45	169
27	
34	sh
max	480
480	480
480	443
443	244
66	194
33	161
22	
36	sh
max	423
423	459
459	347
190	228
40	184
25	153
18	
38	sh
max	267
267	387
136	319
70	215
29	174
20	147
15	
40	sh
max	240
105	354
60	296
41	203
22	166
16	140
13	
42	sh
max	218
54	326
38	275
29	192
18	158
14	135
11	
44	sh
max	199
35	302
27	257
22	182
15	151
12	129
10	
46	sh
max	184
25	281
21	241
18	173
13	145
10	124
9	
48	sh
max	170
21	263
18	227
15	165
11	138
9	119
8	
50	sh
max	159
19	247
17	214
14	157
11	133
9	115
8	

Tabuľka č. 4 c
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	269
269	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	224
144	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
323	210
82	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	265
265	198
56	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	395
395	231
112	187
42	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	301
301	217
66	177
33	
32	sh
max	480
480	480
480	480
480	259
155	204
46	168
27	
34	sh
max	480
480	480
480	457
457	242
67	192
33	160
22	
36	sh
max	426
426	475
475	342
224	226
40	182
25	152
18	
38	sh
max	267
267	378
146	313
70	212
28	173
20	146
15	
40	sh
max	232
105	344
58	289
40	200
22	164
16	139
13	
42	sh
max	210
51	316
36	268
28	189
17	156
14	133
11	
44	sh
max	191
32	292
26	250
21	179
14	149
12	128
10	
46	sh
max	176
24	272
20	234
17	170
13	142
10	123
9	
48	sh
max	163
20	254
17	220
15	162
11	136
9	118
8	
50	sh
max	151
19	238
16	208
14	154
10	131
9	113
8	

Tabuľka č. 4 d
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizované ženy
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	227
227	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	224
117	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	212
75	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	241
157	200
54	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	226
83	190
41	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	275
275	213
56	181
33	
32	sh
max	480
480	480
480	480
480	257
111	202
41	172
27	
34	sh
max	480
480	480
480	385
385	241
59	191
31	164
22	
36	sh
max	378
378	425
425	345
130	226
38	182
24	157
18	
38	sh
max	269
269	388
106	319
63	213
28	173
20	150
16	
40	sh
max	243
90	356
56	296
40	202
22	165
16	144
14	
42	sh
max	222
52	329
38	276
30	191
18	157
14	138
12	
44	sh
max	203
36	306
28	259
23	181
15	150
12	132
10	
46	sh
max	188
27	285
22	243
19	173
13	144
11	127
9	
48	sh
max	175
22	267
18	229
16	165
11	138
9	122
8	
50	sh
max	163
20	252
17	217
15	157
11	133
9	118
8	

Tabuľka č. 4 e
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizované ženy
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	227
227	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	227
176	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	214
94	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	243
243	202
62	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	227
101	191
45	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	285
285	214
63	181
36	
32	sh
max	480
480	480
480	480
480	256
145	201
45	172
29	
34	sh
max	480
480	480
480	435
435	239
66	190
33	164
23	
36	sh
max	415
415	451
451	341
190	224
40	180
25	156
19	
38	sh
max	262
262	380
136	314
70	211
29	171
20	149
16	
40	sh
max	236
105	348
60	290
41	199
22	163
16	142
14	
42	sh
max	214
54	320
38	270
29	188
18	156
14	136
12	
44	sh
max	196
35	297
27	253
22	179
15	149
12	131
10	
46	sh
max	180
25	276
21	237
18	170
13	142
10	126
9	
48	sh
max	167
22	258
18	223
15	162
11	136
9	121
8	
50	sh
max	156
19	243
17	211
14	154
11	131
9	116
8	

Tabuľka č. 4 f
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizované ženy
Podmienky: tg ³ ta ;  va  = 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	227
227	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	227
227	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	215
109	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	260
260	202
67	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	227
112	191
47	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	296
296	213
66	181
36	
32	sh
max	480
480	480
480	480
480	255
155	200
46	171
29	
34	sh
max	480
480	480
480	449
449	237
67	189
33	163
23	
36	sh
max	419
419	467
467	336
224	222
40	179
25	155
19	
38	sh
max	262
262	371
146	308
70	208
28	170
20	148
16	
40	sh
max	228
105	338
58	284
40	196
22	161
16	141
13	
42	sh
max	206
51	311
36	264
28	186
17	154
14	135
12	
44	sh
max	188
32	287
26	246
21	176
14	146
12	129
10	
46	sh
max	173
24	267
20	230
17	167
12	140
10	124
9	
48	sh
max	160
20	249
17	217
15	159
11	134
9	119
8	
50	sh
max	149
19	234
16	204
14	151
10	128
9	115
8	

Tabuľka č. 4 g
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizovaní muži
Podmienky: tg ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	317
300	177
59	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	264
155	167
47	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
356	215
93	158
39	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	338
300	187
65	149
33	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	268
193	176
49	142
28	
30	sh
max	480
480	480
480	480
472	214
98	166
39	135
24	
32	sh
max	480
480	480
480	425
372	200
62	157
32	129
21	
34	sh
max	480
480	476
417	299
184	187
42	148
26	123
18	
36	sh
max	385
385	330
153	268
78	176
31	141
21	118
16	
38	sh
max	274
139	301
73	248
49	166
25	134
18	113
14	
40	sh
max	247
69	276
47	230
35	156
20	128
15	108
12	
42	sh
max	226
46	255
34	215
27	148
17	122
13	104
11	
44	sh
max	207
34	237
26	201
22	141
15	117
12	100
10	
46	sh
max	191
26	222
22	189
18	134
13	112
11	96
9	
48	sh
max	178
22	208
18	178
16	128
11	107
9	92
8	
50	sh
max	166
20	195
17	169
15	122
11	103
9	89
8	

Tabuľka č. 4 h
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizovaní muži
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	323
303	198
69	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	291
230	169
52	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
378	241
112	159
42	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	362
317	189
73	150
35	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	292
269	176
53	142
29	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	221
112	166
41	135
25	
32	sh
max	480
480	480
480	458
402	199
69	156
33	129
22	
34	sh
max	480
480	480
453	338
338	186
45	148
27	123
19	
36	sh
max	423
423	350
247	265
91	174
32	140
21	117
16	
38	sh
max	267
202	295
83	244
52	164
29	133
18	112
14	
40	sh
max	240
76	270
49	225
36	155
20	127
15	107
12	
42	sh
max	218
47	249
34	210
27	146
17	121
13	103
11	
44	sh
max	199
33	230
26	196
21	139
14	115
12	99
10	
46	sh
max	184
25	215
21	184
18	132
12	110
10	95
9	
48	sh
max	170
21	201
18	173
15	126
11	106
9	91
8	
50	sh
max	159
19	188
17	164
14	120
11	101
9	88
8	

Tabuľka č. 4 i
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizovaní muži
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	 480
480	 480
480	480
480	403
403	323
319	215
76	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
403	307
300	171
55	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	403
390	255
128	160
44	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	373
327	202
78	151
36	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	301
300	176
55	143
30	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	230
117	165
42	135
25	
32	sh
max	480
480	480
480	469
411	198
70	156
34	128
22	
34	sh
max	480
480	480
462	349
334	184
46	147
27	122
19	
36	sh
max	426
426	362
327	261
97	172
32	139
21	116
16	
38	sh
max	267
232	288
85	239
52	162
25	132
18	111
14	
40	sh
max	232
75	263
47	221
35	152
20	125
15	106
12	
42	sh
max	210
45	241
33	205
26	144
16	119
13	102
11	
44	sh
max	191
31	223
24	191
20	136
14	114
11	97
10	
46	sh
max	176
23	207
19	179
17	130
12	109
10	94
9	
48	sh
max	163
20	194
17	168
15	123
11	104
9	90
8	
50	sh
max	151
19	182
16	159
14	118
10	100
9	87
8	

Tabuľka č. 4 j
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizované ženy
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	191
72	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	259
155	171
54	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	211
93	162
44	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
300	184
65	153
36	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	264
193	173
49	145
31	
30	sh
max	480
480	480
480	480
472	210
98	163
39	138
26	
32	sh
max	480
480	480
480	417
372	196
62	154
32	131
23	
34	sh
max	480
480	480
480	294
184	184
42	146
26	125
19	
36	sh
max	378
378	324
153	263
78	173
31	138
24	120
17	
38	sh
max	269
139	296
73	243
49	163
25	132
18	114
15	
40	sh
max	243
69	272
47	226
35	154
20	126
15	110
13	
42	sh
max	222
46	251
34	211
27	146
17	120
13	105
11	
44	sh
max	203
34	233
26	197
22	138
15	115
12	101
10	
46	sh
max	188
26	218
22	186
18	132
13	110
11	97
9	
48	sh
max	175
22	204
18	175
16	126
11	105
9	93
8	
50	sh
max	163
20	192
17	166
15	120
11	101
9	90
8	

Tabuľka č. 4 k
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizované ženy
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	219
86	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
230	175
61	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	237
112	163
48	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
317	186
73	154
39	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	286
269	173
53	146
32	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	217
112	163
41	138
27	
32	sh
max	480
480	480
480	450
402	196
69	154
33	131
24	
34	sh
max	480
480	480
453	332
332	183
45	145
27	125
20	
36	sh
max	415
415	344
247	260
91	171
32	138
21	119
17	
38	sh
max	262
202	290
83	239
52	161
25	131
18	114
15	
40	sh
max	236
76	265
49	222
36	152
20	124
15	109
13	
42	sh
max	214
47	244
34	206
27	144
17	119
13	104
11	
44	sh
max	196
33	226
26	193
21	136
14	113
12	100
10	
46	sh
max	180
25	211
21	181
18	130
12	108
10	96
9	
48	sh
max	167
21	197
18	170
15	123
11	104
9	92
8	
50	sh
max	156
19	185
17	161
14	118
11	100
9	89
8	

Tabuľka č. 4 l
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizované ženy
Podmienky: tg  ³ ta ;  va  = 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
20	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	227
99	
22	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	263
263	191
66	
24	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
329	251
128	164
50	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	329
327	198
78	154
40	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	296
296	173
55	146
33	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	226
117	163
42	138
28	
32	sh
max	480
480	480
480	461
411	194
70	153
34	131
24	
34	sh
max	480
480	480
462	343
334	181
46	144
27	124
20	
36	sh
max	419
419	356
327	256
97	169
32	136
21	118
17	
38	sh
max	262
232	283
85	235
52	159
25	129
18	113
14	
40	sh
max	228
75	258
47	217
35	150
20	123
15	108
13	
42	sh
max	206
45	237
33	201
26	142
16	117
13	103
11	
44	sh
max	188
31	219
24	188
20	134
14	112
11	99
10	
46	sh
max	173
23	204
19	176
17	127
12	107
10	95
9	
48	sh
max	160
20	190
17	165
15	121
11	102
9	91
8	
50	sh
max	149
29	178
16	156
14	116
10	98
9	87
8	

Tabuľka č. 4 m
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži
Podmienky: tg ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 60 % ;  Rc1 = 0,85 clo (dvojvrstvový odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	309
309	235
61	189
32	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	290
144	223
45	181
27	
30	sh
max	480
480	480
480	480
480	272
79	212
36	174
23	
32	sh
max	480
480	480
480	409
409	257
54	202
29	167
20	
34	sh
max	463
463	472
472	378
153	243
39	193
24	160
18	
36	sh
max	306
306	432
145	351
74	230
30	184
20	154
15	
38	sh
max	277
144	398
73	327
48	218
24	177
18	148
14	
40	sh
max	253
72	369
48	306
35	208
20	169
15	143
12	
42	sh
max	232
48	344
35	288
28	198
17	162
14	138
11	
44	sh
max	215
35	322
27	271
22	189
15	156
12	133
10	
46	sh
max	200
27	302
22	256
19	181
13	150
11	128
9	
48	sh
max	187
23	284
19	243
16	173
12	144
10	124
8	
50	sh
max	175
22	269
18	231
15	166
11	139
9	120
8	
55	sh
max	151
19	236
16	205
14	150
10	127
8	110
7	
60	sh
max	132
16	210
14	184
12	137
9	116
8	101
7	
65	sh
max	118
14	188
13	166
11	125
8	107
7	94
6	
70	sh
max	106
13	170
11	151
10	115
8	99
7	86
6	
75	sh
max	96
12	155
10	138
9	105
7	91
6	80
5	
80	sh
max	87
11	142
9	127
8	97
6	84
6	74
5	

Tabuľka č. 4 n
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži
Podmienky: tg ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 60 % ;  Rcl = 1,03 clo (zváračský odev) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
26	sh
max	480
480	480
480	480
480	299
108	229
41	185
25	
28	sh
max	480
480	480
480	480
480	282
70	219
34	178
22	
30	sh
max	480
480	480
480	434
434	267
52	209
29	172
20	
32	sh
max	480
480	480
480	402
181	254
40	200
25	165
18	
34	sh
max	389
389	467
228	374
90	241
32	192
22	160
16	
36	sh
max	305
276	431
96	350
58	229
27	184
19	154
14	
38	sh
max	279
106	400
60	329
42	219
22	177
17	149
13	
40	sh
max	256
64	373
43	309
33	209
19	170
15	144
12	
42	sh
max	237
46	350
34	292
27	200
17	164
13	139
11	
44	sh
max	221
34	329
27	277
22	192
15	158
12	134
10	
46	sh
max	206
28	310
22	263
19	184
13	152
11	130
9	
48	sh
max	194
24	293
20	250
17	177
12	147
10	126
8	
50	sh
max	182
22	278
19	238
16	170
11	142
9	122
8	
55	sh
max	159
19	246
16	213
14	155
10	130
9	112
8	
60	sh
max	140
17	220
15	192
13	141
9	120
8	104
7	
65	sh
max	125
15	198
13	174
12	130
9	110
7	96
6	
70	sh
max	112
14	180
12	159
11	119
8	102
7	89
6	
75	sh
max	102
13	164
11	145
10	110
7	94
6	83
6	
80	sh
max	93
11	151
10	134
9	101
7	87
6	76
5	

Tabuľka č. 4o
Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži
Podmienky: tg ³ ta ;  va  = 0,1 m.s-1 ;  rh < 60 % ;  Rcl = 1,5 clo (špeciálny odev pre prácu v horúčave) 

tg [°C]	Únosná doba práce  sh [min]	
	Trieda práce:	1a	1b	1c	2	3	4	
	qM  [W.m-2]:	£ 80	81-105	106-130	131-200	201-260	> 260	
26	sh
max	480
480	480
480	470
279	282
43	219
26	179
19	
28	sh
max	480
480	480
480	440
138	270
37	211
24	173
17	
30	sh
max	480
480	480
251	414
91	259
32	204
21	168
16	
32	sh
max	359
359	480
129	390
67	248
28	197
20	163
15	
34	sh
max	329
205	458
83	369
52	238
25	190
18	158
14	
36	sh
max	304
106	430
60	349
41	229
22	184
16	154
13	
38	sh
max	283
71	405
46	332
34	220
20	178
15	149
12	
40	sh
max	264
53	382
37	316
29	212
18	172
14	145
11	
42	sh
max	247
42	362
31	301
25	205
16	167
13	141
10	
44	sh
max	232
34	344
26	287
22	197
14	162
12	137
10	
46	sh
max	219
28	327
23	275
19	191
13	157
11	133
9	
48	sh
max	207
25	311
21	263
18	184
12	152
10	129
9	
50	sh
max	197
24	297
20	253
17	178
12	147
10	126
8	
55	sh
max	174
21	267
18	229
15	164
11	137
9	117
8	
60	sh
max	155
19	241
16	208
14	151
10	126
8	109
7	
65	sh
max	140
17	219
15	190
13	139
9	117
8	101
7	
70	sh
max	127
16	200
13	175
12	129
9	109
7	94
6	
75	sh
max	116
14	184
12	161
11	119
8	101
7	88
6	
80	sh
max	107
13	169
11	148
10	110
7	94
6	81
5	
Poznámka:  
Tabuľky č. 4a až 4o možno použiť za týchto podmienok:
a)	zamestnanci sú oblečení 
-	v jednovrstvovom pracovnom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 0,64 clo (u mužov – napr. krátke spodky, tričko bez rukávov, dvojdielna ľahká pracovná kombinéza, prípadne košeľa a nohavice, ponožky a ľahká obuv u žien – napr. nohavičky, podprsenka, ľahká pracovná kombinéza alebo sukňa, blúzka, ponožky a ľahká obuv). 
-	v dvojvrstvovom pracovnom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 0,85 clo      (napr. krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice a blúza s ohňovzdornou impregnáciou, textilné rukavice, ponožky, kožená pracovná obuv)
-	v zváračskom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 1,03 clo (napr. krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice,  blúza s ohňovzdornou impregnáciou, rukavice z termostabilného materiálu, zváračská zástera,  ponožky, kožená pracovná obuv)
-	v  špeciálnom odeve pre prácu v horúčave s celkovým tepelným odporom Rc1 = 1,5 clo (napr. krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice a blúza s ohňovzdornou impregnáciou, rukavice z termostabilného materiálu,  krátky kabát pokovovaný hliníkom, hutnícky klobúk, ponožky, kožená pracovná obuv). 

b)	rýchlosť prúdenia vzduchu va = 0,1 m.s-1; 0,5 m.s-1 a 1,0 m.s-1 
pre iné va sa hodnoty sh určia interpoláciou 

c)	relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu rh  70 % (tabuľka č. 4a až 4l) a rh  60 % (tabuľka č. 4m a 4o)

d)	tg    ta , pričom   20 C  tg      50 C  ta  5 C

Pokiaľ hodnoty ta, tg, va, rh presahujú rozsah hodnôt uvádzaných v tabuľkách, únosná doba práce sa určí individuálne.

Tabuľka č. 5
Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu (va)

Rýchlosť prúdenia vzduchu    va [m.s-1]	Aktuálna teplota vzduchu ta [°C]	
	+5	-1	-7	-12	-16	-23	-29	
1,8	+5	-1	-7	-12	-16	-23	-29	
2,2	+3	-3	-9	-15	-21	-26	-32	
4,5	-2	-9	-15	-23	-30	-36	-43	
6,7	-6	-13	-21	-28	-38	-43	-50	
8,9	-8	-16	-23	-32	-40	-47	-55	
11,2	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	
13,4	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-62	
15,6	-12	-20	-29	-37	-45	-55	-63	
17,9	-12	-21	-30	-38	-47	-56	-65