TABUĽKA ZHODY
návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
s právom Európskej únie
	
•	Smernica Rady č. 92/57/EHS z 24. júna 1992 o uplatňovaní  minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách
 (ôsma samostatná smernica v zmysle články 16(1) smernice           89/391/EHS)
	•	Návrh nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na   stavenisko (ďalej „NV“)
•	Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. (ďalej  „BOZP“)
•	Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej  „S Z“)

Vysvetlivky k textu (podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky):
N – bežná transpozícia                                                             D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
O – transpozícia s možnosťou voľby                                        n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
                                                                                                  Y – úplná zhoda	
Článok	Text	Spôsob
prenosu	Číslo	Článok	Text	Zhoda	Inštitúcia	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Čl. 1	Predmet								
ods. 1	Táto smernica, ktorá je ôsmou samostatnou smernicou v zmysle článku 16(1) smernice 89/391/EHS, určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách, ako definuje článok 2(a). 

	n.a.	NV	pream-bula

§ 1 
ods. 1
	Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Toto nariadenie upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.1) Na účely tohto nariadenia sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú najmä výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, búracie práce, udržiavacie práce a vypratávanie staveniska po ukončení prác	Y			
ods. 2

	Táto smernica sa nevzťahuje na vrtné a ťažobné práce v ťažobnom priemysle v zmysle článku 1(2) rozhodnutia Rady 74/326/EHS z 27. júna 1974 o rozšírení zodpovedností Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baniach na celý ťažobný priemysel minerálov (12). 	N	NV	§1
ods. 2

	Toto nariadenie sa nevzťahuje na banskú činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov.2)
	Y			
ods. 3	Ustanovenia smernice 89/391/EHS platia v plnom rozsahu pre celkový predmet uvedený v odseku 1 s rešpektovaním prísnejších a/alebo špecifických ustanovení uvedených v tejto smernici.	N	NV	pream-bula	Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:	Y	zamestnávateľ		
									
Čl. 2	Definície								
písm. a)	"dočasné alebo lokalitne sa meniace staveniská" (ďalej len "staveniská") sú všetky staveniská, na ktorých sa vykonávajú stavebné alebo stavebno-inžinierske práce; neúplný zoznam takýchto prác je uvedený v prílohe I.	N	NV

SZ	§ 1 ods. 
1 

§ 43i     ods. 1	Toto nariadenie upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.1) Na účely tohto nariadenia sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú najmä výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, búracie práce, udržiavacie práce a vypratávanie staveniska po ukončení prác.

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.	Y			
písm. b)	"stavebník" je každá fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa stavba realizuje;	N	NV	§ 2  ods. 1    	Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 9 ods. 4 zákona, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba (ďalej len „stavebník“)  poverí jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 4 a koordinátorov bezpečnosti podľa § 5 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jedna právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom  podľa § 2 ods. 2 zákona  alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 2 ods. 3 zákona.	Y			
písm. c)	"stavebný dozor" je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za plánovanie a/alebo 
výkon a/alebo dozor nad vyhotovením projektu a koná v mene stavebníka; 	N	S Z	§ 46

§ 46a
ods. 1

§ 46b

písm. a)

písm. b) 

písm. c)  	Projektant
Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
Stavbyvedúci
Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
Stavebný dozor
Osoba vykonávajúca stavebný dozor 
sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby
vyplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil.
	Y			
písm. d)	"samostatne zárobkovo činná osoba" je každá iná osoba, než osoby uvedené v článku 3, (a) a (b)
smernice 89/391/EHS, ktorá svojou profesionálnou činnosťou prispieva  k realizácii projektu;  	N	BOZP	§ 2     písm. d)	povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na samostatne zárobkovo činné osoby, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú
a)	fyzické osoby, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, alebo
b)	fyzické osoby, ktoré zabezpečujú plnenie úloh s pomocou svojho manžela alebo detí.	P		zhoda sa dosiahne novelou zákona č. 330/1996 Z. z.	
písm. e)	"koordinátor pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia v štádiu prípravy projektu" je každá fyzická alebo právnická osoba poverená stavebníkom a/alebo stavebným dozorom počas štádia prípravy projektu na vykonávanie úloh uvedených v článku 5;  	N	NV	§ 4 ods. 1    	Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie poverený podľa § 2 ods. 1, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu.3)	Y			
písm. f)	"koordinátor pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia v štádiu realizácie projektu" je každá fyzická alebo právnická osoba poverená stavebníkom a/alebo stavebným dozorom počas štádia realizácie projektu na vykonávanie úloh uvedených v článku 6;  	N	NV	§ 5 ods. 1

	Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 2 ods. 1, ktorým môže byť osoba podľa osobitného predpisu4) a bezpečnostný technik, ktorý má úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru.	Y			
									
Čl. 3	Menovanie koordinátorov - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia – Oznámenie pred začatím prác			§ 2	Stavebník 
				
ods. 1	Stavebník alebo stavebný dozor určí jedného alebo viacerých koordinátorov pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia, ako definuje článok 2 (e) a (f) pre každé stavenisko, na ktorom bude pracovať viac než jeden dodávateľ.	N	NV	§ 2 
ods. 1	Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 9 ods. 4 zákona, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba (ďalej len „stavebník“)  poverí jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 4 a koordinátorov bezpečnosti podľa § 5 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jedna právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom  podľa § 2 ods. 2 zákona  alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 2 ods. 3 zákona.	Y	stavebník		
ods. 2	Stavebník alebo stavebný dozor zabezpečí, aby pred zriadením staveniska bol vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade s článkom 5(b).  

Členské štáty môžu po konzultáciách s vedením a s pracovníkmi povoliť odchýlky od ustanovení prvého pod odseku, s výnimkou prípadov, keď ide o práce  spojené s osobitným nebezpečenstvom, ako je uvedené v prílohe II, alebo ktoré podľa odseku 3 tohto článku vyžadujú oznámenie pred začatím prác.   	N

D

	NV	§  2 
ods. 2	Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska  vypracovanie  plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  § 4 ods. 2  písm. b).
	Y	stavebník		
ods. 3	V prípade stavenísk: 

-na ktorých plánovaná doba trvania prác presiahne
30 pracovných dní a na ktorých bude súčasne
pracovať viac než 20 pracovníkov, alebo 
 -na ktorom objem plánovaných prác prekročí 500 osobodní, 
stavebník alebo stavebný dozor predloží príslušným úradom písomné oznámenie pred začatím prác podľa prílohy III.   
Oznámenie pred začatím prác musí byť na stavenisku viditeľne umiestnené a podľa potreby pravidelne aktualizované.	N	NV	§  2
ods. 3
písm. a), 

          b)

§ 2 
ods. 4	Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa prílohy č. 1, ak 
plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20 osôb, alebo
rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.
Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1, ktoré podľa potreby aktualizuje.
 	Y	stavebník		
									
Čl. 4	Prípravná etapa projektu: všeobecné zásady								
	Stavebný dozor alebo tam, kde je to vhodné, stavebník bude brať do úvahy všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, uvedené v smernici 89/391/EHS, počas rôznych etáp navrhovania a prípravy projektu, najmä: 

- pri rozhodovaní o architektonických, technických a/alebo organizačných aspektoch na plánovanie rôznych druhov alebo štádií práce, ktoré sa majú uskutočňovať súčasne alebo následne za sebou,
- pri posudzovaní doby požadovanej na ukončenie takejto práce alebo etáp práce. 
Ak je to potrebné, mali by sa brať do úvahy všetky plány bezpečnosti a ochrany zdravia a zoznamy vypracované v súlade s článkom 5 (b) alebo (c) alebo upravené v súlade s článkom 6 (c).	N	NV	§ 3
ods. 1

písm. a)

písm. b)

§ 3
ods. 2	V projektovej dokumentácii a jej zmenách stavebník zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom     pri
architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa  plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.
V projektovej dokumentácii a jej zmenách  stavebník  zohľadňuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podklad vypracovaný  podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c) a  § 5 ods. 2 písm. c).	Y	stavebník		
									
Čl. 5      	Prípravná etapa projektu: povinnosti koordinátorov
Koordinátor(i) pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia počas štádia prípravy projektu určený podľa článku 3 (1): 	N	NV	§ 4 ods. 1	Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie poverený podľa § 2 ods. 1, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu.3)
	Y	projektant		
písm. a)	koordinuje uplatňovanie ustanovení článku 4;	N	NV	§ 4 ods. 2 písm. a)
	Koordinácia podľa  odseku 1 zahŕňa 
uplatňovanie požiadaviek podľa § 3,
	Y	projektant		
písm. b)	vypracuje alebo si nechá vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý ustanovuje pravidlá platné pre príslušné stavenisko a zohľadní tam, kde je to potrebné, činnosti vykonávané na danom stavenisku; tento plán musí tiež obsahovať osobitné opatrenia pre práce, ktoré spadajú pod jednu alebo viac kategórií uvedených v prílohe II;  	N	NV	§ 4 ods. 2 písm. b)
	vypracovanie plánu  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví  pravidlá na vykonávanie prác na danom stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom  uvedené v prílohe č. 2,
	Y	projektant		
písm. c)	pripraví podklad zodpovedajúci charakteristike projektu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré je potrebné zohľadniť pri všetkých následných prácach.  	N	NV	§ 4 ods. 2
písm. c)	vypracovanie podkladu zodpovedajúceho charakteristike projektu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
	Y	projektant		
									
Čl. 6	Realizačná etapa projektu: povinnosti koordinátorov
Koordinátor(i) pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia počas realizácie projektu určený podľa článku 3(1):	N	NV	§ 5 ods. 1
	Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 2 ods. 1, ktorým môže byť osoba podľa osobitného predpisu4) a bezpečnostný technik, ktorý má úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru.	Y	stavbyvedúci,
bezpečnostný technik		
písm. a)	koordinuje uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a  bezpečnosti: 
pri rozhodovaní o technických a/alebo organizačných aspektoch na plánovanie rôznych druhov alebo štádií prác, ktoré sa majú uskutočňovať súčasne alebo následne za sebou,

 - pri odhadovaní doby požadovanej na ukončenie takejto práce alebo štádií práce;  	N	NV	§ 5 ods. 2
 písm. a)

bod 1.

bod 2.	uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona pri
technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa  plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,	Y	stavbyvedúci,

bezpečnostný technik		
písm. b)	koordinuje uplatňovanie príslušných ustanovení pre to, aby zamestnávatelia a ak je to potrebné pre ochranu pracovníkov, aj samostatne zárobkovo činné osoby: 
- zodpovedajúcim spôsobom uplatňovali zásady článku 8,
- kde je to potrebné,  dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia podľa článku 5(b);  	N	NV	§ 5 ods. 2
písm. b)

bod 1.

bod  2.
	plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba
uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v  § 6,
dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 4 ods. 2  písm. b),
	Y	stavbyvedúci,

bezpečnostný technik		
písm. c)	vypracuje alebo si nechá vypracovať akékoľvek úpravy požadované pre plán bezpečnosti a ochrany zdravia podľa článku 5 (b) a podklad podľa článku 5 (c), ktoré zohľadnia postup prác a akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytli; 	N	NV	§ 5 ods. 2
písm. c)	úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c), ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
	Y	stavbyvedúci,
bezpečnostný technik		
písm. d)	organizuje spoluprácu medzi zamestnávateľmi, vrátane následných zamestnávateľov na rovnakom stavenisku, koordináciu ich činností s ohľadom na ochranu pracovníkov a na prevenciu úrazov a ohrozenia zdravia pri práci a vzájomné informovanie podľa článku 6(4) smernice 89/391/EHS a  zabezpečuje, aby v prípade potreby do tohto procesu boli zainteresované aj samostatne zárobkovo činné osoby	N	NV	§ 5 ods. 2
písm. d)	spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie podľa zákona, zapojenie samostatne zárobkovo činnej osoby do tohto procesu, ak je to potrebné,
	Y	stavbyvedúci,
bezpečnostný technik		
písm. e)	koordinuje opatrenia na kontrolu správnej realizácie pracovných postupov;  	N	NV	§ 5 ods. 2
písm. e)	opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania  pracovných postupov,
	Y	stavbyvedúci,
bezpečnostný technik		
písm. f)	vykonáva kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby 
na stavenisko bol povolený vstup len oprávneným osobám.	N	NV	§ 5 ods. 2
písm. f)	zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
	Y	stavbyvedúci,
bezpečnostný technik		
									
Čl. 7 	Zodpovednosť stavebníkov, stavebného dozoru a zamestnávateľov								
ods. 1	Keď stavebník alebo stavebný dozor poverí jedného alebo viacerých koordinátorov vykonaním úloh uvedených v článku 5 a 6,  stavebník alebo stavebný dozor sa tým nezbavuje zodpovednosti v danom ohľade.	N	NV	§ 2
ods. 5	Ak poverení koordinátori podľa § 2 ods. 1 neplnia úlohy ustanovené v § 4 a 5, plní tieto úlohy stavebník.
	Y	stavebník		
ods. 2	Uplatňovanie článku 5 a 6 a odseku 1 tohto článku neovplyvňuje zásadu zodpovednosti zamestnávateľov ustanovenú v smernici 89/391/EHS.	N	NV	§ 7
ods. 2	Zamestnávateľ zabezpečením vykonávania úloh podľa  § 4 a 5 sa nezbavuje  zodpovednosti  za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa zákona.	Y	zamestnávateľ		
									
Čl. 8	Uplatňovanie článku 6 smernice 89/391/EHS
Pri vykonávaní prác sa uplatňujú zásady uvedené v článku 6 smernice 89/391/EHS, najmä pokiaľ ide o:	N	NV	§ 6	Počas realizácie prác zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na 	Y	zamestnávateľ		
písm. a)	udržiavanie poriadku a dostatočnej čistoty na stavenisku;	N	NV	§ 6
písm. a) 	udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,	Y	zamestnávateľ		
písm. b)	voľbu lokality pracovných stanovíšť so zohľadnením prístupnosti na tieto pracoviská a určenie trás alebo zón pre prechod, prejazd a pohyb a pre pracovné prostriedky;  	N	NV	§ 6
písm.
b)	voľbu lokality pracoviska,  jeho prístupnosť, určenie  komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,	Y	zamestnávateľ		
písm. c)	podmienky pre manipuláciu s rôznymi materiálmi; 	N	NV	§ 6
písm. c) 	podmienky na manipuláciu s rôznymi  materiálmi,	Y	zamestnávateľ		
písm. d)	technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do
prevádzky a pravidelné kontroly zariadení a 
pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie pracovníkov, 	N	NV	§ 6 písm. d)	technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť  nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
	Y	zamestnávateľ		
písm. e)	vymedzenie a úpravu plôch pre skladovanie rôznych materiálov, najmä, ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;  	N	NV	§ 6
písm. e)	určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky,	Y	zamestnávateľ		
písm. f)	podmienky pre odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov;  	N	NV	§ 6
písm. f)	podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov,	Y	zamestnávateľ		
písm. g)	skladovanie, likvidácia alebo odstránenie odpadu a sute;	N	NV	§ 6
písm. g)	uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,	Y	zamestnávateľ		
písm. h)	prispôsobovanie doby určenej pre rôzne typy prác alebo štádiá prác podľa postupu prác na stavenisku;  	N	NV	§ 6 
písm. h)	prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy  podľa skutočného postupu prác,
	Y	zamestnávateľ		
písm. i) 	spoluprácu medzi zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami; 	N	NV	§ 6
písm. i)	spoluprácu medzi zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami,	Y	zamestnávateľ		
písm. j)	vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na mieste, na ktorom alebo v ktorého blízkosti sa nachádza stavenisko.  	N	NV	§ 6
písm. j)	vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.	Y	zamestnávateľ		
									
Čl. 9	Povinnosti zamestnávateľov					Y			

	Na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 6 a 7, zamestnávatelia:	N	NV	§ 7 
ods. 1	Zamestnávateľ na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s požiadavkami podľa § 5	Y	zamestnávateľ		
písm. a)	prijmú opatrenia, najmä pri uplatňovaní článku 8, ktoré sú v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe IV,	N	NV	§ 7 ods. 1
písm. a)	prijíma opatrenia, najmä pri plnení všeobecných zásad podľa § 6, v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami na stavenisko uvedenými v prílohe č. 3,	Y	zamestnávateľ		
písm. b)	vezmú do úvahy usmernenia koordinátora (-rov) pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia.    	N	NV	§ 7 ods. 1
písm. b)	zohľadňuje usmernenia koordinátora bezpečnosti.
	Y	zamestnávateľ		
									
Čl. 10	Povinnosti iných skupín osôb								
ods. 1

písm. a)	Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku samostatne zárobkovo činné osoby:  
účelne dodržiavajú mutatis mutandis najmä nasledovné:   	N
	NV
	§ 8
ods. 1
	 V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku sa na samostatne zárobkovo činnú osobu primerane vzťahujú ustanovenia  § 8a, 8c, 9 a 14 zákona, § 6 tohto nariadenia,  minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 3 a  príslušné ustanovenia osobitných predpisov.5)
	Y	zamestnávateľ		
písm. i)	požiadavky článku 6 (4) a článok 13 smernice 89/391/EHS, ako aj článok 8 a prílohu IV tejto smernice,  	N	NV				zamestnávateľ		
písm. ii)	článok 4 smernice 89/655/EHS a príslušné ustanovenia jej prílohy,  	N	NV				zamestnávateľ		
písm. iii)	článok 3, článok 4(1) až (4) a (9) a článok 5 smernice 89/656/EHS;  	N	NV				zamestnávateľ		
písm. b)	berú do úvahy usmernenia koordinátora (-rov) pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia.	N	NV	§ 8
ods. 3	V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku samostatne zárobkovo činná osoba a zamestnávateľ, ktorí na stavenisku vykonávajú pracovnú činnosť osobne, zohľadňujú usmernenia koordinátora bezpečnosti podľa § 5. 	Y	zamestnávateľ		
ods. 2)
písm. a)	Na zaistenie bezpečnosti a zdravia na stavenisku, kde zamestnávatelia osobne vykonávajú pracovnú činnosť na stavenisku: 
účelne dodržiavajú mutatis mutandis najmä nasledovné: 	N	NV	§ 8
ods. 2
	V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku sa na zamestnávateľa, ktorý na stavenisku vykonáva pracovnú činnosť osobne, vzťahuje § 8a ods. 2 písm. c) a § 14 zákona a  príslušné ustanovenia osobitných predpisov.6)
	Y	zamestnávateľ		
písm. i)	článok 13 smernice 89/391/EHS,	N	NV			Y	zamestnávateľ		
písm. ii)	článok 4 smernice 89/655/EHS a príslušné ustanovenia jej prílohy,   	N	NV			Y	zamestnávateľ		
písm. iii)	články 3, 4 (1), (2), (3), (4), (9) a 5 smernice 89/656/EHS; 	N	NV			Y	zamestnávateľ		
									
Čl. 11	Informovanie pracovníkov								
ods. 1	S rešpektovaním článku 10 smernice 89/391/EHS budú pracovníci a/alebo ich zástupcovia informovaní o všetkých opatreniach prijatých na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku.	N	NV	§ 9
ods. 1	Zamestnávateľ poskytuje informácie na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom.
	Y	zamestnávateľ		
ods. 2	Informácie musia byť zrozumiteľné príslušným pracovníkom. 	N	BO
ZP	§ 8b
ods. 1 písm. a)	Zamestnávateľ je povinný najmä
oboznamovať pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne zamestnancov vrátane zamestnancov osobitných skupín so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú výkonu práce, s
1.	príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosti,
2.	vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim.	Y	zamestnávateľ		
									
Čl. 12	Konzultácie a účasť pracovníkov
Konzultácie a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov sa budú uskutočňovať podľa článku 11 smernice 89/391/EHS v záležitostiach obsiahnutých v článkoch 6, 8 a 9 tejto smernice a zaistia, kdekoľvek to bude potrebné, náležitú koordináciu medzi pracovníkmi a/alebo zástupcami pracovníkov v podnikoch, ktoré vykonávajú svoju činnosť na pracovisku, so zreteľom na stupeň rizika a veľkosť pracoviska.		N	NV	§ 10	Prerokúvanie,  spolupráca a koordinácia medzi zamestnancami, zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zamestnávateľmi, ktorí vykonávajú alebo zabezpečujú práce na stavenisku, sa vykonáva podľa zákona so zreteľom na problematiku obsiahnutú v  § 5 až 8 tohto nariadenia vlády, na vyskytujúce sa nebezpečenstvá a na veľkosť pracoviska.	Y	zamestnávateľ		
									
Príloha I.	NEÚPLNÝ ZOZNAM STAVEBNÝCH A STAVEBNO-INŽINIERSKYCH PRÁC PODĽA ČLÁNKU 2 (a)  SMERNICE								
bod 1	Hĺbiace práce	N	NV	§ 1 ods. 1	Toto nariadenie upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.1) Na účely tohto nariadenia sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú najmä výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, búracie práce, udržiavacie práce a vypratávanie staveniska po ukončení prác.
	Y
			
bod 2	Zemné práce			N	NV						
bod 3	Stavebné práce		N	NV						
bod 4	Montáž a demontáž prefabrikovaných častí		N	NV						
bod. 5	Rekonštrukcia		N	NV						
bod. 6	Stavebné úpravy		N	NV						
bod. 7	Renovácie  	N	NV						
bod. 8	Oprava  	N	NV						
bod.  9	Demontáž  	N	NV						
bod. 10	Búracie práce   	N	NV						
bod. 11	Údržba   	N	NV						
bod 12	Udržiavacie práce - maliarske a čistiace práce	N	NV						
bod 13	Sanácia	N	NV						
									
Príloha 2	NEÚPLNÝ ZOZNAM PRÁC SPOJENÝCH S OSOBITNÝM RIZIKOM PRE BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE PRACOVNÍKOV PODĽA ČLÁNKU 3 (2),
 DRUHÝ ODSEK  SMERNICE			Príloha č. 2 	Príklady prác s osobitným  nebezpečenstvom 
 (§ 4 ods. 2  písm. b) 
Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä: 				
bod 1	Práce, pri ktorých sú pracovníci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v bažinách alebo pádu z výšok, kde sa riziko zvyšuje najmä charakterom práce alebo používaných procesov alebo pracovným prostredím na pracovisku alebo pracovnom stanovišti /x/. 	N	NV	bod 1	práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje  charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,	Y			
bod 2	Práce, pri ktorých sú pracovníci vystavení riziku vyplývajúcemu z chemických alebo biologických látok, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, alebo pre ktoré je zákonom určené monitorovanie zdravia.  	N	NV	bod 2	práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození  pôsobením chemických alebo biologických látok, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,	Y			
bod 3	Práce s ionizujúcim žiarením, ktoré vyžadujú stanoviť oblasti kontroly alebo dozoru, ako je definované v smernici 80/836/Euratom (1).	N	NV	bod 3	práce s výskytom ionizujúceho žiarenia, pri ktorých sú určené kontrolované pásma,	Y			
bod 4	Práce v blízkosti vysokého napätia.  	N	NV	bod 4	práce v blízkosti vysokého napätia,	Y			
bod 5	Práce, pri ktorých sú pracovníci vystavení riziku utopenia.  	N	NV	bod 5	práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,
	Y			
bod 6	Práca v studniach, podzemné zemné práce a  tunely.  	N	NV	bod 6	práce v šachtách, v podzemí a v tuneloch,	Y			
bod 7	Práce vykonávané potápačmi, ktorí majú systém dodávania vzduchu.   	N	NV	bod 7	práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,	Y			
bod 8	Práce, ktoré vykonávajú pracovníci v kesónoch so stlačeným vzduchom.   	N	NV	bod 8	práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,	Y			
bod 9	Práce zahŕňajúce používanie výbušnín.  	N	NV	bod 9	práce s výbušninami,	Y			
bod 10	Práce zahŕňajúce montáž alebo demontáž ťažkých prefabrikátov.  	N	NV	bod 10	montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.
	Y			
									
Príloha III	OBSAH OZNÁMENIA PRED ZAČATÍM PRÁC PODĽA ČLÁNKU 3 (3), PRVÝ ODSEK   SMERNICE 			Príloha
č. 1	Oznámenie 
 (§ 2 ods. 3)				
bod 1	Dátum oznámenia:	N	NV	bod 1	Dátum predloženia oznámenia	Y			
bod 2	Presná adresa staveniska:	N	NV	bod 2	Presná adresa staveniska	Y			
bod 3	Klient (meno/mená a adresa/adresy):	N	NV	bod 3	Stavebník (meno, adresa)	Y			
bod 4	Druh projektu:	N	NV	bod 4	Názov stavby	Y			
bod 5 	Stavebný dozor (meno/mená a adresa/adresy):	N	NV	bod 5	Stavebný dozor (meno, adresa)	Y			
bod 6	Koordinátor/koordinátori bezpečnosti a ochrany zdravia počas štádia prípravy projektu (meno/mená a adresa/adresy):	N	NV	bod 6	Koordinátor dokumentácie (meno, adresa)	Y			
bod 7	Koordinátor/koordinátori pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia počas štádia realizácie projektu (meno/mená a adresa/adresy):	N	NV	bod 7	Koordinátor bezpečnosti 
(meno, adresa)	Y			
bod 8	Predpokladaný termín začiatku prác na stavenisku.	N	NV	bod 8	Plánovaný termín začatia prác na stavenisku	Y			
bod 9	Predpokladané trvanie prác na stavenisku.	N	NV	bod 9	Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku	Y			
bod 10	Predpokladaný najvyšší počet pracovníkov na stavenisku.	N	NV	bod 10	Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku	Y			
bod 11	Predpokladaný počet dodávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb na stavenisku:	N	NV	bod 11	Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb na vykonávanie prác  na stavenisku	Y			
bod 12	Údaje o už vybraných dodávateľoch	N	MV	bod 12	Údaje (meno, adresa) o právnických osobách alebo fyzických osobách na vykonávanie prác na stavenisku	Y			
									
Príloha IV
	MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA STAVENISKÁCH  

Podľa článku 9 (a) a článku 10 (1) (a) (i)  smernice
Úvodné poznámky 
 
Povinnosti ustanovené v tejto prílohe sa uplatňujú vždy vtedy, keď si to vyžadujú parametre staveniska, činnosti, okolnosti alebo nebezpečenstvo.
Na účely tejto prílohy "priestory" znamenajú, inter alia, ubytovacie zariadenia.	

N

NV	Príloha č. 3	MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Požiadavky ustanovené v tejto prílohe sa uplatňujú vždy, ak  to vyžadujú parametre  staveniska, činnosť, okolnosti alebo možné nebezpečenstvo.
Na účely tejto prílohy nariadenia vlády výraz „priestory“ zahŕňa aj ubytovacie zariadenia.	

Y			
Časť A	VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY  NA STAVENISKÁCH			Časť A	VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STAVENISKO 
				
bod. 1	Stabilita a pevnosť  
1.1 Materiály, zariadenia a vo všeobecnosti všetky prvky, keď sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť bezpečnosť a zdravie pracovníkov, musia byť stabilizované primeraným a bezpečným spôsobom.

1.2 Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je povolený, pokiaľ nie sú zabezpečené primerané zariadenia alebo prostriedky pre bezpečný výkon práce.	N	NV	bod. 1	1.Stabilita a pevnosť
1.1 Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, sa primeraným spôsobom zabezpečia.

 1.2 Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je povolený, ak plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením alebo prostriedkami  na bezpečný výkon práce.	Y			
bod. 2	Energetické rozvody
2.1 Energetické rozvody musia byť navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo výbuch. Osoby musia byť primerane chránené 
proti ohrozeniu elektrickým prúdom spôsobeným priamym alebo nepriamym kontaktom.

2.2 Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa musia brať do úvahy druh a intenzita rozdeľovanej energie, vonkajšie podmienky a oprávnenosť osôb, ktoré majú prístup k častiam rozvodov.	N	NV	bod 2	2. Energetické rozvody
2.1 Energetické rozvody sú navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo výbuch. Osoby sú primerane chránené pred nebezpečenstvom elektrického prúdu v dôsledku priameho dotyku alebo nepriameho dotyku.

2.2 Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení   sa berú do úvahy druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť osôb, ktoré majú prístup k častiam rozvodov.	Y			
bod. 3
	Únikové cesty a východy  
Únikové cesty a východy musia zostať priechodné a viesť čo možno najkratšou cestou do bezpečného priestoru.

V prípade nebezpečenstva pracovníci musia mať možnosť opustiť všetky pracovné miesta  čo možno najrýchlejšie a najbezpečnejšie. 

Počet, rozdelenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od použitia, od zariadenia a rozmerov staveniska a priestorov a maximálneho predpokladaného počtu  osôb.   
Únikové cesty a východy musia byť označené podľa vnútroštátnych predpisov, ktorými sa uplatňuje smernica 77/576/EHS /1/.  
Takéto označenie musí byť dostatočne trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

Únikové cesty a východy,  dopravné trasy a dvere musia byť voľné a bez prekážok, aby mohli byť kedykoľvek použité.

Únikové cesty a východy, pri ktorých je potrebné osvetlenie, musia byť zabezpečené núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku elektrického prúdu.	N	NV	bod 3
	3. Únikové cesty a východy   
3.1 Únikové cesty a východy8) sú zostať trvalo voľné a vedú, ak je to možné, najkratšou cestou do bezpečného priestoru alebo na voľné priestranstvo.

3.2 V prípade ohrozenia zamestnanci majú možnosť opustiť všetky pracovné miesta čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie. 

3.3 Počet, rozdelenie a rozmery únikových ciest a východovv závisia od použitia, od zariadenia a rozmerov staveniska a a priestorov a od maximálneho prípustného počtu  osôb.   

3.4. Únikové cesty a východy sa označujú v súlade s osobitným predpisom9) Označenie je trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

3.5  Únikové cesty a východy, komunikácie a dvere sú voľné a bez prekážok, aby mohli byť kedykoľvek  použité.
 
3.6 Únikové cesty a východy, pri ktorých je potrebné umelé osvetlenie, sú pre prípad výpadku elektrického prúdu zabezpečené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.	Y			
bod. 4	Identifikácia a zdolávanie požiaru
Podľa charakteru staveniska a podľa rozlohy a použitia priestorov, zariadení,  fyzikálnych a chemických vlastností vyskytujúcich sa látok, ako aj podľa maximálneho možného počtu prítomných osôb musí byť zabezpečený primeraný počet zariadení na zdolávanie požiaru a pokiaľ sa to vyžaduje aj hlásiacich zariadení požiaru a jeho poplašných systémov.  

Zariadenia na zdolávanie požiaru, hlásiace zariadenia požiaru a poplašné systémy musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané. 
V pravidelných intervaloch je potrebné vykonávať primerané testovanie a preskúšavanie. 

Neautomatické zariadenia na zdolávanie požiaru musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. 
Zariadenie musí byť označené značkami v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa uplatňuje smernica 77/576/EHS.
Takéto označenie musí byť dostatočne trvanlivé a umiestnené na vhodných miestach.	N	NV	bod 4	4. Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru
4.1 Podľa charakteru staveniska, jeho  rozlohy, použitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a chemických vlastností používaných látok, ako aj podľa maximálneho počtu prítomných osôb je zabudovaný dostatočný počet požiarnotechnických  zariadení a požiarnych vodovodov.10)

4.2  Požiarnotechnické zariadenia  sa pravidelne kontrolujú a udržiavajú. 
V pravidelných intervaloch sa testujú a vykonávajú skúšky funkčnosti.

4.3. Požiarnotechnické zariadenia  a požiarne vodovody ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. Zariadenie  je označené značkami v súlade s osobitným predpisom.11) Označenie je trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.	Y			
bod. 5	Vetranie 
Na zaistenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu budú prijaté postupy s ohľadom na používané pracovné metódy a fyzické požiadavky kladené na pracovníkov. 

Keď sa používa núdzový vetrací systém, tento musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave a nesmie 
vytvárať prievan, ktorý by ohrozil zdravie pracovníkov.
 
Každá porucha musí byť oznámená riadiacim systémom, ak to je potrebné pre zdravie pracovníkov. 	N	NV	bod 5	5. Vetranie
5.1. Vykonajú sa opatrenia na zaistenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu s ohľadom na používaný pracovný postup a fyzickú námahu vyžadovanú od zamestnanca. 

5.2. Núdzový vetrací systém, ak sa použije, je udržiavaný v prevádzkyschopnom stave a nevytvára prievan, ktorý by ohrozil zdravie zamestnancov. 

5.3. Riadiaci systém oznámi poruchu, ktorá by mohla ohroziť zdravie zamestnancov.	Y			
bod. 6	Vystavenie osobitným nebezpečenstvám
Pracovníci nesmú byť vystavení účinkom škodlivej hladiny hluku alebo škodlivým vonkajším vplyvom 
(napr. plynom, výparom, prachom).  

Ak pracovníci musia vchádzať do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické alebo nebezpečné látky, alebo, kde je nedostatočná hladina kyslíka alebo ak je ovzdušie zápalné, uzavretý priestor musí byť monitorovaný a musia byť prijaté vhodné postupy na prevenciu.

Pracovník v uzavretom priestore nemôže byť za žiadnych okolností vystavený vysokému riziku.

Musí byť prinajmenšom stále zvonku sledovaný a musia byť prijaté všetky primerané bezpečnostné opatrenia na zaistenie toho, aby mu bola účinne a okamžite poskytnutá pomoc.	N	NV	bod 6	6. Osobitné nebezpečenstvá
6.1  Zamestnanci nie sú vystavení účinkom škodlivej hladiny hluku alebo škodlivým vonkajším vplyvom, napríklad plynu, výparom, prachu.

6.2 Ak zamestnanci vchádzajú do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické alebo nebezpečné látky, alebo v ktorom je nedostatočné množstvo kyslíka, alebo ak je ovzdušie zápalné, uzavretý priestor je monitorovaný a sú prijaté vhodné  preventívne opatrenia.

6.3 Zamestnanec v stiesnenom priestore nie je za žiadnych okolností vystavený vysokému ohrozeniu. Zvonku  je sústavne sledovaný a príjmu sa všetky primerané bezpečnostné opatrenia na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci.

	Y			
bod. 7	Teplota  
Počas pracovnej doby musí  byť teplota  primeraná ľudskému organizmu so zreteľom na používané pracovné metódy a fyzické požiadavky kladené na pracovníkov.	N	NV	bod 7	7. Teplota
Teplota počas práce je primeraná ľudskému organizmu so zreteľom na používané pracovné metódy a fyzický výkon zamestnanca.	Y			
bod. 8	Prirodzené a umelé osvetlenie pracovných stanovíšť, priestorov a dopravných trás na stavenisku  
Pracovné stanovištia, priestory a dopravné trasy musia mať, pokiaľ je to možné, dostatočné prirodzené osvetlenie a dostatočné umelé osvetlenie v noci a ak je denné osvetlenie  nedostatočné, tam, kde je to potrebné, musia byť použité prenosné svetelné zdroje chránené proti nárazom. 
Farba použitého umelého osvetlenia nesmie rušiť alebo ovplyvňovať vnímanie svetelnej signalizácie alebo smeroviek.

Inštalované osvetlenie priestorov, pracovných stanovíšť a dopravných trás musí byť umiestnené tak, aby nepredstavovalo žiadne nebezpečenstvo úrazu pracovníkov ako výsledok typu nainštalovaného osvetlenia.

Priestory, pracovné stanovištia a dopravné trasy, kde sú pracovníci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne vystavení nebezpečenstvu, musia byť vybavené  núdzovým osvetlením primeranej intenzity.	N	NV	bod 8	8. Prirodzené a umelé osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku
8.1 Pracoviská, priestory a komunikácie sú dostatočne osvetlené prirodzeným osvetlením a  umelým osvetlením v noci, a ak je denné osvetlenie nedostatočné, používajú sa prenosné svetelné zdroje odolné proti nárazom. 

Farba umelého osvetlenia nemôže rušiť alebo ovplyvňovať vnímanie svetelnej signalizácie alebo bezpečnostného značenia.

8.2  Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií je  umiestnené tak, aby neboli zdrojom úrazu zamestnancov.

8.3  Pracoviská, priestory a komunikácie, na ktorých sú zamestnanci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne vystavení nebezpečenstvu, sú vybavené dostatočným núdzovým osvetlením primeranej intenzity.	Y			
bod. 9

	Dvere a brány  
Posuvné dvere musia byť vybavené bezpečnostným zariadením na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím.  

Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor musia byť vybavené mechanizmom, ktorý ich zaistí proti spätnému pádu.

Dvere a brány na únikových cestách musia byť primerane označené.  

V bezprostrednej blízkosti brán určených prevažne pre dopravné prostriedky, musia byť dvere pre chodcov pokiaľ nie je bezpečné pre chodcov bránami prechádzať, takéto dvere musia byť viditeľne označené a musia byť neustále priechodné.

Mechanické dvere a brány musia fungovať tak, aby pre pracovníkov nevytvárali nebezpečenstvo úrazu.  
Musia byť vybavené ľahko identifikovateľnými prístupnými núdzovými spínačmi a musia byť 
otvárateľné i ručne, keď sa pri výpadku prúdu nedajú automaticky otvárať.   	N	NV	bod 9

	9. Dvere a brány
 9.1 Posuvné dvere musia byť vybavené bezpečnostným zariadením na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím.

9.2. Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor, sú vybavené mechanizmom, ktorý ich zabezpečí proti samovoľnému spadnutiu.

9.3 Dvere a brány na únikových cestách sú primerane označené.

 9.4 V bezprostrednej blízkosti brán, ktoré sú určené prevažne pre dopravné prostriedky, sú umiestnené aj dvere pre osoby, ak nie je prechod osôb týmito bránami bezpečný. Tieto dvere sú viditeľne označené a stále priechodné.
 
9.5 Mechanické dvere a brány  neohrozujú osoby.
Sú vybavené ľahko identifikovateľným a prístupným núdzovým ovládačom, a ak sa v prípade výpadku elektrického prúdu nedajú otvárať automaticky, dajú sa  otvárať ručne. 
	Y		
	
bod. 10	Dopravné trasy - nebezpečné priestory  
Dopravné trasy, vrátane schodísk, pevných rebríkov nakladacích plošín a rámp, musia byť navrhované, umiestnené, situované a riešené tak, aby bol zaistený ľahký, bezpečný a primeraný prístup spôsobom, ktorý nebude ohrozovať pracovníkov nachádzajúcich sa v blízkosti týchto dopravných trás.

Trasy určené pre chodcov a/alebo na prepravu tovaru vrátane  tých, ktoré sa používajú na nakladanie a vykladanie, musia byť dimenzované vzhľadom na počet potenciálnych používateľov a druh činnosti. 
Ak sa na dopravných trasách používajú dopravné prostriedky, pre iných používateľov musí byť určený dostatočne voľný priestor alebo primerané ochranné zariadenia.  
Trasy musia byť viditeľne označené, pravidelne kontrolované a  primerane udržiavané.  

Medzi dopravnými trasami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami musí byť dostatočne voľný priestor.

Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, tieto musia byť vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávneným osobám.  
Na ochranu pracovníkov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov musia byť vykonané primerané opatrenia.  
Nebezpečné priestory musia byť viditeľne označené.	N	NV	bod 10	10. Komunikácie a ohrozené priestory 
10.1 Komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp, sú navrhované, umiestnené, situované a riešené tak, aby zabezpečovali ľahký, bezpečný a vhodný prístup, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v ich blízkosti.

10.2  Komunikácie  určené pre chodcov a na prepravu tovaru vrátane  tých, ktoré sa používajú na nakladanie a vykladanie, sú vyhotovené so zreteľom na počet používateľov a druh činností na nich vykonávaných.
Ak sa na dopravných komunikáciách používajú dopravné prostriedky, pre chodcov je vymedzený dostatočne voľný priestor alebo primerané ochranné zariadenia.

Komunikácie sú viditeľne označené, pravidelne sa kontrolujú a  udržiavajú. 

10.3  Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami je dostatočne voľný priestor.

10.4  Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, také priestory sú vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb.

Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov  sú vykonané primerané opatrenia.
Nebezpečné priestory sú viditeľne označené.	Y			
bod. 11	Nakladacie plošiny a rampy  
Nakladacie plošiny a rampy musia vyhovovať rozmerom nákladu, ktorý má byť prepravovaný. 

Nakladacie plošiny musia mať aspoň jeden východ.  

Nakladacie rampy musia byť primerane bezpečné, aby sa zabránilo pádu pracovníkov.  	N	NV	bod 11	11. Nakladacie plošiny a rampy
11.1 Nakladacie plošiny a rampy vyhovujú rozmerom prepravovaného nákladu.

11.2 Nakladacie plošiny a rampy majú  najmenej jeden východ.
11.3  Nakladacie plošiny a rampy sú bezpečné, aby sa zabránilo pádu zamestnancov. 	Y			
bod. 12	Voľný pohyb na pracovnom stanovišti

Podlahová plocha na pracovnom stanovišti musí byť taká, aby umožňovala pracovníkom dostatočne voľný pohyb pri výkone ich práce vzhľadom na potrebné zariadenie alebo prítomné prístroje.  	N	NV	bod 12	12. Pohyb na pracovisku

Podlahová plocha  na pracovisku umožňuje zamestnancom voľný pohyb pri výkone ich práce so zreteľom na umiestnené zariadenie.
	Y			
bod. 13	Prvá pomoc  
 Zamestnávateľ musí zaistiť, aby kedykoľvek mohla byť poskytnutá prvá pomoc a aby boli vždy k dispozícii odborne vyškolení pracovníci.   
Musia byť podniknuté opatrenia na zaistenie lekárskej pomoci, aby sa zabezpečil odvoz pracovníkov, ktorým sa stal úraz alebo ich postihla náhla nevoľnosť.  

Ak je to potrebné kvôli rozsahu prác alebo druhu vykonávanej činnosti, musí byť k dispozícii jedna alebo viac miestností prvej pomoci. 
 
Miestnosti prvej pomoci musia byť vybavené základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pre manipuláciu s nosidlami. 
Musia byť označené podľa vnútroštátnych  predpisov, ktorými sa uplatňuje smernica 77/576/EHS.  

Okrem toho vybavenie prvej pomoci musí byť dostupné na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú. 
Toto vybavenie musí byť vhodne označené a ľahko prístupné. 
Adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby musia byť viditeľne umiestnené.	N	NV	bod 13	13. Prvá pomoc
13.1 Zamestnávateľ zabezpečí, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý bude vždy k dispozícii.
Príjmu sa opatrenia na zabezpečenie lekárskej pomoci a zabezpečenie odvozu zamestnanca postihnutého úrazom alebo náhlou nevoľnosťou.

 13.2 Ak je to potrebné so zreteľom na rozsah prác alebo druh vykonávanej činnosti, k dispozícii je jedna alebo viac miestností na poskytovanie  prvej pomoci.  

13.3 Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci je vybavená základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci a je ľahko prístupná aj na manipuláciu s nosidlami. 
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci je označená v súlade s osobitným predpisom.9)
13.4  Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci sú dostupné na všetkých miestach, na ktorých to pracovné podmienky vyžadujú.
Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byť označené a ľahko prístupné.
Adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby musia byť viditeľne umiestnené na miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci. 	Y			
bod 14

bod 15	Hygienické vybavenie 

Šatne a uzamykateľné skrinky

Ak si pracovníci musia obliekať špeciálny pracovný odev a ak sa nemôžu prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k dispozícii  primerané šatne.  
Šatne musia byť ľahko prístupné, musia mať dostatočnú kapacitu a musia byť vybavené sedacím nábytkom.

Šatne musia byť dostatočne veľké a musia byť vybavené tak, aby umožnili každému pracovníkovi, ak je to potrebné, vysušiť si svoj pracovný odev, svoj vlastný odev a osobné veci a zamknúť ich.  
Ak si to okolnosti vyžadujú (napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), musí byť poskytnuté vybavenie, aby pracovné oblečenie bolo  uskladnené na mieste oddelenom od vlastného oblečenia a osobných vecí pracovníkov.  

Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a ženy.  

Ak v zmysle bodu 14.1.1, prvý odsek, šatne nie sú potrebné, každý pracovník musí mať k dispozícii miesto na uzamykanie svojho oblečenia a osobných vecí.   

Sprchy a umývadlá  

Ak je to potrebné kvôli charakteru práce alebo z dôvodu ochrany zdravia, pracovníci musia mať k dispozícii primerané množstvo vyhovujúcich spŕch.  

Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie 
sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie sprchovacích miestností pre mužov a pre ženy.  

Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožnili každému pracovníkovi umyť sa bez prekážok v podmienkach primeraného hygienického štandardu.  
Sprchy musia byť vybavené teplou a studenou tečúcou vodou.

Ak v zmysle prvého odseku 14.2.1 sprchy nie sú potrebné, v blízkosti pracovných stanovíšť a šatní musí byť k dispozícii dostatočný počet primeraných 
umývadiel s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou). 
Tieto umývadlá musia byť oddelené, alebo používané oddelene pre mužov a ženy, keď je to potrebné pre zachovanie súkromia.  

Ak sú miestnosti so sprchami alebo umývadlami oddelené od šatní, musí byť medzi nimi jednoduchý prechod. 

Záchody a umývadlá   

V blízkosti pracovných stanovíšť, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo umývadlami musia byť k dispozícii osobitné priestory s primeraným počtom záchodov a umývadiel. 
Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.  

15. Oddychové miestnosti a/alebo ubytovacie priestory  

15.1  Tam, kde to bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh vykonávanej činnosti, alebo ak počet pracovníkov prekročí určitú hodnotu a vzhľadom na vzdialenosť pracovného stanovišťa, pracovníci musia mať k dispozícii ľahko prístupné oddychové miestnosti a/alebo ubytovacie priestory.   
15.2 Oddychové miestnosti a/alebo ubytovacie priestory musia byť dostatočne veľké a musia byť vybavené primeraným počtom stolov a stoličiek s operadlami pre príslušný počet pracovníkov. 

15.3 Ak uvedené vybavenie nie je k dispozícii, 
pracovníci musia mať k dispozícii vybavenie, v ktorom môžu zotrvať počas prerušenia práce.

15.4 Stále ubytovacie priestory, pokiaľ nie sú využívané len výnimočne, musia mať primerané hygienické vybavenie, oddychovú miestnosť a miestnosť na pobyt 
vo voľnom čase.  
Musia byť zariadené posteľami, skriňami, stolmi a stoličkami s operadlami v závislosti od počtu pracovníkov a musia byť umiestnené, ak je to primerané, v závislosti od prítomnosti pracovníkov oboch pohlaví.   

Mali by byť vykonané príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov pred nepohodou spôsobenou cigaretovým dymom v oddychových miestnostiach a/alebo v ubytovacích priestoroch.   	N

N	NV

NV
	bod 14

bod 15	14. Hygienické vybavenie

14.1 Šatne a uzamykateľné skrinky.

14.1.1 Ak zamestnanci používajú špeciálny pracovný odev a ak sa nemôžu prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, majú k dispozícii  primerané šatne.
Šatne sú  ľahko prístupné, majú dostatočnú kapacitu a sú vybavené stoličkami alebo lavicami.

14.1.2 Šatne sú dostatočne veľké a majú vybavené tak, aby každý zamestnanec si mohol, ak je to potrebné, vysušiť pracovný odev, vlastný odev a osobné veci a zamknúť ich.  
Ak  to okolnosti vyžadujú (napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), je k dispozícii také vybavenie, aby pracovné oblečenie bolo  uskladnené na mieste oddelenom od vlastného odevu a osobných vecí zamestnancov.  

14.1.3 Vykonajú sa  opatrenia na oddelenie šatní pre mužov a ženy alebo na oddelené používanie šatní mužmi a ženami.

14.1.4 V prípadoch neuvedených v prvom odseku bodu 14.1.1 má každý zamestnanec k dispozícii miesto na uzamykanie svojho odevu a osobných vecí.

14.2 Sprchy a umývadlá

14.2.1 Ak si to vyžaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, zamestnanci majú k dispozícii primerané množstvo vyhovujúcich spŕch.

Vykonajú sa opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností pre mužov a ženy alebo na oddelené používanie sprchovacích miestností  mužmi a  ženami.

14.2.2 Miestnosti na sprchovanie sú  dostatočne veľké a majú primeraný hygienický štandard,  aby umožnili zamestnancovi bez prekážok sa umyť.
Sprchy sú  vybavené teplou a studenou tečúcou vodou.
14.2.3 Ak sprchy podľa odseku 14.2.1 nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a šatní je k dispozícii dostatočný počet  vhodných umývadiel s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou). 
Tieto umývadlá sú oddelené pre mužov a ženy alebo sú používané oddelene mužmi a ženami, ak je to potrebné na zachovanie súkromia.
14.2.4 Ak miestnosti so sprchami alebo umývadlami sú oddelené od šatní, je medzi nimi jednoduchý priechod.

14.3  Záchody a umývadlá 

V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo umývadlami sú k dispozícii oddelené zariadenia s dostatočným počtom záchodov a umývadiel.
Vykonajú sa opatrenia na oddelenie pre mužov a ženy záchodov alebo na oddelené používanie záchodov mužmi a ženami.

15.  Oddychové miestnosti a ubytovacie priestory

15.1  Tam, kde to bezpečnosť alebo ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh vykonávanej činnosti, alebo ak počet zamestnancov prekročí určitú hranicu a vzhľadom na vzdialenosť pracovísk, zamestnanci majú k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť alebo ubytovacie priestory.

15.2 Oddychové miestnosti alebo ubytovacie priestory sú dostatočne veľké a vybavené primeraným počtom stolov a stoličiek pre určený počet zamestnancov. 

15.3 Ak požiadavka podľa bodu 15.2 nie je splnená, zamestnanci majú k dispozícii vybavenie, v ktorom môžu zotrvať počas prerušenia práce.

15.4 Stále ubytovacie priestory, ak nie sú využívané len výnimočne, majú primerané hygienické vybavenie, oddychovú miestnosť a miestnosť na pobyt vo voľnom čase.

Stále ubytovacie priestory sú zariadené lôžkami, skriňami, stolmi a stoličkami v závislosti od počtu zamestnancov a ich usporiadanie závisí od prítomnosti zamestnancov oboch pohlaví.

15.5  V oddychových miestnostiach alebo v ubytovacích priestoroch sú vykonané príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov v súlade so zákonom.	Y

Y			
bod 16	16. Tehotné ženy a dojčiace matky  
Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach.	N	NV	bod 16	16. Priestory na oddych pre tehotné ženy a dojčiace matky
Tehotné ženy a dojčiace matky majú možnosť oddychovať v ležiacej polohe v primeraných podmienkach. 	Y			
bod 17	17. Osoby so zníženou pracovnou schopnosťou  
Ak je to potrebné, pracoviská musia byť usporiadané tak, aby vyhovovali osobám so zníženou pracovnou schopnosťou.
Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá, záchody a pracovné stanovištia, ktoré používajú alebo kde sú priamo 
zamestnané zdravotne postihnuté osoby.   	N	NV	bod 17	17. Zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou
Pracoviská, na ktorých pracujú zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou, dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ktoré takíto zamestnanci používajú, sú bezbariérovo prístupné.
	Y			
b
od 18	18. Rôzne ustanovenia  
18.1 Okolie a obvod staveniska musia byť označené a usporiadané tak, aby boli jasne viditeľné a identifikovateľné.   

18.2 Pre pracovníkov na stavenisku musí byť zabezpečené  dostatočné množstvo pitnej vody a ak je
to možné, ďalšie nealkoholické nápoje pre pracovníkov zamestnaných v miestnostiach, ako aj pre pracovníkov zamestnaných v blízkosti pracovných stanovíšť.

18.3 Pracovníci musia:   
- mať k dispozícii zariadenia, kde by sa mohli najesť za prijateľných podmienok;  
- ak je to vhodné, mať k dispozícii zariadenia, kde by si mohli pripravovať sami stravu za prijateľných podmienok.    	N	NV	bod 18	Rôzne ustanovenia
18.1 Okolie a obvod staveniska sú označené a usporiadané tak, aby boli jasne viditeľné a identifikovateľné. 

18.2 Pre zamestnancov pracujúcich na stavenisku je zabezpečené  dostatočné množstvo pitnej vody alebo iné vhodné nealkoholické nápoje, a to aj  pre zamestnancov pracujúcich vo vnútorných priestoroch, ako aj pre zamestnancov pracujúcich v blízkosti týchto pracovísk.

18.3 Zamestnanci majú: 
- k dispozícii zariadenia, v ktorých môžu konzumovať jedlo v prijateľných podmienkach,
- podľa potreby k dispozícii zariadenia na individuálnu prípravu stravy v prijateľných podmienkach.	Y			
Časť B	OSOBITNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ STANOVIŠTIA NA STAVENISKÁCH
Úvodná poznámka
Ak si to osobitné situácie vyžadujú, rozdelenie minimálnych požiadaviek časti B na dva oddiely, ako sa uvádza nižšie, by nemalo byť považované za záväzné.			Časť B	OSOBITNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Ak to osobitné podmienky na stavenisku vyžadujú, nasledujúce rozdelenie minimálnych požiadaviek na oddiel I a oddiel II nie je záväzné. 				
Oddiel I

bod. 1	Pracovné stanovištia vo vnútri

Stabilita a pevnosť
Priestory musia mať konštrukciu a pevnosť primeranú charakteru ich použitia.   	N	NV	Oddiel I	Pracoviská vo vnútorných priestoroch 

1. Stabilita a pevnosť
Pracoviská majú konštrukciu a pevnosť primeranú charakteru ich používania.	Y			
bod. 2	Dvere núdzových východov  

Dvere núdzových východov sa musia otvárať smerom von.  
Dvere núdzových východov nesmú byť zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich môže používať v prípade nebezpečenstva. 
Pre núdzové východy nie je možné použiť posuvné alebo otáčavé dvere.   	N	NV	bod 2	2. Dvere núdzových východov

2.1. Dvere núdzových východov sa otvárajú  smerom von. 
Dvere núdzových východov  nie sú zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich má použiť v prípade ohrozenia.
2.2. Núdzové východy nie sú  vybavené posuvnými alebo otáčavými dverami.	Y			
bod. 3	Vetranie  
Ak sa používa klimatizácia alebo mechanické vetranie, tieto musia fungovať tak, aby pracovníci neboli vystavení prievanu, ktorý by im spôsoboval nepohodlie. 
Usadeniny alebo znečistenia, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť zdravie pracovníkov znečistením ovzdušia musia byť bezodkladne odstránené.  	N	NV	bod 3	3. Vetranie
3.1. Ak sa používa klimatizácia alebo nútené vetranie, zariadenie nevytvára prievan, ktorý by zamestnancom zhoršoval pracovnú pohodu.
3.2. Usadeniny alebo znečistenia, ktoré by mohli znečisťovaním ovzdušia bezprostredne ohroziť zdravie zamestnancov, sú bez zbytočného odkladu odstránené. 
	Y			
bod. 4	Teplota  

Teplota v oddychových priestoroch, miestnostiach pre obslužný personál, hygienických zariadeniach, jedálňach a miestnostiach prvej pomoci musí by primeraná jednotlivým účelom takýchto priestorov.

Okná, strešné okná a svetlíky a sklenené steny na pracovisku by mali umožniť zatienenie nadmerného slnečného svetla vo vzťahu k charakteru práce a pracoviska. 	N	NV	bod 4	4. Teplota

4.1 Teplota v oddychových priestoroch, miestnostiach pre obslužný personál, hygienických zariadeniach, v jedálňach a miestnostiach na poskytovanie prvej pomoci je primeraná účelu ich používania.

4.2 Okná, strešné okná, svetlíky a sklené steny  umožňujú tienenie pred nadmerným slnečným svetlom so zreteľom na charakter práce a na využívaný priestor.	Y			
bod. 5	Prirodzené a umelé osvetlenie  

Pracoviská musia byť v čo najväčšej miere osvetlené dostatočným prirodzeným svetlom a musia byť vybavené umelým osvetlením primeraným na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov.  	N	NV	bod 5	5. Prirodzené a umelé osvetlenie

Pracoviská sú v čo najväčšej miere osvetlené prirodzeným svetlom a vybavené umelým osvetlením primeraným na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov.	Y			
bod. 6

	Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné nerovnosti, otvory alebo šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmykľavé.  

Plochy podláh, stropy a steny priestorov musia byť také, aby sa dali z hľadiska primeraného hygienického štandardu čistiť a obnovovať.  

Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené priečky, v miestnostiach alebo v blízkosti pracovísk a dopravných trás musia byť jasne označené  a vyrobené z bezpečných materiálov, alebo musia byť od takýchto miest alebo dopravných trás zabezpečené tak, aby sa zabránilo kontaktu pracovníkov s týmito stenami alebo ich zraneniu spôsobenému rozbitím týchto stien.   	N	NV	bod 6	6. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

6.1  Podlahy pracovísk nemajú nebezpečné nerovnosti, otvory alebo šikmé plochy a sú pevné, stabilné a nešmykľavé.

6.2 Podlahy, steny a stropy v miestnostiach sú vyhotovené tak, aby sa dali primerane čistiť a udržiavať v hygienicky bezchybnom stave.

6.3 Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklené priečky v miestnostiach alebo v blízkosti pracovísk a komunikácií, sú viditeľne označené a vyrobené z bezpečných materiálov alebo sú zo strany takých miest alebo komunikácií zabezpečené, aby sa zabránilo kontaktu zamestnancov s týmito stenami a možnosti ich zranenia v dôsledku rozbitia takých stien.	Y			
bod. 7	Okná, strešné okná a svetlíky   

Pracovníci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná, strešné okná, svetlíky a vetracie zariadenia bezpečným spôsobom.  
Pri otvorení nesmú byť v takej polohe, aby neohrozovali pracovníkov.   

Okná, strešné okná a svetlíky musia byť navrhované v spojení s vybavením, alebo inak musia byť vybavené zariadeniami, ktoré umožnia ich vyčistenie bez nebezpečenstva pre pracovníkov vykonávajúcich túto činnosť alebo pre prítomných pracovníkov.  	N	NV	bod 7	Okná, strešné okná a svetlíky

7.1 Zamestnanci majú možnosť bezpečným spôsobom otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná, strešné okná, svetlíky a vetracie zariadenia. 
V otvorenej polohe neohrozujú zamestnancov.

7.2 Okná, strešné okná a svetlíky sú navrhované spolu s vybavením alebo sú vybavené zariadeniami, ktoré umožnia ich čistenie bez rizika pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť alebo pre prítomných zamestnancov.	Y			
bod. 8

	Dvere a brány  

Umiestnenie, počet, rozmery dverí a brán a 
materiál použitý na ich konštrukciu závisia od charakteru a použitia miestností alebo priestorov.
     
Priehľadné dvere musia byť primerane označené  vo viditeľnej úrovni.   
 
Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia obsahovať priehľadné plochy.  

Ak nie sú priehľadné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach vyrobené z bezpečných materiálov a ak existuje nebezpečenstvo poranenia pracovníkov pri rozbití dvier alebo brány, tieto plochy musia byť chránené pred rozbitím. 	N	NV	bod 8	8. Dvere a brány

8.1  Umiestnenie, počet a rozmery dverí a brán a materiál použitý na ich konštrukciu závisia od charakteru a použitia miestností alebo priestorov.

8.2  Priehľadné dvere sú primerane a viditeľne označené.

8.3 Výkyvné dvere a brány sú priehľadné alebo majú  priehľadné alebo priesvitné plochy.
8.4  Priehľadné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach, ak nie sú vyrobené z bezpečných materiálov, sú chránené pred rozbitím, ak existuje riziko poranenia zamestnancov pri ich rozbití.	Y			
bod. 9	Dopravné trasy  
Keď si to použitie a vybavenie miestností kvôli 
ochrane pracovníkov vyžaduje, dopravné trasy musia byť viditeľne vyznačené.  	N	NV	bod 9	9. Komunikácie
Ak to vyžaduje používanie a vybavenie miestností, komunikácie sú v záujme ochrany zamestnancov viditeľne vyznačené.
	Y			
bod. 10	Osobitné opatrenia pre eskalátory a prepravníky  
Eskalátory a prepravníky musia fungovať bezpečne. 

Musia byť vybavené potrebnými bezpečnostnými zariadeniami.  
Musia byť vybavené ľahko identifikovateľnými a dostupnými núdzovými vypínacími zariadeniami.	N	NV	bod 10	10. Osobitné opatrenia pre pohyblivé schody a prepravníky
Prevádzka pohyblivých schodov a prepravníkov je spoľahlivá a bezpečná. 
Pohyblivé schody a prepravníky sú vybavené potrebnými bezpečnostnými zariadeniami, ako aj ľahko identifikovateľnými a ľahko prístupnými núdzovými vypínacími prvkami.	Y			
bod. 11	Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach   
Pracovné priestory musia mať dostatočnú podlahovú plochu a výšku, čo umožní pracovníkom vykonávať 
ich prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo pracovnej pohody. 	N	NV	bod 11	11. Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach 
Pracovné priestory majú dostatočnú podlahovú plochu a výšku, ktoré zamestnancom umožnia pracovať bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo zníženia pracovnej pohody.	Y			
Oddiel II	Vonkajšie pracovné stanovištia stavenísk			Oddiel II	Pracoviská vo vonkajších priestoroch

bod. 1	Stabilita a pevnosť 
Vyvýšené alebo v hĺbkach umiestnené pohyblivé alebo pevné pracovné stanovištia musia byť zabezpečené proti prevrhnutiu a stabilné, a pritom je potrebné dbať na:
- počet tam zamestnaných pracovníkov, 
- maximálne možné zaťaženie ako aj na rozdelenie zaťažení,  
- prípadné vonkajšie vplyvy, ktorým môžu byť vystavené.   

Ak nosné a iné časti týchto pracovných stanovíšť nie sú samotne zabezpečené proti prevrhnutiu, je potrebné ich stabilitu zabezpečiť vhodnými a bezpečnými spôsobmi upevnenia, aby sa zabránilo každému náhodnému alebo spontánnemu pohybu celých pracovných stanovíšť alebo ich častí.  

Kontrola  
Stabilita a pevnosť musí byť vhodným spôsobom kontrolovaná, najmä po akejkoľvek zmene výšky alebo hĺbky pracovného stanovišťa.  	N	NV	bod 1	1. Stabilita a pevnosť
1.1 Vyvýšené alebo v hĺbke umiestnené pohyblivé pracoviská alebo pevné pracoviská sú zabezpečené proti prevrhnutiu a sú  stabilné, pri tom sa dbá  na 
- počet zamestnancov pracujúcich  na nich,
- najväčšie možné zaťaženie  a rozloženie zaťaženia,
- pôsobenie vonkajších vplyvov.

Ak nosné a iné časti týchto pracovísk nie sú zabezpečené proti prevrhnutiu, je potrebné ich stabilitu zabezpečiť vhodným a bezpečným spôsobom upevnenia, aby sa zabránilo každému neželateľnému pohybu celých pracovísk alebo ich častí.

1.2  Kontrola
Stabilita a pevnosť sa vhodným spôsobom kontrolujú, osobitne po prípadnej zmene výšky alebo hĺbky pracovného miesta.	Y			
bod. 2	Energetické rozvody  
Energetické rozvody na stavenisku, najmä tie, ktoré sú vystavené vonkajším vplyvom, musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané.
Energetické rozvody existujúce na stavenisku pred začatím prác, musia byť identifikované, prekontrolované a zreteľne označené.
Ak je to možné, jestvujúce elektrické diaľkové vedenia musia byť preložené mimo staveniska alebo vypnuté.
Ak to nie je možné, je potrebné ich ohraničiť prekážkami alebo umiestniť tam pokyny, aby vozidlá a inštalácie boli mimo týchto diaľkových vedení.

Musia byť zabezpečené vhodné zariadenia na výstrahu alebo zavesená ochranná konštrukcia pre prípad, že vozidlá na stavenisku musia prechádzať pod týmito vedeniami.  	N	NV	bod 2	2. Energetické rozvody 
2.1 Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajším vplyvom, sú pravidelne kontrolované a udržované.
2.2 Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred začatím prác, sú identifikované, prekontrolované a zreteľne označené.
2.3 Existujúce elektrické diaľkové vedenia sa, ak je to možné, preložia mimo stavenisko alebo vypnú. Ak to nie je možné, je potrebné ohraničiť ich prekážkou a umiestniť tam pokyny, aby dopravné prostriedky a energetické rozvody na stavenisku boli mimo týchto diaľkových vedení.

Vhodné upozornenie alebo závesná ochrana vzdušných energetických rozvodov sa  umiestni tak, aby pod nimi mohli prechádzať dopravné prostriedky.	Y			
bod. 3	Atmosférické vplyvy
Pracovníci musia byť chránení proti atmosférickým vplyvom, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť a zdravie.	N	NV	bod 3	3. Vplyvy počasia
Zamestnanci sú chránení pred vplyvmi počasia, ktoré by mohlo ohroziť ich bezpečnosť a zdravie.
	Y			
bod. 4	Padajúce predmety
Pracovníci musia byť chránení proti padaniu predmetov kolektívnymi ochrannými prostriedkami, pokiaľ je to technicky možné.
Materiály a pracovné zariadenia musia byť uložené alebo stohované tak, aby nemohli skĺznuť alebo sa zrútiť.
Tam, kde je to potrebné, musia byť na stavenisku umiestnené zastrešené priechody, alebo musí byť znemožnený prístup k nebezpečným priestorom.	N	NV	bod 4	4. Padajúce predmety
Zamestnanci sú chránení proti padaniu predmetov kolektívnymi ochrannými prostriedkami, ak je to technicky možné.
Materiály a pracovné zariadenia sú uložené alebo navŕšené tak, aby nemohli skĺznuť alebo zrútiť sa.
Ak je to potrebné, na stavenisku sú umiestnené zastrešené priechody alebo zabránený prístup k nebezpečným priestorom.	Y			
bod. 5	Pády z výšky  

Pádom z výšky sa musí fyzicky zabrániť, najmä prostredníctvom pevných zábradlí, ktoré sú dostatočne vysoké a musia mať aspoň nožnú lištu, operadlo ruky a strednú lištu alebo alternatívne rovnocenné riešenie.  
 
Práce vo výškach musia byť v zásade vykonávané len pomocou vhodných zariadení alebo s kolektívnymi ochrannými prostriedkami ako sú zábradlia, plošiny alebo záchranné siete.  

Ak nie je možné používať tieto zariadenia v dôsledku charakteru prác, musia byť poskytnuté vhodné prostriedky umožňujúce prístup a musí byť použitá bezpečnostná pracovná výstroj  alebo iné kotviace bezpečnostné metódy.	N	NV	bod 5	5. Pád z výšky

5.1 Pádu z výšky sa zabrániť  technickými opatreniami, predovšetkým pevným a dostatočne vysokým zábradlím, ktoré máaspoň zarážku pri podlahe, držadlo pre ruky (madlo) a strednú výstuhu, alebo iným rovnocenným riešením.

5.2 Práce vo výškach je možné vykonávať len, ak sa použijú vhodné prostriedky kolektívneho zabezpečenia, napríklad zábradlia, plošiny alebo záchytné siete. 

Ak povaha prác neumožňuje tieto zariadenia, poskytnú sa vhodné prostriedky umožňujúce prístup a  použijú sa  prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.

	Y			
bod. 6	Lešenia a rebríky /x/

Každé lešenie musí byť primerane navrhnuté, stavané a udržiavané, aby sa zaistilo, že nespadne alebo sa náhle nepohne.  

Pracovné plošiny, chodníky a lešenárske schodiská musia byť tak stavané, dimenzované, chránené a používané spôsobom, ktorý ochráni ľudí pred pádom alebo vystavením padajúcim predmetom.  

 Lešenia musia byť kvalifikovanou osobou prekontrolované:
(a) pred ich prevzatím,
(b) potom v pravidelných intervaloch,
(c) po akejkoľvek úprave, po dočasnom nepoužívaní, po vystavení nepriaznivému počasiu alebo seizmickým otrasom alebo po každom inom prípade, ktorý by mohol vplývať na ich tuhosť a stabilitu.  

Rebríky musia mať dostatočnú pevnosť a musia byť riadne udržiavané.
Musia byť používané správne na príslušných miestach  a v súlade s ich zamýšľaným účelom.  

Pojazdné lešenia musia byť zabezpečené proti náhodnému pohybu.  	N	NV	bod 6	6. Lešenia a rebríky 

6.1 Každé lešenie je odborne navrhnuté, montované a udržiavané, aby bolo bezpečné po stránke statickej, funkčnej a pracovnej.

6.2 Pracovné plošiny, lávky a prístupy sú montované, navrhované, dimenzované, chránené a používané tak, aby zamestnancov chránili pred pádom a padajúcimi predmetmi.

6.3 Lešenia  kontroluje  odborne spôsobila osoba
a) pred ich prevzatím, 
b)  v pravidelných intervaloch, 
c) po prestavbe, po dočasnom prerušení prác, po mimoriadnych poveternostných vplyvoch alebo po seizmickom otrase a po každom inom prípade, ktorý by mohol vplývať na ich pevnosť a stabilitu.

6.4 Rebríky sú dostatočne pevné a riadne udržiavané. 
Správne sú používané na príslušných miestach a na účely, na ktoré boli určené.

6.5 Pojazdné lešenia sú zabezpečené proti neželateľnému  pohybu.
	Y			
bod. 7	Zdvíhacie zariadenia /x/  

Všetky zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo, vrátane ich komponentov, upevnení, kotvení a podpier musia byť:
(a) primerane navrhované a zmontované a  musia mať dostatočnú pevnosť v závislosti od ich použitia; 
(b) správne inštalované a používané;  
(c) udržiavané v prevádzkyschopnom stave;  
(d) kontrolované a podrobované pravidelným skúškam a prehliadkam v súlade s platnou legislatívou;
(e) obsluhované kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí boli primerane vyškolení.

Na všetkých zdvíhacích zariadeniach a ich príslušenstvách musí byť hodnota ich maximálneho zaťaženia zreteľne viditeľná.

Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvá je možné použiť len na určené účely.	N	NV	bod 7	7. Zdvíhacie zariadenia 

7.1 Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo vrátane ich súčastí, upevnení, kotvení a podpier  sú
a) odborne navrhované a montované a  dostatočne pevné pri ich používaní,
b) bezpečne umiestnené a používané,
c) udržiavané v prevádzkyschopnom stave,
d) kontrolované, pravidelne prezerané a skúšané v súlade s osobitnými predpismi,
e) obsluhované odborne spôsobilými osobami.
7.2 Na zdvíhacích zariadeniach a ich príslušenstve je na viditeľnom mieste označená hodnota ich maximálneho prípustného zaťaženia.
7.3 Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo sa používajú  len na účel, na ktorý boli navrhnuté.
	Y			
bod. 8	Stroje a vozidlá na hĺbiace práce a manipuláciu s materiálom /x/

Všetky stroje a vozidlá na hĺbiace práce a na manipuláciu s materiálom musia byť:
(a) navrhované a konštruované s čo možno najväčším zreteľom na ergonomické zásady,
(b) byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave,  
(c) správne používané.
(*) Tento bod bude špecifikovaný v rámci budúcej smernice, ktorou sa bude meniť a dopĺňať smernica 89/655/EHS, najmä s ohľadom na doplnenie bodu 3  jej prílohy.   
Vodiči a obsluha strojov a vozidiel na hĺbiace práce a manipuláciu s materiálom musia byť osobitne školení.
Musia sa prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo pádu strojov a vozidiel na hĺbiace práce a manipuláciu s materiálom do výkopov alebo do vody.
Tam, kde je to vhodné, musia byť stroje na hĺbiace práce a zariadenia na manipuláciu s materiálom vybavené takými konštrukciami, ktoré by ochránili vodiča pri prevrátení stroja pred pritlačením alebo pred padajúcimi predmetmi.	N	NV	bod 8	8. Dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a na manipuláciu s materiálom 

8.1 Všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a na manipuláciu s materiálom sú
a) odborne navrhované a konštruované podľa  ergonomických zásad,
b)  udržiavané v prevádzkyschopnom stave,
c) správne používané.

8.2 Vodiči a obsluha strojov na zemné práce a na manipuláciu s materiálom musia byť odborne spôsobilí.
8.3 Je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie pádu dopravných prostriedkov, strojov na zemné práce a na manipuláciu s materiálom do výkopov alebo do vody.

8.4 Stroje na zemné práce a na manipuláciu s materiálom sú vybavené takými konštrukciami, ktoré vodiča chránia pred pritlačením pri prevrátení stroja alebo pred padajúcimi predmetmi a materiálmi.
	Y			
bod. 9	9. Zariadenia, stroje, pracovné prostriedky /x/  

9.1 Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky, vrátane ručného náradia s pohonom alebo bez neho, musia byť
(a) primerane navrhované a konštruované s čo možno najväčším zreteľom na ergonomické zásad,
(b) udržiavané v dobrom prevádzkyschopnom stave;
(c) používané výlučne pre práce, pre ktoré boli skonštruované;
(d) obsluhované primerane vyškolenými pracovníkmi.

9.2 Zariadenia a pracovné prostriedky pod tlakom musia byť podľa platnej legislatívy kontrolované a podrobené pravidelným skúškam a prehliadkam.	N	NV	bod 9	9. Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky
9.1 Pracovné prostriedky vrátane zariadení, strojov a  ručného náradia s pohonom alebo bez neho sú
a) odborne navrhované a vyhotovované podľa ergonomických zásad,
b) udržiavané v prevádzkyschopnom stave,
c)  používať len na práce, pre ktoré boli navrhnuté,
d)  obsluhované odborne spôsobilými osobami.
9.2 Zariadenia a pracovné prostriedky s tlakovým médiom sú kontrolované v súlade s predpismi a pravidelné prehliadané a skúšané.
	Y			
bod 10	10. Výkopy, šachty, podzemné práce, tunely a zemné práce
10.1 Pri výkopoch, šachtách, podzemných a tunelových prácach musia byť prijaté vhodné opatrenia:  
(a) s použitím primeranej ochrannej konštrukcie alebo svahovania;
(b) ktoré zabraňujú ohrozeniu súvisiacemu s pádom osôb, materiálov alebo predmetov alebo so zaplavením,
(c) ktoré poskytujú dostatočné vetranie na všetkých pracovných stanovištiach, aby bol zabezpečený vzduch na dýchanie, ktorý nie je nebezpečný alebo zdraviu škodlivý;
(d) ktoré umožňujú, aby pracovníci v prípade požiaru alebo pri prieniku vody alebo materiálu mohli uniknúť do bezpečia.

10.2 Pred začatím hĺbiacich prác musia byť vykonané opatrenia, aby sa zistilo a znížilo na minimum akékoľvek nebezpečenstvo v súvislosti s podzemnými káblami a inými rozvodnými systémami.

10.3 Z výkopov a do výkopov  musia byť zaistené bezpečné zostupy a výstupy. 

10.4 Vykopaná zemina, materiály a pohybujúce sa vozidlá musia byť umiestnené ďalej od výkopov; v prípade potreby musia byť vybudované primerané zábrany. 	N	NV	bod 10	10. Výkopy, šachty, práce v podzemí, tunely a zemné práce

10.1 Pri výkopoch, šachtách v tuneloch a pri vykonávaní prác pod zemou sa vykonajú vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré
a) pozostávajú z vhodného ochranného zariadenia, napríklad debnenia, vystuženia alebo svahovania,
b) zabraňujú nebezpečenstvu pádu osôb, materiálu a predmetov alebo  zaplaveniu,
c) umožňujú dostatočné vetranie na pracoviskách a poskytujú dostatok vzduchu na dýchanie,
d) umožňujú zamestnancom v prípade požiaru alebo pri prieniku vody alebo materiálu uniknúť do bezpečia.

10.2 Pred začatím zemných prác sa vykonajú také opatrenia , aby sa zistilo  a  na minimum znížilo akékoľvek ohrozenie súvisiace s podzemnými  energetickými rozvodmi.
10.3 Zaistí sa  bezpečný zostup do výkopu  a výstup z výkopu.
10.4 Vykopaná zemina, materiály a pohybujúce sa vozidlá sú umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od výkopu. Ak je to potrebné,  vybudujú sa  primerané zábrany.
	Y			
bod 11	Búracie práce  
Ak búranie budovy alebo objektu môže predstavovať nebezpečenstvo:  
(a) musia byť prijaté primerané opatrenia, metódy a postupy; 
(b) práca musí byť plánovaná a vykonaná iba pod dozorom kvalifikovanej osoby.  	N	NV	bod 11	11. Búracie práce
Ak pri búracích prácach  budov alebo konštrukcií hrozí riziko
a) vykonajú sa vhodné opatrenia a  použijú sa bezpečné pracovné postupy,
b) práca je plánovaná a vykonávaná len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.	Y			
bod 12	Kovové alebo betónové konštrukcie, debnenia a ťažké prefabrikáty   
12.1 Kovové alebo betónové konštrukcie a ich časti, debnenia, prefabrikáty alebo dočasné nosníky a 
podpory musia byť postavené a demontované len pod dozorom kvalifikovanej osoby.  

12.2 Na ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z dočasnej krehkosti alebo straty stability stavby musia byť vykonané primerané bezpečnostné opatrenia.
(*) Tento bod bude špecifikovaný v rámci budúcej smernice, ktorou sa bude meniť a dopĺňať smernica 89/655/EHS, najmä s ohľadom na doplnenie bodu 3 prílohy.  
12.3 Debnenia, dočasné nosníky a podpery musia byť  navrhované, konštruované, inštalované a udržiavané, aby pri možnom napätí a namáhaní boli bezpečné. 	N	NV	bod 12	12. Konštrukcie, debnenia a ťažké prefabrikáty   

12.1 Konštrukcie (napr. kovové, drevené) a ich časti, debnenia, prefabrikáty, dočasné nosníky a podpery  sú montované a rozoberané len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.

12.2 Na ochranu zamestnancov pred nebezpečenstvom, ktoré vyplýva z dočasnej krehkosti alebo straty stability konštrukcie, sú vykonané primerané bezpečnostné opatrenia.

12.3 Debnenia, dočasné nosníky a podpery sú navrhované, montované a udržiavané tak, aby odolali  predpokladanému zaťaženiu.
	Y			
bod 13	Ochranné steny a kesóny 

13.1 Všetky ochranné steny a kesóny musia byť:  
(a)	správne skonštruované z vhodných odolných materiálov primeranej pevnosti; 
(b)	primerane vybavené tak, aby sa pracovníci mohli
         zachrániť v prípade prívalu vody a materiálov.

13.2 Stavba, inštalácia, prestavba alebo demontáž ochrannej steny alebo kesónu sa musí vykonávať iba pod dozorom kvalifikovanej osoby.   

13.3 Všetky ochranné steny a kesóny musia byť v pravidelných intervaloch kontrolované
kvalifikovanou osobou. 	N	NV	bod 13	13. Ochranné steny a kesóny

13.1 Ochranné steny a kesóny sú
a) odborne vyhotovené z vhodných a odolných materiálov s primeranou pevnosťou,
b) primerané vybavené tak, aby sa zamestnanci mohli zachrániť v prípade prívalu vody a materiálov.

13.2 Ochranná stena alebo kesón sa môže montovať, meniť alebo rozoberať len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.
13.3 Ochranné steny a kesóny sa v pravidelných intervaloch kontrolujú  zodpovednou osobou.
	y			
bod 14	14. Práce na strechách  

14.1 Ak je potrebné zabrániť nebezpečenstvu, alebo ak výška alebo sklon prekračujú stanovené hodnoty členských štátov, musia byť vykonané preventívne kolektívne opatrenia proti pádu pracovníkov, nástrojov alebo iných predmetov alebo materiálov. 

14.2 Keď pracovníci musia pracovať na strechách alebo v ich blízkosti alebo na inom povrchu vyrobenom z krehkých  materiálov, cez ktorý je možné spadnúť, musia byť vykonané preventívne opatrenia, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu na plochu vyrobenú z krehkých materiálov alebo pádu. 	N	NV	bod 14	14. Práce na streche

14.1 Ak je potrebné zabrániť ohrozeniu alebo ak výška strechy alebo jej sklon prekračujú určené hodnoty, použijú sa prostriedky kolektívneho zabezpečenia proti pádu zamestnancov a proti pádu náradia, nástrojov, materiálov alebo iných predmetov.
14.2 Ak by sa zamestnanci mohli pohybovať na strechách alebo iných plochách z materiálov, ktorých nosnosť nie je primeraná, vykonajú sa  opatrenia na  zabránenie náhodného vstupu  na tieto plochy tak, aby zamestnanci neboli ohrození pádom..	Y