Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/44/ES zo 16. júna 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/25/ES o zblížení zákonov, predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel
systémov používaných v prostredí nebezpečia výbuchu 	Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky
zo             2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené  na rekreačné účely	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Člá-nok	Text	Spôsob transp	Čís-lo	Člá-nok	Text	Zhoda	Adminis-tratívna infraštruk-túra	Pozn.	
1	1.	Táto smernica sa vzťahuje:
(a)	z hľadiska projektovania a konštrukcie na:
	(i)	rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené člny;
	(ii)	vodné skútre;
	(iii)	komponenty uvedené v prílohe II, keď sú uvedené samostatne na trh spoločenstva a keď sú určené na montáž;
(b)	z hľadiska výfukových emisií na:
	(i)	hnacie motory, ktoré sú namontované alebo špeciálne určené na montáž na alebo do rekreačného plavidla a/alebo vodného skútra;
	(ii)	hnacie motory namontované na alebo v týchto plavidlách, na ktorých sa vykoná „väčšia zmena motora“;
(c)	z hľadiska emisií hluku na:
	(i)	rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo vnútorné hnacie motorových súpravy;
	(ii)	rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba a následne sa do piatich rokov uvedú na trh spoločenstva;
	(iii)	vodné skútre;
	(iv)	vonkajšie motory a kormové hnacie motory so zabudovanými výfukovými systémami určené na montáž na rekreačnom plavidle;
(d)	na výrobky v zmysle písmena a) bodu (ii), písm. b) a c) sa ustanovenia tejto smernice vzťahujú len od prvého uvedenia na trh a/alebo do prevádzky po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
2.	Do pôsobnosti tejto smernice nepatria tieto plavidlá:
(a)	vo vzťahu k odseku 1 písmeno a):
	(i)	plavidlá určené výhradne na preteky, vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom;
	(ii)	kanoe a kajaky, gondoly a šliapacie plavidlá,
	(iii)	windsurfingy;
	(iv)	surfy s pohonom, osobné plavidlá a iné podobne poháňané plavidlá;
	(v)	pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie vyprojektované pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom,
	(vi)	experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú uvádzané na trh,
	(vii)	plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh spoločenstva počas piatich rokov;
	(viii)	plavidlá s posádkou špeciálne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely, bez toho aby bol dotknutý odsek 3 písm. a) a najmä tie, ktoré sú definované v smernici Rady 82/714/EHS zo 4. októbra 1982 stanovujúcej technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy(*), bez ohľadu na počet cestujúcich;
	(ix)	plavidlá schopné ponárania;
	(x)	vznášadlá;
	(xi) 	plavidlá na nosných krídlach;
	(xii)	plavidlá s parným motorom spočívajúcim na vonkajšom spaľovaní, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn;
(b)	vo vzťahu k ods. 1 písm.  b):
	(i)	hnacie motory namontované alebo špeciálne určená na montáž na:
		-	plavidlá určené výlučne na preteky a takto označenom výrobcom,
		-	experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh spoločenstva,
		-	plavidlá s posádkou osobitne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely, bez toho aby bol dotknutý odsek 3 písmeno a) a najmä tie, ktoré sú definované v smernici Rady 82/714/EHS, bez ohľadu na počet cestujúcich,
		-	plavidlá schopné ponárania,
		-	vznášadlá,
		-	plavidlá na nosných krídlach,
	(ii)	pôvodné motory a individuálne kópie historických hnacích motorov vyprojektované pred rokom 1950, ktoré neboli vyrábané v sériách a montované na plavidlách uvedených v ods. 2 písm. a) bod (v) a (vii);
	(iii)	hnacie motory postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh spoločenstva počas piatich rokov;
(c)	vo vzťahu k ods. 1 písm.  c):
	-	všetky plavidlá uvedené pod písmenom b) tohto odseku,
	-	plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh spoločenstva počas piatich rokov;
3.	Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto definície:
(a)	„rekreačné plavidlo“: každé plavidlo určené na športové alebo oddychové účely s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m, meranou podľa zosúladenej normy, bez ohľadu na spôsob pohonu; skutočnosť, že to isté plavidlo sa môže používať na prenájom alebo na výcvik vykonávania rekreačných plavieb nebráni tomu, aby patrilo do pôsobnosti tejto smernice, keď je uvedené na trh spoločenstva na rekreačné účely;
(b)	„vodný skúter“: plavidlo s dĺžkou menšou než 4 m, ktoré používa spaľovací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárnym zdrojom pohonu a je konštruované tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré nesedia, nestoja alebo nekľačia v trupe ale na ňom;
(c)	„hnací motor“: každý zážihový alebo vznetový spaľovací motor používaný na pohonné účely, vrátane dvojdobých a štvordobých vnútorných, hnacích kormových so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho, a vonkajších motorov;
(d)	„väčšia zmena motora“: zmena, ktorá:
	-	by mohla spôsobiť, že motor prekročí emisné limity stanovené v prílohe I.B, s výnimkou rutinnej výmeny motorových komponentov, ktoré nemenia emisné charakteristiky, alebo
	-	zvýši menovitý výkon motora o viac než 15 %;
(e)	„väčšia prestavba plavidla“: prestavba plavidla, ktorá:
	-	mení spôsob pohonu plavidla,
	-	zahŕňa väčšiu zmenu motora,
	-	mení plavidlo v takom rozsahu, že sa považuje za nové plavidlo;
(f)	„spôsob pohonu“: mechanický postup, ktorým sa plavidlo poháňa, najmä hnacie  lodné skrutky alebo mechanické hnacie systémy vodných čerpadiel;
(g)	„rodina motorov“: výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré na základe projektov vykazujú podobné výfukové emisné charakteristiky a ktoré spĺňajú výfukové emisné požiadavky tejto smernice;
(h)	„výrobca“: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá projektuje a vyrába výrobok patriaci do pôsobnosti tejto smernice, alebo ktorá si vo svojom vlastnom mene nechala taký výrobok projektovať a/alebo vyrobiť a z hľadiska jeho uvedenia na trh;
(i)	„splnomocnený zástupca“ každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v spoločenstve, ktorú výrobca písomne poveril plnením záväzkov v jeho mene, ktoré mu vznikli na základe tejto smernice.	N		§ 1	Určené výrobky
(1)	Určenými výrobkami podľa § 9 ods. 1 zákona v skupine plavidiel určených na rekreačné účely sú z hľadiska
a)	projektovania a konštrukcie
1.	rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené člny,
2.	vodné skútre,
3.	komponenty, ak sa uvádzajú na trh samostatne a ak sú určené na montáž,
b)	výfukových emisií
1.	hnacie motory, ktoré sú namontované alebo špeciálne určené na montáž na rekreačné plavidlo alebo do rekreačného plavidla alebo sú namontované alebo špeciálne určené na montáž na vodný skúter alebo do vodného skútra,
2.	hnacie motory namontované na alebo v týchto plavidlách, na ktorých sa vykoná „väčšia zmena motora“,
c)	emisií hluku
1.	rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo vnútorné hnacie motorové súpravy,
2.	rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba a následne sa do piatich rokov uvedú na trh,
3.	vodné skútre,
4.	vonkajšie motory a kormové hnacie motory so zabudovanými výfukovými systémami určené na montáž na rekreačnom plavidle,
(2)	Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 1 nepatria rekreačné plavidlá vo vzťahu k
a)	odseku 1 písm. a)
1.	plavidlá určené výhradne na preteky, vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom,
2.	kanoe a kajaky, gondoly a šliapacie plavidlá,
3.	windsurfingy,
4.	surfy s pohonom, osobné plavidlá a iné podobne poháňané plavidlá,
5.	pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie vyprojektované pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom,
6.	experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú uvádzané na trh,
7.	plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh počas piatich rokov,
8.	plavidlá s posádkou špeciálne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely,
9.	plavidlá schopné ponárania,
10.	vznášadlá,
11.	plavidlá na nosných krídlach,
12.	plavidlá s parným motorom spočívajúcim na vonkajšom spaľovaní, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn,
b)	odseku 1 písm. b)
1.	hnacie motory namontované alebo špeciálne určená na montáž na
a)	plavidlá určené výlučne na preteky a takto označenom výrobcom,
b)	experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh,
c)	plavidlá s posádkou osobitne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely,
d)	plavidlá schopné ponárania,
e)	vznášadlá,
f)	plavidlá na nosných krídlach,
2.	pôvodné motory a individuálne kópie historických hnacích motorov vyprojektované pred rokom 1950, ktoré neboli vyrábané v sériách a montované na plavidlách uvedených v písmene a) body 5 a 7,
3.	hnacie motory postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh počas piatich rokov,
c)	odseku 1 písm. c)
1.	všetky plavidlá uvedené pod písmenom b),
2.	plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne uvádzané na trh počas piatich rokov.
(3)	Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)	rekreačným plavidlom plavidlo určené na športové alebo oddychové účely s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m, meranou podľa harmonizovanej normy, bez ohľadu na spôsob pohonu; to isté plavidlo sa môže používať na prenájom alebo na výcvik vykonávania rekreačných plavieb, ak je uvedené na trh na rekreačné účely,
b)	vodným skútrom plavidlo s dĺžkou menšou ako 4 m, ktoré používa spaľovací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárnym zdrojom pohonu a je konštruované tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré nesedia, nestoja alebo nekľačia v trupe ale na ňom
c)	hnacím motorom zážihový alebo vznetový spaľovací motor používaný na pohonné účely, vrátane dvojdobých a štvordobých vnútorných, hnacích kormových so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a vonkajších motorov,
d)	väčšou zmenou motora zmena, ktorá by mohla spôsobiť, že motor prekročí emisné limity stanovené v prílohe č. 1 písm. B, okrem rutinnej výmeny motorových komponentov, ktoré nemenia emisné charakteristiky alebo zvýši menovitý výkon motora o viac ako 15 %,
e)	väčšou prestavbou plavidla prestavba plavidla, ktorá mení spôsob pohonu plavidla alebo zahŕňa väčšiu zmenu motora alebo mení plavidlo v takom rozsahu, že sa považuje za nové plavidlo,
f)	spôsobom pohonu mechanický postup, ktorým sa plavidlo poháňa, najmä hnacie lodné skrutky alebo mechanické hnacie systémy vodných čerpadiel,
g)	rodinou motorov výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré na základe projektov vykazujú podobné výfukové emisné charakteristiky a ktoré spĺňajú výfukové emisné požiadavky tohto nariadenia,
h)	výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá projektuje a vyrába určený výrobok podľa tohto nariadenia, alebo ktorá si vo svojom vlastnom mene nechala taký výrobok projektovať a/alebo vyrobiť na jeho uvedenie na trh,
i)	splnomocnencom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“), ktorú výrobca písomne poveril plnením záväzkov v jeho mene, ktoré mu vznikli na základe tohto nariadenia,
j)	harmonizovanou normou technická špecifikácia prijatá Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) alebo Európskym výborom pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) alebo oboma týmito inštitúciami na základe požiadavky Európsku komisiu (ďalej len „komisia“) podľa osobitného predpisu) a ktorá je vypracovaná v súlade so všeobecnými pokynmi dohodnutými medzi komisiou a európskymi normalizačnými organizáciami.	Ú			
2	1.	Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že výrobky uvedené v článku 1 (1), keď sú správne konštruované a udržiavané, môžu byť umiestnené na trhu a uvedené do prevádzky za účelom používania v súlade s ich zamýšľaným účelom, len ak neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie.
2.	Ustanovenia tejto smernice nebránia členským štátom, aby v súlade so zmluvou a za účelom ochrany životného prostredia, štruktúry vodných ciest a bezpečnosti na vodných cestách prijali opatrenia, týkajúce sa plavby v určitých vodách, za predpokladu, že si to nevyžiada modifikáciu plavidiel zhodných s touto smernicou.	A		§ 2	Umiestnenie na trh alebo uvedenie do prevádzky
(1)	Výrobky uvedené v § 1 ods. 1, ak sú správne konštruované a udržiavané, môžu byť umiestnené na trhu alebo uvedené do prevádzky za účelom používania v súlade s ich zamýšľaným účelom, len ak neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie.
(2)	Ak si to nevyžiada modifikáciu plavidiel zhodných s týmto nariadením je možné prijať opatrenia, týkajúce sa plavby v určitých vodách za účelom ochrany životného prostredia, štruktúry vodných ciest a bezpečnosti na vodných cestách.	Ú			
3	Výrobky uvedené v článku 1 (1) majú spĺňať základné požiadavky na bezpečnosť, zdravie, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa uvedené v prílohe I.	A		§ 3	Základné požiadavky
Výrobky uvedené v § 1 ods. 1 musia spĺňať základné požiadavky na bezpečnosť, zdravie, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa uvedené v prílohe č. 1.				
4	1.	Členské štáty nesmú na svojom území zakázať, obmedziť alebo brániť uviesť na trh a/alebo do prevádzky výrobky uvedené v článku 1 ods. 1, označené značkou CE uvedenou v prílohe IV, z ktorej vyplýva ich zhoda so všetkými ustanoveniami tejto smernice, vrátane postupov posudzovania zhody uvedených v kapitole II.
2.	Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť uviesť na trh čiastočne dokončené plavidlá, keď výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca sídliaci v spoločenstve, alebo osoba zodpovedná za uvedenie na trh, v súlade s prílohou IIIa vyhlási, že plavidlá majú dokončiť iné osoby.
3.	Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť uviesť na trh a/alebo do prevádzky komponenty uvedené v prílohe II, označené značkou CE uvedenou v prílohe IV, z ktorej vyplýva ich zhoda s príslušnými základnými požiadavkami, keď sú tieto komponenty sprevádzané písomným vyhlásením o zhode podľa prílohy XV a sú určené na zabudovanie do rekreačného plavidla v súlade s vyhlásením, uvedeným v prílohe IIIb, výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v spoločenstve alebo, v prípade dovozu z tretieho štátu, každej osoby, ktorá tieto komponenty uvedie na trh spoločenstva.
4.	Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť uviesť na trh a/alebo do prevádzky:
-	vnútorné motory a hnacie kormové motory bez zabudovaného výfukového systému,
-	motory typovo schválené podľa smernice 97/68/ES(*), ktoré sú zhodné s etapou II podľa bodu 4.2.3 prílohy I k uvedenej smernici a
-	motory typovo schválené podľa smernice 88/77/EHS(**);
keď výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca sídliaci v spoločenstve vyhlási v súlade s prílohou XV.3, že motor spĺňa požiadavky tejto smernice na výfukové emisie, keď je namontovaný na rekreačné plavidlo alebo vodný skúter v súlade s dodanými pokynmi výrobcu.
5.	Na obchodných trhoch, výstavách, predvádzaní, atď., nesmú členské štáty vytvárať žiadne prekážky pokiaľ ide o ukážku výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1, ktoré nie sú zhodné s touto smernicou za predpokladu, že viditeľný znak zreteľne naznačuje, že sa s takými výrobkami nesmie obchodovať alebo nesmú byť uvedené do prevádzky, pokiaľ nebudú zhodné s touto smernicou.
6.	Keď výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 spadajú aj do pôsobnosti iných smerníc týkajúcich sa iných aspektov a ktoré sa tiež týkajú pripevnenia značky CE, táto značka znamená, že u takých výrobkov sa predpokladá aj zhoda s ustanoveniami týchto iných smerníc. Značka CE udáva zhodu s uplatniteľnými smernicami alebo ich príslušnými časťami. V takom prípade musia byť údaje uvedených smerníc, ktoré výrobca použije výrobcom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, vyhlásení o zhode alebo pokynoch požadovaných smernicami a musia byť priložené k takým výrobkom.	N		§ 4	Opatrenia pred uvedením výrobku na trh alebo do prevádzky
(1)	Ak je výrobok uvedený v § 1 ods. 1, označený značkou CE uvedenou v prílohe č. 4, z ktorej vyplýva jeho zhoda s týmto nariadením, vrátane postupov posudzovania zhody uvedených v § 8 nesmie sa zakázať, obmedziť alebo brániť jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.
(2)	Ak výrobca, jeho splnomocnenec alebo osoba zodpovedná za uvedenie čiastočne dokončeného plavidla na trh podľa prílohy č. 3 vyhlási, že plavidlo dokončia iné osoby nesmie sa zakázať, obmedziť alebo brániť jeho uvedeniu na trh.
(3)	Ak je komponent uvedený v prílohe č. 2, označený značkou CE uvedenou v prílohe č. 4, z ktorej vyplýva jeho zhoda so základnými požiadavkami, ak je tento komponent sprevádzaný písomným ES vyhlásením o zhode podľa prílohy č. 15 a je určený na zabudovanie do rekreačného plavidla v súlade s vyhlásením, uvedeným v prílohe č. 3, výrobcu, jeho splnomocnenca alebo v prípade dovozu z tretieho štátu osoby, ktorá tento komponent uvedie na trh, nesmie sa mu zakázať, obmedziť alebo brániť uvedenie na trh alebo do prevádzky.
(4)	Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlási podľa prílohy č. 15 bod 3, že vnútorný motor a hnací kormový motor bez zabudovaného výfukového systému spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výfukové emisie, keď je namontovaný na rekreačné plavidlo alebo vodný skúter podľa pokynov dodaných výrobcom nesmie sa mu zakázať, obmedziť alebo brániť uvedenie na trh alebo do prevádzky.
(5)	Na obchodných trhoch, výstavách, predvádzaniach sa nesmú vytvoriť prekážky pokiaľ ide o ukážku výrobku uvedeného v § 1 ods. 1, ktorý nie je v zhode s týmto nariadením za predpokladu, že je zreteľne označený, že takýto výrobok nesmie byť uvedený na trh alebo nesmie byť uvedený do prevádzky, pokiaľ nebude v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia.	Ú			
5	Členské štáty budú predpokladať zhodu so základnými požiadavkami uvedenými v článku 3 u výrobkov uvedených v článku 1 (1), ktoré spĺňajú príslušné národné normy prijaté podľa harmonizovaných noriem, na ktoré boli zverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev; členské štáty zverejnia odkazy na také národné normy.	N		§ 5	Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v § 3 sa predpokladá pri výrobkoch uvedených v § 1 ods. 1, ktoré spĺňajú príslušné slovenské technické normy prijaté podľa harmonizovaných noriem, na ktoré boli zverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie. Odkazy na slovenské technické normy sa zverejnia vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.	Ú			
6	1.	Keď členský štát alebo Komisia zastáva názor, že harmonizované normy uvedené v článku 5 plne nevyhovujú základným požiadavkám uvedeným v článku 3, Komisia alebo členský štát to notifikujú výboru založenému podľa smernice 83/189/EHS, spolu s uvedením dôvodov. Výbor sa k tomu bezodkladne vyjadrí.
Na základe stanoviska výboru Komisia informuje členské štáty v prípade, keď sa príslušné normy stiahnu z publikácií uvedených v článku 5.
2.	Komisia môže prijať akékoľvek primerané opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prakticky jednotného uplatňovania tejto smernice v súlade s odsekom 3.
3.	Komisii pomáha stály výbor zložený zo zástupcov menovaných členskými štátmi a z predsedu, ktorý je zástupcom Komisie.
Stály výbor si stanoví vlastné pravidlá rokovania.
Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže predseda určiť podľa naliehavosti záležitosti, a ak je to nevyhnutné, na základe hlasovania.
Stanovisko sa zaznamená v zápise z rokovania; navyše, každý členský štát má právo požiadať o zaznamenanie svojho stanoviska v zápise.
Komisia venuje najvyššiu pozornosť stanovisku vyjadrenému výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo stanovisko rešpektované.
4.	Stály výbor môže navyše preskúmať každú otázku týkajúcu sa aplikácie tejto smernice a vznesenú jeho predsedom, buď z iniciatívy predsedu alebo na žiadosť členského štátu.	N

n. a.	2	§ 6	Ak sa zistí, že harmonizovaná norma uvedená v § 5 plne nevyhovuje základným požiadavkám uvedeným v § 3, úrad to oznámi výboru Európskej komisie, spolu s uvedením dôvodov.	Ú			
6a	1.	Zmeny a doplnky k požiadavkám prílohy I.B.2 a prílohy I.C.1, ktoré sú nevyhnutné na základe vývoja technologických vedomostí a nových vedeckých poznatkov, s výnimkou priamych alebo nepriamych zmien hodnôt výfukových alebo hlukových emisií ako aj Froudovho čísla a pomeru medzi výkonom a výtlakom (P/D), prijme Komisia, ktorej bude pomáhať stály výbor ustanovený podľa článku 6 ods. 3, konajúci ako regulačný výbor v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Otázky, ktorými sa bude zaoberať zahŕňajú referenčné palivá a normy používané na testovanie výfukových a hlukových emisií.
2.	Kde sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie určené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovené na tri mesiace.
3.	Výbor prijme svoj rokovací poriadok.	n. a.							
7	1.	Keď členské štáty zistia, že výrobky, ktoré spadajú do rozsahu platnosti článku 1 a sú označené značkou CE uvedenou v prílohe IV, ak sú správne projektované, konštruované, prípadne montované, udržiavané a používané v súlade s účelom pre ktorý boli určené, môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, prijmú všetky vhodné predbežné opatrenia na ich stiahnutie z trhu alebo zakázanie či obmedzenie ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.
2.	Komisia čo najskôr začne konzultovať s príslušnými stranami. Keď po takých konzultáciách Komisia zistí, že:
-	opatrenia sú oprávnené, ihneď o tom informuje iné členské štáty, ktoré k tomu dali podnet, a ostatné členské štáty; keď rozhodnutie uvedené v odseku 1 je výsledkom nedostatkov v normách, Komisia po konzultácii s príslušnými stranami, v priebehu dvoch mesiacov predloží záležitosť výboru uvedenému v článku 6 (1), ak členský štát, ktorý prijal rozhodnutie, má v úmysle ho dodržiavať, a iniciuje postup uvedený v článku 6 (1),
-	opatrenia sú neoprávnené, ihneď informuje ostatné členské štáty, ktoré k tomu dali podnet, a výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu so sídlom v spoločenstve.
3.	Keď je nezhodný komponent uvedený v prílohe I označený značkou CE, členský štát, ktorý má dohľad nad kýmkoľvek kto značku pripevnil, prijme primerané opatrenia; tento členský štát o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.
4.	Komisia zabezpečí, aby boli členské štáty trvalo informované o pokroku a výsledku tohto postupu.	N

n. a.

N

n. a.		§ 7	Bezpečnostná klauzula
(1)	Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že rekreačné plavidlo podľa § 1 je označené CE podľa prílohy č. 4 môžeohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, prijme všetky opatrenia na jeho stiahnutie z trhu alebo zakázanie alebo obmedzenie jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.

(2)	Ak je nezhodný komponent uvedený v prílohe č. 2 označený CE, orgán dohľadu podľa § 30 zákona, prijme primerané opatrenia; tento orgán dohľadu o tom informuje Komisiu Európskej únie a ostatné členské štáty.	Ú			
8	1.	Pred uvedením výrobkov vymenovaných v článku 1 ods. 1 na trh a/alebo do prevádzky, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca sídliaci v spoločenstve, použije nasledovné postupy uvedené v odseku  2, 3 a 4 tohto článku.
	V prípade posudzovania rekreačného plavidla po jeho stavbe, ak ani výrobca ani jeho splnomocnený zástupca sídliaci v spoločenstve neplní povinnosti týkajúce sa zhody výrobku podľa tejto smernice, tieto môže prevziať každá fyzická alebo právnická osoba, ktoré uvedie výrobok na trh a/alebo do prevádzky na svoju vlastnú zodpovednosť. V takom prípade osoba, ktorá výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky musí predložiť notifikovanému orgánu žiadosť o posudok po jeho konštrukcii. Osoba, ktorá výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky musí poskytnúť notifikovanému orgánu všetky dostupné dokumenty a technické podklady vzťahujúce sa k prvému uvedeniu výrobku na trh v štáte pôvodu. Notifikovaný orgán preskúma jednotlivý výrobok a vykoná výpočty a iné hodnotenie potrebné na zabezpečenie jeho zodpovedajúcej zhody s požiadavkami smernice. V tomto prípade štítok staviteľa popísaný v prílohe I, bode 2.2 musí obsahovať slová („Osvedčenie po konštrukcii“). Notifikovaný orgán vyhotoví správu o zhode týkajúcu sa vykonaného posúdenia a informuje osobu ktorá výrobok uvedie na trh a/alebo do prevádzky o jej povinnostiach. Uvedená osoba vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV) a pripevní, alebo nechá pripevniť na výrobok značku CE, spolu s rozlišovacím číslom príslušného notifikovaného orgánu.
2.	Vzhľadom na projektovanie a konštrukciu výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), výrobca plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v spoločenstve použije tieto postupy pre kategórie projektovania A, B, C a D, ako je uvedené v bode 1 prílohy I.A:
(a)	pre kategórie A a B:
	(i)	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m: vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) popísanou v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýmkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
	(ii)	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES typová skúška (modul B) podľa prílohy VII, doplnená zhodou s typom podľa prílohy VIII, alebo ktorýmkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
(b)	pre kategóriu C:
	(i)	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m:
-	keď sú splnené zosúladené normy vzťahujúce sa k bodu 3.2 a 3.3 prílohy I.A: vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) popísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
-	keď nie sú splnené zosúladené normy vzťahujúce sa k bodu  3.2 a 3.3 prílohy I.A: vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) popísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
(ii)	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES typová skúška (modul B) podľa prílohy VII, za ktorou nasleduje zhoda s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
(c)	pre kategóriu D:
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m: vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) popísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
(d)	pre vodné skútre:
vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) popísaná v prílohe VII, za ktorou nasleduje zhoda s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H;
(e)	pre komponenty uvedené v prílohe II: akýkoľvek z týchto modulov: B+C, alebo B+D, alebo B+F, alebo G alebo H.
3.	Vzhľadom na výfukové emisie:
pre výrobky uvedené v článku 1ods. 1 písm. b, výrobca motora alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v Spoločenstve použije ES typovú skúšku (modul B) popísanú v prílohe VII, za ktorou nasleduje zhoda s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B+D, alebo B+E, alebo B+F, alebo G alebo H.
4.	Vzhľadom na emisie hluku:
(a)	pre výrobky uvedené v článku 1ods. 1 písm. c bod (i) a (ii), výrobca plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v spoločenstve použije:
	(i)	keď sa testy vykonajú s použitím zosúladenej normy(*) na meranie hluku: buď vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo overenie jednotky (modul G) podľa prílohy XI, alebo komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy XII;
	(ii)	keď sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom: buď vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo overenie jednotky (modul G) podľa prílohy XI, alebo komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy XII;
	(iii)	keď sa na posúdenie použijú údaje osvedčeného referenčného plavidla vyhotovené podľa bodu (i): buď vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus doplňujúce požiadavky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo overenie jednotky (modul G) podľa prílohy XI, alebo komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy XII;
(b)	pre výrobky uvedené v článku 1ods. 1 písm. c body (iii) a (iv), výrobca vodného skútra/motora alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v spoločenstve použije: vnútorná kontrola výroby plus doplňujúce požiadavky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo modul G alebo H.	N		§ 8	Postupy posudzovania zhody
(1)	Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. a) na trh alebo do prevádzky, vzhľadom na ich projektovanie a konštrukciu výrobca alebo jeho splnomocnenec, použije nasledovné postupy pre kategórie projektovania A, B, C a D, ako je uvedené v prílohe č. 1 písm. A v bode 1
a)	pre kategórie A a B
1.	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m: vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúška typu (postup B) opísaná v prílohe č. 7, doplnená zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýmkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H,
2.	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES skúška typu (postup B) podľa prílohy č. 7, doplnená zhodou s certifikovaným typom podľa prílohy č. 8, alebo ktorýmkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H,
b)	pre kategóriu C
1.	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m
a)	ak sú splnené harmonizované normy vzťahujúce sa k prílohe č. 1 písm. A bodom 3.2 a 3.3 vnútorná kontrola výroby (postup A) podľa prílohy č. 5, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúška typu (postup B) opísaná v prílohe č. 7, doplnená zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H;
b)	ak nie sú splnené harmonizované normy vzťahujúce sa k prílohe č. 1 písm. A bodom  3.2 a 3.3 vnútorná kontrola výroby (postup A) podľa prílohy č. 5, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúška typu (postup B) opísaná v prílohe č. 7, doplnená zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H,
2.	pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES skúška typu (postup B) podľa prílohy č. 7, za ktorou nasleduje zhoda s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H;
c)	pre kategóriu D
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m vnútorná kontrola výroby (postup A) podľa prílohy č. 5, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúška typu (postup B) popísaná v prílohe č. 7, doplnená zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H,
d)	pre vodné skútre
vnútorná kontrola výroby (postup A) podľa prílohy č. 6, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúška typu (postup B) popísaná v prílohe č. 7, za ktorou nasleduje zhoda s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H,
e)	pre komponenty uvedené v prílohe č. 2 akýkoľvek z týchto postupov: B+C, B+D, B+F, G alebo H.
(2)Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. b) na trh alebo do prevádzky, výrobca alebo jeho splnomocnenec, vzhľadom na výfukové emisie, použije ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7, za ktorou nasleduje zhoda s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B+D, B+E, B+F, G alebo H.
(3)	Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. c) body 1. a 2. na trh alebo do prevádzky, výrobca alebo jeho splnomocnenec, vzhľadom na emisie hluku, použije
a)	ak sa skúšky vykonajú s použitím harmonizovanej normy) na meranie hluku vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo overenie jednotky (postup G) podľa prílohy č. 11, alebo komplexné zabezpečenie kvality (postup H) podľa prílohy č. 12,
b)	ak sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom vnútorná kontrola výroby (postup A) podľa prílohy č. 5, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo overenie jednotky (postup G) podľa prílohy č. 11, alebo komplexné zabezpečenie kvality (postup H) podľa prílohy č. 12,
c)	ak sa na posúdenie použijú údaje osvedčeného referenčného plavidla vyhotovené podľa bodu 1 vnútorná kontrola výroby (postup A) podľa prílohy č. 5, alebo vnútorná kontrola výroby plus doplňujúce požiadavky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo overenie jednotky (postup G) podľa prílohy č. 11, alebo komplexné zabezpečenie kvality (postup H) podľa prílohy č. 12,
(4)	Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. c) body 3. a 4. na trh alebo do prevádzky, výrobca alebo jeho splnomocnenec, vzhľadom na emisie hluku, použije vnútornú kontrolu výroby plus doplňujúce požiadavky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo postup G alebo H.
(5)	Pri posudzovaní rekreačného plavidla pri stavbe, ak ani výrobca ani jeho splnomocnenec neplní povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody výrobku podľa tohto nariadenia, tieto prechádzajú na fyzickú osobu alebo právnická osoba, ktorá uvádza výrobok na trh a/alebo do prevádzky na svoju vlastnú zodpovednosť. V takom prípade osoba, ktorá výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky musí predložiť notifikovanej osobe žiadosť o posúdenie jeho konštrukcie.
(6)	Osoba, ktorá výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky musí poskytnúť notifikovanej osobe všetky dostupné dokumenty a technické podklady vzťahujúce sa na prvé uvedenie výrobku na trh v krajine pôvodu.
(7)	Notifikovaná osoba preskúma každý výrobok a vykoná výpočty a iné hodnotenie potrebné na zabezpečenie jeho zhody s požiadavkami tohto nariadenia. V tomto prípade štítok výrobcu opísaný v prílohe č. 1 bode 2.2 musí obsahovať slová „Osvedčenie po konštrukcii“. Notifikovaná osoba vyhotoví protokol o zhode týkajúci sa vykonaného posúdenia a informuje osobu ktorá výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky o jej povinnostiach. Uvedená osoba vypracuje ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15 a pripevní alebo nechá pripevniť na výrobok označenie CE spolu s identifikačným kódom príslušnej notifikovanej osoby.	Y	Y		
9	1.	Členské štáty notifikujú Komisii a iným členským štátom orgány, ktoré menovali s cieľom vykonávania úloh patriacich do postupov posudzovania zhody uvedených v článku 8, spolu so špecifickými úlohami, ktoré tieto orgány majú vykonávať, a oznámia identifikačné čísla, ktoré im predtým pridelila Komisia.
Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam notifikovaných orgánov, spolu s identifikačnými číslami, ktoré im boli pridelené, a úlohami, pre ktoré boli menované. Zabezpečí aktualizáciu zoznamu.
2.	Členské štáty uplatnia kritériá stanovené v prílohe XIV pri hodnotení orgánov a tieto majú byť v takej notifikácii uvedené. Predpokladá sa, že orgány spĺňajúce hodnotiace kritériá stanovené v príslušných harmonizovaných smerniciach spĺňajú kritériá uvedené v prílohe XIV.
3.	Členský štát stiahne súhlas s menovaním takého orgánu, ak sa zistí, že dlhšie nespĺňa kritériá uvedené v prílohe XIV. Informuje o tom ihneď Komisiu a ostatné členské štáty.	N		§ 8 ods. 3 zákona	(3) Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami 
a) stanoviská o tom, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskych spoločenstiev, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem, 
b) autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie, 
c) rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri určených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva, 
d) vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskych spoločenstiev, pričom ich text zasiela orgánom Európskych spoločenstiev.	Ú			
10	1.	Tieto výrobky musia byť označené značkou zhody CE, keď sú uvedené na trh:
(a)	rekreačné plavidlo, vodný skúter alebo komponenty uvedené v prílohe II, u ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú príslušné základné požiadavky stanovené v prílohe I;
(b)	vonkajšie motory, u ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe I.B a I.C;
(c)	hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom, u ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe I.B a I.C;
2.	Značka zhody CE, uvedená v prílohe IV, musí byť na rekreačných plavidlách, vodných skútroch podľa bodu 2.2 prílohy I.A, na komponentoch podľa prílohy II a/alebo na ich obaloch a na vonkajších motoroch a hnacích kormových motoroch so zabudovaným výfukovým systémom bodu 1.1 prílohy I.B, vyznačená viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.
K značke CE musí byť pripojené identifikačné číslo orgánu, zodpovedného za vykonanie postupov uvedených v prílohách IX, X, XI, XII a XVI.
3.	Je zakázané pripevňovať značky a nápisy na výrobky patriace do pôsobnosti tejto smernice, ktoré by mohli uviesť do omylu tretie strany vzhľadom na význam tvaru značky CE. Na výrobky patriace do pôsobnosti tejto smernice a/alebo na ich obaly sa môžu pripevniť akékoľvek iné značky za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť značky CE nie je tým znížená.
4.	Bez toho, aby to malo vplyv na článok 7:
(a)	keď členský štát zistí, že označenie CE bolo pripevnené nesprávne, výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve sú povinní skončiť s takýmto porušovaním za podmienok stanovených členským štátom;
(b)	keď nezhodnosť trvá, členský štát prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby obmedzil alebo zakázal umiestnenie príslušného výrobku na trh alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu, a to v súlade s postupom stanoveným v článku 7.	N		§ 9	Značka zhody
(1)	Označenie CE podľa prílohy č. 4 musí mať pri uvedení na trh
a)	rekreačné plavidlo, vodný skúter alebo komponenty uvedené v prílohe č. 2, pri ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1,
b)	vonkajšie motory, pri ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 písm. B a 1 písm. C,
c)	hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom, pri ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 písm. B a 1 písm. C.
(2)	Označenie CE podľa prílohy č. 4 musí byť na rekreačných plavidlách, vodných skútroch podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 2.2, na komponentoch podľa prílohy č. 2 a/alebo na ich obaloch a na vonkajších motoroch a hnacích kormových motoroch so zabudovaným výfukovým systémom podľa prílohy č. 1 písm. B bodu 1.1 vyznačená viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom. K označeniu CE musí byť pripojený identifikačný kód notifikovanej osoby zodpovednej za vykonanie postupov uvedených v prílohách č. 9, 10, 11, 12 a 16.
(3)	Na výrobky sa nesmú pripevňovať značky a nápisy na výrobky podľa tohto nariadenia, ktoré by mohli kohokoľvek uviesť do omylu vzhľadom na význam tvaru označenia CE. Na výrobky podľa tohto nariadenia alebo na ich obaly sa môžu pripevniť akékoľvek iné značky za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE nie je tým znížená.
(4)	Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že označenie CE bolo umiestnené neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnenec sú povinní skončiť s takýmto protiprávnym konaním za podmienok ustanovených orgánom dohľadu.
(5)	Ak činnosť podľa odseku 4 pokračuje orgán dohľadu prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby obmedzil alebo zakázal umiestnenie príslušného výrobku na trh alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu, a to v súlade s postupom ustanoveným v § 7.
(6)	Uplatnením odsekov 4 a 5 nie sú dotknuté ustanovenia § 7.	Ú			
11	Pre akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa tejto smernici a vedúce k obmedzeniu obchodovania a uvedenia výrobkov spomenutých v článku 1 (1) do prevádzky sa uvedú podrobné dôvody. Príslušná strana má byť o rozhodnutí čo najskôr informovaná, spolu s opravnými prostriedkami dostupnými podľa zákonov platných v príslušnom členskom štáte a obdobím, v ktorom musia byť uplatnené.	N		§ 4 ods. 6	V rozhodnutiach prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré vedie k obmedzeniu obchodovania a uvedenia výrobku podľa § 1 ods. 1 do prevádzky sa uvedú podrobné dôvody. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí byť o rozhodnutí bezodkladne informovaný, spolu s opravnými prostriedkami a obdobím, v ktorom musia byť uplatnené.	Ú			
12	Komisia prijme opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečila dostupnosť údajov ovplyvňujúcich všetky prislúchajúce rozhodnutia, ktoré sa týkajú uplatňovania tejto smernice.	n. a.							
13	1.	Členské štáty prijmú zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty budú také opatrenia uplatňovať od 1. januára 2005.
2.	Členské štáty povolia uviesť na trh a/alebo do prevádzky výrobky, ktoré na ich území ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice spĺňajú platné predpisy takto:
(a)	do 31. decembra 2005 pre výrobky podľa článku 1 ods.1 písm. a);
(b)	do 31. decembra 2005 pre vznetové motory a štvordobé zážihové motory; a;
(c)	do 31. decembra 2006 dvojdobé zážihové motory.
3.	Členské štáty uvedú priamo v ustanoveniach prijatých podľa odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
4.	Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.	N		§ 13	Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Na výrobky podľa § 1 ods. 1 písm. a) bod 2, písm. b) a c) sa toto nariadenie vzťahuje len pri prvom uvedení na trh a/alebo do prevádzky.
(2) Ak výrobky spĺňajú podmienky uvedenia na trh a/alebo do prevádzky podľa súčasných právnych predpisov, možno ich podľa tohto nariadenia uviesť na trh a/alebo do prevádzky takto:
a)	do 31. decembra 2005 pre výrobky podľa článku 1 ods.1 písm. a);
b)	do 31. decembra 2005 pre vznetové motory a štvordobé zážihové motory; a;
c)	do 31. decembra 2006 dvojdobé zážihové motory.	Ú			
14	Táto Smernica nadobudne platnosť v deň jej oficiálneho zverejnenia v Official Journal of the European Communities.	n. a.			Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.				
I	ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE A KONŠTRUKCIU REKREAČNÝCH PLAVIDIEL
1.	PROJEKTOVÉ KATEGÓRIE PLAVIDIEL
Projektová kategória	
Sila vetra
(Beaufortova stupnica)	
Závažná výška vlny 
(H 1/3, metre)	

A -"Oceán"	
> 8	
> 4	

B -"Otvorené more"	
≤ 8	
≤ 4	

C -"Pobrežie"	
≤ 6	
≤ 2	

D -"Chránené vody"	
≤ 4	
≤ 0,5	

Definície:
A.	OCEÁN: Projektovaná pre väčšie plavby, pri ktorých môže sila vetra presiahnuť hodnotu 8 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 4 m, a lode sú prevažne sebestačné.
B.	OTVORENÉ MORE: Projektovaná pre plavby na otvorenom mori, pri ktorých môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 8 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 4 m.
C.	POBREŽIE: Projektovaná pre plavby v pobrežných vodách, väčších zálivoch, ústiach, jazerách a riekach, kde môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 6 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 2 m.
D.	CHRÁNENÉ VODY: Projektovaná pre plavby na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 4 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 0,5 m.
Plavidlá každej kategórie musia byť projektované a konštruované tak, aby vyhovovali týmto parametrom vzhľadom na stabilitu, plávateľnosť a iné príslušné základné charakteristiky uvedené v zozname v prílohe I, a aby mali dobré manipulačné charakteristiky.
2.	VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
Rekreačné plavidlá a komponenty uvedené v prílohe II majú spĺňať základné požiadavky, pokiaľ pre ne platia.
2.1	Identifikácia trupu
Každé plavidlo sa označí identifikačným číslom trupu zahŕňajúcim nasledovné informácie:
-	znak výrobcu,
-	štát výrobcu,
-	špecifické sériové číslo,
-	rok výroby,
-	z ktorého roku je model.
Príslušné harmonizované normy udávajú podrobnosti o týchto požiadavkách.
2.2	Štítok staviteľa
Každé plavidlo sa vybaví trvanlivo pripevnenou tabuľkou namontovanou oddelene od identifikačného čísla trupu plavidla, na ktorej sa uvedú nasledovné informácie:
-	názov výrobcu,
-	označenie CE (pozri prílohu IV),
-	projektová kategória plavidla podľa oddielu 1,
-	maximálne zaťaženie podľa oddielu 3.6, odporučené výrobcom,
-	počet osôb odporučený výrobcom, na prepravu ktorých bolo plavidlo projektované.
2.3	Ochrana pred pádom cez palubu a prostriedky pre opätovné  nalodenie
V závislosti na projektovej kategórii má byť plavidlo projektované tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu cez palubu a uľahčilo opätovné nalodenie.
2.4	Viditeľnosť z hlavného kormidelného miesta
Na motorových lodiach má hlavné kormidelné miesto umožňovať operátorovi za normálnych podmienok používania (rýchlosť a zaťaženie) dobrú viditeľnosť na všetky strany.
2.5	Príručka majiteľa
Každé plavidlo má mať príručku majiteľa v úradnom jazyku spoločenstva alebo v jazykoch, ktoré môže určiť členský štát, v ktorom sa vykoná označenie v súlade so zmluvou. Táto príručka má venovať pozornosť najmä na nebezpečenstvo požiaru a zaplavenia a má obsahovať informácie uvedené v zozname v oddieloch 2.2, 3.6 a 4, ako aj hmotnosť nezaťaženého plavidla v kilogramoch.
3.	CELISTVOSŤ A KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY
3.1	Konštrukcia
Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia má zabezpečiť, aby bolo plavidlo dostatočne pevné vo všetkých aspektoch. Osobitná pozornosť sa venuje projektovej kategórii podľa bodu 1 a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s oddielom 3.6.
3.2	Stabilita a voľný bok
Plavidlo má mať dostatočnú stabilitu a voľný bok v závislosti na svojej projektovej kategórii podľa oddielu 1 a maximálnom zaťažení odporučenom výrobcom v súlade s oddielom 3.6.
3.3	Plávateľnosť a plávanie
Plavidlo má byť konštruované tak, aby bolo zabezpečené, že charakteristiky plávateľnosti zodpovedajú projektovej kategórii podľa bodu 1 a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s bodom 3.6. Všetky obývateľné viactrupové plavidlá sa konštruujú tak, aby mali dostatočnú plávateľnosť a ostali plávať aj v prevrátenej polohe.
Plavidlá s dĺžkou menšou než 6 m, ktoré sú schopné plavby v močaristých vodách, keď sa používajú vo svojej projektovej kategórii, sa vybavia primeranými prostriedkami na plávanie v takýchto podmienkach.
3.4	Otvory v trupe, palube a nadstavbe
Otvory v trupe, palube(ách) a nadstavbe nesmú narušovať konštrukčnú celistvosť plavidla ani jeho vodotesnosť, keď je uzavreté.
Okná, bočné okná, dvere a kryty otvorov musia vydržať nápor vody, s ktorou sa pravdepodobne dostanú do styku v ich špecifickej polohe, ako aj hmotnosť osôb pohybujúcich sa po palube, keď sú sústredené na jednom mieste.
Zariadenia na trupe konštruované tak, že môžu vpúšťať a vypúšťať vodu z trupu a nachádzajú sú pod čiarou ponoru plavidla zodpovedajúcou maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa oddielu 3.6, sa vybavia uzávermi, ktoré majú byť ľahko prístupné. 
3.5	Zaplavenie
Všetky plavidlá sa projektujú tak, aby sa minimalizovalo riziko potopenia.
Osobitná pozornosť sa podľa potreby má venovať:
-	kokpitom a medzinadstavbovým priestorom, ktoré by sa mali samovoľne odvodňovať alebo mali by mať iné prostriedky na to, aby udržiavali vodu mimo vnútorných priestorov plavidla,
-	vetracím zariadeniam,
-	odstráneniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.
3.6	Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom
Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom (palivo, voda, rôzne zariadenia a osoby (v kg), pre ktoré bolo plavidlo projektované, ako je to uvedené na štítku staviteľa, sa  stanoví podľa projektovej kategórie (bod 1), stability a voľného boku (bod 3.2) a plávateľnosti a plávania (bod 3.3).
3.7	Uloženie záchranných pltí
Všetky plavidlá kategórií A a B a plavidlá kategórií C a D dlhšie než šesť metrov majú byť vybavené jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchrannú plť (plte) dostatočne veľké nato, aby uniesli počet osôb, pre ktorý je plavidlo projektované podľa odporučenia výrobcu. Toto úložné miesto má (tieto úložné miesta majú) byť kedykoľvek ľahko prístupné.
3.8	Únik
Všetky obývateľné viactrupové plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov majú byť vybavené primeranými únikovými prostriedkami v prípade prevrátenia.
Všetky obývateľné plavidlá majú byť vybavené primeranými únikovými prostriedkami v prípade požiaru.
3.9	Kotvenie, uväzovanie a remorkáž
Všetky plavidlá, s prihliadnutím na projektovú kategóriu a ich charakteristiky, majú byť vybavené jedným alebo viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné bezpečne zniesť kotevné, uväzovacie alebo vlečné zaťaženie.
4.	OVLÁDACIE CHARAKTERISTIKY
Výrobca zabezpečí, aby ovládacie charakteristiky plavidla zodpovedali najvýkonnejšiemu motoru, pre ktorý bolo plavidlo projektované a konštruované. Pri všetkých rekreačných námorných motoroch má byť maximálny menovitý výkon motora deklarovaný v pokynoch majiteľa v súlade s harmonizovanou normou.
5.	POŽIADAVKY NA MONTÁŽ
5.1	Motory a priestory v motore
5.1.1	Vnútorný motor
Všetky vnútorné motory sa umiestnia v ohrade oddelenej od obytných priestorov a montujú sa tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo rozšírenia požiaru, ako aj nebezpečenstvo výskytu toxických výparov, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných priestoroch.
Časti stroja a jeho príslušenstvo, ktoré si vyžadujú časté kontroly a/alebo údržbu, majú byť ľahko prístupné.
Izolačné materiály vo vnútri motorových priestorov majú byť nehorľavé.
5.1.2	Vetranie
Motorové oddelenie sa má vetrať. Musí sa zabrániť nebezpečenstvu vniknutia vody do motorového oddelenia cez všetky prívody.
5.1.3	Nechránené časti
Pokiaľ nie je motor chránený krytom alebo svojou vlastnou ohradou, nechránené pohybujúce sa alebo zahriate časti motora, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb, sa musia účinne zakryť.
5.1.4	Spúšťanie závesného motora
Všetky plavidlá so závesnými motormi majú mať zariadenie, ktoré zabráni spusteniu motora v zábere, a to okrem prípadu:
(a)	keď motor vyvinie statický ťah menší než 500 newtonov (N);
(b)	keď má motor obmedzovacie zariadenie so škrtiacou klapkou obmedzujúce ťah na 500 N v čase spustenia motora.
5.2	Palivový systém
5.2.1	Všeobecne
Plniace, skladovacie, vypúšťacie a prívodné palivové systémy a zariadenia sa majú konštruovať a montovať tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru a výbuchu.
5.2.2	Palivové nádrže
Palivové nádrže, potrubia a hadice majú byť zabezpečené a oddelené alebo chránené pred akýmkoľvek významnejším zdrojom tepla. Materiál nádrží a ich konštrukcia majú zodpovedať ich kapacite a typu paliva. Všetky palivové  priestory sa majú vetrať.
Kvapalinové palivo s bodom vzplanutia pod 55 °C má byť v nádržiach, ktoré nie sú súčasťou trupu, a sú:
(a)	izolované od motorového oddelenia a od iných zdrojov vznietenia;
(b)	oddelené od obytných priestorov.
Kvapalinové palivo s bodom vzplanutia rovným alebo väčším než 55 °C môže byť v nádržiach, ktoré sú súčasťou trupu.
5.3	Elektrický systém
Elektrické systémy majú byť konštruované a inštalované tak, aby zabezpečili správnu prevádzku plavidla za normálnych podmienok používania, a majú byť také, aby minimalizovali riziko požiaru a úderu elektrickým prúdom.
Pozornosť sa má venovať opatreniam týkajúcim sa ochrany pred preťažením a skratom vo všetkých obvodoch, s výnimkou obvodov spúšťania motora zásobovaných akumulátormi.
Má byť zabezpečené vetranie zabraňujúce nahromadeniu plynov, ktoré by mohli byť emitované z akumulátorov. Akumulátory majú byť pevne uchytené a chránené pred vniknutím vody.
5.4	Kormidelný systém
5.4.1	Všeobecne
Kormidelné systémy majú byť projektované, konštruované a montované tak, aby umožňovali prenos zaťažení kormidla za predvídateľných prevádzkových podmienok.
5.4.2	Núdzové systémy
Plachetnice a lode s jedným vnútorným motorom s diaľkovo riadenými kormidelnými systémami sa majú zabezpečiť núdzovými prostriedkami riadenia plavidla pri zníženej rýchlosti.
5.5	Plynový systém
Plynové systémy pre domáce použitie majú byť zabezpečené odsávaním výparov a konštruované a montované tak, aby sa zabránilo úniku plynov a nebezpečenstvu výbuchu, a majú byť schopné testovania na netesnosti. Materiály a komponenty  majú zodpovedať špecifickému používanému plynu a majú odolávať tlakom a vplyvom morského prostredia.
Každý spotrebič má byť vybavený zariadením pre poruchy horenia, ktoré je účinné na všetkých horákoch. Každý plynový spotrebič musí byť vybavený samostatnou vetvou rozvodného systému a každý spotrebič musí byť ovládaný samostatným uzavieracím zariadením. Musí byť zabezpečené primerané vetranie, aby sa zabránilo nebezpečenstvu únikov plynu a splodín horenia.
Všetky plavidlá s trvalo inštalovaným plynovým systémom majú byť vybavené ohradou na všetky plynové fľaše. Ohrada má byť oddelená od obytných oddelení, prístupná len zvonku a vetraná na vonkajšej strane tak, že akýkoľvek unikajúci plyn unikne cez palubu. Každý trvalý zabudovaný plynový systém sa po inštalovaní testuje.
5.6	Protipožiarna ochrana
5.6.1	Všeobecne
Typ inštalovaného zariadenia a usporiadanie plavidla musia brať na zreteľ riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Osobitná pozornosť sa má venovať okoliu zariadení s otvoreným plameňom, horúcim plochám alebo motorom a pomocným strojom, olejovým a palivovým prietokom, nekrytým olejovým a palivovým potrubiam a elektrickému vedeniu nad horúcimi plochami strojov.
5.6.2	Protipožiarne zariadenie
Plavidlo má byť vybavené protipožiarnym zariadením primeraným riziku požiaru. Uzávery benzínového motora majú  byť chránené hasiacim systémom, ktorý zabráni otvoreniu  uzáverov v prípade požiaru. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, majú byť ľahko prístupné a majú byť umiestnené tak, aby mohli byť ľahko dosiahnuteľné z hlavného kormidelného miesta plavidla.
5.7	Navigačné pozičné svetlá
Keď je plavidlo vybavené navigačnými svetlami, musia sa zhodovať s predpismi Colreg 1972 alebo CEVNI.
5.8	Ochrana pred vypustením
Plavidlo má byť konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému vypusteniu nečistôt (oleja, paliva, atď.) cez palubu.
Plavidlo vybavené toaletami má mať buď:
(a)	zberné nádrže; alebo
(b)	zariadenie, ktoré umožní dočasne inštalovať zberné nádrže v oblastiach, kde je vypúšťanie ľudského odpadu obmedzené.
Navyše, všetky potrubia pre ľudský odpad pozdĺž celého trupu majú byť zabezpečené ventilmi, ktoré sa môžu dať nepriepustne uzavrieť.
B	Základné požiadavky na výfukové emisie z hnacích motorov
Hnacie motory musia spĺňať tieto základné požiadavky na výfukové emisie.
1.	Identifikácia motora
1.1	Každý motor musí byť zreteľne označený týmito údajmi:
-	obchodná značka alebo meno výrobcu,
-	typ motora, prípadne rodina motorov,
-	jednoznačné identifikačné číslo motora,
-	značka CE, ak sa vyžaduje podľa článku 10.
1.2	Tieto údaje musia pretrvávať počas normálnej životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas normálnej životnosti motora a nálepky/štítky sa nemohli odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.
1.3	Tieto údaje musia byť umiestnené na časť motora, ktorá je potrebná pre normálnu činnosť motora a nevyžaduje si počas normálnej životnosti výmenu.
1.4	Tieto údaje musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko viditeľné pre priemerného človeka potom, čo boli na motor namontované všetky komponenty potrebné pre jeho činnosť.
2.	Požiadavky na výfukové emisie
Hnacie motory musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby po správnej montáži a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limitné hodnoty získané z tejto tabuľky:
Tabuľka 1
Typ	
Oxid uhoľnatý
	
Uhľovodíky
	
Oxidy dusíka NOx	
Častice PT	

A	
B	
n	
A	
B	
n	

Dvojdobý zážihový 	
150,0	
600,0	
1,0	
30,0	
100,0	
0,75	
10,0	
Nepoužiteľné	

Štvordobý zážihový 	
150,0	
600,0	
1,0	
6,0	
50,0	
0,75	
15,0	
Nepoužiteľné	

Vznetový	
5,0	
0	
0	
1,5	
2,0	
0,5	
9,8	
1,0	

Keď sú A, B a n konštanty v súlade s tabuľkou, PN je menovitý výkon motora v kW a výfukové emisie sa merajú v súlade s zosúladenou u normou(*).
Pre motory s výkonom nad 130 kW sa môžu použiť testovacie cykly E3 (IMO) alebo E5 (vodný šport).
Referenčné palivá, ktoré sa majú použiť na test emisií z motorov poháňaných benzínom a naftou musia zodpovedať palivám upresneným v smernici 98/69/ES (príloha IX, tabuľky 1 a 2) a z motorov na skvapalnený ropný plyn, palivám upresneným v smernici 98/77/ES.
3.	Životnosť
Výrobca motora musí dodať pokyny týkajúce sa montáže a údržby, ktoré v prípade ich dodržiavania zabezpečia, že motor pri normálnom používaní bude spĺňať uvedené limity počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.
Tieto informácie získa výrobca motora na základe predchádzajúceho únavového testu, založeného na normálnych prevádzkových cykloch a na základe výpočtu únavy komponentov tak, aby mohol vypracovať potrebné pokyny týkajúce sa údržby a vybaviť nimi všetky nové motory pri ich prvom uvedení na trh.
Normálna životnosť motora sa rozumie:
(a)	vnútorné alebo hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho: 480 hodín alebo 10 rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr;
(b)	motory vodných skútrov: 350 hodín alebo päť rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr;
(c)	vonkajšie motory: 350 hodín alebo 10 rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr.
4.	Príručka majiteľa
S každým motorom sa musí dodať príručka majiteľa v jazyku alebo jazykoch spoločenstva, ktoré môže určiť členský štát, v ktorom sa motor uvedie na trh. Táto príručka musí obsahovať:
(a)	pokyny týkajúce sa montáže a údržby potrebné pre správne fungovanie motora v zhode s požiadavkami bodu 3 (Životnosť);
(b)	údaj o výkone motora meraný podľa harmonizovanej normy.
C	Základné požiadavky na emisie hluku
Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom sa musia zhodovať s týmito požiadavkami na hladinu hluku.
1.	Hladiny hluku
1.1	Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby ich emisie hluku merané v súlade s testami definovanými v zosúladenej norme (**) nepresiahli limitné hodnoty uvedené v tejto tabuľke:
Tabuľka 2
Výkon jedného motora
v kW	
Maximálna hladina akustického tlaku = LpASmax v dB	

PN ≤ 10	
67	

10 < PN ≤ 40	
72	

PN > 40	
75	

kde PN je menovitý výkon motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax = maximálna hladina akustického tlaku v dB.
U dvoj a viacmotorových jednotiek všetkých typov motora sa môže zvýšiť limitná hodnota o 3 dB.
1.2	Alternatíva testov merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak je jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom je ≤ 40 a keď motor a výfukový systému sú namontované v súlade so špecifikáciami výrobcu.
1.3	"Froudovo číslo" sa vypočíta vydelením maximálnej rýchlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou čiary ponoru Lwl (m) vynásobenou danou gravitačnou konštantou, (g = 9,8 m/s2)

„Pomer výkon/výtlak“ sa vypočíta vydelením výkonu motora P (kW) výtlakom plavidla 
1.4	Ďalšia alternatíva testov merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak sú jeho kľúčové konštrukčné parametre rovnaké alebo porovnateľné s parametrami osvedčovacieho referenčného plavidla v rámci tolerancií určených v zosúladenej norme.
1.5	„Osvedčovacie  referenčné plavidlo“ znamená osobitnú  kombináciu trupu a vnútorného motora alebo hnacieho kormového motora bez zabudovaného výfukového systému, u ktorej bola stanovená zhoda s požiadavkami na emisie hluku merané v súlade s oddielom 1.1 a u ktorej boli všetky príslušné kľúčové konštrukčné parametre a merania hladiny hluku následne zaradené do uverejneného zoznamu osvedčovacích referenčných plavidiel.
2.	Príručka majiteľa
U rekreačného plavidla s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a vodného skútra, príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy I.A oddielu 2.5 musí obsahovať informácie potrebné na udržanie plavidla a výfukového systému v stave, ktorý pokiaľ je to možné, zabezpečí pri normálnom používaní zhodu s určenými limitnými hodnotami hluku.
U vonkajších motorov musí príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy I.B bod 4 obsahovať informácie potrebné na udržanie vonkajšieho motora v stave, ktorý pokiaľ je to možné, zabezpečí pri normálnom používaní zhodu so určenými limitnými hodnotami hluku.	N		Príl. 1	Základné požiadavky
Na účely tejto prílohy pojem plavidlo znamená rekreačné plavidlo a vodný skúter.
A. Základné požiadavky na projektovanie a stavbu plavidiel
1.	Projektové kategórie lodí
Projektová kategória	
Sila vetra 
(Beaufortova stupnica)	
Charakteristická výška vlny (H 1/3, v metroch)	

A – „Oceánska plavba“	
Viac ako 8	
4 a viac	

B – „Morská plavba“	
do 8 vrátane	
do 4 vrátane	

C – „Príbrežná plavba“	
do 6 vrátane	
do 2 vrátane	

D – „Plavba v chránených vodách“	
do 4 vrátane	
do 0,3 vrátane	

Poznámky:
A.	OCEÁNSKA PLAVBA: Projektovaná na dlhé plavby, pri ktorých môžu byť podmienky presahujúce hodnoty sily vetra 8 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny 4 m a viac, a plavidlá môžu pokračovať v plavbe väčšinou sebestačné, s výnimkou extrémnych poveternostných podmienok.
B.	MORSKÁ PLAVBA: Projektovaná na plavbu na otvorenom mori, kde podmienky sily vetra môžu byť až do a vrátane hodnoty 8 (Beaufortovej stupnice) a kde výška vĺn dosahuje až do hodnoty a vrátane 4 m.
C.	PRÍBREŽNÁ PLAVBA: Projektovaná na pobrežnú plavbu a plavbu vo väčších zátokach, ústiach riek, jazerách a riekach, kde sila môže vetra dosiahnuť až do a vrátane hodnoty 6 (Beaufortovej stupnice) a kde výška vĺn dosahuje až hodnoty a vrátane 2m.
D.	PLAVBA V CHRÁNENÝCH VODÁCH: Projektovaná na plavbu v chránených pobrežných vodách, malých zálivoch, na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde sila vetra môže dosiahnuť hodnotu 4 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny dosahuje 0,3 m, spôsobená napríklad prechádzajúcimi plavidlami.
Plavidlo v každej kategórii musí byť navrhnuté a konštruované tak, aby odolávali namáhaniu s týmito parametrami pokiaľ ide o stabilitu, plávateľnosť a iné príslušné základné požiadavky uvedené v tejto prílohe a musí mať dobré manévrovacie charkteristiky.
2.	Všeobecné požiadavky projektovania
Výrobky podľa § 1 ods. 1 písm. a) musia spĺňať základné požiadavky, ak sa na ne vzťahujú.
2.1 Identifikácia plavidla
Každé plavidlo sa označí identifikačným číslom, vrátane tejto informácie:
a)	kód výrobcu,
b)	krajina výroby,
c)	osobitné výrobné číslo,
d)	rok výroby,
e)	model roku.
Príslušná harmonizovaná slovenská technická norma udáva podrobnosti o týchto požiadavkách.
2.2	Štítok výrobcu
Každé plavidlo sa vybaví pevne pripevným štítkom namontovaným oddelene od identifikačného kódu trupu plavidla, ktorý obsahuje tieto informácie:
a)	názov výrobcu,
b)	označenie CE (príloha č. 4),
c)	kategória projektu lode podľa bodu 1,
d)	najväčšie zaťaženie odporúčané výrobcom podľa bodu 3.6, okrem hmotnosti obsahu pevných nádrží, ak sú naplnené,
e)	výrobcom odporučený počet prepravovaných osôb, na ktorý je plavidlo navrhnuté.
2.3	Ochrana pred pádom cez palubu a možnosť opätovného nalodenia
V závislosti od kategórie projektu sa plavidlo navrhne tak, aby minimalizovalo nebezpečie spadnutia cez palubu a umožňovalo opätovné nalodenie.
2.4	Viditeľnosť z hlavného kormidelného miesta
Na motorových člnoch hlavné stanovište ovládania plavidla umožňuje osobe odborne spôsobilej na vedenie plavidla, za normálnych podmienok používania (rýchlosti a zaťaženia), dobrú viditeľnosť na všetky smery.
2.5	Príručka majiteľa
Každé plavidlo sa vybaví príručkou majiteľa v štátnom jazyku. Táto príručka upozorňuje na nebezpečenstvo požiaru a potopenia sa plavidla a obsahuje informácie uvedené v bodoch 2.2, 3.6 a 4 a tiež hmotnosť nezaťaženého plavidla v kilogramoch.
3.	Úplnosť a konštrukčné požiadavky
3.1	Konštrukcia
Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia zabezpečujú, aby bolo plavidlo dostatočne pevné vo všetkých ohľadoch. Mimoriadna pozornosť je venovaná kategórii projektu podľa bodu 1 a najväčšiemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6.
3.2	Stabilita a voľný bok
Plavidlo má dostatočnú stabilitu a voľný bok s ohľadom na svoju projektovú kategóriu podľa bodu 1 a na výrobcom odporúčané najväčšie zaťaženie podľa bodu 3.6.
3.3	Výtlak a plávateľnosť
Plavidlo sa konštruuje tak, aby boli zabezpečené charakteristiky plávateľnosti zodpovedajúce jeho projektovej kategórii podľa bodu 1 a najväčšiemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6. Všetky obývateľné viactrupové plavidlá sa skonštruujú tak, aby mali dostatočný výtlak, aby zostali plávať aj v prevrátenej polohe.
Plavidlá o menšej dĺžke než 6 m, ktoré sú náchylné k zalievaniu cez voľný bok a ak sú používané vo svojej projektovej kategórii, sa vybavia príslušnými prostriedkami plávateľnosti pre prípad ich zaplavenia.
3.4	Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe
Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe ak sú zatvorené, nezoslabujú konštrukčnú celistvosť plavidla ani neporušujú jeho vodotesnosť.
Okná, bočné okná, dvere a kryty otvorov vydržia tlak vody úmerný tomu, s akým sa môžu stretnúť v špecifických situáciách, ako aj bodovému zaťaženiu vyvinutému váhou osoby pohybujúcej sa po palube.
Priechodné armatúry trupu navrhnuté na umožnenie prietoku vody dovnútra trupu alebo von z trupu pod vodoryskou zodpovedajúcou výrobcom odporúčanému najväčšiemu ponoru podľa bodu 3.6 sa vybavia prostriedkami na uzavretie prietoku, ktoré sú ľahko prístupné.
3.5	Zaplavenie
Všetky plavidlá sa skonštruujú tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo ich potopenia. Mimoriadna pozornosť sa venuje najmä:
a)	kokpitu a svetlíkom, ktoré by mali byť samo odvodňujúce alebo by mali mať iné spôsoby na odvedenie vody mimo priestorov plavidla,
b)	vetracím zariadeniam,
c)	odstraňovaniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.
3.6	Najväčšie zaťaženie odporúčané výrobcom
Výrobcom odporúčané najväčšie zaťaženie lode vrátane paliva, vody, zásob potravín, rôzneho zariadenia a osôb (v kilogramoch), na ktoré bolo plavidlo navrhnuté je ustanovené podľa konštrukčnej kategórie (bod 1), stability a voľného boku (bod 3.2), výtlaku a plávateľnosti (bod 3.3).
3.7	Uloženie záchranných prostriedkov
Všetky plavidlá kategórie A a B a plavidlá kategórie C a D dlhšie než šesť metrov sa vybavujú jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchranný ostrovček alebo člny dostatočne veľkej kapacity na umiestnenie osôb, na prepravu ktorých bolo plavidlo navrhnuté tak, ako je to odporúčané výrobcom. Miesta na umiestnenie osôb sú ľahko prístupné v akomkoľvek čase.
3.8	Únik
Všetky obývateľné viactrupové plavidlá presahujúce 12 m sa vybavujú núdzovými únikovými možnosťami pre prípad prevrátenia.
V obývateľných častiach plavidiel sa vyhotovujú únikové cesty vedúce k únikovým východom na evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru.
3.9	Kotvenie, uviazanie a vlečenie plavidla
Všetky plavidlá s prihliadnutím na projektovú kategóriu a ich charakteristiky sa vybavujú jedným alebo viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami schopnými zniesť záťaž ich bezpečného zakotvenia, uviazania alebo vlečenia.
4.	Ovládateľnosť
Výrobca zabezpečí, aby vlastnosti ovládania plavidla, spĺňali všetky podmienky s najvýkonnejším motorom, pre ktorý bolo plavidlo projektované a skonštruované. Pre všetky rekreačné lodné motory sa v užívateľskej príručke deklaruje najvyšší menovitý výkon motora podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.
5.	Montážne požiadavky
5.1	Motory a priestory pre motory
5.1.1	Zabudovaný motor
Všetky zabudované motory sa umiestňujú v uzavretých priestoroch oddelených od obytných častí a montujú tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo vzniku výbuchu, vzniku požiaru alebo šírenia požiaru, ako aj výskytu toxických spalín, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných častiach.
Časti motora a príslušenstvo, ktoré vyžadujú častú kontrolu a/alebo servis sú ľahko prístupné.
Vo vnútri motorového priestoru sa používajú len nehorľavé izolačné materiály.
5.1.2	Vetranie
Motorový priestor je vetrateľný. Zamedzí sa nebezpečným priesakom vody do motorového priestoru cez všetky vtoky.
5.1.3	Nechránené časti
Exponované pohyblivé alebo horúce časti motora, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb sa účinne zakryjú, ak motor nie je chránený krytom alebo svojou vlastnou ochrannou kapotou.
5.1.4	Spúšťanie prívesného motora
Všetky lode s prívesnými motormi majú zariadenie na zamedzenie spúšťania motora v zábere, okrem prípadu keď motor:
vyvinie menší ťah než 500 N, alebo
má regulátor na obmedzenie ťahu na 500 N v čase štartovania motora.
5.1.5	Vodné skútre bez vodiča
Vodné skútre musia byť projektované s automatickým vypnutím motora alebo s automatickým zariadením, ktoré uvedie plavidlo do pomalého kruhového pohybu a pohybu smerom vpred, keď vodič úmyselne vystúpi alebo vypadne z plavidla.
5.2	Palivový systém
5.2.1	Všeobecne
Čerpanie, uskladnenie, odvzdušnenie a sústava palivového systému a ich zariadenia sa navrhujú a inštalujú tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu.
5.2.2	Palivové nádrže
Palivové nádrže, potrubia a hadice musia byť zabezpečené a oddelené alebo chránené pred akýmkoľvek väčším zdrojom tepla. Materiál, z ktorého sa nádrže vyrábajú a ich konštrukcia musí zodpovedať ich kapacite a typu paliva. Priestory s palivovými nádržami a palivovou sústavou musia byť nepretržite vetrané.
Benzín musí byť v nádržiach, ktoré nie sú súčasťou trupu a sú
a)	izolované od motorového priestoru a od všetkých ďalších zápalných zdrojov,
b)	oddelené od obytných priestorov.
Nafta môže byť v nádržiach, ktoré sú súčasťou trupu.
5.3	Elektrický systém
Elektrické systémy sa navrhujú a inštalujú tak, aby zabezpečovali normálnu prevádzku plavidla za normálnych podmienok používania a sú také, aby minimalizovali riziko požiaru alebo elektrického šoku.
Pozornosť treba venovať opatreniam ochrany pred preťažením a ochrane všetkých obvodov pred skratom s výnimkou obvodov spúšťania motora, napájaných akumulátorových batérií.
Vetranie sa zabezpečí tak, aby sa predišlo nahromadeniu plynov, ktoré by sa mohli uvoľniť z batérií. Batérie sa pevne uchytia a chránia pred vniknutím vody.
5.4	Kormidlový systém
5.4.1	Všeobecne
Kormidlový systém plavidla sa projektuje, zhotovuje a montuje tak, aby umožňoval prenos zaťaženia kormidla za predvídateľných prevádzkových podmienok.
5.4.2	Havarijné systémy
Plachetnice a jednomotorové plavidlá so zabudovaným motorovým pohonom s diaľkovo ovládaným systémom riadenia kormidla sa vybavujú núdzovými prostriedkami riadenia plavidla pri zníženej rýchlosti.
5.5	Plynový systém
Plynové systémy pre bytové použitie sa zabezpečujú odsávaním výparov a projektujú a montujú tak, aby sa zabránilo úniku plynov a nebezpečenstvu vzniku požiaru a výbuchu a sú schopné podrobiť sa skúške netesnosti. Materiály a súčiastky sú vhodné pre špecifické použité plyny a odolávajú tlakom a vplyvom morského prostredia. Každý spotrebič sa vybavuje zariadením na poruchy horenia, ktoré je účinné na všetkých horákoch. Každý plynový spotrebič sa vybaví samostatnou prípojkou rozvodného systému a každý spotrebič sa ovláda samostatným uzáverom. Zabezpečí sa primerané vetranie, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej koncentrácie splodín horenia alebo uniknutého plynu.
Na všetkých plavidlách s trvalo namontovaným plynovým systémom sa vyhradí miesto na uloženie všetkých plynových tlakových fliaš. Vyhradené miesto sa oddelí od obývacích miestností a je dostupné iba z vonkajšej strany a vetrané smerom von tak, aby akýkoľvek únik plynu bol odvedený mimo palubu. Každý trvalo namontovaný plynový systém sa po namontovaní vyskúša.
5.6	Požiarna ochrana
5.6.1	Všeobecne
Typ nainštalovaného zariadenia a priestorové usporiadanie plavidla berie do úvahy nebezpečenstvo vzniku a šírenia sa požiaru. Osobitná pozornosť sa venuje okoliu zariadení, pri ktorých sa manipuluje s otvoreným ohňom, horúcim miestam alebo motorom a pomocným zariadeniam, výtokom olejov a paliva, nezakrytým olejovým alebo palivovým potrubiam a vyhýba sa vedeniu elektrickej inštalácie nad horúcimi miestami strojov.
5.6.2	Protipožiarne zariadenie
Plavidlo musí byť vybavené protipožiarnym zariadením primeraným riziku vzniku požiaru, alebo musí byť udané umiestnenie a kapacita protipožiarneho zariadenia zodpovedajúceho riziku požiaru. Plavidlo sa nesmie uviesť do prevádzky, kým nie je vybavené zodpovedajúcim protipožiarnym zariadením. Skrine benzínového motora musia byť chránené hasiacim systémom, ktorý zabráni ich otvoreniu v prípade požiaru. Ak je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tieto musia byť ľahko prístupné a jeden musí byť umiestnený tak, aby mohol byť ľahko dosiahnuteľný z hlavného kormidelného miesta plavidla.
5.7	Navigačné pozičné svetlá
Navigačné svetlá plavidla musia pri plavbe na mori zodpovedať dohovoru COLREG 1972 alebo Poriadku plavebnej bezpečnosti (CEVNI) ak ide o vnútrozemskú plavbu.
5.8	Ochrana pred znečistením vody a zariadenia na uľahčenie odstránenia odpadu na zemi
Plavidlo musí byť konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému vypusteniu nečistôt (oleja, paliva, atď.) cez palubu.
Plavidlo vybavené toaletami musí mať
a)	zberné nádrže, alebo
b)	zariadenie, ktoré umožní dočasne inštalovať zberné nádrže.
Plavidlo s pevne zabudovanými zbernými nádržami musí byť vybavené štandardnou odpadovou prípojkou, ktorá umožní spojenie zberných zariadení s odpadovým potrubím plavidla.
Okrem toho každé potrubie vedúce cez trup plavidla a určené pre ľudský odpad, musí byť vybavené ventilmi, ktoré sa dajú v uzavretej polohe zaistiť.
B	Základné požiadavky na výfukové emisie z hnacích motorov
Hnacie motory musia spĺňať tieto základné požiadavky na výfukové emisie.
1.	Identifikácia motora
1.1	Každý motor musí byť zreteľne označený týmito údajmi:
a)	obchodná značka alebo meno výrobcu,
b)	typ motora, prípadne rodina motorov,
c)	jednoznačné identifikačné číslo motora,
d)	značka CE, ak sa vyžaduje podľa článku 10.
1.2	Tieto údaje musia pretrvávať počas normálnej životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas normálnej životnosti motora a nálepky/štítky sa nemohli odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.
1.3	Tieto údaje musia byť umiestnené na časť motora, ktorá je potrebná pre normálnu činnosť motora a nevyžaduje si počas normálnej životnosti výmenu.
1.4	Tieto údaje musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko viditeľné pre priemerného človeka potom, čo boli na motor namontované všetky komponenty potrebné pre jeho činnosť.
2.	Požiadavky na výfukové emisie
Hnacie motory musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby po správnej montáži a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limitné hodnoty uvedené tabuľke č. 1
Tabuľka č. 1
Typ	
Oxid uhoľnatý
	
Uhľovodíky
	
Oxidy dusíka NOx	
Častice PT	

A	
B	
n	
A	
B	
n	

Dvojdobý zážihový	
150,0	
600,0	
1,0	
30,0	
100,0	
0,75	
10,0	
Nepoužiteľné	

Štvordobý zážihový	
150,0	
600,0	
1,0	
6,0	
50,0	
0,75	
15,0	
Nepoužiteľné	

Vznetový	
5,0	
0	
0	
1,5	
2,0	
0,5	
9,8	
1,0	

Ak sú A, B a n konštanty v súlade s tabuľkou č. 1, PN je menovitý výkon motora v kW a výfukové emisie sa merajú v súlade s harmonizovanou normou.1)
Pre motory s výkonom nad 130 kW sa môžu použiť testovacie cykly E3 (IMO) alebo E5 (vodný šport).
Referenčné palivá, ktoré sa majú použiť na skúšku emisií z motorov poháňaných benzínom a naftou musia zodpovedať palivám upresneným v prílohe č. 9 tabuľky č. 1 a 2 a z motorov na skvapalnený ropný plyn, palivám upresneným v smernici 98/77/ES.
3.	Životnosť
Výrobca motora musí dodať pokyny týkajúce sa montáže a údržby, ktoré v prípade ich dodržiavania zabezpečia, že motor pri normálnom používaní spĺňa uvedené limity počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.
Tieto informácie získa výrobca motora na základe predchádzajúcej únavovej skúšky, založenej na normálnych prevádzkových cykloch a na základe výpočtu únavy komponentov tak, aby mohol vypracovať potrebné pokyny týkajúce sa údržby a vybaviť nimi všetky nové motory pri ich prvom uvedení na trh.
Normálna životnosť motora sa rozumie:
a)	vnútorné alebo hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho 480 hodín alebo 10 rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr,
b)	motory vodných skútrov 350 hodín alebo päť rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr
c)	vonkajšie motory 350 hodín alebo 10 rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr.
4.	Príručka majiteľa
S každým motorom sa musí dodať príručka používateľa v jazyku alebo jazykoch spoločenstva, ktoré môže určiť členský štát, v ktorom sa motor uvedie na trh. Táto príručka musí obsahovať:
a)	pokyny týkajúce sa montáže a údržby potrebné pre správne fungovanie motora v zhode s požiadavkami bodu 3,
b)	údaj o výkone motora meraný podľa harmonizovanej normy.
C	Základné požiadavky na emisie hluku
Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom sa musia zhodovať s týmito požiadavkami na hladinu hluku.
1.	Hladiny hluku
1.1	Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby ich emisie hluku merané podľa skúšok definovaných v harmonizovanej norme2) nepresiahli limitné hodnoty uvedené tabuľke č. 2
Tabuľka č. 2
Výkon jedného motora
v kW	
Najvyššia hladina akustického tlaku = LpASmax v dB	

PN ≤ 10	
67	

10 < PN ≤ 40	
72	

PN > 40	
75	

kde PN je menovitý výkon motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax = najvyššia hladina akustického tlaku v dB.
Pri dvoj a viacmotorových jednotkách všetkých typov motora sa môže zvýšiť limitná hodnota o 3 dB.
1.2	Alternatíva testov merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak je jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom je ≤ 40 a keď motor a výfukový systému sú namontované v súlade so špecifikáciami výrobcu.
1.3	Froudovo číslo (Fn) sa vypočíta vydelením najvyššej rýchlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou čiary ponoru Lwl (m) vynásobenou danou gravitačnou konštantou, (g = 9,8 m/s2)

Pomer výkon/výtlak sa vypočíta vydelením výkonu motora P (kW) výtlakom plavidla

1.4	Ďalšia alternatíva skúšok merania hluku rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak sú jeho kľúčové konštrukčné parametre rovnaké alebo porovnateľné s parametrami osvedčovacieho referenčného plavidla v rámci tolerancií určených v harmonizovanej norme.
1.5	Osvedčovacie referenčné plavidlo znamená osobitnú kombináciu trupu a vnútorného motora alebo hnacieho kormového motora bez zabudovaného výfukového systému, pri ktorej bola stanovená zhoda s požiadavkami na emisie hluku merané v súlade s bodom 1.1 a pri ktorej boli všetky príslušné kľúčové konštrukčné parametre a merania hladiny hluku následne zaradené do uverejneného zoznamu osvedčovacích referenčných plavidiel.
2.	Príručka majiteľa
Pri rekreačnom plavidle s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a vodnom skútri, príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy č. 1 písm. A bod 2.5 musí obsahovať informácie potrebné na udržanie plavidla a výfukového systému v stave, ktorý pokiaľ je to možné, zabezpečí pri normálnom používaní zhodu s určenými limitnými hodnotami hluku.
Pri vonkajších motoroch musí príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy č. 1 písm. B bod 4 obsahovať informácie potrebné na udržanie vonkajšieho motora v stave, ktorý ak je to možné, zabezpečí pri normálnom používaní zhodu so určenými limitnými hodnotami hluku.	Ú			
II	KOMPONENTY
1.	Zariadenia proti vznieteniu pre vnútorné a kormové hnacie motory.
2.	Ochranné zariadenia proti spusteniu pre závesné motory v zábere.
3.	Kormidlá, kormidelné mechanizmy a káblové príslušenstvo.
4.	Palivové nádrže určené na pevné zabudovaniea palivové hadice.
5.	Otvory a bočné okná.	N		Príl. 2	Komponenty
1.	Zariadenie proti vzniku požiaru zabudovaných a prívesných motorov.
2.	Zariadenie na zamedzenie spustenia prívesného motora.
3.	Kormidlá, ovládacie mechanizmy a káblové vedenia.
4.	Palivové nádrže určené na pevné zabudovanie a palivové hadice.
5.	Otvory a bočné okná.	Ú			
III	VYHLÁSENIE STAVITEĽA ALEBO JEHO OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU SO SÍDLOM V SPOLOČENSTVE, ALEBO OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA UMIESTNENIE NA TRH
(Článok 4 (2) a (3))
(a)	Vyhlásenie staviteľa alebo jeho oprávneného zástupcu so sídlom v spoločenstve uvedené v článku 4 (2)  (čiastočne dokončené plavidlá) má obsahovať nasledovné:
-	názov a adresu staviteľa,
-	názov a adresu zástupcu staviteľa so sídlom v spoločenstve, prípadne osoby zodpovednej za umiestnenie na trh,
-	popis čiastočne dokončeného plavidla,
-	vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo majú dokončiť iní a že je to v súlade so základnými požiadavkami, ktoré  platia pre túto etapu konštrukcie.
(b)	Vyhlásenie staviteľa alebo jeho oprávneného zástupcu so sídlom v spoločenstve alebo osoby zodpovednej za umiestnenie na trh, uvedené v článku 4(3) (komponenty) má obsahovať nasledovné:
-	názov a adresu staviteľa,
-	názov a adresu zástupcu staviteľa so sídlom v spoločenstve, alebo prípadne osoby zodpovednej za umiestnenie na trh,
-	opis komponentu ,
-	vyhlásenie, že komponent spĺňa príslušné základné  požiadavky.	N		Príl.
3	ES vyhlásenie o zhode výrobcu alebo jeho splnomocnenca alebo osoby uvádzajúcej čiastočne dokončený výrobok na trh
1.	ES vyhlásenie o zhode výrobcu alebo jeho splnomocnenca alebo osoby uvádzajúcej na trh čiastočné dokončené rekreačné plavidlo obsahuje
b)	meno a adresu výrobcu,
c)	meno a adresu splnomocnenca alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh,
d)	opis čiastočne dokončeného plavidla,
e)	vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo je určené na dokončenie inými osobami a že je v súlade so základnými požiadavkami, ktoré platia pre túto etapu výrobku.
2.	Vyhlásenie výrobcu alebo jeho splnomocnenca alebo osoby zodpovednej za umiestnenie komponentu na trh, uvedené obsahuje
a)	názov a adresu výrobcu,
b)	názov a adresu splnomocnenca alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh,
c)	opis komponentu,
d)	vyhlásenie, že komponent spĺňa príslušné základné požiadavky.	Ú			
IV	OZNAČENIE CE
Označenie zhody CE sa musí skladať s písmen "CE", ktoré majú nasledovný tvar:

Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, proporcie uvedené vyššie na štvorčekovom výkrese, sa musia dodržať.
Rôzne prvky označenia CE musia mať skoro rovnaké vertikálne rozmery, ktoré nesmú byť menšie než 5 mm.
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak tento orgán zasahuje do kontroly alebo výroby, ako aj posledné dve číslice roku, kedy bolo označenie CE pripevnené.	N		Príl. 4	Označenie CE
Označenie CE sa skladá z písmen „CE“.
Označenie CE je vyobrazenie je v prílohe zákona.
Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.
Jednotlivé prvky označenia CE majú približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.
Za označením CE nasleduje identifikačný kód notifikovanej osoby, ak vykonáva kontrolu pri výrobe, ako aj posledné dvojčísle roka, kedy bolo označenie CE na výrobok umiestnené.	Ú			
V	VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
(modul A)
1.	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve, ktorý si plní povinnosti stanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa na výrobky aplikovala. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve pripevní označenie CE na každý výrobok a písomne vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV).
2.	Výrobca zavedie technickú dokumentáciu opísanú v odseku 3 a on alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve musí túto dokumentáciu uchovávať k dispozícii na účely inšpekcie príslušným štátnym úradom, a to po obdobie najmenej 10 rokov odvtedy, čo bol vyrobený posledný výrobok.
	Keď ani výrobca ani jeho oprávnený zástupca nemajú sídlo v spoločenstve, povinnosť udržiavať technickú dokumentáciu dostupnú má osoba, ktorá výrobok umiestni na trh  spoločenstva.
3.	Technická dokumentácia má umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Týka sa to, pokiaľ je to pre také posudzovanie relevantné, konštrukcie, výroby a činnosti výrobku.
4.	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca uchová kópiu vyhlásenia zhody spolu s technickou dokumentáciou.
5.	Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu vyrobených výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami smernice, ktorá pre výrobky platí.	N		Príl. 5	Vnútorná kontrola výroby
1.	Výrobca alebo splnomocnenec, ktorý vykonáva úlohy podľa bodu 2, zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na každý výrobok a vypracuje písomné vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
2.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhotoví dokumentáciu podľa bodu 3 a túto uchováva tak aby bola k dispozícii orgánom dohľadu na kontrolu aspoň 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný výrobok. Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec nie je slovenskou právnickou osobou dokumentáciu uchováva osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.
3.	Dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výrobkov s požiadavkami nariadenia. Zahŕňa, ak je to dôležité na posúdenie zhody, konštrukčný návrh, výrobu a prevádzkové vlastnosti výrobku podľa prílohy č. 13.
4.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva vyhlásenie o zhode spolu s dokumentáciou.
5.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec urobí všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zaručoval zhodu výrobkov s dokumentáciou podľa bodu 2 a podľa základných požiadaviek nariadenia, ktoré sa na výrobky vzťahujú.	Ú			
VI	VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY PLUS TESTY (Modul Aa, variant 1)
Tento modul pozostáva z modulu A, ako je uvedené v prílohe V, a týchto doplnkových požiadaviek:
A.	Projektovanie a konštrukcia
Na jednom alebo niekoľkých plavidlách zastupujúcich výrobu vykoná výrobca, alebo dá vykonať vo svojom mene, jeden alebo niekoľko nasledovných testov alebo ekvivalentné výpočty alebo kontrolu:
(a)	test stability podľa oddielu 3.2 základných požiadaviek (príloha IA);
(b)	test charakteristík plávateľnosti podľa oddielu 3.3 základných požiadaviek (príloha I.A);
Ustanovenia spoločné pre oba varianty:
Za vykonanie testov, výpočtov alebo kontroly je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.
B.	Emisie hluku
U rekreačného plavidla vybaveného vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému a u vodného skútra:
Na jednom alebo niekoľkých plavidlách zastupujúcich výrobu plavidiel vykoná výrobca plavidla, alebo dá vykonať vo svojom mene, testy emisií hluku stanovené v prílohe I.C, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.
U vonkajšieho motora a hnacieho kormového motora so zabudovaným výfukovým systémom:
Na jednom alebo niekoľkých motoroch každej rodiny motorov zastupujúcej výrobu motorov vykoná výrobca motora, alebo dá vykonať vo svojom mene, testy emisií hluku stanovené v prílohe I.C, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.
Keď sa testuje viac než jeden motor rodiny motorov, na zabezpečenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda popísaná v prílohe XVII.	N		Príl. 6	Vnútorná kontrola výroby doplnená o skúšky vykonané notifikovanou osobou
(postup Aa, variant 1)
Tento postup pozostáva z postupu A, ako je uvedené v prílohe č. 5 a týchto dodatočných požiadaviek:
1.	A.	Projektovanie a konštrukcia
Na jednom alebo niekoľkých plavidlách reprezentujúcich výrobu vykoná výrobca, alebo nechá vykonať vo svojom mene, jednu alebo niekoľko nasledujúcich skúšok alebo ekvivalentné výpočty alebo kontrolu:
a)	skúška stability podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.2,
b)	skúška charakteristík plávateľnosti podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.3.
Ustanovenia spoločné pre oba varianty:
Za vykonanie skúšok, výpočtov alebo kontroly je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
2.	B.	Emisie hluku
Pri rekreačnom plavidle vybavenom vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodnom skútri:
Na jednom alebo niekoľkých plavidlách reprezentujúcich výrobu plavidiel vykoná výrobca plavidla alebo nechá vykonať vo svojom mene, skúšky emisií hluku stanovené v prílohe č. 1 písm. C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
Pri vonkajšom motore a hnacom kormovom motore so zabudovaným výfukovým systémom:
Na jednom alebo niekoľkých motoroch každej rodiny motorov reprezentujúcej výrobu motorov vykoná výrobca motora alebo nechá vykonať vo svojom mene, skúšky emisií hluku stanovené v prílohe č. 1 písm. C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
Keď sa skúša viac ako jeden motor rodiny motorov, na zabezpečenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 17	Ú			
VII	ES TYPOVÁ SKÚŠKA
(Modul B)
1.	Notifikovaný orgán zisťuje a potvrdzuje, či vzorka zastupujúca danú výrobu spĺňa ustanovenia smernice, ktorá sa na tento účel použije.
2.	Žiadosť o ES typovú skúšku predkladá výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve notifikovanému orgánu podľa svojho výberu.
Žiadosť musí obsahovať:
-	názov a adresu výrobcu, a ak je žiadosť predložená oprávneným zástupcom, navyše jeho názov a adresu,
-	písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola predložená akémukoľvek inému notifikovanému orgánu,
-	technickú dokumentáciu opísanú v bode 3.
Žiadateľ predloží notifikovanému orgánu vzorku reprezentujúcu danú výrobu, ďalej nazývanú "typ"*. 
Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie testovacieho programu.
3.	Technická dokumentácia má umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Pokiaľ je to pre také hodnotenie relevantné, má zahŕňať konštrukciu, výrobu a fungovanie výrobku (pozri prílohu XIII).
4.	Notifikovaný orgán má:
4.1	preskúmať technickú dokumentáciu, overiť, že typ bol vyrobený v zhode s technickou dokumentáciou a identifikovať prvky, ktoré boli konštruované v súlade s relevantnými ustanoveniami noriem uvedených v článku 5, ako aj komponenty, ktoré boli konštruované bez uplatnenia relevantných ustanovení týchto noriem;
4.2	vykonať alebo mať vykonané primerané skúšky a nevyhnutné testy kontrolujúce, či v prípade, keď sa nepoužili normy uvedené v článku 5, riešenia prijaté výrobcom spĺňajú hlavné požiadavky smernice;
4.3	vykonať alebo mať vykonané primerané skúšky a nevyhnutné testy kontrolujúce, či v prípade, že si výrobca zvolil aplikáciu príslušných noriem, boli tieto skutočne použité;
4.4	dohodnúť sa so žiadateľom o mieste, kde sa majú vykonať skúšky a nevyhnutné testy.
5.	Keď typ spĺňa ustanovenia smernice, notifikovaný orgán vydá žiadateľovi osvedčenie o ES typovej skúške. Osvedčenie má obsahovať názov a adresu výrobcu, závery skúšky, podmienky jej platnosti a nevyhnutné údaje pre identifikáciu schváleného typu.
K osvedčeniu má byť priložený zoznam príslušnej technickej dokumentácie a jeho kópiu má uchovávať notifikovaný orgán.
Ak je výrobcovi odopretá certifikácia typu, notifikovaný orgán to musí podrobne zdôvodniť.
6.	Žiadateľ informuje notifikovaný orgán o tom, že vlastní technickú dokumentáciu týkajúcu sa osvedčenia o ES typovej skúške všetkých modifikácií schváleného výrobku, ku ktorému musí obdržať dodatočné schválenie, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s hlavnými požiadavkami, alebo s predpísanými podmienkami použitia výrobku. Toto dodatočné schválenie bude vo forme dodatku k pôvodnému osvedčeniu o ES typovej skúške. 
7.	Každý notifikovaný orgán oboznámi ostatné notifikované orgány s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odobraných osvedčení o ES typovej skúške alebo jeho dodatkov.
8.	Ostatné notifikované orgány môžu obdržať kópie osvedčení o ES  typovej skúške a/alebo ich dodatkov. Prílohy k osvedčeniam majú byť k dispozícii ostatným notifikovaným orgánom.
9.	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca spolu s technickou dokumentáciou uchováva kópie osvedčení o ES typovej skúške a ich dodatkov, a to po obdobie aspoň 10 rokov odvtedy, čo bol vyrobený posledný výrobok. 
Keď výrobca ani jeho oprávnený zástupca nemajú sídlo v spoločenstve, povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu dostupnú má osoba, ktorá výrobok umiestni na trh spoločenstva.	N		Príl. 7	ES skúška typu
1.	Notifikovaná osoba zisťuje a overuje, či skúšobná vzorka zastupuje danú výrobu a spĺňa ustanovenia nariadenia, ktoré sa jej týkajú.
2.	Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje:
a)	meno a adresu výrobcu a ak je žiadosť podaná splnomocnencom, tak jeho meno a adresu,
b)	písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)	dokumentáciu podľa bodu 3.
Žiadateľ dodá notifikovanej osobe skúšobnú vzorku typu, reprezentanta predpokladanej výroby (ďalej len „typ“). Typ môže pokryť niekoľko verzií výrobky za predpokladu, že rozdiely medzi verziami nemajú vplyv na úroveň bezpečnosti a iné požiadavky, týkajúce sa vyhotovenia výrobku. Notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skúšobného programu.
3.	Dokumentácia dokladuje zhodu posudzovaného výrobku s požiadavkami nariadenia. Ak je to rozhodujúce pre dané posudzovanie, zahŕňa aj konštrukčnú dokumentáciu, výrobnú dokumentáciu a opis fungovania výrobku v prevádzke podľa prílohy č. 13.
4.	Notifikovaná osoba:
4.1	prekontroluje dokumentáciu, overí či daný typ bol vyrobený podľa dokumentácie a určí prvky, ktoré boli navrhnuté v zhode a príslušnými ustanoveniami slovenských technických noriem, ako aj komponenty, ktoré boli navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem,
4.2	vykoná alebo dá vykonať príslušné overovania alebo nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde neboli aplikované slovenské technické normy, riešenia, ktoré prijal výrobca spĺňajú základné technické požiadavky nariadenia,
4.3	vykoná alebo nechá vykonať príslušné overovania a nevyhnutné skúšky na zistenie, či v prípade ak si výrobca zvolili aplikáciu príslušných slovenských technických noriem podľa § 10, tieto boli skutočne použité,
4.4	dohodne sa so žiadateľom na mieste, kde sa uskutoční overovanie a kde sa vykonajú nevyhnutné skúšky.
5.	Ak typ spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, notifikovaná osoba vydá žiadateľovi ES certifikát typu výrobku. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, rozhodnutie o výsledku skúšky, podmienky jeho platnosti a potrebné údaje na identifikáciu schváleného typu.
K certifikátu typu sa prikladá zoznam príslušných častí dokumentácie a jeho kópiu uchováva notifikovaná osoba. Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie ES certifikátu typu notifikovaná osoba mu poskytne podrobné odôvodnenie takého odmietnutia.
6.	Žiadateľ informuje tú notifikovanú osobu, ktorá má archivovanú dokumentáciu o ES certifikácii typu o každej modifikácií schváleného výrobku, ktoré musia byť dodatočné schválené, ak tieto zmeny môžu mať vplyv na zhodu so základnými požiadavkami alebo na predpísané podmienky použitia daného výrobku. Toto dodatočné schválenie je vydané vo forme dodatku k originálu ES certifikátu typu.
7.	Notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa ES certifikátu typu výrobku a vydaných dodatkoch a o zrušení ich platností.
8.	Iné notifikované osoby môžu dostať kópie ES certifikátu typu a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom zostávajú uchované pre potreby iných notifikovaných osôb.
9.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópie dokumentácie k ES certifikátu typu výrobku a ich dodatky aspoň 10 rokov od ukončenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.	Ú			
VIII	ZHODA S TYPOM
(modul C)
1.	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom tak, ako je opísaný v osvedčení o ES typovej skúške, a že spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa u nich aplikovala. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve pripevní označenie CE na všetky výrobky a vypracuje písomné vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV).
2.	Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobný proces zaručoval zhodnosť vyrábaných výrobkov s typom opísaným v osvedčení o ES typovej skúške a s požiadavkami smernice, ktorá sa na ne aplikovala. 
3.	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca uchová vyhlásenia o zhode po obdobie aspoň 10 rokov odvtedy, čo bol vyrobený posledný výrobok. 
Keď výrobca ani jeho oprávnený zástupca nemajú sídlo v spoločenstve, povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu dostupnú má osoba, ktorá výrobok umiestni na trh spoločenstva (pozri prílohu XIII).	N		Príl. 8	Posúdenie zhody výrobku s ES certifikovaným typom
1.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlasuje a zaručuje, že výrobky sú zhodné so skúšaným typom tak, ako je to uvedené v ES certifikáte typu výrobku a že spĺňajú požiadavky nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca umiestni označenie CE na každý výrobok a vydáva písomné vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
2.	Výrobca vykoná všetky opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval zhodu vyrábaných výrobkov s typom, opísaným v ES certifikáte typu výrobku a s požiadavkami tohto nariadenia.
3.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode 10 rokov od skončenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca alebo jeho splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.	Ú			
IX	ZÁRUKA KVALITY VÝROBY
(modul D)
1.	Výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom opísaným v osvedčení o ES typovej skúške a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa na ne aplikovala. Výrobca alebo jeho oprávnený  zástupca so sídlom v spoločenstve pripevní označenie CE na každý výrobok a písomne vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV). K označeniu CE sa pripojí rozlišovacie číslo notifikovaného orgánu zodpovedného za monitorovanie, ako je uvedené v bode 4.
2.	U výrobcu má fungovať schválený systém kvality pre výrobu, finálnu kontrolu výrobku a testovanie, ako je to špecifikované v odseku 3, a má podliehať monitorovaniu ako je to špecifikované v bode 4.
3.	Systém kvality
3.1	Výrobca predloží žiadosť na zhodnotenie svojho systému kvality pre príslušné výrobky notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.
Žiadosť má obsahovať:
-	všetky relevantné informácie pre kategóriu daného výrobku,
-	dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
-	prípadne technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o ES typovej skúške.
3.2	Systém kvality má zabezpečiť zhodnosť výrobkov s typom opísaným v osvedčení o ES typovej skúške a s požiadavkami smernice, ktorá sa na ne aplikovala.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom, sa majú dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu  programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.
Má obsahovať najmä adekvátny opis:
-	cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,
-	technológie výroby, techniky kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických činností, ktoré budú použité,
-	skúšok a testov, ktoré sa vykonajú pred výrobou, v jej priebehu a po nej, a frekvenciu, v akej sa budú vykonávať,
-	záznamov o kvalite, ako sú kontrolné správy, údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.,
-	prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a účinného fungovania systému kvality.
3.3	Notifikovaný orgán zhodnotí systém kvality, aby určil, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá u tých systémov, kde je dodržaná relevantná harmonizovaná norma.
Auditorský tým má mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup musí zahŕňať inšpekčnú návštevu  prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.
3.4	Výrobca sa zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal adekvátny a výkonný.
Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca má informovať notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Notifikovaný orgán vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či upravený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v odseku 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutia výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.
4.	Dozor, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán
4.1	Účelom dozoru je ubezpečiť sa, že výrobca náležite plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2	Výrobca umožní notifikovanému orgánu na účely inšpekcie vstup do priestorov výroby, kontroly, testovania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:
-	dokumentáciu systému kvality,
-	záznamy o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.
4.3	Notifikovaný orgán vykonáva periodicky audit, aby sa ubezpečil, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a poskytne výrobcovi revíznu správu.
4.4	Navyše, notifikovaný orgán môže neočakávane vykonať prehliadku u výrobcu. Počas takých návštev môže, ak je to nevyhnutné, vykonať testy alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o prehliadke a ak sa vykonal test,  protokol o teste.
5.	Výrobca má po obdobie aspoň 10 rokov odvtedy, čo bol vyrobený posledný výrobok, udržiavať k dispozícii štátnym úradom:
-	dokumentáciu uvedenú v druhej zarážke bodu druhého pododseku bodu 3.1,
-	aktualizáciu uvedenú v druhom pododseku bodu 3.4,
-	rozhodnutie a správy notifikovaných orgánov, ktoré sú uvedené v poslednom pododseku bodov 3.4, 4.3 a 4.4.
6.	Každý notifikovaný orgán poskytne ostatným notifikovaným orgánom relevantné informácie týkajúce sa vydaných  a odobraných schválení systémov kvality.	N		Príl. 9	Zabezpečenie systému kvality
1.	Výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia podľa bodu 2 zabezpečuje a vyhlasuje, že výrobky sú zhodné s certifikovaným typom tak, ako je to uvedené v ES certifikáte typu výrobku a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pripevní označenie CE na každý výrobok a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15. Označenie CE dopĺňa identifikačným kódom notifikovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.	Výrobca má zavedený systém kvality výroby, výstupnú kontrolu výroby, výstupnej kontroly a skúšania podľa bodu 3, ktorý podlieha dohľadu podľa bodu 4.
3.	Systém kvality
3.1	Výrobca poskytuje na posúdenie systému kvality notifikovanej osobe podľa vlastného výberu:
a)	všetky potrebné informácie o zamýšľanej kategórii výrobkov,
b)	dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)	dokumentáciu schváleného typu podľa prílohy č. 13 a kópiu ES certifikátu typu výrobku tam, kde je to potrebné.
3.2	Zavedený systém kvality zabezpečuje zhodu výrobkov s typom, ktorý je opísaný v ES certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä opis:
a)	cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosť a právomoc manažmentu z hľadiska kvality výrobkov,
b)	výrobných postupov, riadenia kvality a metód zabezpečovania kvality, postupov a systematických rozhodnutí, ktoré sa používajú,
c)	preskúmania a skúšky, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej ukončení a frekvencia s akou sú vykonávané,
d)	záznamy o kvalite, ako sú protokoly z dohľadu a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,
e)	prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.
3.3	Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality zavedený výrobcom a vyhodnocuje, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušným slovenským technickým normám. Posudzovanie systému kvality obsahuje návštevu na pracoviskách výrobcu a zúčastňuje sa na ňom aspoň jeden zamestnanec so skúsenosťami v posudzovaní danej technológie výrobkov. Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.
3.4	Výrobca zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržiava ho takým spôsobom, že je stále primeraný a účinný. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej pripravovanej úprave tohto systému. Notifikovaná osoba overuje navrhované zmeny a rozhodne, či navrhovaná zmena v činnostiach systému kvality aj naďalej spĺňa požiadavky uvedené v dokumentácii podľa bodu 3.2, alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overovania vrátane odôvodnenia.
4.	Dohľad nad systémom kvality
4.1	Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2	Výrobca umožní notifikovanej osobe vstup do výrobných priestorov, kde sa vykonávajú kontroly a skúšania a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie najmä
a)	dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b)	záznamy o kvalite, ako sú protokoly o dohľadoch, údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.
4.1	Notifikovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, že výrobca udržuje a používa schválený systém kvality. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.
4.2	Naviac môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásený dohľad, počas ktorého môže vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality, ak je to potrebné. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu, prípadne o výsledkoch skúšok.
5.	Výrobca uchováva 10 rokov od dátumu výroby posledného výrobku na účely kontroly
a)	dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b)	záznamy o zmenách v systému kvality oznámené notifikovanej osobe a jej rozhodnutia podľa bodu 3.4, správy o výsledkoch auditu a dohľady podľa bodov 4.3 a 4.4.
6.	Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému kvality.	Ú			
X	OVERENIE VÝROBKU
(modul F)
1.	Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve skontroluje a potvrdí, že príslušné výrobky, pre ktoré platia ustanovenia bodu 3, sa zhodujú s typom opísaným v osvedčení o ES typovej skúške a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa na výrobky aplikovala.
2.	Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu výrobkov s typom opísaným v osvedčení o ES typovej skúške a s požiadavkami smernice, ktorá sa na výrobky aplikovala. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve pripevní označenie CE na každý výrobok a písomne vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV).
3.	Notifikovaný orgán vykoná vhodné skúšky a testy, aby overil zhodu výrobku s požiadavkami smernice buď skúškou a testovaním každého výrobku, ako je špecifikované v bode 4, alebo testovaním výrobkov na štatistickej báze, ako je špecifikované v bode 5, podľa výberu výrobcu.
3a.	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode po obdobie najmenej 10 rokov odvtedy, čo bol vyrobený posledný výrobok.
4.	Overovanie skúškou a testovaním každého výrobku
4.1	Všetky výrobky sa jednotlivo preskúšajú a vykonajú sa primerané testy, ako je uvedené v relevantnej norme uvedenej (relevantných normách uvedených) v článku 5, alebo sa vykonajú ekvivalentné testy, aby sa overila ich zhoda s typom opísaným v osvedčení o ES typovej skúške a s požiadavkami smernice, ktorá sa na ne aplikovala.
4.2	Notifikovaný orgán pripevní alebo dá podnet k pripevneniu svojho rozlišovacieho čísla na každý schválený výrobok a vypracuje písomné osvedčenie o zhode vzťahujúce sa na vykonané testy.
4.3	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca zabezpečí, aby bolo na žiadosť notifikovaného orgánu poskytnuté osvedčenie o zhode .
5.	Štatistické overenie
5.1	Výrobca predvedie svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil homogenitu každej vyrobenej série.
5.2	Všetky výrobky majú byť na overovanie k dispozícii vo forme homogénnych sérií. Z každej série sa náhodne vyberie vzorka. Výrobky obsiahnuté vo vzorke sa jednotlivo preskúšajú a vykonajú sa primerané testy, ako je stanovené v relevantnej norme uvedenej (relevantných normách uvedených) v článku 5, alebo sa vykonajú ekvivalentné testy s cieľom zabezpečiť ich zhodu s požiadavkami smernice, ktorá sa na ne aplikovala, a určiť, či je séria prijatá alebo zamietnutá.
5.3	Štatistický postup má využiť nasledovné prvky:
- štatistickú metódu, ktorá sa má použiť,
- plán odberu vzoriek s jeho prevádzkovými charakteristikami. 
5.4	V prípade prijatých sérií notifikovaný orgán pripevní alebo dá podnet k pripevneniu svojho rozlišovacieho čísla na každý schválený výrobok a vypracuje písomné osvedčenie o zhode vzťahujúce sa k vykonaným testom. Všetky výrobky v sérii môžu  byť uvedené na trh s výnimkou tých výrobkov zo vzorky, u ktorých bola zistená nezhoda.
	Ak je séria zamietnutá, notifikovaný orgán alebo kompetentný úrad prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili uvedeniu takej série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaný orgán zastaviť štatistické overovanie.
	Na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže výrobca počas výrobného procesu pripevniť jeho rozlišovacie číslo.
5.5	Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca zabezpečí, aby bolo osvedčenie o zhode poskytnuté na žiadosť notifikovaného orgánu.	N		Príl. 10	Overovanie výrobku
1.	Overovanie výrobku je postup, podľa ktorého výrobca alebo jeho splnomocnenec kontroluje a osvedčuje, že výrobky podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú zhodné s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
2.	Výrobca vykoná všetky opatrenia, aby výrobný postup zabezpečil zhodu výrobkov s typom opísaným v ES certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na každom výrobku označenie CE podľa § 21 zákona a prílohy č. 4 a vydá ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
3.	Notifikovaná osoba vykoná príslušné overovanie a skúšky, aby podľa voľby výrobcu skontrolovala zhodu výrobku s požiadavkami tohto nariadenia alebo overovaním a skúškami každého výrobku podľa bodu 4 alebo overovaním a skúškami štatisticky vybraných výrobkov podľa bodu 5. Výrobca uchováva kópie ES vyhlásení zhody 10 rokov od výroby posledného kusu výrobku.
4.	Overenie a skúška každého výrobku
4.1	Všetky výrobky sa individuálne overujú a príslušným spôsobom skúšajú podľa postupov uvedených v príslušných slovenských technických normách alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky výrobkov na overenie ich zhody s typom opísaným v ES certifikáte typu a požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
4.2	Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestniť svoj identifikačný kód na každý schválený výrobok a vydá podľa vykonaných skúšok písomný ES certifikát zhody.
4.3	Výrobca, alebo jeho splnomocnenec na požiadanie dodá ES certifikát zhody vydaný notifikovanou osobou.
5.	Štatistické overovanie
5.1	Výrobca alebo jeho splnomocnenec prezentuje svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej série.
5.2	Všetky výrobky sú k dispozícii na overenie vo forme homogénnych sérií. Z každej série sa náhodne vyberá vzorka na overenie. Vzorky výrobku sa individuálne overujú a vykonajú sa na nich príslušné skúšky tak, ako je to uvedené v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách alebo ekvivalentné skúšky, aby sa zistila ich zhoda s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú a aby sa určilo, či je daná séria vyhovuje.
5.3	Štatistický postup výberu používa tieto prvky:
a)	existujúce štatistické metódy,
b)	plán odberu vzoriek s operačnými charakteristikami.
5.4	Tam, kde daná séria vyhovuje, notifikovaná osoba umiestni, alebo nechá umiestniť, svoj identifikačný kód na každý výrobok a vydá podľa vykonaných skúšok ES certifikát zhody. Všetky výrobky zo série môžu byť uvedené na trh, okrem výrobkov, ktorých vzorky pri overovaní zhodu nevykázali Ak séria vzoriek nevyhovuje, notifikovaná osoba alebo orgán dohľadu vykoná vhodné opatrenia, aby sa zamedzilo uvedeniu tejto série výrobkov na trh. V prípade častého vyraďovania sérií výrobkov môže notifikovaná osoba zastaviť štatistické overovanie.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec môže na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestniť jej identifikačný kód na výrobok už počas výrobného procesu.
5.5	Výrobca alebo jeho splnomocnenec na požiadanie dodá ES certifikát zhody vydaný notifikovanou osobou.	Ú			
XI	OVERENIE JEDNOTKY
(modul G)
1.	Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca zabezpečí a prehlási, že príslušný výrobok, pre ktorý bolo vydané osvedčenie uvedené v bode 2, sa zhoduje s požiadavkami smernice, ktorá sa na tento výrobok aplikovala. Výrobca alebo  jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve pripevní na výrobok označenie CE a vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV).
2.	Notifikovaný orgán preskúša jednotlivé výrobky a vykoná primerané testy stanovené v relevantnej norme uvedenej (relevantných normách uvedených) v článku 5, aby sa zabezpečila jeho zhoda s príslušnými požiadavkami smernice.
Notifikovaný orgán pripevní alebo dá podnet k pripevneniu svojho rozlišovacieho čísla na schválený výrobok a vypracuje písomné osvedčenie o zhode vzťahujúce sa na vykonané testy.
3.	Cieľom technickej dokumentácie je umožniť posúdenie zhody s požiadavkami smernice a objasniť konštrukciu, výrobu a fungovanie výrobku.	N		Príl. 11	Overovanie jednotlivých výrobkov
1.	Tento postup opisuje metódy, pri ktorých sa výrobca zaručuje a vyhlasuje, že predmetný výrobok, na ktorý bol vydaný ES certifikát zhody podľa bodu 2, vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na výrobok a vydá ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
2.	Notifikovaná osoba overuje každý jednotlivý výrobok a vykonáva príslušné skúšky tak uvedené v príslušných harmonizovaných slovenských technický normách alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie zhody každého výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestniť, svoj identifikačný kód na schválenom výrobku a na základe vykonaných skúšok vydá ES certifikát zhody.
3.	Účelom dokumentácie podľa prílohy č. 13 je umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a objasnenie projektu a konštrukčného riešenia, výroby a prevádzkovania výrobku.	Ú			
XII	ÚPLNÁ ZÁRUKA KVALITY
(modul H)
1.	Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa na ne aplikovala. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve pripevní na výrobok označenie CE a vypracuje písomné vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV). K označeniu CE sa pripojí rozlišovacie číslo notifikovaného orgánu zodpovedného za dozor, ako je to špecifikované v bode 4.
2.	U výrobcu má fungovať schválený systém kvality pre konštrukciu, výrobu, finálnu kontrolu výrobku a testovanie, ako je to špecifikované v bode 3, a má podliehať dozoru, ako je to špecifikované v bode 4.
3.	Systém kvality 
3.1	Výrobca predloží notifikovanému orgánu žiadosť o posúdenie svojho systému kvality.
Žiadosť má obsahovať:
- všetky relevantné informácie pre kategóriu daného výrobku,
- dokumentáciu systému kvality.
3.2	Systém kvality má zabezpečiť zhodnosť výrobkov s požiadavkami smernice, ktorá sa na ne aplikovala.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa majú dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality má zabezpečiť jednotné chápanie zásad a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy.
Má obsahovať najmä adekvátny opis:
-	cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na projekt a kvalitu výrobku,
-	technických projektových špecifikácií vrátane noriem, ktoré budú použité, a kde sa plne nepoužijú normy uvedené v článku 5, prostriedkov, ktoré zabezpečia splnenie hlavných požiadaviek smernice, ktorá sa u výrobkov uplatní,
-	projektovej kontroly a techniky overenia projektu, procesov a systematických činností, ktoré budú použité, keď sa projektovanie výrobkov vzťahuje na danú kategóriu výrobku,
-	zodpovedajúcich technológií výroby, techniky riadenia kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré budú použité,
-	skúšok a testov ktoré sa vykonajú pred výrobou, v jej priebehu a po nej, a frekvenciu, v akej sa budú vykonávať,
-	záznamov o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, kvalifikačné správy o príslušnom personáli, atď.,
-	prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality projektu a výrobku a účinného fungovania systému kvality.
3.3	Notifikovaný orgán posúdi systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, kde je dodržaná relevantná harmonizovaná norma (EN 29001).
Kontrolný team má mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup má zahŕňať hodnotiacu návštevu  prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.
3.4	Výrobca sa zaviaže, že bude plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal adekvátny a výkonný.
Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca má informovať notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Notifikovaný orgán vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v odseku 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.
Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.
4.	Dozor, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán
4.1	Účelom dozoru je ubezpečiť sa, že výrobca náležite plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2	Výrobca pre účely inšpekcie umožní notifikovanému orgánu vstup do priestorov konštrukcie výroby, kontroly, testovania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie najmä:
-	dokumentáciu systému kvality,
-	záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú v projektovej časti systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočty, testy, atď.,
-	záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú správy o kontrole a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.
4.3	Notifikovaný orgán má periodicky vykonávať audit, aby sa ubezpečil, že výrobca udržiava a používa systém kvality a poskytne výrobcovi revíznu správu.
4.4	Navyše, notifikovaný orgán môže neočakávane vykonať návštevy výrobcu. Počas takých návštev notifikovaný orgán, ak je to nevyhnutné, môže vykonať testy, alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality; notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o kontrole a ak sa vykonal test, protokol o teste.
5.	Výrobca má po obdobie aspoň 10 rokov odvtedy, čo bol vyrobený posledný výrobok, uchovávať pre potreby štátnych úradov:
-	dokumentáciu uvedenú v druhej zarážke druhého pododseku bodu 3.1,
-	aktualizáciu uvedenú v druhom pododseku bodu 3.4,
-	rozhodnutie a správy notifikovaných orgánov, ktoré sú uvedené v poslednom pododseku bodov 3.4, bodov 4.3 a 4.4.
6.	Každý notifikovaný orgán poskytne ostatným notifikovaným orgánom relevantné informácie týkajúce sa vydaných a odobraných schválení systémov kvality.	N		Príl. 12	Komplexný systém kvality výroby
1.	Výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 2 zaručuje a vyhlasuje, že predmetné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na každý výrobok a vydá ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15. Označenie CE dopĺňa identifikačný kód notifikovanej osoby vykonávajúcej dohľad nad systémom kvality.
2.	Výrobca má zavedený schválený systém kvality na projekt, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie podľa bodu 3, ktorý podlieha dohľadu podľa bodu 4.
3.	Systém kvality
3.1	Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe.
Žiadosť obsahuje:
a)	príslušné informácie o uvažovanej kategórii výrobku,
b)	dokumentáciu systému kvality.
3.2	Systém kvality zaručuje zhodu výrobkov s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä dostatočný opis:
a)	cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosť a právomoc manažmentu z hľadiska projektu (konštrukčného návrhu ) a kvality výrobkov,
b)	špecifikácií technického projektu, vrátane technických noriem ktoré sa použijú a tam, kde sa harmonizované slovenské technické normy použijú iba čiastočne, aj opis prostriedkov, ktorými sa zabezpečí splnenie základných technických požiadaviek tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú,
c)	techniky riadenia projektu a jeho overovania, postupy a systematické opatrenia používané pri navrhovaní výrobkov patriacich do príslušných kategórií,
d)	zodpovedajúcich výrobných postupov, riadenia kvality a techník zabezpečovania kvality, postupov a systematických rozhodnutí, ktoré sa použijú,
e)	preskúmaní a skúšok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej ukončení a frekvencia s akou sú vykonávané,
f)	záznamov o kvalite, ako sú protokoly z inšpekcií a údaje zo skúšok údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,
g)	prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.
3.3	Notifikovaná osoba posúdi systém kvality či zodpovedá požiadavkám podľa bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme na systém kvality. Posudzovanie systému kvality obsahuje návštevu na pracoviskách výrobcu, ktorej sa zúčastňuje aspoň jeden zamestnanec so skúsenosťami v posudzovaní danej technológie výrobkov. Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.
3.4	Výrobca zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržiava ho takým spôsobom, že je stále primeraný a účinný. Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej pripravovanej úprave tohto systému. Notifikovaná osoba overuje navrhované zmeny a rozhodne, či navrhovaná zmena v činnostiach systému kvality aj ďalej spĺňa požiadavky uvedené v dokumentácii podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overovania vrátane zdôvodnenia.
4.	Dohľad nad systémom kvality
4.1	Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2	Výrobca umožní notifikovanej osobe na účely dohľadu vstup do miest, kde sa vykonáva projekt, do výrobných priestorov, do miest výkonu kontroly a skúšania a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, hlavne
a)	dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b)	záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú v časti systému kvality týkajúca sa projektu, ako sú výsledky analýz, výpočty, skúšky a podobne,
c)	záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú protokoly o dohľadoch, údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.
4.3	Notifikovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, či výrobca udržuje a používa schválený systém kvality. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.
4.4	Naviac môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásený dohľad, počas ktorého môže vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality, ak je to potrebné. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu, prípadne o výsledkoch skúšok.
5.	Výrobca uchováva 10 rokov od dátumu výroby posledného výrobku na kontrolu
a)	dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b)	záznamy o zmenách v systému kvality oznámené notifikovanej osobe a jej rozhodnutia podľa bodu 3.4, správy o výsledkoch auditu a dohľadu podľa bodov 4.3 a 4.4.
6.	Notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému kvality.	Ú			
XIII	Technická dokumentácia dodaní výrobcom
Technická dokumentácia uvedená v prílohách V, VII, VIII, IX, XI a XVI musí obsahovať relevantné údaje alebo prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody komponentov alebo plavidla so základnými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.
Technická dokumentácia má umožniť pochopenie projektu, výroby a funkcie výrobku a má umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tejto smernice.
Dokumentácia musí obsahovať pokiaľ je to pre posúdenie relevantné:
(a)	všeobecný popis typu,
(b)	koncepčné projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov, atď.,
(c)	popis a vysvetlenia potrebné pre pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku,
(d)	zoznam noriem uvedených v článku 5 použitých úplne alebo čiastočne, a popis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, keď neboli použité normy uvedené v článku 5,
(e)	výsledky vykonaných projektových výpočtov, uskutočnených skúšok, atď.,
(f)	protokoly o testoch, alebo výpočty týkajúce sa stability podľa odseku 3.2 základných požiadaviek a plávateľnosti podľa odseku 3.3 základných požiadaviek (príloha I.A);
(g)	testovacie správy o meraní výfukových emisií preukazujúce zhodu s oddielom 2 základných požiadaviek (príloha I.B),
(h)	testovacie správy o meraní emisií hluku alebo údaje referenčného plavidla preukazujúce zhodu s odsekom 1 základných požiadaviek (príloha I.C).	N		Príl. 13	Technická dokumentácia dodaná výrobcom
Technická dokumentácia uvedená v prílohách č. 5, 7, 8, 9, 11 a 16 musí obsahovať relevantné údaje alebo prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody komponentov alebo plavidla so základnými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.
Technická dokumentácia má umožniť pochopenie projektu, výroby a funkcie výrobku a má umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia.
Dokumentácia musí obsahovať, ak je to pre posúdenie potrebné
a)	všeobecný opis typu,
b)	koncepčné projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov, atď.,
c)	opis a vysvetlenia potrebné pre pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku,
d)	zoznam noriem použitých úplne alebo čiastočne, a opis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli použité normy,
e)	výsledky vykonaných projektových výpočtov, uskutočnených skúšok, atď.,
f)	protokoly o skúškach, alebo výpočty týkajúce sa stability podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.2 základných požiadaviek a plávateľnosti podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.3 základných požiadaviek,
g)	skúšobné protokoly o meraní výfukových emisií preukazujúce zhodu s prílohou č. 1 písm. B bod 2 základných požiadaviek,
h)	skúšobné protokoly o meraní emisií hluku alebo údaje referenčného plavidla preukazujúce zhodu s prílohou č. 1 písm. C bodom 1 základných požiadaviek.	Ú			
XIV	MINIMÁLNE KRITÉRIÁ, KTORÉ MAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY BRAŤ NA ZRETEĽ PRI NOTIFIKÁCII ORGÁNOV
1.	Orgánom, jeho riaditeľom a členmi zodpovednými za vykonávanie overovacích testov nemá byť projektant, výrobca, dodávateľ alebo osoba zabezpečujúca montáž plavidla alebo komponentov, ktoré kontrolujú, ani oprávnený zástupca týchto strán. Nemajú byť zapojení, a to ani priamo, ani ako oprávnení zástupcovia, do projektovania, konštrukcie, obchodovania alebo údržby uvedených výrobkov. Toto nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a orgánom.
2.	Orgán a jeho personál vykonávajú overovacie testy na najvyššom stupni odbornej cti a technickej spôsobilosti a nemajú podliehať žiadnym tlakom a naliehaniam, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie výsledkov ich kontroly a ktoré by sa týkali najmä finančnej stránky a boli by vykonávané hlavne skupinami a osobami majúcimi záujem na výsledkoch overovania.
3.	Orgán má mať k dispozícii potrebný personál a zariadenia, ktoré umožňujú primerané plnenie úloh spojených s overovaním; má mať tiež prístup k zariadeniu potrebnému pre špeciálne overovanie.
4.	Personál zodpovedný za kontrolu má mať:
-	príslušný technický a odborný výcvik,
-	uspokojivé vedomosti o požiadavkách testov, ktoré vykonávajú, a má mať primerané skúsenosti z takých testov,
-	schopnosť vypracovať osvedčenia, záznamy a správy vyžadované za účelom legalizácie testov.
5.	Má byť zaručená nestrannosť kontrolného personálu. Ich odmena nemá závisieť na počte vykonaných testov, ani na výsledkoch takých testov.
6.	Orgán má byť povinne poistený, ak túto povinnosť neprevezme štát v súlade s národným právom, alebo ak nie je samotný členský štát priamo zodpovedný za testy.
7.	Personál orgánu je zaviazaný zachovávať profesné tajomstvo vzhľadom na všetky informácie získané pri plnení svojich úloh (okrem kompetentných administratívnych úradov štátu, v ktorom vykonáva svoju činnosť) podľa tejto smernice alebo podľa  akýchkoľvek ustanovení národného práva, ktoré majú na nich vplyv.	N		Príl. 14	Minimálne podmienky na notifikované osoby
1.	Notifikovaná osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skúšok nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi alebo montérmi plavidiel na rekreačné účely ani komponentov týchto plavidiel, ktoré kontrolujú a nie sú ani ich splnomocnencami. Nie sú zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia na projekte, konštrukcii, predaji alebo údržbe horeuvedených výrobkov. Táto požiadavka nevylučuje možnosť výmeny technických informácii medzi výrobcami a notifikovanou osobou.
2.	Notifikovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nie sú vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam, osobitne finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudok alebo výsledok kontroly, osobitne od osôb alebo skupín a osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch overovania.
3.	Notifikovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umožňujú riadne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s overovaním, rovnako má prístup k zariadeniu potrebnému na osobitné overovanie.
4.	Zamestnanci zodpovední za kontroly majú:
a)	dôkladný technický a odborný výcvik,
b)	dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšky a zodpovedajúce skúsenosti z týchto skúšok,
c)	spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie priebehu skúšok.
5.	Nestrannosť zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaručená. Ich odmena nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.
6.	Notifikovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednosť krytá štátom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skúšky.
7.	Zamestnanci notifikovanej osoby sú zaviazaní zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám získaným pri plnení svojich úloh, s výnimkou priameho jednania s kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky, v ktorej je táto činnosť vykonávaná v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.	Ú			
XV	PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZHODY
1.	Písomné vyhlásenie zhody s ustanoveniami smernice musí vždy sprevádzať:
(a)	rekreačné plavidlo a vodný skúter a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha I.A, oddiel 2.5),
(b)	komponenty uvedené v prílohe II,
(c)	hnacie motory a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha I.B,  4).
2.	Písomné vyhlásenie zhody musí obsahovať tieto údaje(*):
(a)	názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu sídliaceho v spoločenstve(**),
(b)	popis výrobku uvedeného v bode 1(***),
(c)	odkazy na príslušné použité harmonizované normy, alebo odkazy na osobitnosti na základe ktorých je zhoda vyhlásená,
(d)	pokiaľ je to potrebné odkaz na iné použité smernice spoločenstva,
(e)	pokiaľ je to potrebné odkaz na osvedčenie o ES typovej skúške vydané notifikovaným orgánom,
(f)	pokiaľ je to potrebné názov a adresa notifikovaného orgánu,
(g)	identifikácia osoby zmocnenej na podpis v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu sídliaceho v spoločenstve.
3.	V prípade:
-	vnútorných motorov a hnacích kormových motorov bez zabudovaného výfukového systému,
-	motorov typovo schválených podľa smernice 97/68/ES, zhodných so stupňom II podľa oddielu 4.2.3 prílohy I uvedenej smernice a
-	motorov typovo schválených podľa smernice 88/77/ES,
	vyhlásenie zhody musí okrem toho obsahovať informácie podľa bodu 2, vyhlásenie výrobcu, že motor bude spĺňať požiadavky tejto smernice na výfukové emisie po namontovaní na rekreačné plavidlo v súlade s dodanými pokynmi výrobcu a že tento motor nesmie byť uvedený do prevádzky pokiaľ nebolo rekreačné plavidlo, do ktorého má byť motor namontovaný, ak sa to požaduje, vyhlásené za zhodné s príslušnými ustanoveniami smernice;	N		Príl. 15	ES vyhlásenie o zhode
1.	ES vyhlásenie o zhode sa vydáva písomnou formou a je vždy súčasťou dokumentácie:
a)	rekreačného plavidla a vodného skútra a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha č. 1 písm. A bod 2.5),
b)	komponentov uvedených v prílohe č. 2,
c)	hnacích motorov a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha č. 1 písm. B, bod 4).
2.	Písomné ES vyhlásenie o zhode musí byť vypracované v jazyku ako je uvedené v prílohe č. 1 písm. A bod 2.5 a obsahovať tieto údaje:
a)	názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca, ktorý musí tiež uviesť obchodný názov a adresu výrobcu,
b)	opis výrobku uvedeného v bode 1 - značky výrobku, typ, sériové číslo, ak je to vhodné,
c)	odkazy na použité harmonizované normy, alebo odkazy na osobitnosti na základe ktorých je zhoda vyhlásená,
d)	ak je to potrebné odkaz na iné použité všeobecne záväzné právne predpisy,
e)	ak je to potrebné odkaz na osvedčenie o ES skúške typu vydané notifikovanou osobou,
f)	ak je to potrebné názov a adresa notifikovanej osoby,
g)	identifikácia osoby splnomocnenej na podpis v mene výrobcu alebo jeho splnomocnenca.
3.	V prípade vnútorných motorov a hnacích kormových motorov bez zabudovaného výfukového systému, motorov typovo schválených podľa smernice 97/68/ES, zhodných so stupňom II podľa prílohy č. 1 bodu 4.2.3 uvedenej smernice a motorov typovo schválených podľa smernice 88/77/ES vyhlásenie o zhode musí okrem informácie podľa bodu 2 obsahovať, vyhlásenie výrobcu, že motor bude spĺňať požiadavky tohto nariadenia na výfukové emisie po namontovaní na rekreačné plavidlo v súlade s dodanými pokynmi výrobcu a že tento motor nesmie byť uvedený do prevádzky ak nebolo rekreačné plavidlo, do ktorého má byť motor namontovaný, ak sa to požaduje, ES vyhlásené za zhodné s príslušnými ustanoveniami nariadenia.	Ú			
XVI	ZABEZPEČENIE KVALITY VÝROBKU (MODUL E)
1.	Tento modul popisuje postup pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí plnia povinnosti stanovené v bode 2, zabezpečí a prehlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom popísaným v osvedčení o ES typovej skúške a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa na ne uplatnila. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca sídliaci v spoločenstve, musí pripevniť značku CE na každý výrobok a musí vyhotoviť písomné vyhlásenie zhody. K značke CE musí byť priložený identifikačný symbol notifikovaného orgánu zodpovedného za dohľad podľa bodu 4.
2.	U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre výrobu, finálnu kontrolu výrobku a testovanie podľa bodu 3, a musí podliehať dohľadu podľa bodu 4.
3.	Systém kvality
3.1	Výrobca musí predložiť žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušný výrobok notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.
Žiadosť musí obsahovať:
-	všetky relevantné informácie pre plánovanú kategóriu výrobku,
-	dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
-	prípadne technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o ES typovej skúške.
3.2	V rámci systému kvality musí byť každý výrobok overený a musia sa vykonať vhodné testy stanovené v príslušnej(ých) norme(ách) uvedenej(ých) v článku 5, alebo ekvivalentné testy, aby bola zaručená zhoda s príslušnými požiadavkami smernice. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované vo forme písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožniť jednotné chápanie programov kvality, plánu, príručiek  a záznamov.
Musí obsahovať najmä primeraný popis:
-	cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,
-	skúšok a testov, ktoré sa vykonajú po výrobe,
-	prostriedky monitorovania účinného fungovania systému kvality,
-	záznamy o kvalite ako sú kontrolné správy a údaje testov, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu, atď.
3.3	Notifikovaný orgán musí posúdiť systém kvality aby určil, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2.
Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá u tých systémov, u ktorých sa použila príslušná zosúladená norma.
Audítorský tým musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup musí zahŕňať kontrolnú návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.
3.4	Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Notifikovaný orgán musí vyhodnotiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové posúdenie.
Notifikovaný orgán musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.
4.	Dozor za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán
4.1	Dozor má zaručiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2	Výrobca musí na účely kontroly umožniť notifikovanému orgánu vstup do priestorov kontroly, testovania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky nevyhnutné informácie najmä:
-	dokumentáciu systému kvality,
-	technickú dokumentáciu,
-	záznamy o kvalite ako sú kontrolné správy a údaje testov, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.
4.3	Notifikovaný orgán musí pravidelne vykonávať audit aby bolo zabezpečené, že výrobca udržiava a používa systém kvality a musí výrobcovi poskytnúť auditoskú správu.
4.4	Navyše môže notifikovaný orgán neočakávane vykonať návštevy výrobcu. Počas takých návštev môže keď je to potrebné, notifikovaný orgán vykonať, alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality; notifikovaný orgán musí výrobcovi poskytnúť správu o kontrole a ak sa vykonal test, správu o teste.
5.	Výrobca aspoň počas 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok, musí uchovávať pre národné orgány:
-	dokumentáciu uvedenú v tretej zrážke druhého pododseku bodu 3.1,
-	aktualizáciu uvedenú v druhom pododseku bodu 3.4,
-	rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v poslednom pododseku bodu 3.4, bodoch 4.3 a 4.4.
6.	Každý notifikovaný orgán musí oznámiť ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa vydaných a odobratých schválení systémov kvality.	N		Príl. 16	Zabezpečenie kvality výrobku (postup E)
1.	Tento postup opisuje postup pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorí plnia povinnosti ustanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú v zhode s certifikovaným typom opísaným v osvedčení o ES skúške typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne uplatnili. Výrobca alebo jeho splnomocnenec, musí pripevniť označenie CE na každý výrobok a musí vyhotoviť písomné vyhlásenie o zhode. K označeniu CE musí byť pripojený identifikačný kód notifikovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2.	U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre výrobu, finálnu kontrolu výrobku a skúšanie podľa bodu 3 a musí podliehať dohľadu podľa bodu 4.
3.	Systém kvality
3.1	Výrobca musí predložiť žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušný výrobok notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť musí obsahovať:
a)	všetky príslušné informácie pre plánovanú kategóriu výrobku,
b)	dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)	technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o ES skúške typu.
3.2	V rámci systému kvality musí byť každý výrobok overený a musia sa vykonať vhodné skúšky ustanovené v príslušnej norme, alebo ekvivalentné skúšky, aby bola zaručená zhoda s príslušnými požiadavkami nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované vo forme písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožniť jednotné chápanie programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.
Musí obsahovať najmä primeraný opis:
a)	cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,
b)	skúšok a testov, ktoré sa vykonajú po výrobe,
c)	prostriedky monitorovania účinného fungovania systému kvality,
d)	záznamy o kvalite ako sú kontrolné správy a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu, atď.
3.3	Notifikovaná osoba musí posúdiť systém kvality aby určila, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2.
Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá u tých systémov, u ktorých sa použila harmonizovaná norma.
Audítorský tým musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup musí zahŕňať kontrolnú návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.
3.4	Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí informovať notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Notifikovaná osoba musí vyhodnotiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové posúdenie.
Notifikovaná osoba musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.
4.	Dohľad za ktorý je zodpovedný notifikovaná osoba
4.1	Dohľad má zaručiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2	Výrobca musí na účely kontroly umožniť notifikovanej osobe vstup do priestorov kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky nevyhnutné informácie najmä:
a)	dokumentáciu systému kvality,
b)	technickú dokumentáciu,
c)	záznamy o kvalite ako sú kontrolné správy a údaje skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.
4.3	Notifikovaná osoba musí pravidelne vykonávať audit aby bolo zabezpečené, že výrobca udržiava a používa systém kvality a musí výrobcovi poskytnúť audítorskú správu.
4.4	Navyše môže notifikovaná osoba neočakávane vykonať návštevy výrobcu. Počas takých návštev môže, ak je to potrebné, notifikovaná osoba vykonať, alebo dať podnet na vykonanie skúšok overujúcich správne fungovanie systému kvality; notifikovaná osoba musí výrobcovi poskytnúť správu o kontrole a ak sa vykonala skúška, protokol o skúške.
5.	Výrobca musí uchovávať pre orgány dohľadu aspoň počas 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok,:
1.	dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. c),
2.	aktualizáciu uvedenú v bode 3.4 písm. b),
3.	rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.	Každá notifikovaná osoba musí oznámiť ostatným notifikovaným osobám informácie týkajúce sa vydaných a odobratých schválení systémov kvality.	Ú			
XVII	POSÚDENIE ZHODY VÝROBY Z HĽADISKA VÝFUKOVÝCH EMISIÍ A EMISIÍ HLUKU
1.	Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. Výrobca po dohode s notifikovaným orgánom rozhodne o veľkosti (n) vzorky.
2.	Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Sériová výroba sa považuje za zhodnú s požiadavkami (kladné rozhodnutie) ak sú splnené tieto podmienky:

S je štandardná odchýlka, kde:

X	=	aritmetický priemer výsledkov
x	=	jednotlivé výsledky vzorky
L	=	príslušné limitná hodnota
n	=	počet motorov vo vzorke
k	=	štatistický faktor závisiaci na n (pozri tabuľku)
n	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

k	
0,973	
0,613	
0,489	
0,421	
0,376	
0,342	
0,317	
0,296	
0,279	

l	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

k	
0,265	
0,253	
0,242	
0,233	
0,224	
0,216	
0,210	
0,203	
0,198	

Ak je n  20 potom .	N		Príl. 17	Posúdenie zhody výroby z hľadiska výfukových emisii a emisií hluku
1.	Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. Výrobca po dohode s notifikovanou osobou rozhodne o veľkosti vzorky(n).
2.	Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Sériová výroba sa považuje za zhodnú s požiadavkami (kladné rozhodnutie) ak sú splnené tieto podmienky:

S je štandardná odchýlka, kde:

X	=	aritmetický priemer výsledkov
x	=	jednotlivé výsledky vzorky
L	=	príslušné limitná hodnota
n	=	počet motorov vo vzorke
k	=	štatistický faktor závisiaci na n (pozri tabuľku)
n	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

k	
0,973	
0,613	
0,489	
0,421	
0,376	
0,342	
0,317	
0,296	
0,279	

L	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

k	
0,265	
0,253	
0,242	
0,233	
0,224	
0,216	
0,210	
0,203	
0,198	

Ak je n  20 potom .	Ú