MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________
Číslo:  

Materiál na rokovanie 
Legislatívnej rady vlády 
Slovenskej republiky 

N á v r h

nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred  vibráciami na pracovisku
													´

Podnet:

§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov		Obsah materiálu:

1.	Návrh nariadenia vlády

Predkladá:

Rudolf Zajac
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava 30. júna 2005 

Návrh

Nariadenie vlády
Slovenskej republiky

z …… 2005

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2  ods. 1 písm.  e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy

(1)	Toto nariadenie  vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti  zamestnancov) pred pôsobením vibrácií a otrasov (ďalej len „vibrácie“) a na predchádzanie rizikám) pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku. 

(2)	Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku.

(3)	Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov) upravujúcich ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci nie sú týmto nariadením vlády dotknuté. 

(4)	 Na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi sa vzťahujú len ustanovenia § 1 až 4 a § 7 až 13.

(5)	Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1. 

§ 2
Limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám

(1)	Na ochranu zdravia a  bezpečnosti pri práci pred rizikami expozície vibráciám sa ustanovujú
a) limitné hodnoty expozície vibráciám,
b) akčné hodnoty expozície vibráciám.
 
(2) Hodnoty podľa odseku 1 písm. a) a b) sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3
Posúdenie a hodnotenie rizík z vibrácií 

 Úroveň expozície zamestnancov vibráciám sa určuje posúdením pracovných postupov s využitím údajov o vibráciách používaných zariadení vrátane údajov poskytovaných výrobcom alebo údajov získaných meraním. Ak možno predpokladať prekročenie akčnej hodnoty expozície vibráciám, musí sa vykonať meranie vibrácií podľa § 8.  

Pri  posudzovaní rizík zamestnávateľ berie do úvahy najmä
úroveň, typ a trvanie expozície vibráciám vrátane prerušovaných vibrácií alebo opakovaných otrasov a ich vplyv na prekračovanie hodnôt podľa písmena b),
limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám, 
vplyvy  na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov,)
nepriame vplyvy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť zamestnancov a vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi vibráciami a pracoviskom alebo inými pracovnými prostriedkami, najmä ak vibrácie rušia správnu obsluhu ovládačov alebo čítanie ukazovateľov, ovplyvňujú stabilitu konštrukcií alebo bezpečnosť spojov,
informácie poskytované výrobcami pracovných prostriedkov v súlade s príslušnými predpismi, ) 
doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície vibráciám, 
g)	prekračovanie expozície zamestnanca vibráciám na celé telo nad rámec riadneho pracovného času,
h)	nízku teplotu a vlhkosť a iné osobitné pracovné podmienky, 
informácie získané výkonom zdravotného dohľadu podľa § 7 vrátane publikovaných informácií. 
(3)	Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík písomný záznam. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizík súvisiacich s vibráciami nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizík, zamestnávateľ môže túto skutočnosť uviesť v zázname o posúdení rizík spolu s odôvodnením. 
(4)	Zamestnávateľ je povinný posúdenie rizík pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny alebo ak výsledky lekárskych preventívnych prehliadok ukázali, že je to potrebné.  
Zamestnávateľ je povinný na základe posúdenia rizík vykonať potrebné opatrenia podľa § 4 a 5.  

§ 4
Opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície 

 Ak posúdenie rizík preukáže prekročenie akčných hodnôt expozície vibráciám, zamestnávateľ zostaví a realizuje program technických opatrení alebo organizačných opatrení s cieľom znížiť expozíciu vibráciám a spolupôsobiace riziká na najnižšiu možnú úroveň. Zamestnávateľ pritom berie do úvahy najmä
a)	iné metódy práce, ktoré znížia expozíciu vibráciám,
výber vhodného pracovného prostriedku s vhodným ergonomickým dizajnom, pomocou ktorého sa pri výkone práce dosiahne najnižšia možná úroveň vibrácií,
c)	zabezpečenie pomocného zariadenia, ktoré znižuje riziko poškodení spôsobených vibráciami, najmä 
1.	sedadlá, ktoré účinne znižujú prenos vibrácií na celé telo, 
2.	držadlá, ktoré znižujú prenos vibrácií na ruky, 
3.	osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred vibráciami pôsobiacimi na ruky,
4.	osobné ochranné pracovné prostriedky vo forme tlmiacich materiálov medzi zdrojom vibrácií a miestom kontaktu s telom zamestnanca na ochranu pred miestnymi vibráciami,
vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a zariadení na pracovisku, 
e)	stavebné a priestorové riešenie pracoviska,
 primerané informácie a odborný výcvik zamestnancov) zameraný na správne zaobchádzanie s pracovnými prostriedkami a zariadením,
obmedzenie trvania a úrovne expozície vibráciám, 
vhodný pracovný režim a režim odpočinku, 
zabezpečenie ochranného odevu pre zamestnancov vystavených chladu a vlhku.
 Zamestnanci nemôžu byť exponovaní vibráciám prekračujúcim limitnú hodnotu. Ak je napriek realizovaným opatreniam limitná hodnota expozície vibráciám prekročená, zamestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zníženie expozície pod limitnú hodnotu expozície vibráciám, určí príčiny prekročenia limitnej hodnoty expozície vibráciám a na ich základe  zmení alebo doplní preventívne opatrenia a ochranné opatrenia tak, aby nedošlo k jej opätovnému prekročeniu. 
(3)	Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa odsekov 1 a 2 požiadavkám osobitných skupín zamestnancov4).

§ 5
Informovanie a výcvik zamestnancov

(1)	Zamestnávateľ poskytne zamestnancom vystaveným riziku v súvislosti s expozíciou vibráciám a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) (ďalej len „zástupca zamestnancov“) informácie a zabezpečí pre nich výcvik. 
(2)	Informácie a výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä
opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
limitných hodnôt expozície vibráciám a akčných hodnôt  expozície vibráciám,
výsledkov posúdenia rizík podľa § 3 a výsledkov merania vibrácií podľa § 8 a možných poškodení zdravia v súvislosti s expozíciou vibráciám vznikajúcim v dôsledku používania pracovných prostriedkov, 
dôvodu a spôsobu identifikácie a ohlasovania príznakov poškodenia zdravia,
e)	podmienok, za ktorých majú zamestnanci nárok na lekársku preventívnu prehliadku.  
f)	bezpečných pracovných postupov znižujúcich expozíciu vibráciám na najnižšiu možnú mieru.

§ 6
Spolupráca a účasť zamestnancov

Spolupráca a účasť zástupcov zamestnancov a zamestnancov pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vibráciami sa vykonávajú v súlade s príslušnými ustanoveniami osobitného predpisu.)  

§ 7
Zdravotný dohľad

Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov, ak na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí riziká pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky.
Účelom lekárskych preventívnych prehliadok je prevencia a včasná diagnostika akéhokoľvek poškodenia zdravia v súvislosti s expozíciou vibráciám; lekárske preventívne prehliadky sa uskutočnia, ak 
a)	expozícia zamestnancov vibráciám je taká, že možno určiť súvislosť medzi expozíciou a identifikovanou chorobou alebo škodlivými účinkami na zdravie, 
b)	je pravdepodobné, že poškodenie zdravia alebo jeho príznaky sa objavia za určitých  pracovných podmienok zamestnancov a
c)	existujú vyšetrovacie metódy na zistenie choroby alebo škodlivých účinkov na zdravie.
(3)	Zamestnanci exponovaní vibráciám presahujúcim hodnoty uvedené v prílohe č. 2 majú nárok na lekársku preventívnu prehliadku. 
(4)	Výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky spolu so záverom o zdravotnej spôsobilosti zaznamená lekár do zdravotnej dokumentácie. ) Zdravotná dokumentácia sa uchováva po dobu 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície vibráciám. Výpis zo zdravotnej dokumentácie sa na požiadanie poskytne lekárovi zamestnanca a príslušnému orgánu na ochranu zdravia.) 
(5)	Ak výsledok lekárskej preventívnej prehliadky preukáže, že zamestnanec má chorobu alebo poškodenie zdravia z expozície vibráciám pri práci, lekár
a)	informuje zamestnanca o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vrátane odporúčania  týkajúceho sa lekárskej preventívnej prehliadky, ktorej by sa mal zamestnanec podrobiť po skončení práce v riziku vibrácií,
b)	oznámi zamestnávateľovi všetky významné závery lekárskych preventívnych prehliadok, pričom zachová mlčanlivosť v súlade s osobitným predpisom),
c)	môže odporučiť zamestnávateľovi zabezpečiť pre ďalších zamestnancov s podobnou expozíciou mimoriadne lekárske preventívne prehliadky, ak ich už nenariadil príslušný orgán na ochranu zdravia. 

(6)	Ak výsledok lekárskej preventívnej prehliadky preukáže, že zamestnanec má chorobu alebo poškodenie zdravia z expozície vibráciám pri práci, zamestnávateľ je povinný
a)	preskúmať posúdenie rizík, ktoré vykonal podľa § 3,
b)	preskúmať opatrenia ustanovené na odstránenie alebo zníženie rizík podľa § 4,
c)	zohľadniť odporúčania lekára, iného príslušne kvalifikovaného odborníka alebo orgánu na ochranu zdravia pri vykonávaní opatrení podľa § 4 vrátane možnosti preradiť zamestnanca na inú prácu, pri ktorej nie je riziko ďalšej expozície,
d)	zabezpečiť zdravotný dohľad u všetkých ďalších zamestnancov, ktorí mali podobnú expozíciu. 

§ 8
Základné požiadavky na meranie vibrácií a vyhodnotenie výsledkov meraní

(1)	Meranie vibrácií v pravidelných intervaloch vykonáva závodná zdravotná služba) alebo fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú na danú činnosť povolenie).

(2)	Merací reťazec prístrojov musí byť kalibrovaný bezprostredne pred meraním a po meraní. 

(3)	Ak sa meranie uskutočňuje počas vhodne zvolených krátkodobých intervalov, výber vzoriek musí byť reprezentatívny, aby výsledok merania charakterizoval expozíciu.

(4)	Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote merania určeným v súlade s metrologickou  praxou.

(5)	Namerané hodnoty musia umožniť zistenie, či sa neprekročili limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám. Limitná hodnota expozície vibráciám alebo akčná hodnota expozície vibráciám nie je prekročená, ak nameraná hodnota alebo z nameranej hodnoty odvodená určujúca veličina zväčšená o hodnotu neistoty neprekračuje limitnú hodnotu expozície vibráciám alebo akčnú hodnotu expozície vibráciám. 

(6)	Pri prenose vibrácií na obidve ruky sa meranie musí urobiť pre každú ruku. Expozícia je určená vyššou hodnotou, pričom sa uvedú hodnoty pre obe ruky. 

(7)	Zástupcovia zamestnancov a zamestnanci sa môžu zúčastniť na meraní, ak svojou prítomnosťou neovplyvnia výsledky merania. 

(8)	Ak je podozrenie, že výsledky merania sú nesprávne alebo ak sa na pracovisku uskutočnili zmeny, ktoré by mohli expozíciu vibráciám ovplyvniť, musí sa vykonať nové meranie.

§ 9
Záznamy o posúdení rizika a o výsledkoch merania vibrácií

Záznamy o výsledkoch posúdenia rizika alebo o výsledkoch merania vibrácií obsahujú
a)	meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,
b)	pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
c)	dátum začatia a skončenia výkonu práce, prípadne jej jednotlivých etáp,
d)	výsledky merania vibrácií, ktorým bol zamestnanec vystavený, za každé sledované obdobie.
§ 10
Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok zamestnávateľa na účely tohto nariadenia vlády obsahuje najmä
a)	pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám,
b)	preventívne opatrenia a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou vibráciám,
c)	spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce s expozíciou vibráciám vrátane preventívnych opatrení a ochranných opatrení.

§ 11
Prechodné ustanovenia

(1)	Zamestnávatelia, ktorí používajú pracovné zariadenia nadobudnuté pred 6. júlom 2007 a ktoré neumožňujú dodržiavanie limitných hodnôt expozície vibráciám, môžu ich používať do 6. júla 2010. 
(2)	Zamestnávatelia v poľnohospodárstve a v lesníctve, ktorí používajú pracovné zariadenia nadobudnuté pred 6. júlom 2007 a ktoré neumožňujú dodržiavanie limitných hodnôt expozície, môžu ich používať do 6. júla 2009. 
(3)	V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 musí zamestnávateľ zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa § 4 ods. 2.
 
§ 12
Prevzatie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.

§ 13
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2005. 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády  č. ......./2005Z. z.

Definície pojmov

1.	Vibrácie, mechanické kmitanie, je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom veličina  popisujúca jej pohyb alebo polohu je striedavo väčšia a  menšia ako určitá  rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny.
2.   Otras je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena veličiny popisujúcej vibrácie. 
3.   Vibrácie prenášané na ruky sú vibrácie, ktoré sa  prenášajú na jednu alebo obidve ruky z rukovätí strojov a náradia alebo z povrchu predmetov držaných rukou).  
4.  Vibrácie prenášané na celé telo sú vibrácie, ktoré  sa prenášajú  na stojacu, sediacu  alebo ležiacu osobu ako celok cez  oporný povrch.)
5.  Miestne vibrácie sú vibrácie,  ktoré  sa  nemôžu  označiť ako vibrácie prenášané na celé telo, ani ako vibrácie prenášané na ruky, a prenášajú sa na  určitú časť tela. 
6. Okamžité zrýchlenie vibrácií je hodnota časovej funkcie okamžitého zrýchlenia vibrácií vo zvolenom čase ti.
Značka : a(ti)
Jednotka : m.s-2
7. 	Zrýchlenie vibrácií; priebežné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia určená pri uplatnení exponenciálnej časovej váhovej funkcie podľa vzťahu

kde  a(t) je časová funkcia  zrýchlenia,
      	      je exponenciálna časová váhová funkcia,
       	     je  časová konštanta a interval priemerovania,
       	t   je priebežný čas,      
     	t0  je čas pozorovania (merania).
  	Značka: a
Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej časovej váhovej funkcie je násobenie druhej mocniny časovej funkcie fyzikálnej veličiny exponenciálnou funkciou s definovanou časovou konštantou. Často používané časové váhové funkcie pri meraní zrýchlenia sú Slow (S) a Fast (F) s časovými konštantami  1,0 s a 0,125s.  Použitie časových váhových funkcií sa vyjadruje v značke indexom F alebo S, alebo použitou časovou konštantou, napr 10s. Uvedenie veličiny bez indexu znamená pri vibráciách použitie S.
8.  Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou  podľa druhu prenosu vibrácií.
Značka:  aw (vibrácie prenášané na celé telo)
  	ahw (vibrácie prenášané na ruky)
Jednotka: m.s-2
9.	Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená vzťahom
 aeq,T = 

kde 	a(t) je časová funkcia okamžitého zrýchlenia vibrácií,   
T je časový interval priemerovania zrýchlenia vibrácií, T = t2 -t1.
Značka: aeq,T
Jednotka: m.s-2
10. 	Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné  zrýchlenie vibrácií získané použitím  zvolenej frekvenčnej váhovej funkcie na časovú funkciu okamžitého zrýchlenia vibrácií.
Značka : aweq,T
Jednotka: m.s-2
Poznámky: 1) Ak sa zrýchlenie vibrácií meria v tretinooktávových pásmach, možno  váženú hodnotu zrýchlenia vibrácií získať uplatnením frekvenčne príslušných váhových faktorov  na namerané hodnoty.
		        2) Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií (vážené i nevážené) určené v časovom intervale T možno prepočítať na iný časový interval Tn podľa vzťahu

aweq,Tn = (T/Tn)1/2.aweq,T

kde  aweq,Tn  je prepočítané ekvivalentné  zrýchlenie vibrácií na  časový  interval Tn.
11. 	Normalizované zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné vážené  zrýchlenie vibrácií prepočítané podľa bodu 10 na normalizované trvanie  pracovnej zmeny  Tn =  8h. 
Značka: aweq,8h
Jednotka: m.s-2
12. Výsledné zrýchlenie vibrácií, veľkosť vektora zrýchlenia vibrácií je zrýchlenie vibrácií vypočítané z ekvivalentných vážených hodnôt zrýchlení vibrácií v definovaných smeroch  súradnicového systému a z príslušných hodnotiacich faktorov  podľa vzťahu
av = [(kx.axweq)2 + (ky.ayweq)2 + (kz.azweq)2]0,5
       kde kx, ky, kz  sú hodnotiace faktory v smere súradnicových osí, 
axweq je vážené ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  v smere súradnicovej osi x,      
              ayweq, azweq  je vážené ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  v smere súradnicových osí y   a  z.
Značka: av
Jednotka: m.s-2
Poznámka: V prípade potreby sa doplnia ďalšie zaužívané indexy, napr.: av,4h ,
ahv,8h  pričom sa „eq“,  „w“ v indexe neuvádza.
Hodnotiace faktory vyjadrujú závažnosť pôsobenia vibrácií v smere rôznych osí.
13. 	Maximálne zrýchlenie vibrácií je maximálna hodnota priebežného zrýchlenia vibrácií vo zvolenom časovom intervale T pri  časovej váhovej funkcii S.
Značka: amax,T
Jednotka: m.s-2
14. Expozícia vibráciám, vystavenie vibráciám pri práci je expozícia zamestnanca pôsobeniu vibrácií počas  určitého časového intervalu.
15. Normalizovaný časový interval je časový interval, na ktorý sa  vzťahuje príslušná  fyzikálna veličina. Referenčný časový interval pre pracovný čas je 8 hodín.
16. Určujúca veličina je veličina kvantitatívne charakterizujúca vibrácie 
17. Akčná hodnota expozície je hodnota určujúcej veličiny vibrácií v pracovnom prostredí, pri ktorej pravdepodobne vzniká riziko pre zdravie a bezpečnosť v dôsledku pôsobenia vibrácií a pri prekročení ktorej sa musia vykonávať opatrenia na  zníženie expozície. V značke veličiny je index A, napr.: av,8h,A
18. Limitná hodnota expozície je taká hodnota určujúcej veličiny, ktorá nemôže byť u zamestnanca počas pracovnej zmeny prekročená. V značke veličiny je index L, napr.: av,8h,L

								 				Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. ......./2005 Z. z.

Limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám

1. Určujúce veličiny
1.1.  Určujúcimi veličinami vibrácií, ktoré sú rizikom pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v pracovnom prostredí sú
       a) pre vibrácie prenášané na ruky14): výsledné normalizované zrýchlenie vibrácií vo frekvenčnom rozsahu 5,6 Hz až 1400 Hz (váhový filter na ruky Wh),
       b) pre vibrácie prenášané na celé telo15) ): normalizované zrýchlenie vibrácií v smere osi s najvyššou hodnotou veličiny: 1,4awx,8h ,  1,4awy,8h , awz,8h ; pri použití doplnkovej metódy 12)  určujúcimi veličinami vibrácií sú aj maximálna hodnota priebežného váženého zrýchlenia a ekvivalentné vážené zrýchlenie; frekvenčný rozsah je 0,5Hz až 80 Hz (váhový filter Wk pre os z a Wd  pre osi x, y)
  c) pre miestne vibrácie: normalizované zrýchlenie v tretinooktávových pásmach v smere osi v ktorej dosahuje najvyššiu hodnotu, frekvenčný rozsah je 1 Hz až 1000 Hz..
1.2. Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií,  pôsobiacich počas pracovného dňa kratší alebo dlhší čas ako 8 hodín, sa prepočítajú  na normalizované hodnoty podľa bodu 10 prílohy  č.1.

2.  Prenos vibrácií na ruky

2.1. Limitná hodnota výsledného normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na ruky  ahv,8h,L je 5 m.s-2.
2.2. Akčná hodnota výsledného normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na ruky  ahv,8h,a je  2,5 m.s-2.
2.3. Akčná  hodnota ekvivalentného výsledného zrýchlenia vibrácií pôsobiacich na ruky kratšie ako 20 minút ahv,a je 12,25 m.s-2.
2.4.  Pri výpočte výsledného zrýchlenia pôsobiaceho na ruky sa použijú hodnotiace faktory  kx = ky = kz = 1. 

3.  	Prenos vibrácií na celé telo

3.1. Vibrácie, ktoré sa prenášajú na celé telo, sa určujú na  sedacej podložke  sediaceho zamestnanca alebo na  podlahe  stojaceho zamestnanca vo frekvenčnom rozsahu určenom príslušným váhovým filtrom. 
3.2.  Limitná hodnota normalizovaného  zrýchlenia vibrácií prenášaného na celé telo v smere osi s maximálnym prenosom je 1,15 m.s-2.
        Maximálny prenos zrýchlenia je v smere tej osi v ktorej hodnota 1,4awx,8h, 1,4awy,8h,  awz,8h    je najvyššia. 
Pri rovnosti hodnôt aspoň v dvoch osiach sa hodnotí výsledné zrýchlenie vibrácií.
3.3. Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia prenášaného na celé telo je 0,5 m.s-2.
3.4. Akčná hodnota ekvivalentného zrýchlenia vibrácií  prenášaných na celé telo s trvaním  kratším ako  10 minút   je 3,5  m.s-2.
3.5. Limitná hodnota aj akčné hodnoty pre vibrácie chrbtovej opierky sú rovnaké ako pre vibrácie prenášané na celé telo. Vibrácie chrbtovej opierky sa posudzujú s frekvenčnou váhovou funkciou Wc, pričom  kx = 0,8,  ky = kz = 0.  
3.6. Ak pri vykonávaní práce dochádza alebo môže dôjsť k rušeniu práce vplyvom celkových vibrácií, znižujú sa akčné hodnoty určené podľa ods. 3.3 a 3.4 vynásobením korekčným činiteľom podľa tab. 1.

Tabuľka č .1  Korekčné činitele pre celkové vibrácie  
Pracovisko / druh vykonávanej práce	korekčný činiteľ	
Administratívne práce	0,1	
Fyzická práca náročná na presnosť a náročná práca na stacionárnych strojoch, ak sú vibrácie prenášané z iných pracovísk	
0,16	
Fyzická práca náročná na presnosť a sústredenie				0,32	
Riadenie samohybných strojov a motorových vozidiel			0,71	

3.7.	Ak dochádza k rušeniu práce pri  nižších hodnotách vibrácií ako určuje ods. 3.6 a sú závažné dôvody na to, aby sa takéto rušenie odstránilo (napr. operačné sály, náročné lekárske ošetrenie, presné laboratóriá, kancelárie pre náročnú riadiacu prácu, a pod.), postupuje sa pri meraní, hodnotení a odstraňovaní  vibrácií podľa technických noriem tak, aby práca mohla byť vykonávaná  s čo najmenším rušením.
3.8. Akčná hodnota normalizovaného vertikálneho zrýchlenia prenášaného na celé telo vo frekvenčnej oblasti 0,08 až 0,63 Hz (napr. vibrácie na mieste obsluhy samohybných strojov, vyvolávajúce kinetózu; chorobu z pohybu) je  0,5 m.s-2. Pri hodnotení sa používa frekvenčné váženie Wf.  Vibrácie s frekvenciou nižšou ako 1 Hz sa nehodnotia na lodiach. 

4. Miestne vibrácie
4.1	Limitná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou l Hz až 1000 Hz v smere osi s najväčším  prenosom pri  kx = ky = kz = 1, je ateq,8h,L = 0,2 m.s-2.
4.2. Akčná hodnota normalizovaného zrýchlenia miestnych vibrácií v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou l Hz až 1000 Hz v smere osi s najväčším  prenosom pri  kx = ky = kz = 1, je ateq,8h,a = 0,1 m.s-2.