Prehľad výsledkov monitorovania zosuvov a iných svahových deformácií za rok 2004

																		Príloha
Lokalita	Stupeň
dôleži-tosti	
Monitorovacie merania v roku 2004	
Zhodnotenie stavu lokality v roku 2004	
Odporúčania pre rok 2005	
		Typ
merania	Monitorovacie
objekty	Frekvencia
meraní	Najdôležitejšie výsledky meraní			
1. Veľká Čausa	

  III.	Geodetické
(GD)	20 pozorovacích bodov 	1 meranie:
13. 5. 2004	Najväčšia zmena nastala u bodu P-16 (posuv 39,81 mm po spádnici svahu, pokles 20 mm za obdobie 1 roka).	Pohybová aktivita je sústredená do centrálnej a západnej časti aktívneho zosuvu (vrty VČ-8, VČ-9, VC-4, VC-11). Okrem pokračujúcej aktivity v hlbších polohách v odlučnej časti zosuvu je nepriaznivá aktivizácia  pohybu v povrchovej zóne v centráInej časti zosuvu (meračský bod P-16). 
	Vzhľadom na stav zosuvného územia a  celospoločenskú dôležitosť lokality ponechať rozsah i frekvenciu monitorovania na rovnakej úrovni s doplnením hladinomeru s varovným signalizačným zariadením do siete pozorovaných objektov	
		Povrchových
rezid. napätí  (RN)	12 odskúšaných bodov
	1 meranie:
28. 4. 2004	Celkový mierny pokles tlakových napätí po spádnici svahu. Najvýznamnejší nárast bol nameraný v RN-33.			
		Inklinometrické
(IN)	12 vrtov	1 meranie:
28.4.2004	Najväčšie deformácie zaznamenané vo vrte VČ-8 (od 4,6 po 4,8 mm/rok v hĺbke 6,7 až 12,7 m).			
		Pulz. elektromag.
emisií  (PEE)	10 vrtov
	2 merania:
27.4. a 8. 11.2004	V apríli bola najvyššia aktivita poľa vo vrte VČ-9 v hĺb. 13,5 m. Na jeseň boli nepriechodné vrty VČ-11 a VČ-4.			
		Hĺbky hladiny podz. vody (HPV)	10 objektov
	týždenné merania
(celkom 44)	Maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody (hpv) bol nameraný vo vrtoch M-14 (6,2 m), J-112 (5,22 m) a VČ-4 (5,09 m). Priemerná hĺbka hpv na celej lokalite sa oproti roku 2003 prakticky nezmenila.			
			2 vrty:
VČ-2, VČ-8	automat. hladin.
(hodin. záznam)				
		Výdatnosti
(Q)	7 objektov
	týždenné merania
(celkom 44)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2003 o 7,16 l.min-1 a predstavuje 12,36 l.min-1			
		Zrážkových úhrnov 
(ZU) – stan. SHMÚ	Prievidza (30120)
Ráztočno (30100)	denné zrážkové úhrny (d.z.ú.)	Roč. zr. úhrn (2003): 490,5 mm (PD) a 575,5 mm (Raz.)
Rok 2004: 705,6 mm (104,7% ), resp. 722,6 mm (92,5%), čo predstavuje zrážkovo normálny rok.			
2. Malá Čausa	

  II.	RN	8 odskúšaných bodov	1 meranie:
29. 4. 2004	Celkové znižovanie tlakových napätí s náznakmi prechodu do napätí ťahových vo väčšom zosuve. 	Vzhľadom na neúplnú sanáciu možno pozorovať  neustále dotváranie zosuvného svahu, ktorého spodná časť je trvalo zamokrená.	Pokračovať v monitorovaní zosuvu v rovnakom rozsahu ako v roku 2004. Výpočtovo prehodnotiť stabilitu väčšieho zosuvu.	
		HPV	9 objektov
	meranie s 2-týžd.
intervalom (24) 	Max. rozkyv hpv bol nameraný vo vrte Z-6 (4,61 m). Priemerná hĺbka hpv oproti r. 2003 poklesla o 0,2 m. 			
		Q	2 objekty	meranie s 2-týžd. intervalom (24)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2003 o 1,05 l.min-1 a predstavuje 4,02 l.min-1			
		ZU	Pozri lokalita Veľká Čausa.			
3. Handlová – Morovnianske sídlisko	

 III.	HPV	7 objektov

34 nových objektov
	týždenné merania
(celkom 49)
merania 1x za mesiac (12)	Maximálny rozkyv hpv v skupine starších vrtov bol nameraný vo vrte VP-44 (4,85 m). V skupine nových vrtov bol najväčší rozkyv vo vrtoch P-15 (15,11 m) a P-28 (10,25 m). Priem.hĺbka hpv oproti roku 2003 poklesla o 0,46 m. Výrazný rozkyv hladín zaznamenal automatic. hladinomer vo vrte P-17 (8,71 m v priebehu roka)..	Merania zaznamenali celkový pokles hladiny podzemnej vody. Celkové zníženie výdatnosti odvodňova-cích zariadení môže okrem iného signalizovať ich postupné zanášanie, z čoho vyplýva 
nevyhnutnosť vykonania technických opatrení. 	Zachovať minimálne doterajší rozsah a frekvenciu monitorovania. V súčinnosti s MsÚ Handlová sa pokúsiť  o zvýšenie frekvencie. pozorovaní nových vrtov a obnovenie geodetických meraní. 
	
			2 vrty:
P-19, P-17	aut.hladinom.
nainšt.21. 11. 03				
		Q	12 objektov

	týždenné merania
(celkom 49)	Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite poklesla oproti r. 2003 a predstavuje 264,89 l.min-1			
		ZU – stan. SHMÚ: 	Handlová (30080)	denné zrážkové úhrny

	Rok 2003: 658,4 mm (79,9%) – suchý rok;   
Rok 2004: 888,1 mm (107,7%) – normálny rok			
4. Handlová – Kunešovská cesta	

  III.	GD	4 pozorovacie body	2 merania:
2. 6. a 12.11.2004	Výraznejšie zmeny boli zaznamenané pri jarnom meraní. Polohové a výškové zmeny na jeseň nepresiahli 10 mm.	Svah sa na základe výsledkov monitorovacích meraní nachádza po uskutočnení sanačných opatrení v stabilnom stave. Výraznejšie pohyby charakteru dotvarovania boli zaznamenané iba v pripovrchovej zóne svahových delúvií.	Rozsah i frekvenciu monitorovania je potrebné zachovať a  uskutočniť aktualizované výpočty stability svahu vo vybraných profiloch. 	
		IN	5 vrtov
	1 meranie:
14. 5. 2004	Významnejšie deformácie zaznamenané vo vrtoch JK-2 (5,42 mm) a JK-3 (3,55 mm) v pripovrchovej zóne.			
		PEE	6 vrtov
	2 merania:
26. 4. a 21. 10. 04	Pole PEE je ovplyvnené odvodňov. vrtmi (vo vrtoch JK-2 a 3). Vyššie hodnoty malo pole PEE pri jarnom meraní. 			
		HPV	10 objektov
	týždenné merania
(celkom 49)	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte MK-8 (3,1 m). Priem.hĺbka hpv oproti roku 2003 stúpla o 0,2 m.			
		Q	4 objekty	týždenné merania
(celkom 49)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2003 o 3,94 l.min-1 a predstavuje 9,25 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Handlová (30080)	d. z. ú	Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko.
Priemerný dlhodobý úhrn na stanici Handlová- totalizátor je 991,3 mm. V roku 2003 bol 844 mm. 			
			Handlová-totalizátor	mesačné zrážk. úhrny (m. z. ú.)				
5. Handlová – zosuv  z rokov 1960 / 1961	

II.	PEE	6 vrtov:
	2 merania:
26. 4. a 21. 10. 04	Stredný stupeň aktivity poľa bol zaznamenaný vo vrtoch GI-1, HI-5 a 7. Na jeseň sa potvrdila aktivita poľa v GI-1	Pohybová aktivita sa už dlhodobejšie prejavuje v hornej časti svahu v okolí odlučnej oblasti. Päta svahu je sanovaná telesom stabilizačného násypu, ktorý sa v súčasnosti dosypáva.	Monitorovacie pozor. rozšíriť  o geodet. a inklin. merania. S orgánmi miest. samosprávy vyriešiť problém údržby odvod. zariadení.	
		HPV	7 objektov
	1 meranie:
26. 4.2004	Kontrolné meranie nepreukázalo žiadne výrazné zmeny hĺbky hpv v jednotlivých vrtoch. 			
		Q	19 objektov	1 meranie:
26. 4.2004	Kontrolné meranie preukázalo približne rovnakú celkovú výdatnosť odvod. vrtov ako v roku 2003. 			
		ZU – stan. SHMÚ:	Handlová (30080)
Handlová-totalizátor	d. z. ú.
m. z. ú.	Pozri lokalita Handlová – Kunešovská cesta.			
6. Dolná Mičiná	

II.	IN	4 vrty	1 meranie:
22. 4. 2004	Meranie bolo vykonané po 6-ročnej prestávke. Najväčšia deformácia bola vo vrte JM-15 (5,30 mm v hĺbke 4 m).	Monitorovacie merania preukázali stabilný stav sanovaného zosuvného svahu. Významné sú predovšetkým výsledky presnej inklinometrie, ktoré po 6 rokoch nezaznamenali výraznejšie deformácie.  	Rozsah monitorova-nia zachovať a v r. 2005 rozšíriť o meranie povrch. reziduálnej napätosti. Potrebné je riešiť problemati-ku výrazných eróznych javov, rozvíjajúcich sa v materiále násypu.	
		PEE	10 vrtov
	2 merania:
23. 4. a 8. 11. 04	Na jar bola stredná aktivita poľa PEE vo vrtoch JM-2, 8 a 18. Na jeseň sa preukázala aktivita vo vrtoch JM-3 a 10			
		HPV	12 vrtov
	4 mer.:23.3,10.6., 2.9.,16.11.2004	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte JM-15 (7,2 m). Priem.hĺbka hpv oproti roku 2003 stúpla o 0,11 m.
Rozkyv hladín dosahujúci v priebehu roka až 10 m zaznamenali obidva automatické hladinomery.			
			JM-6, JM-19	aut. hladinom.
(hodin. záznam) 				
		Q	5 objektov
	4 mer.:23.3,10.6., 2.9.,16.11.2004	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2003 o 3,26 l.min-1 a predstavuje 14,92 l.min-1			
		ZU – stan. SHMÚ:	Banská Bystrica (34300)	denné zrážkové úhrny	Rok 2003: 557,4 mm (63,95%) – veľmi suchý rok;   
Rok 2004: 902,8 mm (103,58%) – normálny rok.			
7. Ľubietová	

  II.	GD	25 pozorovacích bodov	1 meranie
17. 8. 2004	Najväčší posuv za obdobie troch rokov bol pri bodoch P-19 (poloh. zm. 81,4 mm) a P-14 (43,1 mm, zdvih 40mm)	Významný je posuv v strednej časti zosuvného prúdu, zaznamenaný v bode P-19. Ďalšie z meraní nepreukázali príznaky zhoršovania stabilitného stavu zosuvu. 	V roku 2005 zaradiť do súboru monitorovacích pozorovaní i premeranie siete geodetických bodov.	
		HPV
	8 vrtov
	4 mer.:23.3,10.6., 2.9.,16.11.2004	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte V-7 (3,6 m) a vo vrtoch V-5 a 5A. Priem. hĺbka hpv sa nezmenila.			
		Q
	9 objektov
	4 mer.:23.3,10.6., 2.9.,16.11.2004	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2003 o 1,2 l.min-1 a predstavuje 6,35 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:
	Ľubietová (34100)	Mesačné zrážkové úhrny	Rok 2003: 495,8 mm (65,94%) – veľmi suchý rok;   
Rok 2004: 707,1 mm (94,04%) – normálny rok.			
8. Fintice	

III.	GD	5 meracích bodov
	1 meranie:
4. 5. 2004	Posuvy bodov sa nachádzajú v rámci chyby merania; najvýraznejší bol zaznamenaný pri bode P-5 (9,4 mm) 	Pohybová aktivita zosuvu pretrváva v jeho akumulačnej časti, o čom svedčia i výsledky geodetických meraní ako aj merania z nového inklinometrického vrtu. 
Režimové pozorovania zaznamenali iba veľmi mierne stúpnutie hpv.	V roku 2005 pokra-čovať v meraniach s rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. Okrem meraní je potrebné overiť stabilitný stav  akumulačnej časti zosuvu výpočtovým riešením.	
		IN
	4 vrty	1 meranie:
20. 4. 2004	Aktivita zaznamenaná vo vrte K-5 (3,36 mm za 7 mes. v 11 m). Určité prejavy aktivity i v novom vrte K-2B. 			
		PEE	6 vrtov	1 meranie:
24. 6. 2004	Mierne aktívne pole PEE bolo zaznamenané v akumulačnej časti zosuvu (vrty K-1 a K-2B).			
		HPV	12 vrtov:
	4.mer.:16.4.,18.6.19.8.,4.11.2004	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte K-1 (4,08 m). Priem. hĺbka hpv oproti roku 2003 stúpla o 0,14 m..			
		ZU – stan. SHMÚ:
	Kapušany (59220)
Prešov-planetárium
(59160)	Mesačné zrážkové úhrny	Rok 2003: 627,7 mm (KA); 540 mm (PO) – norm. rok;   
Rok 2004: 912,6 mm (147,27%), resp. 843,9 mm (141,94%) – mimoriadne vlhký rok.			
9. Slanec	

III.	HPV
	11 vrtov
	8 meraní	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrtoch J-9 a J-14 (2,8 m). Priem. hĺbka hpv oproti r. 2003 stúpla o 0,6m 	Prostredie sanovaného zosuvu nadobudlo nový rovnovážny stav. Odvod-ňovacie zariadenia doká-zali odviesť množstvo vody vo vlhkom roku. 	V roku 2005 pokračovať v reži-mových pozoro-vaniach s intervalom meraní minimálne 
1 mesiac.	
		Q
	20 objektov
	8 meraní	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov oproti r. 2003 výrazne stúpla a predstavuje 57,74 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:
	Slanská Huta (51160)	mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 591,5 mm, v roku 2004 stúpol až na 833,9 mm.			
10, Bojnice	

II.	GD	20 pozorovacích bodov	1 meranie:
18. 5. 2004	Výraznejšia zmena polohy za obdobie 1 roku bola zaznamenaná u bodov B1 (29,83 mm) a č. 8 (22,02 mm).	Posuvy bodov B1 a č. 8 nastali v dôsledku úniku vody z kanalizácie.  Po odstránení  technickej závady by malo dôjsť k útlmu pohybovej aktivity sanovaného územia.
	Pokračovať v monitorovacích meraniach v rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. Aktuálny stabil. stav overiť výpočtom. 	
		IN	2 vrty
	1 meranie:
23.4.2004	Deformácia  zaznamenaná iba v pripovrchovej zóne  vrtu JB-1 (2,81 mm/rok).			
		HPV	8 objektov
	týždenné merania
(celkom 48)	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte B-4 (2,5 m). Priem.hĺbka hpv sa oproti roku 2003 nezmenila.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Prievidza (30120)	denné zrážkové úhrny	Rok 2003: 490,5 mm (72,83%) – veľmi suchý rok;
Rok 2004: 705,6 mm (104,7% ) – normálny rok.			
11. Okoličné	

III.	GD	25 pozorovacích bodov	1 meranie:
6. 4. 2004	Najvýraznejšie boli posuny bodov P-7 (18,4 mm), P-22 (19,9 mm) a P-25 (20,9 mm). 	Svahová deformácia je potenciálne nestabilná. Napriek výsledkom niektorých meraní, ktoré preukázali uspokojivú stabilitu svahu, výsledky inklinometrických meraní preukázali pokračujúci pohyb krípového charakteru i v hlbších polohách pod úrovňou terénu.	Okrem zachovania doterajšieho rozsahu  monitorovania bude na vybranom objekte inštalovaný aut. hladinomer s varovným signal. zariadením. Treba opäť upozorniť orgány miest. samo-správy a ŽSR na nepriaznivý stabilit-ný. stav zosuvu.	
		RN	8 odskúšaných bodov
	1 meranie:
30.4.2004	Celkový pokles tlakových napätí v smere spádnice svahu (okrem skúšky RN-06 so zmenou ťahu na tlak).			
		IN	4 vrty	1 meranie:
15. 4. 2004	Deformácie nad 5 mm boli namerané vo vrtoch M-2 a M-3 (až 7,47 mm v hĺbke 2,6 m za rok) a vo vrte JO-1. 			
		HPV	8 objektov:
	týždenné merania
(celkom 43)	Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte JO-1 (3,4 m). Priemerná hĺbka hpv oproti roku 2003 klesla až o 1,7 m. Okrem celkového poklesu hladiny je zaujímavé ustálenie kolísania hpv vo vrtoch JP-44 a M-2.			
			J-1	aut. hladinom.
(hodin. záznam) 				
		Q	12 objektov	týždenné merania (43 meraní)	Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov oproti r. 2003 poklesla až o 19 l.min-1 a predstavuje 31,06 l.min-1.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Lipt. Mikuláš (21060)
Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130)	denné zrážkové úhrny	Rok 2003: 407,7 mm (LM); 480,2 mm (LM-O) –v.s. rok;   
Rok 2004: 719,6 mm (109,5%), resp. 756,9 mm (114,3%) – normálny až vlhký rok.			
12. Liptovská Mara	

II.	GD	12 pozorovacích bodov, 4 pevné body	1 meranie:
29. 7. 2004	Zaznamenaný pohyb pevného bodu skresľuje výsledky merania polohových zmien. Výškové zmeny sú od -5,6 do + 1 mm; bod B-2 klesol za 2 roky až o 12 mm.	Pozorovania v roku 2004 nepreukázali výrazné zmeny parametrov, ovplyvňujúcich stabilitný stav zosuvného územia. 
Správnosť komplexného hodnotenia je podmie-nená overením výsledkov geodetických meraní a potrebnou inováciou metód a metodiky merania.
	Pokračovať v rovnakom rozsahu i frekvencii  Potrebné je zrekon-štruovať sieť geodet. bodov a upraviť ústie niektorých horizont. vrtov. V rámci spolupráce s TBD vod. diela doplniť monit. sieť o aspoň 2 inklino-metrické vrty. 	
		HPV
	24 objektov	meranie s 2-týžd. intervalom (28)	Priemerná úroveň hpv v pozorovaných objektoch zostala v roku 2004 približne na úrovni z roku 2003. 
Výrazný rozkyv úrovne hpv v priebehu roka zaznamenal automatický hladinomer vo vrte J-10 (až 10,4 m).			
			2 piezometre
J-10, J-19	aut. hladinomery inštal. 14. 5. 2003				
		Q
	28 horizontálnych vrtov	meranie s 2-týžd. intervalom (28)	Celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení v roku 2004 oproti roku 2003 poklesla.			
		ZU – lokálna zrážkom. stanica	Zrážk. stanica na hrádzi L. Mara	denné zrážkové úhrny	Rok 2003: 408,6 mm (77,5 %) – veľmi suchý rok;
Rok 2004: 512,4 mm, (91,1 %) – normálny rok.			
		Hladina vody v nádrži	Autom. kontinuálny zapisovač	denné minimá a maximá	Max. hladiny bolo zistené 6.8.04 (562,9 m.n.m), priem. hladina bola takmer o 1,5 m vyššia oproti r. 2003. 			
13. Hlohovec – Posádka	

I.	PEE
	12 vrtov
	3 merania: 6. 2., 
16. 5. a 5. 10.04	Stredný stupeň aktivity poľa PEE bol identifikovaný vo vrtoch v severnej časti územia (HSJ-25, 26, 33).	Výsledky meraní naznačujú pokračujúci veľmi pomalý pohyb zosuvných hmôt predovšetkým v severnej časti územia.	Merania poľa PEE  doplniť aj orientač-nými režimovými pozorovaniami vo vybraných vrtoch.	
		GD	13 pozorovacích bodov	1 meranie:
24.8.2004	Najvýraznejší posuv bol zaznamenaný pri bodoch PB-137 (43,7 mm za 2 roky) a PB-138 (zdvih 44 mm).			
		ZU
	Stanica SHMÚ:
Siladice (18540)	mesačné zrážkové úhrny	Rok 2003: 358,4 mm (58,76%) – mimoriadne suchý rok;
Rok 2004: 553,3 mm (90,72% ) – normálny rok.			
14. Vištuk	

I.	PEE
	16 vrtov
	2 merania: 
5. 2. a 11. 8. 2004	Stredná hodnota stupňa aktivity bola zaznamenaná pri obidvoch meraniach vo vrtoch J-10, 14, 23, 25, 25 a 27. 	Zaznamenané neboli žiadne výrazné zmeny, ktoré by indikovali zhoršenie stabilitného stavu.	Merania poľa PEE  doplniť aj orientač-nými režimovými pozorovaniami vo vybraných vrtoch.	
		ZU – stan. SHMÚ:
	Modra (18060)	mesačné zrážkové úhrny	Rok 2003: 403,1 mm (56,15%) – mimoriadne suchý rok;
Rok 2004: 585,1 mm (81,51% ) – suchý rok.			
15. Veľká Izra	

I.	Dilatometrické
TM-71
	2 prístroje:
Veľká Izra – 1 (H)
Veľká Izra – 2 (D)	4 merania:
15. 4., 21. 6., 
18. 8., 4. 11.2004	V roku 2004 stagnácia rozširov. trhliny medzi skal. masí-vom a sadajúcim blokom (VI-1). Šírka trhliny medzi okraj. a sused. blok. (VI-2) sa za 12 r. zväčšila na 8 mm.  	Dilatometrom nebola zaznamenaná žiadna významná pohybová aktivita horninových blokov (VI-1). 	Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.	
		ZU – stan. SHMÚ: 	Slanská Huta (51160)	mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 591,5 mm, v roku 2004 stúpol až na 833,9 mm.			
16. Sokoť	

I.	Dilatometrický
TM-71
	1 prístroj:
Sokol – 1 	4 merania:
15. 4., 21. 6., 
18. 8., 4. 11.2004	Priemerná rýchlosť rozširovania trhliny v období 1990-2003 cca 0,6 mm/rok nebola v r. 2004 potvrdená (stagnácia). Od r. 1990 sa okraj. blok vzdialil od masívu o 8 mm 	Dilatometer zaznamenával plazivý pohyb okrajového bloku bez výrazných zmien rýchlosti pohybu. 	Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.	
		ZU	Stanica SHMÚ:
Dargov (50040)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 467,4 mm, v roku 2004 stúpol až na 724,6 mm. 			
17. Košický Klečenov	

I.	Dilatometrický
TM-71

	2 prístroje:
K. Klečenov – 1 (D) 
K. Klečenov – 2 (H)	4 merania:
15. 4., 21. 6., 
18. 8., 4. 11.2004	Pokračoval vertikálny zdvih oboch skal. blokov (priem. 0,4, resp. 0,35 mm/rok). Hodnota zdvihu od konca r. 1990 je 5,6 mm (KK-1), resp. od r. 1995 3,4 mm (KK-2).	Dilatometre zaznamenali pokračovanie pohybu rovnakého charakteru  (zdvih), bez výrazných  zmien rýchlosti tohto pohybu.	Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.	
		ZU	Stanica SHMÚ:
Herľany (60060)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 537,0 mm, v roku 2004 stúpol až na 817,1 mm.			
18. Banská Štiavnica	

 II.	Digitálna fotogrametria
(DF)	Meranie polohy vybraných bodov na digitálnom modeli	1 meranie:
8. 9. 2004	DF nahradzuje doteraz používané metódy (geodetické, čas. základnice a fotogram. profilov). Merania z predchádzajúcich rokov sa prehodnocujú a vytvára sa nový dokonalejší systém pozorovania. 	Pokračujúca degradácia zárezu v jeho vyšších polohách nebola mechanickými metódami monitorovania zachytená. Súborné výsledky sa získajú po vyhodnotení meraní metódou digitálnej fotogrametrie.	Pokračovať v pozorovaniach s 
doterajšou frekvenciou. 
Fotogrametrické merania vykonávať presnejšou a efektívnejšou metódou digitálnej fotogrametrie.	
		Dilatometrické  Somet (DS)	4 páry meracích bodov 	2 merania:
24. 5., 9.9. 2004	Pohyb monitorovaných horninových blokov bol na všetkých stanoviskách v rozsahu do 1 mm.			
		Dilatometrické mer.posuvov (DP)	2 páry meracích bodov	2 merania:
24. 5., 9. 9. 2004	Najvýraznejší posuv bol zaznamenaný na stan. č. 1; jeho veľkosť nepresahovala 2 mm			
		ZU – stan. SHMÚ:	Banská Štiavnica (40260)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 490,9 mm, v roku 2004 stúpol až na 848,3 mm. 			
		Počet mrazových dní  (MD) - SHMÚ	Banská Štiavnica
(11901)	počet dní s (Tmin<0,0°C)	Zima 2002/2003: 120 dní;
Zima 2003/2004: 118 dní.			
19. Demjata	

II.	Digitálna fotogrametria (DF)	Meranie polohy vybraných bodov na digitálnom modeli	1 meranie:
8. 9. 2004	V hornej časti pôvodného PF1došlo k vypadnutiu pieskovcového bloku. Kvantit. výsledky merania budú odvodené po spracovaní digit. modelu celej skal. steny.	Zaznamenaná bola ďalšia degradácia horninového masívu vrátane vypadávania celých blokov prevažne v hornej časti skalnej steny.
Súborné výsledky sa získajú po vyhodnotení meraní metódou digitálnej fotogrametrie.	Pokračovať v pozorovaniach s 
doterajšou frekven-ciou. Fotogrametric-ké merania vykoná-vať presnejšou a efektívnejšou metódou digitálnej fotogrametrie
O závažných ziste-niach informovať SSC v Prešove.	
		DS	Stanovisko 3 (4 body) a stanov. 4 (2 body)	2 merania:
26. 5. a 8. 9. 2004	Výsledky meraní zachytávajú reakciu masívu na sezónne zmeny teplotných podmienok. (posuvy sú do 1 mm).. 			
		DP	Stanovisko 3 (5 bod.), stanovisko 2 (4 body),
stanovisko 1 (2 body)	2 merania:
26. 5. a 8. 9. 2004	Najväčšie hodnoty posuvov boli zaznamenané na stanoviskách č. 1 a 2. Ich hodnota nepresiahla 4 mm. Obnovené boli merania na stanovisku č. 1. 			
		ZU – stan. SHMÚ:	Kapušany (59220)
	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 627,7 mm, v roku 2004 stúpol až na 912,6 mm.			
		MD – stan. SHMÚ:
	Bardejov (11962)
Prešov-vojsko (11955)	počet dní s (Tmin<0,0°C)	Zima 2002/2003: 130 (Bardejov), resp. 135 dní (Prešov).
Zima 2003/2004: 118 (Bardejov), resp. 127 dní (Prešov).			
20. Harmanec	

II.	Digitálna fotogrametria (DF)	Meranie polohy vybraných bodov na digitálnom modeli	1 meranie
9.9.2004	Prehlbovanie eróznej ryhy je najvýraznejšie v miestach pôvodných PF-23.5,  PF-18.5 a PF-16.5. Rozširovanie oblasti odnosu pokračuje v najvyššej polohe (PF-25.0).  	Meraniami sa pozoruje vývoj eróznej ryhy vrátane opadávania blokov, ohrozujúcich premávku na št. ceste. Zmeny pozdĺž tektonic-kej poruchy sa neprejavu-jú (krehký charakter správania dolomitov).	Rekapitulovať vývoj eróznej ryhy  priamym meraním na digitálnom modeli presnejšou a efektívnejšou metódou digitálnej fotogrametrie.	
		DS	2 páry meracích bodov	2 merania
25.5.a 9.9.2004	Nie sú pozorované žiadne zmeny polohy monitorované-ho bloku.			
		ZU – stan. SHMÚ:	Dolný Harmanec (34160)	Mesačné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 800 mm, v roku 2004 stúpol až na 1092 mm .			
		MD – stan. SHMÚ:	Banská Bystrica – Zelená (11898)	počet dní s (Tmin<0,0°C)	Zima 2002/2003: 120 dní;
Zima 2003/2004: 109 dní.			
21. Ipeľ priestor projekt. PVE	

II.	GD
	32 bodov 	1 meranie:
september 2004	Výpočtové práce sa sústredili na charakteristiku presnosti bodov. V súčasnosti sa zhodnocujú výsledky merania.	Kompletne zhodnotiť monitorovacie pozorovania bude možné až po vyhodnotení výsledkov geodetických meraní.	Pokračovať v 2-ročnom cykle geo-detických meraní a terénnom hodno-tení svahu s projekt. objektami PVE.	
		Terénna obhliadka (TO)	pochôdzkovanie v priestore	6x ročne	Počas terénnych obhliadok neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali zmeny stability svahu.			
		ZU – stan. SHMÚ:
	Málinec
	denné zrážkové úhrny	Ročný zrážkový úhrn v roku 2003 bol 607,2 mm, v roku 2004 stúpol na 722,9 mm.