Pridelenie podľa ECA	Frekvenčné pásmo 	Pridelenie v SR	Civ/ mil	Využitie v SR	Rozdiel NTFS voči ECA / návrh opatrení	Vyhodnotenie plnenia	
174 – 216 MHz	ROZHLASOVÁ
POZEMNÁ POHYBLIVÁ

5.235 
	174 – 223 MHz
	ROZHLASOVÁ	civ.	TV analógová (pozemská)	V súlade	MO SR pásmo uvoľnilo.	
					DVB-T			
					T-DAB			
			Pohyblivá	civ.	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-05
VPR-04/2001			
								
								216 – 223 MHz	ROZHLASOVÁ

5.235							
223 – 225 MHz	ROZHLASOVÁ
	223 – 230 MHz
	ROZHLASOVÁ	civ.	TV analógová (pozemská)
RR 21-02	V súlade.	MO SR pásmo uvoľnilo.	
					T-DAB			
								
								225 – 230 MHz	ROZHLASOVÁ
Pozemná pohyblivá

EU10							
410 – 420 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
	410 – 430 MHz
	POHYBLIVÁ	civ.	Trunková rádiová
RR 13-14
T/R 25-08	V súlade.	Služba Pevná civ. v NTFS vypustená.

Doplnené „Pohyblivá mil.“	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			420 – 430 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia							
450 – 455  MHz	POHYBLIVÁ

EU31

	450 – 451,31 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
RR 13-17	V súlade.	MO SR pásmo pre „Pevná mil.“ uvoľnilo.,
do NTFS doplnené „Pohyblivá mil.“	
		451,31 - 460 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR

			
					Analógové a digitálne verejné mobilné bunkové siete
RR 02-01
VPR-08/2001			
455 – 456 MHz	POHYBLIVÁ
EU31
		Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
456 – 459 MHz	POHYBLIVÁ
5.287  EU31 							
459 – 460 MHz	POHYBLIVÁ
EU31							
460 - 470 MHz 	POHYBLIVÁ

5.287 5.289  EU31 	460 - 470 MHz 	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
RR 13-17
RR 13-18
RR 13-19
T/R 25-08
	V súlade.	MO SR pásmo pre „Pevná mil.“ uvoľnilo.,
do NTFS doplnené „Pohyblivá mil.“	
					Analógové a digitálne verejné mobilné bunkové siete
RR 02-02
RR 02-03			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
470 -608 MHz
	ROZHLASOVÁ
Pohyblivá 
5.291A 5.296	470 - 734 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	TV analógová (pozemská) 
RR 21-03
RR 21-04
T/R 75-03	V súlade.	MO SR pásmo uvoľnilo.	
608 - 614 MHz
	ROZHLASOVÁ
Pohyblivá
Rádioastronómia 

5.149 5.296  5.306				DVB-T			
614 – 790 MHz	ROZHLASOVÁ
Pohyblivá

 5.296  5.311A  5.312  EU13		Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	civ	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03			
		734 - 790 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	TV analógová (pozemská) 
RR 21-03
RR 21-04
T/R 75-03	V súlade.		
					DVB-T			
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	civ	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03			
790 – 862 MHz	ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.316B  5.317A  

5.312  5.316  5.316A  EU2  EU13	790 - 806 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecká navigácia	Letecká rádionavigácia civ. – TÚ SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil. – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
 MO SR pásmo od 1. januára 2006 uvoľnilo.	
			ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T			
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	civ	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03			
		806 - 808 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecká navigácia	Letecká rádionavigácia civ. – TÚ SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil.  – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
 MO SR pásmo od 1. januára 2006 uvoľnilo.	
			ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T			
		808 - 838 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T	V súlade.	Pevná služba mil.  – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
 MO SR pásmo od 1. januára 2006 uvoľnilo.	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	civ	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03			
		838 - 862 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T	V súlade. 	RÁDIOLOKÁCIA –TV Kanály 67, 68 a 69 sú k dispozícii od r. 2008 MO SR pásmo uvoľnilo.	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	civ	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03			
862 - 870 MHz
	POHYBLIVÁ

5.323  EU2  EU13 	862 - 864 MHz	Pohyblivá	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
ERC/DEC/(01)18
RR 09-01
VPR-11/2001	V súlade.	rádiolokácia mil., RÁDIONAVIGÁCIA mil. - V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001 
MO SR uvoľnilo pásmo od 1. januára. 	
					Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-06
VPR-04/2001			
		864 - 868 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
ERC/DEC/(01)18
RR 09-01
VPR-11/2001			
		868 – 885 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM-R
ECC/DEC/(02)05
VPR-07/2003	V súlade.	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA mil., rádiolokácia mil. –  V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
MO SR uvoľnilo pásmo od 1. januára 2006.	
870 –876 MHz
	POHYBLIVÁ

5.323  EU2  EU13 							
					E-GSM
ERC/DEC/(98)20
RR 01-01
VPR-09/2001			
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
ECC/DEC/(01)04
ERC/REC 70-03
VPR-04/2004			
876 – 880 MHz	POHYBLIVÁ

5.323  EU2  EU13				Zariadenia krátkeho dosahu
ECC/DEC/(01)09
ERC/REC 70-03
VPR-05/2004 			
880 – 890 MHz	POHYBLIVÁ

5.317A   5.323  EU2  EU13  EU29 							
		885 – 890 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	

	V súlade.	RÁDIONAVIGÁCIA mil. – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
MO SR uvoľnilo pásmo od 1. januára 2006.	
890 – 915 MHz
	POHYBLIVÁ 
Rádiolokácia 

5.317A  5.323  EU13  EU14  EU29
	890 – 908,4 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 900
ERC/DEC/(98)20
RR 01-01
VPR-09/2001	V súlade.	RÁDIONAVIGÁCIA mil. – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
 MO SR uvoľnilo pásmo od 1. januára 2006.	
915 – 921 MHz	POHYBLIVÁ 
Rádiolokácia 

5.323 EU2   EU13  EU14	915 – 930 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	GSM-R
ECC/DEC/(02)05	V súlade.	RÁDIONAVIGÁCIA mil. – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
 MO SR uvoľnilo pásmo od 1. januára 2006.	
921 – 925 MHz	POHYBLIVÁ 
Rádiolokácia 

5.323  EU2   EU13  EU14				E-GSM
ERC/DEC/(97)02
RR 01-02
RR 01-03			
925 – 935 MHz	POHYBLIVÁ 
Rádiolokácia 

5.317A  5.323 EU2   EU13  EU14  EU29							
								
		930 – 933 MHz	POHYBLIVÁ	civ. 	E-GSM
ERC/DEC/(97)02
RR 01-02
RR 01-03			
935 – 942 MHz	POHYBLIVÁ 
Rádiolokácia 

5.317A  5.323  EU13  EU14  EU29	933 – 942 MHz	POHYBLIVÁ	civ. 	GSM 900
ERC/DEC/(94)01
RR 01-02
RR 01-03			
942 –960 MHz	POHYBLIVÁ                        

5.317A  5.323  EU13  EU29	942 – 953,4 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC/(94)01
RR 01-02
RR 01-03	V súlade.	RÁDIONAVIGÁCIA mil. – V súlade s uznesením vlády SR č. 418/2001
 MO SR uvoľnilo pásmo od 1. januára 2006.	
1710 – 1785 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                               5.384A        

5.149 5.341 5.385 EU29

	1710 – 1750 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC/(98)21
RR 01-04
VPR-09/2001	V súlade.		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
		1750 – 1785 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC/(98)21
RR 01-04
VPR-09/2001			
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod			
1785 – 1800 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ       
EU2  EU15	1785 – 1800 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod 		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
1800 – 1805 MHz	POHYBLIVÁ                                 
Pevná   
	1800 – 1805 MHz	POHYBLIVÁ	civ.				
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy			
1805 – 1880 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                               5.384A

 EU29	1805 – 1845 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC(95)02
RR 01-05
RR 01-06			
		1845 – 1880 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC/(95)02
RR 01-05
RR 01-06			
1880 – 1885 MHz
	POHYBLIVÁ                               5.384A
Pevná                                           
EU33	1880 – 1930 MHz	PEVNÁ	civ.				
			POHYBLIVÁ	civ.	DECT
ERC/DEC/(94)03
ERC/DEC/(98)22
RR 08-04
VPR-07/2001			
1885 – 1900 MHz	POHYBLIVÁ                               5.388A
Pevná
5.388  EU33							
1900 – 1930 MHz	POHYBLIVÁ                               5.384A
Pevná                                           
5.388 EU29				IMT-2000/UMTS
ERC/DEC/(00)01
ERC/DEC/(97)07			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
1930 – 1970 MHz	POHYBLIVÁ                               5.388A
Pevná

5.388 EU29	1930 – 2025 MHz	PEVNÁ	civ.		V súlade.		
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
ERC/DEC/(00)01
ERC/DEC/(97)07			
1970 – 1980 MHz	POHYBLIVÁ                               5.388A
Pevná

5.388 EU29				Družicové prvky systému IMT-2000			
					S-PCS			
1980 – 2010 MHz	POHYBLIVÁ
POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ (vzostup)                       5.351A
Pevná

5.388 5.389A  		Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
								
2010 – 2025 MHz	POHYBLIVÁ                               5.388A
Pevná

5.388 5.389A  							
2025 – 2110 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                                 
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup+ medzidružicová)

5.392  EU2 EU15  EU27	2025 – 2110 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	V súlade.		
				mil.	Obranné systémy			
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy			
		2110 – 2170 MHz	POHYBLIVÁ	civ.
	IMT-2000/UMTS
ERC/DEC/(06)01
VPR-08/2005	V súlade.		
								
2110 – 2120 MHz	POHYBLIVÁ                               5.388A
KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (vzostup)
Pevná 
5.388  EU29							
2120 –  2170 MHz	POHYBLIVÁ                               5.388A
Pevná 
5.388  EU29 							
2170 – 2200 MHz	POHYBLIVÁ  
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)
                              5.351A
Pevná
 
5.388  5.389A  	2170 – 2200 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.
	IMT-2000/UMTS
ERC/DEC/(06)01
VPR-08/2005	V súlade.		
			DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)
	civ.
	MSS
ERC/DEC/(06)09
ERC/DEC/(06)10			
2200 – 2290 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM  ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                        5.391
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup+ medzidružicová)

5.392  EU15  EU27	2200 – 2290 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	V súlade.		
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
2290 – 2300 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej  
KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (zostup)
EU2	2290 – 2300 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	V súlade.		
2300 – 2400 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
Amatérska
Rádiolokácia

EU2  	2300 – 2450 MHz	PEVNÁ	civ.	SAP/SAB a ENG/OB
 ERC/REC 25-10	V súlade.		
				mil.Obranné systémy			
2400 – 2450 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
Amatérska družicová
Rádiolokácia

5.150 5.282  EU2  		POHYBLIVÁ  
	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
RR 06-07
VPR-05/2001			
					Detekcia pohybu
RR 11-01
VPR-05/2003			
					Rádiové LAN systémy
ECC/DEC/(04)05
ERC/DEC/(01)07
RR 04-01
VPR-01/2001			
				mil.Obranné systémy			
			Amatérska	civ.	Amatérska			
			Rádiolokácia	mil.Obranné systémy			
2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  

5.150  EU2 	2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ	civ.		Rádiolokácia mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou uvolnenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.	
			POHYBLIVÁ	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
RR 06-07
VPR-05/2001			
					Detekcia pohybu
RR 11-01
VPR-05/3003			
					Rádiové LAN systémy
ECC/DEC/(04)05
ERC/DEC/(01)07
RR 04-01
VPR-01/2001			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
2500 – 2520 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
                                 5.384A
Pevná

	2500 – 2655 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	Rádiolokácia mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.
Prevádzka systému MMDS v pásme  2570 - 2620 MHz predĺžená do 31.12.2011.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou uvolnenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.

			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.				
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
2520 – 2655 MHz	PEVNÁ                    
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
                             5.384A

5.339  5.418B  5.418C  EU2  EU15  EU16							
2655 – 2670 MHz	PEVNÁ                    
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
                                                   5.384A                       
Družicový prieskum Zeme (pasívny)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívny)

5.347A 5.149  EU2  EU15  EU16 	2655 – 2670 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	V súlade.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou uvolnenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.

			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.				
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
2670 – 2690 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
                             5.384A
Pevná
Rádioastronómia

5.149  	2670 – 2690 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                             	civ.		Rádiolokácia mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou uvolnenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.	
			Pevná
	civ.	Pevné spoje			
				mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
3400 – 3500 MHz
	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
POHYBLIVÁ                               5.430A                       
Amatérska
Rádiolokácia

	3400 – 3600 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04 
VPR-04/2002	V súlade.		
3500 – 3600 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
POHYBLIVÁ                               5.430A                       		Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Amatérska	civ.	Amatérska			
3600 – 3800 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
POHYBLIVÁ	3600 – 4200 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC/(07)02; ERC/REC 14-03	V súlade.		
			Pohyblivá	civ.				
3800 – 4200 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)							

5150 – 5250 MHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ 
(vzostup)                                   5.447A
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej       5.446A  5.446B

5.446  5.446C  5.447  5.447B  5.447C  	5150 – 5250 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	MLS	Letecká rádionavigácia civ./mil. –TÚ SR a rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	KOZMICKÝ VÝSKUM civ., PEVNÁ civ. – pásmo uvolnené.	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy			
			POHYBLIVÁ	civ.	HIPERLAN
ERC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
RR 04-02
T/R 22-06
VPR-03/2004			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy			
5250 – 5255 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM                 5.447D
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                 5.446A  5.447F

5.448A EU2 EU22	5250 – 5350 MHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Rádiolokácia	V súlade.	MO SR uvolnilo pásmo Služba Pevná mil. bola v NTFS vypustená.	
			POHYBLIVÁ	civ. 	HIPERLAN
ERC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
RR 04-02
T/R 22-06
VPR-03/2004			
			Kozmický výskum	civ.				
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
5255 – 5350 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                 5.446A  5.447F

5.448A EU2  EU22							
5350 – 5450 MHz
	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)                                 5.448B
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
                          5.448C
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.449
Rádiolokácia                        5.448D
Pevná

EU2 EU22	5350 – 5460 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.		V súlade.	

	
				mil	Obranné systémy			
5450 – 5460 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
                                                           5.449
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)                                5.448B
Rádiolokácia
KOZMICKÝ VÝSKUM                   5.448C
		          EU2  EU22		RÁDIOLOKÁCIA	civ.				
				mil	Obranné systémy			
5460 – 5470 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM  ZEME (aktívny)                           5.448BKOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
RÁDIONAVIGÁCIA                       5.449
Rádiolokácia                         5.448D

5.448B  EU2  EU22	5460 – 5470 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.		Pevná mil., Pohyblivá mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma službou Pevná mil., Pohyblivá mil.
	
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	civ., mil.	Obranné systémy			
5470 – 5570 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
PLAVEBNÁ  RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                 5.446A 5.450A 
RÁDIOLOKÁCIA                         5.450B
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)

5.448B  EU2  EU22	5470 – 5650 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.		RÁDIONAVIGÁCIA civ., Rádionavigácia mil. – TÚ SR a MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	MO SR  pásmo opustilo 
Služba Pevná mil. bola v NTFS vypustená.

TÚ SR a MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma službou RÁDIONAVIGÁCIA civ. Rádionavigácia mil.	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 				
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                 
	civ. 	HIPERLAN
ERC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
T/R 22-06
VPR – 07/2004 			
							
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy			
5570 – 5650 MHz	PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
                     5.446A 5.450A
RÁDIOLOKÁCIA                         5.450B

5.452 EU2  EU22		Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
5650 – 5725 MHz	RÁDIOLOKÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
                  5.446A 5.450A
Amatérska
Družicová amatérska (vzostup)

5.282  EU2  EU17  EU22 	5650 – 5725 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	HIPERLAN
ERC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03
 T/R 22-06
VPR – 07/2004	V súlade.	PEVNÁ civ. v NTFS odstránená.	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Meteorologické radary			
			Amatérska	civ.	Amatérska			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
5725 – 5830 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Pohyblivá

5.150  EU2  EU22 	5725 – 5830 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.		Pohyblivá civ. – návrh na odstránenie.
	PEVNÁ civ. v NTFS odstránená.
Pohyblivá civ. zatiaľ ponechaná.
VSATy odstránené.	
			Amatérska	civ.	Amatérska			
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
ERC/DEC/(01)06
RR 06-08 
VPR-05/2001			
					RTTT
ERC/DEC/(02)01
ERC/DEC/(02)02
ERC/REC 70-03
RR 16-01
RR 16-02
VPR-15/2001			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
5830 – 5850 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Družicová amatérska (zostup)
Pohyblivá

5.150  EU2  EU22 	5830 – 5850 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.		V súlade.

	VSATy odstránené.

	
			Amatérska	civ.	Amatérska			
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
ERC/DEC/(01)06
RR 06-08
RR 12-05
VPR-05/2001			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
5850 – 5925 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.150 	5850 – 5925 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	V súlade.	VSATy odstránené.	
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	civ. 	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
ERC/DEC/(01)06
RR 06-08
RR 12-05
VPR-05/2001			
				mil.	Obranné systémy			
5925 – 6425 MHz
 	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ  (vzostup) 5.457A
	5925 – 6425 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	V súlade.	VSATy odstránené.	
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
6425 – 6700 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)  
Družicový prieskum Zeme (pasívny)

5.149  5.440  5.458 	6425 – 6700 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	V súlade.	VSATy odstránené.	
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
6700 – 7075 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ  (vzostup) (zostup)                                      5.441                               
PEVNÁ
Družicový prieskum Zema (pasívny)

5.458 5.458A 5.458B 5.458C	6700 – 7075 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup, zostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	Rádiolokácia mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
7075 – 7145 MHz	PEVNÁ
Družicový prieskum Zeme (pasívny)

5.458	7075 – 7250 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	Rádiolokácia mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.	
			POHYBLIVÁ
	civ.	TV analógová (pozemská)			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
7145 – 7235 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM
(vzostup)                                    5.460
Družicový prieskum Zeme (vzostup)
Kozmická prevádzka (vzostup)

5.458							
7235 – 7250 MHz	PEVNÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)
Kozmický výskum (vzostup)
							
7250 – 7300 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ  (zostup)
POHYBLIVÁ

5.461  EU2  EU27	7250 – 7450 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	V súlade.		
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
7300 – 7450 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.461  EU2  EU27							
7450 – 7550 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ  DRUŽICOVÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.461A  EU2  EU27	7450 – 7750 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	Rádiolokácia mil. – Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma.	Rezort MO SR vykoná analýzu s perspektívou opustenia daného frekvenčného pásma službou Rádiolokácia mil.	
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy			
								7550 – 7750 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

EU2  EU27							
10 –10,15 GHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
5.479  EU2  
 	10 – 10,3 GHz	PEVNÁ	civ., 	Bod-multibod
ERC/REC 12-05
ERC/REC 13-04
RR 19-03
VPR-04/2002	V súlade.		
10,15 – 10,3 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
 EU2  			mil.	Obranné systémy			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.				
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy			
10,3 – 10,45 GHz	PEVNÁ
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Pohyblivá
EU2  EU17  	10,3 – 10,45 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC 12-05	V súlade.		
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy			
10,45 – 10,5 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Družicová amatérska
5.481 EU2 
	10,45 – 10,7 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC 12-05	V súlade.		
					Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-04			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
10,5 – 10,55 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádiolokácia		Pohyblivá	mil.	Obranné systémy			
			Amatérska	civ.	Amatérska			
								
10,55 – 10,6 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia							
10,6 – 10,65 GHz
	DRUŽICOVÝ PRIESKUM  ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Rádiolokácia

5.149 5.482 5.482A  							
10.65 – 10.68 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM  ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.149 5.482 5.482A  							
10,68 – 10,7 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
5.340							

11,7 – 12,5 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.487 5.487A 5.492  EU28	11,7 – 12,1 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	SIT/SUT
ERC/DEC/(00)08
RR 14-01
T/R 75-03
VPR-02/2002	V súlade.	Doplnená Pevná civ. (t.j. na podružnej báze).	
					Družicová TV			
			Pevná	civ.	Pevné spoje			
		12,1  – 12,5 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	Družicová TV			
			Pevná	civ.	Pevné spoje			
12,5  – 12,75 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup)                                     5.484A

5.495 5.496	12,5  – 12,75 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup) (vzostup)
	civ.	VSAT
ERC/DEC/(00)08 
RR 14-04 
VPR-08/2004	V súlade.	MO SR pásmo opustilo.	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(98)15
ERC/DEC/(98)17
ERC/DEC/(98)24
RR 15-05
RR 15-06
VPR-01/2003
VPR-13/2001			
12,75  – 13,25 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)                                       5.441
PEVNÁ	12,75  – 13,25 GHz	Pevná	civ.	Pevné spoje
ERC/REC 12-02	V súlade.		
14,4 – 14,47 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)                 5.457A 5.484A 5.506 
Družicová pohyblivá
(vzostup)                         5.506A 5.509A

5.504A	14,4 – 14,5 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)	civ.	VSAT
ECC/DEC/(05)04
RR 14-04
VPR-08/2004	V súlade.		
			Družicová pohyblivá
(vzostup)	civ.	SNG
ECC/DEC/(05)04			

								

								
								
14,47 – 14,5 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)               5.457A  5.484A  5.506
Družicová pohyblivá
(vzostup)               5.504B 5.506A 5.457A
Rádioastronómia 

5.149 5.504A							
14,5 – 14,8 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádioastronómia
EU27	14,5 –15,35 GHz	PEVNÁ
	civ.	Pevné spoje
ERC/REC 12-07	V súlade.		
				mil.	Obranné systémy			
			POHYBLIVÁ
	civ.				
				mil.	Obranné systémy			
14,8 – 15,35GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádioastronómia

5.339  EU27							

								
17,7 – 18,1 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)                                        5.516 
(zostup)                                      5.484A
PEVNÁ	17,7 – 18,1 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup) (zostup)
	civ.

		V súlade.		
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC 12-03			
18,1 – 18, 3 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)
                                      5.484A
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(vzostup)                                 
PEVNÁ	18,1 – 19,7 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC 12-03	V súlade.	

	
18,3 – 18,4 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)                                  5.484A                                      
(zostup)                                    5.520 
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ
(vzostup)                                 
PEVNÁ							
18,4 – 18,6 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)                                    5.484A
PEVNÁ							
18,6 – 18,8 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)                          5.516B   5.522B
PEVNÁ

5.522A 							
18,8 – 19,3 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
 (zostup)                     5.523A
PEVNÁ
							
19,3 – 19,7 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup) (zostup)
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
PEVNÁ							
22 – 22,21 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.149	22 – 22,5 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02
	V súlade.		
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
ECC/DEC/(04)10
VPR 01/2008			
22,21 – 22,5 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Družicový prieskum Zeme (pasívny)
Pohyblivá

5.149 5.532							
22,5 – 22,55 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)	22,5 – 23,6 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02			
22,55 – 22,6 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA 
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
MEDZIDRUŽICOVÁ                  5.338A		POHYBLIVÁ 	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
ECC/DEC/(04)10
VPR 01/2008			
22,6 – 23 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA 
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
MEDZIDRUŽICOVÁ                   5.338A
                     
5.149							
23 – 23,55 GHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ

5.149							
23,55 – 23,6 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ							
25,5 – 26,5 GHz
	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ                    5.536
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)
5.536A 5.536C
Družicový prieskum Zeme (zostupný)
                                        5.536A 5.536B	25,5 – 26,5 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-05
VPR-04/2002	V súlade.		
					Bod-bod
T/R 13-02			
			Pevná	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
ECC/DEC/(04)10
VPR 01/2008			
26,5 – 27 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ                    5.536
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)
5.536A 5.536C
Družicový prieskum Zeme (zostupný)
                                        5.536A 5.536B

EU27	26,5 – 27 GHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	V súlade.		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy			
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
ECC/DEC/(04)10
VPR 01/2008			
28,5 – 29,1 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
5.484A 5.516B 5.523A 5.539
PEVNÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)
                                                         5.541

 5.540	28,5 – 29,1 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS
ECC/DEC/(05)01	V súlade.		
			PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/DEC/(00)09
ECC/DEC/(05)01
ERC/REC 13-04
T/R 13-02
VPR-04/2002			
					Bod-bod
ERC/DEC/(00)09
ECC/DEC/(05)01
T/R 13-02			
			Družicový prieskum Zeme (vzostupný)	civ.				
29,1 – 29,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
PEVNÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)                                   5.541

 5.540	29,1 – 29,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	Zemské stanice pre FSS
ERC/DEC/(00)09
ECC/DEC/(05)01
T/R 13-02	V súlade.	POHYBLIVÁ civ. bola odstránená v NTFS 2007.	
			PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/DEC/(00)09
ECC/DEC/(05)01
RR 19-08
T/R 13-02
VPR-04/2002			
			Družicový prieskum Zeme (vzostupný)	civ.				
31 – 31,3 GHz	PEVNÁ                                  
POHYBLIVÁ

5.149	31 – 31,3 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ECC/REC 02-02	V súlade.		
			POHYBLIVÁ	civ.				
			Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup	civ.				
			Kozmický výskum	civ.				
31,3 – 31,5 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
5.340	31,3 – 31,5 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)			V súlade.		
			RÁDIOASTRONÓMIA					
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)					
31,5 – 31,8 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM  ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.149 5.546	31,5 – 31,8 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)			V súlade.		
			RÁDIOASTRONÓMIA					
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
					
31,8 – 32 GHz	PEVNÁ                                       5.547A
RÁDIONAVIGÁCIIA
KOZMICKÝ VÝSKUM  (zostup)

 5.547 5.548	31,8 – 32 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/REC 01-02V súlade.		
					Bod-multibod
ECC/REC 01-02			
			RÁDIONAVIGÁCIA					
			KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)					
32 – 32,3 GHz	PEVNÁ                                       5.547A
RÁDIONAVIGÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM  (zostup)

5.547 5.5.548	32 – 32,3 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ			V súlade.		
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/REC 01-02			
					Bod-multibod
ECC/REC 01-02			
			RÁDIONAVIGÁCIA					
32,3 – 33 GHz	PEVNÁ                                       5.547A
MEDZIDRUŽICOVÁ
RÁDIONAVIGÁCIA

5.547 5.548	32,3 – 33 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ					
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/REC 01-02			
					Bod-multibod
ECC/REC 01-02			
			RÁDIONAVIGÁCIA	civ.				
40,5 – 41 GHz	DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ

5.547	40,5 – 41 GHz	PEVNÁ	civ.	MWS
ECC/REC 01-04
ERC/DEC/(99)15
T/R 75-03	V súlade.	Pohyblivá služba odstránená.	
			ROZHLASOVÁ					
41 – 42 GHz
	DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ

5.547	41 – 42,5 GHz	PEVNÁ	civ.	MWS
ECC/REC 01-04
ERC/DEC/(99)15
T/R 75-03	V súlade.	Pohyblivá služba odstránená.	
41 – 42,5 GHz
	DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ

5.551H 5.551I		ROZHLASOVÁ	civ.				
42,5 – 43,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)                                             5.552
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149 5.547  	42,5 – 43,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)
	civ.	MWS
ECC/REC 01-04
ERC/DEC/(99)15
T/R 75-03	V súlade.		
			PEVNÁ	civ.				
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej					
			RÁDIOASTRONÓMIA					

Poznámky:	1) Poznámky uvedené v stĺpci „Pridelenie podľa ECA“ pochádzajú:
-	typ 5.xxx ........ z Rádiokomunikačného poriadku, resp. z Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS); poznámky týkajúce sa Slovenska sú podčiarknuté (napr. 5.xxx)
-	typ EUxx ........ z dokumentu ERC/REPORT 25 
2) V stĺpci „Rozdiel NTFS voči ECA / návrh opatrení“ jednotlivé označenia znamenajú:
-	„návrh na odstránenie“ je návrh, ktorý bude prerokovávaný v medzirezortnej komisii a prípadná dohoda bude rešpektovaná v NTFS v nasledujúcich rokoch (najskoršie v NTFS 2009),
-	hrubým písmom sú označené návrhy opatrení, majúce zásadný vplyv na politiku frekvenčného spektra pre širokopásmový prístup,
-	normálnym písmom sú označené návrhy opatrení, ktoré nemajú zásadný vplyv na politiku frekvenčného spektra pre širokopásmový prístup, avšak ktoré treba realizovať kvôli zosúladeniu NTFS s ECA.