N	T	F	S	
Á	A	R	P	
R	B	E	E	
O	U	K	K	
D	Ľ	V	T	
N	K	E	R	
Á	A	N	A	
		Č		
		N		
		É		
		H		
		O		

© Výskumný ústav spojov
Banská Bystrica
2005

Zmeny NTFS voči NTFS schválenej vládou SR 16. novembra 2004
Stav k 11. júlu 2005

Vysvetlenie:
Tento dokument obsahuje časti NTFS, ktoré sú zmenené a doplnené voči zneniu NTFS, schválenému vládou SR dňa 16. novembra 2004.
Vykonané zmeny vyplývajú zo zmeny prideľovania a využívania frekvečných pásiem v SR, ovplyvnených najmä technologickým vývojom, z postupnej harmonizácie využívania pásiem s tzv. Európskou tabuľkou pridelenia frekvenčných pásiem (tzv. ECA – pozri ERC Report 025), z nových dokumentov ERC a z harmonizácie terminológie so zásadami EFIS.
Spoločné opravy: 
a) Nové vložené časti textu sú červené a sú podčiarknuté bodkočiarkovane. 
b) Vypustené časti textu sú prečiarknuté a slabo fialové.
c) Vzhľadom na pripomienky Európskej komisie, vyjadrené v procese notifikácie NTFS v EK oznamom podpresedu EK p. Güntera Verheugena zn. 2004/428/SK, boli zo stĺpca „Využitie v SR“ vypustené všetky odkazy na dokumenty TÚ SR (všeobecné povolenia VPR; špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní RR) a na dokumenty ERC a ECC. Táto skutočnosť však nemá vplyv na platnosť týchto dokumentov, ktoré podliehajú procesu schvaľovania v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Smernice 98/34/EC. Uvedené dokumenty, ktorá majú informatívny charakter, budú súčasťou elektronických informačných systémov o NTFS, a to ako na národnej úrovni (www.vus.sk), tak aj na úrovni CEPT v rámci systému EFIS (www.efis.dk).  

Skratky
Rušia sa skratky:

ESV	zemská stanica na palube plavidiel (Earth Station on-board Vessels)	
ETS	európska norma pre telekomunikácie (European Telecommunications Standard)	
HDTV	televízia s vysokým rozlíšením (High Definition Television)	
HRS SR	hromadný rádiotelefónny systém pre Slovenskú republiku	
I-ETS	dočasná európska norma pre telekomunikácie (Interim European Telecommunications Standard)	
WARC	svetová rádiová konferencia administrácií (World Administrative Radio Conference)	

Rádiokom. poriadok	Frekvenčné pásmo 	Pridelenie v SR	Civ/ mil	Využitie v SR	Poznámka	
Frekvenčné pásmo	Pridelenie v Regióne 1						
20,05 – 70 kHz

	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ           5.57

5.56 5.58

	20,05 - 24,5 kHz	PEVNÁ
	civ.						Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy						civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
		24,5 - 25,5 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	Frekvenčný normál 25 kHz				Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
		25,5 - 49,5 kHz	PEVNÁ	civ.						Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil. 	Obranné systémy					Pohyblivá	civ. ; mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
		49,5 - 50,5 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	Frekvenčný normál 50 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 			50,5 - 65,6 kHzPEVNÁ
	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ., mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 					mil.	Obranné systémy				65,6 - 67,6 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	Frekvenčný normál 66,6 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 			67,6 - 70 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ., mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
72 - 84 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ           5.57
RÁDIONAVIGÁCIA                   5.60

5.56	72 - 84 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
							
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ., mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 					mil.	Obranné systémy		86 - 90 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ           
RÁDIONAVIGÁCIA

5.56	86 - 90 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv., mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
110 - 112 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
RÁDIONAVIGÁCIA

5.64	110 - 112 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ. 						Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy					Pohyblivá	civ., mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
115 - 117,6 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA                   5.60
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
Pevná

5.64 5.66	115 - 117,6 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ. 			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	civ., mil.			
			mil.Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ., mil.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
415 - 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ          5.79

5.72	415 - 49035 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké rádiomajáky	NDB	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv.	Vyhľadávanie obetí lavín
ECC/DEC/(04)01
VPR-6/2004	457 kHz  	
				mil.	Obranné systémy		
435 - 495 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A
Letecká rádionavigácia

5.72 5.82	435 – 490 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké rádiomajáky	NDB	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv. 	Vyhľadávanie obetí lavín	457 kHz	
				mil.	Obranné systémy		
		490 – 495 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké rádiomajáky	NDB	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
30,01 – 37,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	30,01 – 32,8625 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	PMR	5 frekvencií používaných hasičskými útvarmi 	
					CT0 Bezšnúrové telefóny	CT0 - všeobecné povolenie  	
		32,8625 – 35 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Riadenie leteckých modelov	všeobecné povolenie  	
					PMR		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		35 – 39 37,5 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria 	36,1 - 36,4 MHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Telemetria 	36,1 - 36,4 MHz 	
					Riadenie leteckých modelov	všeobecné povolenie  	
					Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy	

	
37,5 – 38,25 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	37,5 – 38,25 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Riadenie leteckých modelov	všeobecné povolenie  	
					Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
38,25 – 39,986 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	38,25 - 39 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		39 – 39,986 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	CT0 Bezšnúrové telefóny
	CT0 - všeobecné povolenie 	
39,986 - 40,02 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmický výskum	39,986 – 40,02 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv.	CT0 Bezšnúrové telefóny
	CT0 - všeobecné povolenie 	
40,02 – 40,98 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.150	40,02 – 410,98 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkého dosahu
	Všeobecné povolenie	
					Riadenie modelov	Všeobecné povolenie	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
40,98 - 41,015 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ 
Kozmický výskum

5.160 5.161	410,98 – 41,015 MHz
	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
68 – 74,8 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.149 5.174 5.175 5.177 5.179 
	68 – 73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	po r. 2008 len 12,5 kHz raster, duplex 9,8 MHz 	
			Pohyblivá
	mil.	Obranné systémy		
		73 – 74,8 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	po r. 2008 len 12,5 kHz raster, duplex 9,8 MHz  	
			Pohyblivá
	mil.	Obranné systémy		
75,2 – 87,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.175 5.179 5.184 5.187	75,2 – 87,5 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	po r. 2008 len 12,5 kHz raster, duplex 9,8 MHz
	
			Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
117,975 – 137 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (R)

5.111 5.198 5.199 5.200 5.201 5.202 5.203 5.203A 5.203B	117,975 – 137 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)	civ., mil.	SAR (komunikácia)	121,5 MHz tiesňová  a 123,1 MHz doplnková frekvencia	
					AGA civilná komunikácia 	fónická prevádzka 	
					Letecká komunikácia
	118-137 MHz vysielače aj prijímače staníc leteckej pohyblivej služby  	
				mil.	Obranné systémy		
148 – 149,9 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                                       5.209

5.218 5.219 5.221	148 – 149,9 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie  	
					PMR	Okrem pásma 149 - 149,3625 MHz určeného pre diaľkové ovládanie. Od 1.1.2008 len 12,5 kHz raster. 	
					Telemetria		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
235 – 267 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A	235 – 260 MHz	Letecká pohyblivá	civ.	SAR (komunikácia)	243 MHz tiesňová frekvencia (obdoba 121,5 MHz) 	
				mil	Obranné systémy		
			PEVNÁ
	civ.	Bod-bod	235 - 245 MHz jednokanálové pevné spoje - do 31.12. 2005. 	
				mil.	Obranné systém		
			POHYBLIVÁ	mil	Obranné systémy		
		260 – 300 267 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
267 – 272 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmická prevádzka (zostup)

5.254 5.257	267 – 300 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
272 – 273 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)

5.254 						
							
273 – 312 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254						
		300 – 303,5 MHz	PEVNÁ

	civ.	Telemetria	300-303,5 MHz širokopásmová telemetria, max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 
301,525 - 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria;
300-303,5 MHz do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	Telemetria	300-303,5 MHz širokopásmová telemetria, max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 
301,525 - 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria;	
					PMR	300,525 - 301,5 MHz železničná doprava 	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		303,5 – 312 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria	303,5 - 307,5 MHz úzkopásmová telemetria do 31. 12. 2008. 
307,5-315,0125 MHz do 31.12.2004	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR	spoločné frekvencie
304; 304,125 a 340 MHz	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ
	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy	307,5-315,0125 MHz od 1.1.2005	
335,4 – 387 MHz

	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

	335,4 – 336 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
		336  – 339,5 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	336-339,5 MHz širokopásmová telemetria, max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 
337,525 - 339,5 MHz (do 1 W) úzkopásmová telemetria 
do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR	336,525 - 337,5 MHz železničná doprava (do 0,1 W) 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		339,5 - 351,0125 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria	len v pásme 339,500 ÷ 343,475 MHz, a to len do 31.12.2008;
343,500 ÷ 351,0125 MHz do 31.12.2004	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy	343,500 ÷ 351,0125 MHz od 1.1.2005	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		351,0125 - 380 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	civ.	Privátne pevné siete
	352 - 380 MHz pridelené pre videoprenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov), max. ERP 100 mW 	
		380 - 385 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	DMO
	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu;  	
					TETRAPOL	párovaný s pásmom 390 -395 MHz; 	
					AGA civilná komunikácia
	digitálne pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu	
		385- 387 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
440 – 450 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286	440 – 441,025 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		441,025 – 445 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		445 – 448 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR 446
	 446,0 - 446,1 MHz (všeobecné povolenie) 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		448 – 450 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
		
					PMR
	448,070 MHz; 448,170 MHz - všeobecné povolenie (telemetria);
spoločné frekvencie 448,49; 448,57; 448,61; 448,63; 449,51 MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
450 – 455  MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E	450 – 451,31 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	450,0-451,3 MHz duplex +10 MHz
	
		451,31 - 460 455,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR Analógové bunkové

	457,39-458,47 MHz železničná doprava, duplex +10 MHz, raster 25 kHz Verejné pohyblivé siete 451,31 – 455,73 MHz
Pohyblivé stanice NMT 450, duplex +10 MHz (všeobecné povolenie)	
					Digitálne bunkové Analogové a digitálne verejné mobilné bunkové siete
RR 02-01
VPR-08/2001 	Verejné pohyblivé siete 
451,31 – 455,73 MHz
Pohyblivé stanice NMT 450, duplex +10 MHz (všeobecné povolenie)
	
455 – 456 MHz	PEVNÁ		Pevná	mil.	Obranné systémy		
		455,73 – 460 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR	457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex +10 MHz, raster 25 kHz	
456 – 459 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.271 5.287 5.288		Pevná	mil	Obranné systémy		
459 – 460 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.271 5.286A  5.286B 5.286C 5.286E						
460 - 470 MHz 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová meteorologická (zostup)

5.287 5.288 5.289 5.290	460 – 470 461,31 MHz 	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	460,0-461,31 MHz duplex -10MHz
467,39-468,47 MHz železničná doprava, duplex -10 MHz, raster 25 kHz

			Pevná	mil	Obranné systémy		
		461,31 – 465,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analogové bunkové
	Verejné pohyblivé siete 
461,31 – 465,73 MHz; NMT 450, duplex -10 MHz 	
					Digitálne bunkové 
Analogové a digitálne verejné mobilné bunkové siete
RR 02-02
RR 02-03	Verejné pohyblivé siete 
461,31-465,73 MHz: NMT 450, duplex -10 MHz 	
			Pevná	mil	Obranné systémy		
		465,73 – 470 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	467,39-468,47 MHz železničná doprava, duplex -10 MHz, raster 25 kHz
			Pevná	mil.	Obranné systémy	
890 – 942 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                             5.317A
ROZHLASOVÁ                       5.322
Rádiolokácia

5.323	890 – 908,4 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 900
	890-915 MHz - GSM 900 (všeobecné povolenie pre terminálové stanice), duplex +45 MHz  	
		908,4 - 914 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy	
		914 - 915 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 900
	890-915 MHz - GSM 900  (všeobecné povolenie pre terminálové stanice), duplex +45 MHz 	
		915 – 930 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	GSM-R
	921-925 MHz, duplex -45 MHz  	
					E-GSM
	925-935 MHz, duplex -45 MHz - E-GSM  	
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
		930 – 932 MHz	POHYBLIVÁ	civ. 	E-GSM
	925-935 MHz, duplex -45 MHz - E-GSM	
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
		932 – 933 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
		933 – 942 MHz	POHYBLIVÁ	civ. 	GSM 900
	935-960 MHz, duplex -45 MHz - GSM 900	
942 –960 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.317A
ROZHLASOVÁ                       5.322

5.319 5.323	942 – 953,4 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 900	935-960 MHz, duplex -45 MHz - GSM 900	
		953,4 - 959 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
		959 - 960 MHz	POHYBLIVÁ	civ. 	GSM 900
	935-960 MHz, duplex -45 MHz - GSM 900	
1427– 1429 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.341	1427– 1452 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	od 1427,5 MHz IRT 2000, 2 MHz raster; duplex +65,5 MHz 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
							
1429– 1452 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.339A 5.341 5.342						
1710 – 1930 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ       5.380 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388

	1710 – 1750 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 1800	GSM 1800, duplex +95 MHz terminálové stanice  (všeobecné povolenie) 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		1750 – 1785 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 1800	GSM 1800, duplex +95 MHz 
terminálové stanice  (všeobecné povolenie) 	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod	1776 - 1800 MHz modulačné linky pre rozhlas, 1 MHz raster 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		1785 – 1800 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod 1776 - 1800 MHz modulačné linky pre rozhlas, 1 MHz raster 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
		1800 – 1805 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
		1805 – 1845 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 1800
	GSM 1800, duplex -95 MHz  	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		1845 – 1880 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM 1800
	GSM 1800, duplex -95 MHz  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		1880 – 1930 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	DECT
	1880 - 1900 MHz (všeobecné povolenie)  	
					IMT-2000/UMTS	1900 - 1930 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné, v IMT 2000 pridelené od 1.1.2002  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1930 – 1970 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                        5.388A

5.388	1930 – 2025 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
	1930 - 1980 MHz a 2010 - 2025 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné, v IMT-2000 pridelené od 1.1. 2002; 	
1970 – 1980 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                         5.388A

5.388				Družicové prvky systému IMT-2000	1980 - 2010 MHz aplikácie družicových komponentov UMTS;	
					S-PCS	1980 - 2010 MHz vzostup, párované s 2170 - 2200 MHz 	
1980 – 2010 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                                     5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F		Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		

							
2010 – 2025 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                           5.388A

5.388						
2025 – 2110 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                            5.391

KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup+ medzidružicová)

5.392	2025 – 2300 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	2025 - 2105 MHz dočasné pevné spoje na dožitie;
2080-2100 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS;
2100 – 2110 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS od 1.1.2008;
2100 - 2110 MHz distribučné systémy MMDS do 31.12.2007, žiadne nové prídely;
a 2200 - 2300 MHz distribučné systémy MMDS 	
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
	2110 - 2200 MHz pozemské aplikácie UMTS;  	
					Družicové prvky systému IMT-2000	2170 - 2200 MHz aplikace družicových komponentov UMTS; 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
2500 – 2520 MHz	PEVNÁ                    5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                             5.384A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(zostup)                        5.351A 5.403

 5.405 5.407 5.412 5.414	2500 – 2655 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	2500 - 2520 MHz systém MMDS do 31.12.2004. Žiadne nové prídely;
2520 - 2670 MHz systém MMDS do 31.12.2007. Žiadne nové prídely. 	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2520 – 2655 MHz	PEVNÁ                    5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                             5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.413 5.416

5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C						
2670 – 2690 MHz	PEVNÁ                    5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                             5.384A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ  (vzostup)                               5.351A
Družicový prieskum Země (pasívna)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívna)

5.149 5.412 5.419 5.420	2670 – 2690 MHz	PEVNÁ
	civ.
	Pevné spoje	2670 - 2690 systém MMDS do 31.12.2004. Žiadne nové prídely. 	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná
	mil.
	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
3400 – 3600 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá
Rádiolokácia

5.341	3400 – 3600 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
	terminálové stanice (všeobecné povolenie)  	
			DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)	civ.	VSAT
	 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska	3400 - 3410 MHz 	
5470 – 5570 MHz	NÁMORNÁ  RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                    5.446A 5.450A
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívna)
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívna)
RÁDIOLOKÁCIA                     5.450B

5.448B 5.450 5.451 5.452	5470 – 5650 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 			
			POHYBLIVÁ
	civ. 	HIPERLAN
	5470 – 5725 MHz (všeobecné povolenie)	
			Pevná	mil.Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
5570 – 5650 MHz	NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                    5.446A 5.450A
RÁDIOLOKÁCIA                    5.450B

5.450 5.451 5.452		Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
5650 – 5725 MHz	RÁDIOLOKÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                    5.446A 5.450A

Amatérska
Kozmický výskum (ďaleký vesmír)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455	5650 – 5725 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	rr spoje na dožitie, žiadne nové prídely 	
			POHYBLIVÁ	civ.	HIPERLAN
	5470 – 5725 MHz (všeobecné povolenie)	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Meteorologické radary		
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
9200 – 9300 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA                   5.472  
RÁDIOLOKÁCIA

5.473 5.474	9200 – 9300 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Pohyblivá 	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
	9200-9500 MHz zariadenia krátkeho dosahu na detekciu pohybu a ochranu 
(všeobecné povolenie)  	
			Rádiolokácia
	mil.	Obranné systémy		
10,45 – 10,5 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Družicová amatérska

5.481	10,45 – 10,7 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	10,3 - 10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov;
10,3 - 10,68 GHz digitálne rr spoje do 31.12.2004. Žiadne nové prídely;	
					Bod-multibod
	10,5 - 10,65 GHz  	
			POHYBLIVÁ	civ.			
10,5 – 10,55 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádiolokácia		Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska	v pásme 10,45 - 10,5  GHz	
10,55 – 10,6 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia						
10,6 – 10,68 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Rádiolokácia

5.149 5.482  						
10,68 – 10,7 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
5.340 5.483  						

10,7 – 11,7 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup) (vzostup)
5.441 5.484 5.484A
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.340 5.483 	10,7 – 11,45 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ	VSAT	všeobecné povolenie	
			DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ.			
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	rr spoje s vysokou kapacitou; 10,711 - 11,449 GHz dočasné rr spoje;  	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zemské stanice pre MSS
	pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie); 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
		11,45 – 11,7 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ	VSAT
	všeobecné povolenie	
			DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	Zemské stanice pre MSS
	11,45 - 11,7 GHz stanice ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie);
10,7 - 11,7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie)  	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy