Právny akt ES/EÚ  95/28/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II.
	Právne predpisy Slovenskej republiky
N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky
z ……….. 2006
o technických požiadavkách na  horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Článok (Č,.O,    V,P)	Text 
	Spôsob transpozície	Číslo	Článok (Č,§.O,    V,P)	Text
	Zhoda	Administratívna infraštruktúra	Poznámky	Štádium legislatívneho procesu	
		Článok 1
Pre účely tejto smernice: - „vozidlo“: znamená akékoľvek vozidlo definované v článku 2 smernice 70/156/EHS, - „komponent“: znamená zariadenie definované v článku 2 smernice 70/156/EHS.	N	NV	§ 1 	(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, dokončené alebo nedokončené, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa  na horľavosť materiálov, ich zápalnosť, rýchlosť horenia a taviteľnosť, používaných v interiéri vozidla kategórie M3 prepravujúceho viac než 22 cestujúcich. 
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá podľa odseku 1 určené na prepravu cestujúcich v obciach  a na prepravu stojacich cestujúcich.

.
	Ú				
		Článok 2
Členské štáty nesmú odmietnuť: - 	EHS typové schválenie alebo národné typové schválenie typu vozidla, alebo zamietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie vozidla z dôvodov týkajúcich sa horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru jeho karosérii, - 	EHS typové schválenie alebo národné typové schválenie komponentu používaného v konštrukcii interiéru karosérie vozidla, alebo zakázať jeho predaj alebo používanie z dôvodov týkajúcich sa horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru karosérie, ak sú splnené príslušné požiadavky uvedené v prílohách I, IV, V a VI k tejto smernici.	N	NV

Zákon č. 725/2004 Z. z.

NV	§ 4 ods. 4

§ 4 ods. 9

§ 6 ods. 16

§ 5 ods. 5

§ 8 ods. 5

§ 5	(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na horľavosti materiálov používaných v interiéri vozidla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(9) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(16) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na  horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla a na typové schválenie komponentu9) pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť.
(5) Štátny dopravný úrad udelí typové  schválenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2  až 4  a ak  typ vozidla z hľadiska konštrukcie  spĺňa technické požiadavky ustanovené  všeobecne záväznými právnymi  predpismi  vydanými na vykonanie tohto zákona a neohrozuje  bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo  bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.
 
   (5) Štátny  dopravný  úrad  udelí  typové  schválenie systému, komponentu alebo  samostatnej  technickej  jednotky,  ak žiadateľ
splnil  podmienky uvedené  v odsekoch  2 až  4 a  ak typ  systému, komponentu  alebo  samostatnej   technickej  jednotky  z  hľadiska
konštrukcie  spĺňajú  technické  požiadavky  ustanovené  všeobecne záväznými  právnymi predpismi  vydanými na  vykonanie tohto zákona a z hľadiska funkcie alebo použitia neohrozujú bezpečnosť premávky na  pozemných komunikáciách,  životné prostredie  alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.
Príslušný štátny orgán10) nesmie zamietnuť ani zakázať 
a)	uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, 
b)	uvedenie typu materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť na trh ani  používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
	Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

				
		Článok 3
1. Členské štáty do 18 mesiacov od dátumu prijatia tejto smernice, prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. 
Od vyššie uvedeného dátumu, nesmú členské štáty naďalej zakázať uviesť do prevádzky vozidlá, alebo zakázať predaj alebo používanie komponentov, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice. Tieto ustanovenia uplatnia do 48 mesiacov po prijatí tejto smernice. 
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.	
n.a.

	

	

	

	

				
		Článok 4
Táto smernica je adresovaná členským štátom.	n.a.								
		PRÍLOHA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI, ŽIADOSŤ O EHS TYPOVÉ SCHVÁLENIE, UDELENIE EHS TYPOVÉHO SCHVÁLENIA, ŠPECIFIKÁCIE, MODIFIKÁCIE TYPU, ZHODA VÝROBY, POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA MONTÁŽE VO VOZIDLE	N	NV	§ 3	Materiály používané v interiéri vozidla vzhľadom na ich horľavosť musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.4,  3, 4, 5, 8 a 9 a prílohách IV až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/28//ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II (ďalej len „smernica“).
	Ú				
		1. Rozsah pôsobnosti 	Táto smernica platí pre horľavosť (zápalnosť, rýchlosť horenia a taviteľnosť) materiálov používaných v interiéri vozidiel kategórie M3, prepravujúcich viac než 22 cestujúcich, ktoré nie sú určené pre stojacich cestujúcich a mestskú prepravu (mestské autobusy). 
Členské štáty, ktoré pred dátumom uvedeným v treťom pododseku článku 3 ods. 1, ktorých právne predpisy sa vzťahovali na iné než vyššie uvedené kategórie vozidiel, môžu naďalej uplatňovať tieto právne predpisy za predpokladu, že akceptujú typové schválenie pre iné kategórie vozidiel, spĺňajúce ustanovenia tejto smernice.	N

n.a.	NV	§ 1 	(1)Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá, dokončené alebo nedokončené  s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 vyrábané v jednom alebo viacerých stupňoch určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa  na horľavosť materiálov, ich zápalnosť, rýchlosť horenia a taviteľnosť, používaných v interiéri vozidla kategórie M3 prepravujúceho viac než 22 cestujúcich.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá podľa odseku 1 určené na prepravu cestujúcich v obciach  a na prepravu stojacich cestujúcich.

	Ú				
		2 Definície
2.1. Schválenie vozidla znamená schválenie typu vozidla definovaného v bode 2.2., vzhľadom na horľavosť komponentov interiéru používaných v priestore pre cestujúcich.
2.2 	„Typ vozidla“ znamená vozidlá, ktoré sa nelíšia v takých podstatných aspektoch ako je:
2.2.1 	Vybavenie také, ako sú materiály, sedadlá, závesy, deliace priečky, atď., používané v priestore pre cestujúcich.
2.2.2 	Hmotnosť používaného vybavenia, pokiaľ má vplyv na výkon predpísaný v tejto smernici.
2.2.3 	Optimálne usporiadanie alebo montáž, pokiaľ nemá škodlivý vplyv na výkon predpísaný v tejto smernici.
2.3.Schválenie komponentu znamená schválenie takého vybavenia, ako sú materiály, sedadlá, závesy, deliace priečky, atď.
2.4 	„Typ komponentu“ znamená komponenty, ktoré sa nelíšia v takých podstatných aspektoch ako je:
2.4.1 	základný(é) materiál(y) (t.j. vlna, plastické materiály, guma, zmiešané materiály).
2.4.2 	určené použitie (čalúnenie sedadla, obloženie strechy, atď.).
2.4.3 	označenie typu výrobcom.
2.4.4 	počet vrstiev v prípade vrstvených materiálov.
2.4.5 	iné charakteristiky, pokiaľ majú zrejmý vplyv na výkon predpísaný v tejto smernici.
2.5 	„Priestor pre cestujúcich“ znamená priestor pre ubytovanie cestujúceho (vrátane baru, kuchyne, toalety, atď.) ohraničený:
 	- strechou, podlahou, bočnými stenami, dverami, vonkajším zasklením, priečkou zadného priestoru alebo rovinou operadla zadného sedadla, na strane vodiča pozdĺžnej vertikálnej strednej roviny vozidla, vertikálnou priečnou rovinou prechádzajúcou cez Bod-R, ako je definované v prílohe III k smernici 77/649/EHS, - na protiľahlej strane pozdĺžnej vertikálnej strednej roviny vozidla, prednou priečkou.	N	NV	§ 2	Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) schválením vozidla je schválenie typu vozidla podľa § 1 vzhľadom na horľavosť             komponentov interiéru používaných v priestore pre cestujúcich,
b)typom vozidla vozidlo, ktoré sa od iného vozidla  nelíši v týchto základných znakoch:
1.	vybavenie ako sú materiály, sedadlá, závesy, deliace priečky atď. používané v priestore pre cestujúcich,
2.	hmotnosť používaného vybavenia,
3.	optimálne usporiadanie vnútorného vybavenia alebo montáž,
c) schválením komponentu schválenie vybavenia ako sú najmä materiály, sedadlá, závesy, deliace priečky
d) typom komponentu komponent, ktorý od iného  komponentu sa nelíši v týchto základných znakoch:
1.	základný materiál alebo materiály ako vlna, plastické materiály, guma, zmiešané materiály,
2.	určené použitie najmä: čalúnenie sedadla, obloženie strechy,
3.	označenie typu výrobcom,
4.	počet vrstiev v prípade vrstvených materiálov,
5.	iné charakteristiky, ak majú zrejmý vplyv na technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, 
e)   priestorom pre cestujúcich priestor určený na prepravu cestujúcich najmä baru, kuchyne, toalety  a podobných priestorov , ohraničený strechou, podlahou, bočnými stenami, dverami, vonkajším zasklením, priečkou zadného priestoru alebo rovinou operadla zadného sedadla, na strane vodiča priečnou rovinou,1) prednou priečkou na protiľahlej strane pozdĺžnej vertikálnej strednej roviny vozidla (ďalej len „interiér“).

	Ú				
		3. 	Žiadosť o EHS typové schválenie vozidla
3.1 	Žiadosť o EHS typové schválenie, podľa článku 3 ods. 4 smernice 70/156/EHS pre typ vozidla vzhľadom na horľavosť materiálov používaných v priestore pre cestujúcich, predloží výrobca vozidla.
3.2 	Vzor informačného dokumentu je uvedený v prílohe II, doplnku 1.
3.3 	Technickej službe zodpovednej za vykonávanie typových schvaľovacích testov sa musí predložiť nasledovné:
3.3.1 	v prípade komponentov interiéru bez EHS typového schválenia: vzorky komponentov použitých vo vozidle, ktoré je reprezentantom schvaľovaného typu, ktorých počet je špecifikovaný v bodoch 7.2, 7.3 a 7.4 nižšie;
3.3.2 	v prípade už typovo schválených komponentov interiéru: typové schválenia sa priložia k žiadosti o typové schválenie vozidla.
3.3.3 	reprezentant typu vozidla, ktorý má byť schválený.

4. 	Žiadosť o EHS typové schválenie komponentu
4.1 	Žiadosť o EHS typové schválenie komponentu podľa článku 3 ods. 4 smernice 70/156/EHS pre typ materiálu interiéru vzhľadom na jeho horľavosť, predloží výrobca.
4.2 	Vzor informačného dokumentu je uvedený v prílohe II, doplnku 2.
4.3 	Technickej službe zodpovednej za vykonávanie typových schvaľovacích testov sa predloží nasledovné:
4.3.1 	vzorky, ktorých počet je špecifikovaný v bodoch 7.2, 7.3 a 7.4 nižšie. Vzorky majú byť zreteľne a nezmazateľne označené obchodným názvom alebo značkou žiadateľa a typovým označením;
4.3.2 	pre vybavenie ako sú sedadlá, závesy, deliace priečky, atď., vzorky špecifikované v bode 4.3.1, plus kompletné vybavenie uvedené vyššie.
5. 	Udelenie EHS typového schválenia
5.1 	Ak sú príslušné požiadavky splnené, udelí sa EHS typové schválenie podľa článku 4 ods. 3 a prípadne 4 ods. 4, smernice 70/156/EHS.
5.2 	Vzor osvedčenia o EHS typovom schválení je uvedený v:
5.2.1 	Prílohe III, doplnku 1, pre žiadosti uvedené v bode 3.1.
5.2.2 	Prílohe III, doplnku 2, pre žiadosti uvedené v bode 4.1.
5.3 	Každému schválenému typu vozidla a komponentu sa pridelí schvaľovacie číslo v súlade s prílohou VII k smernici 70/156/EHS. Ten istý členský štát nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla alebo komponentu.
	N	NV

NV

NV

	§ 4

§ 5

§ 6	
(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) vzťahujúceho sa na  horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla predkladá výrobca vozidla.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.
(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) 
a)	vzorky komponentov, ktorým doposiaľ nebolo udelené typové schválenie ES, v počte uvedenom v bodoch 7.2, 7.3 a 7.4 prílohy I smernice,
b)	osvedčenia o typovom schválení komponentov, ktorým bolo udelené typové schválenie ES,
c)	vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený.
(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na horľavosť materiálov používaných v interiéri vozidla nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa horľavosti materiálov používaných v interiéri vozidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy III smernice. 

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu3) pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzhľadom na jeho horľavosť predkladá výrobca.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 2 prílohy II smernice.
(3) Výrobca predloží technickej službe 
a)	vzorky komponentov v počte uvedenom v bodoch 7.2, 7.3 a 7.4 prílohy I smernice, ktoré sú zreteľne a nezmazateľne označené obchodným názvom alebo značkou žiadateľa a typovým označením,
b)	pre vybavenie ako sú sedadlá, závesy, deliace priečky atď. vzorky uvedené v písm. a)  a ich kompletné vybavenie.

(4) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzťahujúce sa na jeho horľavosť sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzťahujúce sa na jeho horľavosť podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III smernice. 

(1) Každému schválenému typu vozidla a komponentu sa pridelí typové schvaľovacie číslo podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké schvaľovacie číslo inému typu vozidla alebo komponentu.
	Ú

Ú

Ú				
		8. 	Modifikácie typu vozidla a materiálu a doplnky k schváleniu
8.1 	V prípade modifikácií typu schváleného podľa tejto smernice, platia ustanovenia článku 5 smernice 70/156/EHS.	N	NV	§ 6 ods. 3	(3) Ak sa zmení  typ vozidla alebo komponent schválený podľa tohto nariadenia vlády  postupuje sa podľa osobitného predpisu.6) 
	Ú				
		9. 	Zhoda výroby
9.1 	Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijmú v súlade  s požiadavkami stanovenými v článku 10 smernice  70/156/EHS.
	N	NV	§ 6 ods. 5	(5) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)
	Ú				
		Doplnok
Vzor značky EHS typového chválenia komponentu	N	NV	§ 6 ods. 2	(2) Každý komponent zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise.5)
	Ú				
		PRÍLOHA II
 INFORMAČNÝ DOKUMENT									
		Doplnok 1
	N	NV	§ 4 ods. 2	(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.
	Ú				
		Doplnok 2
	N	NV	§ 5 ods. 2	(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 2 prílohy II smernice.
	Ú				
		PRÍLOHA III
 OSVEDČENIA O EHS TYPOVOM SCHVÁLENÍ									
		Doplnok 1
	N	NV	§ 4 ods. 5	(5) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa horľavosti materiálov používaných v interiéri vozidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy III smernice. 
	Ú				
		Doplnok 2
	N	NV	§ 5 ods. 5	(5) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ materiálu používaného v interiéri vozidla vzťahujúceho sa na jeho horľavosť podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III smernice. 
	Ú				
		PRÍLOHA IV
 TEST NA STANOVENIE HORIZONTÁLNEJ RÝCHLOSTI HORENIA MATERIÁLOV	N	NV	§ 3	Materiály používané v interiéri vozidla vzhľadom na ich horľavosť musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.4, 3, 4, 5, 8 a 9 a prílohách IV až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/28//ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II (ďalej len „smernica“).
	Ú				
		PRÍLOHA V
TEST NA STANOVENIE TAVITEĽNOSTI MATERIÁLOV	N	NV	§ 3	Materiály používané v interiéri vozidla vzhľadom na ich horľavosť musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.4, 3, 4, 5, 8 a 9 a prílohách IV až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/28//ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II (ďalej len „smernica“).
	Ú				
		PRÍLOHA VI
 TEST NA STANOVENIE VERTIKÁLNEJ RÝCHLOSTI HORENIA MATERIÁLOV	N	NV	§ 3	Materiály používané v interiéri vozidla vzhľadom na ich horľavosť musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.4, 3, 4, 5, 8 a 9 a prílohách IV až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/28//ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II (ďalej len „smernica“).
	Ú				
Poznámky pod čiarou:
   
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150//2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov    motorových vozidiel.
2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel     v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) ) § 99  písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z
 4. § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
5) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č135/2006 Z. z.  
7) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.135/2006 Z. z. 
8) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
9) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
10) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.