N	T	F	S	
Á	A	R	P	
R	B	E	E	
O	U	K	K	
D	Ľ	V	T	
N	K	E	R	
Á	A	N	A	
		Č		
		N		
		É		
		H		
		O		

NTFS schválená na xxx. rokovaní vlády SR dňa xx.xx.2009 uznesením č. xxx

Skratky
CB Radio (PR 27)	občianske rádiové pásmo (Citizen’s Band Radio)	
EIRP. e. i. r. p.	efektívny ekvivalentný izotropickyý vyžiarený výkon (Effective Equivalent Isotropically Radiated Power)	
ERP e. r. p.	efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power)	
LEST	koncové stanice družíc s nízkym E.I.R.P. e. i. r. p. (Low e. i. r. p. - Satellite Terminals)	
MLS	mikrovlnovýný pristávací systém (Microwave Landing System)	
MMDS	mikrovlnovýný viacbodový distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System)	
MVDS	viacbodový mikrovlnovýný televízny distribučný systém (Microwave Multipoint Video Distribution System)	
PR27 (CB)	občianske rádiostanice (Personal Radio 27 MHz)	
RLAN	rádiová lokálna miestna dátová sieť (Radio Local Area Network)	
RSBN	rádiový systém blízkej navigácie (radiovaja systema blizkovo navedenia)	
TLPR	Radar na zjisťovanie úrovne hladiny v nádrži (Tank Level Probing Radar)	

Rádiokom. poriadok	Frekvenčné pásmo 	Pridelenie v SR	Civ. / mil.	Využitie v SR	Poznámka	
Frekvenčné pásmo	Pridelenie v Regióne 1						
9 – 14 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA	9 - 14 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv.	Induktívne aplikácie
 ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005 	všeobecné povolenie 	
14 – 19,95 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ   5.57

5.55 5.56	14 - 19,95 kHz	PEVNÁ	civ. 			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá
	civ. 	Induktívne aplikácie
 ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
19,95 – 20,05 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	19,95 – 20,05 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 20 kHz	
			Pohyblivá	civ.Induktívne aplikácie
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
20,05 kHz –

– 70 kHz 
	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57

5.56 5.58

PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57

5.56 5.58

	20,05 – 24,5 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
		24,5 – 25,5 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 25 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES
C/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 

	
		25,5 – 49,5 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil. 	Obranné systémy		
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
					Zariadenia krátkeho dosahu
ERC/REC 70-03
VPR-02/2007	všeobecné povolenie 	
		49,5 – 50,5 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 50 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
		50,5 – 65,6 kHzPEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
		65,6 – 67,6 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 66,666 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 

	
		67,6 – 70 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
70 – 72 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.60
                 	70 – 72 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
72 – 84 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57          
RÁDIONAVIGÁCIA             5.60

5.56	72 – 84 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	DCF časový signál 77,5 kHz	
			PEVNÁ	civ.			
							
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
84 – 86 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA
   5.60	84 – 86 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ. 			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá
	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
86 – 90 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ           
RÁDIONAVIGÁCIA

5.56	86 – 90 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03  
VPR-01/2007; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
90 – 110 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.62
Pevná

5.64	90 – 110 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
110 – 112 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
RÁDIONAVIGÁCIA

5.64	110 – 112 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ. 			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
112 – 115 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.60
                   
	112 – 115 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
115 – 117,6 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.60                  
Pevná
Plavebná pohyblivá
5.64 5.66	115 – 117,6 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ. 			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevnáciv.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
117,6 – 126 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.60                  
PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ

  5.64	117,6 - 126 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevnámil.Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie
				mil.	Obranné systémy		
126 – 129 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.60
                 	126 – 129 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
129 – 130 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.60                  
PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ

5.64	129 – 130 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
		PEVNÁ	civ. 			
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03  
VPR-01/2007; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
130,0 – 135,7 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ

5.64 5.67

	130,0 – 135,7 kHz	PEVNÁ	civ.			
			RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
135,7 – 137,8 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
Amatérska                         5.67A

5.64  5.67 5.67B	135,7 – 137,8 kHz	PEVNÁ	civ.			
			RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
				mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska
ERC/REC 62-01	135,7 – 137,8 kHz	
137,8 – 148,5 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ

5.64 5.67	137,8 – 148,5 kHz	PEVNÁ	civ.			
			RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
				mil.	Obranné systémy		
148,5 – 255,0 kHz	ROZHLASOVÁ
5.68 5.69 5.70	148,5 – 255,0 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil. 	Obranné systémy		
			ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-02	155 – 281 kHz rozhlasové pásmo DV, frekv. plán Ženeva 1975 	
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
255,0 – 283,5 kHz
	ROZHLASOVÁ
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA

5.70 5.71	255,0 – 262,5 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil. 	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
		262,5 – 282,5 kHz	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-02	155 – 281 kHz rozhlasové pásmo DV, frekv. plán Ženeva 1975 	
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
		282,5 – 283,5 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
283,5 – 315,0 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA
         5.73

5.72 5.74	283,5 – 315,0 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
315 – 325 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
Plavebná rádionavigácia 
        5.73

5.72 5.75	315 – 325 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
325 – 405 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.72	325 – 405 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
 2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
405 – 415 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.76

5.72	405 – 415 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
415 – 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.79

5.72	415 – 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
435 – 495 kHz
	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A
Letecká rádionavigácia

5.72 5.82	435 – 490 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv. 	Vyhľadávanie obetí lavín
ECC/DEC/(04)01
VPR-6/2004	457 kHz	
					Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
				mil.	Obranné systémy		
		490 – 495 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
				mil.	Obranné systémy		
495 – 505 kHz	POHYBLIVÁ                    5.82A   

5.82B
	495 – 505 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			POHYBLIVÁ (TIESEŇ A VOLANIE)	civ.	GMDSS	tiesňová rádiotelegrafná frekvencia 500 kHz; ochrana  (±5) kHz	
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
505,0 – 526,5 kHz
	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A 5.84

5.72	505 – 510 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
		510,0 – 526,5 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB 
do 526 kHz 	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
526,5 – 1606,5 kHz
	ROZHLASOVÁ

5.87 5.87A	526,5 – 1 300,0 kHz 	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-03	531 – 1602 kHz rozhlasové pásmo SV; frekvenčný plán Ženeva 1975  	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty 
 ERC/REC 70-03
VPR-07/2005	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá;
(všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
		1300,0 – 1606,5 kHz	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-03	531 – 1602 kHz rozhlasové pásmo SV; frekvenčný plán Ženeva 1975  	
2173,5 – 2190,5 kHz	POHYBLIVÁ (tieseň a volanie)

5.108 5.109  5.110 5.111	2173,5 – 2190,5 kHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ (tieseň a volanie)	civ.	GMDSS	tiesňová rádiotelefónna frekvencia 2182 kHz 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
2194 – 2300 kHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.92 5.103 5.112	2194,0 – 2194,5 kHz	POHYBLIVÁ	civ.			
		2194,5 – 2300,0 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ 	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
2300 – 2498 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
ROZHLASOVÁ                5.113                      

5.103	2300 – 2498 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			ROZHLASOVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
2502 – 2625 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.92 5.103 5.114	2502 – 2625 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
2650 – 2850 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.92 5.103	2650 – 2850 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
3950 – 4000 kHz	PEVNÁ
ROZHLASOVÁ	3950 – 4000 kHz	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová 
RR 20-04	KV  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
4438 – 4650 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	4438 – 4650 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
5060  –  5250 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.133  	5060  –  5250 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
6765 –  7000 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)                              

5.138  5.138A 5.139  	6765 –  7000 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ 	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
RR 06-01
VPR-05/2001	všeobecné povolenie	
					Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03  
VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)                              	mil.	Obranné systémy		
7400 – 7450 kHz	ROZHLASOVÁ

 5.143B 5.143C	7400 – 7450 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-03/2008; VPR-06/2005	7400 – 8800 kHz;
(všeobecné povolenie)  	
7450 – 8100 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.143E 5.144  	7450 – 8100 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ 	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-03/2008; VPR-06/2005	7400 – 8800 kHz;
(všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
8100 – 8195 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ	8100 – 8195 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-03/2008; VPR-06/2005	7400 – 8800 kHz; 
(všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
8195 – 8815 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.109  5.110  5.132  5.145

5.111  	8195 – 8815 kHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-03/2008; VPR-06/2005	7400 – 8800 kHz; 
(všeobecné povolenie) 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
10150 – 11175 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	10150 – 11175 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-03/2008; VPR-06/2005	10200 – 11000 kHz; 
(všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
13410 – 13570 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)

5.150	13410 – 13570 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu 
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03; 
RR 06-02; VPR-05/2001	všeobecné povolenie 	
					Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-03/2008`  VPR-06/2005	všeobecné povolenie  	
					RFID
VPR-03/2008`  	13 553 – 13 567 kHz
(všeobecné povolenie) 	
					Riadenie modelov
ERC/REC 70-03
RR 07-01
VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
				mil.	Obranné systémy		
13870 – 14000 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	13870 – 14000 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
14350 – 14990 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	14350 – 14990 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ 	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
18168 – 18780 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	18168 – 18780 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ.			
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
23000 – 23200 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)

5.156	23000 – 23200 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
23350 – 24000 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej    
                           5.157	23350 – 24000 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
25010 – 25070 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	25010 – 25070 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
25210 – 25550 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	25210 – 25550 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ 	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
26175 – 27500 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.150	26175 – 27500 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/DEC/(01)02
RR 06-03; 
VPR-05/2001	všeobecné povolenie  	
					Induktívne aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/DEC/(01)16; ERC/REC 70-03 
VPR-03/2008; VPR-06/2005	všeobecné povolenie 
	
					Riadenie modelov
2009/381/ES
ERC/DEC/(01)10
RR 07-02
VPR-03/2001	všeobecné povolenie 
	
					CEPT PR27     Občianske rádiostanice
ERC/DEC/(98)11;ERC/DEC/(98)16 
RR 18-01; RR 18-02
T/R 20-09
VPR-02/2005	Občianske rádiostanice
(všeobecné povolenie)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
30,01 – 37,50 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

	30,01 – 32,8625 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	PMR
RR 13-01
RR 13-21
T/R 25-08	5 frekvencií používaných hasičskými útvarmi 
	
					Bezšnúrové telefóny CT0
RR 08-01
VPR-10/2001	CT0; 30,075 – 30,300 MHz
(všeobecné povolenie)
  	
		32,8625 – 35 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03
VPR-02/2007	33,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
					Riadenie leteckých lietajúcich modelov
ERC/DEC/(01)11
RR 07-05
VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
					PMR
RR 13-02
T/R 25-08
RR 13-21		
		35,0 – 37,5 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria 	36,1 – 36,4 MHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03
VPR-02/2007	33,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
					Telemetria 	36,1 – 36,4 MHz 	
					Riadenie leteckých lietajúcich modelov
ERC/DEC/(01)11
RR 07-05
VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
					Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-02
VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
37,50 – 38,25 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádioastronómia

5.149	37,50 – 38,25 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Riadenie leteckých modelov
ERC/DEC/(01)11
RR 07-05
VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
					Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-02
VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
38,25 – 39,986 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	38,25 – 39,00 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Bezšnúrové mikrofóny
RR 03-02
VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		39,00 – 39,986 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Bezšnúrové telefóny CT0
RR 08-01
VPR-10/2001	CT0; 39,775 – 40,000 MHz
 (všeobecné povolenie) 	
39,986 – 40,02 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmický výskum	39,986 – 40,02 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv.	Bezšnúrové telefóny CT0
RR 08-01
VPR-10/2001	CT0; 39,775 – 40,000 MHz
 (všeobecné povolenie) 	
40,02 – 40,98 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.150	40,02 – 40,98 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ECC/DEC/(01)03
RR 06-04
VPR-05/2001	všeobecné povolenie	
					Riadenie modelov
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/DEC/(01)12 
RR 07-03
VPR-03/2001	všeobecné povolenie	
40,98 – 41,015 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ 
Kozmický výskum

5.160  5.161	40,98 – 41,015 MHz
	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
41,015 – 44,00 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.160  5.161	41,015 – 44,00 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
44 – 47 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.162  5.162A	44 – 46 MHz	Pohyblivá
	civ.
	PMR
RR 13-03; RR 13-21
T/R 25-08		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
		46 – 47 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
68,0 – 74,8 MHz 
 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.149  5.175  5.177 5.179	68 – 73 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR
RR 13-04; RR 13-05
T/R 25-08	12,5 kHz raster; duplex  (+9,8) MHz 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej
	mil.	Obranné systémy		
		73,0 – 74,8 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
RR 13-04; RR 13-05
T/R 25-08	12,5 kHz raster; duplex  (+9,8) MHz	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej
	mil.	Obranné systémy	73,3 – 74,1 MHz harmonizované mil  pásmo	
75,2 – 87,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.175  5.179 5.187	75,2 – 87,5 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR
RR 13-04; RR 13-05; RR 13-21
T/R 25-08	12,5 kHz raster 75,2 - 77,7 MHz; duplex (‑+9,8) MHz
77,8 – 84,6 MHz, duplex (-9,8)MHz          
85,0 - 87,5 MHz, duplex (-9,8)MHz          	
					Zariadenia krátkeho dosahu
ERC/REC 70-03
VPR-03/2005	87,05 a 87,10 MHz povelové súpravy pre nevidiacich a slabozrakých;
(všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	79,0 – 79,7 MHz harmonizované mil  pásmo	
87,5 – 100 MHz	ROZHLASOVÁ

5.190	87,5 – 100 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	FM rozhlas analógový
ECC/DEC/(04)05
RR 20-01	rozhlasové pásmo (VKV II); frekvenčný plán Ženeva 1984  	
			Pohyblivá	civ.	Bezdrôtové audioaplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-06/2007		
100 – 108 MHz	ROZHLASOVÁ

5.192  5.194	100 – 108 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	FM rozhlas analógový
ECC/DEC/(04)05
RR 20-01	rozhlasové pásmo (VKV II); frekvenčný plán Ženeva 1984; pásmo 104 – 108 MHz sa reguluje vzhľadom na leteckú navigáciu 	
			Pohyblivá	civ.	Bezdrôtové audioaplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
VPR-06/2007		
138,0 – 143,6  MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)

5.210  5.211 5.212  5.214	138 – 143,6  MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo, vrátane riadenia letovej prevádzky	
143,6 – 143,65 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)

5.211  5.212  5.214	143,6 – 143,65 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo,, vrátane riadenia letovej prevádzky	
143,65 – 144,0 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)

5.210  5.211 5.212  5.214	143,65 – 144,0 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo, vrátane riadenia letovej prevádzky	
146 – 148 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	146 – 148 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria
RR 13-06
T/R 25-08	146 – 149,9 MHz; okrem pásma 149 – 149,3625 MHz určeného pre diaľkové ovládanie; 12,5 kHz raster 	
			POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
RR 13-06
T/R 25-08	12,5 kHz raster  	
148,0 – 149,9 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                         5.209                                       

5.218  5.219  5.221	148,0 – 149,9 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-03
RR 03-04
VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
					PMR
RR 13-06	12,5 kHz raster  	
			PEVNÁ	civ.	Telemetria		
							
150,05 – 153,0 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	150,05 – 153,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
RR 13-07
RR 13-08
RR 13-22
RR 13-25
T/R 25-08	150,05 – 150,9875 MHz a 152,9375 – 153,5625 MHz železničná doprava, 
151,025 – 152,925 MHz;  duplex (+4,6) MHz
spoločná frekvencia 151,0 MHz 
 od 1.1.2015 len raster 12,5 MHz;	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
153 – 154 MHzPEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
Pomocná meteorologická153 – 153,5625 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
RR 13-08
T/R 25-08	152,9375 – 153,5625 MHz železničná doprava	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		153,5625 – 154 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
154 – 156,4875 MHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.226 	154 – 155,5125 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		155,5125 – 156 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
RR 13-25
T/R 25-08 	155,525 –157,425 MHz;  duplex 	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		156 – 156, 4875 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
ECC/DEC/(04)05
RR 25-01, 
T/R 25-08	156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji;  duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 
výlučne modulácia G3E 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
156,4875 – 156,5625 MHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ (tieseň a volanie pomocou DSC)    
           
 5.111 5.226 5.227	156,4875 – 156,5625 MHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ

	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
ECC/DEC/(04)05
RR 25-01 
T/R 25-08	156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji; duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 
výlučne modulácia G3E	
			Pohyblivá (tieseň a volanie)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
156,5625 – 156,7625 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.226	156,5625 – 156,7625 MHz	POHYBLIVÁ 
	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
ECC/DEC/(04)05
RR 25-01 
T/R 25-08	156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji;  duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 
výlučne modulácia G3E	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
156,7625 – 156,8375 MHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ (tieseň a volanie)

5.111  5.226	156,7625 – 156,8375 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
ECC/DEC/(04)05
RR 25-01; Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.	156,025 – 157,425 MHz plavba po Dunaji;  duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 
výlučne modulácia G3E 	
			Pohyblivá (tieseň a volanie)	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
156,8375 MHz –

- 174 MHz

	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
5.226  5.227A 5.229 

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
5.226  5.227A 5.229 

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
5.226  5.227A 5.229	156,8375 – 158,3875 MHz 	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 

	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
ECC/DEC/(04)05
RR 25-01
Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.	156,025 – 157,425 plavba po Dunaji;  duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 
výlučne modulácia G3E 	
			Pohyblivá 
	civ..	PMR
RR 13-09
RR 13-10
T/R 25-08	157,45 – 158,3875 MHz železničná doprava;
od 1.1.2015 len raster 12,5 MHz; 
 	
		158,3875 – 160,6375 MHz 	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		160,6375 – 162,5 MHz 	POHYBLIVÁ 

	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
ECC/DEC/(04)05
RR 25-01
T/R 25-08	160,625 – 162,025 MHz plavba po Dunaji;  duplex (-4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 
výlučne modulácia G3E 	
					AIS
ERC/DEC/(99)17	161,975 MHz - AIS1;
162,025 MHz - AIS2	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		162,5 – 164,4875 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		164,4875 – 165,5125 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy	

	
		165,5125 – 170,4875 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
2005/928/ES; 2008/673/ES
RR 13-11
RR 13-12
RR 13-25
T/R 25-08	Kanále Frekvencie pre Hasičský a záchranný zbor (od 01.01.2012 raster len 12,5 kHz);
3 frekvencie pre celé územie:  169,175 MHz; 169,225 MHz a 169,325 MHz;
7 frekvencií pre oblastné použitie: 169 MHz; 169,025 MHz; 169,050 MHz; 169,200 MHz; 169,250 MHz; 169,275 MHz; 169,300 MHz a 169,350 MHz;
169,56 – 170,4875 MHz;
raster 12,5 kHz a 25 kHz 	
					Sociálne poplachové zariadenia
ECC/DEC/(05)02
VPR-03/2006	169,48125 MHz; 169,59375 MHz;
(všeobecné povolenie)

					Zariadenia krátkého dosahu
2005/928/ES; 2008/673/ES
ECC/DEC/(05)02
VPR-04/2006; VPR-05/2006	169.4 – 169.8125 MHz  raster až do 50,0 kHz  - kanály pre  na načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby; 
(všeobecné povolenie)
169.4 – 169.475 MHz raster až do 50,0 kHz  - kanály pre sledovacie a monitorovacie systémy;
(všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		170,4875 – 172,5125 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
		172,5125 – 174 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
RR 13-13; Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.
T/R 25-08	172,5125 – 174 MHz, 
172,825;  172,725;  172,975 a 173,05 MHz spoločné frekvencie 12,5 kHz raster  	
			P ohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
230 – 235 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.247  5.251 5.252	230 – 235 MHz	Letecká pohyblivá	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
235 – 267 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.111  5.199  5.252  5.254  5.256 5.256A	235 – 260 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			Letecká pohyblivá	civ.	SAR (komunikácia)	243 MHz tiesňová frekvencia (obdoba 121,5 MHz)	
				mil.	Obranné systémy		
		260 – 267 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
273 –

 
– 312 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

	273 – 300 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		300,0 – 303,5 MHz	PEVNÁ

	civ.	Telemetria	300 – 303,5 MHz širokopásmová telemetria; max. ERP  e.r.p. 1 W; 25 kHz raster; 
301,525 – 303,5 MHz úzkopásmová telemetria; max. e.r.p. 1 W; 25 kHz raster; duplex (+36) MHz
300 – 303,5 MHz do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	Telemetria	300 – 303,5 MHz širokopásmová telemetria;
max. ERP  e.r.p. 1 W; 25 kHz raster; 
301,525 – 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria; 25 kHz duplex (+36) MHz; do 31.12.2010	
					PMR	300,525 – 301,5 MHz železničná doprava;
do 31.12.2010 	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	

	
		303,5 – 312,0 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria	303,5 – 307,5 MHz úzkopásmová telemetria do 31. 12. 2008. 	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR
RR 13-23
T/R 25-08	spoločné frekvencie 304; 304,125 MHz do 31.12.2008	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	307,5 – 315,0125 MHz	
335,4 MHz –

– 387 MHz	 PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254	335,4 – 336,0 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
		336,0 – 339,5 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	336-339,5 MHz širokopásmová telemetria;
max. ERP  e.r.p 1 W, 25 kHz raster; 
337,525 – 339,5 MHz úzkopásmová telemetria; max. e.r.p. 1 W; 25 kHz raster; dulex (‑36) MHz; do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR	336,525 – 337,5 MHz železničná doprava (do 0,1 W) 
do 31.12.2010	
					Telemetria	Duplex (‑36) MHz
do 31.12.2010	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		339,5 – 351,0125 MHz

	PEVNÁ	civ.	Telemetria	len v pásme 339,500 –343,475 MHz, a to len do 31.12.2008	
			POHYBLIVÁ	civ.	PMR
RR 13-23
T/R 25-08	340 MHz spoločná frekvencia	
			Pevná PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			Pohyblivá POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
		351,0125 – 380 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			Pevná	civ.	Privátne pevné siete
	352 – 380 MHz pridelené pre videoprenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov);
max. ERP  e.r.p 100 mW 	
		380 – 385 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.
mil.	DMO
ERC/DEC/(01)19	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu  	
					AGA civilná komunikácia
	384,8 – 385,0 MHz digitálne pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu;
duplex (+10) MHz	
					TETRAPOL	duplex (+10) MHz	
		385 – 387 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
390,0 – 399,9 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254	390 – 395 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.
mil.	DMO
ERC/DEC/(01)19	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu  	
					AGA civilná komunikácia
	394,8 – 395,0 MHz digitálne pohyblivé pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu;
duplex (-10) MHz	
					TETRAPOL	duplex (-10) MHz	
			Pevná	civ.	Bod – bod		
		395,0 – 399,9 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			Pohyblivá	civ.			
401 – 402 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup)
Pevná
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzostup) 
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	401 – 402 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ.	Lekárske implantáty
ERC/DEC/(01)17; ERC/REC 70-03
VPR-03/2007		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	

402 – 403 MHz
	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup)
Pevná
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzostup) 
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	402 – 403 MHz
	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ. 
	Lekárske implantáty
ERC/DEC/(01)17
RR 05-01
VPR-03/2007	všeobecné povolenie  	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
403 – 406 MHz
	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	403 – 405 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ. 
	Lekárske implantáty
ERC/DEC/(01)17
RR 05-01
VPR-03/2007	všeobecné povolenie 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
		405 – 406 MHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty
Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie. 70-03  		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
406,0 – 406,1 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup)

5.266  5.267	406 – 406,1 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup)	civ.	EPIRB	COSPAS / SARSAT - družicový záchranný systém
chránená frekv. 406,025 MHz	
406,1 – 410,0 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	406,1 – 410,0 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria	25 kHz raster; ERP  e.r.p = 3W	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
410 – 420 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
KOZMICKÝ VÝSKUM (medzidružicová)              5.268	410 – 420 MHz 	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	TETRA
RR 13-14
T/R 25-08	duplex (+10) MHz 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
420 – 430 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia

5.269  5.270  5.271	420 – 430 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	TETRA

RR 13-14
T/R 25-08	Duplex (‑10) MHz 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
430 – 432 MHz	AMATÉRSKA
RÁDIOLOKÁCIA

5.271  5.272  5.273  5.274  5.275 5.276  5.277	430 – 432 MHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska430 – 440 MHz	
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	430 – 432 MHz; max. ERP  e.r.p 1 W; 25 kHz raster
diaľkové ovládanie žeriavov a pod.	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
432 – 438 MHz	AMATÉRSKA
RÁDIOLOKÁCIA
Družicový prieskum Zeme (aktívny)                        5.279A

5.138  5.271 5.272  5.276  5.277 5.280  5.281 5.282	432 – 438 MHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska	430 – 440 MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ECC/DEC/(04)02; ERC/REC 12‑03
ERC/REC 70-03
RR 06-06
VPR-05/2001	433,050 – 434,790 MHz; (všeobecné povolenie)  	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
440 – 450 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia

5.269  5.270  5.271  5.284  5.285 5.286	440 – 441,025 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		441,025 – 445 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR

VPR-04/2005	441,475 MHz BOR;
(všeobecné povolenie)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		445 – 448 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR 446
ECC/DEC/(05)12;
ERC/DEC/(98)25
RR 13-15
VPR-08/2003; VPR-02/2006	 446,0 – 446,1 MHz; 
(všeobecné povolenie); 
446,1 – 446,2 MHz
digitálne PMR;
(všeobecné povolenie)	
					PMR

VPR-04/2005	447,6375 MHz; 447,3250 MHz; 447,3125 MHz; 447,3750 MHz BOR;
(všeobecné povolenie) 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		448 – 450 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR

VPR-01/2005
RR 13-16; RR 13-24
T/R 25-08	448,070 MHz; 448,170 MHz – všeobecné povolenie (telemetria);
spoločné frekvencie 448,49; 448,57; 448,61; 448,63; 449,51 MHz	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy	

	
450 – 455 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA

5.209  5.271 5.286  5.286A  5.286B 5.286C  5.286D  5.286E	450,0 – 451,31 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
RR 13-17	450,0 – 451,3 MHz duplex (+10) MHz	
		451,31 – 455,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analogové bunkové
2008/294/ES	verejné siete
451,31 – 455,73 MHz;
duplex +10 MHz;  (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
					Digitálne bunkové
ECC/DEC/(04)06
VPR-05/2005	verejné siete 
451,31 – 455,73 MHz;
duplex (+10) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
455 – 456 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E    	455,0 – 455,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analogové bunkové
2008/294/ES	verejné siete
451,31 – 455,73 MHz;
duplex +10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
					Digitálne bunkové 
ECC/DEC/(04)06
VPR-05/2005	verejné siete
451,31 – 455,73 MHz;
duplex (+10) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		455,73 – 456,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex +10 MHz, raster 25 kHz	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
456 – 459 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA

5.271  5.287  5.288	456 – 459 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex (+10 MHz), raster 25 kHz, od 1.1.2015 len 12,5 raster	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
460 – 470 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA
Družicová meteorologická (zostup)

5.287 5.288 5.289 5.290	460 – 461,31 MHz 	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
2008/294/ES
RR 13-17; RR 13-18; RR 13-19
T/R 25-08	duplex (–10) MHz
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		461,31 – 465,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analogové bunkové
2008/294/ES
VPR-08/2001 	verejné siete 
461,31 – 465,73 MHz;
duplex  -10 MHz; 
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
					Digitálne bunkové
2008/294/ES
ECC/DEC/(04)06
VPR-05/2005	verejné siete 
461,31 –  465,73 MHz;
 duplex  ( -10) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		465,73 – 470 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
2008/294/ES
RR 13-17; RR 13-18; RR 13-19
T/R 25-08	467,39 –  468,47 MHz železničná doprava, duplex (–10) MHz, raster 25 kHz
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
862 MHz –

– 890 MHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.317A                            
ROZHLASOVÁ                5.322

5.319  5.323

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                     5.317A
ROZHLASOVÁ               5.322

5.319 5.323 

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                     5.317A
ROZHLASOVÁ               5.322

5.319 5.323   	862 – 864 MHz	Pohyblivá POHYBLIVÁ                    	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
2009/381/ES;  
                                  VPR-11/2001	863 – 865 MHz;
max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie)  	
					Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-06
VPR-04/2001	863 – 865 MHz;
max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie);	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  
ECC/DEC/(08)04; ERC/REC 70-03
VPR-05/2008; 	863 – 870 MHz;
(všeobecné povolenie)

	
		864 – 868 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
2009/381/ES;  2008/432/ES
VPR-11/2001	863 – 865 MHz, max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie)  	
					RFID
2006/804/ES
ERC/REC 70-03
VPR-01/2006	865 – 868; 865,6 – 867,6; 865,6 –868 MHz;  
(všeobecné povolenie)
	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  
ECC/DEC/(08)04; ERC/REC 70-03
VPR-05/2008; 	863 – 870 MHz;
(všeobecné povolenie)	
		868 MHz – 

– 885 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.

civ.

	GSM-R
ECC/DEC/(02)05
VPR-07/2003	876 – 880 MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)
	
					GSM
ERC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(98)20
RR 01-01
VPR-09/2001 VPR-03/2009	880 – 890 MHz  E-GSM;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)  	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ECC/DEC/(08)04; ERC/REC 70-03
VPR-05/2008; VPR-04/2004Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.  Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie. 	868 863 – 870 MHz;
(všeobecné povolenie)	
					Poplachové systémy Zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES  
ECC/DEC/(08)04; Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.
VPR-04/2008; VPR-05/2004Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.  Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie. Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.	868,6 – 87068,7 MHz; 869,25 – 869,40 MHz; 869,65 – 869,70 MHz zariadenia krátkeho dosahu pre poplachové hlásenie; 
max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie) 	
					Sociálne poplachové zariadenia
2009/381/ES
ECC/DEC/(08)04; Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.
VPR-04/2008; Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.	869,2 – 869,25 MHz 
(všeobecné povolenie) 

	
					IMT-2000/UMTS
2009/114/ES
2009/766/ES	880 – 915 MHz; duplex (+45) MHz;
	
					Digitálne bunkové
ECC/DEC/(04)06; 
VPR-05/2005	8702 – 876 MHz digitálne širokopásmové siete; 
duplex (+45) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
							
		885 –  890 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	IMT-2000/UMTS
2009/114/ES
2009/766/ES	880 – 915 MHz; duplex (+45) MHz;
	
890 –  942 MHz

	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.317A                            
ROZHLASOVÁ                5.322                       
Rádiolokácia

5.323

	890 – 915 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM
ERC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(98)20
RR 01-01
VPR-09/2001 VPR-03/2009	890 – 915 MHz  GSM 900; 
duplex (+45) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
					IMT-2000/UMTS
2009/114/ES
2009/766/ES	880 – 915 MHz; duplex (+45) MHz;	
		915 – 930 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM-R
2008/294/ES
ECC/DEC/(02)05	921 – 925 MHz;
duplex (-45) MHz  	
					GSM
2008/294/ES
ERC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(97)02
RR 01-02
RR 01-03	925 – 935 MHz; E-GSM 
duplex (-45) MHz  	
					IMT-2000/UMTS
2009/114/ES; 2009/766/ES	925 - 960 MHz; duplex (-45) MHz;	
					Digitálne bunkové
Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.6
Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.5	9157 – 921 MHz digitálne širikopásmové siete; 
duplex  (-45) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
		930 – 942 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ. 	GSM
2008/294/ES
ERC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(97)02
RR 01-02; RR 01-03	925 –  935 MHz  E-GSM;
duplex (-45) MHz	
					IMT-2000/UMTS
2009/114/ES; 2009/766/ES	925 - 960 MHz; duplex (-45) MHz;	
942 – 960 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                  5.317A                     
ROZHLASOVÁ                 5.322

5.319  5.323	942 – 960 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM
2008/294/ES
ERC/DEC/(08)08; ERC/DEC/(97)02
RR 01-02
RR 01-03	935– 960 MHz  GSM 900;
duplex (-45) MHz 	
					IMT-2000/UMTS
2009/114/ES
2009/766/ES	925 - 960 MHz; duplex (-45) MHz;
	
960 – 1164 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)
5.327A
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.328 	960 – 1164 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
					IFF	1030 MHz; 1090 MHz	
				civ.	SSR	sekundárne prehľadové radary 1030MHz; 1090 MHz IFF	
					DME	960 – 1215 MHz	
1492 – 1518 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.341 5.342	1492 – 1518 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	1492.5 – 1516,5 IRT 2000;
2 MHz raster; duplex (-65,5) MHz 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
1518 – 1525 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup)      5.348 5.348A 5.348B 5.351A 

5.341  5.342	1518 – 1525 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre MSS
ECC/DEC/(04)09		
			PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	1492.5 – 1516,5 IRT 2000;
2 MHz raster; duplex( -65,5) MHz.	
			ROZHLASOVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	

	
1525 – 1530 MHz	DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ (zostup) 
5.347A  5.351A
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
PEVNÁ
Družicový prieskum Zeme
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej                        5.349

5.341  5.342  5.350  5.351 352A 5.354	1525 – 1530 MHz	DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ (zostup)
	civ.	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
RR 15-01; RR 15-02
VPR-12/2001	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; 
(všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03;ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18;ERC/DEC/(98)19
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
RR 15-04
VPR-04/2003	koncové stanice systému Thuraya; 
(všeobecné povolenie)  	
					SIT/SUT
ECC/DEC/(02)11
VPR-01/2004	SUT;
(všeobecné povolenie)  	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pevná (zostup)	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup)	mil.	Obranné systémy

	
1530 – 1535 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   5.347A  5.351A  5.353A
Družicový prieskum Zeme
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.341  5.342 5.351  5.354

	1530 – 1535 MHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)	civ.	SIT/SUT
ECC/DEC/(02)11
VPR-01/2004	SUT;
(všeobecné povolenie)  
	
			DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ   (zostup) 
	civ.	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
RR 15-01; RR 15-02
VPR-12/2001	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M;  (všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)18; ERC/DEC/(98)19
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
RR 15-04
VPR-04/2003	koncové stanice systému Thuraya; 
(všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pevná (zostup)	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup)	mil.	Obranné systémy	
	
1660,5 – 1668 MHz	KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 
RÁDIOASTRONÓMIA
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.149  5.341 5.379  5.379A	1660,5 – 1668 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.Obranné systémy		
1668 – 1668,4 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)  5.351A  5.379B  5.379C
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.149  5.341 5.379  5.379A 	1668 – 1668,4 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
1668,4 – 1670 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)  5.379B 5.379C  5.351A POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149  5.341 5.379D 5.379E	1668,4 – 1670 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
1690 – 1700 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.289  5.341 5.382	1690 – 1700 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	civ			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
1700 – 1710 MHz	PEVNÁ 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)

5.289  5.341	1700 – 1710 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
1710 MHz – 

– 1930 MHz

	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.384A 5.388A 5.388B

5.149  5.341 5.385  5.386 5.387 5.388

PEVNÁ
POHYBLIVÁ   380 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388	1710 – 1750 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC/(98)21;ECC/DEC/(06)07; ERC/DEC/(08)08; 
RR 01-04
VPR-09/2001 VPR-03/2009
2009/766/ES	GSM 1800; duplex (+95) MHz koncové stanice;
(všeobecné povolenie);
	
					IMT-2000/UMTS
2009/766/ES	1710 – 1785 MHz; duplex (+95) MHz	
		1750 – 1785 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
ERC/DEC/(98)21;ECC/DEC/(06)07; ERC/DEC/(08)08; 
RR 01-04
VPR-09/2001 VPR-03/2009
2009/766/ES	GSM 1800; duplex (+95) MHz koncové stanice;
(všeobecné povolenie);
	
					IMT-2000/UMTS
2009/766/ES	1710 – 1785 MHz; duplex (+95) MHz	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod	1776 – 1800 MHz modulačné linky pre rozhlas; 1 MHz raster 	
		1785 – 1800 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod 1776 – 1800 MHz modulačné linky pre rozhlas; 1 MHz raster 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
		1800 – 1805 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
		1805 – 1845 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
2008/294/ES
ERC/DEC(95)02;ECC/DEC/(06)07; ERC/DEC/(08)08; 
RR 01-05; RR 01-06
2009/766/ES	GSM 1800;
duplex (-95) MHz;
	
					IMT-2000/UMTS
2009/766/ES	1805 – 1880 MHz; duplex (-95) MHz	
		1845 – 1880 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
2008/294/ES
ERC/DEC(95)02;ECC/DEC/(06)07; ERC/DEC/(08)08  
RR 01-05; RR 01-06
2009/766/ES	GSM 1800;
duplex (-95) MHz;
	
					IMT-2000/UMTS 
2009/766/ES	1805 – 1880 MHz; duplex (-95) MHz

	
		1880 – 1930 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	DECT
ERC/DEC/(94)03; ERC/DEC/(98)22
RR 08-04
VPR-07/2001	1880 – 1900 MHz;
(všeobecné povolenie)  	
					IMT-2000/UMTS
128/1999/EC
ECC/DEC/(06)01 
VPR-08/2005 VPR-03/2009	1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT 2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
2025 – 2110 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.391                       
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová)

5.392	2025 – 2110 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	2025 – 2105 MHz dočasné pevné spoje na dožitie;
2100 – 2110 MHz distribučné systémy MMDS, na dožitie, žiadne nové prídely;
2080 – 2110 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS	
				mil.	Obranné systémy	2025 – 2070 MHz  harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	2025 – 2070 MHz  harmonizované mil. pásmo	
2110 – 2120 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ        5.388A  5.388B
KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (vzostup)

5.388	2110 – 2120 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
128/1999/EC
ECC/DEC/(06)01 
VPR-08/2005 VPR-03/2009	2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)   	
2120 – 2160 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ        5.388A  5.388B

5.388 	2120 – 2160 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
2008/294/ES
ECC/DEC/(06)01
VPR-08/2005 VPR-03/2009	2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS  a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)   	
2160 – 2170 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ         5.388A 5.388B
                         
5.388  	2160 – 2170 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
2008/294/ES
ECC/DEC/(06)01
VPR-08/2005 VPR-03/2009	2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)   	
2170 – 2200 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                       5.351A
 
5.388  5.389A 5.389F 	2170 – 2200 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)01
VPR-08/2005 VPR-03/2009	2110 – 2200 MHz pozemské aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie);   	
			DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   	civ	MSS
2007/98/ES
ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(06)10	2170 – 2200 MHz,
duplex (–190) MHz; CGC	
2200 – 2290 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup + medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.391                        
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová)

5.392	2200 – 2290 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	2200 – 2300 MHz distribučné systémy MMDS 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	2200 –2245 MHz harmonizované mil. pásmo; 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy	2200 –2245 MHz harmonizované mil. pásmo; 
na základe koordinácie s civ. prídelmi;
	
2300 – 2450 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                  5.384A
Amatérska
Rádiolokácia

5.150  5.282 5.395	2300 – 2450 MHz	PEVNÁ	civ.	SAP/SAB a ENG/OB
ERC/REC 25-10	2300 – 2400 MHz	
				mil.	Obranné systémy	len v úseku 2300 – 2400 MHz	
			POHYBLIVÁ  
	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
RR 06-07
VPR-05/2001	2400-2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie)  	
					Detekcia pohybu
RR 11-01
ERC/DEC/(01)08;ERC/REC 70-03
VPR-05/2003	2400 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie)  	
					Rádiové LAN systémy
ECC/DEC/(04)05;ERC/DEC/(01)07
RR 04-01; VPR-01/2001	2400 – 2483,5 MHz RLAN s rozprestretým (spread) spektrom; (všeobecné povolenie)  	
				mil.	Obranné systémy	len v úseku 2300 – 2400 MHz	
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Rádiolokácia	mil.Obranné systémy		
2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
Rádiolokácia

5.150  5.397	2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70‑ 03
RR 06-07
VPR-05/2001	2400 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie) 	
					Detekcia pohybu
ERC/REC 70‑ 03
RR 11-01
ERC/DEC/(01)08
VPR-05/2003	2400 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie)  	
					Rádiové LAN systémy
2009/381/ES  
ECC/DEC/(04)05; ERC/DEC/(01)07
RR 04-01
VPR-01/2001	2400 – 2483,5 MHz RLAN s rozprestretým (spread) spektrom; (všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2500 – 2520 MHz	PEVNÁ                            5.410 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.384A

 5.405  5.412 	2500 – 2520 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	IMT-2000/UMTS Pohyblivá 

2008/477/ES
ECC/DEC/(05)05	Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  plánovaná služba
	
			Pevná	civ.		pásmo 2500 – 2570 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/ES	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2520 – 2655 MHz	PEVNÁ                            5.410 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.413  5.416

5.339  5.405  5.412 5.417C  5.417D 5.418B  5.418C	2520 – 2655 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	IMT-2000/UMTS Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

2008/477/ES
ECC/DEC/(05)05	Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  plánovaná služba
	
			Pevná	civ.	Pevné spoje	2570 – 2620 MHz
systémy MMDS na dožitie do 31.12.2011; žiadne nové prídely;
pásma 2500 – 2570 MHz a 2620 – 2690 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebudú pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/ES	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2655 – 2670 MHz	PEVNÁ                          5.410 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.208B  5.413  5.416
Družicový prieskum Zeme (pasívny)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívny)

5.149  5.412	2655 – 2670 MHz	PEVNÁ Pevná	civ.	Pevné spoje	pásmo 2620 – 2690 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/EC	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	IMT-2000/UMTS Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

2008/477/ES
ECC/DEC/(05)05	Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  plánovaná služba	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2670 – 2690 MHz	PEVNÁ                            5.410
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.384A
Družicový prieskum Zeme (pasívny)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívny)

5.149  5 .412 	2670 – 2690 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	IMT-2000/UMTS Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

2008/477/ES
ECC/DEC/(05)05	Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  plánovaná služba	
			Pevná
	civ.	Pevné spoje	2620 – 2690 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelený vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/EC	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
3400 – 3600 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá                       5.430A
Rádiolokácia

5.431	3400 – 3600 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
2008/411/ES 
ECC/DEC(07)02;  ERC/REC14‑03 ERC/REC 13-04 
VPR-04/2002	3410 – 3500 MHz / 3510 – 3600 MHz;
(všeobecné povolenie pre  koncové stanice FBWA)  	
					Pevná
2008/411/ES ; ECC/DEC(07)02	3400 – 3800 MHz Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  	
			Pohyblivá POHYBLIVÁ	civ.	Pohyblivá
 2008/411/ES	3400 – 3800 MHz Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  	
			Amatérska	civ.	Amatérska	3400 – 3410 MHz 	
3600 – 4200 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá	3600 – 4200 MHz	PEVNÁ
	civ.
	Bod-multibod
2008/411/ES ;ECC/DEC(07)02; ERC/REC 14-03	3600 – 3800 MHz  systémy BWA plánované využitie	
					Pevná
2008/411/ES ; ECC/DEC(07)02	3400 – 3800 MHz Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  	
			Pohyblivá POHYBLIVÁ	civ.	Pohyblivá
 2008/411/ES	len v pásme 3600 – 3800 MHz Aplikácie neutrálne z hľadiska technológie a služieb;  	
4200 – 4400 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
 5.438

5.339  5.340	4200 – 4400 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Výškomerypalubné výškomery 	
4400 – 4500 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                  5.440A	4400 – 4500 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
4500 – 4800 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)                           5.441
POHYBLIVÁ                  5.440A	4500 – 4800 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
4800 – 4990 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ           5.440A 5.442 
Rádioastronómia

5.149  5.339 5.443	4800 – 4990 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
4990 – 5000 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej  
RÁDIOASTRONÓMIA
Kozmický výskum (pasívny)
5.149 	4990 – 5000 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej  	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
5000 – 5010 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA
(vzostup)

5.367	5000 – 5010 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
5010 – 5030 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA
 (zostup) (medzidružicová)     
5.328B  5.443B

5.367	5010 – 5030 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
5030 – 5091 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.367  5.444 	5030 – 5091 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	MLS		
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
5091 – 5150 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
LETECKÁ POHYBLIVÁ   5.444B

5.367  5.444 5.444A	5091 – 5150 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	MLS		
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
5150 – 5250 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ 
(vzostup)                       5.447A
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej             5.446A 5.446B

5.446  5.446C  5.447 5.447B 5.447C 	5150 – 5250 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	MLS	do 5249 MHz 	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ 	civ.	HIPERLAN
2007/90/ES
ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03
RR 04-02
T/R 22-06
VPR-03/2004
VPR-02/2009	5150 – 5350 MHz;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
5250 – 5255 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM
            5.447D
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            5.446A 5 .447F

5.447E 5.448 5.448A  	5250 – 5255 MHz	POHYBLIVÁ 	civ. 	 HIPERLAN
2007/90/ES
ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03
RR 04-02
T/R 22-06
VPR-03/2004
VPR-02/2009	5150 – 5350 MHz;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Rádiolokácia	5250 – 5275 MHz 	
			Kozmický výskum	civ.			
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5255 – 5350 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej         5.446A 5.447F

5.447E 5.448 5.448A 	5255 – 5350 MHz	POHYBLIVÁ 	civ. 	HIPERLAN
2007/90/ES
ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03
RR 04-02
T/R 22-06
VPR-03/2004
VPR-02/2009	5150 – 5350 MHz;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
				mil. 	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Rádiolokácia	5250 – 5275 MHz 	
			Kozmický výskum	civ.			
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5350 – 5460 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)          5.448B
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
5.448C
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.449
RÁDIOLOKÁCIA             5.448D	5350 – 5460 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
5460 – 5470 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
RÁDIONAVIGÁCIA          5.449
RÁDIOLOKÁCIA            5.448D

5.448B	5460 – 5470 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
5470 – 5570 MHz	NÁMORNÁ  RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej             5.446A 5.450A
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA             5.450B

5.448B 5.450 5.451 5.452	5470 – 5570 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ. 	HIPERLAN
ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70‑03
T/R 22-06
VPR-07/2004
VPR-02/2009 	5470 – 5725 MHz;
(všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5570 – 5650 MHz	NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej             5.446A 5.450A
RÁDIOLOKÁCIA             5.450B

5.450  5.451 5.452	5570 – 5650 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 	Meteorologické radary		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ. 	HIPERLAN
ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03
T/R 22-06
VPR-07/2004  	5470 – 5725 MHz;
(všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá 	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5650 – 5725 MHz	RÁDIOLOKÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej             5.446A 5.450A
Amatérska
Kozmický výskum (ďaleký vesmír)

5.282  5.451 5.453  5.454 5.455	5650 – 5725 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	HIPERLAN
ECC/DEC/(04)08; ERC/REC 70-03
T/R 22-06
VPR-07/2004	5470 – 5725 MHz;
(všeobecné povolenie)	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Meteorologické radary		
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
5725 – 5830 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska

5.150  5.451 5.453  5.455 5.456	5725 – 5830 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
RR 06-08 
VPR-05/2001	5725 – 5875 MHz;
(všeobecné povolenie) 
	
					RTTT
ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02
ERC/REC 70-03
RR 16-01; RR 16-02
VPR-15/2001	všeobecné povolenie  	
					TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
5830 – 5850 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová (zostup)

5.150 5.451 5.453  5.455 5.456	5830 – 5850 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
RR 06-08 
VPR-05/2001	5725 – 5875 MHz;
(všeobecné povolenie)
	
					TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
5850 – 5925 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.150 	5850 – 5925 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ Družicová pevná (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze
pevné siete majú prednosť	
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	Reportážne rr spoje 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
RR 06-08 
VPR-05/2001	povelové zariadenia; 
(všeobecné povolenie) 	
				civ.	RTTT ITS
2008/671/EC
 ECC/DEC/(08)01 
VPR-01/2009	5875 – 5925 5905 MHz; ITS
(všeobecné povolenie) 	
					TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
				mil.	Obranné systémy		
5925 –  6700 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
5.457A 5.457B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                  5.457C

5.149 5.440 5.458	5925 – 6425 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ Družicová pevná (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze;
pevné siete majú prednosť	
			PEVNÁ	civ.	Bod – bod	5925 – 6175 / 6175 – 6425 MHz
rr spoje strednej a vysokej kapacity; duplex (±252,04) MHz;	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
		6425 – 6700 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ Družicová pevná (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze
pevné siete majú prednosť	
			PEVNÁ	civ.	Bod – bod	6430 – 6770 / 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity; 
duplex (±340) MHz 	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
6700 – 7075 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup)                            5.441
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.458  5.458A 5.458B 5.458C	6700 – 7075 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ Družicová pevná (vzostup, zostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze;
pevné siete majú prednosť	
			PEVNÁ	civ.	Bod – bod	6430 – 6770/ 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity, 
duplex (±340 MHz) 	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	4500 – 7000 MHz	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
7300 – 7450 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.461	7300 – 7450 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod	7125 – 7275 / 7275 – 7425 MHz rr spoje strednej kapacity,
duplex (±161) MHz 
7438 – 7450 MHz dočasné rr spoje (max výstupný výkon 1 W);
7425 – 7725 rr spoje malej a strednej kapacity 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
7450 – 7550 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.461A	7450 – 7550 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod	7425 – 7575 / 7575 – 7725 MHz rr spoje malej a strednej kapacity; 
duplex (±161) MHz; 
7450 – 7544 MHz dočasné rr spoje (max výstupný výkon 1 W);
7732 – 7750 MHz rr spoje malej a strednej kapacity	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
7550 – 7750 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

	7550 – 7750 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod	7425 – 7725 MHz rr spoje malej a strednej kapacity;
7732 – 7750 MHz rr spoje malej a strednej kapacity	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
7750 – 7850 MHz	DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup) 
                                5.461B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	7750 – 7850 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
7850 – 7900 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	7850 – 7900 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
7900 – 8025 MHz
	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    
5.461	7900 – 8025 MHz
	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4,  kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
8025 – 8175 MHz
	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.463

5.462A	8025 – 8175 MHz 	PEVNÁ 

	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
8175 – 8215 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                      5.463
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
5.462A	8175 – 8215 MHz	PEVNÁ
	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386‑4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo	
8215 – 8400 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.463

5.462A	8215 – 8400 MHz	PEVNÁ
	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386‑4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo	
8400 – 8500 MHz	PEVNÁ                            5.486
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
KOZMICKÝ VÝSKUM     
 5.465 5.466	8400 – 8500 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386‑4; kanály 1 až 7 na dožitie	
8500 – 8550 MHz	RÁDIOLOKÁCIA

5.468 5.469	8500 – 8550 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa ITU‑R F.386‑4;
kanály 1 až 7 na dožitie	
			Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
8550 – 8650 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)

5.468 5.469 5.469A	8550 – 8650 MHz	Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
			Pevná	civ.	Bod – bod	Mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1 W)	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
8650 – 8750 MHz	RÁDIOLOKÁCIA

5.468 5.469	8650 – 8700 MHz	Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
			Pevná
	civ.	Bod – bod	Mobilné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1 W)	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		8700 – 8750 MHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
8750 – 8850 MHz	RÁDIOLOKÁCIA
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.470

 5.471	8750 – 8850 MHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
8850 – 9000 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA          5.472  
RÁDIOLOKÁCIA

5.473	8850 – 9000 MHz	PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 			
			Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
9000 – 9200 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.337
RADIOLOKÁCIA

5.471 5.475A	9000 – 9200 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ. 	Letecká rádionavigácia	približovací radar  	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	civ. 			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
9200 – 9300 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA           5.472  
RÁDIOLOKÁCIA

5.473  5.474	9200 – 9300 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Pohyblivá 	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
ERC/REC 70-03
RR 11-02
VPR-05/2001	9200 – 9500 MHz zariadenia krátkeho dosahu na detekciu pohybu a ochranu; 
(všeobecné povolenie)  	
					TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
			Rádiolokácia
	mil.	Obranné systémy		
9300 – 9500 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
RADIOLOKÁCIA
RÁDIONAVIGÁCIA           

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A 	9300 – 9500 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
ERC/REC 70-03
RR 11-02
VPR-05/2001	9200 – 9500 MHz zariadenia krátkeho dosahu na detekciu pohybu a ochranu;
(všeobecné povolenie)  	
					TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
			Rádiolokácia	civ.	Meteorologické radary	9345 MHz  meteorologický radar 	
				mil.	Obranné systémy		
9500 – 9800 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIONAVIGÁCIA
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)

5.476A  	9500 – 9800 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
9800 – 9900 MHz	RÁDIOLOKÁCIA
Družicový prieskum Zeme (aktívny)
Kozmický výskum (aktívny)
Pevná

5.477 5.478 5.378A 5.478B  	9800 – 9900 MHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
9900 – 10000 MHz	RÁDIOLOKÁCIA
Pevná

5.477  5.478  5.479	9900 – 10000 MHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	8500 – 10000 MHz	
10,60 – 10,68 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Rádiolokácia

5.149 5.482 5.482A  	10,60 – 10,68 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 12-05; ERC/REC 13-04
RR 19-04	10,5 – 10,65 GHz 	
						10,65 – 10,68 GHz spätný kanál pre MVDS	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	

	
10,7 GHz – 

– 11.7GHz

	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup)                  5.441 5.484A
(vzostup)                         5.484 
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup)                  5.441 5.484A
(vzostup)                          5.484 
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	10,7 – 11,45 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ.	VSAT
ECC/DEC/(03)04 
VPR-08/2004	všeobecné povolenie

					LEST       
  ECC/DEC(06)02	plánované využitie	
					Letecká komunikácia
 ECC/DEC/(05)11	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia
ECC/DEC/(05)10	plánované využitie	
					SIT/SUT
ERC/DEC/(00)03; ERC/DEC/(00)08
RR 14-01
T/R 75-03
VPR-02/2002	10,7 – 12,5 GHz SIT; 
(všeobecné povolenie) 
	
			PEVNÁ	civ.	Bod – bod
ERC/REC 12-06	rr spoje s vysokou kapacitou; 10,711 – 11,449 GHz dočasné rr spoje;  10,7 – 11,2 / 11,2 – 11,7 GHz; duplex (±490) MHz	
			POHYBLIVÁ 
	civ.	Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(98)15
RR 15-05
VPR-13/2001	pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup); (všeobecné povolenie) 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	

	
		11,45 – 11,7 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ.	VSAT

VPR-08/2004	všeobecné povolenie;
 	
					LEST       
  ECC/DEC(06)02	plánované využitie	
					Letecká komunikácia
ECC/DEC/(05)11	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia
ECC/DEC/(05)10	plánované využitie	
					SIT/SUT
ERC/DEC/(00)03; ERC/DEC/(00)08
RR 14-01
T/R 75-03
VPR-02/2002	10,7 – 12,5 GHz SIT; 
(všeobecné povolenie) 
	
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje

ERC/REC 12-06	rr spoje s vysokou kapacitou 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(98)15;ERC/DEC/(98)17
ERC/DEC/(98)24
RR 15-05; RR 15-06
VPR-01/2003; VPR-13/2001	11,45 – 11,7 GHz stanice ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie); 10,7 – 11,7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup); (všeobecné povolenie)	
11,7 – 12,5 GHz
	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                        5.492

5.487 5.487A 	11,7 – 12,1 5 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	SIT/SUT 
ERC/DEC/(00)08
RR 14-01
T/R 75-03
VPR-02/2002	10,7 – 12,5 GHz SIT; 
(všeobecné povolenie) 
	
					Družicová TV	 	
			Pevná	civ.	Pevné spoje	11,7 – 12,5 GHz  distribučné systémy MVDS pre lokálne pokrytie	
		12,1  – 12,5 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	Družicová TV
ERC/DEC/(00)08		
			Pevná	civ.	Pevné spoje	11,7 – 12,5 GHz - distribučné systémy MVDS pre lokálne pokrytie	
14,5 – 14,8 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)                          5.510
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmický výskum

	14,5 – 14,8 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod – bod

ERC/REC 12-07	14,5 – 14,62 GHz pre rr spoje s duplexným úsekom 15,23 – 15,35 GHz malej a strednej kapacity, duplex (+728) MHz 
14,5 – 15,35 GHz v rastri podľa Rec. ITU‑R F.636‑3;
na dožitie do 31.12.2010	
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2010	
14,80 – 15,35 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmický výskum

5.339	14,80 – 15,35 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod – bod 
ERC/REC 12-07	15,23 – 15,35 GHz pre rr spoje malej a strednej kapacity, duplex   (‑728) MHz 
14,5 – 15,35 GHz v rastri podľa Rec. ITU‑R F.636‑3;
na dožitie do 31.12.2010	
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2010	
15,63 – 15,70 GHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.511D	15,63 – 15,70 GHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
15,7 – 16,6 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
5.512  5.513	15,7 – 16,6 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
16,6 – 17,1 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Kozmický výskum
(vzdialený vesmír) (vzostup)

5.512  5.513	16,6 – 17,1 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			Kozmický výskum
(vzdialený vesmír) (vzostup)	civ.			
17,1 – 17,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
5.512  5.513	17,1 – 17,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	HIPERLAN
T/R 22-06	plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá	
					Aplikácie rádiovej identifikácie
2009/381/ES	Len pre pozemské systémy	
17,2 – 17,3 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
DRUŹICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM
(aktívny)

5.512  5.513  5.513A	17,2 – 17,3 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	HIPERLAN
T/R 22-06	plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá	
					Aplikácie rádiovej identifikácie
2009/381/ES	Len pre pozemské systémy	
			Družicový prieskum Zeme
(aktívny)	civ.			
			Kozmický výskum
(aktívny)	civ.			
21,4 – 22,0 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.208B 5.530	21,4 – 22,0 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
22,00 – 22,21 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.149	22,00 – 22,21 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02	22,0 – 22,6 GHz 
rr spoje na prenos digitálnych signálov ; 
duplex (+1008) MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	Časové obmedzenie do platnosti NTFS 2010	
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
22,21 – 22,50 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.149  5.532	22,21 – 22,50 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02	22,0 – 22,6 GHz  rr spoje na prenos digitálnych signálov ; duplex (+1008) MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	Časové obmedzenie do platnosti NTFS 2010	
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
22,50 – 22,55 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	22,50 – 22,55 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02	22,0 – 22,6 GHz 
rr spoje na prenos digitálnych signálov; duplex (+1008) MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	Časové obmedzenie do platnosti NTFS 2010	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
22,55 – 23,55 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ        5.338A
POHYBLIVÁ

5.149	22,55 – 23,55 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02	22,0 – 22,6/23,0 – 23,6 GHz 
rr spoje na prenos digitálnych signálov ; duplex (±1008) MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	22,00 – 22,58 GHz a 23,00 – 23,58 GHz   - časové obmedzenie do platnosti NTFS 2010	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
23,55 – 23,60 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	23,55 – 23,60 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod – bod
ECC/DEC/(04)05
T/R 13-02	23,0 – 23,6 GHz rr spoje na prenos digitálnych signálov; 
duplex (-1008) MHz 	
			Pevná		mil.	Obranné systémy	23,00 – 23,58 GHz - časové obmedzenie do platnosti NTFS 2010	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
23,6 – 24,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.340	23,6 – 24,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)	civ.		
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
24,00 – 24,05 GHz	AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
5.150	24,00 – 24,05 GHz	AMATÉRSKÁ	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ  	civ.	Amatérska družicová		
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
RR 06-09
VPR-05/2001	24,0 – 24,25 GHz;
(všeobecné povolenie) 	
				civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
24,05 – 24,25 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Družicový prieskum Zeme (aktívny)

5.150	24,05 – 24,25 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70 – 03 
RR 06-09
VPR-05/2001	24,0 – 24,25 GHz; 
(všeobecné povolenie) 	
					Detekcia pohybu
RR 06-09
VPR-05/2001	24,0 – 24,25 GHz; 
(všeobecné povolenie) 	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
24,25 – 24,45 GHz	PEVNÁ
	24,25 – 24,45 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-06
T/R 13-02	24,594 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz;  duplex (+1008) MHz 
	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
24,45 – 24,65 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ	24,45 – 24,65 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-06
T/R 13-02	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz;  duplex (+1008) MHz 
	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
24,65 – 24,75 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ	24,65 – 24,75 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-06
T/R 13-02	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz; duplex (+1008) MHz
	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
24,75 – 25,25 GHz	PEVNÁ	24,75 – 25,25 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-06
T/R 13-02	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz; duplex (+1008) MHz
	
					Bod-bod
T/R 13-02	25,080 – 25,445 rr spoje malej, strednej a vysokej kapacity;
duplex (+1008) MHz	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
25,25 – 25,50 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536
POHYBLIVÁ
Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)	25,25 – 25,50 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
			Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)	civ.			
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
25,5 – 27,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)                5.536B
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)
5.536C
Družicové – frekvenčné normály a časové signály (vzostup)
5.536A	25,5 – 26,5 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 13-04
RR 19-06
T/R 13-02	25,557 – 26,061 GHz 
duplex (-1008) MHz; raster 28 MHz  
(všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA)	
					Bod-bod
T/R 13-02	26,080 – 26,453 GHz rr spoje  malej, strednej a vysokej kapacity;
duplex (-1008) MHz	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
		26,5 – 27,0 GHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES	24,05 – 27,00 GHz	
27,0 – 27,5 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536 
POHYBLIVÁ	27,0 – 27,5 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ	civ.			
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
33,4 – 34,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
5.549	33,4 – 34,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
34,2 – 34,7 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)

5.549	34,2 – 34,7 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
			KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)				
34,7 – 35,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Kozmický výskum              5.550

5.549	34,7 – 35,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
			Kozmický výskum				
36 – 37 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.149  5.550A	36 – 37 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)				
			Pevná PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			Pohyblivá POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
57,0 – 58,2 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ       5.556A
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.547 5.557	57,0 – 58,2 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC/(09)01; ERC/REC 12-09	Plánovaná služba HDFS	
			MEDZIDRUŽICOVÁ				
			POHYBLIVÁ Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	57,0 – 64,0 GHz	
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)				
58,2 – 59,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.547  5.556	58,2 – 59,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)				
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC/(09)01; ERC/REC 12-09	Plánovaná služba HDFS	
			RÁDIOASTRONÓMIA				
			Pohyblivá 	civ.	TLPR
2009/381/ES	57,0 – 64,0 GHz	
59,0 – 59,3 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ        5.556A
POHYBLIVÁ                    5.558
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
RÁDIOLOKÁCIA              5.559

	59,0 – 59,3 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
			RÁDIOLOKÁCIA
	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
			Pohyblivá	civ.	TLPR
2009/381/ES	57,0 – 64,0 GHz
	
59,3 GHz

– 64,0  GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ                    5.558
RÁDIOLOKÁCIA              5.559

5.138

PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ                    5.558
RÁDIOLOKÁCIA              5.559

5.138	59,3 – 62,0  GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ
	civ. 	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
2009/381/ES;  2008/432/ES
ERC/REC 70-03
RR 06-10
VPR-05/2001	všeobecné povolenie  	
					TLPR
2009/381/ES	57,0 – 64,0 GHz	
					RTTT
ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02	auto – auto / alebo auto – cesta  	
				mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo 	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo 
	
		62 – 64 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			POHYBLIVÁ
	civ. 	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
ERC/REC 70-03
RR 06-10
VPR-05/2001	všeobecné povolenie  	
					ITS
ECC/DEC/(09)01	63 – 64 GHz	
					RTTT
ECC/DEC/(02)01;ECC/DEC/(02)02	auto – auto / alebo auto – cesta  	
					TLPR
2009/381/ES	57,0 – 64,0 GHz	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
71 – 74 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

	71 – 74 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo ; párované s 81 – 84 GHz	
			DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)	mil.	Obranné systémy 	harmonizované mil. pásmo ; párované s 81 – 84 GHz	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/REC/(05)02	Plánovaná služba HDFS	
			POHYBLIVÁ				
77,5 – 78,0 GHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
Kozmický výskum (vzostup) 
Rádioastronómia

5.149	77,5 – 78,0 GHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ	civ.	Amatérska družicová		
			Kozmický výskum (vzostup) 				
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
2004/545/ES
ECC/DEC/(04)03 
VPR-02/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
			Rádioastronómia				
78 – 79 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová
Kozmický výskum (zostup) 
Rádioastronómia

5.149  5.560	78 – 79 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
				civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová	civ.	Amatérska družicová		
			Kozmický výskum (zostup) 				
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
ECC/DEC/(04)03 
VPR-02/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
			Rádioastronómia				
79 – 81 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová
Kozmický výskum (zostup) 

5.149	79 – 81 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA				
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
				civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová	civ.	Amatérska družicová		
			Kozmický výskum (zostup) 				
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu SRR
ECC/DEC/(04)03 
VPR-02/2008	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu;
(všeobecné povolenie)	
81 – 84 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)                        5.561B
DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA
Kozmický výskum (zostup)

5.149 5.561A	81 – 84 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo; párované s 71 – 74 GHz	
			DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo; párované s 71 – 74 GHz	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod	plánovaná služba HDFS	
			POHYBLIVÁ				
			RÁDIOASTRONÓMIA				
			Kozmický výskum (zostup)				
241 – 248 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová

5.138  5.149	241 – 248 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA				
			RÁDIOLOKÁCIA				
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová	civ.	Amatérska družicová		
			Pohyblivá	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
ERC/REC 70-03
RR 06-12
VPR-05/2001	všeobecné povolenie  244 – 246 GHz 	
9 kHz – 275 GHz	Pohyblivá	9 kHz – 40 GHz	Pohyblivá	civ
	Zariadenia krátkeho dosahu
2004/545/ES
ECC/DEC/(06)04;ECC/DEC/(06)08
VPR-07/2007	UWB systémy - BMA;
GPR/WPR systémy;
	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu
VPR-04/2007	všeobecné povolenie	
		40 – 275 GHz	Pohyblivá	civ
	Zariadenia krátkeho dosahu
2004/545/ES
ECC/DEC/(06)04;ECC/DEC/(06)08
VPR-07/2007	UWB systémy - BMA;
GPR/WPR systémy