III.
(Návrh)
Nariadenia vlády
Slovenskej republiky
z ..................................... 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore sa mení takto:
1.	V § 8 sa mení tabuľka, ktorá znie:
„Tabuľka
Typ zariadenia	Čistý inštalovaný výkon 
P (v kW) Elektrický výkon 
Pel1) (v kW)
Hmotnosť zariadenia 
m (v kg)
Šírka záberu 
L (v cm)	Prípustná hladina akustického výkonu
v dB/1 pW	
		Etapa I od 1. júla 2002	Etapa II od 3. januára 2006	
Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné platne, vibračné ubíjačky)	P ≤ 8	108	1052)	
	8 < P ≤ 70	109	1062)	
	P > 70	89 + 11 lg P	86 + 11 lg P2)	
Pásové dozéry, pásové nakladače, pásové rýpadlá-nakladače	P ≤ 55	106	1032)	
	P > 55	87 + 11 lg P	84 + 11 lg P2)	
Kolesové dozéry, kolesové nakladače, kolesové rýpadlá-nakladače, dampery, gradery, zhutňovače odpadu s nakladacím zariadením, zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom, pojazdné žeriavy, zhutňovacie stroje (nevibračné valce), finišéry na vozovku, hydraulické tlakové zdroje	P ≤ 55	104	1012) 3)	
	P > 55	85 + 11 lg P	82 + 11 lg P2) 3)	
Rýpadlá, stavebné výťahy na prepravu materiálu, stavebné vrátky, motorové kultivátory	P ≤ 15	96	93	
	P > 15	83 + 11 lg P	80 + 11 lg P	
Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá	m ≤ 15	107	105	
	15 < m < 30	94 + 11 lg m	92 + 11 lg m2)	
	m ≥ 30	96 + 11 lg m	94 + 11 lg m	
Vežové žeriavy		98 + lg P	96 + lg P	
Zváracie a výkonové generátory	Pel ≤ 2	97 + lg Pel	95 + lg Pel	
	2 < Pel ≤ 10	98 + lg Pel	96 + lg Pel	
	10 > Pel	97 + lg Pel	95 + lg Pel	
Kompresory	P ≤ 15	99	97	
	P > 15	97 + 2 lg P	95 + 2 lg P	
Kosačky na trávu, orezávačky trávy/orezávačky okrajov trávy	L ≤ 50	96	942)	
	50 < L ≤ 70	100	98	
	70 < L ≤ 120	100	982)	
	L > 120	105	1032)	
1) Pel pre zváracie generátory: konvenčný zvárací prúd násobený konvenčným zváracím napätím pre najnižšiu hodnotu zaťažovateľa podľa údajov výrobcu.
Pel pre výkonové generátory: primárny výkon generátory podľa STN ISO 8528-1 bod 13.3.2.
2) Údaje pre etapu II sú len informatívne pre nasledovné typy zariadení:
-	zhutňovacie vibračné valce vedené operátorom alebo diaľkovo;
-	vibračné platne (>3kW);
-	vibračné ubíjačky;
-	dozéry s oceľovými pásmi;
-	nakladače (s oceľovými pásmi, s výkonom > 55 kW);
-	zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom;
-	finišéry na vozovky so zhutňovacou lištou;
-	ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá poháňané spaľovacím motorom (15 < m < 30 );
-	kosačky na trávu, rezačky trávy/orezávačky okrajov trávy.
Záväzné hodnoty budú závisieť od zmeny smernice následne po správe, ktorá sa vyžaduje v jej článku 20 bod 1. Ak sa smernica nezmení, údaje etapy I budú platiť naďalej pre etapu II.
3) V prípade pojazdných žeriavov s jedným motorom naďalej platia údaje etapy I až do 3. januára 2008, po tomto termíne sa uplatnia údaje etapy II.
Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (do 0,5 na menšie číslo; rovné 0,5 alebo väčšie na väčšie číslo).	
2.	V § 12 odsek 1 sa na konci vety pripájajú slová „a na Komisiu Európskych Spoločenstiev“.
3.	Príloha č. 11 znie:
„Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/14/EC z 8. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore (U. v. ES ) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005//E z 8. decembra 2005 .............................. (Ú. v. EÚ).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. januára 2006.