Príloha č. 17
k nariadeniu vlády č. …/2004 Z. z.
Posúdenie zhody výroby z hľadiska výfukových emisii a emisií hluku
1.	Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. Výrobca po dohode s notifikovanou osobou rozhodne o veľkosti vzorky(n).
2.	Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Sériová výroba sa považuje za zhodnú s požiadavkami (kladné rozhodnutie) ak sú splnené tieto podmienky:

S je štandardná odchýlka, kde:

X	=	aritmetický priemer výsledkov
x	=	jednotlivé výsledky vzorky
L	=	príslušné limitná hodnota
n	=	počet motorov vo vzorke
k	=	štatistický faktor závisiaci na n (pozri tabuľku)
n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279	
L	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198	
Ak je n  20 potom .