Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.
Technické požiadavky na elektrické pripojenie namontované na traktore
Traktor musí byť vybavený pevnou sedem pólovou zásuvkou podľa odporúčania ISO 1724:2003, ktorá umožňuje 12-voltové elektrické pripojenie pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo.