Príloha č. 4 
                                                                                            k nariadeniu vlády č. ..../2006 Z. z.

OSOBITNÉ OPATRENIA PRE PRIESTORY S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

Osobitnými  opatreniami sú najmä:

1.	Pri práci nepoužívať látky, pracovné prostriedky, ktoré by mohli iniciovať výbušnú atmosféru.

2.	Povrchová teplota pracovných prostriedkov vrátane inštalácií a ochranných systémov nesmie prekročiť prípustnú teplotu v závislosti od minimálnej teploty vznietenia prítomnej horľavej látky.

3.	Ak nebezpečenstvo výbuchu nie je odstránené je potrebné 
 a) zastaviť prácu a nariadiť zamestnancom opustiť priestor pri zvýšení koncentrácie  horľavých látok nad 25 % dolnej medze výbušnosti, 
 b) zakázať vstup do priestoru, v ktorom koncentrácia horľavých látok presahuje 50 % dolnej medze výbušnosti.

4.	Zabezpečiť dozor zodpovedným zamestnancom pri práci vykonávanej na základe  povolenia na prácu podľa prílohy č. 2 bodu 2.2.2, ktorý je oboznámený so správnym a bezpečným spôsobom vykonávania práce a pri vzniku ohrozenia je spôsobilý vykonávať určené opatrenia a kontrolu používania správneho a bezpečného spôsobu vykonávania práce.

5.	Povoliť zamestnancovi 
a)  vstup  do  priestorov  s nebezpečenstvom   výbuchu  až  po  určení   objemového množstva kyslíka, 
b)	prácu  v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, pri ktorých sa používajú pracovné prostriedky, ktoré môžu iniciovať výbušnú atmosféru, až po zistení látok tvoriacich výbušnú atmosféru a monitorovať vlastnosti prostredia po celý čas trvania prác.

6.	Tepelnú energiu, ktorá vzniká pri práci vhodne odvádzať, aby neiniciovala výbušnú atmosféru.

7.	Pred vstupom zamestnanca do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorých koncentrácia horľavých látok prekračuje najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom, ho zamestnávateľ o tom prekročení musí oboznámiť a vybaviť ho najmä vhodnou ochranou dýchacích ciest, záchrannými prostriedkami, napríklad záchranným pásom so závesom v tyle a lanom, ktoré musí byť upevnené na bezpečnom mieste. Zamestnanec musí byť počas pobytu v tomto priestore zabezpečovaný ďalším zamestnancom.

8.	Vybaviť pracovisko vhodnou zabezpečovacou, záchrannou a oživovacou technikou, požiarnotechnickými zariadeniami, vecnými prostriedkami a prostriedkami prvej pomoci.

9.	Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť  praktický výcvik zamestnanca pred jeho zaradením na prácu 
a)	v používaní izolačných dýchacích prístrojov, ak ich pri práci má používať,
b)	na vykonávanie činností pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a na vykonávanie opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov výbuchu.
Rozsah a spôsob výcviku, ktorý sa opakuje najmenej raz za rok, určí zamestnávateľ. 

10.	Povinnosť zamestnanca používať izolačný dýchací prístroj, ak v ovzduší v priestore s  nebezpečenstvom  výbuchu  nie je zabezpečené  najmenej 19 % objemového množstva kyslíka. 

11.	Nevetrať kyslíkom priestor, v ktorom sa nachádza horľavá látka, ktorá môže spôsobiť výbuch.