III.
(Návrh)
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z ............................. 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1	
Toto nariadenie vlády, ustanovuje technické požiadavky účinnosti nových teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá s menovitým výkonom od 4 kW do 400 kW, (ďalej len „kotol“) a postupy posudzovania zhody.
§ 2	
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)	kotlom kombinovaná tepelná jednotka, ktorá sa skladá z kotlového telesa na vodu a horáku, konštruovaná tak, že teplo vzniknuté spaľovaním je odovzdávané vode,
b)	spotrebičom
1.	kotol vybavený horákom,
2.	horák konštruovaný pre montáž do kotla,
c)	menovitým výkonom vyjadreným v kW najväčší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcom, ktorý je možné dosiahnuť pri nepretržitej prevádzke a pri tepelnej účinnosti určenej výrobcom,
d)	tepelnou účinnosťou vyjadrenou v percentách pomer medzi teplom odovzdaným kotlovej vode a súčinom výhrevnosti pri konštantnom tlaku paliva a spotreby paliva za jednotku času,
e)	čiastočným zaťažením vyjadreným v percentách pomer medzi užitočným výkonom kotla, ktorý je prevádzkovaný prerušovane alebo pri výkone nižšom ako je menovitý výkon, a týmto menovitým výkonom,
f)	priemernou teplotou kotla priemerná teplota vstupnej a výstupnej vody,
g)	štandardným kotlom kotol, u ktorého priemerná prevádzková teplota vody môže byť obmedzená jeho konštrukciou,
h)	záložným kotlom kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia a na inštalovanie do krbu ako súčasť zariadenia na plynné palivo,
i)	nízkoteplotným kotlom kotol, ktorý je možné prevádzkovať nepretržito pri teplote vstupnej vody (35 až 40) °C, v ktorom prípadne môže za určitých okolností dôjsť ku kondenzácii, včítane kondenzačných kotlov na kvapalné palivá,
j)	kondenzačným kotlom na plynné palivá kotol, v ktorom dochádza k trvalej kondenzácii veľkej časti vodnej pary obsiahnutej v spalinách,
k)	kotlom určeným na inštaláciu v obytnom priestore kotol s menovitým výkonom nižším ako 37 kW konštruovaný tak, že sálaním tepla zo spotrebiča s otvorenou expanznou nádobou sa odovzdáva teplo do časti obytného priestoru, v ktorom je kotol inštalovaný.
§ 3	
(1)	Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)	teplovodné kotly, ktoré môžu spaľovať iné druhy paliva, vrátane teplovodných kotlov spaľujúcich pevné palivo,
b)	zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody – prietokové ohrievače,
c)	kotly určené na palivá, ktorých vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností bežne distribuovaných kvapalných palív a plynných palív, ako je priemyselný odpadový plyn, alebo bioplyn,
d)	sporáky a spotrebiče určené najmä na vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované, ktorých vedľajšou funkciou je aj dodávka teplej vody na ústredné kúrenie a dodávka teplej úžitkovej vody,
e)	spotrebiče s menovitým výkonom nižším ako 6 kW so gravitačným obehom, ktoré sú určené iba na prípravu teplej úžitkovej vody,
f)	kotly vyrábané jednotlivo,
g)	zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.)
(2)	Pri kotloch s dvojitou funkciou, určených na vykurovanie priestoru a na prípravu teplej úžitkovej vody, sa požiadavky na stupeň účinnosti podľa § 5 ods. 1 týkajú iba funkcie vykurovania.
§ 4	
(1)	Uvedenie na trh alebo uvádzanie do prevádzky spotrebičov alebo kotlov nemožno zakázať, obmedziť alebo im brániť, ak spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády a ak majú označenie CE podľa § 6, vrátane postupov posúdenia zhody ustanovenými v § 6 a 7, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)	Prevádzkované môžu byť len také kotly, ktoré zodpovedajú požiadavkám na účinnosť podľa § 5 ods. 1 a podmienkam na uvedenie do prevádzky, ktoré sa ustanovujú podľa miestnych klimatických daností ako aj energetických znakov a znakov používania budovy.
(3)	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zasiela podľa § 8 zákona Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) potrebné informácie, na efektívne využívanie energie a voľný obchod s kotlami.
(4)	Ak iné všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú základné požiadavky a pripevňovanie označenia CE na kotly, platia pre tieto kotly súčasne aj ustanovenia tohto nariadenia vlády aj týchto všeobecne záväzných právnych predpisov.
(5)	Ak však má výrobca možnosť vybrať si, ktoré požiadavky podľa odseku 4 bude uplatňovať, potom v označení CE uvedie prispôsobenie iba tomu právnemu aktu, ktorý uplatnil. V takomto prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách ku kotlom požadovaných týmito právnymi aktmi musí uviesť podrobný súpis uplatňovaných právnych aktov, tak ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej Únie (ďalej len „vestník“).
§ 5	
Kotol musí zodpovedať požiadavkám na stupeň účinnosti podľa prílohy č. 2
a)	pri menovitom výkone, t.j. pri prevádzke, pri ktorej je menovitý výkon Pn vyjadrený v kW a pri priemernej teplote vody v kotli 70 °C a
b)	pri čiastočnom zaťažení, t.j. v prevádzke pri 30 % čiastočnom zaťažení a pri priemernej teplote vody v kotli odlišnej podľa typu kotla.
§ 6	
(1)	Kotol spĺňa základné požiadavky stupňa účinnosti podľa § 5 ods. 1, ak zodpovedá harmonizovaným normám, ktoré boli uverejnené vo vestníku. Takýto kotol musí byť označený označením CE podľa prílohy č. 1 bod 1 a musí byť k nemu priložené ES vyhlásenie o zhode.
(2)	Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa posúdi
a)	skúškou účinnosti vzorky kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe č. 3,
b)	vyhlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E podľa prílohy č. 4.
(3)	Pri kotloch na plynné palivá sa použijú postupy posudzovania zhody ich účinnosti zhodné s postupmi posudzovania zhody s požiadavkami na bezpečnosť podľa osobitného predpisu).
(4)	Samostatný spotrebič pred uvedením na trh musí byť označený označením CE a musí byť k nemu priložené ES vyhlásenie o zhode, v ktorom sú určené parametre, ktoré po jeho zmontovaní umožnia dosiahnuť stupeň účinnosti ustanovený v § 5 ods. 1.
(5)	Označenie CE o zhode s požiadavkami tohto nariadenia a s ostatnými ustanoveniami týkajúcimi sa označenia CE podľa prílohy č. 1, sa musia pripevniť na kotol tak, aby boli viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné. Označenia, ktoré môžu byť klamlivé pre tretie strany pokiaľ ide o význam a formu označenia CE sú zakázané. Kotly a spotrebiče sa môžu opatriť akýmkoľvek iným označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.
(6)	Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona alebo notifikovaná osoba zistí, že označenie CE bolo pripevnené neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnenec ustanovený v rámci spoločenstva (ďalej len „splnomocnenec“) je povinný zabezpečiť, aby kotol zodpovedal ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE a napravil ich porušenie za podmienok, aké uloží orgán dohľadu.
(7)	Orgán dohľadu musí urobiť všetky opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil uvedeniu výrobkov podľa odseku 5 na trh, alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu, ak podľa nie je odstránený ich nesúlad a musí tiež informovať Komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie (ďalej len „členský štát“).
§ 7	
(1)	Úrad podľa § 8 zákona informuje Komisiu a ostatné členské štáty o osobách, ktoré notifikoval na výkon postupov posudzovania zhody uvedených v § 6, ako aj o špecifických úlohách, na výkon ktorých boli tieto osoby notifikované, a o identifikačných kódoch.
(2)	Úrad aplikuje pri notifikácii osôb minimálne kritériá ustanovené v prílohe č. 5. Notifikované osoby, ktoré spĺňajú podmienky v príslušných harmonizovaných normách, spĺňajú podmienky podľa prílohy č. 5.
(3)	Úrad, ktorý osobu notifikoval, musí notifikáciu zrušiť, ak zistí, že táto osoba už nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.
§ 8	
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.
§ 9	
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2006 Z. z.
§ 10	
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. augusta 2007.