Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č…../2001 Z. z.

Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia zamestnancov 
chemickým faktorom pri práci

1.	Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPHV)

Por.
číslo	Chemická 
látka	EINECS	CAS	NPHV	Upozornenie	
				priemerná	hraničná		
				ml.m-3 (ppm)	(mg.m-3)	kategória	mg.m-3		
1.	acetaldehyd (etanal)	200-836-8	75-07-0	50	91	VI.	-		
2.	acetanhydrid         (anhydrid kyseliny  octovej)	203-564-8	108-24-7	5	21	I.	-		
3.	acetón (propanón)	200-662-2	67-64-1	500 	1210	I.	-		
4.	acetonitril               (etánnitril)	200-835-2	75-05-8	40	68	II., 1	-		
5.	akroleín (propenál)	203-453-4	107-02-8	0,1	0,23	I.	-		
6.	aldrin	206-215-8	309-00-2	-	0,25	VI.	-	K	
7.	alylalkohol        (prop-2-én–1-ol)	203-470-7	107-18-6	2	4,8	-	12,1	K	
8.	2-aminopyridín	207-988-4	504-29-0	0,5	2 	-	-		
9.	amoniak	231-635-3	7664-41-7	20	14	I.,	36		
10.	amylalkohol      (pentanoly okrem terc-pentanolu)	250-378-8	30899-19-5	100	370                                                                                                                                                                                   	II., 1	-		
11.	anilín	200-539-3	62-53-3	2	7,7	VI.	-	K	
12.	antimón a jeho zlúčeniny                 (ako celkový prach)	231-146-5	7440-36-0	-	0,5	III.	-		
13.	ANTU                   (naftalén-1-yltiomočovina)	201-706-3	86-88-4	-	0,3	VI.	-		
14.	báryum - zlúčeniny rozpustné	231-149-1	7440-39-3	-	0,5	II., 1	-		
15.	benzén-1,4-diol (hydrochinón)	204-617-8	123-31-9	-	2	VI.	-		
16.	1,4-benzochinón      (chinón, p-benzochinón)	203-405-2	106-51-4	0,1	0,4 	I.	-	S	
17.	bifenyl	202-163-5	92-52-4	0,16	1	-	-		
18.	bróm	231-778-1	7726-95-6	0,1	0,7	I.	-		
19.	2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán (halotan)	205-796-5	151-67-7	5	41	II., 1	-		
20.	brómetán             (etylbromid)	200-825-8	74-96-4	-	890	VI.	-	K	
21.	brómchlórmetán	200-826-3	74-97-5	200	1100	II., 1	-		
22.	bromovodík	233-113-0	10035-10-6	-	-	I.,	6,7		
23.	butanón                  (etylmetylketón)	201-159-0	78-93-3	200	600	I.,	900		
24.	butántiol	203-705-3	109-79-5	0,5	1,9	V.	-		
25.	2-butoxyetanol     (butylglykol)	203-905-0	111-76-2	20	98	-	246	K	
26.	2-butoxyetyl acetát (butylglykol acetát)	203-933-3	112-07-2	20	133	-	333	K	
27.	butylacetáty			100	500	I.	-		
	1-butylacetát	204-658-1	123-86-4	100	480	I.	-		
	2-butylacetát	203-300-1	105-46-4						
	iso-butylacetát	203-745-1	110-19-0	100	480	I.	-		
	terc-butyl acetát)	208-760-7	540-88-5	20	96				
28.	butylakrylát	205-480-7	141-32-3	2	11	-	53	S	
29.	butylalkoholy          (butanoly)			100	310	II., 1			
	1-butanol	200-751-6	71-36-3	100	310				
	2-butanol	201-158-5	78-92-2						
	izo-butanol	201-148-0	78-83-1	100	310				
	terc-butanol	200-889-7	75-65-0	20	62				
30.	butyldiglykol          2-(2-butoxyetoxy)      etanol	203-961-6	112-34-5	-	100	I.	-		
31.	4-terc-butyltoluén       (p-terc-butyltoluén)	202-675-9	98-51-1	10	60	I.	-		
32.	cín zlúčeniny anorganické	231-141-8	7440-31-5	-	2	II., 1	-		
33.	cín zlúčeniny organické		7440-31-5	-	0,1	II., 1	-	K	
34.	cyklohexán	203-806-2	110-82-7	200	700	II., 1	-		
35.	cyklohexanol	203-630-6	108-93-0	50	210	II., 1	-	K	
36.	cyklohexanón	203-631-1	108-94-1	10	40,8	-	81,6	K	
37.	cyklohexén	203-807-8	110-83-8	300	1000	II., 1	-		
38.	cyklohexylamín (cyklohexánamín)	203-629-0	108-91-8	10	41	V.	-		
39.	DDT                   (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlorfenyl) etán), (dikofán, klofenotán)	200-024-3	50-29-3	-	1	IV.	-	K	
40.	diamid kyseliny dia-zéndikarboxylovej	204-650-8	123-77-3	-	1	-	-		
41.	dibenzoyldioxidán    (dibenzoylperoxid)	202-327-6	94-36-0	-	5	I.	-		
42.	diborán		19287-45-7	0,1	0,1	I.	-		
43.	dibrómdifluórmetán	200-885-5	75-61-6	100	870	II., 1	-		
 44.	dibutylftalát	201-557-4	84-74-2	-	3	-	-
		
45.	dieldrin                 (1a alfa,2 beta,2a alfa,3 beta, 6 beta, 6a alfa,7 beta, 7a alfa) -3, 4, 5, 6, 9, 9-hexachlór-2, 7: 3, 6-dimetano-1a, 2, 2a, 3, 6, 6a, 7, 7a-oktahydro-nafto [2,3-b] oxirén)	200-484-5	60-57-1	-	0,25	VI.	-	K	
46.	dietylamín	203-716-3	109-89-7	10	30	V.	-		
47.	2-dietylaminoetanol	202-845-2	100-37-8	5	24	I.	-	K	
48.	dietylénglykol    (2,2´-oxydietanol)	203-872-2	111-46-6	10	44	II., 2	-		
49.	dietylénglykol- dimetyléter bis         (2-metoxyetyl)éter	203-924-4	111-96-6	5	28	II., 1	-	K	
50.	dietyléter	200-467-2	60-29-7	100	308	-	616		
51.	di-(2-etylhexyl) ftalát	204-211-0	117-81-7	-	10	III.	-		
52.	difenyléter	202-981-2	101-84-8	1	7,1	-	-		
53.	dihydrogén selenid	231-978-9	7783-07-5	0,02	0,07	-	0,17		
54.	1,2-dichlórbenzén (o-dichlórbenzén)	202-425-9	95-50-1	20	122	-	306	K	
55.	1,4-dichlórbenzén (p-dichlórbenzén)	203-400-5	106-46-7	20	122	-	306		
56.	dichlórdifluór-metán	200-893-9	75-71-8	1000	5000	IV.	-	K	
57.	1,1-dichlóretán	200-863-5	75-34-3	100	412	II., 1	-	K	
58.	1,1-dichlóretén (dichlóretylén)	200-864-0	75-35-4	2	8	II.,1	-		
59.	1,2-dichlóretylén (1,2-dichlóretén)	208-750-2	540-59-0	200	800	II.,1	-		
60.	dichlófluór- metán	200-869-8	75-43-4	10	43	II., 1	-		
61.	dichlórmetán       (metylénchlorid)	200-838-9	75-09-2	100	350	VI.	-		
62.	1,2-dichlór-1,1,- tetrafluóretán	200-937-7	76-14-2	1000	7100	IV.	-		
63.	dichlórvos         (2,2-dichlórvinyl dimetyl fosfát)	200-547-7	62-73-7	0,11	1	III.	-	K	
64.	N,N-dimetylacet-amid	204-826-4	127-19-5	10	36	-	72	K	
65.	dimetylamín	204-697-4	124-40-3	2	3,8	-	9,4		
66.	N,N- dimetylanilín	204-493-5	121-69-7	5	25	VI.	-	K	
67.	1,3-dimetyl- butylacetát	203-621-7	108-84-9	50	300	I.	-		
68.	dimetyléter	204-065-8	115-10-6	1000	1920	IV.	-		
69.	N,N-dimetylform- amid	200-679-5	68-12-2	10	30	II., 1	-	K	
70.	dinitrobenzén    všetky izoméry	246-673-6	25154-54-5	0,15	1	-	-	K	
71.	1,4-dioxán	204-661-8	123-91-1	20	73	VI.	-	K	
72.	endrin                      (1a alfa,2 beta, 2a beta, 3 alfa, 6 alfa, 6a beta, 7 beta, 7a alfa)-3,4,5,6, 9,9-hexachlór-2,7: 3,6-dimetano-1a, 2, 2a, 3, 6, 6a, 7, 7a-oktahydro-nafto [2,3-b] oxirén	200-775-7	72-20-8	-	0,1	III.	-	K	
73.	etántiol                (etylmerkaptán)	200-837-3	75-08-1	0,5	1,3	V.	-		
74.	bis(2-chlóretyl) éter	203-870-1	111-44-4	10	59	II., 2	-	K	
75.	2-etoxyetanol         (etylglykol)	203-804-1	110-80-5	5	19	II., 1	-	K	
76.	2-etoxyetyl acetát (etylglykol  acetát)	203-839-2	111-15-9	5	27	II., 1
	-	K	
77.	etyl acetát             (octan etylový)	205-500-4	141-78-6	400	1500	I.	-		
78.	etyl akrylát	205-438-8	140-88-5	5	21	I.	-	K	
79.	etylalkohol (etanol)	200-578-6	64-17-5	500	960	II.,1	-		
80.	etylamín (etánamín)	200-834-7	75-04-7	5	9,4	V.	-		
81.	etylbenzén	202-849-4	100-41-4	100	442	-	884	K	
82.	etyléndiamín          (etán-1,2-diamín)	203-468-6	107-15-3	10	25	II., 1	-		
83.	etylénglykol           (etán-1,2-diol)	203-473-3	107-21-1	20	52	-	104	K	
84.	etylén dinitrát      (nitroglykol, dinitrát etyléngly-kolu)	211-063-0	628-96-6	0,05	0,32	II.,1	-	K	
85.	etylénchlórhydrín (2-chlóretanol)	203-459-7	107-07-3	1	3,3	II.,2	-	K	
86.	etylformiát          (mravčan etylový)	203-721-0	109-94-4	100	310	I.	-	K	
87.	fenol	203-632-7	108-95-2	2	7,8	I.	-	K	
88.	o-fenyléndiamín (benzén-1,2-diamín)	202-430-6	95-54-5	-	0,1	VI.	-	K, S	
89.	2- fenylpropén	202-705-0	98-83-9	50	246	-	492		
90.	fluór	231-954-8	7782-41-4	1,0	1,58	-	3,16		
91.	fluorid sírový	219-854-2	2551-62-4	1000	6100	IV.	-		
92.	fluoridy			-	2,5	II., 2	-		
93.	fluoridy a fluorovodík pri súčasnom pôsobení			-	2,5	I.	-		
94.	fluórovodík           (kys. fluorovodíková)	231-634-8	7664-39-3	1,8	1,5	-	2,5		
95.	formaldehyd        (metanál)	200-001-8	50-00-0	0,3	0,37	VI.	-	K, S	
96.	fosfor-prach červený (biely,..)	231-768-7	7723-14-0	-	0,1	I.	-		
97.	fosforovodík           (fosfin)	232-260-8	7803-51-2	0,1	0,14	I.	-		
98.	fosgén                 (chlorid karbonylu, dichlorid-oxid uhličitý)	200-870-3	75-44-5	0,02	0,08	-	0,4		
99.	ftalanhydrid       (anhydrid kyseliny ftalovej)	201-607-5	85-44-9	-	1 	I.	-	S	
100.	furfural                 (furán-2-karbaldehyd)	202-627-7	98-01-1	2	7,9	VI.	-	K	
101.	furfurylalkohol      (furán-2-ylmetanol)	202-626-1	98-00-0	10	41	-	-	K	
102.	gáfor (bornán-2-ón)	200-945-0	76-22-2	2	13	-	-		
103.	glutarál (pentándiál)	203-856-5	111-30-8	0,1	0,42	I.	-	S	
104.	nitroglycerín (propán-1,2,3-triyl trinitrát, trinitrát glycerolu)	200-240-8	55-63-0	0,05	0,47	II.,1	-	K	
105.	grafit	231-955-3
231-153-3	7782-42-5
7440-44-0	-	1,5	-	-		
106.	heptán	205-563-8	142-82-5	500	2085	I.	-		
107.	heptachlór (1,4,5,6,7,8,8-hepta-chlór-4,7-metano-3a,4,7,7a-tetrahydro -1H-indén)	200-962-3	76-44-8	-	0,5	VI.	-	K	
108.	heptán-2-ón      (metylpentylketón)	203-767-1	110-43-0	50	238	-	475	K	
109.	heptán-3-ón        (etylbutylketón)	203-388-1	106-35-4	20	95	-	-		
110.	hexachlór-1,3-butadién	201-765-5	87-68-3	0,02	0,21	-	-	K	
111.	Hexachlóretán	200-666-4	67-72-1	1	9,8	-	-		
112.	1,2,3,4,5,6- hexachlórcyklohexán (rozličné izoméry)	206-270-8 206-271-3	319-84-6 319-85-7	-	0,5	-	-	K	
113.	hexametylén-1,6-diizokyanát           (1,6-diizokyanato-hexán)	212-485-8	822-06-0	0,005	0,035	I.	-	S	
114.	hexán (n-hexán)	203-777-6	110-54-3	50	180	II.,1	-	K	
115.	hliník-kovový      (hliník práškový)          	231-072-3 	7429-90-5 	-	1,5	II.,2	-		
	-oxid hlinitý dym	215-691-6	1344-28-1						
	-oxid hlinitý	215-691-6	1344-28-1						
	-hydroxid hlinitý	244-492-7	21645-51-2						
116.	hydrid lítny	231-484-3	7580-67-8	-	0,025	-	-		
117.	hydroxid sodný	215-185-5	1310-73-2	-	2	I.	-		
118.	hydroxid vápenatý	215-137-3	1305-62-0	-	5	-	-		
119.	chlór	231-959-5	7782-50-5	0,5	1,5	I.	-		
120.	chlóracetaldehyd	203-472-8	107-20-0	1	3,0	VI.	-		
121.	chlórbenzén	203-628-5	108-90-7	10	47	-	94		
122.	2-chlórbuta-1,3- dién (chloroprén)	204-818-0	126-99-8	5,0	18	II., 1	-	K	
123.	chlorid fosforečný	233-060-3	10026-13-8		1	I.	-		
124.	chloroform       (trichlórmetán)	200-663-8	67-66-3	2	10	VI.	-		
125.	3-chlórpropén      (alylchlorid)	203-457-6	107-05-1	1	3, 0	I.	-		
126.	Chlorovodík	231-595-7	7647-01-0	5	8,0	-	15		
127.	2-chlór-1,1, 2- triflúoretyl diflúormetyléter	237-553-4	13838-16-9	20	150	II., 1	-		
128.	chróm(III) chromát			-	0,1	-	-	S	
129.	izokyanáty 			-	0,02	-	-		
130.	izopropylbenzén (kumén)	202-704-5	98-82-9	20	100	-	250	K	
131.	jód	231-442-4	7553-56-2	0,1	1,1	I.	-		
132.	jódmetán              (metyljodid)	200-819-5	74-88-4	0,3	2	VI.	-		
133.	kaprolaktám  (prach, pary)        (azepán-2-ón, epsilon-kaprolaktám, hexáno-6-laktám)	203-313-2	105-60-2	-	10	-	40		
134.	karbid kremíka (voľné vlákna)	206-991-8	409-21-2	-	1,5	-	-		
135.	výroba kaučuku, gumy, pryže
- výpary                   - prach z výroby			
-                    -	
0,6       6	
-            -	
-           -		
136.	ketén	207-336-9	463-51-4	0,5	0,9	I.	-		
137.	kobalt kov, oxid a sulfid	231-158-0	7440-48-4						
	-výroba katalyzátorov, magnetu			-	0,5	VI.	-		
	- ostatné			-	0,1	VI.	-		
138.	krezoly (metylfenol) 	215-293-2	1319-77-3 	5	22	I.	-	K	
	o-krezol		95-48-7						
	m-krezol		108-39-4						
	p-krezol		106-44-5						
139.	kyánamid           (karbamonitril)	206-992-3	420-04-2	-	2	-
	-		
140.	kyanidy			-	5	II.,1	-	K	
141.	kyanovodík (kyselina  kyanovodíková)	200-821-6	74-90-8	10	11	II.,1	-	K	
142.	kyselina mravčia (kyselina metánová)	200-579-1	64-18-6	5	9,0	I.	-		
143.	kyselina octová     (kyselina etánová)	200-580-7	64-19-7	10	25	I.	-		
144.	kyselina trihydrogénfosfo-rečná	231-633-2	7664-38-2	-	1	-	2
		
145.	kyselina pikrová (2,4,6- trinitrofenol)	201-865-9	88-89-1	-	0,1	I.	-	K, S	
146.	kyselina propánová (kyselina propiónová)	201-176-3	79-09-4	10	31	-	62		
147.	kyselina sírová	231-639-5	7664-93-9	-	0,1	I.	-		
148.	kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)	205-634-3	144-62-7	-	1	-	-		
149.	lindán                     (1 alfa,2 alfa, 3 beta, 4 alfa, 5 alfa, 6 beta)-1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlórcyklohexán)	200-401-2	58-89-9	-	0,1	III.	-	K	
150.	maleínanhydrid      (anhydrid kyseliny maleínovej)	203-571-6	108-31-6	0,1	0,4	I.	-	S	
151.	mangán a jeho anorganické zlúčeniny	231-105-1	7439-96-5	-	0,5	III.	-		
152.	meď, prach	231-159-6	7440-50-8	-	1	II.,1	-		
153.	meď, dymy	231-159-6	7440-50-8	-	0,1	II.,1	-		
154.	2- metoxyetanol (metylglykol)	203-713-7	109-86-4	5	16	II.,1	-	K	
155.	2- metoxyetyl acetát (metylglykol acetát)
	203-772-9	110-49-6	5	25	II.,1	-	K	
156.	2-metoxymetyl-etoxy propanol	252-104-2	34590-94-8	50	308	-	-	K	
157.	1-metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)	203-539-1	107-98-2	100	375	-	568	K	
158.	2-metoxypropán-1-ol	216-455-5	1589-47-5	20	75	II.,1	-	K	
159.	2-metoxypropán-2-yl acetát	203-603-9	108-65-6	50	275	-	550	K	
160.	2-metoxypropyl- acetát	274-724-2	70657-70-4	20	110	II.,1	-	K	
161.	metylacetát           (octan metylový)	201-185-2	79-20-9	200	610	I.	-		
162.	metylalkohol       (metanol)	200-659-6	67-56-1	200	260	II.,1	-	K	
163.	metylacetylén     (metyletín)	200-828-4	74-99-7	1000	1650	IV.	-		
164.	metylakrylát	202-500-6	96-33-3	5	18	I.	-	S	
165.	metylamín         (metánamín, metylazán)	200-820-0	74-89-5	10	13	V.	-		
166.	N-metylanilín	202-870-9	100-61-8	0,5	2,2	II.,1	-	K	
167.	1-metylbutylacetát (pentán-2-yl acetát)	210-946-8	626-38-0	50	270	-	540		
168.	3-metylbutylacetát (izopentylacetát)	204-662-3	123-92-2	50	270	-	540		
169.	metylcyklohexán	203-624-3	108-87-2	200	810	II.,1	-		
170.	metylcyklohexanol (izoméry)	247-152-6	25639-42-3	50	235	II.,1	-		
171.	2-metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)	208-601-1	534-52-1	-	0,2	II., 1	-	K	
172.	5-metylhexán-2-ón (metylizoamylke-tón)	203-737-8	110-12-3	20	95	-	-		
173.	1,1'-metylénbis(4-izokyanatobenzén) 4,4'-metyléndife-nylizokyanát	
202-966-0	
101-68-8	
0,005	
0,05	
I.	
-	
K	
174.	metylchlorid      (chlórmetán)	200-817-4	74-87-3	50	100	VI.	-	K	
175.	5-metyl-3-heptanón	208-793-7	541-85-5	10	53	-	107		
176.	metylizokyanát      (izokyanatometán)	210-866-3	624-83-9	0,01	0,024	I.	-	S	
177.	metylmetakrylát (metyl  2-etylpropenoát)	201-297-1	80-62-6	50	210	I.	-	S	
178.	4-metylpentán-2-ón (izobutylmetylketón)	203-550-1	108-10-1	20	83	-	208	K	
179.	metylstyrén      (vinyltoluén)	246-562-2	25013-15-4	100	490	V.	-		
180.	mevinfos               (metyl 3­(dimetoxy-fosfonyloxy)-but-2-enoát)	232-095-1	7786-34-7	0,01	0,093	-	-	K	
181.	molybdén-zlúčeniny rozpustné	231-107-2	7439-98-7	-	5	III.	-		
182.	molybdén-zlúčeniny nerozpustné	231-107-2	7439-98-7	-	15	III.	-		
183.	Monochlórdifluór-metán                 (chlórdifluórmetán)	200-871-9	75-45-6	1000	3600	IV.	-		
184.	morfolín	203-815-1	110-91-8	10	36	I.	-		
185.	naftalén	202-049-5	91-20-3	10	50	-	-		
186.	nikel a jeho zlúčeniny vo vode nerozpustné	231-111-4	7440-02-0	-	0,5	VI.	-	S	
187.	nikotín (N)-3-(1-metylpyrolidín-2-yl) pyridín	200-193-3	54-11-5	-	0,5	II.,1	-	K	
188.	nitril kyseliny etánovej                              (etánnitril, acetonitril,)	200-835-2	75-05-8	40	70	-	-		
189.	nitrobenzén	202-716-0	98-95-3	1	5,0	VI.	-	K	
190.	nitrotoluén      (všetky izoméry)	202-728-6	99-08-1	5	28	II.,1	-	K	
191.	nitrotoluén
(4-nitrotoluén)	202-808-0	99-99-0	-	-	-	-		
192.	oleje minerálne        -nerafinované          -rafinované			
5                -	
1         5	
VI           -	
-          -		
193.	olovo	231-100-4	7439-92-1	-	0,15	VI.	-		
194.	ortuť	231-106-7	7439-97-6	-	0,1	III.	-	S	
195.	ortuť- zlúčeniny (organické)			-	0,01	III.	-	K, S	
196.	oxid antimonitý	215-175-0	1309-64-4	-	0,5	VI.	-		
197.	oxid dusičitý	233-272-6	10102-44-0	5	9,5	I.	-		
198.	oxid dusnatý	233-271-0	10102-43-9	25	30	-	-		
199.	oxid dusný	233-032-0	10024-97-2	100	180	II.1	-		
200.	oxid fosforečný	215-236-1	1314-56-3	-	1	I.	-		
201.	oxid chloričitý (chlórdioxid)	233-162-8	10049-04-4	0,1	0,28	I.	-		
202.	oxid osmičelý	244-058-7	20816-12-0	0,0002	0,0021	I.	-		
203.	oxid sírový	231-197-3	7446-11-9	-	1	-	-		
204.	oxid siričitý	231-195-2	7446-09-5	0,5	1,3	I.	-		
205.	oxid uhličitý	204-696-9	124-38-9	5000	9000	IV.	-		
206.	oxid uhoľnatý

	211-128-3	630-08-0	30	35	II.,1	-		
207.	oxid vanadičný	215-239-8	1314-62-1	-	0,05	VI.	-		
208.	oxid zinočnatý (dymy)	215-222-5	1314-13-2	-	1	III.	-		
209.	ozón	233-069-2	10028-15-6	0,1	0,2	I.	-		
210.	paraquatdichlorid	217-615-7	1910-42-5	-	0,1	I.	-	K	
211.	paratión               (O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)	200-271-7	56-38-2	-	0,1	-	-	K	
212.	pentaboran	243-194-4	19624-22-7	0,005	0,013	II.,1	-		
213.	pentakarbonyl     železa	236-670-8	13463-40-6	0,1	0,81	II.,1	-		
214.	pentyl acetát	211-047-3	628-63-7	50	 270	-	540		
215.	pentylacetát, terciálny		625-16-1	50	270	-	540		
	3-pentylacetát		620-11-1	50	270	-	540		
216.	peroxid vodíka	231-765-0	7722-84-1	1	1,4	I.	-		
217.	piperazín	203-808-3	110-85-0	-	0,1	-	0,3		
218.	platina-kovová	231-116-1	7440-06-4	-	1	-	-		
219.	platina-zlúčeniny			-	0,002	-	-		
220.	polyetylénglykol (macrogol- (INN))		25322-68-3	-	1000	IV.	-		
221.	propán-2-amín    (izopropylamín)	200-860-9	75-31-0	5	12 	II., 1	-		
222.	propán-2-ol         (izopropylalkohol)	200-661-7	67-63-0	200	500	II.,1	-		
223.	propyl acetát      (octan propylový)	203-686-1	109-60-4	100	420	I.	-		
224.	pyretrum	232-319-8	8003-34-7	-	5	III.	-	S	
225.	pyridín	203-809-9	110-86-1	5	15	II.,1	-		
226.	rezorcinol          (benzén-1,3-diol)	203-585-2	108-46-3	10	
45
	-	-		
227.	selén	231-957-4	7782-49-2	-	0,05	II.,1	-		
228.	síran vápenatý	231-900-3	7778-18-9	-	6	-	-		
229.	sulfid kademnatý	215-147-8	1306-23-6	-	32	-	-		
230.	sírouhlík               (sulfid uhličitý)	200-843-6	75-15-0	5	16	II., 1	-	K	
231.	sírovodík (sufán)	231-977-3	7783-06-4	10	14	V.	-		
232.	sódium azid           (azid sodný)	247-852-1	26628-22-8	-	0,1	-	0,3	K	
233.	striebro	231-131-3	7440-22-4	-	0,1	III.	-		
234.	styrén	202-851-5	100-42-5	20	86	II.,1	-		
235.	sulfid fosforečný	215-242-4	1314-80-3	-	1	-	-		
236.	sulfotep       (O,O,O,O-tetraetyl difosforotioát)	222-995-2	3689-24-5	-	0,1	III.	-	K	
237.	tálium – rozpustné zlúčeniny	231-138-1	7440-28-0	-	0,1	III.	-		
238.	telúr a jeho zlúčeniny		13494-80-9	-	0,1	II., 1	-		
239.	terpentín               (terpentínový olej)	232-350-7	8006-64-2	100	560	I.	-	S	
240.	tetraetylolovo		78-00-2	-	0,05	II.,1	-	K	
241.	tetrahydrofurán	203-726-8	109-99-9	50	150	-	300	K	
242.	1,1,1,2- tetrachlór-2,2-difluóretán	200-934-0	76-11-9	1000	8500	IV.	-		
243.	1,1,2,2- tetrachlór-1,2-difluóretán	200-935-6	76-12-0	200	1700	II., 2	-		
244.	1,1,2,2- tetrachlóretán
	201-197-8	79-34-5	1	7	-	-	K	
245.	tetrachlóretén         (perchlóretylén, tetrachlóretylén)	204-825-9	127-18-4	50	345	VI.	-		
246.	tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)	200-262-8	56-23-5	0,5	3,2	VI.	-	K	
247.	tetrakarbonyl niklu	236-669-2	13463-39-3	0,05	0,12	VI.	-	K	
248.	tetrametylolovo	200-897-0	75-74-1	-	0,05	II.,1	-	K	
249.	tetranitrometán	208-094-7	509-14-8	-	10	-	-		
250.	toluén	203-625-9	108-88-3	50	190	II., 2	-		
251.	toluén-2,4 – diizokyanát                   (4-metyl-m-fenylén- diizokyanát, 2,4- diizokyanato-1-metylbenzén)	209-544-5	584-84-9	0,01	0,07	VI.	-	S	
252.	toluén-2,6- diizokyanát                     (1,3-diizokyanato-2-metylbenzén, 2-metyl-m-fenyléndiizokyanát)	202-039-0	91-08-7	0,01	0,07	VI.	-	S	
253.	trietylamín	204-469-4	121-44-8	2	8,4	 -	12,6	K	
254.	1,2,4-trichlórbenzén	204-428-0	120-82-1	2	15,1	-	37,8	K	
255.	trifluórbróm- metán (halon–1301 )	200-887-6	75-63-8	1000	6100	IV.	-		
256.	1,1,1- trichlóretán (metylchloroform)	200-756-3	71-55-6	100	550	-	1100		
257.	1,1,2- trichlóretán	201-166-9	79-00-5	10	55	II., 2	-	K	
258.	trichlóretylén      (trichlóretén)	201-167-4	79-01-6	100	550	VI.	-		
259.	trichlórfluormetán	200-892-3	75-69-4	1000	5700	IV.	-		
260.	trichlorid-oxid fosforečný                       (chlorid fosforylu)	233-046-7	10025-87-3	0,2	1,3	II.,1	-		
261.	triglycidyl- izokyanuarát			-	0,1	-	-		
262.	trimellitan hydrid    (1,2-anhydrid kyseliny 1,2,4-benzén-trikarboxylovej, anhydrid kyseliny trimelitovej)	209-008-0	552-30-7	-	0,04	I.	-		
263.	1,2,3-trimetylbenzén	208-394-8	526-73-8	20	100	II.,1	-		
264.	1,2,4-trimetylbenzén	202-436-9	95-63-6	20	100	II., 1	-		
265.	1,3,5-trimetylben-zén (mezitylén)	203-604-4	108-67-8	20	100	II., 1	-		
266.	2,4,6-trinitrotoluén								
	TNT (izoméry v technických zmesiach)	204-289-6	118-96-7	0,011	0,1	II., 1	-	K	
267.	vinyl acetát          (octan vinylový)	203-545-4	108-05-4	10	36	VI.	-		
268.	vinylidénchlorid  (1,1-dichlóretén, dichlóretylén)	200-864-0	75-35-4	2	8	II., 1	-		
269.	xylén 	215-535-7	1330-20-7	50	221	-	442	K	
	o-xylén	202-422-2	95-47-6	50	221	-	442	K	
	m-xylén	203-576-3	108-38-3	50	221	-	442	K	
	p-xylén	203-396-5	106-42-3	50	221	-	442	K	

Poznámky a vysvetlivky:

1.    Najvyššie prípustné hodnoty sú stanovené priemernou hodnotou a hraničnou hodnotou.  
Najvyššia prípustná hodnota priemerná nesmie byť prekročená v celozmenovom priemere. Celozmenovým priemerom sa rozumie časovo-vážený priemer hodnôt koncentrácií nameraných počas referenčného časového intervalu v dýchacej zóne zamestnanca. Najvyššie prípustné hodnoty priemerné sa vzťahujú na osemhodinovú pracovnú zmenu a 40 hodinový pracovný týždeň.
Najvyššia prípustná hodnota hraničná nesmie byť prekročená vôbec. Hodnoty vystavenia sa určujú u niektorých látok uvedením kategórie I.-VI. alebo koncentráciou látky v pracovnom ovzduší. 

2.	Najvyššie  prípustné  hodnoty  vystavenia  plynom,  parám a pevným aerosólom sú stanovené nezávisle od teploty a tlaku vzduchu v ml na m3 (ppm – pars per million) a závisle na týchto premenných v  mg na m3 pri teplote  200 C a tlaku 101,3 kPa. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pevným aerosólom sú uvedené v mg na m3. 

						     (molekulová hmotnosť v g)	
(koncentrácia v mg.m-3 v ovzduší)=                                                       . (koncentrácia v ppm)
							     24,1           
    
24,1 = molekulový objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 oC a 101,3 k Pa.

3.    EINECS číslo:   Číslo  priradené  k  chemickej  látke, ktorá sa  nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.

4.	 CAS čislo:  medzinárodne  stanovené  číslo priradené  pre  daný chemický faktor za účelom  jej presnej identifikácie, za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

5.	NPHV hraničné:

Kategórie 
hraničných NPHV	Krátkodobé vystavenie	Frekvencia	
	hodnota	trvanie	za zmenu	
I.   Miestne dráždivé faktory alebo faktory senzibilizujúce dýchacie cesty
	2xNPHV	15 min 

okamžitá hodnota	4 
v odstupe 1 hodiny	
II. Faktory so systémovými účinkami				
Začiatok účinku  ≤  2 hod.	2xNPHV	30 min.		
II., 1: polčas vylúčenia z organizmu  <  2 hod.		priemerná hodnota	4	
II., 2: polčas  vylúčenia z organizmu     =  2-8 hod.	5xNPHV	30 min.	2	
do konca pracovnej zmeny		priemerná hodnota		
III.Faktory so systémovými účinkami				
      Začiatok účinku  > 2 hod. 				
      Polčas > dĺžka zmeny.	10xNPHV	30 min.	1	
      Výrazná kumulácia faktora v   
      organizme.		priemerná hodnota		
IV. Faktory, ktoré majú veľmi slabé				
       účinky	2xNPHV	60 min.		
       NPHV > 500 ml.m-3		okamžitá hodnota	3	
V.   Faktory spôsobujúce intenzívny 	2x NPHV	10 min.	4	
        zápach		okamžitá hodnota		
VI.  Faktory zaradené do
      skupiny 3 – možný karcinogén	5 x NPHV	15. min.	5	
		priemerná hodnota		

6.	K – znamená,  že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.
Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných  príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). U látok  s významným prienikom cez kožu  či už v  podobe  kvapalín  alebo pár  je   osobitne  dôležité zabrániť kožnému kontaktu.

7.    S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu. 
Senzibilizujúce  účinky  majú  faktory,   ktoré  spôsobujú  vyšší   výskyt precitlivelosti	alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná  opatrnosť.  Dodržiavanie najvyšších prípustných hodnôt vystavenia nezabezpečí, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

2.	Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pre pevné aerosóly  bez toxického účinku

     Tabuľka č. 1
     Pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom  1) 

Faktor	NPHVr - pre respi-      NPHVc - pre
rabilnú frakciu 3)          celkovú     
                                      koncentráciu 2)  
  (mg.m-3)                        (mg.m-3) 

	Fr = 100 %  4)                             	
1. kremeň  5)	0,1                                     -                         	
2. kristobalit 5)	0,1                                     -                        	
3. tridymit 5)	0,1                                     -                   	
4. gama-oxid hlinitý 5)	0,1                                     -                          	
	Fr  5 %                  Fr       5%    4)                                     	
 5. dinas	2,0                          10   :    Fr        10	
 6. grafit	2,0                          10   :    Fr        10	
 7. čierne uhlie	2,0                          10   :    Fr        10	
 8. koks	2,0                          10   :    Fr        10	
 9. sľuda	2,0                          10   :    Fr        10	
10. mastenec	2,0                          10   :    Fr        10	
11. talok	2,0                          10   :    Fr        10	
12. ostatné kremičitany
      (s výnimkou azbestu)	2,0                          10   :    Fr        10	
13. šamot	2,0                          10   :    Fr        10	
14. zlievarenské pevné aerosóly	2,0                          10   :    Fr        10	

Tabuľka č. 2
Pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

Faktor	NPHVc   (mg.m-3)	
1. amorfný SiO2	2,0	
2. sadze  (karcinogén – skup. 1)   C	                             2,0  (TSH) 13)	
3. zváračské pevné aerosóly  6) 	5,0	
4. ferrosilicium	8,0	
5. bentonit	6,0	

Tabuľka č. 3
Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

Faktor	NPHVc  (mg.m-3)	
 1. hnedé uhlie a lignit  7)	10,0	
 2. vápenec, mramor  7)	10,0	
 3. baryt  7)	10,0	
 4. siderit  7)     	10,0	
 5. pevné aerosóly z umelého brusiva  7)
     (karborundum, elektrit)	10,0	
 6. hliník a jeho oxidy
     (s výnimkou gama AL2O3)	6,0	
 7. ferrozliatiny  8)
     (okrem ferrosilicium)	10,0	
 8. oxidy železa	10,0	
 9. čadič tavený	10,0	
10. pôdne pevné aerosóly	10,0	
11. vysokopecná troska  8)	10,0	
12. oceliarska troska  8)	10,0	
13. popolček  8)	10,0	
14. škvara  8)	10,0	
15. magnezit	10,0	
16. dolomit	10,0	
17.  kovové dentálne zliatiny	10,0	
18. ostatný pevný aerosól	10,0	
Tabuľka č. 4
Pevný aerosól s prevažne dráždivým účinkom
Faktor	NPHVc (mg.m-3) 9)
	
1. Minerálny pevný aerosól		
oxid vápenatý	2,0	
oxid horečnatý	4,0	
uhličitany alkálií	8,0	
hydroxidy alkálií	0,5	
cement	10,0	
		
2. Textilný pevný aerosól		
bavlna	2,0	
ľan	2,0	
konope	2,0	
hodváb	2,0	
syntetické vlákna textilné	4,0	
sisal	6,0	
juta	6,0	
kapok	6,0	
		
3. Živočíšny pevný aerosól		
perie	4,0	
vlna	6,0	
srsť	6,0	
ostatný živočíšny pevný aerosól	6,0	
		
4. Rastlinný pevný aerosól		
múka	4,0	
cukor	6,0	
tabak	4,0	
čaj	4,0	
káva zelená	2,0	
korenie	2,0	
pevný aerosól obilný	6,0	
pevný aerosól z dreva		
a) exotické dreviny	1,0	
b) ostatné dreviny	5,0	
c) buk, dub (karcinogén skup. 1)	                            1,0  (TSH) 13)	
ostatný rastlinný pevný aerosól	6,0	
		
5. Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom		
brúsny pevný aerosól		
a) fenolformaldehydových živíc	6,0	
b) PVC	5,0	
c) pneumatík	3,0	
d) sklolaminátov	8,0	
e) polymetakrylátových živíc	8,0	

Tabuľka  č. 5
Minerálny vláknitý pevný aerosól   
                                              
	NPHV 10)	
Faktor
	Kn
početná koncentrácia
počet respirabilných
vlákien 11) .  cm-3	Kc
hmotnostná koncentrácia
mg.m-3	
azbest			
umelé minerálne vlákna
(napr. čadičové, sklenené,
 troskové)                  	
2	              
4,0	

Vysvetlivky a poznámky:

1)   	Za  fibrogénny sa považuje pevný aerosól, ktorý obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva.

2)     NPHV pre pevné aerosóly  sa stanovuje ako celozmenová priemerná hodnota vystavenia  
celkovej koncentrácii pevného aerosólu (NPHVc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPHVr). Meranie sa vykonáva v dýchacej zóne vo vzdialenosti 30 cm od úst  prístrojmi a metodikami schválenými príslušným orgánom na ochranu zdravia. Ako vyhovujúce je možné hodnotiť pracovisko len v prípade, ak sú dodržané obidve hodnoty NPHV pre daný pevný aerosól.

3)    Respirabilná frakcia je váhový podiel častíc pevného aerosólu  5 m odobraného vo vzorke ovzdušia v dýchacej zóne zamestnanca stanoveným spôsobom, ktoré vzhľadom na ich priemer môžu prenikať až do pľúcnych alveolov.

4)   	Fr  je obsah fibrogénnej zložky v % v respirabilnej frakcii.

5)   	U faktorov v položke 1 až 4 je 100 % fibrogénnej zložky.

6)   	Do tejto skupiny sa zaraďuje pevný aerosól bez fibrogénneho a dráždivého účinku.

7)   	V prípade obsahu fibrogénnej zložky  1 % v respirabilnej frakcii prachu sa vypočíta NPHVr  pre respirabilnú frakciu prachu podľa vzorca:

NPHVr =                 (mg.m-3)
pričom celková hodnota vystavenia prachu nesmie prekročiť 10,0 mg.m-3.  

8)	Ak sa vyskytujú v pracovnom ovzduší viaceré faktory, ktorých účinky sa vzájomne zosilňujú, NPHV sa stanoví výpočtom z NPHV jednotlivých faktorov.

9) 	NPHV pre pevné aerosóly neprihliada na možné alergické účinky a na obsah      mikroorganizmov v prachu.

10)  	Obidve hodnoty sú rovnocenné.

11)  	Za respirabilné vlákno sa považuje častica, ktorá vyhovuje súčasne všetkým nasledujcim  podmienkam:                                           
hrúbka vlákna 				  3   m
dĺžka vlákna				  5   m
pomer (dĺžka : hrúbka)			3 : 1

12)  	Pre azbest sa stanovujú technické smerné hodnoty (TSH), ktoré upravuje nariadenie vlády SR č……/2001 Z.z. o  ochrane zdravia pri práci s azbestom.

13) 	Pre pevné aerosóly, ktoré sú zároveň klasifikované ako karcinogény alebo mutagény 1 a 2 sa stanovujú TSH. Definíciu TSH upravuje nariadenie vlády SR č. …../2001 Z.z. o  ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi.