Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č.    /2003 Z. z.

Trieda energetickej hospodárnosti

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa nasledujúcich tabuliek:

Tabuľka 1 – Klimatizačné jednotky chladené vzduchom
 
Tabuľka 1.1

Trieda energetickej hospodárnosti	Delené a viacnásobne delené spotrebiče	
A	3,20  EER	
B	3,20  EER  3,00	
C	3,00  EER  2,80	
D	2,80  EER  2,60	
E	2,60  EER  2,40	
F	2,40  EER  2,20	
G 	2,20  EER	

Tabuľka 1.2

Trieda energetickej hospodárnosti	Blokové(1)	
A	3,20  EER	
B	3,00  EER  2,80	
C	2,80  EER  2,60	
D	2,60  EER  2,40	
E	2,40  EER  2,20	
F	2,20  EER  2,00	
G 	2,00  EER	
(1) Blokové klimatizačné jednotky s „dvojitými kanálmi“ (komerčne známe ako „dvojité kanály“) definované ako „klimatizačné jednotky úplne umiestnené vo vnútri klimatizovaného priestoru, s kondenzátorom prívodného vzduchu a vypúšťaním vzduchu spojeným s vonkajším prostredím pomocou dvoch kanálov“ sa klasifikujú podľa tabuľky 1.2 s faktorom opravy –0,4.	

Tabuľka 1.3

Trieda energetickej hospodárnosti	S jedným kanálom	
A	2,60  EER	
B	2,60  EER  2,40	
C	2,40  EER  2,20	
D	2,20  EER  2,00	
E	2,00  EER  1,80	
F	1,80  EER  1,60	
G 	1,60  EER	

Tabuľka 2 – Klimatizačné zariadenia chladené vodou

Tabuľka 2.1

Trieda energetickej hospodárnosti	Delené a viacnásobne delené spotrebiče	
A	3,60  EER	
B	3,60  EER  3,30	
C	3,30  EER  3,10	
D	3,10  EER  2,80	
E	2,80  EER  2,50	
F	2,50  EER  2,20	
G 	2,20  EER	

Tabuľka 2.2

Trieda energetickej hospodárnosti	Blokové 	
A	4,40  EER	
B	4,40  EER  4,10	
C	4,10  EER  3,80	
D	3,80  EER  3,50	
E	3,50  EER  3,20	
F	3,20  EER  2,90	
G 	2,90  EER	

Trieda energetickej hospodárnosti v režime vykurovanie sa potom určí v súlade s nasledovnými tabuľkami kde COP (koeficient výkonu) sa určí v súlade so skúšobnými postupmi harmonizovaných slovenských technických noriem)) za podmienok T1 + 7C.
Tabuľka 3 – Klimatizačné jednotky chladené vzduchom –režim vykurovanie

Tabuľka 3.1

Trieda energetickej hospodárnosti	Delené a viacnásobne delené spotrebiče	
A	3,60  COP	
B	3,60  COP  3,40	
C	3,40  COP  3,20	
D	3,20  COP  2,80	
E	2,80  COP  2,60	
F	2,60  COP  2,40	
G 	2,40  COP	

Tabuľka 3.2

Trieda energetickej hospodárnosti	Blokové(1)	
A	3,40  COP	
B	3,40  COP  3,20	
C	3,20  COP  3,00	
D	3,00  COP  2,60	
E	2,60  COP  2,40	
F	2,40  COP  2,20	
G 	2,20  COP	
(1) Blokové zariadenia s „dvojitými kanálmi“ (komerčne známe ako „dvojité kanály“) definované ako „klimatizačné zariadenie úplne umiestnené vo vnútri klimatizovaného priestoru, s kondenzátorom prívodného vzduchu a vypúšťaním vzduchu spojeným s vonkajším prostredím pomocou dvoch kanálov“ sa klasifikuje podľa tabuľky 3.2 s faktorom opravy –0,4.	

Tabuľka 3.3

Trieda energetickej hospodárnosti	S jedným kanálom	
A	3,00  COP	
B	3,00  COP  2,80	
C	2,80  COP  2,60	
D	2,60  COP  2,40	
E	2,40  COP  2,10	
F	2,10  COP  1,80	
G 	1,80  COP	

Tabuľka 4 – Klimatizačné jednotky chladené vodou – režim vykurovanie

Tabuľka 4.1

Trieda energetickej hospodárnosti	Delené a viacnásobne delené spotrebiče	
A	4,00  COP	
B	4,00  COP  3,70	
C	3,70  COP  3,40	
D	3,40  COP  3,10	
E	3,10  COP  2,80	
F	2,80  COP  2,50	
G 	2,50  COP	

Tabuľka 4.2

Trieda energetickej hospodárnosti	Blokové 	
A	4,70  COP	
B	4,70  COP  4,40	
C	4,40  COP  4,10	
D	4,10  COP  3,80	
E	3,80  COP  3,50	
F	3,50  COP  3,20	
G 	3,20  COP