Príloha č. 1 k nariadeniu vlády  č. ......./2005Z. z.

Definície pojmov

1.	Vibrácie, mechanické kmitanie, je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom veličina  popisujúca jej pohyb alebo polohu je striedavo väčšia a  menšia ako určitá  rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny.
2.   Otras je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena veličiny popisujúcej vibrácie. 

3.   Vibrácie prenášané na ruky sú vibrácie, ktoré sa  prenášajú na jednu alebo obidve ruky z rukovätí strojov a náradia alebo z povrchu predmetov držaných rukou 
(STN EN ISO 5349-1  Mechanické kmitanie. Meranie a hodnotenie expozície človeka prenosom kmitania  na ruky. Časť 1: Všeobecné požiadavky.).  

4.  Vibrácie prenášané na celé telo sú vibrácie, ktoré  sa prenášajú  na stojacu, sediacu  alebo ležiacu osobu ako celok cez  oporný povrch.
	(STN ISO 2631-1  Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 1: Všeobecné požiadavky.)
5.  Miestne vibrácie sú vibrácie,  ktoré  sa  nemôžu  označiť ako vibrácie prenášané na celé telo, ani ako vibrácie prenášané na ruky, a prenášajú sa na  určitú časť tela. 
6. Okamžité zrýchlenie vibrácií je hodnota časovej funkcie okamžitého zrýchlenia vibrácií vo zvolenom čase ti.
Značka : a(ti)
Jednotka : m.s-2
7. 	Zrýchlenie vibrácií; priebežné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia určená pri uplatnení exponenciálnej časovej váhovej funkcie podľa vzťahu

kde  a(t) je časová funkcia  zrýchlenia,
      	      je exponenciálna časová váhová funkcia,
       	     je  časová konštanta a interval priemerovania,
       	t   je priebežný čas,      
     	t0  je čas pozorovania (merania).
  	Značka: a
Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej časovej váhovej funkcie je násobenie druhej mocniny časovej funkcie fyzikálnej veličiny exponenciálnou funkciou s definovanou časovou konštantou. Často používané časové váhové funkcie pri meraní zrýchlenia sú Slow (S) a Fast (F) s časovými konštantami  1,0 s a 0,125s.  Použitie časových váhových funkcií sa vyjadruje v značke indexom F alebo S, alebo použitou časovou konštantou, napr 10s. Uvedenie veličiny bez indexu znamená pri vibráciách použitie S.
8.  Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou  podľa druhu prenosu vibrácií.
Značka:  aw (vibrácie prenášané na celé telo)
  	ahw (vibrácie prenášané na ruky)
Jednotka: m.s-2
9.	Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená vzťahom
 aeq,T = 

kde 	a(t) je časová funkcia okamžitého zrýchlenia vibrácií,   
T je časový interval priemerovania zrýchlenia vibrácií, T = t2 -t1.
Značka: aeq,T
Jednotka: m.s-2
10. 	Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné  zrýchlenie vibrácií získané použitím  zvolenej frekvenčnej váhovej funkcie na časovú funkciu okamžitého zrýchlenia vibrácií.
Značka : aweq,T
Jednotka: m.s-2
Poznámky: 1) Ak sa zrýchlenie vibrácií meria v tretinooktávových pásmach, možno  váženú hodnotu zrýchlenia vibrácií získať uplatnením frekvenčne príslušných váhových faktorov  na namerané hodnoty.
		        2) Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií (vážené i nevážené) určené v časovom intervale T možno prepočítať na iný časový interval Tn podľa vzťahu

aweq,Tn = (T/Tn)1/2.aweq,T

kde  aweq,Tn  je prepočítané ekvivalentné  zrýchlenie vibrácií na  časový  interval Tn.
11. 	Normalizované zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné vážené  zrýchlenie vibrácií prepočítané podľa bodu 10 na normalizované trvanie  pracovnej zmeny  Tn =  8h. 
Značka: aweq,8h
Jednotka: m.s-2
12. Výsledné zrýchlenie vibrácií, veľkosť vektora zrýchlenia vibrácií je zrýchlenie vibrácií vypočítané z ekvivalentných vážených hodnôt zrýchlení vibrácií v definovaných smeroch  súradnicového systému a z príslušných hodnotiacich faktorov  podľa vzťahu
av = [(kx.axweq)2 + (ky.ayweq)2 + (kz.azweq)2]0,5
       kde kx, ky, kz  sú hodnotiace faktory v smere súradnicových osí, 
axweq je vážené ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  v smere súradnicovej osi x,      
              ayweq, azweq  je vážené ekvivalentné zrýchlenie vibrácií  v smere súradnicových osí y   a  z.
Značka: av
Jednotka: m.s-2
Poznámka: V prípade potreby sa doplnia ďalšie zaužívané indexy, napr.: av,4h ,
ahv,8h  pričom sa „eq“,  „w“ v indexe neuvádza.
Hodnotiace faktory vyjadrujú závažnosť pôsobenia vibrácií v smere rôznych osí.
13. 	Maximálne zrýchlenie vibrácií je maximálna hodnota priebežného zrýchlenia vibrácií vo zvolenom časovom intervale T pri  časovej váhovej funkcii S.
Značka: amax,T
Jednotka: m.s-2
14. Expozícia vibráciám, vystavenie vibráciám pri práci je expozícia zamestnanca pôsobeniu vibrácií počas  určitého časového intervalu.
15. Normalizovaný časový interval je časový interval, na ktorý sa  vzťahuje príslušná  fyzikálna veličina. Referenčný časový interval pre pracovný čas je 8 hodín.
16. Určujúca veličina je veličina kvantitatívne charakterizujúca vibrácie 
17. Akčná hodnota expozície je hodnota určujúcej veličiny vibrácií v pracovnom prostredí, pri ktorej pravdepodobne vzniká riziko pre zdravie a bezpečnosť v dôsledku pôsobenia vibrácií a pri prekročení ktorej sa musia vykonávať opatrenia na  zníženie expozície. V značke veličiny je index A, napr.: av,8h,A
18. Limitná hodnota expozície je taká hodnota určujúcej veličiny, ktorá nemôže byť u zamestnanca počas pracovnej zmeny prekročená. V značke veličiny je index L, napr.: av,8h,L