(Návrh)

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky

z ..... 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
  
Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z.,  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z.  a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.	V § 2 ods. 2 písmeno i) znie: 
„i) loďou členského štátu Európskej únie (ďalej len „loď únie“) loď, ktorej príslušný orgán členského štátu Európskej únie vydal bezpečnostný certifikát,“.

2.	Slová „loď spoločenstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „loď únie“ v príslušnom tvare okrem § 15a. 

3.	V § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) druhom bode sa slová „štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie“.

4.	V § 7 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev alebo v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“. 

5.	V § 8, prílohe č. 2 a prílohe č. 3 sa slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.

6.	V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slová „v rámci Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „v členskom štáte Európskej únie“.

7.	Za § 15b sa vkladá § 15ba, ktorý znie:

„15ba
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do  10. decembra 2011 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 10. decembra 2011, takéto zariadenie je možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 10. decembra 2013.“.

8.	V § 15c sa slová „právne akty“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

9.	Príloha č. 1 znie:
 „Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek:
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO;
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO;
AC: pozmeňujúce korigendum týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO;
CAT: kategória  pre radarové vybavenie podľa technickej normy);
obež.: obežník;
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori;
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie,, pátranie a záchranu;
EN: európska norma;
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy;
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy; 
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov;
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách;
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru;
ICAO: Medzinárodná organizácia  civilného letectva;
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia;
IMO: Medzinárodná námorná organizácia;
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu;
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia;
LSA: záchranný prostriedok;
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí;
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia;
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy;
NOx: oxidy dusíka;
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori;
SOx: oxidy síry;
nar.: nariadenie;
rez.: rezolúcia.
ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Vysvetlivky pre časť A.1

a)	Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem, sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2;

b)	Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b;

c)	Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií;

d)	Stĺpec  5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia;

e)	Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu;

f)	Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1.	Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie““	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/1.1	Záchranné kolesá	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/7
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.2	Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
a) pre záchranné plavidlá a záchranárske člny
b) pre záchranné kolesá
c) pre záchranné vesty	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/7
—	nar. III/22
—	nar. III/26
—	nar. III/32
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
		X	X	X			

A.1/1.3	Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi	—	nar. III/4
—	nar.  X/3
	—	nar. III/7
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.4	Záchranné vesty	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/7
—	nar. III/22
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódexHSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 922	— rez. IMO MSC.81 (70) 

		X	X	X			
A.1/1.5	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované 
	—	nar.  III/4
—	nar.  X/3
	—	nar. III/7
—	nar. III/22
—	nar. III/32
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
		X	X	X			
A.1/1.6	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované 
	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/7
—	nar. III/22
—	nar. III/32
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.7	Tepelné ochranné prostriedky	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/22
—	nar. III/32
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	—	nar. III/4
—	nar. X/3

	—	nar. III/6
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.9	Ručné svetlice (pyrotechnické) 	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.10	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.11	Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/18
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódexHSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.12	Nafukovacie záchranné plte	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/13
—	nar. III/21
—	nar. III/26
—	nar. III/31
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 811	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.13	Pevné záchranné plte	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar.  III/21
—	nar.  III/26
—	nar.  III/31
—	nar.  III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez.  IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez.  IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež.  811	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006		X	X	X			

A.1/1.14	Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu
 
	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
—	IMO MSC/obež. 811	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
		X	X	X			
A.1/1.15	Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar.  III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez.  IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez.  IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
—	IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
—	IMO MSC/obež.  811	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1

		X	X	X			
A.1/1.16	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar.  III/13
—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez.  IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez.  IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež.  811	—	rez.  IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.17	Záchranné člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/21
—	nar. III/31
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006		X		X	X		
A.1/1.18	Pevné záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/21
—	nar. III/31
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006
		X		X	X		

A.1/1.19	Nafukovacie záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/21
—	nar. III/31
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-  (kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	technická norma)
		X		X	X		
A.1/1.20	Rýchle záchranárske člny	—	nar. III/4
	—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1
—	IMO MSC/obež. 1016
—	IMO MSC/obež. 1094	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006
—	technická norma2)		X		X	X		
A.1/1.21	Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon  (Davits)	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/23
—	nar. III/33
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X		
A.1/1.22	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá 
	
presunuté do A.2/1.3	
A.1/1.23	Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom 	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/16
—	nar. III/23
—	nar. III/33
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X		
A.1/1.24	Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte

(Davits)	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/12
—	nar  III/16
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X
	X	X		
A.1/1.25	Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny
 
(Davits)	—	nar. III/4
	—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.48(66) (kódex LSA) I, VI
—	IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X
	X	X		
A.1/1.26	Uvoľňovací mechanizmus pre 
a) záchranné člny a  záchranárske člny,
b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom 
	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/16
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.27	Lodné evakuačné systémy 	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/15
—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)				X	X		
A.1/1.28	Záchranné prostriedky 	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež.  810
		X		X			
A.1/1.29	Naloďovacie rebríky	—	nar. III/4
—	nar. III/11
—	nar. X/3	—	nar. III/11
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	technická norma)		X	X				
A.1/1.30	Reflexné materiály	—	nar. III/4
—	nar. X/3
	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO A.658 (16)		X	X	X			
A.1/1.31	Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá	presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
	
A.1/1.32	Radarový transpondér
9 GHz (SART)	presunuté do A.1/4.18
	
A.1/1.33	Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	rez. IMO MSC.164 (78)	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/1.34	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/4.23	
A.1/1.35	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/3.38	

A.1/1.36	Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.37	Závesný motor pre záchranárske člny
	—	nar. III/4
—	nar. X/3	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.38	Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch	—	nar. III/4
—	nar. X/3	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.39	Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	—	nar. III/4
—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11	—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex  HSC 2000), príloha 11		X		X			
A.1/1.40	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/4.48	
A.1/1.41
	Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny	— nar. III/4
— nar. X/3	—	nar. III/16
—	nar. III/17
—	nar. III/23
—	nar. III/24
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X		
A.1/1.42
	Lodivodský rebrík 
	presunuté do A.1/4.49
	
A.1/1.43
nová položka	Pevné/nafukovacie záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3

	—	nar. III/21
—	nar. III/31
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006
—	technická norma2)

	

	X

	X

	X

	
1.	
2.	 Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy
 MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/2.1	Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m	—	príloha I, nar. 14
	—	príloha I, nar. 14
—	rez. IMO MEPC.1/obež. 643
	—	rez. IMO MEPC.107 (49)
—	rez. IMO MEPC.1/obež. 643		X	X	X			
A.1/2.2	Detektor výskytu ropnej látky vo vode 	—	príloha I, nar. 32
        	—	príloha I, nar. 32
      	—	rez. IMO MEPC.5 (XIII)		X	X	X			
A.1/2.3	Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode 	—	príloha I, nar. 14 
 	—	príloha I, nar. 14 
—	rez. IMO MEPC.1/obež. 643	—	rez. IMO MEPC.107 (49)
—	rez. IMO MEPC.1/obež. 643		X	X	X			
A.1/2.4	Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/2.5	Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode	—	príloha I, nar. 31	—	príloha I, nar. 31
	—	rez. IMO MEPC.108 (49)		X	X	X			
A.1/2.6	Odpadové systémy	—	príloha IV, nar. 9	—	príloha IV, nar. 9	—	rez. IMO MEPC.159 (55)		X	X	X			
A.1/2.7	Palubné spaľovacie pece	—	príloha VI, nar. 16	—	príloha VI, nar. 16 	—	rez. IMO MEPC.76 (40)		X	X	X	X		
A.1/2.8
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx	—	príloha VI, nar. 13
—	technický kódex NOx
—	rez. IMO MEPC.177 (58)	—	príloha VI, nar. 13
—	technický kódex NOx
—	rez. IMO MEPC.1/obež. 638	—	rez. IMO MEPC.103 (49)
—	rez. IMO MEPC.177 (58)		X	X	X	X	
	
A.1/2.9
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx	—	príloha VI, nar. 14	—	príloha VI, nar. 14	—	rez. IMO MEPC.170 (57)		X	X	X	X		
3.	
 Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy
 SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/3.1	Základné palubné obloženie	—	nar. II-2/4
—	nar. II-2/6
—	nar. X/3	—	nar. II-2/4
—	nar. II-2/6
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	—	 rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2
—	IMO MSC/obež. 1102
—	IMO MSC/obež. 1120
—			X	X	X			

A.1/3.2	Prenosné hasiace prístroje	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex  FSS) 4	—	nar. II-2/4
—	nar. II-2/10
—	nar. II-2/19
—	nar. II-2/20
—	rez. IMO A.951 (23)
—	 rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex  HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—	IMO MSC/obež. 1239
—	IMO MSC/obež. 1275	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/3.3	Protipožiarne vybavenie: ochranný odev 
(ochrana proti vysokým teplotám) 	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)
     (kódex FSS) 3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC  1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO  MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma)
—	ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma)
—	ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma)		X	X	X			
A.1/3.4	Protipožiarne vybavenie: čižmy	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma)
		X	X	X			
A.1/3.5	Protipožiarne vybavenie: rukavice	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma )
		X	X	X			
A.1/3.6	Protipožiarne vybavenie: prilba	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma )
		X	X	X			
A.1/3.7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu

Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma )
		X	X	X			
A.1/3.8	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom
	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994. 	—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 7
	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/3.9	Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť	—	nar. II-2/7
—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 8	—	nar. II-2/7
—	nar. II-2/9
—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.44 (65)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7,
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 8
—	IMO MSC/obež. 912
	—	rez. IMO A.800 (19)		X	X	X			
A.1/3.10
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Trysky pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	—	rez. IMO MSC/obež. 1165 dodatok A		X	X	X			
A.1/3.11	Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
a)  deliace plochy
triedy A
b)  deliace plochy
triedy B	deliace plochy triedy A:
—	nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
—	nar. II-2/3.4	—	nar. II-2/9 a
deliace plochy triedy A:
—	nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
—	nar. II-2/3.4	—	rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha I časť 3 a príloha 2
—	IMO MSC/obež. 1120		X	X	X			
A.1/3.12	Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia	—	nar. II-2/4
—	nar. II-2/16	—	nar. II-2/4
—	nar. II-2/16	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 677				X			
A.1/3.13	Nehorľavé materiály 	—	nar. II-2/3
—	nar. X/3	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP) príloha 1, časť 1
—	IMO MSC/obež.1120		X	X	X			
A.1/3.14	Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“	presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27	
A.1/3.15	Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného potrubia	—	nar. II-2/4
—	nar. X/3	—	nar. II-2/4
—	rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7.10
—	IMO MSC/obež. 1120	—	rez. IMO A.753 (18)
—	technická norma)
		X	X	X			
A.1/3.16	Požiarne dvere	—	nar. II-2/9	—	nar. II-2/9	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 3
—	IMO MSC/obež. 1120
—	IMO MSC.1/obež. 1273		X	X	X			
A.1/3.17	Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak sa v 2.
stĺpci používa termín
„systémové komponenty“,
môže to znamenať, že na
zabezpečenie plnenia
medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.	—	nar. II-2/9
—	nar. X/3	—	nar. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 4		X	X	X			
A.1/3.18	Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa

a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri 
výrobe deliacich plôch triedy „B“ a „C“,
f) horľavé kanály	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/6
—	nar. II-2/9
—	nar. X/3	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/6
—	nar. II-2/9
—	rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	MO MSC/obež. 1120
	—	rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP) príloha I, časť 2 a časť 5 alebo príloha č. 2
—	IMO MSC/obež.1120,
—	technická norma)

Poznámka: 
Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou).
		X
	X

	X	

	
A.1/3.19	Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/9
—	nar. X/3	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 7
—	IMO MSC/obež. 1102
—	IMO MSC/obež. 1120		X	X

	X
			
A.1/3.20	Čalúnený nábytok

	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/9
—	nar. X/3	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
      (kódex FTP) príloha I, časť 8
—	IMO MSC/obež. 1102
—	IMO MSC/obež. 1120
		X	X	X			
A.1/3.21	Posteľná bielizeň

	—	nar. I-2/3
—	nar. II-2/9
—	nar. X/3	—	nar. II-2/3
—	nar. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP) príloha I, časť 9
—	IMO MSC/obež. 1102
—	IMO MSC/obež. 1120
		X	X	X			
A.1/3.22	Požiarne klapky	—	nar. II-2/9
	—	nar. II-2/9
	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1  
 časť 3
—	IMO MSC/obež. 1120		X	X	X			
A.1/3.23	Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26	
A.1/3.24	Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26	
A.1/3.25	Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“	—	nar. II-2/9	—	nar. II-2/9
—	IMO MSC/obež. 847
—	IMO MSC/obež. 1120	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1   
časť 3
—	IMO MSC/obež. 1020
—	IMO MSC/obež. 1203		X	X	X			
A.1/3.26	Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických  káblov
b) potrubia, šachty, kanály 
     atď.	—	nar. II-2/9	—	nar. II-2/9
—	IMO MSC.1/obež. 1276 	—	rez IMO  MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 
časť 3
—	IMO MSC/obež.1120		X	X	X			
A.1/3.27	Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály, atď.	—	nar. II-2/9	—	nar. II-2/9	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 
časť 3
—	IMO MSC/obež. 1120		X	X	X			
A.1/3.28	Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)
(Trysky  pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)	—	nar. II-2/7
—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.44 (65)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
—	IMO MSC/obež. 912
	—	technická norma)
      alebo
—	technická norma)		X	X	X			
A.1/3.29	Požiarne hadice	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma)		X	X	X			

A.1/3.30	Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu	—	nar. II-2/4
—	nar. VI/3	—	nar. II-2/4
—	nar. VI/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15	—	technická norma)
a podľa potreby buď
a) kategória 1:
 (bezpečný priestor):
—	technická norma)
b) kategória 2:
 (výbušné plynné prostredia):
—	technická norma)		X	X	X			
A.1/3.31	Trysky pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)	presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28

	
A.1/3.32	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá	—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP) príloha 1 
časť 10		X	X	X			
A.1/3.33	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá	—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 
časť 10		X	X	X			
A.1/3.34	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá	—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1 
časť 11		X	X	X			
A.1/3.35	Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách	—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
		X	X	X			
A.1/3.36	Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách	—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	IMO MSC/obež. 1120	—	rez. IMO MSC.61 (67)
(kódex FTP), príloha 1 
 časť 11
		X	X	X			
A.1/3.37	Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trasy elektrických
káblov
b) potrubia, šachty, kanály 
atď.	—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
     		X	X	X			
A.1/3.38 	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3	—	nar. III/34
—	rez. IMO A.951(23)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/3.39	Trysky pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A
a nákladové
čerpadlové priestory	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	—	IMO MSC/obež.1165		X	X	X			
A.1/3.40	Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)	—	nar. II-2/13
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
     (kódex FSS) 11	—	nar. II-2/13
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	—	rez. IMO A.752 (18)
        alebo
—	technická norma)
		X	X	X			
A.1/3.41	Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD)	—	nar. II-2/13
	—	nar. II-2/13
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—	IMO MSC/obež. 849	—	technická norma )		X	X	X			
A.1/3.42	Komponenty systémov inertných plynov	—	nar. II-2/4
	—	nar. II-2/4
—	rez. IMO A.567 (14)
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
—	IMO MSC/obež.353
—	IMO MSC/obež. 387
—	IMO MSC/obež. 485
—	IMO MSC/obež. 731
—	IMO MSC/obež. 1120	—	IMO MSC/obež. 353
—	IMO MSC/obež. 387
—	rez. IMO MSC/obež. 450/rev. 1
—	IMO MSC/obež. 485
—	IMO MSC/obež. 731		X	X	X	X		
A.1/3.43	Trysky protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)	—	nar. II-2/1
—	nar. II-2/10
—	nar. X/3	—	nar. II-2/1
—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma )
		X	X	X	X		
A.1/3.44	Protipožiarne vybavenie - záchranné lano	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	rez. IMO MSC.61 (67)-
(kódex FTP), príloha 1  
časť 1
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 3		X	X	X			

A.1/3.45	Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel 	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMOMSC.98 (73)-(kódex FSS) 5	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—	IMO MSC/obež. 848
—	IMO MSC.1/obež. 1317	—	IMO MSC/obež. 848
—	IMO MSC.1/obež. 1317		X	X	X			
A.1/3.46	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy)	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—	IMO MSC.1/obež. 1317	—	IMO MSC/obež. 1270		X	X	X			
A.1/3.47 	Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel
Poznámka: 
Pevné  penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní
a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.	—	nar. II-2/10
	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 6
—	IMO MSC.1/obež. 1239	—	IMO MSC/obež. 670		X	X	X			
A.1/3.48	Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ pre lokálne použitie

(Trysky a výkonnostné
skúšky)	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	IMO MSC/obež. 913
—	IMO MSC.1/obež. 1276		X	X	X			

A.1/3.49
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Trysky pre pevné
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V)
	—	nar. II-2/19
—	nar. II-2/20
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	—	nar. II-2/19
—	nar. II-2/20
—	rez. IMO A.123 (V)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	—	IMO MSC.1/obež. 1272 		X	X	X			
A.1/3.50	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	presunuté do A.2/3.9	
A.1/3.51
	Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia, 
služobné priestory, 
ubytovacie priestory, balkóny kabín, 
strojovní a neobsadených strojových priestorov	—	nar. II-2/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 9	—	nar. II-2/7 
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
—	IMO MSC.1/obež. 1242 	Kontrolné a indikačné zariadenia.
Elektrické zariadenia na lodiach:
—	technická norma)
Napájacie zariadenia:
—	technická norma) 
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
—	technická norma)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
—	technická norma)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
—	technická norma)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
—	technická norma)
A podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
—	technická norma)		X
	X
	X
			
A.1/3.52

	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
	—	nar. II-2/4
—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4	—	technická norma)
     alebo 
—	technická norma)		X	X	X			
A.1/3.53

	Poplachové zariadenia	—	nar. II-2/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9	—	nar. II-2/7
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	Zvukové:
—	technická norma)
		X	X	X			
A.1/3.54
	Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu	—	nar. II-2/4
—	nar. VI/3	—	nar. II-2/4
—	nar. VI/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 15	—	technická norma )
a podľa potreby:
a) Kategória 4: 
(bezpečný priestor)
—	technická norma )
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
—	technická norma )		X	X	X		

	
A.1/3.55
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové)	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma )		X	X	X		

	
A.1/3.56
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Požiarne hadice 
(na bubnoch)	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 	—	technická norma )		X	X	X		

	
A.1/3.57
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí	—	nar. II-2/10	—	nar. II-2/10.8.1
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14 
—	IMO MSC.1/obež. 1239
—	IMO MSC.1/obež. 1276 	—	IMO MSC/obež. 798		X	X	X		

	
A.1/3.58
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí	—	nar. II-2/10	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73- (kódex FSS) 6, 14
—	IMO MSC.1/obež. 1239
—	IMO MSC.1/obež. 1276	—	rez. IMO MSC/obež. 1312 		X	X	X		

A.1/3.59
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode	—	rez. IMO MSC.4 (48)-  (kódex IBC)	—	rez. IMO MSC.4 (48)-
       (kódex IBC)	—	IMO MSC/obež. 553
—	IMO MSC.1/obež. 1312
		X	X	X		

	
A.1/3.60 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín	—	nar. II-2/10	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7 	—	IMO MSC.1/obež. 1268		X	X	X		

	
A.1/3.61 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe. 	—	nar. II-2/10	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73) – (kódex FSS) 6	—	IMO MSC.1/obež. 1271		X	X	X		

4.	
Navigačné zariadenia

Položka číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie““	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/4.1	Magnetický kompas	—	nar. V/18	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.382(X)
—	rez. IMO A.694(17)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.2	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	—	nar. V/18
—	nar. V/19
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.116 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma )		X	X	X	X		
A.1/4.3	Gyrokompas	—	nar. V/18	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.424 (XI)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.4	Radarové zariadenie	presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36	
A.1/4.5	Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)	presunuté do A.1/4.34	
A.1/4.6	Akustický hĺbkomer	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.224 (VII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.7	Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME)	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.824 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.96 (72)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.8	Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej  vrtule	presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22	
A.1/4.9
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Indikátor rýchlosti zatáčania	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.526 (13)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
	
	X
	X
	X
	X

A.1/4.10	Rádiogoniometer	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/4.11	Zariadenie Loran-C 	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.818 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.12	Zariadenie Chayka	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.818 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma49)		X	X	X	X		
A.1/4.13	Navigačné zariadenie
Decca	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/4.14	Zariadenie GPS	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694(17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.112 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.15	Zariadenie GLONASS	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.113 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.16	Systém regulácie kurzu (HCS) 
	—	nar. V/18	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.342 (IX)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
—	 rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.17	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie
lodivoda	presunuté do A.1/1.40	
A.1/4.18	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	—	nar. III/4
—	nar. IV/14
—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. III/6
—	nar. IV/7
—	rez. IMO A.530 (13)
—	rez. IMO A.802 (19)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14
—	ITU-R M.628-3 (11/93)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.19	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37
	
A.1/4.20
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Prístroj udávajúci polohu kormidla	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.526 (13)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
 
	—	technická norma)
	
	X
	X
	X
	X

A.1/4.21
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Otáčkomer  vrtule
	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSc.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73) – (kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.22
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Indikátor stúpania lodnej vrtule
	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSc.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X
	X		
A.1/4.23	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	—	nar. III/4
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13	—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex LSA) IV, V
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 8, 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 8,13	technická norma)

		X	X	X	X		
A.1/4.24	Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné
plavidlá	presunuté do A.1/4.37	
A.1/4.25	Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)	presunuté do A.1/4.35	
A.1/4.26	Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.38	
A.1/4.27	Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
	presunuté do A.1/4.36	
A.1/4.28	Integrovaný mostíkový systém	presunuté do A.2/4.30	
A.1/4.29

	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
	—	nar. V/18
—	nar. V/20
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/20
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.861 (20)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.30	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) 
	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.817 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191(79)
—	rez. IMO MSC.232 (82)
—	IMO SN.1/obež. 266
 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto 
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.31	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.821 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.32	Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	—	nar.V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.74 (69)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	ITU-R M. 1371-1(2007)

Poznámka: ITU-R M. 1371-3
(2007) príloha 3 sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Res.MSC.74 (69)	—	technická norma)

		X	X	X	X		
A.1/4.33	Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)	—	nar. V/18
	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.74 (69)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.34	Radarové zariadenie CAT 1	—	nar. V/18	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.823 (19)
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 628-3 (11/93)
—	ITU-R M. 1177-3 (06/03)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.35

	Radarové zariadenie CAT 2

	—	nar. V/18
	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 628-3 (11/93)
—	ITU-R M. 1177-3 (06/03)	—	technická norma63)		X	X	X	X		
A.1/4.36	Radarové zariadenie CAT 3	—	nar. V/18
	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 628-3 (11/93)
—	ITU-R M. 1177-3 (06/03)	—	technická norma63)
		X	X	X	X		
A.1/4.37	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.820 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 628-3 (11/93)
—	ITU-R M. 1177-3 (06/03)	—	technická norma63)
		X	X	X	X		
A.1/4.38	Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a)	CAT 1 s mapovou voľbou,
b)	CAT 2 s mapovou voľbou
c)	CAT 1 pre HSC s mapovou voľbou
d)	CAT 2 pre HSC s mapovou voľbou 	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.820 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 628-3 (11/93)
—	ITU-R M. 1177-3 (06/03)	—	technická norma63)
		X	X	X	X		
A.1/4.39	Radarový odrážač	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.164 (78)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.40	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.822 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
     (kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.41	Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.116 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.42
	Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné
plavidlá	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- 
(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.43

	Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá	—	nar. X/3 
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.94 (72)
—	rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.44
	Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS a 
DGLONASS 	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17))
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC. 114 (73)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1/4.45
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Mapové príslušenstvo
pre lodný radar	presunuté do A.1/4.38	
A.1/4.46
	Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.116 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X		
A.1./4.47
	Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)	—	nar. V/20	—	nar. V/20
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.163 (78)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)
		X	X	X	X		
A.1/4.48
	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenia  lodivoda	—	nar. V/23	—	nar. V/23
—	rez. IMO A.889 (21)
—	IMO MSC/obež. 773	—	rez. IMO A.889 (21)		X	X	X		
	
A.1/4.49
	Lodivodský rebrík	—	nar. V/23
—	nar. X/3	—	nar. V/23
—	rez. IMO A.889 (21)
—	IMO MSC/obež. 773	—	rez. IMO A.889 (21)
—	technická norma)		X	X	X	X	

A.1/4.50
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Vybavenie DGPS	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.114 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X	

	
A.1/4.51
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Vybavenie DGLONASS	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.114 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)		X	X	X	X	

	
A.1/4.52
Ex. A.2/4.4	Denné signalizačné svetlomety	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.95 (72)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	technická norma)		X	X	X		

	
5.	
Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/5.1	VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar IV/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.385 (X)
—	rez. IMO A.524 (13)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.803 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.489-2 (10/95)
—	ITU-R M.493-12 (03/07)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
—	ITU-R M.689-2 (11/93)	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			
A.1/5.2	VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.803 (19)
—	rez.. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.489-2 (10/95)
—	ITU-R M.493-12 (03/07)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/5.3	Prijímač pozície NAVTEX	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	rez. IMO MSC.148 (77)
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.540-2 (06/90)
—	ITU-R M.625-3 (10/95)	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/5.4	Prijímač pozície EGC	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.664 (16)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma)
		X	X	X			

A.1/5.5

	HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.699 (17)
—	rez. IMO A.700 (17)
—	rez. IMO A.806 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.491-1 (07/86)
—	ITU-R M.492-6 (10/95)
—	ITU-R M.540-2 (06/90)
—	ITU-R M.625-3 (10/95)
—	ITU-R M.688 (06/90)	—	technická norma)		X	X	X			
A.1/5.6	406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/7
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.662 (16)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.696 (17)
—	rez. IMO A.810 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.633-2 (05/04)
—	ITU-R M.690-1 (10/95)	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862

Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB		X	X	X			
A.1/5.7	L-pásmový EPIRB
 (Inmarsat)	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/5.8	2 182 kHz 
strážny prijímač	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/5.9	Generátor dvojtónového
poplachového
signálu	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/5.10	MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU, neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/9
—	nar. IV/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.804 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.493-12 (03/07)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862		X	X	X			
A.1/5.11	MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/9
—	nar. IV/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.804 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.493-12 (03/07)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
—	ITU-R M.1173 (10/95)	—	technická norma)

		X	X	X			
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.808 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.664 (16),  
(uplatniteľné len, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.807 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			

A.1/5.14	MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU, neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14 

	—	nar. IV/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.806 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.476-5 (10/95)
—	ITU-R M.491-1 (07/86)
—	ITU-R M.492-6 (10/95)
—	ITU-R M.493-12 (03/07)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
—	ITU-R M.625-3 (10/95)
—	ITU-R M.1173 (10/95)	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			
A.1/5.15	MF/HF DSC strážny prijímač	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.806 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.493-12 (03/07)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
	—	technická norma)
		X	X	X			
A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	presunuté do A.2/5.8	
A.1/5.17	Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. III/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.809 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
—	rez. IMO MSC.149 (77)
—	ITU-R M.489-2 (10/95)	—	technická norma)
		X	X	X			
A.1/5.18

	Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. III/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.809 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
—	ITU-R M.489-2 (10/95)	—	technická norma)
		X	X	X			
A1/5.19
	Inmarsat-F SES	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/10
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.808 (19)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 862		X	X	X			
6.	Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72 

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie	Uplatniteľné predpisy COLREG 
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/6.1
	Navigačné svetlá	—	COLREG 
príloha I/14	—	príloha I/14
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.253 (83)	—	technická norma)
		X	X	X	X		

7.	Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Žiadne položky v prílohe A.1.

8.	Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie	Uplatniteľné predpisy COLREG 
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/8.1
	Detektory výšky vodnej hladiny	—	rez. IMO MSC.188 (79)
—	rez. IMO MSC.1/obež. 1291
	—	nar. II-1/22-1
—	nar. II-1/23-3
—	nar. XII/12
—	rez. IMO MSC.188 (79)
—	IMO MSC.1/obež. 1291	—	technická norma)
—	rez. IMO MSC.188 (79)
—	IMO MSC.1/obež. 1291
		X	X	X			
ČASŤ  A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1.	Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/1.1	Radarové odrážače  pre záchranné plte	—	nar. III/4
—	nar. III/34
—	nar. X/3	—	rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex  LSA)								
A.2/1.2	Materiál na vodovzdorné ochranné odevy	zámerne sa nevypĺňa	
A.2/1.3
	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	—	nar. III/4
—	nar. III/34	—	nar. III/13
—	nar. III/16
—	nar. III/26
—	nar. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8								
A.2./1.4	Naloďovacie rebríky	presunuté do A.1/1.29	
A.2/1.5
	Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)	—	nar. III/6	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC/obež. 808								

2.	Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL
73/78, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/2.1	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx	presunuté do A.1/2.8	
A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	—	príloha VI,  nar. 13
—	príloha VI,  nar. 14	—	príloha VI, nar. 13
—	príloha VI, nar. 14	—	rez. IMO MEPC.170 (57)							
A.2/2.3	Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx 	—	príloha VI, nar. 13	—	príloha VI, nar. 13								
A.2/2.4	Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx	presunuté do A.1/2.9	

3.	Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie““	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5		         6	
A.2/3.1	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	presunuté do A.1/3.52	
A.2/3.2	Trysky pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá	presunuté do A.1/3.49	
A.2/3.3	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	presunuté do a.2/8.1	
A.2/3.4	Viacúčelové trysky
(rozprašovacie/ prúdové)	presunuté do A.1/3.55	
A.2/3.5	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.6	Indikátory dymu	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.7	Indikátory teploty (nadmernej) 	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.8	Elektrické bezpečnostné svietidlo	—	nar. II-2/10
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS)	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	IEC publikácia 79
							
A.2/3.9
	Ochranný odev
odolný proti chemikáliám	—	nar. II-2/19	—	nar. II-2/19
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma)
—	IMO MSC/obež. 1120							
A.2/3.10	Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy	presunuté do A.1/3.40	
A.2/3.11	Trysky pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne	presunuté do A.1/3.10	
A.2/3.12	Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov	presunuté do A.1/3.45

	
A.2/3.13	Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)	položka sa vypúšťa	
A.2/3.14	Požiarne hadice (na bubnoch)	presunuté do A.1/3.56	
A.2/3.15	Hlásne dymové systémy s odberom vzorky	—	nar. II-2/7
—	nar. II-2/19
—	nar. II-2/20
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS)	—	nar. II-2/7
—	nar. II-2/19
—	nar. II-2/20
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)	—	rez. IMO MSC. 98 (73)- kódex FSS) 10							
A.2/3.16	Indikátory plameňa	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.17	Ručne obsluhované hlásne miesta	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.18	Poplachové zariadenia	presunuté do A.1/3.53	
A.2/3.19	Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“	presunuté do A.1/3.48	
A.2/3.20	Čalúnený nábytok	presunuté do A.1/3.20	
A.2/3.21	Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny	—	nar. II-2/10	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)
—	IMO MSC.1/obež. 1239								
A.2/3.22	Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	—	nar. II-2/9	—	nar. II-2/9								
A.2/3.23	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	—	nar. II-2/18	—	nar. II-2/18
—	IMO MSC.1/obež. 1239	—	technická norma)							
A.2/3.24	Jednotky prenosného penového aplikátora 	—	nar. II-2/10
—	nar. II-2/20
—	nar. X/3	—	nar. II-2/10
—	nar. II-2/20
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—	IMO MSC.1/obež. 1239								
A.2/3.25	Deliace plochy triedy C	—	nar. II-2/3	—	nar. II-2/3	—	rez. IMO A.653 (16)
—	rez. IMO A.799 (19)
—	rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 alebo príloha 2
—	technická norma)							
A.2/3.26	Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)	—	nar. II-2/4	—	nar. II-2/4
—	IMO MSC.1/obež. 1276	
A.2/3.27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2)	—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/10
—	nar. X/3	—	nar. II-2/5
—	nar. II-2/10
—	nar. II-2/20
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	—	technická norma)

A.2/3.28	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí	presunuté do A.1/3.57	
A.2/3.29	Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
cisternových lodí	presunuté do A.1/3.58	
A.2/3.30

	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode	presunuté do A.1/3.59	
A2/3.31
	Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj	—	nar. II-2/10	—	nar. II-2/10
—	rez. IMO  A.800 (19)							
	
A.2/3.32
(nová položka)	Suché chemické práškové hasiace systémy	—	nar. II-2/1	—	nar. II-2/1
—	Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11							

4.            Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/4.1	Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá	presunuté do A.1/4.31	
A.2/4.2	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)	presunuté do A.1/4.40

	
A.2/4.3	Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)	presunuté do A.1/4.41	
A.2/4.4	Denné signalizačné
svetlomety	presunuté do A.1/4.52	

A.2/4.5	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.42	
A.2/4.6	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.43

A.2/4.7	Systém riadenia dráhy	presunuté do A.1/4.33	
A.2/4.8	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) 	presunuté do A.1/4.30

	
A.2/4.9	Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS)	presunuté do A.1/4.30

	
A.2/4.10	Rastrový mapový displejový systém (RCDS)	presunuté do A.1/4.30
	
A.2/4.11

	Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.74 (69)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	

A.2/4.12	Zariadenie DGPS a DGLONASS 	presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51

A.2/4.13	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31

A.2/4.14	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	presunuté do A.1/4.29
	
A.2/4.15	Integrovaný navigačný systém	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
       (kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.86 (70)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	
A.2/4.16	Integrovaný mostíkový systém	zámerne sa nevypĺňa
	
A.2/4.17	Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. 
	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000)	—	rez. IMO A.694(17)
—	rez. IMO MSC.164(78)
—	ITU-R M 1176 (10/95)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	
A.2/4.18
	Zariadenie na príjem zvukových signálov	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- 
(kódex HSC 2000	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.86 (70)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	

A.2/4.19	Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá	—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000	—	rez. IMO A.382 (X)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	
A.2/4.20	Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	
A.2/4.21	Mapové príslušenstvo pre lodný radar	presunuté do A.1/4.45		
	
A.2/4.22	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	presunuté do A.1/4.46		
	
A.2/4.23	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	presunuté do A.1/4.2			
A.2/4.24	Indikátor ťahu	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
   (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma )							

A.2/4.25	Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191(79)	—	technická norma103)							

A.2/4.26
	Indikátor rýchlosti zatáčania	presunuté do A.1/4.9	
A.2/4.27	Prístroj udávajúci polohu kormidla	presunuté do A.1/4.20
	
A.2/4.28	Otáčkomer vrtule 	presunuté do A.1/4.21	
A.2/4.29	Indikátor stúpania lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.22	
A.2/4.30
	Integrovaný mostíkový systém	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- 
      (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
      (kódex HSC 2000) 13
	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
—	(kódex HSC 1994) 15
—	rez. IMO MSC.64 (67) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 15
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma)

	

	

	

	

	

	

	
A.2/4.31
	Námerník (Bearing Device)	—	nar. V/18	—	nar. V/19	—	technická norma)

	

	
	
A.2/4.32
	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)		—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.128 (75)
—	IMO MSC/obež. 982
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma103)

	

	

	

A.2/4.33 	Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)	—	nar. V/18
	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)	—	technická norma)							
A.2/4.34
	Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)	—	nar. V/19	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.813 (19)
—	rez. IMO MSC.202 (81)
—	rez. IMO MSC.211 (81)
—	rez. IMO MSC.263 (84)
—	rez. IMO MSC.1/obež.1307	—	technická norma106)							
A.2/4.35
	Prijímač Galileo	—	nar. V/18
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	nar. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.813 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.233 (82)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma103)						

	
A.2/4.36
	Vybavenie AIS SART	—	nar. III/4
—	nar. IV/14	—	nar. III/6
—	nar. IV/7
—	rez. IMO MSC.246 (83)
—	rez. IMO MSC.247 (83)
—	rez. IMO MSC.256 (84)	—	technická norma106)						

	

5.	Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/5.1	VHF EPIRB	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000	—	nar. IV/8
—	rez. IMO A.662 (16)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.805 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	ITU-R M.489-2 (10/95)
—	ITU-R M.693 (06/90)	—	technická norma105)
							
A.2/5.2	Náhradný zdroj energie pre  rádiové zariadenie	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	 rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	nar. IV/13
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 
—	IMO COMSAR obež. 16
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma105)

							
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	—	presunuté do A.1/5.19	
A.2/5.4	Núdzový riadiaci panel	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	nar. IV/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma105)

A.2/5.5	Núdzový riadiaci alebo výstražný panel	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	nar. IV/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická  norma105)

							
A.2/5.6
	L-pásmový EPIRB (INMARSAT)	zámerne sa nevypĺňa	
A.2/5.7
	Lodný výstražný bezpečnostný systém		—	nar. XI-2/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.147 (77)
—	IMO MSC/obež. 1072	—	technická norma106)

	

	

	

	

	

	
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	—	nar. IV/14
—	nar. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	—	nar. IV/7
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	rez. IMO MSC.80 (70)
—	IMO COMSAR obež. 32
—	dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy	—	technická norma)	

	

	

	

	

	

	

6.	Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/6.1	Navigačné svetlá	presunuté do A.1/6.1	
A.2/6.2	Zvukové signálne 
zariadenia	—	COLREG 72 príloha III/3	—	COLREG 72 príloha III/3
—	rez. IMO A.694 (17)	—	technická norma105)
—	píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
—	zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)							

7.	Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/7.1	Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe	—	nar. XII/11
—	rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	—	nar. XII/11
—	rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	—	rez. IMO MSC.1/obež. 1229							
A.2/7.2
	Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu	položka sa vypúšťa

	

8.            Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/8.1	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	—	nar. II-1/44
—	nar. X/3	—	nar. II-1/44
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)								

10.	V názve prílohy č. 5 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

11.	Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Komisie 2010/68/EÚ z 22. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 305, 20.11.2010).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. decembra 2011.