Príloha č. 5 
k zákonu č. …/2017 Z. z.

Uvádzanie rádionuklidov do životného prostredia

Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a úrovne aktivity a hmotnostnej aktivity pre vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma

A.	Všeobecné kritéria na uplatňovanie oslobodzovacích úrovní a uvoľňovacích úrovní

(1)	Ak to povrch rádioaktívneho materiálu dovoľuje, sa musí vykonať meranie, ktoré potvrdí, že stanovené uvoľňovacie úrovne pre povrchovú rádioaktívnu kontamináciu materiálov a hmotnostnú aktivitu materiálov sú dodržané. Ak povrch rádioaktívneho materiálu uvedené meranie neumožňuje, úrad alebo príslušný regionálny úrad môže povoliť iný postup na posúdenie splnenia stanovených kritérií na uvádzanie rádioaktívnych materiálov do životného prostredia.
(2)	Hmotnostná aktivita rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvádzaných do životného prostredia sa stanovuje, ak úrad alebo príslušný regionálny úrad neurčí iný postup, ako priemerná hodnota reprezentatívnym meraním alebo odberom vzoriek rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného do životného prostredia v objeme, ktorého hmotnosť nie je väčšia ako
a)	1000  kg, ak ide o rovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály,
b)	300 kg, ak ide o nerovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály.
(3)	Plošná aktivita povrchovej rádioaktívnej kontaminácie rádioaktívnych materiálov uvádzaných do životného prostredia sa stanovuje, ak úrad alebo príslušný regionálny úrad neurčí iný postup, ako priemerná hodnota reprezentatívnym meraním, ktorého plocha nie je väčšia ako
a)	10 000  cm2, ak ide o rovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály,
b)	1000 cm2, ak ide o nerovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály.
(4)	Plošná aktivita povrchovej rádioaktívnej kontaminácie pôdnych povrchov uvádzaných do životného prostredia sa stanovuje, ak úrad alebo príslušný regionálny úrad neurčí iný postup, ako priemerná hodnota reprezentatívnym meraním, ktorého plocha nie je väčšia ako 100 m2. Uvažuje sa len kontaminácia spôsobená pracoviskom alebo zariadením, ktoré sa na tomto pôdnom povrchu nachádzalo.
(5)	Ak ide o ťažko merateľný rádionuklid, hmotnostná aktivita podľa odseku 2 a plošná aktivita podľa odseku 3 sa stanovuje výpočtom.
(6)	Ak rádioaktívne kontaminované materiály obsahujú viac ako jeden druh rádioizotopu, pri posudzovaní dodržania uvoľňovacích hodnôt sa používa súčtové pravidlo. Súčet podielov zistenej aktivity a uvoľňovacej hodnoty všetkých zistených rádionuklidov a ťažko merateľných rádionuklidov, ktoré sa predpokladajú v uvoľňovanom rádioaktívne kontaminovanom materiáli, musí byť nižší ako jeden. Do úvahy sa berú všetky rádionuklidy, ktorých podiel aktivity a uvoľňovacej hodnoty je vyšší ako 0,01.
(7)	Dcérske produkty v rádioaktívnej rovnováhe s materskými nuklidmi sa pri výpočtoch zanedbávajú a samostatne sa neposudzujú.
(8)	Pre tie rádionuklidy, ktoré nie sú uvedené v tabuľke č. 1, úrad alebo príslušný regionálny úrad stanoví príslušné úrovne. Pre rádionuklidy s dobou polpremeny kratšou ako sedem dní alebo pri malom množstve rádioaktívneho materiálu, je možné na uvoľňovanie pevných a kvapalných materiálov uvedených v tabuľke č. 1 použiť stanovené oslobodzovacie úrovne uvedené v stĺpci 3.
(9)	 Uvoľňovacie úrovne na neobmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 4 je možné použiť aj pre pevné materiály, odpady z demolácií a výkopové zeminy.
(10)	Ak nie je možné vylúčiť ďalšie používanie objektov a priestorov, úroveň povrchovej kontaminácie objektov a priestorov nemôže prekročiť uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 a v tabuľke č. 3.
(11)	Objekty a priestory môžu byť zdemolované, ak úroveň povrchovej kontaminácie objektov a priestorov neprekročí uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 4 a v tabuľke č. 3.
(12)	Po uvoľnení objektov a priestorov spod administratívnej kontroly, odpad vzniknutý z ich demolácie  si nevyžaduje samostatné meranie na jeho uvoľnenie spod administratívnej kontroly.
(13)	Uvoľňovacie úrovne na obmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 je možné použiť na uvoľňovanie kovových fragmentov na účel ich recyklácie tavením.
(14)	Uvoľňovacie úrovne na obmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 sa neuplatňujú pre zliatiny kovových a nekovových komponentov.
(15)	Úroveň povrchovej rádioaktívnej kontaminácie predmetov vynášaných z kontrolovaného pásma sa určuje ako priemer z plochy nie väčšej ako 150 cm2. Pre materiály rádioaktívne kontaminované v objeme sa hmotnostná aktivita určuje ako priemer v kilograme hmoty, ak nemožno vynášaný materiál rozdeliť na časti s hmotnosťou 1 kg, potom sa hmotnostná aktivita určuje ako priemer v najmenších častiach, na ktoré možno materiál rozumne rozdeliť, nie väčších ako 10 kg hmotnosti.

Tabuľka č. 1 Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne a úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič
Rádionuklid (forma)	OSLOBODZOVACIE ÚROVNE
umožňujúce
VYŇATIE spod administratívnej kontroly	Vysokoaktívny žiarič	UVOĽŇOVACIE ÚROVNE	
			Obmedzené uvoľňovanie Neobmedzené uvoľňovanie	
			Pevné a kvapalné materiály	
	aktivita	hmotnostná aktivita	aktivita	hmotnostná aktivita	
	(Bq)	(Bq.g-1)	(Bq)	(Bq.g-1)	
1	2	3	3a	4	
H-3	1,00E+09	1,00E+06	4,00E+11	1,00E+02	
Be-7	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+01	
Be-10	1,00E+06	1,00E+04	 	 	
C-11	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
C-11 monoxid	1,00E+09	1,00E+01			
C-11 dioxín	1,00E+09	1,00E+01	 	 	
C-14	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+00	
C-14 monoxid	1,00E+11	1,00E+08	 	 	
C-14 dioxid	1,00E+11	1,00E+07	 	 	
N-13	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
O-15	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
F-18	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Ne-19	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Na-22	1,00E+06	1,00E+01	5,00E+09	1,00E-01	
Na-24	1,00E+05	1,00E+01	2,00E+09	1,00E+00	
Mg-28+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Al-26	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Si-31	1,00E+06	1,00E+03	6,00E+09	1,00E+03	
Si-32	1,00E+06	1,00E+03	4,00E+11	4,00E+02	
P-32	1,00E+05	1,00E+03	5,00E+09	1,00E+03	
P-33	1,00E+08	1,00E+05	4,00E+11	1,00E+03	
S-35	1,00E+08	1,00E+05	4,00E+11	1,00E+02	
S-35 organická	1,00E+08	1,00E+05	 	 	
S-35 plyn	1,00E+09	1,00E+06	 	 	
Cl-36	1,00E+06	1,00E+04	1,00E+11	1,00E+001)	
Cl-38	1,00E+05	1,00E+01	2,00E+09	1,00E+01	
Cl-39	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ar-37	1,00E+08	1,00E+06	4,00E+11	 	
Ar-39	1,00E+04	1,00E+07	 	 	
Ar-41	1,00E+09	1,00E+02	3,00E+09	 	
K-40a)	1,00E+06	1,00E+02	9,00E+09	 	
K-42	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+09	1,00E+02	
K-43	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+01	
K-44	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
K-45	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ca-41	1,00E+07	1,00E+05	 	2,00E+01	
Ca-45	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	
Ca-47	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Ca-47+	1,00E+06	1,00E+01	3,00E+10	1,00E+01	
Sc-43	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sc-44	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sc-44m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Sc-46	1,00E+06	1,00E+01	5,00E+09	1,00E-01	
Sc-47	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Sc-48	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	
Sc-49	1,00E+05	1,00E+03	 	 	
Ti-44+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ti-45	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
V-47	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
1	2	3	3a	4	
V-48	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	
V-49	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Cr-48	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Cr-49	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Cr-51	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	
Mn-51	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+01	
Mn-52	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	
Mn-52m	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+01	
Mn-53	1,00E+09	1,00E+04	 	1,00E+021)	
Mn-54	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E-01	
Mn-56	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+01	
Fe-52	1,00E+06	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+01	
Fe-55	1,00E+06	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+03	
Fe-59	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+00	
Fe-60+	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Co-55	1,00E+06	1,00E+01	5,00E+09	1,00E+01	
Co-56	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E-01	
Co-57	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+00	
Co-58	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	
Co-58m	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+04	
Co-60	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+10	1,00E-01	
Co-60m	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+03	
Co-61	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+02	
Co-62m	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+01	
Ni-56	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ni-57	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ni-59	1,00E+08	1,00E+04	 	1,00E+021)	
Ni-63	1,00E+08	1,00E+05		1,00E+02	
Ni-65	1,00E+06	1,00E+01		1,00E+01	
Cu-64	1,00E+06	1,00E+02		1,00E+02	
Zn-65	1,00E+06	1,00E+01		1,00E-01	
Zn-69	1,00E+06	1,00E+04		1,00E+03	
Zn-69m	1,00E+06	1,00E+02		1,00E+01	
Ga-66	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ga-67	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ga-68	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ga-70	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Ga-72	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+01	
Ga-73	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ge-66	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ge-67	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ge-68+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ge-69	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ge-71	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+04	
Ge-75	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Ge-77	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ge-78	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
As-69	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
As-70	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
As-71	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
As-72	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
As-73	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+03	
As-74	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+011)	
As-76	1,00E+05	1,00E+02	3,00E+09	1,00E+01	
As-77	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+03	
As-78	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Se-70	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Se-73	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Se-73m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Se-75	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+00	
Se-79	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Se-81	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Se-81m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
1	2	3	3a	4	
Se-83	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Br-74	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Br-74m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Br-75	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Br-76	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Br-77	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Br-80	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Br-80m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Br-82	1,00E+06	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	
Br-83	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Br-84	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Kr-74	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Kr-76	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Kr-77	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Kr-79	1,00E+05	1,00E+03	 	 	
Kr-81	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	 	
Kr-81m	1,00E+10	1,00E+03	 	 	
Kr-83m	1,00E+12	1,00E+05	 	 	
Kr-85	1,00E+04	1,00E+05	1,00E+11	 	
Kr-85m	1,00E+10	1,00E+03	8,00E+10	 	
Kr-87	1,00E+09	1,00E+02	2,00E+09	 	
Kr-88	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Rb-79	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Rb-81	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rb-81m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Rb-82m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rb-83+	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Rb-84	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rb-86	1,00E+05	1,00E+02	5,00E+09	1,00E+02	
Rb-87 a)	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Rb-88	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Rb-89	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sr-80	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Sr-81	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sr-82+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sr-83	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sr-85	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+00	
Sr-85m	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+02	
Sr-87m	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+02	
Sr-89	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+03	
Sr-90+	1,00E+04	1,00E+02	1,00E+12	1,00E+001)	
Sr-91	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+01	
Sr-92	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+01	
Y-86	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Y-86m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Y-87+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Y-88	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Y-90	1,00E+05	1,00E+03	3,00E+09	1,00E+03	
Y-91	1,00E+06	1,00E+03	6,00E+09	1,00E+02	
Y-91m	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+02	
Y-92	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+02	
Y-93	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+02	
Y-94	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Y-95	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Zr-86	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Zr-88	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Zr-89	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Zr-93	 	 	 	1,00E+01	
Zr-93+	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+01	
Zr-95	1,00E+06	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+00	
Zr-97	 	 	 	 1,00E+01 	
Zr-97+	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+01	
Nb-88	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
1	2	3	3a	4	
Nb-89	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Nb-90	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Nb-93m	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+01	
Nb-94	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E-01	
Nb-95	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	
Nb-97	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+01	
Nb-98	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+01	
Mo-90	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Mo-93	1,00E+08	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+011)	
Mo-99	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+10	1,00E+01	
Mo-101	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Mo-101+	 	 	 	1,00E+01	
Tc-93	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tc-93m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tc-94	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tc-94m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Tc-95	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tc-95m+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tc-96	1,00E+06	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	
Tc-96m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+09	1,00E+03	
Tc-97	1,00E+08	1,00E+03	 	1,00E+011)	
Tc-97m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	
Tc-99	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+001)	
Tc-99m	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Tc-101	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tc-104	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ru-94	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ru-97	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+01	
Ru-103+	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+00	
Ru-105	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+01	
Ru-106+	1,00E+05	1,00E+02	2,00E+09	1,00E-01	
Rh-99	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rh-99m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rh-100	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rh-101	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Rh-101m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Rh-102	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Rh-102m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Rh-103m	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+04	
Rh-105	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Rh-106m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Rh-107	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pd-100	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Pd-101	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pd-103+	1,00E+08	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+03	
Pd-107	1,00E+08	1,00E+05	 	 	
Pd-109	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+10	1,00E+02	
Ag-102	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ag-103	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ag-104	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ag-104m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ag-105	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+00	
Ag-106	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ag-106m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ag-108m+	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	2,00E-01	
Ag-110m	1,00E+06	1,00E+01	4,00E+09	 	
Ag-110m+	 	 	 	1,00E-01	
Ag-111	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+02	
Ag-112	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ag-115	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Cd-104	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Cd-107	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Cd-109+	1,00E+06	1,00E+04	3,00E+11	1,00E+00	
1	2	3	3a	4	
Cd-113a)	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Cd-113m	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Cd-115	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+02	
Cd-115m	1,00E+06	1,00E+03	5,00E+09	 	
Cd-115m+	 	 	 	2,00E+01	
Cd-117	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Cd-117m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
In-109	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
In-110	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
In-111	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+01	
In-112	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
In-113m	1,00E+06	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+02	
In-114	1,00E+05	1,00E+03	 	 	
In-114m+	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	
In-115 a)	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
In-115m	1,00E+06	1,00E+02	7,00E+10	1,00E+02	
In-116m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
In-117	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
In-117m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
In-119m	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Sn-110	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Sn-111	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Sn-113	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+10	 	
Sn-113+	 	 	 	1,00E+00	
Sn-117m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Sn-119m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Sn-121	1,00E+07	1,00E+05	 	 	
Sn-121m+	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Sn-123	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Sn-123m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Sn-125	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+011)	
Sn-126+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sn-127	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sn-128	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-115	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-116	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-116m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sb-117	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Sb-118m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-119	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Sb-120m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-122	1,00E+04	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+01	
Sb-124	1,00E+06	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+00	
Sb-125+	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E-01	
Sb-126	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sb-126m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sb-127	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-128m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sb-129	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sb-130	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sb-131	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Te-116	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Te-121	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Te-121m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Te-123 a)	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Te-123m	1,00E+07	1,00E+02	8,00E+10	1,00E+00	
Te-125m	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+03	
Te-127	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+03	
Te-127m+	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+01	
Te-129	1,00E+06	1,00E+02	7,00E+09	1,00E+02	
Te-129m+	1,00E+06	1,00E+03	8,00E+09	1,00E+01	
Te-131	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+02	
Te-131m	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	 	
1	2	3	3a	4	
Te-131m+	 	 	 	1,00E+01	
Te-132	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+09	1,00E+00	
Te-133	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+01	
Te-133m	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+01	
Te-133m+	 	 	 	1,00E+01	
Te-134	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
I-120	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
I-120m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
I-121	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
I-123	1,00E+07	1,00E+02	6,00E+10	1,00E+02	
I-124	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
I-125	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	
I-126	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	
I-128	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
I-129	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E-021)	
I-130	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
I-131	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+01	
I-132	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+01	
I-132m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
I-133	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+01	
I-133+	 	 	 	1,00E+01	
I-134	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+01	
I-135	 	 	 	1,00E+01	
I-135+	1,00E+06	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+01	
Xe-120	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Xe-121	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Xe-122+	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Xe-123	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Xe-125	1,00E+09	1,00E+03	 	 	
Xe-127	1,00E+05	1,00E+03	 	 	
Xe-129m	1,00E+04	1,00E+03	 	 	
Xe-131m	1,00E+04	1,00E+04	4,00E+11	 	
Xe-133	1,00E+04	1,00E+03	2,00E+11	 	
Xe-133m	1,00E+04	1,00E+03	 	 	
Xe-135	1,00E+10	1,00E+03	3,00E+10	 	
Xe-135m	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Xe-138	1,00E+09	1,00E+02	 	 	
Cs-125	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Cs-127	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Cs-129	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	
Cs-130	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Cs-131	1,00E+06	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+03	
Cs-132	1,00E+05	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+01	
Cs-134	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E-01	
Cs-134m	1,00E+05	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+03	
Cs-135	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	
Cs-136	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+001)	
Cs-137+	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+11	1,00E-01	
Cs-138	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E+01	
Ba-126	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ba-128	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ba-131+	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+011)	
Ba-131m  	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ba-133	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+00	
Ba-133m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ba-135m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ba-137m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ba-139	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Ba-140+	1,00E+05	1,00E+01	5,00E+09	1,00E+00	
Ba-141	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ba-142	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
La-131	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
La-132	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
1	2	3	3a	4	
La-135	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
La-137	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
La-138 a)	1,00E+07	1,00E+01	 	 	
La-140	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	
La-141	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
La-142	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
La-143	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Ce-134	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Ce-135	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ce-137	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Ce-137m	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Ce-139	1,00E+06	1,00E+02	7,00E+10	1,00E+00	
Ce-141	1,00E+07	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+02	
Ce-143	1,00E+06	1,00E+02	9,00E+09	1,00E+01	
Ce-144+	1,00E+05	1,00E+02	2,00E+09	1,00E+01	
Pr-136	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Pr-137	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pr-138m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pr-139	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Pr-142	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+02	
Pr-142m	1,00E+09	1,00E+07	 	 	
Pr-143	1,00E+06	1,00E+04	3,00E+10	1,00E+03	
Pr-144	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Pr-145	1,00E+05	1,00E+03	 	 	
Pr-147	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Nd-136	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Nd-138	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Nd-139	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Nd-139m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Nd-141	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Nd-147	1,00E+06	1,00E+02	6,00E+10	1,00E+02	
Nd-149	1,00E+06	1,00E+02	6,00E+09	1,00E+02	
Nd-151	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Pm-141	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Pm-143	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pm-144	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pm-145	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Pm-146	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pm-147	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+13	1,00E+03	
Pm-148	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Pm-148m+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pm-149	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+10	1,00E+03	
Pm-150	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Pm-151	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Sm-141	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sm-141m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Sm-142	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Sm-145	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Sm-146	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Sm-147 a)	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Sm-151	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+03	
Sm-153	1,00E+06	1,00E+02	9,00E+10	1,00E+02	
Sm-155	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Sm-156	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Eu-145	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Eu-146	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Eu-147	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Eu-148	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Eu-149	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Eu-150	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Eu-152	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E-01	
Eu-152m	1,00E+06	1,00E+02	8,00E+09	1,00E+02	
Eu-154	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E-01	
1	2	3	3a	4	
Eu-155	1,00E+07	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+00	
Eu-156	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Eu-157	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Eu-158	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Gd-145	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Gd-146+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Gd-147	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Gd-148	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Gd-149	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Gd-151	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Gd-152 a)	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Gd-153	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+12	1,00E+01	
Gd-159	1,00E+06	1,00E+03	3,00E+10	1,00E+02	
Tb-147	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-149	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-150	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-151	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-153	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Tb-154	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-155	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Tb-156	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-156m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Tb-157	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Tb-158	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tb-160	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	
Tb-161	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Dy-155	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Dy-157	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Dy-159	1,00E+07	1,00E+03	 		
Dy-165	1,00E+06	1,00E+03	9,00E+09	1,00E+03	
Dy-166	1,00E+06	1,00E+03	9,00E+09	1,00E+02	
Dy-166+	 	 	 	1,00E+02	
Ho-155	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ho-157	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ho-159	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ho-161	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ho-162	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ho-162m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ho-164	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Ho-164m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Ho-166	1,00E+05	1,00E+03	4,00E+09	1,00E+02	
Ho-166m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ho-167	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Er-161	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Er-165	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Er-169	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+03	
Er-171	1,00E+06	1,00E+02	8,00E+09	1,00E+02	
Er-172	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tm-162	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tm-166	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tm-167	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tm-170	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+13	1,00E+02	
Tm-171	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+03	
Tm-172	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tm-173	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tm-175	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Yb-162	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Yb-166	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Yb-167	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Yb-169	1,00E+07	1,00E+02	3,00E+11	 	
Yb-175	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	
Yb-177	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Yb-178	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
1	2	3	3a	4	
Lu-169	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Lu-170	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Lu-171	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Lu-172	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Lu-173	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Lu-174	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Lu-174m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Lu-176 a)	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Lu-176m	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Lu-177	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	
Lu-177m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Lu-178	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Lu-178m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Lu-179	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Hf-170	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hf-172+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hf-173	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hf-175	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hf-177m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Hf-178m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hf-179m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hf-180m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hf-181	1,00E+06	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+00	
Hf-182	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hf-182m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hf-183	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hf-184	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ta-172	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-173	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-174	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-175	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-176	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-177	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ta-178	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-179	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Ta-180 a)	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-180m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Ta-182	1,00E+04	1,00E+01	9,00E+09	1,00E-01	
Ta-182m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ta-183	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ta-184	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ta-185	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Ta-186	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
W-176	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
W-177	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
W-178+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
W-179	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
W-181	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+01	
W-185	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+03	
W-187	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	
W-188+	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Re-177	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Re-178	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Re-181	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Re-182	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Re-184	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Re-184m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Re-186	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+10	1,00E+03	
Re-186m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Re-187 a)	1,00E+09	1,00E+06	 	 	
Re-188	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+02	
Re-188m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Re-189+	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
1	2	3	3a	4	
Os-180	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Os-181	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Os-182	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Os-185	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	
Os-189m	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Os-191	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Os-191m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+03	
Os-193	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+02	
Os-194+	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Ir-182	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Ir-184	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ir-185	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ir-186	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ir-187	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ir-188	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ir-189+	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ir-190+	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	
Ir-192	1,00E+04	1,00E+01	8,00E+10	1,00E+00	
Ir-192m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Ir-193m	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Ir-194	1,00E+05	1,00E+02	3,00E+09	1,00E+021)	
Ir-194m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Ir-195	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ir-195m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pt-186	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pt-188+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pt-189	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pt-191	1,00E+06	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	
Pt-193	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	 	
Pt-193m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+03	
Pt-195m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pt-197	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+03	
Pt-197m	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Pt-199	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pt-200	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Au-193	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Au-194	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Au-195	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Au-198	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+10	1,00E+01	
Au-198m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Au-199	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Au-200	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Au-200m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Au-201	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hg-193	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hg-193m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hg-194+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Hg-195	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hg-195m+	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Hg-197	1,00E+07	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+02	
Hg-197m	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Hg-203	1,00E+05	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+011)	
Tl-194	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tl-194m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tl-195	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tl-197	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tl-198	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tl-198m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Tl-199	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Tl-200	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+01	
Tl-201	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+02	
Tl-202	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+011)	
Tl-204	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+11	1,00E+00	
1	2	3	3a	4	
Pb-195m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pb-198	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pb-199	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pb-200	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pb-201	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pb-202	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Pb-202m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pb-203	1,00E+06	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	
Pb-205	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Pb-209	1,00E+06	1,00E+05	 	 	
Pb210+	 	 	 	3,00E-02	
Pb-210++	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+10	2,00E-02	
Pb-211	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pb-212	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+01	
Pb-212+	1,00E+05	1,00E+01	7,00E+09	 	
Pb-214	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Bi-200	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Bi-201	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Bi-202	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Bi-203	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Bi-205	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Bi-206	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	
Bi-207	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E-01	
Bi-210	1,00E+06	1,00E+03	1,00E+10	1,00E+03	
Bi-210m	1,00E+05	1,00E+01	6,00E+09	 	
Bi-212	 	 	 	 	
Bi-212+	1,00E+05	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+01	
Bi-213	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Bi-214	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Po-203	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Po-205	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Po-206	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Po-207	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Po-208	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Po-209	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Po-210	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	4,00E-02	
At-207	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
At-211	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+03	
Rn-220+	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Rn-222+	1,00E+08	1,00E+01	3,00E+09	 	
Fr-222	1,00E+05	1,00E+03	 	 	
Fr-223	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ra-223+	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	5,00E-01	
Ra-224	 	 	 	 	
Ra-224+	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+01	
Ra-225	1,00E+05	1,00E+02	2,00E+09	1,00E+01	
Ra-226+	 	 	 	3,00E-02	
Ra-226++	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+10	1,00E-02	
Ra-227	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+02	
Ra-228+	1,00E+05	1,00E+01	6,00E+09	7,00E-02	
Ac-224	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Ac-225+	1,00E+04	1,00E+01	 	 	
Ac-226	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Ac-227+	1,00E+03	1,00E-01	 	1,00E-01	
Ac-227++	 	 	 	7,00E-03	
Ac-228	1,00E+06	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+01	
Th-226	 	 	 	 1,00E+03	
Th-226+	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+03	
Th-227	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+11	2,00E-01	
Th-228+	1,00E+04	1,00E+00	5,00E+09	1,00E-01	
Th-229+	1,00E+03	1,00E+00	5,00E+10	1,00E-01	
Th-230	1,00E+04	1,00E+00	1,00E+11	5,00E-02	
Th-231	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+03	
1	2	3	3a	4	
Th-232	1,00E+04	1,00E+01	 	3,00E-02	
Th-232sec	1,00E+03	1,00E+00	 	2,00E-02	
Th-234+	1,00E+05	1,00E+03	3,00E+09	1,00E+01	
Pa-227	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Pa-228	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pa-230	1,00E+06	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+01	
Pa-231	1,00E+03	1,00E+00	4,00E+10	7,00E-03	
Pa-232	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Pa-233	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+01	
Pa-234	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
U-230+ (M) b)	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+01	
U-230+ (S) c)	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+11	1,00E+01	
U-231	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+02	
U-232 (M) b)	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E-01	
U-232 (S) c)	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+11	1,00E-01	
U-232+	1,00E+03	1,00E+00	 	4,00E-02	
U-233	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	
U-234	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	5,00E-01	
U-235+	1,00E+04	1,00E+01	 	3,00E-011)	
U-236	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+01	
U-237	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+02	
U-238+	1,00E+04	1,00E+01	 	6,00E-01	
U-238 sec	1,00E+03	1,00E+00	 	9,00E-03	
U-239	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+02	
U-240	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+02	
U-240+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Np-232	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Np-233	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Np-234	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Np-235	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Np-236	1,00E+07	1,00E+03	 	 	
Np-236m	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Np-237+	1,00E+03	1,00E+00	2,00E+11	1,00E+00	
Np-238	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Np-239	1,00E+07	1,00E+02	7,00E+10	1,00E+02	
Np-240	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+01	
Pu-234	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+02	
Pu-235	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+02	
Pu-236	1,00E+04	1,00E+01	3,00E+11	1,00E+00	
Pu-237	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+021)	
Pu-238	1,00E+04	1,00E+00	6,00E+10	1,00E-01	
Pu-239 d)	1,00E+04	1,00E+00	6,00E+10	1,00E-01	
Pu-240	1,00E+03	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	
Pu-241	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+11	1,00E+01	
Pu-242	1,00E+04	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	
Pu-243	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+03	
Pu-244+	1,00E+04	1,00E+00	4,00E+09	1,00E-01	
Pu-245	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Pu-246	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Am-237	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Am-238	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Am-239	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Am-240	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Am-241a)	1,00E+04	1,00E+00	6,00E+10	1,00E-01	
Am-242	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+03	
Am242m+	1,00E+04	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	
Am-243+	1,00E+03	1,00E+00	5,00E+10	1,00E-01	
Am-244	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Am-244m	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Am-245	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Am-246	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Am-246m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Cm-238	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
1	2	3	3a	4	
Cm-240	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Cm-241	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Cm-242	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+11	1,00E+01	
Cm-243	1,00E+04	1,00E+00	9,00E+10	1,00E+00	
Cm-244	1,00E+04	1,00E+01	5,00E+10	1,00E+00	
Cm-245	1,00E+03	1,00E+00	9,00E+10	1,00E-01	
Cm-246	1,00E+03	1,00E+00	9,00E+10	1,00E-01	
Cm-247+	1,00E+04	1,00E+00	3,00E+10	1,00E-01	
Cm-248	1,00E+03	1,00E+00	2,00E+08	1,00E-01	
Cm-249	1,00E+06	1,00E+03	 	 	
Cm-250	1,00E+03	1,00E-01	 	 	
Bk-245	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Bk-246	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Bk-247	1,00E+04	1,00E+00	 	 	
Bk-249	1,00E+06	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	
Bk-250	1,00E+06	1,00E+01	 	 	
Cf-244	1,00E+07	1,00E+04	 	 	
Cf-246	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+03	
Cf-248	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	
Cf-249	1,00E+03	1,00E+00	3,00E+10	1,00E-01	
Cf-250	1,00E+04	1,00E+01	2,00E+11	1,00E+00	
Cf-251	1,00E+03	1,00E+00	7,00E+10	1,00E-01	
Cf-252	1,00E+04	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+00	
Cf-253+	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+11	1,00E+02	
Cf-254	1,00E+03	1,00E+00	1,00E+07	1,00E+00	
Es-250	1,00E+06	1,00E+02	 		
Es-251	1,00E+07	1,00E+02	 		
Es-253	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+02	
Es-254+	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E-01	
Es-254m	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+01	
Es-254m+	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+01	
Fm-252	1,00E+06	1,00E+03	 		
Fm-253	1,00E+06	1,00E+02	 	 	
Fm-254	1,00E+07	1,00E+04	 	1,00E+04	
Fm-255	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+02	
Fm-257	1,00E+05	1,00E+01	 	 	
Md-257	1,00E+07	1,00E+02	 	 	
Md-258	1,00E+05	1,00E+02	 	 	
Poznámka: 
Rádionuklidy uvedené v tabuľke č. 1 s príponou +, ++, sec sú materské rádionuklidy v rovnováhe s ich dcérskymi rádionuklidmi. V tom prípade sa hodnoty aktivít a hmotnostných aktivít vzťahujú nielen na tieto rádionuklidy samotné, ale reprezentujú tieto rádionuklidy v rovnováhe s tými ich produktmi rádioaktívnej premeny, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2 stĺpec 2.
Za malé množstvo rádioaktívneho materiálu sa považuje množstvo menšie ako 1 tona.
a) prírodný rádionuklid, uvoľňovanie nie je obmedzené.
b) urán v chemickej forme UO3, UF4, UCl4 a v hexavalentných zlúčeninách.
c) urán v chemickej forme a zlúčeninách iných ako je uvedené v c).
d) zahŕňa aj neutrónové žiariče s berýliom.

Tabuľka č. 2 Materské rádionuklidy, ktorých hodnoty aktivity a hmotnostnej aktivity uvedené v tabuľke č. 1 sú v rádioaktívnej rovnováhe s produktmi ich rádioaktívnej premeny
Materský rádionuklid	Zahrnuté produkty rádioaktívnej premeny	
Mg-28+ 	Al-28	
Ca-47+ 	Sc-47	
Ti-44+	Sc-44 	
Fe-60+	Co-60m 	
Zn-69m+	Zn-69 	
Ge-68+	Ga-68	
Rb-83+ 	Kr-83m 	
Sr-82+ 	Rb-82 	
Sr-90+ 	Y-90 	
Y-87+ 	Sr-87m 	
Zr-93+ 	Nb-93m 	
Zr-97+ 	Nb-97, Nb-97m 	
Mo-101+ 	Tc-100 	
Tc-95m+ 	Tc-95 	
Ru-103+ 	Rh-102m 	
Ru-106+ 	Rh-106 	
Pd-103+ 	Rh-106 	
Ag-108m+ 	Ag-108 	
Ag-110m+ 	Ag-110 	
Cd-109+ 	Ag-109m 	
Cd-115m+ 	In-115m 	
In-114m+ 	In-114 	
Sn-113+ 	In-113m 	
Sn-121m+ 	Sn-121 	
Sn-126+ 	Sb-126m 	
Sb-125+ 	Te-125m 	
Te-127m+ 	Te-127 	
Te-129m+ 	Te-129 	
Te-131m+ 	Te-131 	
Te-133m+ 	Te-133 	
I-133+ 	Xe-133, Xe-133m 	
I-135+ 	Xe-135, Xe-135m 	
Xe-122+ 	I-122 	
Cs-137+ 	Ba-137m 	
Ba-131+ 	Cs-131 	
Ba-140+ 	La-140 	
Ce-144+ 	Pr-144, Pr-144m 	
Pm-148m+ 	Pm-148 	
Gd-146+ 	Eu-146 	
Dy-166+ 	Ho-166 	
Hf-172+ 	Lu-172 	
W-178+ 	Ta-178 	
W-188+ 	Re-188 	
Re-189+ 	Os-189m 	
Os-194+ 	Ir-194 	
Ir-189 	Os-189m 	
Ir-190+ 	Os-190m 	
Pt-188+ 	Ir-188 	
Hg-194+ 	Au-194 	
Hg-195m+ 	Hg-195 	
Pb-210+ 	Bi-210 	
Pb-210++ 	Bi-210, Po-210 	
Pb-212+ 	Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Bi-212+ 	Tl-208, Po-212 	
Rn-220+ 	Po-216 	
Rn-222+ 	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 	
Ra-223+ 	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 	
Ra-224+ 	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Materský rádionuklid	Zahrnuté produkty rádioaktívnej premeny	
Ra-226 	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 	
Ra-226++ 	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-14, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 Ra-228+ Ac-228 	
Ac-225+ 	Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Tl-209, Pb-209 	
Ac-227+ 	Fr-223 	
Ac-227++ 	Fr-223, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 	
Th-226+ 	Ra-222, Rn-218, Po-214 	
Th-228+ 	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Th-229+ 	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 	
Th-232sec 	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Th-234+ 	Pa-234m, Pa-234 	
U-230+ 	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 	
U-232+ 	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
U-235+ 	Th-231 	
U-238+ 	Th-234, Pa-234m, Pa-234 	
U-238sec 	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 	
U-240+ 	Np-240, Np-240m 	
Np-237+ 	Pa-233 	
Pu-244+ 	U-240, Np-240m, Np-240 	
Am-242m+ 	Np-238, Am-242 	
Am-243+ 	Np-239 	
Cm-247+ 	Pu-243 	
Cf-253+ 	Cm-249 	
Es-254+ 	Bk-250 	
Es-254m+ 	Bk-250, Fm-254	

Tabulka č. 3 Najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Miesto rádioaktívnej kontaminácie	Typ rádioaktívneho žiariča	Prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie
(Bq.cm-2)	
Povrchy podláh, stien, stropov, nábytku, zariadenia a podobne v kontrolovanom pásme pracovísk.
Vonkajšie povrchy osobných ochranných prostriedkov.	Rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie beta alebo gama a nízko toxický rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa	4,00	
	Iný rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa	0,40	
Povrch tela a vnútorné povrchy osobných ochranných prostriedkov.
Pracovné povrchy mimo kontrolované pásmo.	Rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie beta alebo gama a nízko toxický rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa	0,40	
	Iný rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa	0,04	

Poznámka:
Nízko toxický rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa je:
1.	prírodný urán, ochudobnený urán, prírodné tórium, Th-228, Th-230, Th-232, U-235 a U-238 obsiahnuté v rudách alebo chemických koncentrátoch,
2.	rádioaktívny žiarič emitujúci žiarenie alfa s dobou polpremeny kratšou ako 10 dní.
Hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa vzťahujú na nefixovanú kontamináciu, pokiaľ povrchová kontaminácia povrchu podláh, stien, stropov, nábytku a iného zariadenia v kontrolovanom pásme pracoviska vznikla v dôsledku predvídaných spôsobov používania zdroja ionizujúceho žiarenia.