Príloha č. 9
Zoznam škôd spôsobených povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách s vyčíslením nákladov na obnovu ich funkčnosti za období január až august 2009
eur
P. č.	Okres/kraj	Obec	Objekt (vodný tok, rkm)	Opis škody, spôsob riešenia	Škoda na majetku	Náklady na obnovu funkčnosti vodných tokov a majetku	
						v rámci opráv a údržieb	investičným spôsobom	
1.	Pezinok / Bratislavský	Pezinok	Saulak	Poškodenie brehov v Pinelovej nemocnici	2 660	2 660	 	
2.	Pezinok / Bratislavský	Svätý Jur	Odľ. obj. Šúrskeho kanála v km 12,908 	Poškodený vývar	3 320	3 320	 	
3.	Pezinok / Bratislavský	Svätý Jur, Modra	Vodné toky vrátane krytých profilov Malokarpatskej oblasti 	Nánosy, poškodené svahy...	100 000	100 000	 	
4.	Pezinok / Bratislavský	Modra	Krytý profil Stol. potoka	Poškodený krytý profil	166 000	 	166 000	
5.	Pezinok / Bratislavský	Modra	Holombek I. – II.	Poddimenzovaný krytý profil	166 000	 	166 000	
6.	Pezinok / Bratislavský	Modra	Holombek II.	Poškodený krytý profil pod poldrom	3 320	 	3 320	
7.	Pezinok / Bratislavský	Svätý Jur, Modra	Vodné toky	Poškodené hrablice	3 500	3 500	 	
8.	Trnava / Trnavský	Cífer	Gidra, rkm 19,350-19,450	Čiastočne poškodené opevnenie svahov, doplnenie makadamu	5 300	5 300	 	
9.	Trnava / Trnavský	Slovenská Nová Ves	Gidra, rkm 12,000-12,250	Naplaveniny v toku po veľkých vodách	6 000	6 000	 	
10.	Trnava / Trnavský	Košolná	Parná, rkm 18,000-20,500	Sanácia výmoľov v toku cca 750 m3	20 000	20 000	 	
11.	Pezinok / Bratislavský	Častá	Gidra, rkm 31,700-32,100	Naplaveniny v toku po veľkých vodách	9 000	9 000	 	
12.	Pezinok / Bratislavský	Častá, Budmerice	Gidra, rkm 29,000-31,200	Lokálne porušenie opevnenia svahov	10 000	 	90 000	
13.	Pezinok / Bratislavský	Budmerice	Gidra, rkm 29,015	Zanesený nápustný objekt do VN Budmerice	3 000	3 000	 	
14.	Galanta / Trnavský	 Sládkovičovo	Dolný Dudváh, rkm 7,700-7,740	Zosunutý svah koryta, doplnenie vhodným materiálom	6 000	6 000	 	
15.	Žiar nad Hronom / Banskobystrický	Bzenica	Hron, rkm 112,78	Odplavenie kolíkovej výsadby	413	413		
Príloha č. 9
Zoznam škôd spôsobených povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách s vyčíslením nákladov na obnovu ich funkčnosti za období január až august 2009 (pokračovanie tabuľky)
eur
P. č.	Okres/kraj	Obec	Objekt (vodný tok, rkm)	Opis škody, spôsob riešenia	Škoda na majetku	Náklady na obnovu funkčnosti vodných tokov a majetku	
						v rámci opráv a údržieb	investičným spôsobom	
16.	Žiar nad Hronom / Banskobystrický	Bzenica	Hron, rkm 112,97	Odplavenie rezkov	148	148		
17.	Rimavská Sobota / Banskobystrický	Rimavská Sobota	Rimava	Poškodenie opevnenia	16 811	29 714		
18.	Trstená / Žilinský	Trstená	Trsteník	Odplavenie brehu	2 000	2 000	 	
19.	Trstená / Žilinský	Trstená	Jelešňa	Odplavená úprava v profile limnigrafu	40 000	40 000	 	
20.	Trstená / Žilinský	Trstená	Jelešňa	Odplavenie brehu	5 000	5 000	 	
21.	Námestovo / Žilinský	Zubrohlava	Polhoranka	Odplavená úprava v profile limnigrafu	50 000	50 000	 	
22.	Kežmarok / Prešovský	Holumnica	Holumnický potok
rkm 1,700-1,750, PŠ 2009	Poškodenie brehov, vytvorenie nánosov; odstránenie nánosov, opevnenie brehu nahádzkou z lomového kameňa	 	5 713	 	
23.	Kežmarok / Prešovský	Toporec	Toporský potok
rkm 3,100-3,200, PŠ 2009	Poškodenie brehov; opevnenie brehov nahádzkou z lomového kameňa	 	6 847	 	
24.	Detva / Banskobystrický	Hriňová	Slanec 	Nános splavenín	814 	814		
25.	Bardejov / Prešovský	Bardejov	Andrejovka rkm 0,300 - 1,300	Pomiestne poškodenie a odplavenie brehového opevnenia z polovegetačných panelov. Oprava brehového opevnenia	40 000	40 000	 	
26.	Bardejov / Prešovský	Bardejov	Andrejovka rkm 0,300 - 1,300	Pomiestne poškodenie a odplavenie brehového opevnenia z polovegetačných panelov. Oprava brehového opevnenia	70 000	70 000	 	
27.	Bardejov / Prešovský	Bardejov	Šibská voda rkm 0,300 - 1,000	Pomiestne poškodenie a odplavenie brehového opevnenia z polovegetačných panelov. Oprava brehového opevnenia	10 000	10 000	 	

Príloha č. 9
Zoznam škôd spôsobených povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách s vyčíslením nákladov na obnovu ich funkčnosti za období január až august 2009 (pokračovanie tabuľky)
eur
P. č.	Okres/kraj	Obec	Objekt (vodný tok, rkm)	Opis škody, spôsob riešenia	Škoda na majetku	Náklady na obnovu funkčnosti vodných tokov a majetku	
						v rámci opráv a údržieb	investičným spôsobom	
28.	Bardejov / Prešovský	Zborov	Kamenec rkm 7,200 - 13,000	Pomiestne poškodenie a odplavenie brehového opevnenia z kamennej dlažby, poškodené stupne.Oprava brehového opevnenia a poškodených stupňov	130 000	130 000	 	
29.	Bardejov / Prešovský	Richvald	Richvaldský potok rkm 4,700- 5,100 (I. stavba)	Poškodené stabilizačné prahy regulácie potoka. Oprava stabilizačných prahov.	20 000	20 000	 	
30.	Bardejov / Prešovský	Richvald	Richvaldský potok rkm 5,10-5,40 (II. stavba)	Podmytý a poškodený oporný múr regulácie potoka. Oprava poškodeného oporného múra	10 000	10 000	 	
31.	Bardejov / Prešovský	Andrejova	Andrejovka
rkm 2,000 - 4,000	Poškodené a odplavené brehy a brehové porasty, strhnuté mostíky a lávky. Stabilizácia poškodených brehov	 	30 000	 	
32.	Bardejov / Prešovský	Becherov	Kamenec
rkm 15,000 - 16,000	Poškodené a odplavené brehy a brehové porasty, znížená niveleta dna toku. Stabilizácia poškodených brehov a nivelety dna toku	 	30 000	 	
33.	Bardejov / Prešovský	Bardejov 	Andrejovka 
rkm 0,000 - 0,300	Poškodené brehové opevnenie z lomového kameňa na sútoku s tokom Topľa. Stabilizácia poškodených brehov.	 	25 000	 	
34.	Bardejov / Prešovský	Bardejov 	Šibská voda
rkm 4,000 - 6,000	Poškodené a odplavené brehy a brehové porasty, strhnuté svahy. Usmernenie koryta toku s jeho stabilizáciou.	 	25 000	 	

Príloha č. 9
Zoznam škôd spôsobených povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách s vyčíslením nákladov na obnovu ich funkčnosti za období január až august 2009 (pokračovanie tabuľky)
eur
P. č.	Okres/kraj	Obec	Objekt (vodný tok, rkm)	Opis škody, spôsob riešenia	Škoda na majetku	Náklady na obnovu funkčnosti vodných tokov a majetku	
						v rámci opráv a údržieb	investičným spôsobom	
35.	Bardejov / Prešovský	Richvald	Richvaldský potok
rkm 5,400 - 6,200	Poškodené a odplavené brehy a brehové porasty, strhnuté mostíky
Stabilizácia poškodených brehov.	 	30 000	 	
36.	Bardejov / Prešovský	Šarišské Čierne	Jarok
rkm 2.800 - 3.400	Pomiestne poškodené brehy, nánosy v koryte toku. Stabilizácia brehov lomovým kameňom, odstraňovanie nánosov a prečistenie koryta	 	20 000	 	
37.	Svidník / Prešovský	Roztoky	Roztocký potok
rkm 4.000 - 4.650	Poškodené brehy ohrozujú komunikácie, nánosy v koryte toku. Stabilizácia brehov lomovým kameňom, prečistenie toku	 	24 900	 	
38.	Svidník / Prešovský	Roztoky	Roztocký potok rkm 4.650 - 5.450	Pomiestne poškodené a odplavené brehy, nánosy v koryte toku. Prečistenie toku, stabilizácia brehov lomovým kameňom	 	1 000	 	
39.	Svidník / Prešovský	Nižný Mirošov	Mirošovec
rkm 0.500 - 1.300	Poškodené brehy ohrozujú miestnu komunikáciu, nánosy v koryte toku. Stabilizácia brehov lomovým kameňom, prečistenie toku	 	20 000	 	
40.	Svidník / Prešovský	Dubová	Ondava
rkm 131.100 - 131.400	Poškodenie kamenného opevnenia a odplavenie pravého brehu toku, nánosy v koryte toku. Oprava a doplnenie opevnenia a odstránenie nánosov.	 	15 000	 	
41.	Svidník / Prešovský	Dubová	Bezmenný prítok rkm 0.300 - 0.370	Nánosy v dĺ. cca 70 m Odstraňovanie nánosov, prečistenie koryta toku	 	2 000	 	

Príloha č. 9
Zoznam škôd spôsobených povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách s vyčíslením nákladov na obnovu ich funkčnosti za období január až august 2009 (pokračovanie tabuľky)
eur
P. č.	Okres/kraj	Obec	Objekt (vodný tok, rkm)	Opis škody, spôsob riešenia	Škoda na majetku	Náklady na obnovu funkčnosti vodných tokov a majetku	
						v rámci opráv a údržieb	investičným spôsobom	
42.	Svidník / Prešovský	Kečkovce	Mostovka
rkm 5.300 - 6.200	Pomiestne poškodené a odplavené brehy, nánosy v koryte toku. Stabilizácia brehov lomovým kameňom, odstraňovanie nánosov a prečistenie koryta	 	5 000	 	
43.	Svidník / Prešovský	Vyšný Orlík	Ondava
rkm 124.500 - 124.900	Poškodenie kamenného opevnenia a odplavenie pravého brehu toku v dĺ. cca 20m pod stupňom, nánosy v koryte toku. Oprava a doplnenie opevnenia a odstránenie nánosov. 	 	5 000	 	
44.	Svidník / Prešovský	Vyšný Orlík	Mostovka 
rkm 0.400 - 1.000	Poškodené a odplavené brehy a brehové porasty v dĺ. cca 600 m, nánosy v koryte toku. Usmernenie koryta toku a stabilizácia poškodených brehov	 	15 000	 	
45.	Svidník / Prešovský	Vyšný Orlík	Riečka rkm 0.000 - 0.060	Pomiestne poškodené brehy, nánosy v koryte toku. Stabilizácia brehov lomovým kameňom, odstraňovanie nánosov a prečistenie koryta	 	2 650	 	
46.	Svidník / Prešovský	Mikulášová	Ondava rkm 136.600 - 136.640	Poškodený a odplavený ľavý breh ohrozuje miestnu komunikáciu, nánosy v koryte toku. Stabilizácia brehov lomovým kameňom, prečistenie toku	 	2 320	 	
47.	Svidník / Prešovský	Svidník	Ondava rkm 117.700 - 118.000	Vybreženie vody z koryta toku a zaplavenie priľahlých nehnuteľností Vybudovanie ochrannej hrádze	 	 	50 000