Prehľad ČIPR, u ktorých bola realizácia ukončená:
			                                              ukončenie v roku:
•	ČIPR 711/F1 - Principiálne ciele a koncepcia programu rozvoja SKR	                       1997
•	ČIPR 711/F2 - Seizmické zodolnenie hlavných komponentov PO V-2	                       1996
•	ČIPR 711/F3 - Úprava BD + ND JE V-2	                                                                     1997
•	ČIPR 711/F4 - Systém pre kontinuálne monitorovanie objemovej aktivity plynných 
                              rádionuklidov vo vzduchu hermetickej zóny - III. systém LBB 	1999
•	ČIPR 711/F5 - Výpočet interakcií stavieb a podlaží JE V-2                                          1999                                                                                                                                        
•	ČIPR 711/F6 - Monitorovanie dávok pomocou elektronických dozimetrov                  1999
•	ČIPR 711/A5 - Doplnenie chladiacich zariadení                                                            2000
•	ČIPR 711/E1 - Analýza seizmickej odolnosti HZ pri LOCA                                          2000
•	ČIPR 711/E3 - Realizácia opatrení na zabránenie upchatia sania čerpadiel 
                             havarijných systémov                                                                           2000
•	ČIPR 711/E6 - Stabilné hasiace zariadenie paluby HCČ JE V-2                                   2000
•	ČIPR 711/E13 - Modernizácia zariadenia osobnej dozimetrie                                      2000
•	ČIPR 711/B4 - Inovácia systému monitorovania AZ pre 3. a 4. blok                           2001
ČIPR, nachádzajúce sa v etape projektovej prípravy alebo v etape realizácie:
•	ČIPR 711/A2 - Dochladzovanie technologických odvzdušnení PO V-2
•	ČIPR 711/B1 - Modernizácia práčovne V-2
•	ČIPR 711/B2 - Modernizácia zariadenia rádiochemického laboratória RK V-2
•	ČIPR 711/B3 - Rekonštrukcia systému recirkulácie havarijného doplňovania
•	ČIPR 711/B5 - Vyhrievanie nádrží bórneho koncentrátu V-2
•	ČIPR 711/B6 - Rekonštrukcia tlakových systémov ochladenej vody
•	ČIPR 711/C - Vypracovanie prípravnej a bezpečnostnej dokumentácie stavby
•	ČIPR 711/E2 - Nezávislé superhavarijné napájanie PG V-2
•	ČIPR 711/E4 - Zodolnenie vnútorného zariadenia barbotážnej veže
•	ČIPR 711/E9 - Rekonštrukcia VTZ miestností BD a ND
•	ČIPR 711/E10 - Rekonštrukcia uzlov chladičov TQ sprchového systému
•	ČIPR 711/E11 - Technické vylepšenia pre havarijné predpisy
Významným prínosom z pohľadu zvýšenia bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti bola realizácia predsunutých ČIPR:
711/E3 -  Realizácia opatrení na zabránenie upchatia sania čerpadiel havarijných systémov – bezpečnostný problém kategórie III podľa EBP-WWER-03
711/E6 -  Stabilné hasiace zariadenie paluby HCČ JE V-2 - bezpečnostný problém kategórie II podľa EBP-WWER-03
V súčasnosti je realizovaný ČIPR 711/B4 kategória A  a v etape projektovej prípravy sa nachádza ČIPR 711/E2 Superhavarijné napájanie, v ktorom sa rieši bezpečnostný problém kategórie III podľa EBP-WWER-03.