Návrh

Nariadenie vlády Slovenskej republiky
z ………….. 2003,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:

§ 1	

(1)	Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2)	Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)	elektrická rúra na pečenie pre domácnosť (ďalej len “elektrická rúra na pečenie”) taká elektrická rúra na pečenie, ktorá patrí do skupiny určených výrobkov podľa osobitného predpisu,) vrátane všetkých elektrických rúr na pečenie napojených na elektrickú sieť a rúr na pečenie, ktoré sú súčasťou väčších zariadení, ako aj rúr na pečenie s viacerými dutinami, a ktoré sú definované v harmonizovaných slovenských technických normách,)3)
b)	energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na elektrickú rúru na pečenie,
c)	iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú elektrická rúra na pečenie potrebuje na svoju činnosť,
d)	doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti elektrickej rúry na pečenie, ktorá sa vzťahuje alebo je nápomocná na jej hodnotenie, na jej spotrebu energie alebo iné podstatné zdroje.

§ 2	

(1)	Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
a)	rúry na pečenie, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie,
b)	rúry na pečenie, na ktoré sa svojím rozsahom nevzťahujú harmonizované slovenské technické normy,2))
c)	prenosné rúry na pečenie, ktoré sú inými spotrebičmi ako pevné spotrebiče s hmotnosťou menšou ako 18 kg za predpokladu, že nie sú navrhnuté ako vstavané spotrebiče. 

(2)	Na spotrebu energie z parných zdrojov iných, ako je zdroj horúcej pary, sa toto nariadenie nevzťahuje.

§ 3	

(1)	Výrobca alebo dovozca elektrickej rúry na pečenie vypracuje energetický štítok spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 a energetický opis spôsobom uvedeným v prílohe č. 3. Informácia o hlučnosti elektrickej rúry na pečenie sa zisťuje podľa osobitného predpisu.)

(2)	Výrobca alebo dovozca vypracuje technickú dokumentáciu elektrickej rúry na pečenie k energetickému štítku a k energetickému opisu. Túto dokumentáciu ukladá na kontrolné účely po dobu piatich rokov. 

(3)	Výrobca alebo dovozca dodá obchodníkom potrebné energetické štítky a energetické opisy zdarma. Výrobcom alebo dovozcom je umožnené zvoliť si vlastný systém dodávania energetických štítkov a energetických opisov. Ak však obchodník predloží požiadavku na energetické štítky a energetické opisy, výrobca alebo dovozca zabezpečí urýchlenú dodávku požadovaných energetických štítkov a energetických opisov.

(4)	Dokumentácia k energetickému štítku a k energetickému opisu elektrickej rúry na pečenie musí byť vypracovaná tak, aby postačovala na preukázanie informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie, a zahŕňa
a)	názov elektrickej rúry na pečenie, obchodné meno a adresu výrobcu alebo dovozcu,
b)	všeobecný opis elektrickej rúry na pečenie postačujúci na jej identifikáciu, 
c)	informácie vrátane podstatných nákresov o hlavných konštrukčných znakoch daného modelu a častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,
d)	protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem,2)3)
e)	návod na obsluhu,
f)	základnú charakteristiku elektrickej rúry na pečenie,
g)	výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, 
h)	protokoly, ktoré vydali príslušné autorizované osoby,) ak sú tieto protokoly k dispozícii,
i)	hodnoty v súlade s prílohami 2 až 5, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.

(5)	Požadované informácie na vypracovanie dokumentácie k energetickému štítku a k energetickému opisu elektrickej rúry na pečenie sa získavajú pomocou meraní urobených podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2)3)  

§ 4	

(1)	Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu elektrickej rúry na pečenie určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a k tomu doplnkovú informáciu.

(2)	Vyobrazenie a  popis náležitostí energetického štítku sú uvedené v prílohe č. 2. Energetický štítok sa umiestňuje na dvere elektrickej rúry na pečenie tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. V prípade elektrických rúr na pečenie s viacerými dutinami má každá dutina svoj vlastný energetický štítok, okrem dutiny, na ktorú sa nevzťahujú harmonizované slovenské technické normy.2)3)

(3)	Obsah a forma energetického opisu elektrickej rúry na pečenie sú uvedené v prílohe č. 3.

(4)	Ak sa elektrická rúra na pečenie ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku, spotrebiteľ dostane informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise elektrickej rúry na pečenie ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 4. Táto požiadavka platí tiež, ak ide o ponuky vstavaných elektrických rúr na pečenie pre integrované kuchyne.

(5)	Triedy energetickej hospodárnosti elektrickej rúry na pečenie sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

Mikuláš   D z u r i n d a
predseda vlády Slovenskej republiky