Príloha č.  6
    k zákonu č.       /2003 Z.z.

Odporúčané metódy stanovenia vybraných  ukazovateľov v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch

Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12:
Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov	STN-ISO 5667-12	
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13:Pokyny na odber vzoriek kalov z čistenia odpadových vôd	STN-ISO 5667-13	
Charakterizácia kalov.
Stanovenie hodnoty pH	STN-EN 12 176	
Charakterizácia kalov.
Stanovenie sušiny a obsahu vody.	STN-EN 12 880	
Charakterizácia kalov.
Stanovenie straty pri spaľovaní sušiny.	STN-EN 12 879	
Charakterizácia kalov.
Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla.	STN-EN 13 342	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie fosforu	STN 75 7923	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie draslíka	STN 75 7925	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie horčíka	STN 75 7928	
Charakterizácia kalov.
Stanovenie stopových prvkov a fosforu. Extrakcia lúčavkou kráľovskou.	STN-EN 13 346	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie zinku	STN 75 7931	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie medi	STN 75 7932	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie niklu	STN 75 7933	
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie olova	STN 75 7936	
Kvalita vody. 
Stanovenie chrómu.	STN EN 1233	
Kvalita vody. 
Stanovenie ortuti	STN EN 1483	
Kvalita vody. 
Stanovenie arzénu.	STN EN  ISO 11 969	
Kvalita vody. 
Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova.	STN ISO 8288	
Priemyselné komposty.
Stanovenie celkového obsahu ortuti.	STN 465735	
Kvalita vody. 
Stanovenie fluóranténu (PAU)1) 	STN 75 7554 
	
Kvalita vody. 
Stanovenie PCB 2)	DIN 38 414- 20	
Kvalita vody. 
Stanovenie AOX 3)	STN EN 1485 
STN ISO 9562	
Kvalita vody. 
Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií.	
STN ISO 9308-2	
Kvalita vody. 
Stanovenie črevných enterokokov.	
STN EN ISO 7899-2	
1)	suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén,  benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén
2)     suma kongenérov: 28,52,101,118,138,153,180
3)     adsorbovateľné organicky viazané halogény