ČMS Geologické faktory – sledované ukazovatele a parametre						            Príloha 1
 
Podsystém ČMS	Oblasť monitorovania	Monitorovaná charakteristika	Špecifikácia	Účel	
01/
Zosuvy a iné svahové deformácie	svahy postihnuté svahovými pohybmi	- meranie povrchových , podpovrchových pohybov
- režimné pozorovania	monitorovanie stabilitného stavu svahov na lokalitách	vývoj svahových deformácií a detekcia kritických stavov 	
02/
Erózne procesy	erózne ryhy	- tvar a rozmer eróznych rýh
- zmena relevantných faktorov eróznej aktivity 
- vlastnosti geol. podložia 	identifikácia plochy a vývoja eróznych rýh	stav krajinného prostredia postihnutého eróziou	
03/
Procesy zvetrávania	povrchová vrstva hornín	- porušenie horninového masívu 
- mikromofologické zmeny povrchu vzoriek hornín
- fyzikálno-mechanické vlastností hornín 	monitorovanie morfologických zmien a porušenia hornín  vplyvom zvetrávania	analýza degradácie horninového material	
04/
Objemovo nestále zeminy	podzákladie stavebných objektov	objemové zmeny 
stupeň presadavosti základových pôd
napúčavosť základových pôd
poruchy na objektoch,
	monitorovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností objemovo nestálych zemín	detekcia zmien vnútornej stavby a minerálneho zloženia, prognóza deštrukcie podzákladia,	
05/
Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie	širšie okolie ťažobných priestorov	- vertikálne a horizontálne terénne deformácie
- zloženie banskej a priesakovej vody z odkalísk a háld a riečnych sedimentov	deformácie terénu, kvalita podzemných, povrchových vôd a riečnych sedimentov	identifikácia  charakteru 
degradácie životného prostredia	
06/
Zmeny antropogénnych sedimentov	rôzne typy sedimentov, uložených v odkaliskách	- uľahnutosť uloženého materiálu, zmeny vlastnosti a zloženia sedimentov	parametre presiometrických a penetračné parametre	monitorovanie zmien úložných pomerov a inžiniersko-geologických vlastností odkalísk 	
07/
Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi	komplex horninového masívu a historického objektu	pohyb horninových blokov	rozvoľňovanie horninových masívov v poruchových zónach v podzákladí historických objektov	porušovanie stability historických objektov 	
08/
Antropogénne sedimenty pochované	geologické podložie sládky	charakteristika ASP a horninového prostredia úložiska	identifikácia zakrytých skládok odpadov a analýza negatívnych vplyvov na okolie	vplyv skládky na životné prostredie	
09/
Tektonická a seizmická aktivita územia	geologické štruktúry	tektonické pohybv geol. štruktúr pozdĺž zlomov
a seizmická aktivita	pozorovanie pohybov povrchu zemskej kôry pozdĺž nivelačných ťahov	analýza interakcie geologických štruktúr a seizmickej aktivity	
10/
Monitorovanie kvality snehovej pokrývky	snehová pokrývka	chemické zloženie	v nepravidelnej sieti monitorovacích bodov  identifikácia kritických koncetrácií iónov	analýza prenosu znečistenia atmosféry do geologického prostredia 	
11/
Monitorovanie seizmických javov na území Slovenska	povrchová vrstva zemskej kôry	seizmologické údaje o zemetraseniach na území SR, 
makroseizmické účinky zemetrasení na území Slovenska	monitorovanie seizmického pohybu pôdy na 7 stálych seizmických staniciach	detekcia seizmických javov 	
12/
Monitorovanie aktívnych riečnych sedimentov	riečne sedimenty	chemické zloženie
	v nepravidelnej sieti monitorovacích bodov  identifikácia kritických koncetrácií iónov	analýza koncentácie 	
13/
Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí na území  Slovenskej republiky	geologické prostredie	-  pôdny radón vo vybraných mestách s prognózou zvýšeného radónového rizika
-  radón v tektonicky  porušených zónach
-  radón, rádium vo vodných zdrojoch
	obsah radónu	detekcia hodnôt obsahu radónu v geologickom prostredí a identifikácia kritických stavov