Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. …/2003 Z. z.
Značka zhody
Značka zhody  musí mať nasledovnú grafickú podobu:

Ak sa značka zmenšuje alebo zväčšuje, musí sa rešpektovať mierka rozmerov na uvedenom obrázku.
Jednotlivé zložky značky musia mať rovnakú výšku, ktorá nesmie byť menšia ako 5 mm.
Tieto minimálne rozmery sa nemusia dodržať v prípade označovania zariadení s malými rozmermi.